# راهنمای کاربر نرم‌افزار NVDA نگارش 2025.3

## پیش‌گفتار

به NVDA خوش آمدید!

دسترسی به میز کار رایانه بدون نیاز به دیدن (NonVisual Desktop Access (NVDA)) صفحه خوانی رایگان و متن‌باز برای سیستم‌عامل ویندوز شرکت مایکروسافت است. این نرم‌افزار با فراهم آوردن بازخورد از راه سخنگویی مصنوعی و خط بریل، افراد نابینا و کم‌بینا را توانمند می‌سازد تا بدون نیاز به هزینه‌کردی بیشتر از یک فرد بینا، به رایانه هایی که ویندوز را اجرا می‌کنند، دسترسی داشته باشند. NVDA توسط NV Access، و با همکاری انجمنی از کاربرانش تولید و توسعه داده می‌شود.

### امکانات عمومی نرم‌افزار

NVDA این اجازه را به افراد نابینا و کم‌بینا می‌دهد تا به سیستم‌عامل ویندوز و بسیاری از برنامه‌های دیگری که تحت ویندوز اجرا می‌شوند دسترسی یافته، با آن‌ها تعامل برقرار کنند.

یک ویدیوی کوتاه، با عنوان «NVDA چیست؟» در کانال یوتیوب NVDA در دسترس است.

به عنوان نکات برجسته در مورد این نرم‌افزار، می‌توان به این موارد اشاره نمود:

- پشتیبانی از برنامه‌های پرکاربرد از قبیل مرورگرهای وب، نرم‌افزارهای بررسی ایمیل، برنامه‌های گپ و گفت اینترنتی و مجموعه برنامه‌های دفترداری (Office)
- موتور تبدیل متن به گفتار همراه نرم‌افزار با پشتیبانی از بیش از ۸۰ زبان
- در صورت در دسترس بودن، اعلام اطلاعات مربوط به قالب‌بندی متن؛ مانند نام و اندازه‌ی قلم، سَبک نوشتار و خطاهای املایی
- اعلام خودکار متنی که زیر موس قرار می‌گیرد و نمایش موقعیت موس با استفاده از صدا، به خواست کاربر
- پشتیبانی از بسیاری از نمایشگرهای نوساز‌شونده‌ی بریل، شامل توانایی شناسایی بسیاری از آن‌ها بطور خودکار، و نیز ورودی بریل برای نمایشگرهایی که صفحه کلید بریل دارند
- توانایی اتصال به یک رایانه‌ی دیگر و کنترل آن برای کمک‌رسانی یا همکاری از راه دور
- توانایی اجرای کامل نرم‌افزار از روی یک حافظه‌ی USB یا ابزارهای چند‌رسانه ای قابل حمل دیگر، بدون نیاز به نصب روی رایانه‌ی در حال استفاده
- برنامه‌ی نصب کننده‌ی گویا با استفاده‌ی آسان
- ترجمه‌شده به ۵۴ زبان
- پشتیبانی از سیستم‌عاملهای امروزی ویندوز، شامل هر دو نوع ۳۲ و ۶۴ بیتی
- توانایی اجرا هنگام ورود به ویندوز و صفحه‌های امن دیگر
- اعلام کنترل‌ها و متن، هنگامی که از حرکات لمسی استفاده می‌کنید
- پشتیبانی از میانجیهای دسترسی‌پذیری متداول همچون Microsoft Active Accessibility، Java Access Bridge، IAccessible2 و UI Automation
- پشتیبانی از خط فرمان ویندوز (Command Prompt) و برنامه‌های دارای میز فرمان
- توانایی برجسته‌سازی فکوس سیستم (مشخص کردن محلی که در تیررس صفحه‌کلید است با رنگی متفاوت، برای کاربران کمبینا)

### نیازمندی‌های سیستم

#### کمترین نیازمندی‌های سیستم

- سیستم‌های عامل: همه‌ی نسخه های ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی ویندوز ۸.۱، ویندوز ۱۰، ویندوز ۱۱، و همه‌ی سیستم‌های عامل سِروِر از ویندوز سِروِر ۲۰۱۲ R2 به بعد.
  - هر دو نسخه‌ی AMD64 و ARM64 ویندوز پشتیبانی می‌شوند؛ از جمله رایانه‌های Copilot+.
  - توجه داشته باشید که سیستم‌عامل‌های ۳۲ بیتی دیگر تحت پشتیبانی فعال نیستند.
  - همچنین توجه داشته باشید که ویندوز ۸.۱ و نسخه‌های پایینتر از ۲۰۲۲ ویندوز سِروِر هم دیگر بطور فعال پشتیبانی نمی‌شوند.
- حداقل ۵۰۰ مگابایت فضای ذخیره‌سازی.

#### سیستم‌های توصیه‌شده‌ی مورد نیاز

- سیستم‌های عامل: نسخه‌های ۶۴ بیتی ویندوز ۱۰، ویندوز ۱۱، و ویندوز سِروِر ۲۰۲۲.
  - هر دو نسخه‌ی AMD64 و ARM64 ویندوز پشتیبانی می‌شوند، از جمله رایانه‌های Copilot+.
- دست‌کم ۵۰۰ مگابایت فضای ذخیره‌سازی.
- حداقل ۴ گیگابایت رم.

### جهانی‌سازی

مهم است که مردم در هر گوشه ای از دنیا، صرف نظر از زبانی که با آن سخن می‌گویند، به شکلی برابر از فنآوری برخوردار شوند. علاوه بر انگلیسی، NVDA به ۵۵ زبان دیگر نیز ترجمه شده است که شامل این زبان‌ها می‌شود: آراگونی، آفریکانس، آلبانیایی، آلمانی (آلمان و سوئیس)، اسلواکی، اسلوونیایی، اسپانیایی (کلمبیا و اسپانیا)، امهری، اوکراینی ایتالیایی، ایرلندی، ایسلندی، برمه‌ای، بلغاری، بوسنیایی، پرتغالی (برزیل و پرتغال)، پنجابی، تامیلی، تایلندی، ترکی، چکی، چینی (ساده و سنتی)، دانمارکی، روسی، رومانیایی، ژاپنی، سوئدی، صربی، عبری، عربی، فارسی، فرانسوی، فنلاندی، قرقیزی، کاتالان، کاناده‌ای، کره‌ای، کرواتی، گالیسی، گرجی، لهستانی، لیتوانیایی، مجاری، مغولی، مقدونی، نروژی، نپالی، ویتنامی، هلندی، هندی، یونانی.

### پشتیبانی از موتورهای مبدل متن به گفتار

NVDA همچنین می‌تواند، جدا از فراهم‌آوردن پیام‌ها و محیط واسط کاربری خود به چندین زبان، کاربر خود را قادر سازد تا مطالب مورد نظرش را به هر زبانی که باشد بخواند، مادامی که موتور سخنگوی مناسب با آن زبان را در اختیار داشته باشد.

نرم افزار NVDA با یک موتور سخنگوی چند‌زبانه، متن‌باز و رایگان به نام eSpeak NG همراه است.

اطلاعاتی درباره‌ی موتورهای سخنگوی دیگری که NVDA پشتیبانی می‌کند را می‌توانید در بخش موتورهای سخنگوی پشتیبانی‌شده بیابید.

### پشتیبانی از خط بریل

NVDA می‌تواند برای کاربرانی که نمایشگرهای نوساز‌شونده بریل دارند، اطلاعات خود را به خط بریل نمایش دهد. NVDA برای تولید علائم بریل از برگرداننده‌ی متن‌باز LibLouis استفاده می‌کند. همچنین هردو ورودی بریل معمولی و کوتاه‌نویسی توسط صفحه‌کلید بریل نیز پشتیبانی می‌شود. علاوه بر این، NVDA بطور پیش‌فرض، بسیاری از نمایشگرهای بریل را بطور خودکار شناسایی می‌کند. جهت اطلاع از نمایشگرهای بریلی که این نرم‌افزار پشتیبانی می‌کند، لطفا بخش نمایشگرهای بریل پشتیبانی‌شده را ببینید.

NVDA از کدهای بریل بسیاری از زبانها شامل کدهای بریل کوتاه‌نویسی، معمولی (بلند‌نویسی) و بریل کامپیوتر پشتیبانی می‌کند.

### مجوز و حق نشر

حق انتشار نرم‌افزار NVDA 2006-2025 برای مشارکت‌کنندگان در پروژه NVDA محفوظ است.

NVDA تحت پوشش نگارش دوم مجوز فراگیر GNU موجود است؛ با دو استثنای ویژه. این استثناها در سند مجوز‌ها تحت بخش «اجزای غیر GPL در پلاگین‌ها و درایورها» و «کد قابل توزیع مایکروسافت» بیان می‌شود. NVDA همچنین از اجزایی که تحت مجوزهای رایگان و متن‌باز دیگری هستند، تشکیل شده و از آن‌ها نیز بهره می‌بَرَد. شما آزاد هستید تا زمانی که این نرم‌افزار همراه با این مجوز باشد و شما تمام کد منبع برنامه را در دسترس هر کسی که آنرا بخواهد قرار بدهید، هرگونه که بخواهید این نرم‌افزار را به اشتراک گذاشته و تغییر دهید. قانون یاد‌شده در مورد هر دو نسخه اصلی و تغییر یافته، و افزون بر آن، هر اثری که از این نرم‌افزار مشتق شده باشد قابل اجرا است.

شما می‌توانید جهت اطلاع از جزئیات بیشتر نسخه‌ی کامل مجوز را در اینجا مشاهده نمایید. برای جزئیاتی پیرامون استثناهای یادشده، سند مجوز در منوی راهنمای NVDA را مشاهده کنید.

## راهنمای سریع شروع به کار NVDA

این راهنمای سریع دارای سه بخش اصلی است:

- دانلود: کجا می‌توان NVDA را تهیه کرد و مراحل دانلود آن
- راه‌اندازی اولیه: مراحل نصب و راه‌اندازی NVDA
- اجرای NVDA: کلیدهای میانبر پرکاربرد و ویژگی‌های NVDA

در ادامه، اطلاعاتی درباره‌ی تنظیم اولویت‌ها، استفاده از افزونه‌ها، مشارکت در جامعه‌ی کاربران و دریافت کمک ارائه شده است. اطلاعات این راهنما از دیگر بخش‌های راهنمای کاربری NVDA تلخیص شده‌است. برای دریافت اطلاعات جزئیتر درباره‌ی هر موضوع، لطفا به راهنمای کامل کاربری مراجعه کنید.

### دانلود NVDA

NVDA برای هرکس که می‌خواهد از آن استفاده کند، کاملا رایگان است. کلیدِ لایسنسی نیست که نگرانش باشید یا اشتراک گران‌قیمتی که پرداخت کنید. NVDA بطور میانگین، چهار بار در سال بروز می‌شود. جدیدترین نگارش NVDA همیشه از صفحه‌ی «دانلود» وبسایت NV Access در دسترس است.

NVDA با همه‌ی نسخه‌های اخیر مایکروسافت ویندوز کار می‌کند. برای جزيیات بیشتر نیازمندی‌های سیستم را بررسی کنید.

#### مراحل دانلود NVDA

برای انجام این مراحل، فرض می‌شود تا حدی با پیمایش در یک صفحه‌ی وب آشنا هستید.

- مرورگر وبتان را باز کنید (کلید `ویندوز` را فشار دهید، واژه‌ی «internet» را بدون گیومه تایپ کنید و `اینتر` بزنید).
- صفحه‌ی دانلود NV Access را بارگیری کنید (`Alt+D` را فشرده، نشانی زیر را تایپ کنید و `اینتر` بزنید): https://www.nvaccess.org/download
- دکمه‌ی دانلود را فعال کنید
- مرورگر ممکن است بخواهد بعد از دانلود کاری را انجام دهید یا پیامی نمایش ندهد؛ سپس شروع به دانلود کند
- بسته به مرورگر، فایل ممکن است بعد از اینکه دانلود شد، اجرا شود
- اگر نیاز باشد فایل را بطور دستی اجرا کنید، `Alt+N` را برای رفتن به ناحیه‌ی اعلانات مرورگر فشار دهید، سپس `Alt+R` را برای اجرای فایل بزنید یا مراحل مرورگرتان را اجرا کنید.

### راه‌اندازی NVDA

با اجرای فایلی که دانلود کرده اید، نسخه ای موقت از NVDA شروع به کار خواهد کرد. سپس از شما پرسیده خواهد شد که آیا می‌خواهید NVDA را نصب کنید، نسخه‌ی قابل حمل ایجاد می‌کنید یا با استفاده از نسخه‌ی موقتی به کارتان ادامه می‌دهید.

وقتی فایل نصب‌کننده دانلود شود، NVDA برای اجرا یا نصب، نیازی به دسترسی به اینترنت ندارد. اتصال اینترنت اگر در دسترس باشد، NVDA را قادر می‌سازد تا بصورت دوره‌ای بروزرسانی‌ها را بررسی کند.

#### مراحل اجرای فایل نصب‌کننده‌ی دانلودشده

فایل نصب -فایلی که دانلود کرده‌اید-، «nvda_2022.1.exe» یا مشابه آن نام دارد. سال و نسخه در میان بروزرسانی‌ها، برای نشان دادن انتشار فعلی تغییر می‌کنند.

1. فایل دانلودشده را اجرا کنید. ممکن است لازم باشد چند ثانیه صبر کنید تا یک نسخه‌ی موقت از NVDA بارگذاری شود. پس از بارگیری، NVDA در ادامه‌ی فرایند سخن خواهد گفت.
2. پنجره اجراکننده‌ی NVDA ظاهر می‌شود که یک دکمه برای باز کردن توافق‌نامه‌ی مجوز دارد. کلید جهت‌نمای پایین را فشار دهید تا متن توافق‌نامه مجوز را بخوانید.
3. با `تب` حرکت کنید تا به کادر «می‌پذیرم» برسید و با کلید `فاصله` آن را علامت بزنید.
4. با `تب` بین گزینه‌ها حرکت کنید، سپس روی گزینه‌ی مورد نظرتان `اینتر` بزنید.

گزینه‌ها عبارت‌اند از:

- «نصب NVDA روی این کامپیوتر»: این گزینه‌ی اصلی است که بیشتر کاربران برای استفاده‌ی آسان از NVDA می‌خواهند.
- «ایجاد نسخه‌ی قابل حمل»: این گزینه اجازه می‌دهد NVDA در هر پوشه‌ای، بدون نیاز به نصب، راه‌اندازی شود. این حالت برای کامپیوترهایی که اختیارات مدیریتی ندارند، یا روی حافظه‌ی قابل حملی که می‌خواهید همراهتان باشد، مفید است. وقتی این حالت انتخاب شد، NVDA مراحل ایجاد نسخه‌ی قابل حمل را طی می‌کند. نکته اصلی که NVDA نیاز دارد بداند، پوشه‌ایست که نسخه‌ی قابل حمل را داخلش قرار دهد.
- «ادامه یافتن اجرا»: این گزینه نسخه‌ی موقت NVDA را در حالت اجرا نگه می‌دارد. این حالت برای آزمودن امکانات نسخه‌ی جدید پیش از نصب NVDA مفید است. وقتی انتخاب شود، پنجره‌ی نصب‌کننده‌ی NVDA بسته می‌شود و نسخه‌ی موقت NVDA به اجرا ادامه می‌دهد؛ تا از آن خارج شوید یا کامپیوتر را خاموش کنید. توجه کنید که در این حالت، تغییراتی که در تنظیمات NVDA می‌دهید ذخیره نمی‌شوند.
- «Cancel (لغو)»: این گزینه، NVDA را بدون انجام دادن کاری می‌بندد.

اگر شما قصد استفاده‌ی همیشگی از NVDA روی این رایانه را دارید، گزینه‌ی نصب NVDA را انتخاب کنید. نصب NVDA کارایی بیشتری را در اختیار کاربر خواهد گذاشت؛ مانند شروع خودکار بعد از ورود به ویندوز و توانایی خواندن صفحات ورودی و امنِ ویندوز. این کار با نسخه‌های قابل حمل و موقت انجامپذیر نیست. برای جزئیات کامل محدودیت‌های اجرای نسخه‌ی قابل حمل یا موقت NVDA، لطفا محدودیت‌های نسخه های قابل حمل و موقت را ببینید.

نصب NVDA همچنین پیش‌نهاد می‌کند میانبر در منوی استارت و روی میز کار ایجاد کنید و اجازه می‌دهد NVDA با زدن ترکیب کلیدهای `Control+Alt+N` آغاز به کار کند.

#### مراحل نصب NVDA از برنامه‌ی نصب‌کننده

این مراحل، متداولترین گزینه‌های نصب NVDA را نشان می‌دهد. برای جزئیات بیشتر درباره‌ی گزینه‌های موجود، لطفا گزینه‌های نصب را ببینید.

1. از پنجره‌ی نصب‌کننده، مطمئن شوید که کادر «می‌پذیرم» علامت دارد.
2. `تب` بزنید تا به دکمه‌ی «نصب NVDA روی این کامپیوتر» برسید و آن را فعال کنید.
3. بعد، گزینه‌های «استفاده از NVDA هنگام ورود به ویندوز» و «ایجاد میانبر میز کار» هستند. این گزینه‌ها بطور پیش‌فرض علامت‌دار هستند. اگر می‌خواهید، `تب` بزنید و هرکدام از این گزینه‌ها را با کلید `فاصله` تغییر دهید، یا بگذارید بصورت پیش‌فرض بمانند.
4. برای ادامه `اینتر` بزنید.
5. یک پنجره‌ی «کنترل حساب کاربر ویندوز (UAC)» ظاهر شده، از شما می‌پرسد «آیا می‌خواهید به این برنامه اجازه دهید روی کامپیوتر شما تغییر ایجاد کند؟».
6. برای پذیرفتن اعلان UAC، `Alt+Y` را فشار دهید.
7. همزمان با نصب NVDA، یک نوار پیشرفت پر می‌شود. در طول این فرایند، NVDA تعدادی بوق زیر و بالارَوَنده پخش می‌کند. این فرایند اغلب سریع است و ممکن است توجه‌برانگیز نباشد.
8. یک پنجره‌ی محاوره‌ای ظاهر می‌شود که موفقیت‌آمیز بودن نصب NVDA را تأیید می‌کند. پیام توصیه می‌کند که برای آغاز نسخه‌ی نصب‌شده، OK را بزنید. برای شروع کار نسخه‌ی نصب‌شده‌ی NVDA، `اینتر` بزنید.
9. پنجره‌ی «به NVDA خوش آمدید» ظاهر می‌شود، و NVDA یک پیام خوش‌آمدگویی را می‌خوانَد. فکوس روی جعبه‌ی کشویی «چیدمان صفحه‌کلید است. بطور پیش‌فرض، چیدمان صفحه‌کلید رومیزی از صفحه‌کلید اعداد برای برخی قابلیت‌ها استفاده می‌کند. درصورت تمایل، `جهتنمای پایین` را برای انتخاب چیدمان لپتاپ فشار دهید، تا کاربرد کلیدهای صفحه‌کلید اعداد را به کلیدهای دیگر اختصاص دهید.
10. `تب` را فشار دهید تا به گزینه‌ی «استفاده از `Capslock` به عنوان کلید مبدل NVDA» برسید. بطور پیش‌فرض، `Insert` به عنوان کلید مبدل NVDA تنظیم شده‌است. کلید `فاصله` را برای انتخاب `Capslock` به عنوان کلید مبدل جایگزین فشار دهید. توجه کنید که چیدمان صفحه‌کلید جدا از کلید مبدل NVDA تنظیم می‌شود. کلید NVDA و چیدمان صفحه‌کلید را می‌توانید بعدا از «تنظیمات صفحه‌کلید» تغییر دهید.
11. از `تب` و `فاصله` برای تنظیم گزینه‌های دیگر این صفحه استفاده کنید. این گزینه‌ها تنظیم می‌کنند که آیا NVDA بطور خودکار شروع به کار کند یا نه.
12. برای بستن این پنجره `اینتر` را بزنید در حالی که NVDA حالا دارد اجرا می‌شود.

### اجرای NVDA

راهنمای کامل کاربری NVDA دارای همه‌ی فرمان‌های NVDA است که جهت مراجعه‌ی کاربران به بخش‌های گوناگونی تقسیم شده‌است. جدول‌های فرمان‌ها هم در «راهنمای سریع فرمان‌ها» موجود است. کتابچه‌ی آموزشی «آموزش مقدماتی NVDA» هر فرمان را عمیقتر و با فعالیت‌های گام‌به‌گام دارد. «آموزش مقدماتی NVDA» از فروشگاه NV Access در دسترس است.

اینجا چند فرمان اصلی را که اغلب استفاده می‌شوند می‌آوریم. همه‌ی این فرمان‌ها قابل پیکربندی هستند؛ بنا بر این، این‌ها کلیدهای پیش‌فرض این کارکردها هستند.

#### کلید مبدل NVDA

کلید پیش‌فرض مبدل NVDA، کلید `صفر در صفحه‌کلید اعداد` با `Numlock` خاموش، یا کلید `Insert` نزدیک کلیدهای `Home`، `End` و `Delete` است. کلید مبدل NVDA را می‌توانید روی کلید `Capslock` هم تنظیم کنید.

#### راهنمای ورودی

برای یاد گرفتن و تمرین کردن جای کلیدها، کلیدهای `NVDA+1` را برای روشن کردن راهنمای ورودی بزنید. تا زمانی که در راهنمای ورودی هستید، اجرای هر حرکتی مثل فشردن یک کلید یا اجرای یک حرکت لمسی، آن کار را اعلام می‌کند و اگر چیزی باشد، توضیح می‌دهد که چه کاری انجام می‌دهد. در حالت راهنمای ورودی، فرمان‌های واقعی اجرا نمی‌شوند.

#### شروع و توقف NVDA

نام | کلید رومیزی | کلید لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
شروع NVDA | `control+alt+n` | `control+alt+n` | NVDA را شروع یا دوباره راه‌اندازی می‌کند
خروج از NVDA | `NVDA+q`، سپس `اینتر` | `NVDA+q`، سپس `اینتر` | از NVDA خارج می‌شود
مکث یا شروع مجدد گفتار | `shift` | `shift` | درلحظه گفتار را متوقف می‌کند. با دوباره فشردن، گفتار را از جایی که متوقف شده ادامه می‌دهد
توقف گفتار | `control` | `control` | درلحظه گفتار را متوقف می‌کند

#### خواندن متن

نام | کلید رومیزی | کلید لپتاپ | Description
--- | --- | --- | ---
خواندن همه | `NVDA+جهتنمای پایین` | `NVDA+a` | از موقعیت جاری شروع به خواندن می‌کند و مکان‌نما را همراه با خواندن حرکت می‌دهد
خواندن خط جاری | `NVDA+جهتنمای بالا` | `NVDA+l` | خط جاری را می‌خوانَد. با دو بار فشردن، هط را هجی می‌کند. با سه بار فشردن، خط را با توضیح نویسه‌ها (مثل Alpha, Bravo, Charlie, ...) هجی می‌کند.
خواندن انتخاب | `NVDA+shift+جهتنمای بالا` | `NVDA+shift+s` | هر متن انتخاب‌شده را می‌خوانَد. با دو بار فشردن، اطلاعات را هجی می‌کند. با سه بار فشردن، آن را با استفاده از توضیحات نویسه هجی می‌کند
خواندن متن کلیپ‌برد | `NVDA+c` | `NVDA+c` | هر متنی که داخل کلیپ‌برد باشد را می‌خوانَد. با دو بار فشردن، اطلاعات را هجی می‌کند. با سه بار فشردن، آن را با استفاده از توضیحات نویسه هجی می‌کند

#### اعلام موقعیت و اطلاعات دیگر

نام | کلید رومیزی | کلید لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
عنوان پنجره | `NVDA+t` | `NVDA+t` | عنوان پنجره‌ی درحال حاضر فعال را می‌خوانَد. با دو بار فشردن، اطلاعات را هجی می‌کند. با سه بار فشردن، عنوان را در کلیپ‌برد کپی می‌کند
اعلام فکوس | `NVDA+tab` | `NVDA+tab` | کنترل جاری را که در تیررس (فکوس) هست اعلام می‌کند. با دو بار فشردن، اطلاعات را هجی می‌کند. با سه بار فشردن، آن را با استفاده از توضیحات نویسه هجی می‌کند
خواندن پنجره | `NVDA+b` | `NVDA+b` | پنجره‌ی جاری را بطور کامل می‌خوانَد. (برای پنجره‌های محاوره‌ای مفید است.)
خواندن نوار وضعیت | `NVDA+end` | `NVDA+shift+end` | نوار وضعیت را اگر پیدا کند می‌خوانَد. با دو بار فشردن، اطلاعات هجی می‌شود. با سه بار فشردن، در کلیپ‌برد کپی می‌شود
خواندن زمان | `NVDA+f12` | `NVDA+f12` | با یک بار فشردن، زمان جاری اعلام می‌شود. با دو بار فشردن، تاریخ اعلام می‌شود. زمان و تاریخ بر اساس قالبی که در تنظیمات ویندوز برای ساعتِ محدوده‌ی اعلان‌ها تعیین شده‌است اعلام می‌شود.
اعلام قالب‌بندی متن | `NVDA+f` | `NVDA+f` | قالب‌بندی متن را اعلام می‌کند. با دو بار فشردن، اطلاعات را در یک پنجره نشان می‌دهد
اعلام زبان | ندارد | ندارد | زبان متن را اعلام می‌کند. با دوبار فشردن، اطلاعات را در یک پنجره نمایش می‌دهد
اعلام مقصد لینک | `NVDA+k` | `NVDA+k` | با یک بار فشردن، مقصدِ URLِ لینک موجود در مکان نشانگر یا فکوس را می‌گوید. با دو بار فشردن، نشانی را برای بررسیِ دقیقتر، در یک پنجره نشان می‌دهد

#### فعال یا غیرفعال کردن اطلاعاتی که NVDA می‌خوانَد

نام | کلید رومیزی | کلید لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
خواندن نویسه‌های تایپ‌شده | `NVDA+2` | `NVDA+2` | کنترل می‌کند که NVDA چه زمانی نویسه‌هایی را که تایپ می‌کنید اعلام کند.
خواندن واژه‌های تایپ‌شده | `NVDA+3` | `NVDA+3` | کنترل می‌کند که NVDA چه زمانی واژه‌هایی را که تایپ می‌کنید اعلام کند.
خواندن کلیدهای فرمان | `NVDA+4` | `NVDA+4` | وقتی فعال باشد، NVDA همه‌ی کلیدهای تایپ‌شده روی صفحه‌کلید که نویسه نیستند را می‌خوانَد. این شامل ترکیب کلید‌هایی مثل کنترل و یک حرف دیگر است.
فعال کردن تعقیب موس | `NVDA+m` | `NVDA+m` | وقتی فعال باشد، NVDA متن زیر اشاره‌گر موس را هنگامی که موس را در صفحه حرکت می‌دهید اعلام می‌کند. این اجازه می‌دهد چیز‌هایی که روی صفحه هستند را، به جای تلاش برای یافتن آن‌ها با پیمایش اشیا، با حرکت دادن فیزیکی موس پیدا کنید.

#### حلقه‌ی تنظیمات موتور سخنگو

نام | کلید رومیزی | کلید لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
حرکت به تنظیم بعدی موتور سخنگو | `NVDA+control+جهتنمای راست` | `NVDA+shift+control+جهتنمای راست` | به تنظیم بعدی گفتار بعد از تنظیم جاری می‌رود. بعد از آخرین تنظیم، دوباره به مورد اول برمی‌گردد.
حرکت به تنظیم قبلی موتور سخنگو | `NVDA+control+جهتنمای چپ` | `NVDA+shift+control+جهتنمای چپ` | به تنظیم بعدی گفتار قبل از تنظیم جاری می‌رود. بعد از اولین تنظیم، دوباره به مورد آخر برمی‌گردد.
افزایش تنظیم جاری موتور سخنگو | `NVDA+control+جهتنمای بالا` | `NVDA+shift+control+جهتنمای بالا` | تنظیم جاری گفتار که روی آن هستید را افزایش می‌دهد. مثلا، سرعت را افزایش می‌دهد؛ صدای بعدی را انتخاب می‌کند؛ حجم صدا را زیاد می‌کند
افزایش تنظیم جاری موتور سخنگو به میزان بیشتر | `NVDA+control+pageUp` | `NVDA+shift+control+pageUp` | مقدار تنظیم گفتاری که روی آن هستید را به میزان بیشتری افزایش می‌دهد. مثلا، هنگامی که روی یک تنظیم صدا هستید، هر بار ۲۰ صدا به جلو می‌پرد. وقتی روی یک تنظیم لغزنده مثل سرعت، زیر و بمی یا غیره باشید، مقدار آن را هر بار تا ۲۰٪ افزایش می‌دهد
کاهش تنظیم جاری موتور سخنگو | `NVDA+control+جهتنمای پایین` | `NVDA+shift+control+جهتنمای پایین` | تنظیم جاری گفتار که روی آن هستید را کاهش می‌دهد. مثلا، سرعت را کاهش می‌دهد؛ صدای قبلی را انتخاب می‌کند؛ حجم صدا را کم می‌کند
کاهش تنظیم جاری موتور سخنگو به میزان بیشتر | `NVDA+control+pageDown` | `NVDA+shift+control+pageDown` | مقدار تنظیم گفتاری که روی آن هستید را به میزان بیشتری کاهش می‌دهد. مثلا، هنگامی که روی یک تنظیم صدا هستید، هر بار ۲۰ صدا به عقب می‌پرد. وقتی روی یک تنظیم لغزنده مثل سرعت، زیر و بمی یا غیره باشید، مقدار آن را هر بار تا ۲۰٪ کاهش می‌دهد.

همچنین ممکن است با اختصاص دادن کلیدی سفارشی در پنجره‌ی فرمان‌های ورودی از دسته‌ی گفتار، اولین یا آخرین مقدار تنظیم جاری موتور سخنگو را -با دو حرکت- تنظیم کنید. یعنی مثلا، وقتی روی تنظیم سرعت باشید، این دو حرکت، آن را روی ۰ یا ۱۰۰ تنظیم می‌کند. وقتی هم که روی تنظیم صدا باشید، تنظیم را روی اولین و آخرین صدا انجام می‌دهد.

#### پیمایش وب

فهرست کامل کلیدهای پیمایشی تک‌حرفی در بخش حالت مرور راهنمای کاربر آمده‌است.

فرمان | کلید | توضیح
--- | --- | ---
سرنوشتار | `h` | به سرنوشتار بعدی می‌رود
سرنوشتار سطح ۱، ۲، ... | `1`, `2`, ... | به سرنوشتار بعدی در سعح تعیین‌شده می‌بَرَد
فیلدِ فرم | `f` | به فیلد فرم بعدی (کادر ویرایش، دکمه و غیره) می‌رود.
لینک | `k` | به لینک بعدی می‌رود
بخش | `d` | به بخش بعدی می‌رود
فهرست | `l` | به فهرست بعدی می‌رود.
جدول | `t` | به جدول بعدی می‌رود
برگشت به عقب | `shift+حرف` | `شیفت` را با هرکدام از حرف‌های بالا فشار دهید تا به مورد قبلی هرکدام بروید
فهرست سازه‌ها | `NVDA+f7` | انواع مختلف سازه‌ها، مانند لینک‌ها و سرنوشتارها را فهرست می‌کند

### اولویت‌ها

بسیاری از کارکردهای NVDA را می‌توانید توسط تنظیمات NVDA فعال کنید یا تغییر دهید. تنظیمات و دیگر گزینه‌ها از طریق منوی NVDA در دسترس اند. برای باز کردن منوی NVDA، کلید مبدل `NVDA+N` را بزنید. برای باز کردن پنجره‌ی تنظیمات عمومی بطور مستقیم، `NVDA+control+g` را بزنید. بسیاری از صفحات تنظیمات، برای اینکه مستقیم بازشان کنید، دارای کلیدهای میانبر هستند؛ مثل `NVDA+control+s` برای انتخاب موتور سخنگو، یا `NVDA+control+v` برای دیگر گزینه‌های گفتار.

### افزونه‌ها

افزونه‌ها برنامه‌هایی هستند که برای NVDA عملکرد جدید یا تغییریافته‌ای فراهم می‌کنند. افزونه‌ها توسط انجمن NVDA یا شرکت‌های خارج از آن نوشته می‌شوند و وابسته به NV Access نیستند. مانند هر نرم‌افزار دیگری، پیش از استفاده از یک افزونه، مهم است که به نویسنده‌ی آن اعتماد کنید. لطفا برای دریافت راه‌هایی جهت راستی‌آزمایی افزونه‌ها پیش از نصب، به نصب افزونه‌ها مراجعه کنید.

برای اولین بار که فروشگاه افزونه‌ها را باز می‌کنید، NVDA یک هشدار درباره‌ی افزونه‌ها نمایش می‌دهد. افزونه ها توسط NV Access بررسی نمی‌شوند و ممکن است عملکرد و دسترسی نامحدود به اطلاعات داشته باشند. اگر هشدار را خواندید و نیازی ندارید که دفعه‌ی بعد آن را ببینید، کلید `فاصله` را فشار دهید. `تب` بزنید تا به دکمه‌ی OK برسید. سپس `اینتر` بزنید تا هشدار را پذیرفته، به فروشگاه افزونه‌ها بروید. بخش «افزونه‌ها و فروشگاه افزونه‌ها»ی راهنمای کاربر اطلاعاتی درباره‌ی همه‌ی ویژگی‌های فروشگاه افزونه‌ها را در بر دارد.

فروشگاه افزونه‌ها از منوی ابزارها در دسترس است. `NVDA+n` را برای باز کردن منوی NVDA فشرده، سپس `ا` را برای ابزارها و `ف` را برای رفتن به فروشگاه افزونه‌ها بفشارید. وقتی فروشگاه افزونه‌ها باز می‌شود، چنانچه افزونه‌ای نصب نباشد، افزونه‌های موجود در فروشگاه را نشان می‌دهد. وقتی افزونه‌ها نصب شده باشند، فروشگاه روی سربرگ «افزونه‌های نصب‌شده» باز می‌شود.

#### افزونه‌های موجود

وقتی برای اولین بار پنجره‌ی فروشگاه را باز می‌کنید، چند ثانیه‌ای طول می‌کشد که فهرست افزونه‌ها بارگیری شود. هنگامی که بارگیری فهرست افزونه‌ها پایان یافت، NVDA نام اولین افزونه را می‌خوانَد. افزونه‌های موجود در یک فهرست چندستونه به صورت الفبایی فهرست شده‌اند. برای مرور فهرست و اطلاع یافتن از یک افزونه‌ی خاص:

1. برای گشتن در فهرست، از جهتنماها استفاده کنید، یا نخستین حرف نام یک افزونه را فشار دهید.
2. یک بار `تب` بزنید تا به توضیح افزونه‌ی درحال حاضر انتخاب‌شده بروید.
3. از کلیدهای خواندن متن یا جهتنماها برای خواندن توضیح کامل استفاده کنید.
4. `تب` را برای رفتن به دکمه‌ی کنش‌ها فشار دهید. می‌توانید از دکمه‌ی «کنش‌ها» برای نصب افزونه‌ها و دیگر کارها استفاده کنید.
5. `تب` بزنید تا به «دیگر جزئیات» برسید، که جزئیاتی مانند ناشر، نسخه و صفحه‌ی اصلی افزونه را فهرست می‌کند.
6. برای برگشتن به فهرست افزونه‌ها `alt+م` را بزنید، یا `shift+tab` بزنید تا به فهرست برسید.

#### جستجوی افزونه‌ها

همانند مرور همه افزونه‌های موجود، امکان فیلتر کردن افزونه‌های نشان داده شده نیز وجود دارد. برای جستجو، `alt+س` را برای رفتن به فیلد جستجو فشرده، متن مورد جستجو را بنویسید. جستجو موارد منطبق بر شناسه‌ی افزونه، نام نمایش‌یافته، ناشر، نویسنده و توضیح را در فیلدهای مربوط بررسی می‌کند. همزمان با تایپ کلمات جستجو، فهرست بروز می‌شود. وقتی جستجو انجام شد، `تب` بزنید تا به فهرست فیلترشده‌ی افزونه‌ها رفته، نتایج را مرور کنید.

#### نصب افزونه‌ها

برای نصب کردن یک افزونه:

1. با بردن فکوس روی افزونه‌ای که می‌خواهید نصب کنید، روی آن `اینتر` بزنید.
2. منوی کنش‌ها با فهرستی از کنش‌ها باز می‌شود. اولین کنش در منو «نصب کردن» است.
3. برای نصب افزونه `ن` را بزنید، یا با `جهتنمای پایین` روی «نصب کردن» قرار بگیرید و `اینتر` بزنید.
4. فکوس به افزونه در فهرست برمی‌گردد و NVDA جزئیات افزونه را می‌خوانَد.
5. اطلاعات وضعیت اعلام‌شده توسط NVDA از «موجود» به «در حال دانلود» تغییر می‌کند.
6. وقتی دانلود افزونه تمام شد، وضعیت به «دانلود شد، در انتظار نصب» تغییر می‌کند.
7. این کار را با هر افزونه‌ای که دوست دارید در همان زمان نصب کنید تکرار کنید.
8. وقتی کارتان تمام شد، `تب` بزنید تا به دکمه‌ی «بستن» برسید و روی آن `اینتر` بزنید.
9. افزونه‌های دانلودشده پس از بسته شدن پنجره‌ی فروشگاه افزونه‌ها فرایند نصب را آغاز می‌کنند. طی فرایند نصب، ممکن است افزونه‌ها پنجره‌هایی نمایش دهند که نیاز است به آن‌ها پاسخ بدهید.
10. هنگامی که افزونه‌ها نصب شدند، پنجره‌ای نمایان می‌شود و گوشزد می‌کند که تغییراتی انجام شده، و برای اینکه نصب افزونه‌ها کامل شود، باید NVDA را دوباره راه بیندازید.
11. `اینتر` را برای راه‌اندازی دوباره‌ی NVDA بزنید.

#### مدیریت افزونه‌های نصب‌شده

برای حرکت بین سربرگ‌های فروشگاه افزونه‌ها، `control+tab` را فشار دهید. سربرگ‌ها عبارت‌اند از: افزونه‌های نصب‌شده، افزونه‌های قابل بروزرسانی، افزونه‌های موجود و افزونه‌های نصب‌شده‌ی ناسازگار. هرکدام از سربرگ‌ها مشابه با سربرگ‌های دیگر طراحی شده‌اند. هر یک، از فهرست افزونه‌ها، یک پنل شامل جزئیات بیشتری از افزونه‌ی انتخاب‌شده، و یک دکمه برای اجرای کنش‌ها روی افزونه‌ی انتخاب‌شده تشکیل شده‌اند. منوی کنش‌های افزونه‌ها ی نصب‌شده، به جای «نصب کردن»، شامل «غیرفعال کردن» و «حذف کردن» هستند. غیرفعال کردن یک افزونه NVDA را از بارگیری آن باز می‌دارد، ولی آن را نصب‌شده باقی می‌گذارد. برای فعال‌سازی دوباره‌ی یک افزونه‌ی غیرفعال، «فعال کردن» را از منوی کنش‌ها فعال کنید. پس از فعال یا غیرفعال یا حذف کردن یک افزونه، هنگام بستن پنجره‌ی فروشگاه افزونه‌ها، از شما خواسته می‌شود که NVDA را دوباره راه بیندازید. این تغییرات فقط زمانی اثرگذار هستند که NVDA از نو راه‌اندازی شود. توجه کنید که در پنجره‌ی فروشگاه افزونه‌ها، `escape` مانند دکمه‌ی «بستن» کار می‌کند.

#### بروزرسانی افزونه‌ها

وقتی برای افزونه‌ای که نصب کرده اید، بروزرسانی موجود باشد، در سربرگ افزونه‌های قابل بروزرسانی فهرست می‌شود. برای رسیدن به این سربرگ از هر جایی در فروشگاه افزونه‌ها، `control+tab` را بزنید. وضعیت افزونه به عنوان «بروزرسانی موجود است» فهرست می‌شود. فهرست، نسخه‌ی درحال حاضر نصب‌شده و نسخه‌ی موجود در فروشگاه را نمایش می‌دهد. روی افزونه `اینتر` بزنید تا منوی کنش‌ها باز شود، سپس «بروزرسانی» را انتخاب کنید.

بطور پیش‌فرض، بعد از راه‌اندازی NVDA، چنانچه بروزرسانی‌هایی برای افزونه‌ها موجود باشد، به شما اطلاع داده خواهد شد. برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به این ویژگی و پیکربندی این رفتار، به بخش اعلان‌های بروزرسانی مراجعه کنید.

### انجمن

NVDA یک انجمن کاربران فعال و پویا دارد. NV Access, سازندگان NVDA, در شبکه‌های اجتماعی ماستودون، توییتر (یا ایکس) و فیسبوک فعال هستند. NV Access همچنین یک وبلاگ منظم به نام «In-Process (در جریان)» دارد. یک لیست اصلی ایمیل متعلق به NV Access و یک صفحه پر از دیگر گروه‌های جامعه‌ی کاربری وجود دارد.

یک برنامه‌ی NVDA Certified Expert (کارشناس خبره‌ی NVDA) هم موجود است. این یک آزمون برخط است که می‌توانید بگذرانید برای اینکه مهارت‌هایتان را در NVDA بنمایانید. کارشناسان خبره‌ی NVDA می‌توانند اطلاعات تماس و جزئیات مربوط به شغلشان را فهرست کنند.

### دریافت راهنمایی

برای دریافت کمک از NVDA، کلیدهای `NVDA+N` را برای باز کردن منوی NVDA فشرده، سپس `ر` را برای راهنما بزنید. از این زیرمنو می‌توانید به راهنمای کاربر، راهنمای سریع فرمان‌ها، تاریخچه‌ی امکانات و بیشتر دست پیدا کنید. سه گزینه‌ی اول منوی راهنما در مرورگر پیش‌فرض وب باز می‌شوند. مواد آموزش جامعتری هم در فروشگاه NV Access وجود دارد.

پیشنهاد می‌کنیم با ماژول «آموزش پایه برای NVDA» شروع کنید. این کتابچه موضوعاتی از شروع کار با NVDA تا مرور وب و استفاده از پیمایش اشیا را در بر دارد. این کتاب به شکل‌های:

- متن الکترونیک، که شامل قالب‌های Word «DOCX»، صفحه‌ی وب «HTML»، کتاب الکترونیکی «EPUB» و کیندل «KFX» می‌شود.
- فایل صوتی MP3 خوانده‌شده توسط گوینده
- نسخه‌ی چاپی بریل UEB با ارسال در سراسر دنیا.

دیگر کتابچه‌ها و بسته‌ی بهره‌وری NVDA دارای تخفیف، در فروشگاه NV Access موجود اند.

NV Access همچنین پشتیبانی تلفنیرا، به صورت مستقل یا بخشی از بسته‌ی بهره‌وری NVDA می‌فروشد. پشتیبانی تلفنی شامل شماره‌های محلی در استرالیا و ایالات متحده می‌شود.

گروه ایمیلی کاربران، همانند کاربران خبره‌ی NVDA، منبع بزرگی از راهنمایی در انجمن هستند.

شما می‌توانید از طریق GitHub اقدام به گزارش مشکلات یا درخواست امکانات کنید. دستور العمل‌های مشارکت حاوی اطلاعات ارزشمندی جهت مشارکت در انجمن است.

## گزینه‌های بیشتر نصب

### گزینه‌های نصب

اگر NVDA را مستقیما از نصب‌کننده‌ی دانلودشده‌ی NVDA نصب می‌کنید، دکمه‌ی «نصب NVDA» را بزنید. اگر شما پیش از این، این پنجره را بسته اید یا می‌خواهید از یک نسخه‌ی قابل حمل نصب کنید، لطفا گزینه‌ی «نصب NVDA» را از زیر‌منوی ابزارها انتخاب کنید.

پنجره‌ی نصب که ظاهر می‌شود تأیید خواهد کرد که آیا می‌خواهید NVDA را نصب کنید یا نه. همچنین به شما خواهد گفت که آیا این کار نسخه‌ی از‌پیش نصب‌شده ای را بروزرسانی می‌کند یا نه. شما با فشردن دکمه‌ی «ادامه» نصب NVDA را آغاز خواهید کرد. همچنین در این پنجره چند گزینه‌ی دیگر نیز موجود است که ذیلا توضیح داده می‌شوند. هنگامی که فرایند نصب کامل شد، پیامی نمایان می‌شود که به شما خواهد گفت که نصب با موفقیت انجام شده‌است. در این هنگام، با فشردن دکمه‌ی «تأیید»، نسخه‌ی تازه نصب‌شده‌ی NVDA آغاز به کار خواهد کرد.

#### هشدار برای افزونه‌های ناسازگار

اگر از قبل افزونه‌هایی را نصب کرده باشید، ممکن است هشداری دریافت کنید که افزونه‌هایی که با نسخه‌ی درحال اجرای NVDA سازگار نیستند غیرفعال خواهند شد. پیش از اینکه بتوانید دکمه‌ی «ادامه» را بزنید، باید با علامت زدن کادری تأیید کنید که می‌دانید این افزونه‌ها غیرفعال می‌شوند. دکمه‌ای هم برای بازبینی افزونه‌هایی که غیرفعال می‌شوند وجود خواهد داشت. برای راهنمایی در مورد این دکمه به بخش پنجره‌ی افزونه‌های ناسازگار مراجعه کنید. بعد از نصب، می‌توانید با مسؤولیت خودتان افزونه‌های ناسازگار را با استفاده از فروشگاه افزونه‌ها دوباره فعال کنید.

#### استفاده از NVDA هنگام ورود به ویندوز

این گزینه به شما امکان می‌دهد تا انتخاب کنید که آیا NVDA هنگام ورود به ویندوز، پیش از اینکه شما گذرواژه ای وارد کنید، به طور خودکار شروع به کار کند یا نه. این گزینه شامل صفحه‌ی کنترل حساب کاربر (UAC) و دیگر صفحات امن نیز می‌شود. این گزینه برای نصب‌های تازه، بطور پیش‌فرض فعال است.

#### ایجاد میانبر روی میز کار (control+alt+n)

با استفاده از این گزینه، شما تعیین می‌کنید که آیا NVDA برای راه‌اندازی، میانبری روی میز کار از خودش قرار بدهد یا نه. در صورت انتخاب این گزینه، این میانبر ترکیب کلید میانبر `control+alt+n` را ایجاد می‌کند که به شما اجازه می‌دهد هرگاه که بخواهید NVDA را راه بیندازید، از این کلیدها استفاده کنید.

#### کپی پیکربندی نسخه‌ی قابل حمل در حساب کاربری جاری

این گزینه به شما اجازه می‌دهد انتخاب کنید که آیا NVDA باید پیکربندی کاربر را از NVDAیی که هم‌اکنون اجرا می‌شود به پیکربندی کاربر فعلی برای نسخه‌ی نصب‌شده NVDA کپی کند یا نه. در صورت تعیین این گزینه، پیکربندی فعلی برای کاربران دیگر این سیستم کپی نخواهد شد. همچنین پیکربندی یاد‌شده در بخش پیکربندی سیستم که برای خواندن صفحه‌ی ورودی ویندوز و دیگر صفحات امن استفاده می‌شود نیز کپی نخواهد شد. این گزینه، تنها هنگام نصب NVDA از روی نسخه‌ی قابل حمل موجود است؛ نه هنگامی که شما NVDA را مستقیما از بسته‌ی اجرایی دانلودشده نصب می‌کنید.

### ساختن یک نسخه‌ی قابل حمل

اگر نسخه‌ی قابل حمل را مستقیما می‌خواهید از بسته‌ی دانلودشده‌ی NVDA بسازید، دکمه‌ی «ایجاد نسخه‌ی قابل حمل» را فشار دهید. اگر شما این پنجره را بسته اید یا از نسخه‌ی نصب‌شده‌ی NVDA استفاده می‌کنید، گزینه‌ی «ایجاد نسخه‌ی قابل حمل» را از زیرمنوی ابزارهای منوی NVDA انتخاب کنید.

پنجره ای که با انتخاب این گزینه آشکار می‌شود، به شما امکان انتخاب جایی را که می‌خواهید نسخه‌ی قابل حمل را بسازید می‌دهد. این مکان می‌تواند پوشه ای روی درایو دیسک سخت کامپیوتر شما باشد یا جایی روی حافظه‌ی فلش USB یا ابزار قابل حمل دیگر. بطور پیش‌فرض، یک پوشه‌ی جدید برای نسخه‌ی قابل حمل ایجاد می‌شود. همچنین می‌توانید انتخاب کنید که از پوشه‌ای که موجود است استفاده کنید. این کار فایل‌های داخل پوشه را بازنویسی خواهد کرد. اگر پوشه‌ی موجود، یک کپی قابل حمل از NVDA باشد، آن کپی بروز خواهد شد.

همچنین گزینه ای هست که شما می‌توانید توسط آن انتخاب کنید که NVDA پیکربندی حساب کاربر وارد‌شده به ویندوز را برای استفاده در نسخه‌ی قابل حمل کپی کند. این گزینه افزونه‌ها را نیز شامل می‌شود. این گزینه هنگامی در دسترس است که شما بخواهید نسخه‌ی قابل حمل را از روی نسخه‌ی نصب‌شده بسازید؛ نه مستقیما از بسته‌ی دانلودشده‌ی NVDA.

با فشردن دکمه‌ی «ادامه» نسخه‌ی قابل حمل ساخته خواهد شد. به محض به انجام رسیدن فرایند ایجاد نسخه‌ی قابل حمل، پیامی ظاهر می‌شود که به شما می‌گوید فرایند موفقیت‌آمیز بود. »تأیید» را برای بستن این پنجره بفشارید.

### محدودیت‌های نسخه های قابل حمل و موقت

در صورتی که بخواهید NVDA را روی حافظه‌ی فلش یا ابزارهای حمل اطلاعات دیگری به همراه داشته باشید، باید گزینه‌ی «ایجاد نسخه‌ی قابل حمل» را انتخاب کنید. نسخه‌ی نصب شده می‌تواند در هر زمان، یک نسخه‌ی قابل حمل از خود بسازد. نسخه‌ی قابل حمل نیز این قابلیت را دارد که بعدا روی هر رایانه ای نصب شود. چنانچه بخواهید NVDA را روی یک حافظه‌ی فقط‌خواندنی مانند CD کپی کنید، باید بسته‌ی دانلودشده را روی CD کپی کنید. اجرای نسخه‌ی قابل حمل به طور مستقیم از روی حافظه‌ی فقط‌خواندنی در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.

نصب‌کننده‌ی NVDA می‌تواند بعنوان نسخه‌ی موقت NVDA استفاده شود. نسخه‌های موقت از ذخیره‌ی تنظیمات NVDA جلوگیری می‌کنند. این شامل غیرفعال کردن استفاده از فروشگاه افزونه‌ها می‌شود.

نسخه‌های قابل حمل و موقت NVDA دارای محدودیت‌های زیر هستند:

- ناتوانی در شروع خودکار در هنگام ورود و یا بعد از ورود به ویندوز.
- ناتوانی در تعامل با برنامه‌هایی که با دسترسی مدیریتی اجرا شده‌اند، مگر اینکه خود NVDA نیز با همین سطح دسترسی اجرا شود (که البته توصیه نمی‌شود). نمونه‌هایی از این موارد عبارت‌اند از:
  - خط فرمان و PowerShell که در حالت مدیر (admin) اجرا شده‌اند
  - مدیر وظیفه (Task Manager)
  - دسترسی صوتی (Voice Access) ویندوز ۱۱
- ناتوانی در خواندن صفحه‌ی کنترل حساب کاربر (UAC) هنگام تلاش برای اجرای برنامه ای با اختیارات مدیریتی.
- ناتوانی در پشتیبانی از دریافت ورودی از صفحه‌ی لمسی.
- ناتوانی در فراهم‌آوری امکاناتی از قبیل حالت مرور و خواندن نویسههای تایپ شده در برنامه‌های فروشگاه (Store Apps).
- عدم پشتیبانی از کم کردن صداهای پس‌زمینه.

## استفاده از NVDA

### اجرا کردن NVDA

اگر شما NVDA را با برنامه نصب‌کننده نصب کرده اید، اجرا کردن NVDA به سادگی زدن کلیدهای control+alt+n، یا انتخاب NVDA از منوی NVDA زیر منوی برنامه‌ها در منوی Start خواهد بود. (StartMenu -> (All) Programs -> NVDA -> NVDA) افزون بر این، می‌توانید در پنجره‌ی «اجرا» (Run) nvda را تایپ کنید و کلید اینتر را بزنید. چنانچه NVDA قبلا اجرا شده باشد، دوباره راه‌اندازی خواهد شد. شما همچنین می‌توانید در حالت یادشده، از بعضی از گزینه های خط فرمان، همانند -q برای خروج از NVDA و خاموش کردن آن، --disable-addons برای غیرفعال کردن افزونه ها و چند فرمان دیگر استفاده کنید.

NVDA بطور پیش‌فرض، پیکربندی نسخه‌ی نصب‌شده‌اش را در پوشه‌ی رومینگ اپلیکیشن دیتای کاربر فعلی ذخیره می‌کند؛ (مثلا، "`C:\Users\&lt;user&gt;\AppData\Roaming`"). این امکان هست که NVDA را وا داشت تا پیکربندی‌اش را به جای پوشه‌ی Roaming، از پوشه‌ی Local در Application Data بارگذاری کند. برای اطلاعات بیشتر بخش پارامترهای فراگیر سیستم را بررسی کنید.

برای به کار انداختن نسخه‌ی قابل حمل، به پوشه ای که بسته‌ی NVDA را در آن باز کرده اید رفته، روی فایل nvda.exe اینتر بزنید، یا دو‌بار کلیک کنید. اگر NVDA قبلا اجرا شده باشد، پیش از راه‌اندازی نسخه‌ی قابل حمل، بطور خودکار متوقف خواهد شد.

به محض آغاز به کار NVDA، شما نخست چند آوای بالا‌رونده خواهید شنید (که به شما می‌گوید NVDA دارد بارگذاری می‌شود). بسته به اینکه رایانه‌ی شما چقدر سریع باشد، یا اگر شما NVDA را از حافظه‌ی موسوم به کلید USB یا ابزار انتقال داده ای که سرعت پایینتری دارد اجرا می‌کنید، ممکن است کمی طول بکشد تا NVDA شروع به کار کند. اگر آغاز به کار NVDA زمان بیشتری به درازا انجامید، NVDA باید بگوید: «NVDA دارد بارگذاری می‌شود. لطفا شکیبا باشید».

اگر شما هیچ‌یک از اینها را نمی‌شنوید، یا صدای خطای ویندوز، یا چند آوای پایین‌رونده را می‌شنوید، بدین معناست که NVDA دارای خطایی هست و باید احتمالا یک آسیب را به توسعه‌دهندگان نرم‌افزار گزارش بدهید. لطفا برای اینکه بدانید این کار را چگونه انجام بدهید، وب‌سایت NVDA را ببینید.

#### پنجره‌ی خوش‌آمدگویی

هنگامی که NVDA برای نخستین بار آغاز به کار می‌کند، با پنجره‌ای به شما خوش‌آمد می‌گوید که حاوی برخی اطلاعات اولیه درباره کلید مبدل NVDA و منوی NVDA است. (لطفا بخشهای بعدی را درباره این موضوع‌ها ببینید.) همچنین این پنجره دارای یک جعبه‌ی کشویی (combo box) و سه کادر علامت‌زدنی (checkbox) است. جعبه‌ی کشویی به شما اجازه می‌دهد تا چیدمان صفحه‌کلید را انتخاب کنید. کادر اولی به شما امکان می‌دهد تا اگر بخواهید، کلید capslock را به عنوان کلید مبدل NVDA تنظیم کنید. دومی تعیین می‌کند که NVDA بعد از اینکه وارد ویندوز می‌شوید به طور خودکار شروع به کار کند یا نه. این گزینه تنها برای نسخه‌ی نصب‌شده‌ی NVDA در دسترس است. کادر سوم تنظیم می‌کند که آیا برای هربار که NVDA شروع به کار می‌کند، این پنجره‌ی خوش‌آمدگویی نمایش داده شود یا نه.

#### پنجره‌ی آمار استفاده از داده‌ها

وقتی NVDA را برای نخستین بار اجرا می‌کنید، پنجره‌ای ظاهر می‌شود که از شما می‌پرسد که آیا می‌خواهید ارسال داده‌ها به NV Access را در حال استفاده از NVDA بپذیرید؟ این کار به بهبود NVDA در آینده کمک می‌کند. می‌توانید در بخش تنظیمات عمومی، ذیل عنوان اجازه دادن به NV Access برای جمع‌آوری آمار نحوه استفاده از NVDA، راجع به داده‌هایی که توسط NV Access جمع‌آوری می‌شود، بیشتر بخوانید. توجه: با فشردن دکمه‌ی بله یا نه، این تنظیم ذخیره می‌شود و این پنجره هرگز ظاهر نخواهد شد؛ مگر اینکه NVDA را حذف و دوباره نصب کنید. با این حال، می‌توانید فرایند جمع‌آوری داده‌ها را، بطور دستی از پنجره‌ی تنظیمات عمومی فعال یا غیرفعال کنید. برای تغییر دستی این تنظیم، می‌توانید کادر اجازه دادن به پروژه‌ی NVDA برای جمع‌آوری آمار نحوه استفاده از NVDA را علامت‌دار یا بدون علامت کنید.

### درباره فرمان‌های صفحه‌کلیدی NVDA

#### کلید مبدل NVDA

بیشتر فرمان‌های صفحه‌کلیدی ویژه‌ی NVDA عبارت اند از فشردن کلید مخصوصی که «کلید مبدل NVDA» نامیده می‌شود، به همراه یک یا چند کلید دیگر. از استثناهای قابل توجه (که کلید NVDA با کلیدهای دیگر ترکیب نمی‌شود) می‌توان به فرمان‌های بازبینی متن در چیدمان صفحه‌کلید رومیزی اشاره کرد. برای اجرای این فرمان‌ها از بخش صفحه کلید اعداد به تنهایی استفاده می‌شود. جز این مورد استثناهای دیگری هم هست.

NVDA می‌تواند طوری تنظیم شود که کلیدهای `insert صفحه کلید اعداد`، `insert اصلی صفحه کلید`، و یا `capslock` به عنوان کلید مبدل `NVDA` مورد استفاده قرار بگیرند. به عنوان تنظیم اولیه، هر دو کلید `insert صفحه اعداد` و `insert اصلی` به عنوان کلید مبدل NVDA تنظیم شده‌اند.

اگر شما بخواهید از کلیدی که به عنوان کلید مبدل تنظیم کرده اید، همچون سابق یا زمانی که NVDA اجرا نمی‌شود استفاده کنید (مثلا، اگر بخواهید capslock را روشن کنید در حالی که capslock را به عنوان کلید مبدل NVDA تنظیم کرده اید)، می‌توانید کلید مورد نظر را دوبار سریع و پشت سر هم فشار دهید.

#### چیدمان‌های صفحه‌کلید

در حال حاضر، NVDA دو مجموعه فرمان صفحه‌کلیدی (که با عنوان «چیدمان‌های صفحه‌کلید» شناخته می‌شوند) دارد: چیدمان رومیزی (Desktop) و چیدمان لپتاپ. به طور پیش‌فرض، NVDA روی چیدمان دسکتاپ تنظیم شده است، اما شما می‌توانید در دسته‌ی صفحه‌کلید پنجره‌ی تنظیمات NVDA که تحت گزینه‌ی «اولویت‌ها» در منوی NVDA یافت می‌شود، چیدمان را به لپتاپ تغییر دهید.

چیدمان رومیزی از بخش صفحه کلید اعداد (ماشین حساب) بسیار استفاده می‌کند. برای استفاده از این بخش صفحه کلید، باید کلید numlock خاموش باشد. علیرغم اینکه بیشتر لپتاپها بخش ماشین‌حساب صفحه کلید را بطور فیزیکی ندارند، برخی از آن‌ها می‌توانند با نگه‌داشتن کلید FN و فشردن اعداد و حروف بخش راست صفحه کلید (7، 8، 9، u، i، o، j، k، l، ...) صفحه‌کلید اعداد را شبیه‌سازی کنند. اگر لپتاپ شما نمی‌تواند این کار را انجام دهد، یا اجازه نمی‌دهد که numlock را خاموش کنید، شما می‌توانید چیدمان صفحه کلید را به چیدمان لپتاپ تغییر دهید.

### فرمان‌های لمسی NVDA

اگر شما NVDA را روی دستگاهی که دارای صفحه‌ی لمسی است اجرا می‌کنید، می‌توانید NVDA را هم مستقیما به وسیله‌ی فرمان‌های لمسی کنترل کنید. زمانی که NVDA در حال اجرا است، تمام ورودی‌های لمسی مستقیما روی NVDA اجرا خواهند شد؛ مگر اینکه پشتیبانی از تعامل لمسی غیرفعال باشد. بنا بر این، فرمان‌هایی که به طور معمول و بدون NVDA اجرا می‌شدند کار نخواهند کرد.

برای فعال یا غیرفعال کردن پشتیبانی از تعامل لمسی، NVDA+control+alt+t را فشار دهید.

همچنین می‌توانید پشتیبانی از تعامل لمسی را از دسته‌ی تعامل لمسی در تنظیمات NVDA فعال یا غیرفعال کنید.

#### گشت زدن در صفحه‌ی نمایش

اصلیترین کاری که شما می‌توانید روی صفحه‌ی لمسی انجام دهید این است که از کنترل‌ها یا نوشته‌هایی که در هر بخش صفحه موجود است آگاه شوید. برای انجام این کار، یک انگشتتان را روی هر جایی از صفحه که می‌خواهید قرار دهید. همچنین می‌توانید انگشتتان را روی صفحه نگه دارید و روی صفحه بکشید تا همان‌گونه که انگشت شما روی کنترل‌ها و نوشته‌های موجود حرکت می‌کند آن‌ها را بخوانید.

#### حرکتها (ژستها)ی لمسی

از این پس، هرگاه فرمان‌های NVDA در این راهنمای کاربری توضیح داده می‌شوند، ممکن است همراه با آن‌ها از یک «حرکت لمسی» هم یاد شود که می‌توان از آن برای اجرای آن فرمان روی صفحه‌ی لمسی استفاده نمود. در ادامه دستورهایی برای چگونه اجرا کردن حرکتهای لمسی می‌آیند.

##### ضربه‌ها (Taps)

با یک یا چند انگشت به صفحه ضربه بزنید.

یک بار ضربه زدن با یک انگشت، به سادگی «ضربه» نامیده می‌شود. ضربه زدن با دو انگشت «ضربه‌ی دو‌انگشتی» است و به همین سان.

اگر همان ضربه یک یا چند بار دیگر به سرعت اجرا شود، NVDA این کار را به عنوان «حرکت چند‌ضربه‌ای» می‌شناسد. دو بار ضربه زدن برابر است با «دو ضربه«. سه بار ضربه زدن «سه ضربه» می‌شود و به همین ترتیب. البته این ژست‌های چند‌ضربه‌ای می‌توانند این را که در هرکدام از آن‌ها چند انگشت به کار می‌رود نیز شناسایی کنند. پس می‌توانیم حرکت‌هایی همچون «سه ضربه‌ی دو‌انگشتی»، «یک ضربه‌ی چهار‌انگشتی» و غیره را نیز تصور کنیم.

##### کشش‌ها (Flicks)

انگشت‌هایتان را به سرعت روی صفحه بکشید.

بر اساس جهات حرکت، چهار حرکت کششی ممکن وجود دارد: کشش چپ، کشش راست، کشش بالا و کشش پایین.

مانند ضربه ها، برای اجرای این حرکت‌ها نیز می‌توان از بیش از یک انگشت بهره برد. بنا بر این، حرکت‌هایی مانند «کشش بالای دو‌انگشتی» و کشش چپ چهار‌انگشتی» هم امکان‌پذیر هستند.

#### حالت‌های لمسی

از آنجا که فرمان‌های NVDA بسیار بیشتر از حرکت‌های امکان‌پذیر لمسی هستند، NVDA چند حالت لمسی دارد که می‌توانید آن‌ها را تغییر دهید، تا به زیرمجموعه‌های معینی از فرمان‌ها دست یابید. این حالتها عبارت اند از دو حالت «متنی» و «شیئی». فرمان‌های چندی از NVDA که در این سند یاد شده‌اند، ممکن است حالت لمسی‌ای داشته باشند که بعد از حرکت لمسی داخل پرانتز می‌آید. به عنوان مثال، کشش بالا (حالت متنی) یعنی فرمان مورد نظر، اگر که شما حرکت کشش بالا را انجام دهید، اجرا خواهد شد؛ اما تنها هنگامی که در حالت متنی باشید. اگر برای فرمان، حالتی ذکر نشده باشد، آن فرمان در هر دو حالت یاد‌شده اجرا خواهد شد.

برای تغییر دادن حالت‌های لمسی، یک ضربه‌ی سه‌انگشتی انجام دهید.

#### صفحه‌کلید لمسی

برای ورود متن و فرمان از طریق یک صفحه‌ی لمسی، از صفحه‌کلید لمسی استفاده می‌شود. وقتی روی یک کادر ویرایش قرار گرفته باشید، می‌توانید با دوبار ضربه زدن روی نماد صفحه‌کلید لمسی در پایین صفحه، صفحه‌کلید لمسی را بیاورید. برای تبلت‌هایی مثل Microsoft Surface Pro، هنگامی که صفحه‌کلید فیزیکی جدا شده باشد، صفحه‌کلید لمسی همیشه در دسترس است. برای بستن صفحه‌کلید لمسی، روی نماد صفحه‌کلید لمسی دوبار ضربه بزنید، یا از کادر ویرایش به بخش دیگری از صفحه بروید.

تا هنگامی که صفحه‌کلید لمسی فعال است، برای پیدا کردن کلیدها روی صفحه‌کلید، انگشتتان را به سمت جایی که صفحه‌کلید قرار گرفته و معمولا در پایین صفحه قرار دارد ببرید. سپس با یک انگشت روی صفحه‌کلید حرکت کنید. وقتی کلیدی را که می‌خواهید بفشارید پیدا کردید، بسته به گزینه‌ای که در دسته‌ی تنظیمات تعامل لمسی در پنجره‌ی تنظیمات NVDA برگزیدید، روی کلید دوبار ضربه بزنید یا انگشتتان را از روی کلید مورد نظر بردارید.

### حالت راهنمای فرمان‌های ورودی

از بیشتر فرمان‌های NVDA در بخش‌های پیش رو در همین راهنمای کاربر یاد می‌شود. با این همه یک راه ساده برای آگاه شدن از همه‌ی این فرمان‌های گوناگون، روشن کردن راهنمای فرمان‌های ورودی است.

برای روشن کردن راهنما کلیدهای NVDA+1 را فشار دهید. برای خاموش کردن، کلیدهای NVDA+1 را دوباره فشار دهید. هنگامی که در راهنمای ورودی هستید، اجرای هر فرمان ورودی (مانند فشردن یک کلید یا اجرای یک حرکت لمسی) فرمان مربوط به آن حرکت را اعلام می‌کند و در صورتی که کاری را انجام بدهد، توضیح مختصری راجع به آن خواهد داد. فرمان‌های واقعی زمانی که در حالت راهنمای ورودی هستید اجرا نمی‌شوند.

### منوی NVDA

منوی NVDA به شما اجازه می‌دهد تا تنظیمات NVDA را انجام دهید، به راهنمایی دسترسی پیدا کنید، پیکربندی تنظیمات را زخیره کرده یا به آنچه از پیش بوده بازگردانید، دیکشنری‌های گفتاری را تغییر دهید، به ابزارهای افزون بر این دست یابید و از NVDA خارج شوید.

برای رفتن به منوی NVDA از هر جایی از ویندوز، وقتی NVDA در حال اجرا است، می‌توانید یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

- کلیدهای `NVDA+n` را روی صفحه‌کلید فشار دهید.
- یک دوضربه‌ی دو انگشتی روی صفحه‌ی لمسی اجرا کنید.
- با فشردن کلیدهای `Windows+b` به محدوده‌ی اعلانات سیستم دست یافته، با `جهتنمای پایین` روی شکلک NVDA بروید و `اینتر` کنید.
- همچنین، می‌توانید با فشردن کلیدهای `Windows+B` به محدوده‌ی اعلان‌ها بروید، با `جهتنمای پایین` روی شکلک NVDA رفته، کلید `applications` را که در بیشتر صفحه‌کلیدها، کنار کلید کنترل راست است بفشارید تا منوی محتوایی باز شود. روی صفحه‌کلیدی که کلید `applications` ندارد، `shift+F10` را بجایش فشار دهید.
- روی شکلک NVDA موجود در محدوده‌ی اعلان‌های سیستم راست‌کلیک کنید

وقتی منو باز شد، می‌توانید با جهتنماها در منو حرکت کنید و با `اینتر` گزینه ای را فعال کنید.

### فرمان‌های اساسی NVDA

نام فرمان | کلید در رایانه‌ی رومیزی | کلید در لپتاپ | لمسی | توضیح
--- | --- | --- | --- | ---
آغاز یا راه‌اندازی دوباره‌ی NVDA | Control+alt+n | Control+alt+n | ندارد | NVDA را چنانچه در هنگام فرایند نصب، این میانبر ویندوز فعال شده باشد، از میز کار آغاز یا دوباره راه‌اندازی می‌کند. همان‌طور که گفته شد، این یک میانبر مخصوص ویندوز است؛ بنا بر این نمی‌توان آن‌را در پنجره‌ی مدیریت فرمان‌های ورودی NVDA اختصاص یا تغییر داد.
توقف سخن گفتن | Control | control | یک ضربه‌ی دو‌انگشتی | بلافاصله سخن‌گویی را متوقف می‌کند
مکث در سخن گفتن | shift | shift | ندارد | موقتا سخن‌گویی را متوقف می‌کند. فشردن دوباره‌ی این کلید، سخن گفتن NVDA را از جایی که قطع شده بود ادامه می‌دهد (مشروط به این‌که مکث کردن به وسیله‌ی موتور سخنگوی جاری پشتیبانی شود.)
منوی NVDA | NVDA+n | NVDA+n | دو ضربه‌ی دو‌انگشتی | منوی NVDA را نمایش می‌دهد تا به شما امکان دهد به تنظیمات، ابزارها، راهنما و غیره دست یابید.
تغییر حالت راهنمای فرمان‌های ورودی | NVDA+1 | NVDA+1 | ندارد | فشردن هر کلید در این حالت، نام کلید را اعلام می‌کند و توضیحی راجع به فرمانی که به آن کلید مربوط می‌شود می‌دهد
خروج از NVDA | NVDA+q | NVDA+q | ندارد | از NVDA خارج می‌شود
گذراندن کلید بعدی | NVDA+f2 | NVDA+f2 | ندارد | به NVDA می‌گوید، کلید بعدی که فشرده می‌شود را مستقیما به برنامه‌ی پیش رو بفرستد؛ حتی اگر به طور معمول، آن کلید جزء فرمان‌های NVDA باشد.
روشن یا خاموش کردن حالت خواب برنامه | NVDA+shift+s | NVDA+shift+z | ندارد | حالت خواب، تمام فرمان‌های NVDA و خروجی سخن‌گو و بریل را برای برنامه‌ی فعلی غیرفعال می‌کند. این حالت هنگام استفاده از برنامه‌هایی که امکانات سخن‌گویی و صفحه‌خوانی خودشان را دارند بسیار مفید است. برای غیرفعال کردن حالت خواب، این فرمان را دوباره وارد کنید.

### اعلام اطلاعات سیستم

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
اعلام تاریخ / ساعت | NVDA+f12 | با یک بار فشردن، زمان کنونی را اعلام می‌کند. با دو بار فشردن، تاریخ را اعلام می‌کند
اعلام وضعیت باتری | NVDA+shift+b | وضعیت باتری را اعلام می‌کند؛ که آیا متصل به برق است یا نه، یا درصد میزان شارژ را گزارش می‌دهد.
اعلام متن داخل کلیپ‌برد | NVDA+c | اگر متنی داخل حافظه‌ی موقت (کلیپ‌برد) باشد، آن‌را اعلام می‌کند.

### حالت‌های گفتار

حالت گفتار نحوه بیان محتوای صفحه، اعلان‌ها، پاسخ به فرمان‌ها و سایر خروجی‌ها را در طول عملکرد NVDA کنترل می‌کند. حالت پیش‌فرض «سخن گفتن» است که در موقعیت‌هایی که هنگام استفاده از یک صفحه‌خوان انتظار می‌رود، سخن می‌گوید. با این حال، ممکن است در شرایط خاص یا هنگام اجرای برنامه‌های مشخصی، یکی دیگر از حالت‌های گفتار را ارزشمند بیابید.

چهار حالت گفتار موجود عبارت اند از:

- سخن گفتن (پیش‌فرض): NVDA بطور معمول در واکنش به تغییرات صفحه، اعلان‌ها، و کنش‌ها مانند حرکت دادن فکوس یا اجرای فرمان‌ها سخن می‌گوید.
- درخواستی: NVDA تنها وقتی که از فرمان‌هایی با کارکرد اعلام (گزارش) کردن استفاده می‌کنید سخن می‌گوید؛ مثل اعلام کردن عنوان پنجره. اما در واکنش به کارهایی مثل حرکت دادن فکوس و مکان‌نما صحبت نمی‌کند.
- خاموش: NVDA هیچ چیز نمی‌گوید، با این حال، برخلاف حالت خواب، بی‌صدا به فرمان‌ها واکنش نشان می‌دهد.
- بوق: NVDA گفتار معمولی را با بوق‌های کوتاه جایگزین می‌کند.

حالت بوق می‌تواند وقتی مفید باشد که خروجی بسیار زیادی در یک پنجره‌ی ترمینال در جریان باشد، ولی برایتان مهم نیست که چیست؛ صرفا همین‌قدر که جریانش همچنان ادامه دارد کافی است. یا در شرایط دیگری این واقعیت که خروجی وجود دارد بیشتر از خود خروجی اهمیت دارد.

حالت درخواستی ممکن است زمانی ارزشمند باشد که نیازی نداشته باشید بازخورد دائمی درباره‌ی آنچه در صفحه‌ی نمایش یا رایانه اتفاق می‌افتد دریافت کنید؛ اما بخواهید بصورت دوره‌ای چیزهای مشخصی را با استفاده از فرمان‌های بازبینی یا غیره بررسی کنید. از جمله مثلاً هنگام ضبط صدا، هنگام استفاده از بزرگ‌نمای صفحه، در طول یک جلسه یا یک تماس، یا به عنوان جایگزینی برای حالت بوق.

کلید میانبری که امکان گشتن میان حالت‌های گفتار را فراهم می‌کند:

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
گشتن در حالت‌های گفتار | `NVDA+s` | بینِ حالت‌های گفتار تغییر می‌دهد.

اگر تنها نیاز دارید بین یک زیرمجموعه‌ی محدود از حالت‌های گفتار جابجا شوید، حالت‌های موجود در فرمان گشتن در حالت‌های گفتار را برای راهی جهت غیرفعال کردن حالت‌های ناخواسته ببینید.

## پیمایش با NVDA

NVDA به شما اجازه می‌دهد تا از راه‌های گوناگونی در سیستم گشت بزنید و در آن پیمایش کنید. از آن جمله می‌توان به دو روش کار و تعامل معمولی با سیستم، و بازبینی اشاره کرد.

### اشیاء

هر برنامه ای و خود سیستم‌عامل از بسیاری «اشیاء» شکل یافته‌اند. یک شیء، یک جزء تنها مانند یک تکه متن، دکمه، کادر علامت‌زدنی، لغزنده، فهرست یا ورودی متن قابل ویرایش است.

### پیمایش با محل فرمان‌پذیری یا تیررس (فکوس) سیستم (System Focus)

فکوس سیستم، یا ساده‌تر، فکوس، شیئی است که کلیدهای تایپ شده‌ی صفحه‌کلید را دریافت می‌کند. به عنوان مثال، هنگامی که در یک ورودی متن قابل ویرایش تایپ می‌کنید، ورودی متن ویرایشی مورد نظر دارای «فکوس» است. (می‌توان این‌گونه گفت که این ورودی متن ویرایشی در تیررس صفحه کلید قرار دارد.)

متداولترین راه پیمایش ویندوز با NVDA، عبارت است از جابجا کردن فکوس سیستم با استفاده از فرمان‌های صفحه‌کلیدی استاندارد ویندوز؛ مانند زدن کلید Tab و Shift+Tab برای جلو و عقب رفتن روی کنترلها (کادرهای علامت‌زدنی، دکمه ها، ویرایشی‌ها ...)، فشردن Alt برای رفتن به نوار منوها و استفاده از کلیدهای جهتنما برای گشت زدن در منوها، و استفاده از Alt+Tab برای جابجا شدن در برنامه‌های در حال اجرا. همین‌طور که این کار را انجام می‌دهید، NVDA اطلاعات شیء در تیررس (دارای فکوس) را گزارش می‌دهد؛ مانند اسم، نوع، ارزش، وضعیت، توضیح، میانبر صفحه‌کلید و اطلاعات موقعیتی آن شیء. هنگامی که برجسته‌ساز بینایی فعال باشد، محل فکوس جاری سیستم بطور بصری هم نمایش داده می‌شود.

چند فرمان کلیدی مفید برای هنگامی که با فکوس سیستم حرکت می‌کنید وجود دارند:

نام | رایانه‌ی رومیزی | لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
اعلام فکوس جاری | NVDA+tab | NVDA+tab | شیء یا کنترل فعلی را که در تیررس سیستم است اعلام می‌کند. با دو بار فشردن، اطلاعات یاد‌شده حرف به حرف خوانده می‌شود
اعلام عنوان | NVDA+t | NVDA+t | عنوان پنجره‌ی در حال حاضر فعال را می‌خوانَد. با دو بار فشردن، اطلاعات مزبور را هِجّی خواهد کرد. با سه بار فشردن، عنوان را در کلیپ‌برد کپی خواهد کرد
خواندن پنجره‌ی فعال | NVDA+b | NVDA+b | همه‌ی کنترل‌های موجود در پنجره‌ی در حال حاضر فعال را می‌خوانَد. (این فرمان در پنجره های محاوره‌ای کاربرد بیشتری دارد.)
اعلام نوار وضعیت | NVDA+end | NVDA+shift+end | در صورتی که NVDA نوار وضعیتی در پنجره‌ی پیش رو پیدا کند، آن را می‌خوانَد. با دو بار فشردن، اطلاعات موجود در نوار وضعیت حرف به حرف خوانده می‌شود. با سه بار فشردن، اطلاعات نوار وضعیت در کلیپ‌برد کپی می‌شود
اعلام کلید میانبر | `shift+۲ در ماشین‌حساب` | `NVDA+control+shift+.` | کلید میانبر سریع شیء در حال حاضر دارای فکوس را اعلام می‌کند

### پیمایش با نشانگر سیستم (System Caret)

هنگامی که شیئی که امکان پیمایش و یا ویرایش متن را فراهم می‌کند در تیررس سیستم قرار بگیرد، می‌توانید به وسیله‌ی «نشانگر سیستم» که «مکان‌نمای ویرایش» نیز نامیده می‌شود، در متنی که در تیررس سیستم است حرکت کنید.

وقتی فکوس روی شیئی باشد که دارای نشانگر سیستم است، شما می‌توانید برای حرکت کردن در متن حاوی نشانگر از کلیدهای جهتنما، PageUp، PageDown، Home، End، و غیره استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید متن داخل یک کنترل را، در صورتی که آن کنترل از ویرایش پشتیبانی کند (مثلا، یک کادر ویرایشی باشد)، تغییر دهید. NVDA همان‌طور که شما نویسه به نویسه، کلمه به کلمه و خط به خط حرکت می‌کنید، اعلام خواهد کرد. همچنین اعلام خواهد کرد که چه متنی را انتخاب می‌کنید و یا از انتخاب بیرون می‌آورید. (واژه‌ی نویسه معادل مصوب فرهنگستان زبان فارسی برای Character است. Character شامل حروف، اعداد، نشانه های نقطه‌گذاری و سایر نشانه‌ها می‌شود.)

NVDA در ارتباط با نشانگر سیستم فرمان‌های صفحه‌کلیدی زیر را در اختیار می‌گذارد:

نام | رایانه‌ی رومیزی | لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
خواندن همه | NVDA+جهتنمای پایین | NVDA+a | با استفاده از نشانگر سیستم، از محل فعلی قرارگیری نشانگر شروع به خواندن می‌کند. همان‌گونه که خواندن ادامه دارد، نشانگر را به همراه خوانده شدن متن حرکت می‌دهد
خواندن خط جاری | NVDA+جهتنمای بالا | NVDA+l | خطی را که نشانگر سیستم در حال حاضر در آن قرار دارد می‌خوانَد. با دو بار فشردن، خط جاری حرف به حرف خوانده می‌شود. با سه بار فشردن، خط جاری با استفاده از توضیح نویسه‌ها (گفتن کلمات نمایانگر حروف) هجی می‌شود.
خواندن انتخاب فعلی متن | NVDA+Shift+جهتنمای بالا | NVDA+shift+s | هر متنی که در حال حاضر انتخاب شده باشد را می‌خوانَد
اعلام قالب‌بندی متن | NVDA+f | NVDA+f | قالب‌بندی متنی که نشانگر روی آن قرار دارد را اعلام می‌کند. با دو بار فشردن، اطلاعات را در حالت مرور نشان می‌دهد
اعلام مقصد لینک | `NVDA+k` | `NVDA+k` | با یک بار فشردن، نشانی مقصد لینکی که در محل نشانگر یا فکوس فعلی قرار دارد را می‌گوید. با دو بار فشردن، آن را برای بازبینی دقیقتر در یک پنجره نشان می‌دهد
اعلام موقعیت نشانگر | NVDA+Delete در ماشین‌حساب | NVDA+delete | اطلاعاتی درباره‌ی محل متن یا شیء در موقعیت نشانگر سیستم می‌دهد. به عنوان مثال، می‌تواند شامل اعلام موقعیت نشانگر نسبت به سند به درصد، فاصله از لبه‌ی صفحه، یا موقعیت دقیق صفحه‌ی نمایش باشد. با دو بار فشردن ممکن است اطلاعات بیشتری بیان شود.
جمله‌ی بعدی | alt+جهتنمای پایین | alt+جهتنمای پایین | نشانگر را به جمله‌ی بعدی برده، آن جمله را می‌خوانَد. (تنها در Microsoft Word و Outlook پشتیبانی می‌شود.)
جمله‌ی قبلی | alt+جهتنمای بالا | alt+جهتنمای بالا | نشانگر را به جمله‌ی قبلی برده، آن جمله را می‌خوانَد. (تنها در Microsoft Word و Outlook پشتیبانی می‌شود.)

هنگامی که نشانگر سیستم درون یک جدول باشد، این فرمان‌های صفحه‌کلیدی نیز در دسترس است:

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
حرکت به ستون قبلی | control+alt+جهتنمای چپ | نشانگر سیستم را (در همان سطر) به ستون قبلی می‌بَرَد.
حرکت به ستون بعدی | control+alt+جهتنمای راست | نشانگر سیستم را (در همان سطر) به ستون بعدی می‌بَرَد.
حرکت به سطر قبلی | control+alt+جهتنمای بالا | نشانگر سیستم را (در همان ستون) به سطر قبلی می‌بَرَد.
حرکت به سطر بعدی | control+alt+جهتنمای پایین | نشانگر سیستم را (در همان ستون) به سطر بعدی می‌بَرَد.
حرکت به اولین ستون | control+alt+home | نشانگر سیستم را (در همان سطر) به اولین ستون می‌بَرَد.
حرکت به آخرین ستون | control+alt+end | نشانگر سیستم را (در همان سطر) به آخرین ستون می‌بَرَد.
حرکت به اولین سطر | control+alt+pageUp | نشانگر سیستم را (در همان ستون) به اولین سطر می‌بَرَد.
حرکت به آخرین سطر | control+alt+pageDown | نشانگر سیستم را (در همان ستون) به آخرین سطر می‌بَرَد.
گفتن همه‌ی ستون | `NVDA+control+alt+جهتنمای پایین` | ستون را عمودی از خانه‌ی جاری به سمت پایین تا آخرین خانه‌ی همان ستون می‌خوانَد.
گفتن همه‌ی سطر | `NVDA+control+alt+جهتنمای راست` | سطر را افقی از خانه‌ی جاری به سمت راست تا آخرین خانه‌ی همان سطر می‌خوانَد.
خواندن همه‌ی ستون | `NVDA+control+alt+جهتنمای بالا` | ستون جاری را عمودی از بالا به پایین، بدون حرکت دادن نشانگر سیستم می‌خوانَد.
خواندن همه‌ی سطر | `NVDA+control+alt+جهتنمای چپ` | سطر جاری را افقی از چپ به راست، بدون حرکت دادن نشانگر سیستم می‌خوانَد.

### پیمایش اشیاء

بیشتر وقت‌ها، شما برای کار کردن با برنامه‌ها، از فرمان‌هایی بهره می‌گیرید که فکوس و نشانگر سیستم را حرکت می‌دهند. هرچند، بعضی اوقات هست که دوست دارید بدون جابجا کردن فکوس و نشانگر، گشتی در برنامه‌ی پیش رو یا خود سیستم‌عامل بزنید. همچنین ممکن است بخواهید با اشیائی کار کنید که معمولا با استفاده از صفحه کلید نمی‌توانید به آن‌ها دسترسی پیدا کنید. می‌توانید در این موارد از «پیمایش اشیاء» استفاده کنید.

پیمایش اشیاء این امکان را به شما می‌دهد تا بین اشیاء به طور مشخص حرکت کنید و درباره آن‌ها اطلاعات کسب کنید. هنگامی که شما روی شیئی حرکت می‌کنید، NVDA آن را به گونه ای مانند هنگامی که با فکوس سیستم کار می‌کنید گزارش می‌دهد. برای این‌که بتوانید همه‌ی نوشته هایی را آن‌گونه که روی صفحه‌ی نمایش نشان داده می‌شوند بررسی و بازبینی کنید، می‌توانید به جای حالت پیمایش اشیاء، از حالت بازبینی صفحه نمایش استفاده کنید.

به جای اینکه مجبور باشید برای حرکت کردن روی اشیاء موجود در سیستم بین آن‌ها به عقب و جلو بروید، می‌توانید از روشی مبتنی بر سلسله مراتب استفاده کنید؛ چرا که اشیاء به این صورت و به ترتیب اهمیت سازمان یافته‌اند. این بدین معناست که برخی اشیاء، اشیاء دیگر را در بر دارند. شما باید به داخل آن‌ها بروید تا به اشیاء داخلشان دسترسی بیابید. به عنوان مثال، یک فهرست شامل اجزای فهرست است؛ پس شما باید داخل فهرست بروید تا به اجزای آن فهرست دسترسی پیدا کنید. اگر شما روی جزئی از یک فهرست بروید، با حرکت کردن به بعد و قبل، به اجزای دیگر موجود در همان فهرست دست خواهید یافت. حرکت به سمت شیء در‌بر‌گیرنده‌ی جزء فهرست، شما را به خود فهرست خواهد برد. سپس می‌توانید برای دسترسی به اشیاءِ دیگر از فهرست بیرون بروید. مشابه مثال قبلی، یک نوار ابزار در‌بر‌گیرنده‌ی کنترل‌هایی است. پس باید برای دسترسی به کنترل‌های نوار ابزار، داخل نوار ابزار بروید.

اگر هنوز ترجیح می‌دهید بین اشیا در سیستم به عقب و جلو بروید، می‌توانید از فرمان‌هایی برای حرکت به شیء قبلی و بعدی در یک نمای تخت استفاده کنید. مثلا، اگر در چنین نمای تختی به شیء بعدی بروید و شیء داری اشیایی را در بر داشته باشد، NVDA بطور خودکار به اولین شیء که در شیء جاری است می‌رود. از طرف دیگر، اگر شیء جاری شامل شیئی نباشد، NVDA به شیء بعدی سطح فعلی در سلسله‌مراتب می‌رود. اگر چنین شیء بعدی‌ای موجود نباشد، NVDA تلاش می‌کند به شیء بعدی در سلسله‌مراتب بر اساس اشیاء حاوی شیءهای دیگر برود، تا هنگامی که دیگر شیئی برای حرکت کردن نباشد. همین قانون برای عقب رفتن در سلسله‌مراتب نیز اِعمال می‌شود.

شیئی که در حال حاضر بازبینی می‌شود (یعنی شیء یا مکان‌نمایی که شما به وسیله‌ی آن بین اشیا حرکت و پیمایش می‌کنید)، «شیء پیمایشگر» (یا اختصارا «پیمایشگر») نامیده می‌شود. هنگامی که شما شیئی را پیمایش می‌کنید، در همان حالت بازبینی اشیاء، می‌توانید با استفاده از فرمان‌های بازبینی متن محتوای آن شیء را بازبینی کنید. هنگامی که برجسته‌ساز بینایی فعال باشد، محل پیمایشگر جاری بطور بصری هم نمایش داده می‌شود. بطور پیش‌فرض، پیمایشگر همراه با فکوس سیستم حرکت می‌کند؛ هرچند می‌توان این کار را فعال یا غیرفعال کرد.

توجه: بریل که پیمایشگر را دنبال می‌کند را می‌توانید با اتصال بریل پیکربندی کنید.

برای پیمایش اشیاء، از فرمان‌های زیر استفاده کنید:

نام | رایانه‌ی رومیزی | لپتاپ | لمسی | توضیح
--- | --- | --- | --- | ---
اعلام شیء جاری | NVDA+5 در ماشین‌حساب | NVDA+shift+o | ندارد | شیء پیمایشگر جاری را اعلام می‌کند. با دو بار فشردن، اطلاعات حرف به حرف خوانده می‌شود. با سه بار فشردن، نام و محتوای شیء در کلیپ‌برد کپی می‌شود.
حرکت به شیء در‌بر‌گیرنده (شیئی که شیء یا اشیائی داخل خود دارد) | NVDA+8 در ماشین‌حساب | NVDA+shift+جهتنمای بالا | کشش بالا (حالت شیئی) | به شیئی که حاوی پیمایشگر کنونی است می‌رود
حرکت به شیء قبلی | NVDA+4 در ماشین‌حساب | NVDA+shift+جهتنمای چپ | ندارد (حالت شیئی) | به شیئی که قبل از پیمایشگر فعلی است می‌رود
حرکت به شیء قبلی در نمای تخت | NVDA+9 در ماشین‌حساب | NVDA+shift+[ | کشش به چپ (حالت شیئی) | به شیء قبلی در نمای تخت سلسله‌مراتب پیمایش شیئی می‌رود
حرکت به شیء بعدی | NVDA+6 در ماشین‌حساب | NVDA+shift+جهتنمای راست | ندارد | به شیئی که بعد از پیمایشگر فعلی است می‌رود
حرکت به شیء بعدی در نمای تخت | NVDA+3 در ماشین‌حساب | NVDA+shift+] | کشش به راست (حالت شیئی) | به شیء بعدی در نمای تخت سلسله‌مراتب پیمایش شیئی می‌رود
حرکت به اولین شیء در‌بر‌گرفته‌شده | NVDA+2 در ماشین‌حساب | NVDA+shift+جهتنمای پایین | کشش پایین (حالت شیئی) | به اولین شیئی که توسط پیمایشگر جاری در بر گرفته شده‌است می‌رود
حرکت به شیء در تیررس (دارای فکوس) | NVDA+منها در ماشین‌حساب | NVDA+backspace | ندارد | به شیئی که در حال حاضر دارای فکوس سیستم است می‌رود و مکان‌نمای بازبینی را در صورتی که نشانگر سیستم نمایان باشد، در موقعیت نشانگر قرار می‌دهد
فعال کردن پیمایشگر جاری | NVDA+اینتر در ماشین‌حساب | NVDA+اینتر | دو ضربه | شیء پیمایشگر جاری را فعال می‌کند. (شبیه کلیک کردن با موس، یا فشردن Space هنگامی که در تیررس سیستم است.)
حرکت فکوس یا نشانگر سیستم به محل بازبینی فعلی | NVDA+shift+منها در ماشین‌حساب | NVDA+shift+backspace | ندارد | با یک بار فشرده شدن، تیررس سیستم را به پیمایشگر فعلی می‌بَرَد. با دو بار فشردن، نشانگر سیستم را به محل مکان‌نمای بازبینی می‌بَرَد
اعلام محل مکان‌نمای بازبینی | NVDA+shift+Delete در ماشین‌حساب | NVDA+shift+delete | ندارد | اطلاعاتی در مورد موقعیت متن یا شیء در محل مکان‌نمای بازبینی اعلام می‌کند. به عنوان مثال، ممکن است این اطلاعات شامل نسبت قرارگیری مکان‌نما به تمام نوشتار به درصد، فاصله از لبه‌های صفحه، یا موقعیت دقیق و واقعی صفحه‌ی نمایش باشد. با دو بار فشردن، ممکن است اطلاعات بیشتری به دست بیاید.
بردن مکان‌نمای بازبینی به نوار وضعیت | ندارد | ندارد | ندارد | چنانچه NVDA نوار وضعیتی در یک پنجره پیدا کند، آن را می‌خوانَد. همچنین پیمایشگر را به موقعیت نوار وضعیت می‌بَرَد.

توجه: برای این‌که کلیدهای «بخش صفحه‌کلید اعداد (ماشین‌حساب)» به درستی کار کنند، کلید Numlock باید خاموش باشد. (از این پس، برای رعایت اختصار، هرجا قرار است از «صفحه کلید اعداد» یاد شود، تسامحاً از عبارت «ماشین‌حساب» استفاده می‌شود.)

### بازبینی متن

NVDA به شما امکان می‌دهد که محتوای صفحه‌ی نمایش، سند جاری، یا شیء پیش رو را نویسه به نویسه، کلمه به کلمه، یا خط به خط بخوانید. حالت بازبینی متن در جاهایی (مانند میزهای فرمان ویندوز) که نشانگر سیستمموجود نیست بسیار مفید و قابل استفاده است. به عنوان مثال، ممکن است شما از این حالت برای بازبینی متن یک پیام اطلاع‌رسان طولانی در یک پنجره‌ی محاوره‌ای استفاده کنید.

وقتی مکان‌نمای بازبینی را حرکت می‌دهید، نشانگر سیستم به دنبال آن حرکت نمی‌کند. به این ترتیب می‌توانید بدون این‌که موقعیت ویرایشی خود را از دست بدهید، متن را بازبینی کنید. اگرچه به طور پیش‌فرض، هنگامی که نشانگر سیستم حرکت می‌کند، مکان‌نمای بازبینی به دنبال آن جابجا می‌شود. می‌توانید این رفتار را فعال یا غیرفعال کنید.

توجه: بریل را که مکان‌نمای بازبینی را دنبال می‌کند، می‌توانید با اتصال بریل پیکربندی کنید.

فرمان‌های زیر برای بازبینی متن موجود اند:

نام | رایانه‌ی رومیزی | لپتاپ | لمسی | توضیح
--- | --- | --- | --- | ---
حرکت به بالاترین خط در بازبینی | shift+7 در ماشین‌حساب | NVDA+control+home | ندارد | مکان‌نمای بازبینی را به بالاترین خط متن می‌بَرَد
حرکت به خط قبلی در بازبینی | 7 در ماشین‌حساب | NVDA+جهتنمای بالا | کشش بالا (حالت متنی) | مکان‌نمای بازبینی را به خط قبلی متن می‌بَرَد
اعلام خط جاری در بازبینی | 8 در ماشین‌حساب | NVDA+shift+ . | ندارد | خط جاری متن را که مکان‌نمای بازبینی در آن قرار دارد می‌خوانَد. با دو بار فشردن، خط جاری را حرف به حرف می‌خوانَد. با سه بار فشردن، خط جاری را با استفاده از توضیح نویسه‌ها هِجّی می‌کند؛ یعنی به جای خواندن حروف، از کلماتی استفاده می‌کند که با آن حروف آغاز می‌شوند.
حرکت به خط بعدی در بازبینی | 9 در ماشین‌حساب | NVDA+جهتنمای پایین | کشش پایین (حالت متنی) | مکان‌نمای بازبینی را به خط بعدی متن می‌بَرَد
حرکت به پایین‌ترین خط در بازبینی | shift+9 در ماشین‌حساب | NVDA+control+end | ندارد | مکان‌نمای بازبینی را به پایین‌ترین خط متن می‌بَرَد
حرکت به کلمه‌ی قبلی در بازبینی | 4 در ماشین‌حساب | NVDA+control+جهتنمای چپ | کشش چپ دو‌انگشتی (حالت متنی) | مکان‌نمای بازبینی را به کلمه‌ی قبلی در متن می‌بَرَد
اعلام کلمه‌ی جاری در بازبینی | 5 در ماشین‌حساب | NVDA+control+ . | ندارد | کلمه‌ی جاری را که مکان‌نمای بازبینی روی آن قرار دارد اعلام می‌کند. با دو بار فشردن، کلمه را هِجّی می‌کند. با سه بار فشردن، کلمه را با استفاده از توضیح نویسه‌ها هِجّی می‌کند.
حرکت به کلمه‌ی بعدی در بازبینی | 6 در ماشین‌حساب | NVDA+control+جهتنمای راست | کشش راست دو‌انگشتی (حالت متنی) | مکان‌نمای بازبینی را در متن به کلمه‌ی بعدی می‌بَرَد
حرکت به ابتدای خط در بازبینی | shift+1 در ماشین‌حساب | NVDA+home | ندارد | مکان‌نمای بازبینی را به ابتدای خط جاری در متن می‌بَرَد
حرکت به نویسه‌ی قبلی در بازبینی | 1 در ماشین‌حساب | NVDA+جهتنمای چپ | کشش چپ (حالت متنی) | مکان‌نمای بازبینی را به نویسه‌ی قبلی در خط جاری متن می‌بَرَد
اعلام نویسه‌ی فعلی در بازبینی | 2 در ماشین‌حساب | NVDA+ . | ندارد | نویسه‌ی فعلی که مکان‌نمای بازبینی روی آن قرار دارد را اعلام می‌کند. با دو بار فشردن، به عنوان توضیح نویسه، کلمه‌ای را که با آن حرف آغاز می‌شود اعلام می‌کند. با سه بار فشردن، ارزش عددی آن نویسه را به ترتیب در مبنای ۱۰ و مبنای ۱۶ اعلام می‌کند.
حرکت به نویسه‌ی بعدی در بازبینی | 3 در ماشین‌حساب | NVDA+جهتنمای راست | کشش راست (حالت متنی) | مکان‌نمای بازبینی را به نویسه‌ی بعدی در خط جاری متن می‌بَرَد
حرکت به انتهای خط در بازبینی | shift+3 در ماشین‌حساب | NVDA+end | ندارد | مکان‌نمای بازبینی را به انتهای خط جاری در متن می‌بَرَد
حرکت به صفحه‌ی قبلی در بازبینی | `NVDA+pageUp` | `NVDA+shift+pageUp` | ندارد | مکان‌نمای بازبینی را، اگر توسط برنامه پشتیبانی شود، به صفحه‌ی قبلی متن می‌بَرَد
حرکت به صفحه‌ی بعدی در بازبینی | `NVDA+pageDown` | `NVDA+shift+pageDown` | ندارد | مکان‌نمای بازبینی را، اگر توسط برنامه پشتیبانی شود، به صفحه‌ی بعدی متن می‌بَرَد
رفتن به ابتدای بخش انتخاب‌شده در حالت بازبینی | `NVDA+alt+home` | `NVDA+alt+home` | ندارد | مکان‌نمای بازبینی را به اولین نویسه‌ی متن انتخاب‌شده منتقل می‌کند
رفتن به انتهای بخش انتخاب‌شده در حالت بازبینی | `NVDA+alt+end` | `NVDA+alt+end` | ندارد | مکان‌نمای بازبینی را به آخرین نویسه‌ی متن انتخاب‌شده منتقل می‌کند
خواندن همه همراه با بازبینی | بعلاوه در ماشین‌حساب | NVDA+shift+a | کشش پایین سه انگشتی (حالت متنی) | از محل فعلی مکان‌نمای بازبینی می‌خوانَد و مکان‌نما را به همراه خواندن حرکت می‌دهد
انتخاب و کپی از مکان‌نمای بازبینی | NVDA+f9 | NVDA+f9 | ندارد | فرایند انتخاب و کپی متن را از محل فعلی مکان‌نمای بازبینی آغاز می‌کند. عمل یادشده تا زمانی که به NVDA بگویید پایان محدوده‌ی متن کجاست، انجام نمی‌شود
انتخاب و کپی تا مکان‌نمای بازبینی | NVDA+f10 | NVDA+f10 | ندارد | با اولین‌بار فشردن، متن از محل از پیش تعیین‌شده‌ی نشانگرِ آغاز تا مکانِ فعلی مکان‌نمای بازبینی -که شامل موقعیت فعلی خود مکان‌نما نیز می‌شود- انتخاب می‌گردد. چنانچه نشانگر سیستم بتواند روی متن قرار بگیرد، به متن انتخاب‌شده منتقل می‌شود. با دوباره فشردن این کلید، متن در کلیپ‌برد کپی خواهد شد
حرکت به نقطه‌ی آغاز نشانه‌گذاری‌شده برای کپی در بازبینی | NVDA+shift+f9 | NVDA+shift+f9 | ندارد | مکان‌نمای بازبینی را به محلی که پیش از این به عنوان نقطه‌ی شروع برای کپی کردن علامت‌گذاری شده بود می‌بَرَد
اعلام قالب‌بندی متن | NVDA+shift+f | NVDA+shift+f | ندارد | قالب‌بندی متنی را که در حال حاضر مکان‌نمای بازبینی روی آن قرار دارد اعلام می‌کند. با دو بار فشردن، اطلاعات مورد نظر را در حالت مرور نمایش می‌دهد
اعلام جایگزین نماد جاری | ندارد | ندارد | ندارد | نمادی را که مکان‌نمای بازبینی روی آن قرار دارد می‌خوانَد. با دو بار فشردن، نماد و متنی که برای خواندن آن به کار رفته را در حالت مرور نشان می‌دهد.

توجه: برای این‌که کلیدهای بخش ماشین‌حساب به درستی کار کنند، کلید Numlock باید خاموش باشد.

یک روش خوب برای به خاطر سپردن دستورات پایه بازبینی متن در حالت دسکتاپ این است که آن‌ها را مانند یک جدول سه در سه تصور کنید؛ به این صورت که از بالا به پایین سطرها به ترتیب خط، واژه و نویسه، و از چپ به راست ستون‌ها به ترتیب قبلی، فعلی و بعدی هستند. چیدمان فرمان‌های یاد‌شده به این شکل قابل تصور است:

. | . | .
--- | --- | ---
خط قبلی | خط جاری | خط بعدی
کلمه‌ی قبلی | کلمه‌ی جاری | کلمه‌ی بعدی
نویسه‌ی قبلی | نویسه‌ی جاری | نویسه‌ی بعدی

### حالت‌های بازبینی

فرمان‌های بازبینی متن در NVDA، بسته به حالت بازبینی انتخاب‌شده، می‌توانند محتوای درون شیء پیمایشگر جاری، سند پیش رو، یا صفحه‌ی نمایش را بازبینی کنند.

فرمان‌های زیر، حالت‌های بازبینی موجود را تغییر می‌دهند:

نام | رومیزی | لپتاپ | لمسی | توضیح
--- | --- | --- | --- | ---
رفتن به حالت بازبینی بعدی | NVDA+7 در ماشین‌حساب | NVDA+pageUp | کشش بالا دو‌انگشتی | حالت بازبینی فعلی را به حالت بازبینی بعدی موجود تغییر می‌دهد
رفتن به حالت بازبینی قبلی | NVDA+1 در ماشین‌حساب | NVDA+pageDown | کشش پایین دو‌انگشتی | حالت بازبینی فعلی را به حالت بازبینی قبلی موجود تغییر می‌دهد

#### بازبینی شیء

هنگامی که در حالت بازبینی شیء هستید، می‌توانید تنها محتوای شیء پیمایشگر جاری را بازبینی کنید. برای اشیائی مانند فیلدهای متنی ویرایشی یا کنترل‌های متنی دیگر، این محتوا، عموما متن خواهد بود. برای دیگر اشیاء، این محتوا ممکن است نام یا ارزش باشد.

#### بازبینی سند

هنگامی که شیء پیمایشگر داخل سندی در حالت مرور باشد (مثلا صفحه وب) یا سند پیچیده‌ی دیگری (مانند متنی در برنامه‌ی لتوس سمفونی)، این امکان هست که حالت بازبینی را به حالت بازبینی سند تغییر دهید. حالت بازبینی سند به شما اجازه می‌دهد متن تمام سند را بازبینی کنید.

هنگامی که حالت بازبینی را از بازبینی شیء به بازبینی سند تغییر می‌دهید، مکان‌نمای بازبینی در سند، در محل شیء پیمایشگر قرار می‌گیرد. شیء پیمایشگر، هنگامی که با فرمان‌های بازبینی در سند حرکت می‌کنید، به طور خودکار با شیئی که در محل فعلی مکان‌نمای بازبینی قرار دارد بروز می‌شود.

توجه داشته باشید که هرگاه در سندهایی حرکت می‌کنید که مانند صفحات وب، بر پایه‌ی حالت مرور هستند، NVDA به طور خودکار حالت بازبینی را از حالت شیء به حالت بازبینی سند تغییر می‌دهد.

#### بازبینی صفحه‌ی نمایش

حالت بازبینی صفحه‌ی نمایش به شما امکان می‌دهد متن روی صفحه را همانطور که درون برنامه‌ی پیش رو دیده می‌شود بازبینی کنید. این حالت، شبیه کارکرد بازبینی صفحه یا مکان‌نمای موس در بسیاری از دیگر برنامه‌های صفحه‌خوان ویندوز است.

وقتی حالت بازبینی را به بازبینی صفحه‌ی نمایش تغییر می‌دهید، مکان‌نمای بازبینی در موقعیت شیء پیمایشگر جاری روی صفحه‌ی نمایش قرار می‌گیرد. شیء پیمایشگر، هنگامی که با فرمان‌های بازبینی در صفحه‌ی نمایش حرکت می‌کنید، به طور خودکار با شیئی که در موقعیت فعلی مکان‌نمای بازبینی در صفحه قرار دارد بروز می‌شود.

توجه داشته باشید که در بعضی از برنامه‌های جدیدتر، به دلیل استفاده‌ی این برنامه‌ها از فناوریهای نوین رسم اشکال روی صفحه‌ی نمایش -که در حال حاضر، امکان پشتیبانی از این فناوری‌ها وجود ندارد-، NVDA نمی‌تواند برخی یا همه‌ی متنی که روی صفحه‌ی نمایش نمایش داده می‌شود را ببیند و برای کاربر بخواند.

### پیمایش با موس

هنگامی که موس را حرکت می‌دهید، NVDA به طور پیش‌فرض، متنی را که مستقیما زیر اشاره‌گر موس قرار دارد، همان‌طور که موس روی آن حرکت می‌کند، گزارش می‌دهد. NVDA، هر جایی که پشتیبانی شود، پاراگراف متن موجود در پیرامون اشاره‌گر موس را می‌خوانَد. اگرچه بعضی کنترل‌ها تنها خط به خط خوانده می‌شوند.

همچنین NVDA را می‌توان طوری تنظیم کرد که نوع شیئی که زیر اشاره‌گر موس قرار دارد را، همان‌طور که موس حرکت می‌کند، اعلام کند. (مثلاً، بگوید که این شیء، فهرست است، دکمه است، یا ...) این ممکن است برای کاربرانی که کاملاً نابینا هستند و از موس استفاده می‌کنند مفید باشد؛ از آنجایی که بعضی اوقات، خوانده شدن متنی که زیر موس است، به تنهایی برای تشخیص آنچه موس روی آن قرار دارد کافی نیست.

NVDA برای کاربران راهی را فراهم آورده‌است تا موقعیت قرارگیری موس را نسبت به ابعاد صفحه‌ی نمایش درک کنند. این کار با پخش بوق متناظر با مختصات فعلی موس انجام می‌پذیرد. به این ترتیب که هرچه موس در صفحه‌ی نمایش بالاتر قرار گرفته باشد، صدای بوق‌ها زیرتر شنیده می‌شود. همچنین، هرچه موس روی صفحه به سمت چپ صفحه یا راست آن نزدیکتر می‌شود، به همان نسبت صدای بوق‌ها از چپ یا راست شنیده می‌شود. (به فرض این‌که کاربر از بلندگوها یا هدفون استریو استفاده کند تا بتواند صدا را به صورت استریو بشنود.)

این امکانات اضافی برای موس به صورت پیش‌فرض در NVDA فعال نشده‌اند. چنانچه بخواهید از این امکانات بهره ببرید، می‌توانید آن‌ها را از دسته‌ی تنظیمات موس در پنجره‌ی تنظیمات NVDA، که در منوی اولویت‌های NVDA یافت می‌شود تنظیم کنید.

با وجود این‌که برای پیمایش با موس باید از یک موس فیزیکی یا یک تِرَک‌پد استفاده کنید، NVDA چند فرمان مرتبط با موس فراهم آورده است:

نام | رومیزی | لپتاپ | لمسی | توضیح
--- | --- | --- | --- | ---
کلیک با دکمه‌ی چپ موس | تقسیم‌بر در ماشین‌حساب | NVDA+[ | ندارد | یک بار چپ‌کلیک می‌کند. «دوبار‌کلیک» معروف با دو بار زدن این کلید پشت سر هم انجام می‌شود
قفل چپ‌کلیک (پایین نگه‌داشتن دکمه‌ی چپ) موس | shift+تقسیم‌بر در ماشین‌حساب | NVDA+control+[ | ندارد | دکمه‌ی چپ موس را پایین نگه می‌دارد. برای رها کردن این دکمه، این فرمان را دوباره اجرا کنید. برای کشیدن موس (درگ کردن)، این کلید را برای پایین نگه داشتن دکمه‌ی چپ موس بزنید. سپس موس را یا بصورت فیزیکی، یا با استفاده از دیگر فرمان‌های حرکتی موس -که در این جدول موجود است- حرکت دهید
کلیک راست موس | ضرب‌در در ماشین‌حساب | NVDA+] | یک بار ضربه زدن و نگه‌داشتن انگشت | یک بار راست‌کلیک می‌کند.
قفل دکمه‌ی راست موس | shift+ضرب‌در در ماشین‌حساب | NVDA+control+] | ندارد | دکمه‌ی راست موس را پایین نگه می‌دارد. برای رها کردن دکمه‌ی راست موس، دوباره این فرمان را اجرا کنید. برای کشیدن موس، این کلید را برای پایین نگه داشتن دکمه‌ی راست موس بزنید. سپس موس را یا بصورت فیزیکی، یا با استفاده از دیگر فرمان‌های حرکتی موس حرکت دهید
جابجایی به بالا در محل موس | ندارد | ندارد | ندارد | چرخ موس را در محل فعلی موس به بالا جابجا می‌کند
جابجایی به پایین در محل موس | ندارد | ندارد | ندارد | چرخ موس را در محل فعلی موس به پایین جابجا می‌کند
جابجایی به چپ در محل موس | ندارد | ندارد | ندارد | چرخ موس را در محل فعلی موس به چپ جابجا می‌کند
جابجایی به راست در محل موس | ندارد | ندارد | ندارد | چرخ موس را در محل فعلی موس به راست جابجا می‌کند
حرکت موس به پیمایشگر جاری | NVDA+تقسیم‌بر در ماشین‌حساب | NVDA+shift+m | ندارد | موس را به محل فعلی شیء پیمایشگر و مکان‌نمای بازبینی می‌بَرَد
حرکت به شیء زیر موس | NVDA+ضرب‌در در ماشین‌حساب | NVDA+shift+n | ندارد | شیء پیمایشگر را در محل شیئی که موس روی آن قرار گرفته قرار می‌دهد

## حالت مرور

نوشتارهای پیچیده‌ی تنها خواندنی، مانند صفحات وب، با استفاده از «حالت مرور (Browse Mode)» در NVDA مرور و خوانده می‌شوند. حالت مرور، اسنادی را که داخل برنامه‌های زیر نمایش داده می‌شوند شامل می‌شود:

- Mozilla Firefox
- Microsoft Internet Explorer
- Mozilla Thunderbird
- پیام‌های HTML در Microsoft Outlook
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Adobe Reader
- Foxit Reader
- کتاب‌های پشتیبانی‌شده در Amazon Kindle برای رایانه

حالت مرور به اختیار کاربر برای مایکروسافت وُرد نیز در دسترس است.

در حالت مرور، محتوای سندهای یاد‌شده در یک نمایش تخت و یک‌دست در دسترس است. می‌توان در این گونه‌ی نمایش سند، همچون یک سند متنی ساده و معمولی، با کلیدهای مکان‌نما (جهتنماها) در متن حرکت کرد. تمام فرمان‌های کلیدی برای نشانگر سیستم در NVDA (مثلاً، خواندن همه، اعلام قالب‌بندی، فرمان‌های پیمایش جدول، و غیره) در این حالت کار می‌کنند. هنگامی که برجسته‌ساز بینایی فعال باشد، محل نشانگر مجازی حالت مرور بطور بصری هم نمایش داده می‌شود. همان‌طور که در متن حرکت می‌کنید، اطلاعاتی مانند این‌که آیا این متن لینک یا سرنوشتار (heading) یا ... است، به همراه متن اعلام می‌شود.

برخی اوقات، شما نیاز خواهید داشت که با کنترل‌های موجود در این‌گونه سندها مستقیما کار کنید. به عنوان مثال، این را در مورد فیلدهای متنی ویرایشی و فهرست‌ها نیاز خواهید داشت؛ تا بتوانید نویسه‌ها را تایپ کرده یا با استفاده از کلیدهای مکان‌نما با کنترل مورد نظر کار کنید. این کار را با تغییر حالت به «حالت فرمان‌پذیری (Focus Mode)» انجام می‌دهید. در این حالت، تقریبا، همه‌ی کلیدها مستقیما روی کنترل مورد نظر اجرا خواهند شد. هنگامی که در حالت مرور هستید، به طور پیش‌فرض، چنانچه با استفاده از Tab یا کلیک کردن، به کنترل خاصی برسید که برای کار با آن نیاز به حالت فرمان‌پذیری باشد، NVDA بطور خودکار به این حالت در‌می‌آید. بعکس، وقتی با Tab یا کلیک کردن روی کنترلی بروید که نیاز به این حالت نداشته باشد، NVDA به حالت مرور باز‌خواهد گشت. همچنین می‌توانید روی کنترل‌هایی که نیاز به حالت فرمان‌پذیری دارند، برای تغییر به این حالت، کلید اینتر یا فاصله را بزنید. با فشردن Escape به حالت مرور باز‌خواهید گشت. افزون بر این، شما می‌توانید NVDA را بطور دستی (غیر خودکار) وادار کنید که به حالت فرمان‌پذیری برود، و در آن حالت باقی بماند، تا زمانی که شما آن‌را غیرفعال کنید.

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
تغییر حالت به مرور / فرمان‌پذیری (Browse/Focus) | NVDA+فاصله | وضعیت NVDA را بین حالت‌های فرمان‌پذیری و مرور تغییر می‌دهد
خروج از حالت فرمان‌پذیری | escape | چنانچه پیش از این بطور خودکار حالت فرمان‌پذیری فعال شده باشد، به حالت مرور باز‌می‌گردد
نوسازی سند در حالت مرور | NVDA+f5 | محتوای سند جاری را از نو بارگذاری می‌کند. (برای زمانی که به نظر می‌رسد بخش مشخصی از سند در حال نمایش در دسترس نباشد (یعنی، محتوای آنچه که در دسترس NVDA است با آنچه در صفحه نمایش داده می‌شود متفاوت باشد) قابل استفاده است. این فرمان در Microsoft Word و Outlook موجود نیست.)
پیدا کردن متن | NVDA+control+f | پنجره‌ای محاوره‌ای باز می‌کند که می‌توانید در آن متنی را تایپ کنید تا در سند پیش رو جستجو شود. برای اطلاعات بیشتر، جستجو برای متن را ببینید.
پیدا کردن مورد بعدی | NVDA+f3 | مورد بعدی متنی را که پیش از این جستجو کرده بودید پیدا می‌کند
پیدا کردن مورد قبلی | NVDA+shift+f3 | مورد قبلی متنی را که پیش از این جستجو کرده بودید پیدا می‌کند

### پیمایش تک‌حرفی

NVDA هنگامی که در حالت مرور هستید، برای افزایش سرعت پیمایش، کلیدهایی از حروف الفبا و اعداد را برای رفتن به فیلدهای مشخصی در سند پیش رو در نظر گرفته‌است. توجه کنید که همه‌ی این فرمان‌ها در هر نوع سندی پشتیبانی نمی‌شود.

کلیدهای زیر به تنهایی امکان رفتن به سازه‌ی (element) بعدی موجود در سند را فراهم می‌کنند. افزودن Shift به این کلیدها باعث می‌شود که به سازه‌ی قبلی بروید:

- h: سرنوشتار
- l: فهرست
- i: جزء فهرست
- t: جدول
- k: لینک
- n: متنی که لینک نیست
- f: فیلدی از یک فرم
- u: لینک دیده‌نشده
- v: لینک دیده‌شده
- e: فیلد ویرایشی
- b: دکمه
- x: کادر علامت‌زدنی
- c: جعبه‌ی کشویی
- r: دکمه‌ی رادیویی
- q: نقل قول
- s: جداساز
- m: قاب
- g: گرافیک
- d: بخش
- o: شیء توکار )پخش‌کننده‌ی صدا و ویدیو، برنامه، پنجره‌ی محاوره‌ای و غیره.)
- ۱ تا ۹: به ترتیب، سرنوشتارهای ۱ تا ۹
- a: یادداشت (دیدگاه، بازبینی ویراستار، و مانند این‌ها.)
- `p`: پاراگراف متنی
- w: خطای املایی

کلیدهای زیر برای حرکت به ابتدا و انتهای یک سازه‌ی دربرگیرنده مانند جدول یا فهرست در نظر گرفته شده‌اند:

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
حرکت به ابتدای دربرگیرنده | shift+comma | حرکت به ابتدای سازه‌ی دربرگیرنده (مانند فهرست، جدول، ...) در جایی که نشانگر قرار دارد
حرکت به بعد از انتهای دربرگیرنده | comma | به بعد از انتهای سازه‌ی دربرگیرنده (فهرست، جدول، ...) می‌رود. جایی که نشانگر قرار دارد

برخی برنامه‌های تحت وب، مانند Gmail، Twitter و Facebook، از تک‌حرف‌ها به عنوان کلید‌های میانبر استفاده می‌کنند. چنانچه بخواهید از این قابلیت استفاده کنید، در حالی که همزمان بتوانید با کلید‌های جهتنما در حالت مرور سند پیش رو را بخوانید، می‌توانید موقتا کلید‌های پیمایش تک‌حرفی NVDA را غیرفعال کنید.

برای فعال یا غیرفعال کردن پیمایش تک‌حرفی برای سند پیش رو، کلید‌های NVDA+shift+فاصله را فشار دهید.

#### فرمان پیمایشی پاراگراف متنی

می‌توانید با فشردن `P` یا `shift+P` به پاراگراف متنی بعدی یا قبلی بروید. پاراگراف‌های متنی به شکل گروه‌هایی از متن تعریف می‌شوند که ظاهرا در جمله‌های کامل نوشته شده‌اند. این می‌تواند برای یافتن ابتدای محتوای قابل خواندن در صفحات وب گوناگون مفید باشد. صفحاتی مثل:

- وب‌سایت‌های خبری
- انجمن‌ها
- پست‌های بلاگ‌ها

این فرمان‌ها می‌توانند برای رد کردن بخش‌های درهم‌ریخته‌ی متن نیز سودمند باشند؛ مثل:

- آگهی‌ها
- منو‌ها
- سرصفحه‌ها

با این حال، لطفا توجه کنید که در حالی که NVDA تمام تلاش خود را برای شناسایی پاراگراف‌های متنی می‌کند، الگوریتم کامل نیست و گاهی اوقات ممکن است اشتباه کند. بعلاوه، این فرمان متفاوت از فرمان‌های پیمایش پاراگراف `control+جهتنمای پایین/جهتنمای بالا` است. پیمایش پاراگراف متنی فقط بین پاراگراف‌های متنی حرکت می‌کند، درحالی که فرمان‌های پیمایش پاراگراف مکان‌نما را به پاراگراف‌های قبلی و بعدی می‌بَرَد، بدون توجه به اینکه آن‌ها حاوی متن هستند یا نه.

#### دیگر فرمان‌های پیمایشی

علاوه بر فرمان‌های پیمایش سریعی که در بالا فهرست شد، NVDA فرمان‌هایی دارد که کلیدهای پیش‌فرضی به آن‌ها اختصاص نداده‌است. برای استفاده از این فرمان‌ها، نیاز است که ابتدا با استفاده از پنجره‌ی فرمان‌های ورودی کلیدهایی به آن‌ها اختصاص بدهید. این فهرست فرمان‌های موجود است:

- مقاله
- شکل (Figure)
- گروه
- سربرگ
- جزء منو
- دکمه‌ی چندکاره
- نوار پیشرفت
- فرمول ریاضی
- پاراگراف با تراز عمودی (عمودچین)
- متن با سَبک یکسان
- متن با سَبک متفاوت

در نظر داشته باشید که برای هر نوع سازه دو فرمان هست برای جلو و عقب رفتن در سند. شما باید برای هردو فرمان کلید اختصاص بدهید تا بتوانید به سرعت به هردو طرف بروید. برای مثال، اگر بخواهید برای پیمایش سریع روی سربرگ‌ها از `y` و `shift+y` استفاده کنید، این کارها را انجام خواهید داد:

1. پنجره‌ی فرمان‌های ورودی را در حالی که حالت مرور فعال است باز کنید.
2. آیتم «رفتن به سربرگ بعدی» را در بخش «حالت مرور» پیدا کنید.
3. کلید `y` را به فرمان پیداشده اختصاص دهید.
4. گزینه‌ی «رفتن به سربرگ قبلی» را پیدا کنید.
5. کلیدهای `shift+y` را برای فرمان پیداشده اختصاص بدهید.

### فهرست سازه‌ها (The Elements List)

«فهرست سازه‌ها» به تناسب برنامه‌ی در حال استفاده، فهرستی از انواع مختلف سازه‌های تشکیل‌دهنده‌ی سند پیش رو را در دسترس قرار می‌دهد. مثلاً، در مرورگر‌های وب، این فهرست می‌تواند فهرست لینک‌ها، سرنوشتارها، فیلدهای فرمها، دکمه‌ها یا بخش‌ها را در اختیارتان بگذارد. دکمه‌های رادیویی موجود در این بخش به شما امکان می‌دهند تا بین گونه‌های مختلف سازه‌های موجود، یکی را برای بررسی انتخاب کنید. در این پنجره (فهرست سازه‌ها) یک فیلد ویرایشی نیز در اختیار شما گذاشته شده‌است تا بتوانید به کمک آن، فهرست سازه‌ها را برای جستجوی مورد خاصی در صفحه محدودتر کنید. هرگاه شما موردی را از این فهرست انتخاب کردید، می‌توانید با استفاده از دکمه هایی که در این پنجره در اختیار دارید نشانگر را روی آن مورد ببرید، یا آن مورد را فعال کنید.

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
فهرست سازه‌ها در حالت مرور | NVDA+f7 | گونه‌های مختلف سازه‌های موجود در سند جاری را فهرست می‌کند

### جستجو در متن

این پنجره اجازه می‌دهد تا در سند جاری عبارت مورد نظرتان را جستجو کنید. متنی را که باید پیدا شود، می‌توانید در فیلد «متنی را که می‌خواهید بیابید تایپ کنید»، وارد کنید. کادر «حساس به بزرگی یا کوچکیِ حروف» باعث می‌شود تا جستجو، موارد جستجو‌شده با حروف بزرگ یا کوچک را طور متفاوتی در نظر بگیرد. مثلا، با انتخاب این کادر می‌توانید «NV Access» را پیدا کنید. در این صورت، عبارت «nv access» پیدا نمی‌شود. برای اجرای جستجو از کلید‌های زیر استفاده کنید:

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
پیدا کردن متن | NVDA+control+f | پنجره‌ی جستجو را باز می‌کند
پیدا کردن بعدی | NVDA+f3 | مورد بعدی عبارت وارد‌شده برای جستجو را پیدا می‌کند
پیدا کردن قبلی | NVDA+shift+f3 | عبارت جستجوی فعلی را در مورد قبلی جستجو می‌کند

### اشیاء توکار

صفحه‌ها می‌توانند با استفاده از فنآوری‌هایی، مانند Oracle Java و HTML5 محتوای پیشرفته در خود داشته باشند. این‌گونه صفحات می‌توانند برنامه‌ها و پنجره‌های محاوره‌ای را نیز در بر داشته باشند. وقتی در حالت مرور به هر کدام از این‌ها برخورد کنید، NVDA به ترتیب اینگونه اعلام خواهد کرد: «شیء توکار»، «برنامه» یا «پنجره‌ی محاوره‌ای». شما می‌توانید با کلیدهای پیمایش تک‌حرفی O و shift+O، به سرعت به اشیاء توکار موجود در صفحه بروید. می‌توانید برای کار کردن با این اشیاء، روی آن‌ها اینتر بزنید. اگر شیء توکاری که روی آن اینتر زده اید دسترس‌پذیر باشد، می‌توانید با Tab در آن حرکت کنید و مانند هر برنامه‌ی دیگری با آن کار کنید. یک فرمان کلیدی برای برگشتن به صفحه‌ی اصلی‌ای که آن شیء توکار را در بر گرفته، در نظر گرفته شده است:

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
حرکت به سند دربرگیرنده در حالت مرور | NVDA+control+فاصله | فکوس را از شیء توکار جاری خارج می‌کند و به سندی که آن شیء را در بر دارد می‌بَرَد

### حالت انتخاب بومی

بطور پیش‌فرض، وقتی در حالت مرور متنی را با `شیفت+جهتنماها` انتخاب می‌کنید، یک انتخاب تنها در نحوه نمایش حالت مرور NVDA از سند انجام می‌شود، نه در خود برنامه. به این معنی که انتخاب روی صفحه نمایان نیست، و کپی متن با `control+c` فقط نمایش متن ساده‌ی NVDA از محتوا را کپی می‌کند. مثلا، قالب‌بندی جدول‌ها یا چیزی که لینک باشد کپی نمی‌شود. با این حال، NVDA دارای حالت انتخاب بومی است که می‌توان آن را در برخی اسناد حالت مرور که از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند، فعال کرد. حالت انتخاب بومی باعث می‌شود انتخاب بومی سند با انتخاب حالت مرور NVDA هماهنگ شود، که این امکان را فراهم می‌کند جزئیاتی مانند قالب‌بندی، پیوندها و جداول کپی شوند. در حال حاضر، حالت انتخاب بومی در موارد زیر پشتیبانی می‌شود:

- موزیلا فایرفاکس
- موزیلا تاندربرد
- کروم، اج و هر مرورگری که بر پایه کرومیوم نسخه ۱۳۴ یا جدیدتر باشد

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
فعال کردن حالت انتخاب بومی | `NVDA+shift+f10` | حالت انتخاب بومی را فعال یا غیرفعال می‌کند

وقتی حالت انتخاب بومی فعال باشد، کپی کردن انتخاب با `control+c` از قابلیت کپی خود برنامه هم استفاده می‌کند. یعنی به جای متن ساده، محتوای پیشرفته -همراه با قالب‌بندی- در کلیپ‌برد کپی می‌شود. این بدین معنیست که پیست کردن این محتوا در برنامه‌ای مثل Word یا Excel، قالب‌بندی مثل جدول‌ها یا لینک‌ها را شامل می‌شود. لطفا توجه کنید که در حالت انتخاب بومی، بعضی برچسب‌های دسترسیپذیری یا اطلاعات دیگری که NVDA در حالت مرور تولید می‌کند، موجود نیست. همچنین، با وجود اینکه برنامه تمام تلاش خود را برای تطبیق دادن حالت انتخاب بومی با حالت مرور NVDA انجام می‌دهد، این مطابقت ممکن است همیشه کاملا دقیق نباشد. با این حال، برای سناریوهایی که می‌خواهید کل جدول یا پاراگراف محتوای پیشرفته را کپی کنید، این ویژگی باید مفید باشد.

## خواندن محتوای ریاضی

NVDA میتواند محتوای ریاضی را در وب و دیگر برنامه‌ها با فراهم کردن دسترسی به گفتار و بریل بخواند و پیمایش کند. با این حال، برای اینکه NVDA بتواند محتوای ریاضی را بخواند و با آن تعامل برقرار کند، نخست نیاز دارید که یک بسته‌ی ریاضی برای NVDA نصب کنید. چند افزونه در فروشگاه افزونه‌ها موجود است که پشتیبانی از ریاضی ارائه می‌دهند؛ از جمله افزونه‌ی MathCAT و Access8Math. برای فراگیری چگونگی جستجو و نصب افزونه‌ها، لطفا به بخش فروشگاه افزونه‌ها مراجعه کنید. NVDA در صورتی که نرم‌افزار قدیمی MathPlayer از Wiris روی رایانه‌ی شما باشد، می‌تواند از آن نیز استفاده کند؛ هرچند این نرم‌افزار دیگر پشتیبانی و بروز نمی‌شود.

### محتوای ریاضی پشتیبانی‌شده

با نصب یک بسته‌ی ریاضی مناسب، NVDA از محتواهای ریاضی زیر پشتیبانی می‌کند:

- MathML در فایرفاکس، اینترنت اکسپلورر و گوگل کروم.
- معادله‌های مدرن ریاضیِ Microsoft Word 365 از طریق UI automation: NVDA قادر است معادله‌های ریاضی را در Microsoft Word ۳۶۵ و ۲۰۱۶ نگارش ۱۴۳۲۶ و بالاتر بخواند و با آن‌ها تعامل کند. با این حال توجه کنید که هرکدام از معادله‌های از پیش ایجاد شده‌ی MathType باید نخست به Office Math تبدیل شود. برای این کار هرکدام از معادله‌ها را انتخاب کنید، سپس از منوی محتوایی، زیرمنوی Equation Options را باز کنید و گزینه‌ی Convert to Office Math را اجرا کنید. پیش از انجام این کار، از جدیدترین بودن نسخه‌ی MathType اطمینان حاصل کنید. Microsoft Word حالا پیمایش خطی بر پایه‌ی نماد نیز فراهم کرده است؛ و از ورود ریاضی با استفاده از چندین روش، از جمله لاتکس پشتیبانی می‌کند. برای اطلاعات بیشتر، لطفا معادله‌های با قالب خطی با استفاده از UnicodeMath و LaTeX در Word را ببینید.
- Microsoft Powerpoint و نسخه‌های قدیمیترِ Microsoft Word: NVDA می‌تواند معادله‌های MathType را در Microsoft Powerpoint و Microsoft word بخواند و پیمایش کند. برای این کار، نیاز است تا MathType نصب شود. نسخه‌ی دموی نرم‌افزار کافی‌است. می‌توانید نرم‌افزار را از صفحه‌ی ارائه‌ی MathType دانلود کنید.
- Adobe Reader: توجه کنید که این مورد هنوز یک استاندارد رسمی نیست؛ پس در حال حاضر نرم‌افزاری که بتواند چنین محتوایی را تولید کند، بطور عمومی در دسترس نیست.
- کیندل ریدر برای رایانه: NVDA می‌تواند ریاضی را با استفاده از کتاب‌هایی با ریاضی دسترسپذیر در کیندل برای رایانه بخواند و پیمایش کند.

هنگامی که سندی را می‌خوانید، NVDA هرجا که محتوای ریاضی پشتیبانی‌شده قرار گرفته باشد، آن‌را خواهد خواند. اگر از نمایشگر بریل استفاده می‌کنید، این‌گونه محتواها به بریل نیز نمایش خواهد یافت.

### پیمایش تعاملی

اصولاً هنگامی که از گفتار استفاده می‌کنید، شاید بخواهید در بیشتر موارد یک عبارت ریاضی را در بخش‌های کوچکتر شنیده و بررسی کنید؛ تا این‌که آن‌را یک‌جا بشنوید.

اگر در حالت مرور باشید، می‌توانید با بردن مکان‌نما روی محتوای ریاضی و فشردن اینتر این کار را انجام دهید.

چنانچه در حالت مرور نباشید:

1. مکان‌نمای بازبینی را روی محتوای ریاضی ببرید. بطور پیش‌فرض، مکان‌نمای بازبینی نشانگر سیستم را تعقیب می‌کند؛ پس معمولاً می‌توانید برای رفتن به محتوای دلخواه از نشانگر سیستم استفاده کنید.
2. سپس، فرمان زیر را اجرا کنید:

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
تعامل با محتوای ریاضی | NVDA+alt+m | تعامل با محتوای ریاضی را آغاز می‌کند.

در این مرحله، NVDA وارد حالت ریاضی می‌شود. می‌توانید برای مرور عبارت ریاضی از فرمان‌های MathPlayer همچون جهتنماها استفاده کنید. بعنوان مثال، می‌توانید با جهتنماهای چپ و راست در عبارت ریاضی حرکت کرده و با جهتنمای پایین روی بخشی از عبارت، مثلاً یک کسر تمرکز کنید.

هرگاه خواستید به سند برگردید (و به خواندن ادامه دهید)، بسادگی کلید escape را بزنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی فرمان‌های موجود تنظیمات برای خواندن و پیمایش محتوای ریاضی، لطفا به مستندات بسته‌ی ریاضی خاصی که نصب کرده اید مراجعه کنید.

- مستندات MathCAT
- مستندات Access8Math
- مستندات MathPlayer

بعضی وقت‌ها ممکن است محتوای ریاضی به شکل یک دکمه یا سازه‌ای دیگر نمایش داده شود. هنگامی که چنین سازه‌ای را فعال می‌کنید، می‌تواند یک پنجره یا اطلاعات بیشتری را مربوط به فرمول نمایش دهد. برای فعال کردن دکمه یا سازه‌ای که فرمولی را در بر دارد، کنترل+اینتر را بزنید.

### نصب MathPlayer

اگرچه بطور کلی توصیه می‌شود از یکی از افزونه‌های جدیدتر NVDA برای پشتیبانی از ریاضیات در NVDA استفاده کنید، اما در برخی سناریوهای محدود، MathPlayer ممکن است انتخاب مناسب‌تری باشد. مثلا، MathPlayer ممکن است از زبان یا کد بریل خاصی پشتیبانی کند که در افزونه‌های جدیدتر پشتیبانی نمی‌شوند. MathPlayer به رایگان از وب‌سایت Wiris در دسترس است. MathPlayer را دانلود کنید. بعد از نصب MathPlayer، نیاز دارید که رایانه را دوباره راه‌اندازی کنید. لطفا توجه کنید که اطلاعات درباره‌ی MathPlayer ممکن است بیانگر آن باشد که این برنامه تنها برای مرورگرهای قدیمی مثل اینترنت اکسپلورر ۸ است. این فقط به استفاده از MathPlayer برای نمایش محتوای ریاضی به صورت بصری اشاره دارد و می‌تواند توسط کسانی که از آن برای خواندن یا پیمایش ریاضی با NVDA استفاده می‌کنند نادیده گرفته شود.

## بریل

اگر شما نمایشگر بریل دارید، NVDA می‌تواند اطلاعات را به خط بریل نمایش دهد. چنانچه نمایشگر بریلتان یک صفحه‌کلید به سبک ماشین‌پرکینز دارد، می‌توانید بریل معمولی و کوتاه‌نویسی هم درج کنید. بریل می‌تواند با استفاده از بریل‌نما به جای یک نمایشگر بریل فیزیکی یا همزمان با استفاده از آن، روی صفحه‌ی نمایش رایانه نمایش داده شود.

لطفا بخش نمایشگرهای بریل پشتیبانی‌شده را برای کسب اطلاع از نمایشگرهای بریلی که توسط NVDA پشتیبانی می‌شود ببینید. این بخش، اطلاعاتی در مورد اینکه چه نمایشگرهایی از قابلیت «شناسایی خودکار نمایشگرهای بریل در پس‌زمینه» پشتیبانی می‌کنند را نیز در بر دارد. شما می‌توانید بریل را با استفاده از دسته‌ی بریل در پنجره‌ی تنظیمات NVDA پیکربندی کنید.

### اِختِصاراتِ انواع و وضعیت کنترل‌ها و بخش‌ها در بریل

به خاطر این‌که اطلاعات هرچه بیشتری تا حد امکان در یک نمایشگر بریل جای بگیرد، اختصارات زیر برای نشان دادن نوع کنترل‌ها و وضعیتشان، و نیز بخش‌های تشکیل‌دهنده‌ی یک صفحه تعریف شده‌اند.

اختصار | نوع کنترل
--- | ---
بخ | بخش (section)
بخش | بخش (landmark)
بر | برنامه (application)
برگ | برگه‌دان (tab control)
پای | پایانه (terminal)
پخ | پیش‌خوان (panel)
پر | پیام راهنما (tool tip)
پن | پانویس (foot note)
پنج | پنجره (window)
ت# | ستون شماره # جدول؛ مثل ت۱، ت۲ (column)
تو | شیء توکار (embedded object)
جد | جدول (table)
جدر | جزءِ نمای درختی (tree view item)
جم | جزءِ منو (menu item)
ح# | جزیی از نمای درختی که دارای سطح # است (level)
درخ | نمای درختی (tree view)
دک | دکمه (button)
دکت | دکمه‌ی چند‌تکه (split button)
دکدر | دکمه‌ی نمای درختی (tree view button)
دکم | دکمه‌ی منودار (menu button)
دکچ | دکمه‌ی چندکاره (toggle button)
دکچر | دکمه‌ی چرخشی (spin button)
دککر | دکمه‌ی کرکره‌ای (drop down button)
ر# | سطر شماره # از جدول؛ مثل ر۱، ر۲ (row)
را | دکمه‌ی رادیویی (radio button)
زن | زیرنویس (caption)
سر# | سرنوشتار سطح #؛ مثل سر۱، سر۲ (heading level)
سند | سند (document)
شغل | نشانگر مشغول
شکل | شکل (figure)
فهر | فهرست (list)
کا | کادر علامت‌زدنی (checkbox)
کشو | جعبه‌ی کشویی (combo box)
کمک | بالن راهنما (help balloon)
گذر | کادر ویرایشی گذرواژه (password edit)
گر | گروه (grouping)
گرا | گرافیک (graphic)
لد | لینک دیده‌شده (visited link)
لنک | لینک (link)
مح | پنجره‌ی محاوره‌ای (dialog)
مقل | مقاله (article)
منو | منو (menu)
نابز | نوار ابزار (tool bar)
نشان | محتوای نشانه‌گذاری‌شده
نقل | نقل قول (block quote)
نم | نوار منو (menu bar)
نمر | نوار مرور (scroll bar)
نوضع | نوار وضعیت (status bar)
نپیش | نوار پیشرفت (progress bar)
ویر | فیلد ویرایشی متن (edit)
یاد | یادداشت پایانی (end note)
--- | جداساز (seperator)

نشانگرهای وضعیت هم این‌گونه تعریف شده‌اند:

اختصار | وضعیت کنترل
--- | ---
... | نمایش داده می‌شود وقتی شیئی از کامل شدن خودکار (autocompletion) پشتیبانی می‌کند
⢎⣿⡱ | نمایش داده می‌شود هنگامی که یک شیء، مثلا یک دکمه‌ی چندکاره فشرده شده‌است
⢎⣀⡱ | نمایش داده می‌شود هنگامی که یک شیء، مثلا یک دکمه‌ی چندکاره فشرده نشده‌است
⣏⣿⣹ | نمایش داده می‌شود وقتی که یک شیء، مثلاً یک کادر علامت‌زدنی، علامت‌دار (checked) باشد
⣏⣸⣹ | نمایش داده می‌شود وقتی که یک شیء، مثلاً یک کادر علامت‌زدنی، نیمه‌علامت‌دار (half checked) باشد
⣏⣀⣹ | نمایش داده می‌شود وقتی که یک شیء، مثلاً یک کادر علامت‌زدنی، بدون علامت (not checked) باشد
- | نمایش داده می‌شود وقتی که یک شیء، مثلاً یک جزءِ نمای درختی، قابل بستن (collapsible) باشد
+ | نمایش داده می‌شود وقتی که یک شیء، مثلاً یک جزءِ نمای درختی، قابل باز شدن (expandable) باشد
** | نمایش داده می‌شود وقتی به یک کنترل یا سند محافظت‌شده برمی‌خورید
کلک | نمایش داده می‌شود وقتی که یک شیء کلیک‌شدنی باشد
نظر | نمایش داده می‌شود وقتی که دیدگاهی برای یک خانه‌ی صفحه‌ی گسترده یا قسمتی از متن در سند حاضر موجود باشد
فرمل | نمایش داده می‌شود هنگامی که فرمولی در یک خانه‌ی ثفحه‌ی گسترده موجود باشد
نمع | نمایش داده می‌شود وقتی آنچه که وارد می‌شود نامعتبر باشد
تط | وقتی نمایش داده می‌شود که یک شیء (معمولا یک گرافیک) دارای توضیح طولانی باشد
چخ | هنگامی نمایش داده می‌شود که یک کادر ویرایشی به شما اجازه دهد تا متن را در چند خط وارد کنید؛ مانند فیلد دیدگاه‌ها در وب‌سایت‌ها
نیز | زمانی که به یک فیلدی در یک فرم می‌رسید که نیاز است پر شود، نمایش داده می‌شود
خوا | نمایش داده می‌شود وقتی که یک شیء، مثلاً یک فیلد متنی ویرایشی، تنها‌خواندنی باشد
نخ | نمایش داده می‌شود وقتی که یک شیء انتخاب شده باشد
نخن | نمایش داده می‌شود وقتی که یک شیء انتخاب نشده باشد
صع | وقتی یک شیء به صورت صعودی مرتب شده باشد، نمایش داده می‌شود
نز | وقتی یک شیء به شکل نزولی مرتب شده باشد، نمایش داده می‌شود
زم | نمایش داده می‌شود وقتی که یک شیء دارای زیرمنو باشد.

بالاخره، اختصارات زیر هم برای بخش‌ها تعریف شده‌اند:

اختصار | بخش
--- | ---
اصل | اصلی (main)
اط | اطلاعات محتوا (content info)
تکم | تکمیلی (complementary)
جست | جستجو (search)
فرم | فرم (form)
ناح | ناحیه (region)
نش | نشان (banner)
پی | پیمایش (navigation)

### ورودی بریل

NVDA ورود بریل معمولی و کوتاه‌نویسی را با استفاده از صفحه‌کلید بریل پشتیبانی می‌کند. می‌توانید با استفاده از تنظیم «جدول ورودی» در دسته‌ی بریل در پنجره‌ی تنظیمات NVDA، جدولی را که برای برگرداندن بریل به متن استفاده می‌شود، انتخاب کنید.

وقتی بریل معمولی (غیر کوتاه‌نویسی) استفاده شود، به محض ورود بریل، متن نوشته می‌شود. هنگامی که از بریل کوتاه‌نویسی استفاده می‌کنید، وقتی در انتهای کلمه فاصله یا اینتر را بفشارید، متن درج می‌شود. شایان ذکر است که برگرداندن تنها می‌تواند کلمه‌ی بریلی را که تایپ می‌کنید شامل شود و نمی‌تواند متن موجود -متنی که پیش از این نوشته شده است- را تغییر دهد. مثلا، اگر از کد بریلی استفاده کنید که شماره‌ها را با علامت حساب شروع می‌کند و Backspace را برای رفتن به انتهای یک عدد فشار دهید، باید برای تایپ اعداد بیشتر دوباره علامت حساب را وارد کنید.

با فشردن نقطه‌ی ۷ آخرین خانه‌ی بریل یا نویسه‌ی وارد‌شده پاک می‌شود. نقطه‌ی ۸ ورودی بریل جاری را -بر اساس جدول ورودی انتخاب‌شده- برگردان می‌کند و کلید اینتر را فشار می‌دهد. فشردن نقطه‌های ۷-۸، ورودی بریل را برگردان می‌کند ، ولی فاصله یا اینتر وارد نمی‌کند.

#### وارد کردن میانبرهای صفحه‌کلیدی

NVDA با استفاده از نمایشگر بریل، از میانبرهای صفحه‌کلیدی و شبیه‌سازی فشردن کلیدها پشتیبانی می‌کند. این شبیه‌سازی به دو شکل انجام می‌شود: اختصاص مستقیم یک ورودی بریل به فشردن یک کلید، و استفاده از کلیدهای مبدل مجازی.

کلیدهایی که بیشتر استفاده می‌شوند، مانند کلیدهای جهتنما یا فشردن آلْت برای دسترسی به منوها، می‌توانند مستقیما به ورودی‌های بریل اختصاص داده شوند. درایور هر نمایشگر بریل از پیش با بعضی از این میانبرهای صفحه‌کلیدی همراه شده‌است. می‌توانید این میانبرهای اختصاص‌یافته را از پنجره‌ی مدیریت فرمان‌های ورودی تغییر دهید، یا کلیدهای شبیه‌سازی‌شده‌ی جدید اضافه کنید.

در حالی که این رویکرد برای کلیدهایی که بیشتر فشرده می‌شوند یا کلیدهای منحصر بفردی مثل Tab مفید است، شاید نخواهید برای هر میانبر صفحه کلیدی، یک مجموعه از کلیدهای منحصر بفرد را اختصاص دهید. برای اینکه بتوانید فشردن کلیدها را در حالی که کلیدهای مبدل پایین نگهداشته شده‌اند شبیه‌سازی کنید، NVDA فرمان‌هایی برای فعال یا غیرفعال کردن کلیدهای کنترل، آلْت، شیفت، ویندوز و NVDA همراه با فرمان‌هایی برای ترکیب بعضی از این کلیدها با هم آماده کرده‌است. برای استفاده از این فرمان‌ها، نخست فرمان یا توالیی از فرمان‌های کلیدهای مبدلی که می‌خواهید فشار دهید را بفشارید. سپس نویسه‌ای که بخشی از میانبر صفحه‌کلیدیی که می‌خواهید وارد شود است را با صفحه‌کلید بریل وارد کنید. مثلا، برای تولید control+f، ابتدا کلید فعال کردن control را بزنید و سپس f را روی صفحه‌کلید بریل تایپ کنید، و برای وارد کردن control+alt+t، یا از فرمان‌های کلید control و alt به هر ترتیبی که خواستید استفاده کنید، یا فرمان مربوط به کلیدهای control-alt را وارد کرده، سپس یک t تایپ کنید.

اگر تصادفا یکی از کلیدهای مبدل را اشتباهی زدید، با اجرای دوباره‌ی آن کلید، کلید مبدل از فرمان نهایی حذف خواهد شد.

هنگامی که کوتاهنویسی بریل تایپ می‌کنید، استفاده از فرمان‌های فعالساز کلیدهای مبدل، باعث می‌شود ورودی بریل شما، مثل وقتی که از نقطه‌های ۷-۸ استفاده می‌کنید، برگردان شود. افزون بر این، فشردن کلید شبیهسازی‌شده نمی‌تواند روی ورودی بریلی که قبل از فشردن کلید مبدل تایپ می‌شود، تأثیر بگذارد. به این ترتیب، مثلا برای تایپ alt+2 با کد بریلی که از علامت حساب استفاده می‌کند، باید اول alt را فعال و بعد علامت حساب را تایپ کنید.

## بینایی

با وجود اینکه هدف ابتدایی NVDA، اساسا، استفاده‌ی نابینایان و یا افراد دچار آسیب بینایی از رایانه به کمک گفتار و بریل است، تسهیلاتی هم برای تغییر محتوای صفحه‌ی نمایش در اختیار کاربران می‌گذارد. این‌گونه کمک‌های بصری را «آسانسازِ بینایی» می‌نامیم.

NVDA چند آسان‌ساز بینایی داخلی را به شرح ذیل فراهم می‌کند. آسان‌ساز‌های بینایی بیشتر را می‌توان در قالب افزونه‌های NVDA فراهم آورد.

تنظیمات بینایی NVDA را می‌توانید از دسته‌ی بینایی در پنجره‌ی تنظیمات NVDA تغییر دهید.

### برجسته‌سازِ بینایی (Visual Highlight)

برجسته‌ساز بینایی می‌تواند کمک کند تا موقعیت‌های فکوس سیستم، پیمایشگر و حالت مرور روی صفحه‌ی نمایش مشخص شود. این موقعیت‌ها با استفاده از یک طرح مستطیلِ رنگی از سایر بخش‌ها برجسته‌تر می‌شوند.

- آبی پررنگ محلی مرکب از پیمایشگر و فکوس سیستم را برجسته می‌کند. (مثلا، چون پیمایشگر، فکوس سیستم را دنبال می‌کند).
- آبی راه‌راه فقط فکوس سیستم را برجسته می‌کند.
- صورتی پررنگ تنها پیمایشگر را برجسته می‌کند.
- زرد پررنگ نشانگر مجازی حالت مرور را در جایی که مانند مرورگرهای وب نشانگر فیزیکی موجود نیست، برجسته می‌کند.

وقتی برجسته‌ساز بینایی از دسته‌ی بینایی در پنجره‌ی تنظیمات NVDA فعال شود، می‌توانید انتخاب کنید که فکوس، پیمایشگر یا نشانگر مجازی حالت مرور را برجسته کند یا نه.

### پرده‌ی صفحه نمایش

به عنوان یک کاربر نابینا یا دارای آسیب بینایی، اغلب امکانپذیر یا لازم نیست که محتوای صفحه را ببینید. علاوه بر این، ممکن است به‌دشواری بتوانید از اینکه کسی از پشت سر به نمایشگر رایانه نگاه نمی‌کند مطمئن شوید. NVDA برای چنین موقعیتی، امکانی به نام «پرده‌ی صفحه‌نمایش» دارد که می‌توان فعالش کرد تا صفحه را سیاه کند.

می‌توانید پرده‌ی صفحه نمایش را از دسته‌ی بینایی در پنجره‌ی تنظیمات NVDA فعال کنید.

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
فعال یا غیرفعال کردن وضعیت پرده‌ی صفحه نمایش | `NVDA+control+escape` | برای سیاه کردن صفحه‌ی نمایش فعال و برای نمایش محتوای صفحه‌ی نمایش غیرفعال کنید. یک بار فشردن، پرده‌ی صفحه‌نمایش را تا راه‌اندازی دوباره‌ی NVDA فعال نگه‌می‌دارد. با دو بار فشردن، حرده فعال می‌مانَد تا شما آن را غیرفعال کنید.

وقتی پرده‌ی صفحه نمایش فعال باشد، بعضی کارها که مستقیما بر پایه‌ی آنچه روی صفحه‌ی نمایش ظاهر می‌شود انجامپذیر است، مانند اجرای بازشناسی نوری نویسه‌ها (OCR) یا گرفتن عکس از صفحه‌ی نمایش را نمی‌توانید انجام دهید.

با توجه به تغییر در API بزرگنمایی ویندوز، پرده‌ی صفحه نمایش برای پشتیبانی از نسخه‌های جدیدتر ویندوز باید بروز شود. از NVDA ۲۰۲۱.۲ برای فعال کردن پرده‌ی صفحه نمایش در ویندوز ۱۰ ۲۱H۲ (۱۰.۰.۱۹۰۴۴) یا بالاتر استفاده کنید. برای اهداف امنیتی، هنگامی که از یک نسخه‌ی جدید از ویندوز استفاده می‌کنید، از یک فرد بینا تایید بگیرید که پرده‌ی صفحه نمایش، کاملا صفحه را سیاه می‌کند.

لطفا توجه کنید زمانی که درشت‌نمای ویندوز در حال اجراست و رنگ‌های معکوس صفحه‌نمایش استفاده می‌شوند، نمی‌توان پرده‌ی صفحه‌نمایش را فعال کرد.

## بازشناسی محتوا

وقتی برنامه‌نویسان اطلاعات کافی برای یک کاربر صفحه‌خوان فراهم نمی‌کنند تا بتواند محتوای چیزی را تشخیص دهد، می‌توان ابزارهای گوناگونی را جهت تلاش برای بازشناسی محتوای یک تصویر به خدمت گرفت. NVDA از قابلیت بازشناسی نوری نویسه‌ها (OCR) که در ویندوز ۱۰ و بالاتر تعبیه شده برای بازشناسی متن از تصاویر پشتیبانی می‌کند. بازشناس‌های محتوای افزون‌تری را می‌توان در قالب افزونه‌های NVDA فراهم آورد.

وقتی از یک فرمان بازشناسی محتوا استفاده کنید، NVDA محتوا را از پیمایشگر جاری باز‌می‌شناسد. بطور پیش‌فرض، پیمایشگر، فرمان‌پذیری سیستم یا مکان‌نمای حالت مرور را دنبال می‌کند؛ بنا بر این، معمولا می‌توانید فکوس یا مکان‌نمای حالت مرور را هرجا که بخواهید ببرید. مثلا، اگر مکان‌نمای حالت مرور را روی یک گرافیک ببرید، بازشناسی، بطور پیش‌فرض، محتوا را از همان گرافیک بازخواهد‌شناخت. با این حال، مثلا شاید بخواهید از پیمایشگر مستقیما برای بازشناسایی محتوای تمام پنجره‌ی یک برنامه استفاده کنید.

بمحض این‌که بازشناسی کامل شد، نتیجه در سندی مشابه حالت مرور ارائه می‌شود که اجازه می‌دهد تا اطلاعات را با کلید‌های مکان‌نما بخوانید و غیره. در صورت امکان، فشردن اینتر یا فاصله، متنی را که مکان‌نما روی آن قرار گرفته فعال می‌کند. )معمولا روی آن کلیک می‌کند.) با فشردن Escape پنجره‌ی نتیجه‌ی بازشناسی بسته می‌شود. فشردن کلیدهای NVDA+f5 نتیجه‌ی بازشناسی را نوسازی می‌کند.

### نویسه‌خوان نوری ویندوز

ویندوزهای ۱۰ و بالاتر برای بسیاری زبان‌ها OCR دارند. NVDA می‌تواند از این امکان برای بازشناسی متون از تصاویر و برنامه‌های دسترس‌ناپذیر استفاده کند.

شما می‌توانید زبان مورد استفاده در بازشناسی متون را از دسته‌ی نویسه‌خوان نوری ویندوز موجود در تنظیمات NVDA تعیین کنید. زبان‌های بیشتری را می‌توانید با باز کردن Start menu، انتخاب Settings، سپس Time & Language -> Region & Language و انتخاب Add a language اضافه کنید.

وقتی بخواهید به یک محتوای در حال تغییر، مثل هنگام تماشای یک ویدیو با زیرنویس، بطور مداوم نظارت کنید، می‌توانید گزینه‌ی «تازه‌سازی خودکار محتوای شناسایی‌شده» را فعال کنید. میتوانید این کار را از دسته‌ی نویسه‌خوان نوری ویندوز از پنجره‌ی تنظیمات NVDA انجام دهید.

نویسه‌خوان نوری ویندوز ممکن است با آسانسازهای بینایی NVDA یا دیگر دستیارهای بینایی خارج از NVDA، تا قسمتی یا بطور کامل ناسازگار باشد. پیش از اقدام به بازشناسی -و کار با این ویژگی ویندوز ۱۰- لازم است این‌گونه دستیارها را غیرفعال کنید.

برای بازشناسی متن در پیمایشگر جاری با استفاده از نویسه‌خوان نوری ویندوز، NVDA+R را فشار دهید.

## امکانات ویژه‌ی NVDA برای چند برنامه

NVDA امکانات اضافی مخصوص به خود را برای برخی برنامه‌ها ارائه می‌دهد تا انجام برخی کارها را آسان‌تر کند یا دسترسی به قابلیت‌هایی را فراهم کند که در حالت عادی برای کاربران صفحه‌خوان قابل دسترسی نیستند.

### مایکروسافت وُرد

#### خواندن سرسطرها و سر‌ستون‌ها بصورت خودکار

NVDA هنگامی که در Microsoft Word در جدول‌ها حرکت می‌کنید، می‌تواند بطور خودکار سرسطرها و سر‌ستون‌های مناسب را اعلام کند. برای این کار، باید گزینه‌ی «اعلام سرسطرها و سر‌ستون‌های جدول» در دسته‌ی «قالب‌بندی اسناد»، که در پنجره‌ی تنظیمات NVDA یافت می‌شود، فعال باشد.

اگر شما از UIA برای دسترسی به سندهای Word استفاده کنید، که در نسخه‌های اخیر Word و ویندوز بطور پیش‌فرض است، خانه‌های نخستین سطر بطور خودکار به عنوان سر‌ستون‌ها در نظر گرفته می‌شوند. به همین شکل، خانه‌های نخستین ستون به عنوان سرسطرهای جدول حساب می‌شوند.

برعکس، اگر از UIA برای دسترسی به سندهای Word استفاده نکنید، باید برای NVDA مشخص کنید که کدام سطر یا ستون در هر جدول اطلاعات سرسطر یا سر‌ستون آن جدول را داراست. بعد از اینکه به اولین خانه‌ی جدول که شامل سرسطر یا سر‌ستون است رفتید، از فرمان‌های زیر استفاده کنید:

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
تنظیم سر‌ستون‌ها | `NVDA+shift+c` | با یک بار فشردن این کلیدها، به NVDA اعلام می‌کنید که این خانه اولین خانه‌ی سر‌ستون در سطری است که سر‌ستون‌ها را شامل می‌شود و هنگام حرکت بین ستون‌های زیر این سطر، به‌صورت خودکار اعلام خواهد شد. با دوبار فشردن، این تنظیم پاک می‌شود.
تنظیم سرسطرها | `NVDA+shift+r` | با یک بار فشردن این کلیدها، به NVDA اعلام می‌کنید که این خانه اولین خانه‌ی سرسطر در ستونی است که سرسطر‌ها را شامل می‌شود و هنگام حرکت بین سطر‌های بعد از این ستون، به‌صورت خودکار اعلام خواهد شد. با دوبار فشردن، این تنظیم پاک می‌شود.

این تنظیمات بعنوان نشان (bookmark) در سند ذخیره می‌شوند و با دیگر صفحه‌خوان‌ها -همچون JAWS- سازگار هستند. این بدان معناست که کاربران سایر صفحه‌خوان‌ها که این سند را در آینده باز می‌کنند، سر‌ستون‌ها و سرسطر‌ها به‌صورت خودکار برایشان تنظیم‌شده خواهد بود.

#### حالت مرور در Microsoft Word

همانند صفحات وب، حالت مرور در Microsoft Word هم می‌تواند به کار گرفته شود تا به شما امکان استفاده از امکاناتی همچون پیمایش سریع یا فهرست سازه‌ها را بدهد.

برای فعال یا غیرفعال کردن حالت مرور در Microsoft Word، کلیدهای NVDA و فاصله را بزنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد حالت مرور و پیمایش سریع، بخش حالت مرور را ببینید.

##### فهرست سازه‌ها

هنگامی که در Microsoft Word در حالت مرور هستید، می‌توانید با استفاده از کلید‌های NVDA+F7 به فهرست سازه‌ها دست پیدا کنید.

فهرست سازه‌ها می‌تواند سرنوشتارها، لینک‌ها، یادداشت‌ها -که شامل دیدگاه‌ها و تغییرات مسیر ویرایش هستند-، و خطاها (در حال حاضر محدود به خطاهای املایی) را فهرست کند.

#### اعلام دیدگاه‌ها

برای اعلام دیدگاه موجود در محل نشانگر، `NVDA+alt+c` را فشار دهید. با دو بار فشردن، اطلاعات را در یک پیام قابل مرور نمایش می‌دهد.

تمام دیدگاه‌های مربوط به سند، همراه با سایر تغییرات پیگیری‌شده، می‌توانند هنگام انتخاب گزینه «یادداشت‌ها» به عنوان نوع، در فهرست سازه‌های NVDA نمایش داده شوند.

### مایکروسافت اکسل

#### خواندن سرسطرها و سر‌ستون‌ها بصورت خودکار

NVDA هنگامی که در کار‌برگ‌های Excel حرکت می‌کنید، می‌تواند بطور خودکار سرسطرها و سر‌ستون‌های مناسب را اعلام کند. برای این کار، اولاً باید گزینه‌ی «اعلام سرسطرها و سر‌ستون‌های جدول» در دسته‌ی «قالب‌بندی اسناد»، که در پنجره‌ی تنظیمات NVDA یافت می‌شود، فعال باشد. ثانیاً، NVDA نیاز دارد بداند که در هر جدول کدام سطر یا ستون حاوی اطلاعات سرسطر و یا سر‌ستون است. بعد از اینکه به اولین خانه‌ی جدول که شامل سرسطر یا سر‌ستون است رفتید، از فرمان‌های زیر استفاده کنید:

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
تنظیم سر‌ستون‌ها | `NVDA+shift+c` | با یک بار فشردن این کلیدها، به NVDA اعلام می‌کنید که این خانه اولین خانه‌ی سر‌ستون در سطری است که سر‌ستون‌ها را شامل می‌شود و هنگام حرکت بین ستون‌های زیر این سطر، به‌صورت خودکار اعلام خواهد شد. با دوبار فشردن، این تنظیم پاک می‌شود.Set column headers
تنظیم سرسطرها | `NVDA+shift+r` | با یک بار فشردن این کلیدها، به NVDA اعلام می‌کنید که این خانه اولین خانه‌ی سرسطر در ستونی است که سرسطر‌ها را شامل می‌شود و هنگام حرکت بین سطر‌های بعد از این ستون، به‌صورت خودکار اعلام خواهد شد. با دوبار فشردن، این تنظیم پاک می‌شود.Set row headers

این تنظیمات بعنوان دامنه‌ی نام‌های تعیین‌شده در کارپوشه‌ی جاری ذخیره می‌شوند و با دیگر صفحه‌خوان‌ها -همچون JAWS- سازگار هستند. این بدان معناست که کاربران سایر صفحه‌خوان‌ها که این کارپوشه را در آینده باز می‌کنند، سر‌ستون‌ها و سرسطرها به‌صورت خودکار برایشان تنظیم‌شده خواهد بود.

#### فهرست سازه‌ها

همانند آنچه که در مورد صفحات وب هست، NVDA یک فهرست سازه‌ها برای Microsoft Excel دارد. این فهرست به شما امکان می‌دهد تا به اطلاعات گوناگونی دست یافته، آن‌ها را فهرست کنید.

برای دسترسی به فهرست سازه‌ها در اکسل، کلید‌های NVDA+F7 را بفشارید.

انواع گوناگون اطلاعات در فهرست سازه‌ها عبارت‌اند از:

- نمودارها: همه‌ی نمودار‌های موجود در کار‌برگ فعال پیش رو را فهرست می‌کند. انتخاب کردن نمودار -از این فهرست- و زدن اینتر یا فشردن دکمه‌ی «رفتن به» نمودار را برای پیمایش با جهتنماها در تیررس قرار می‌دهد.
- دیدگاه‌ها: همه‌ی خانه‌های موجود در کار‌برگ فعال را که دارای دیدگاه هستند فهرست می‌کند. برای هر خانه، نشانی آن خانه بهمراه دیدگاهش نمایش داده می‌شود. فشردن اینتر یا دکمه‌ی «رفتن به» هنگامی که روی دیدگاه فهرست‌شده هستید، شما را مستقیما به آن خانه خواهد برد.
- فرمول‌ها: همه‌ی خانه‌های موجود در کار‌برگ را که دارای یک فرمول هستند فهرست می‌کند. برای هر خانه، نشانی آن خانه بهمراه فرمولش نمایش داده می‌شود. فشردن اینتر یا دکمه‌ی «رفتن به» هنگامی که روی فرمول فهرست‌شده هستید، شما را مستقیما به آن خانه خواهد برد.
- برگه‌ها: همه‌ی برگه‌های درون کارپوشه‌ی جاری را فهرست می‌کند. فشردن f2 هنگامی که روی کار‌برگ فهرست‌شده هستید، به شما امکان می‌دهد تا نامه آن برگه را تغییر دهید. هنگامی که روی کار‌برگ موجود در فهرست اینتر یا دکمه‌ی «رفتن به» را بفشارید، شما را به آن برگه می‌بَرَد.
- فیلد‌های فرم: این گزینه، همه‌ی فرم‌فیلد‌های موجود در کار‌برگ فعال را فهرست می‌کند. فهرست سازه‌ها، برای هر فرم‌فیلد، متن جایگزینِ آن فیلد را همراه با شماره‌ی خانه‌هایی که آن فرم را تشکیل داده‌اند نشان می‌دهد. با انتخاب یک فیلد در این فهرست و فشردن کلید اینتر یا کلید «رفتن به»، در حالت مرور به آن فرم می‌روید.

#### اعلام یادداشت‌ها

برای اعلام یادداشت موجود برای خانه‌ی جاری، `NVDA+alt+c` را فشار دهید. با دو بار فشردن، اطلاعات را در یک پیام قابل مرور نمایش می‌دهد. در مایکروسافت آفیس ۲۰۱۶، ۳۶۵ و جدیدتر، دیدگاه‌ها در اکسل به یادداشت‌ها تغییر نام یافته‌اند.

همه‌ی یادداشت‌های موجود در کار‌برگ جاری را می‌توانید با فهرست سازه‌ها نیز فهرست کنید. برای این کار کلیدهای NVDA+F7 را بزنید.

NVDA همچنین می‌تواند برای افزودن یا ویرایش یک یادداشت معین، پنجره‌ی ویژه‌ای را نمایش دهد. NVDA به دلیل محدودیت‌های دسترسپذیری، ناحیه‌ی ویرایش یادداشت متعلق به اکسل را نادیده گرفته و روش منحصر به خودش را برای دسترسپذیری این قسمت اِعمال کرده است؛ ولی کلیدی که این پنجره را نمایش می‌دهد از اکسل برگرفته شده؛ بنا بر این، کلید مزبور بدون اجرای NVDA هم کار می‌کند.

برای افزودن یا ویرایش یادداشت در خانه‌ای که در تیررس قرار دارد، shift+f2 را بزنید.

این کلید در پنجره‌ی مدیریت فرمان‌های ورودی NVDA آشکار نمی‌شود و نمی‌توانید آن‌را تغییر بدهید.

توجه: باز کردن ناحیه‌ی ویرایش یادداشت در اکسل، از طریق منوی محتواییِ هر خانه‌ی کار‌برگ نیز ممکن است. با این حال، این کار، نه پنجره‌ی ویژه‌ی NVDA برای ویرایش یادداشت، بلکه ناحیه‌ی ویرایش یادداشت اکسل را باز خواهد کرد که دسترسپذیر نیست.

در آفیس ۲۰۱۶، ۳۶۵ و جدیدتر، یک پنجره‌ی دیدگاه‌ها با سبْک جدید افزوده شده‌است. این پنجره برای NVDA دسترس‌پذیر است و امکانات بیشتری از جمله پاسخ به دیدگاه‌ها و غیره فراهم می‌کند. این پنجره را می‌توان از منوی محتوای یک خانه‌ی معین نیز باز کرد. دیدگاه‌هایی که توسط پنجره‌ی سبْک جدید دیدگاه‌ها به خانه‌ها اضافه می‌شوند، ارتباطی با یادداشت‌ها ندارند.

#### خواندن خانه‌های محافظت‌شده

اگر یک کارپوشه محافظت‌شده باشد، نمی‌توانید فکوس را برای ویرایش کردن خانه‌های مشخص‌شده‌ای که قفل شده‌اند روی آن‌ها ببرید.

برای اینکه بتوانید روی خانه‌های قفل‌شده حرکت کنید، با فشردن کلید‌های NVDA+فاصله به حالت مرور بروید. سپس، با استفاده از فرمان‌های استاندارد اکسل همچون جهتنماها، در میان همه‌ی خانه‌های موجود در کارپوشه حرکت کنید.

#### فیلدهای فرم

کار‌برگ‌های اکسل می‌توانند دارای فیلدهای فرم باشند. می‌توانید برای دسترسی به این فیلد‌ها از فهرست سازه‌ها یا کلید‌های پیمایش تک‌حرفی فرم‌فیلد‌ها (F و Shift+F) در حالت مرور استفاده کنید. هنگامی که در حالت مرور به یکی از این فرم‌فیلد‌ها رفتید، می‌توانید بسته به نوع کنترل، اینتر یا فاصله را برای فعال کردن آن بفشارید، یا به حالت فرمان‌پذیری رفته تا با آن فرم کار کنید. برای کسب اطلاع درباره حالت مرور یا پیمایش تک‌حرفی، بخش حالت مرور را ببینید.

### مایکروسافت پاورپوینت

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
خواندن یا نخواندن یادداشت‌های گوینده | control+shift+s | هنگامی که در یک نمایش اسلاید در حال اجرا هستید، نحوه خواندن NVDA را بین دو حالت خواندن یادداشت‌های گوینده‌ی اسلاید و خواندن محتوای اسلاید تغییر می‌دهد. این فرمان، تنها روی آنچه که NVDA می‌خوانَد تأثیر می‌گذارد؛ نه آنچه که روی صفحه نمایش داده می‌شود.

### فوبار ۲۰۰۰

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
اعلام زمان باقی‌مانده | control+shift+r | زمان باقی‌مانده‌ی تِرَک در حال پخش را اعلام می‌کند.
اعلام زمان سپری‌شده | control+shift+e | زمان سپری‌شده‌ی تِرَک در حال پخش را اعلام می‌کند.
اعلام زمان کلی تِرَک | control+shift+t | مدت زمان کلی تِرَک درحال پخش را اعلام می‌کند.

توجه: میانبرهای فوق الذکر تنها با رشته‌ی قالب‌بندی پیش‌فرض خط وضعیت فوبار کار می‌کنند.

### پیام‌رسان آنی میراندا (Miranda IM)

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
اعلام پیام اخیر | NVDA+control+1-4 | بسته به شماره ای که وارد می‌شود، یکی از آخرین پیام‌های رسیده را می‌خوانَد. به عنوان مثال، NVDA+Control+2 دومین پیام تازه‌رسیده را می‌خوانَد.

### PoEdit

NVDA پشتیبانی بهبودیافته‌ای از PoEdit 3.5 و جدیدتر ارائه می‌دهد.

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
اعلام یادداشت‌ها برای مترجم | `control+shift+a` | هر یادداشتی که برای مترجم موجود باشد را اعلام می‌کند. اگر دو بار فشرده شود، یادداشت‌ها را در حالت مرور نمایش می‌دهد
اعلام پنجره‌ی نظر | `control+shift+c` | هر نظری که در پنجره‌ی نظر موجود باشد را اعلام می‌کند. اگر دو بار فشرده شود، نظر را در حالت مرور نمایش می‌دهد
اعلام متن منبع قدیمی | `control+shift+o` | در صورت موجود بودن، متن منبع قدیمی را اعلام می‌کند. اگر دو بار فشرده شود، متن را در حالت مرور نمایش می‌دهد
اعلام هشدار ترجمه | `control+shift+w` | هشدار ترجمه را اگر موجود باشد اعلام می‌کند. با دو بار فشردن، هشدار را در حالت مرور نمایش می‌دهد

### Kindle برای رایانه

NVDA خواندن و پیمایش کتاب‌ها را در برنامه‌ی Kindle برای رایانه، محصول Amazon پشتیبانی می‌کند. این قابلیت تنها در کتاب‌های کیندلی که به عنوان "Screen Reader: Supported" مشخص شده‌اند در دسترس است. شما می‌توانید در صفحه‌ی جزئیات کتاب مورد نظرتان، برخوردار بودن یا نبودن کتاب از این قابلیت را بررسی کنید.

برای خواندن کتاب‌ها از حالت مرور استفاده می‌شود. هنگامی که یک کتاب باز می‌کنید و یا ناحیه‌ی کتاب را در تیررس قرار می‌دهید، حالت مرور بطور خودکار فعال می‌شود. زمانی که مکان‌نما را حرکت می‌دهید یا از فرمان خواندن همه‌ی متن استفاده می‌کنید، صفحه‌ی کتاب بطور خودکار، آن‌گونه که مناسب باشد، عوض می‌شود.

می‌توانید با استفاده از کلید PageDown، دستی، به صفحه‌ی بعدی یا با استفاده از کلید PageUp، به صفحه‌ی قبلی بروید.

پیمایش تک‌حرفی برای لینک‌ها و گرافیک‌ها پشتیبانی می‌شود؛ اما تنها در صفحه‌ی جاری. پیمایش روی لینک‌ها پانویس‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

NVDA پشتیبانی اولیه‌ای از خواندن و تعامل با محتوای ریاضی برای کتاب‌های کیندل با ریاضی دسترس‌پذیر ارائه می‌کند. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر، بخش «خواندن محتوای ریاضی» را ببینید.

#### انتخاب متن

Kindle به شما اجازه می‌دهد تا کارهای گوناگونی روی متن انتخاب‌شده انجام دهید. از جمله: می‌توانید تعریفی از واژه‌ی انتخاب‌شده در واژه‌نامه به دست بیاورید؛ یادداشت یا برجسته‌ساز (Highlight) اضافه کنید؛ متن را در کلیپ‌برد کپی کنید؛ و یا با استفاده از متن انتخاب‌شده در اینترنت جستجو کنید. برای این‌که بتوانید این کارها را انجام دهید، ابتدا، متن را آن‌طور که معمولا در حالت مرور انتخاب می‌کردید، مثلا با استفاده از شیفت و کلیدهای جهتنما، انتخاب کنید.

به محض این‌که متن را انتخاب کردید، کلید Applications یا shift+f10 را جهت نمایش گزینه‌های موجود برای کار با قسمت انتخاب‌شده بفشارید.

چنانچه بدون انتخاب متن، کلیدهای گفته‌شده را بزنید، گزینه‌های مربوط به واژه‌ای که مکان‌نما روی آن قرار دارد نشان داده می‌شود.

#### یادداشت‌های کاربر

می‌توانید راجع به یک واژه یا بخشی از متن، یادداشتی اضافه کنید. برای انجام این کار، نخست متن مرتبط با یادداشتتان را انتخاب کرده و به گزینه‌های بخش انتخاب‌شده -آن‌طور که گفته شد- دست یابید. سپس، گزینه‌ی «افزودن یادداشت» را انتخاب کنید.

هنگامی که NVDA در حالت مرور متن را می‌خوانَد، این یادداشت‌ها را همانند دیدگاه‌های متن می‌انگارد.

برای دیدن، ویرایش یا حذف یک یادداشت:

1. مکان‌نما را به متنی که حاوی یادداشت است ببرید.
2. به گزینه‌های متن انتخاب‌شده، آن‌گونه که پیش از این خواندید، دست پیدا کنید.
3. گزینه‌ی «ویرایش یادداشت» را انتخاب کنید.

### آزارْدی

هنگامی که در نمای جدولیِ کتاب‌های اضافه‌شده هستید:

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
ورود | اینتر | کتاب انتخاب‌شده را باز می‌کند.
منوی زمینه | applications | منوی ویژه‌ی کتاب انتخاب‌شده را باز می‌کند.

### میز فرمان ویندوز (Windows Console)

NVDA از میز فرمان ویندوز که توسط خط فرمان (Command Prompt)، PowerShell، و زیرسیستم ویندوز برای لینوکس استفاده می‌شود، پشتیبانی می‌کند. پنجره‌ی میز فرمان، اندازه‌ی ثابتی دارد که معمولا بسیار کوچکتر از مقداریست که برای نمایش متن خروجی‌ای که بافر در اختیار دارد لازم است. بدین ترتیب، همچنان که متن جدید نوشته می‌شود، محتوای موجود به بالا رانده شده، در نتیجه، متن قبلی دیگر دیده نمی‌شود. در نسخه‌های پیش از ویندوز ۱۱ 22H2، متنی که از لحاظ بصری در پنجره دیده نمی‌شود، توسط فرمان‌های بازبینی متن دسترسپذیر نیست. بنا بر این، لازم است تا برای خواندن متن‌های قبلی، بتوانید محتوای پنجره‌ی میز فرمان را جابجا کنید. در نسخه‌های جدیدتر میز فرمان و پایانه‌ی ویندوز، امکان دارد همه‌ی متن را بدون نیاز به جابجا کردن محتوای پنجره بازبینی کنید.

کلیدهای میانبر تعبیه‌شده در برنامه‌ی میز فرمان ویندوز که در زیر می‌آیند، ممکن است هنگام بازبینی متن با NVDA در نسخه‌های قدیمی میز فرمان ویندوز به کار بیایند:

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
جابجایی به بالا | کنترل+جهتنمای بالا | محتوای پنجره‌ی میز فرمان را به بالا جابجا می‌کند، تا متن‌های قدیمیتر را بتوان خواند.
جابجایی به پایین | کنترل+جهتنمای پایین | محتوای پنجره‌ی میز فرمان را به پایین جابجا می‌کند، تا متن‌های جدیدتر را بتوان خواند.
جابجایی به آغاز | control+home | محتوای پنجره‌ی میز فرمان را به ابتدای بافر جابجا می‌کند.
جابجایی به پایان | control+end | محتوای پنجره‌ی میز فرمان را به انتهای بافر جابجا می‌کند.

## پیکربندی NVDA

بیشترِ پیکربندی‌ها را می‌توانید با استفاده از پنجره‌های محاوره‌ای که از زیرمنوی «اولویت‌ها»ی منوی NVDA در دسترس هستند انجام دهید. بسیاری از این تنظیمات را می‌توانید در پنجره‌ی چند‌صفحه‌ای تنظیمات NVDA پیدا کنید. در همه‌ی پنجره‌ها، دکمه‌ی «تأیید» را برای پذیرفتن تغییراتی که انجام داده‌اید بزنید. برای انصراف از تغییرات، دکمه‌ی «انصراف» یا کلید Escape را بزنید. در برخی پنجره‌ها می‌توانید با زدن دکمه‌ی «اِعمال»، تنظیمات را بدون اینکه پنجره را ببندید، فورا به کار بیندازید. بیشتر پنجره‌های محاوره‌ای NVDA از راهنمای محتوایی پشتیبانی می‌کنند.

وقتی در یک پنجره هستید، با فشردن `F1`، پاراگراف مربوط به تنظیمی که فکوس شده یا پنجره‌ی جاری در راهنمای کاربر باز می‌شود.

بعضی تنظیمات را نیز می‌توانید از طریق کلیدهای میانبر تغییر دهید. از این کلیدهای میانبر در بخش‌های مربوط به آن‌ها در ادامه یاد می‌شود.

### تنظیمات NVDA

NVDA بسیاری پارامترهای پیکربندی فراهم کرده که می‌توان آن‌ها را توسط پنجره‌ی تنظیمات تغییر داد. برای آسانتر کردن یافتن نوع تنظیمی که می‌خواهید تغییر دهید، این پنجره فهرستی از دسته‌های پیکربندی را برای انتخاب نمایش می‌دهد. وقتی دسته‌ای را برمیگزینید، همه‌ی تنظیمات مربوط به آن دسته در پنجره نشان داده خواهد شد. برای حرکت در دسته‌ها از `Tab` و `Shift+Tab` استفاده کنید تا به فهرست دسته‌ها برسید، و سپس از جهتنماهای بالا و پایین برای پیمایش در فهرست استفاده کنید. در هر جای این پنجره، همچنین می‌توانید با `control+tab` به یک دسته بروید، و با `control+shift+tab` یک دسته به عقب برگردید.

وقتی یک یا چند تنظیم را تغییر دادید، این تنظیمات را می‌توانید با استفاده از دکمه‌ی اِعمال اجرا کنید. در این صورت پنجره‌ی تنظیمات باز خواهد ماند که اجازه می‌دهد تنظیمات بیشتری را انتخاب کنید یا دسته‌ی دیگری را برگزینید. چنانچه بخواهید تنظیمات را ذخیره کرده و پنجره‌ی تنظیمات را ببندید، می‌توانید از دکمه‌ی «تأیید» استفاده کنید.

برخی از دسته‌های تنظیمات دارای یک کلید میانبر اختصاص‌یافته هستند. در صورت فشرده شدن، این کلید میانبر، پنجره‌ی تنظیمات NVDA را مستقیما روی آن دسته‌ی خاص باز خواهد کرد. بطور پیش‌فرض، نمی‌توانید به همه‌ی دسته‌های تنظیمات با فرمان‌های صفحه‌کلیدی دسترسی پیدا کنید. چنانچه اغلب به دسته‌های تنظیماتی که کلید میانبر اختصاصی ندارند دست می‌یابید، با استفاده از پنجره‌ی فرمان‌های ورودی برای دسته‌ی تنظیمات مدنظرتان یک فرمان صفحه‌کلیدی یا حرکت لمسی اضافه کنید.

دسته‌های تنظیماتی که در پنجره‌ی تنظیمات NVDA موجود اند، ذیلا توضیح داده خواهند شد.

#### عمومی

##### باز کردن تنظیمات عمومی

کلید: `NVDA+control+g`

دسته‌ی عمومی پنجره‌ی تنظیمات NVDA، رفتار کلی NVDA را، همچون زبان رابط کاربری و اینکه آیا NVDA بروزرسانی‌هایش را بررسی و دریافت کند یا نه، تنظیم می‌کند. این دسته، گزینه‌های زیر را در بر دارد:

##### زبان

یک جعبه‌ی کشویی است که به شما اجازه می‌دهد زبانی را که واسط کاربری و پیام‌های NVDA باید به آن زبان نمایش داده شوند، از میان گزینه‌های موجود انتخاب کنید. زبان‌های بسیاری در این جعبه‌ی کشویی هست؛ ولی گزینه‌ای که به صورت پیش‌فرض انتخاب شده‌است عبارت است از «پیش‌فرض کاربر، ویندوز». این گزینه به NVDA می‌گوید که از زبانی که در حال حاضر ویندوز به آن زبان تنظیم شده‌است -برای نمایش پیام‌هایش- استفاده کند.

توجه داشته باشید؛ زمانی که زبان را تغییر می‌دهید، NVDA باید دوباره راه‌اندازی شود. وقتی پنجره‌ی تأیید ظاهر شد، دکمه‌ی «حالا راه‌اندازی کنید» را برای استفاده از زبان جدید در همان لحظه، یا دکمه‌ی «بعدا راه‌اندازی کنید» را برای استفاده در زمانی دیگر بزنید. اگر دکمه‌ی «بعدا راه‌اندازی کنید» را بزنید، تنظیمات باید یا دستی ذخیره شوند یا از قابلیت ذخیره‌ی تنظیمات هنگام خروج استفاده کنید.

##### ذخیره‌ی پیکربندی هنگام خروج

این گزینه یک کادر علامت‌زدنی است. هنگامی که علامت‌دار باشد، به NVDA می‌گوید، هرگاه از NVDA خارج می‌شوید، مجموعه‌ی تنظیمات (پیکربندی) جاری را بطور خودکار ذخیره کند.

##### نشان دادن گزینه‌های خروج هنگام خارج شدن از NVDA

این گزینه یک کادر علامت‌زدنی است که به شما امکان می‌دهد انتخاب کنید، هنگامی که می‌خواهید از NVDA خارج شوید، پنجره‌ای که از شما بپرسد چه کاری می‌خواهید انجام دهید، نمایش داده شود یا خیر. در صورت فعال بودن این گزینه، زمانی که قصد خروج از NVDA را داشته باشید، یک پنجره محاوره‌ای ظاهر می‌شود که امکانات زیر را ارائه می‌دهد:

- خروج
- راه‌اندازی دوباره
- راه‌اندازی دوباره با افزونه‌های غیرفعال و ثبت آسیب‌یابی فعال
- راه‌اندازی دوباره با ثبت آسیب‌یابی فعال
- نصب بروزرسانی‌های در انتظار (در صورت وجود).

وقتی علامت این کادر را بر دارید، NVDA به محض اجرای فرمان خروج، بسته می‌شود.

##### پخش کردن صدا هنگام آغاز کار و خروج از NVDA

این گزینه یک کادر علامت‌زدنی است. هنگامی که علامت‌دار باشد، به NVDA می‌گوید که هنگام آغاز به کار یا خروج، صدا پخش کند.

##### سطح ثبت وقایع

این یک جعبه‌ی کشویی است که به شما اجازه می‌دهد تا انتخاب کنید NVDA در حال اجرا، چقدر از اتفاقاتی را که رخ می‌دهد ثبت کند. معمولا، کاربران نباید نیازی به تغییر این گزینه داشته باشند. از آنجا که معمولا نیازی به ثبت اتفاقات، بیش از اندازه‌ی تعیین‌شده بطور پیش‌فرض نیست. اما اگر بخواهید اطلاعاتی را برای ارائه به عنوان گزارش آسیب تهیه کنید، یا ثبت وقایع را بطور کلی فعال یا غیرفعال کنید، در این صورت، این گزینه می‌تواند مفید باشد.

سطح‌های موجود ثبت وقایع عبارت اند از:

- غیرفعال: جدا از یک پیام کوتاه در آغاز، NVDA هنگام اجرا، هیچ چیزی را ثبت نخواهد کرد.
- اطلاعات: NVDA اطلاعات ابتدایی مانند پیام‌های شروع به کار و اطلاعاتی که برای برنامه‌نویسان مفید است را ثبت می‌کند.
- هشدار آسیب‌یابی: پیام‌های هشداری که توسط خطاهای جدی ایجاد نمی‌شوند ثبت خواهند شد.
- ورودی/خروجی: ورودی‌های دریافتی از صفحه کلید و نمایشگرهای بریل، و نیز خروجی گفتار و بریل ثبت خواهند شد. چنانچه نگران حریم شخصی خود هستید، سطح ثبت وقایع را روی این گزینه تنظیم نکنید.
- آسیب‌یابی: افزون بر پیام‌های اطلاعات، هشدار، و ورودی/خروجی، پیام‌های آسیب‌یابی بیشتری ثبت می‌شوند. مانند گزینه‌ی قبلی، اگر نگران حریم شخصیتان هستید، نباید ثبت وقایع را روی این سطح قرار دهید.

##### شروع خودکار NVDA هنگامی که من وارد ویندوز می‌شوم

اگر این گزینه فعال شود، NVDA همین‌که وارد ویندوز بشوید، بطور خودکار آغاز به کار می‌کند. این گزینه تنها برای نسخه‌های نصب‌شده‌ی NVDA موجود است.

##### استفاده از NVDA هنگام ورود به ویندوز (به اختیارات مدیریتی نیاز دارد)

چنانچه شما هنگام ورود به ویندوز نام کاربری و گذرواژه وارد می‌کنید، فعال کردن این گزینه NVDA را بطور خودکار هنگام آغاز کار ویندوز در صفحه‌ی ورود به ویندوز به کار می‌اندازد. این گزینه تنها برای نسخه‌های نصب‌شده‌ی NVDA در دسترس است.

##### استفاده از تنظیمات ذخیره‌شده‌ی فعلی در صفحه‌ی ورودی و دیگر صفحات امن (به اختیارات مدیریتی نیاز دارد)

فشردن این دکمه پیکربندی NVDA مربوط به حساب کاربری شما را که در حال حاضر ذخیره شده‌است، در پوشه‌ی پیکربندی سیستم NVDA کپی می‌کند؛ تا NVDA از این پیکربندی در هنگام ورود به ویندوز، پنجره‌ی کنترل حساب کاربر (UAC)، و دیگر صفحاتِ امنِ ویندوز استفاده کند. برای این‌که از منتقل شدن همه‌ی تنظیماتتان به پوشه‌ی پیکربندی سیستم اطمینان حاصل کنید، ابتدا پیکربندی جاری را با فشردن کلیدهای Control+NVDA+C یا انتخاب گزینه‌ی «ذخیره‌ی پیکربندی» موجود در منوی NVDA ذخیره کنید. این گزینه تنها برای نسخه‌های نصب‌شده‌ی NVDA موجود است.

##### بررسی خودکار بروزرسانیها برای NVDA

اگر این گزینه فعال باشد، NVDA بطور خودکار -به محض شروع به کار- بررسی می‌کند که نگارش بروزی از NVDA وجود دارد یا نه. در صورت موجود بودن نسخه‌ی بروز، به شما اطلاع می‌دهد. همچنین می‌توانید بطور دستی -هرگاه بخواهید- بروزرسانی NVDA را با انتخاب گزینه‌ی «بررسی بروزرسانی» بررسی کنید. این گزینه، زیر منوی «راهنما» موجود در منوی NVDA است. در زمان بررسی بروزرسانی‌ها بطور دستی یا خودکار، لازم است NVDA بعضی اطلاعات را به سِروِر بروزرسانی‌ها بفرستد تا بروزرسانیِ درستی برای سیستم شما دریافت کند. اطلاعاتی که همیشه به سِروِر فرستاده می‌شوند، عبارت اند از:

- نگارش فعلی NVDA
- نگارش سیستم‌عامل
- سیستم‌عامل، ۶۴ بیتی است یا ۳۲ بیتی

##### اجازه دادن به NV Access برای جمع‌آوری آمار نحوه استفاده از NVDA

اگر این گزینه فعال باشد، NV Access از اطلاعاتی که هنگام بررسی بروزرسانی به دست آورده، برای ردیابی و شناسایی تعداد کاربران NVDA استفاده خواهد کرد. این ردیابی مشتمل است بر تهیه‌ی جمعیت آماری ویژه، بر اساس سیستم‌عامل و کشور محل اقامت کاربران. توجه کنید که اگرچه در زمان بررسی بروزرسانی، نشانی آی‌پی شما برای محاسبه‌ی کشورتان استفاده می‌شود، نشانی آی‌پی هرگز در سِروِر نگه‌داشته نمی‌شود. جدا از اطلاعات الزامی مورد نیاز برای بررسی به روز رسانی، اطلاعات اضافی زیر نیز در حال حاضر فرستاده می‌شود:

- یک شناسه‌ی منحصر بفرد برای کاربر فعلی NVDA که هر ماه یک بار تغییر می‌کند.
- زبان رابط کاربریِ NVDA
- نسخه‌ی NVDA قابل حمل است یا نصب‌شده
- نام موتور سخنگوی در حال استفاده، شاملِ نام افزونه‌ای که درایور موتور سخنگو را نصب کرده‌است.
- نام نمایشگر بریلِ در حال استفاده، شاملِ نام افزونه‌ای که درایور نمایشگر بریل را نصب کرده‌است.
- در صورت استفاده از بریل، نام جدول خروجی بریل فعلی

این اطلاعات، بسیار به NV Access کمک خواهد کرد تا توسعه‌ی NVDA را در آینده اولویت‌بندی کند.

##### یادآوری برای بروزرسانی‌های در انتظار نصب هنگام آغاز به کار

در صورت فعال بودن، NVDA هرگاه بروزرسانی نصب‌نشده‌ای موجود باشد، در زمان آغاز به کارش به شما اطلاع داده؛ پیش‌نهاد می‌کند تا نصبش کنید. شما همچنین می‌توانید به‌روزرسانی در انتظار را به صورت دستی از پنجره‌ی خروج NVDA (در صورت فعال بودن)، از منوی NVDA، یا زمانی که یک بررسی جدید از منوی راهنما انجام می‌دهید، نصب کنید.

##### سِروِر جایگزین بروزرسانی

این کنترل‌ها به شما اجازه می‌دهند یک نشانی اینترنتی (URL) جایگزین برای بررسی بروزرسانی‌های NVDA مشخص کنید. این ممکن است در مکان‌هایی که دسترسی به سِروِر بروزرسانی NVDA متعلق به NV Access کُنْد یا غیرممکن است، مفید باشد.

کادر متنی فقط خواندنی، نشانی فعلی جایگزین را نمایش می‌دهد. اگر هیچ جایگزینی استفاده نشود (یعنی سرور به‌روزرسانی NV Access مورد استفاده قرار گیرد)، عبارت «بدون سِروِر جایگزین» نمایش داده می‌شود.

اگر می‌خواهید جایگزین بروزرسانی را تغییر دهید، دکمه «تغییر دادن...» را فشار دهید تا پنجره‌ی تعیین سِروِر بروزرسانی باز شود.

لطفاً توجه کنید که هنگام استفاده از یک سِروِر جایگزین بروزرسانی، اپراتور سِروِر به تمام اطلاعات ارسال‌شده همراه با بررسی بروزرسانی‌ها دسترسی دارد. برای اطلاع از سیاست‌های مدیریت داده‌های اپراتور ِروِر بروزرسانی، با او تماس بگیرید تا مطمئن شوید که با نحوه مدیریت اطلاعاتتان راحت هستید؛ سپس اقدام به تنظیم جایگزین بروزرسانی کنید.

##### جلوگیری از خاموش شدن صفحه نمایش هنگام «خواندن همه» یا خواندن با بریل

این چک‌باکس، وقتی فعال باشد، تضمین می‌کند که صفحه‌نمایش هنگام اجرای فرمان «خواندن همه» یا مطالعه با بریل (مثلاً هنگام فشردن دکمه‌های جابجایی نمایشگر) روشن بماند. این کار از قفل شدن ناگهانی صفحه‌نمایش هنگام خواندن همه جلوگیری می‌کند. این گزینه به طور پیش‌فرض فعال است. اگر با کوتاهی عمر باتری مواجه هستید، بهتر است این گزینه را غیرفعال کنید.

#### تنظیمات گفتار

##### باز کردن تنظیمات گفتار

کلید: `NVDA+control+v`

دسته‌ی گفتار در پنجره‌ی تنظیمات NVDA مشتمل بر گزینه‌هاییست که به شما امکان می‌دهند موتور سخنگو و مشخصات صدای موتور سخنگوی انتخاب‌شده را تغییر دهید. برای یک راه جایگزین سریع جهت کنترل پارامترهای گفتار از هر جایی که هستید، لطفا بخش حلقه‌ی تنظیمات موتور سخنگو را ببینید.

دسته‌ی تنظیمات گفتار گزینه‌های زیر را در بر دارد:

##### تغییر موتور سخنگو

اولین گزینه در دسته‌ی تنظیمات گفتار، دکمه‌ی «تغییر دادن...» است. این دکمه پنجره‌ی انتخاب موتور سخنگو را فعال می‌کند که به شما اجازه می‌دهد موتور سخنگوی فعال را انتخاب کنید. این پنجره، روی پنجره‌ی تنظیمات NVDA باز می‌شود. ذخیره کردن تنظیمات این پنجره یا بستن پنجره بدون ذخیره‌سازی، شما را به پنجره‌ی تنظیمات NVDA برمیگردانَد.

##### صدا

گزینه‌ی «صدا» یک جعبه‌ی کشویی است که همه‌ی صداهای موتور سخنگویی را که نصب کرده‌اید فهرست می‌کند. شما می‌توانید از جهتنماها برای شنیدن همه‌ی این گزینه‌های گوناگون استفاده کنید. جهتنماهای چپ و بالا شما را در فهرست یاد‌شده به سوی بالا، و جهتنماهای راست و پایین شما را در فهرست پایین می‌برند.

##### نوع صدا

اگر شما از موتور سخنگو ایسپیک NG -که همراه با NVDA هست- استفاده می‌کنید، این یک جعبه‌ی کشویی است که به شما امکان انتخاب نوع صدایی که موتور سخنگو باید با آن سخن بگوید را می‌دهد. این انواع صدای ایسپیک NG تا اندازه‌ای مانند صداها هستند. از آنجایی که به اندکی، اوصاف و ویژگی‌هایی به صدای ایسپیک NG می‌دهند. (هر کدام از این انواع، کمی باعث تغییر در صدای اصلی می‌شوند.) بعضی از این انواع، صدای مرد، برخی دیگر صدای زن، و بعضی دیگر حتی صدای قورباغه می‌دهند. چنانچه از یک موتور سخنگوی متفرقه استفاده می‌کنید، در صورتی که صدای انتخابی شما از این ویژگی پشتیبانی کند، ممکن است بتوانید مقدار موجود را تغییر دهید.

##### سرعت

این گزینه به شما اجازه می‌دهد تا سرعت صدایی را که انتخاب کرده اید تغییر دهید. این گزینه یک لغزنده است که محدوده اش بین ۰ تا ۱۰۰ است؛ که ۰ کُندترین و ۱۰۰ تندترین سرعت را به صدای جاری می‌دهد.

##### تقویت سرعت

فعال کردن این گزینه، سرعت گفتار را، چنانچه توسط موتور سخنگو پشتیبانی شود، بطور قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد برد.

##### زیر و بمی

این گزینه به شما امکان می‌دهد زیر و بمی صدای جاری را تغییر دهید. این یک لغزنده است با محدوده‌ای بین ۰ تا ۱۰۰؛ که ۰ بم‌ترین صدا و ۱۰۰ زیرترین صدا است.

##### حجم صدا

این گزینه یک لغزنده است با بازه‌ای میان ۰ تا ۱۰۰؛ که ۰ کم‌ترین صدا و ۱۰۰ بلند‌ترین صدا است. (این لغزنده تنها صدای NVDA را کم و زیاد می‌کند.)

##### انعطاف صدا

این گزینه یک لغزنده است که به شما امکان می‌دهد مقدار انعطاف صدایی را که موتور سخنگو باید با آن سخن بگوید انتخاب کنید. منظور از «انعطاف صدا»، افت و خیز در صدا است که به آن لحن می‌دهد.

##### استفاده از سیستم خروجی صوتی مدرن (WASAPI)

این گزینه خروجی صدا را از طریق رابط کاربری نشست صوتی ویندوز (WASAPI) فعال می‌کند. این گزینه فقط برای صداهای نسخه‌ی ۵ رابط گفتاری مایکروسافت (SAPI 5) وجود دارد. این ممکن است باعث بهبود واکنش‌پذیری برخی از صداهای SAPI 5 شود. با این حال، برخی صداها ممکن است با پیاده‌سازی فعلی WASAPI کار نکنند. اگر متوجه شدید که صدایی که استفاده می‌کنید از کار افتاده است، می‌توانید این گزینه را غیرفعال کنید.

توجه داشته باشید که ویژگی‌های زیر به WASAPI وابسته هستند و در صورت غیرفعال بودن WASAPI، غیرفعال خواهند شد:

- تقویت سرعت
- حذف سکوت ابتدایی
- فعال نگه‌داشتن دستگاه صوتی

توجه کنید که در تنظیمات پیشرفته، گزینه‌ی مشابهی برای صداهای SAPI 4 وجود دارد که نباید با این گزینه اشتباه گرفته شود.

##### تعویض خودکار زبان

این کادر علامت‌زدنی این امکان را در اختیارتان می‌گذارد تا مشخص کنید که آیا NVDA هنگامی که متونی را می‌خوانَد که با استفاده از نشانه یا کد خاصی زبانشان مشخص شده‌است، بطور خودکار زبان مورد استفاده برای خواندن متن را تغییر بدهد یا نه. این گزینه بطور پیش‌فرض فعال است. کاربران فارسی‌زبان هنگام استفاده از ایسپیک NG برای خواندن متون فارسی، بهتر است این گزینه را غیرفعال کنند. فعال ماندن این گزینه باعث می‌شود تا ایسپیک NG در مواردی که کد زبان فارسی در متن گنجانده نشده، -که در اغلب موارد در صفحات وب این‌گونه است-، زبان پیش رویش را با زبانی دیگر اشتباه بگیرد و مثلاً، کلمات فارسی را حرف به حرف بخواند.

##### تعویض خودکار لهجه

این کادر علامت‌زدنی به شما اجازه می‌دهد تعیین کنید که آیا همانند تغییر زبان، تغییرات مربوط به لهجه نیز اِعمال شود یا خیر. به عنوان مثال، هنگام خواندن متنی با صدای انگلیسی آمریکایی اگر به متنی با نشانه‌ی انگلیسی بریتانیایی برسیم، آن‌گاه، در صورت فعال بودن این گزینه، موتور سخنگو گویش خود را تغییر می‌دهد. این گزینه بطور پیش‌فرض غیرفعال است.

##### اعلام تغییر زبان هنگام خواندن

این کادر علامت‌زدنی به شما اجازه می‌دهد تعیین کنید که آیا NVDA باید هنگام تغییر زبان متن از زبان پیش‌فرض، زبان شناسایی‌شده را اعلام کند یا نه. زبان تنظیم‌شده به عنوان زبان پیش‌فرض اعلام نخواهد شد. این گزینه به طور پیش‌فرض غیرفعال است.

##### اعلام هنگام تغییر به زبانی که توسط سینتی‌سایزر پشتیبانی نمی‌شود

این جعبه‌ی کشویی برای تعیین نحوه‌ی اعلام NVDA در صورتی که زبان متن خوانده‌شده توسط موتور سخنگوی فعلی پشتیبانی نشود، استفاده می‌شود. چنانچه تعویض خودکار زبان غیرفعال باشد، این گزینه تأثیری نخواهد داشت و جعبه‌ی کشویی فقط‌خواندنی خواهد بود.

. | .
--- | ---
گزینه‌ها | گفتار، بوق، خاموش
پیش‌فرض | گفتار

##### سطح خوانده شدن علائم نقطه‌گذاری و نمادها

کلید میانبر: NVDA+p

این گزینه به شما امکان می‌دهد تا مقدار علامت‌های نقطه‌گذاری و نمادهایی که باید بعنوان یک واژه خوانده شوند را انتخاب کنید. به عنوان مثال، وقتی سطح خوانده شدن را روی «همه» تنظیم می‌کنید، همه‌ی نمادها -هر جا از متن که باشند- بعنوان یک کلمه خوانده می‌شوند. این گزینه روی تمام موتورهای سخنگو اِعمال می‌شود؛ نه فقط روی موتور سخنگو‌ای که هم‌اکنون فعال است.

##### اعتنا کردن به زبان صدای فعلی هنگام پردازش نویسه‌ها و نمادها

این گزینه که بطور پیش‌فرض فعال است، به NVDA می‌گوید که می‌تواند هنگام پردازش نویسه‌ها و نمادها، به زبان صدای فعلی توجه کند و از آن زبان استفاده کند. چنانچه دریافتید که NVDA با استفاده از یک موتور سخنگوی خاص یا یک صدای خاص، علامت‌های نقطه‌گذاری را به زبانی اشتباه می‌خوانَد، می‌توانید این گزینه را غیرفعال کنید تا NVDA مجبور شود از تنظیمات عمومی خود برای این کار استفاده کند.

##### عادی‌سازی یونی‌کد

وقتی این گزینه فعال باشد، عادی‌سازی یونی‌کد روی متنی که توسط NVDA گفته می‌شود اجرا می‌شود. این هنگام خواندن نویسه‌هایی که می‌توانند در چند شکل نمایش داده شوند سودمند است. NVDA از الگوریتم ترکیب سازگاری فرم عادی‌سازی (NFKC) استفاده میکند، که علاوه بر فواید دیگر، دارای مزایای زیر است:

1. نسخه‌های کلفت‌نوشت و کج‌نوشت نویسه‌ها که بخشی از استاندارد یونی‌کد هستند و معمولا در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌شوند، به متداول‌ترین معادل سازگار خود عادی‌سازی می‌شوند. مثلا، حرف لاتین "h" می‌تواند به شکل "𝐡" (کلفت‌نوشت)، "ℎ" (کج‌نوشت) و غیره نمایش داده شود؛ ولی هنگامی که عادی‌سازی فعال باشد، همواره به عنوان "h" خوانده می‌شود. این جنبه از عادی‌سازی می‌تواند به خواندن معادله‌ها در ویراستار معادلات Microsoft Word هم کمک کند.

2. عادی‌سازی نویسه‌های مرکب. به عنوان مثال، نویسه‌ی "ü" (u با اوملات)، یک نویسه‌ی متداول در زبان‌هایی مثل آلمانی و ترکی استانبولی، می‌تواند در دو شکل نمایش داده شود:

   1. یک نویسه‌ی یونی‌کد تنها (ü)
   2. تجزیه به دو نویسه (ü)، یعنی حرف u لاتین معمولی و یک مبدل اوملات عادی‌سازی یونی‌کد تضمین می‌کند که فقط یک فرم در تمام خروجی گفتار استفاده می شود، که یک نوع همان نویسه است.

3. تجزیه‌ی برخی حروف به‌هم‌پیوسته، شامل "ĳ" (ij به‌هم‌پیوسته) به دو حرف تشکیل‌دهنده‌ی خود ("ij").

4. ترتیب ثابت اصلاح‌کننده‌ها در نویسه‌های ترکیبی، به عنوان مثال در عبری باستان.

برای فعال یا غیرفعال کردن عادی‌سازی یونی‌کد از هرجا، با استفاده از پنجره‌ی مدیریت فرمان‌های ورودی لطفا یک فرمان سفارشی اختصاص دهید.

. | .
--- | ---
گزینه‌ها | پیش‌فرض (فعال)، فعال، غیرفعال
پیش‌فرض | فعال

##### اعلام «عادی‌شده» هنگام حرکت نویسه به نویسه

این تنظیم یک کادر است که وقتی علامت‌زده باشد، به NVDA می‌گوید که به صراحت گزارش دهد که یک نویسه وقتی به عنوان یک نویسه‌ی تنها خوانده می‌شود، مانند هنگام هجی کردن، عادی‌سازی شود. مثلا، وقتی این گزینه فعال باشد، هجی کردن نویسه‌ی "ĳ" آن را به شکل «i j عادی‌شده» تلفظ می‌کند.

توجه داشته باشید زمانی این گزینه موجود است که «عادی‌سازی یونی‌کد» فعال باشد.

##### در بر گرفتن داده‌های کنسرسیوم یونی‌کد (از جمله ایموجی‌ها)، هنگام پردازش نویسه‌ها و نمادها

وقتی این کادر علامت داشته باشد، NVDA هنگام تلفظ نویسه‌ها و نمادها، از دیکشنری‌های اضافی برای تلفظ نمادها استفاده خواهد کرد. این دیکشنری‌ها، توصیفی از نمادها (به‌ویژه ایموجی‌ها) را که توسط کنسرسیوم یونی‌کد تهیه می‌شود، به عنوان بخشی از مخزن داده‌های متداول محلیشان در بر می‌گیرند. اگر می‌خواهید NVDA توصیف نویسه‌های ایموجی را بر اساس این داده‌ها بیان کند، باید این گزینه را فعال کنید. با این وجود، چنانچه از موتور سخنگویی استفاده می‌کنید که بطور بومی از خواندن توصیف ایموجی‌ها پشتیبانی می‌کند، می‌توانید این گزینه را غیرفعال کنید.

توجه کنید که توصیف‌های نویسه‌هایی که بطور دستی اضافه یا ویرایش شده‌اند، به عنوان بخشی از تنظیمات کاربریِ شما ذخیره می‌شوند. بنا بر این، اگر توصیف یک ایموجی خاص را تغییر دهید، توصیفِ سفارشیِ شما، صرف نظر از اینکه این گزینه را فعال کرده باشید یا نه، برای آن ایموجی بیان خواهد شد. می‌توانید توصیف نمادها را در پنجره‌ی تلفظ علامت‌های نقطه‌گذاری و نمادها اضافه، ویرایش، یا حذف کنید.

برای فعال یا غیرفعال کردن دربرگیری داده‌های کنسرسیوم یونی‌کد از هر جا، لطفا با استفاده از پنجره‌ی فرمان‌های ورودی، یک فرمان سفارشی اختصاص بدهید.

##### درصد تغییر زیر و بمی صدای حروف بزرگ

این فیلد ویرایشی اجازه می‌دهد شما مقدار تغییر زیر و بمی صدا را هنگام خواندن یک حرف بزرگ، وارد کنید. این مقدار درصدی است. بدین معنا که با وارد کردن یک عدد منفی، به همان اندازه درصد صدا بم‌تر، و با وارد کردن یک عدد مثبت، به همان اندازه درصد صدا زیرتر می‌شود. برای این‌که تغییری در زیر و بمی صدا اِمال نشود، می‌توانید از ۰ استفاده کنید. معمولا NVDA برای اعلام حروف بزرگ، کمی صدا را زیرتر می‌کند؛ ولی بعضی موتورهای سخنگو ممکن است به‌خوبی از این ویژگی پشتیبانی نکنند. در مواردی که طنین صدا برای حروف بزرگ پشتیبانی نمی‌شود، گفتن cap پیش از حرف بزرگ و یا بوق زدن برای حروف بزرگ را مدنظر قرار دهید.

##### گفتن cap پیش از حروف بزرگ

این تنظیم یک کادر علامت‌زدنی است. هنگامی که علامت داشته باشد، به NVDA می‌گوید، زمانی که حروف را به تنهایی می‌خوانَد، مثلاً هِجّی می‌کند، هر وقت قرار است حرف بزرگی را بخواند، پیش از آن یک «cap» بگوید. بدین معنا که آن حرف Capital (بزرگ) است.

##### اعلام حروف بزرگ با صدای بوق

چنانچه این کادر علامت‌زدنی علامت‌دار باشد، NVDA، هرگاه به یک حرف بزرگ برخورد کند، همراه با گفتن آن حرف یک بوق کوچک هم می‌زند.

##### استفاده از قابلیت هِجّی کردن در صورت پشتیبانی

بعضی کلمه‌ها تنها از یک حرف تشکیل شده‌اند؛ اما تلفظشان، بسته به این‌که آن حرف بعنوان یک نویسه‌ی تنها خوانده شود (مانند هنگامی که واژه‌ای را هِجّی می‌کنید) یا بعنوان یک کلمه خوانده شود، متفاوت است. به عنوان مثال در زبان انگلیسی «A» هم یک حرف است و هم یک کلمه؛ و در هرکدام از این موارد بطور متفاوتی تلفظ می‌شود. این گزینه به موتور سخنگو امکان می‌دهد، در صورت پشتیبانی، بین این دو مورد -که مثالش ذکر شد- تفاوت قائل شود. البته بیشتر موتورهای سخنگو از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند.

این گزینه معمولاً باید فعال باشد. اما بعضی از موتورهای سخنگویی که بر پایه‌ی واسط برنامه‌نویسی کاربردی گفتار مایکروسافت (Microsoft Speech API) کار می‌کنند، این قابلیت را به‌درستی به کار نمی‌گیرند و هنگامی که این گزینه فعال می‌شود، به گونه‌ای ناآشنا رفتار می‌کنند. موتورهای سخنگوی Code Factory، هردو نسخه‌ی افزونه و برنامه‌ی SAPI، این گزینه را درست پیاده‌سازی نمی‌کنند و باعث می‌شوند متن گفته‌شده، مثلا در منو و پنجره‌های NVDA، ناخواسته هجی شود. چنانچه با تلفظ حروف تنها مشکل دارید، غیرفعال کردن این گزینه را امتحان کنید.

##### توضیح با تأخیر برای نویسه‌ها هنگام حرکت مکان‌نما

. | .
--- | ---
گزینه‌ها | فعال، غیرفعال
پیش‌فرض | غیرفعال

هنگامی که این تنظیم فعال باشد، NVDA وقتی نویسه به نویسه حرکت می‌کنید، توضیح نویسه را می‌گوید.

مثلا، وقتی خطی را نویسه به نویسه بازبینی می‌کنید، وقتی حرف «ب» خوانده شد، NVDA بعد از یک ثانیه تأخیر، می‌گوید: «بابا». این ویژگی می‌تواند هنگامی که تشخیص تلفظ نمادها مشکل باشد یا برای استفاده‌ی افراد با آسیب شنوایی به کار رود.

توضیح با تأخیر نویسه‌ها، چنانچه متن دیگری در خلال زمان یادشده گفته شود، یا چنانچه کلید `کنترل` را بزنید، لغو خواهد شد.

##### حالت‌های موجود در فرمان چرخه‌ی حالت‌های گفتار

این فهرست دارای چند کادر علامت‌زدنی است که اجازه می‌دهد هنگام تغییر دادن حالت‌های گفتار با استفاده از `NVDA+s`، انتخاب کنید که کدام حالت‌ها در این چرخه موجود باشند. حالت‌هایی که علامت نداشته باشند از چرخه‌ی یادشده خارج می‌شوند. بطور پیش‌فرض همه‌ی حالت‌ها موجود است.

به عنوان مثال، اگر نمی‌خواهید از حالت‌های «بوق» و «خاموش» استفاده کنید، باید این دو گزینه را بدون علامت کنید و هردو گزینه‌ی «سخن گفتن» و «درخواستی» را علامت‌دار باقی بگذارید. توجه کنید که لازم است دستکم دو حالت را -از این فهرست- علامت بزنید.

#### انتخاب موتور سخنگو

##### باز کردن پنجره‌ی انتخاب موتور سخنگو

کلید: `NVDA+control+s`

پنجره‌ی محاوره‌ایی موتور سخنگو، که می‌توانید با زدن دکمه‌ی «تغییر دادن ...» موجود در دسته‌ی گفتار پنجره‌ی تنظیمات NVDA آن‌را باز کنید، به شما اجازه می‌دهد تا انتخاب کنید، NVDA از چه موتور تبدیل متن به گفتاری برای سخن گفتن استفاده کند. هنگامی که موتور سخنگو مورد نظرتان را انتخاب کردید، می‌توانید «تأیید» را بزنید تا NVDA موتور سخنگو انتخاب‌شده را بارگذاری کند. اگر هنگام بارگذاری خطایی رخ بدهد، NVDAشما را با یک پیام آگاه می‌کند و به استفاده از موتور سخنگو قبلی ادامه می‌دهد.

##### موتور سخنگو

این گزینه به شما امکان می‌دهد موتور سخنگو‌ای را که مایل هستید NVDA برای خروجی گفتار از آن استفاده کند، انتخاب کنید.

برای دیدن فهرستی از موتورهای سخنگو که NVDA پشتیبانی می‌کند، بخش موتورهای سخنگوی پشتیبانی‌شده را ببینید.

یک مورد ویژه که همیشه در این فهرست نمایان است، گزینه‌ی «بدون گفتار» است. این گزینه به شما امکان می‌دهد از NVDA بی هیچ خروجی گفتاری‌ای استفاده کنید. این گزینه ممکن است برای کسی که می‌خواهد تنها از NVDA به همراه بریل استفاده کند، یا شاید برای توسعه‌دهندگان بینایی که فقط می‌خواهند از گفتارنما استفاده کنند، سودمند باشد.

#### حلقه‌ی تنظیمات موتور سخنگو

چنانچه بخواهید بدونِ این‌که به دسته‌ی «گفتار» پنجره‌ی تنظیمات NVDA بروید تنظیمات گفتار را به سرعت تغییر دهید، بعضی فرمان‌های صفحه‌کلیدی در NVDA هست که می‌توانید از آن‌ها برای حرکت در متداولترین تنظیمات گفتار استفاده کنید. از این فرمان‌ها، هنگامی که NVDA اجرا می‌شود، هر جا که باشید می‌توانید استفاده کنید:

نام | رومیزی | لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
حرکت به تنظیم بعدی موتور سخنگو | NVDA+control+جهتنمای راست | NVDA+shift+control+جهتنمای راست | به تنظیم گفتار بعدی موجود بعد از تنظیم جاری می‌رود. اگر مورد جاری آخرین مورد در حلقه‌ی تنظیمات باشد، با اجرای این فرمان، به نخستین مورد می‌پرد.
حرکت به تنظیم قبلی موتور سخنگو | NVDA+control+جهتنمای چپ | NVDA+shift+control+جهتنمای چپ | به تنظیم گفتار بعدی موجود پیش از تنظیم جاری می‌رود. اگر مورد جاری اولین مورد در حلقه‌ی تنظیمات باشد، با اجرای این فرمان، به آخرین مورد باز‌می‌گردد.
افزودن به تنظیم جاری در حلقه‌ی تنظیمات موتور سخنگو | NVDA+control+جهتنمای بالا | NVDA+shift+control+جهتنمای بالا | تنظیم گفتاری را که هم‌اکنون روی آن هستید، افزایش می‌دهد. مثلاً، سرعت را افزایش می‌دهد؛ صدای بعدی را انتخاب می‌کند؛ صدا را زیاد می‌کند
افزودن به تنظیم جاری موتور سخنگو به میزان بیشتر | `NVDA+control+pageUp` | `NVDA+shift+control+pageUp` | مقدار تنظیم گفتاری که روی آن هستید را به میزان بیشتری افزایش می‌دهد. مثلا، هنگامی که روی یک تنظیم صدا هستید، هر بار ۲۰ صدا به جلو می‌پرد. وقتی روی یک تنظیم لغزنده مثل سرعت، زیر و بمی یا غیره باشید، مقدار آن را هر بار تا ۲۰٪ جلو می‌بَرَد
کاستن از تنظیم جاری در حلقه‌ی تنظیمات موتور سخنگو | NVDA+control+جهتنمای پایین | NVDA+shift+control+جهتنمای پایین | تنظیم گفتاری را که هم‌اکنون روی آن هستید، کاهش می‌دهد. مثلاً، سرعت را کاهش می‌دهد؛ صدای قبلی را انتخاب می‌کند؛ صدا را کم می‌کند
کاستن از تنظیم جاری موتور سخنگو به میزان بیشتر | `NVDA+control+pageDown` | `NVDA+shift+control+pageDown` | مقدار تنظیم گفتاری که روی آن هستید را به میزان بیشتری کاهش می‌دهد. مثلا، هنگامی که روی یک تنظیم صدا هستید، هر بار ۲۰ صدا به عقب می‌پرد. وقتی روی یک تنظیم لغزنده مثل سرعت، زیر و بمی یا غیره باشید، مقدار آن را هر بار تا ۲۰٪ عقب می‌بَرَد

#### بریل

دسته‌ی بریل در پنجره‌ی تنظیمات NVDA گزینه‌هایی را در بر دارد که به شما اجازه می‌دهد جنبه‌های مختلف ورودی و خروجی بریل را تغییر دهید. این دسته شامل گزینه‌های زیر است:

##### تغییر نمایشگر بریل

دکمه‌ی «تغییر دادن...» در دسته‌ی بریلِ پنجره‌ی تنظیمات NVDA، پنجره‌ی انتخاب نمایشگر بریل را فعال می‌کند؛ که به شما اجازه می‌دهد تا نمایشگر بریل فعال را انتخاب کنید. این پنجره روی پنجره‌ی تنظیمات NVDA باز می‌شود. ذخیره کردن یا نادیده گرفتن تنظیمات در پنجره‌ی «انتخاب نمایشگر بریل»، شما را به پنجره‌ی تنظیمات NVDA باز‌میگردانَد.

##### جدول خروجی بریل

گزینه‌ی بعدی که در این دسته در اختیار شماست، جعبه‌ی کشویی «جدول خروجی بریل» است. در این جعبه‌ی کشویی، جدول‌های بریل مربوط به زبان‌های مختلف، استانداردها و درجه‌های بریل (کوتاه‌نویسی، بلندنویسی، ...) را خواهید یافت. جدول انتخاب‌شده برای برگرداندن نوشته‌ها به بریل جهت نمایش بر روی نمایشگر بریل شما استفاده خواهد شد. شما می‌توانید در فهرست موجود، با استفاده از جهتنماها، روی جدول‌های بریل حرکت کنید. اگر گزینه‌ی «خودکار» را انتخاب کنید، جدول مطابق با زبان فعلی NVDA انتخاب خواهد شد.

##### جدول ورودی بریل

گزینه‌ی بعدی، جعبه‌ی کشویی «جدول ورودی بریل» است که مکمل گزینه‌ی پیشین است. جدول انتخاب شده برای برگرداندن آنچه که شما با استفاده از کلیدهای پرکینزی نمایشگرتان وارد می‌کنید، به متن استفاده خواهد شد. شما می‌توانید با جهتنماها از جدول بریلی به جدول بریل دیگر در این فهرست حرکت کنید.

توجه داشته باشید که این گزینه (جدول ورودی بریل)، تنها زمانی قابل استفاده‌است که نمایشگر بریل شما صفحه‌کلید ماشین‌پرکینزی داشته باشد و این امکان توسط درایور نمایشگر بریل شما پشتیبانی شود. اگر ورودی بریل توسط دستگاهی که صفحه‌کلید پرکینزی دارد پشتیبانی نشود، در بخش نمایشگرهای بریل پشتیبانی‌شده یادآوری خواهد شد.

##### حالت بریل

کلید: `NVDA+alt+t`

این گزینه اجازه می‌دهد تا بین حالت‌های بریل موجود یکی را انتخاب کنید.

فعلا دو حالت بریل پشتیبانی می‌شود: دنبال کردن مکان‌نماها و نمایش خروجی گفتار.

وقتی «دنبال کردن مکان‌نماها» انتخاب شده باشد، نمایشگر بریل، بسته به اینکه بریل به چه چیزی متصل باشد، فکوس، نشانگر سیستم، پیمایشگر یا مکان‌نمای بازبینی را دنبال می‌کند.

هنگامی که «نمایش خروجی گفتار» انتخاب شود، نمایشگر بریل آنچه را که NVDA می‌گوید، یا اگر حالت «سخن گفتن» انتخاب شود خواهد گفت، نشان می‌دهد.

##### گسترش دادن واژه‌ی قرار گرفته روی مکان‌نما به صورت بریل رایانه

این گزینه این امکان را فراهم می‌کند تا کلمه‌ای که مکان‌نما روی آن قرار دارد، به صورت بریل رایانه‌ای نمایش داده شود.

##### نمایش دادن مکان‌نما

این گزینه به شما امکان می‌دهد تا مکان‌نمای بریل را روشن یا خاموش کنید. این گزینه روی نشانگر سیستم و مکان‌نمای بازبینی اِعمال می‌شود؛ ولی روی علامت نشان‌دهنده‌ی انتخاب تأثیر ندارد.

##### چشمک زدن مکان‌نما

این گزینه به مکان‌نمای بریل اجازه می‌دهد تا چشمک بزند. اگر این گزینه خاموش باشد، موقعیت نقطه‌هایی که مکان‌نمای بریل را نشان می‌دهند، دائما «بالا» خواهد بود. علامت نشان‌دهنده‌ی بخش انتخاب‌شده از این گزینه تأثیر نمی‌پذیرد. این نشانگر همیشه نقطه‌های ۷ و ۸ هست و چشمک نمی‌زند.

##### سرعت چشمک زدن مکان‌نما (هزارم ثانیه)

این گزینه یک ورودی عددی است که به شما اجازه می‌دهد سرعت چشمک زدن مکان‌نمای بریل را در مقیاس هزارم ثانیه تغییر دهید.

##### شکل مکان‌نمای فرمان‌پذیری

این گزینه امکان می‌دهد تا شکل مکان‌نما (الگوی نقطه‌ها) را روی نمایشگر بریل هنگامی که بریل را به مکان فرمان‌پذیری متصل می‌کنید، انتخاب کنید. علامت نشان‌دهنده‌ی بخش انتخاب‌شده از این گزینه تأثیر نمی‌پذیرد. این نشانگر همیشه نقطه‌های ۷ و ۸ هست و چشمک نمی‌زند.

##### شکل مکان‌نمای بازبینی

این گزینه امکان می‌دهد تا شکل مکان‌نما (الگوی نقطه‌ها) را روی نمایشگر بریل هنگامی که بریل را به بازبینی متصل می‌کنید، انتخاب کنید. علامت نشان‌دهنده‌ی بخش انتخاب‌شده از این گزینه تأثیر نمی‌پذیرد. این نشانگر همیشه نقطه‌های ۷ و ۸ هست و چشمک نمی‌زند.

##### نمایش پیام‌ها

این یک جعبه‌ی کشویی است که اجازه می‌دهد انتخاب کنید آیا NVDA باید پیام‌ها را بطور نامحدود نشان دهد، یا اینکه بعد از مدتی آن‌ها را از روی نمایشگر بریل ناپدید کند.

برای فعال یا غیرفعال کردن «نمایش پیام‌ها» از هر جا، لطفا یک کلید سفارشی با استفاده از پنجره‌ی مدیریت فرمان‌های ورودی اختصاص دهید.

##### مدت زمان نمایش پیام (ثانیه)

این گزینه یک فیلد عددی است که می‌توانید به وسیله‌ی آن مدت زمان نمایش پیام‌های NVDA را روی صفحه نمایشگر بریل تعیین کنید. پیام‌های NVDA بمحض فشردن یک کلید جانمایی روی نمایشگر بریل ناپدید می‌شوند؛ ولی با فشردن کلیدی که پیام را ظاهر کرده بود، دوباره نمایش داده می‌شوند. این گزینه زمانی نمایش داده می‌شود که گزینه‌ی «نمایش پیام‌ها» روی «استفاده از مهلت زمانی» تنظیم شده باشد.

##### اتصال مکان‌نمای بریل

کلید میانبر: NVDA+control+t

این گزینه به شما اجازه می‌دهد، انتخاب کنید که نمایشگر بریل، فکوس یا نشانگر سیستم را تعقیب کند، پیمایشگر یا مکان‌نمای بازبینی را دنبال کند، یا هر دو را. (منظور از دنبال کردن، نمایش آن بخش در نمایشگر بریل است.) وقتی گزینه‌ی «خودکار» را انتخاب کنید، NVDA بطور پیش‌فرض فکوس و نشانگر سیستم را تعقیب می‌کند. در این حال، هنگامی که کاربر موقعیت پیمایشگر یا مکان‌نمای بازبینی را تغییر دهد، NVDA موقتا به بازبینی متصل خواهد شد، تا زمانی که فکوس یا نشانگر تغییر کند. چنانچه بخواهید بریل تنها فکوس و نشانگر را دنبال کند، لازم است بریل را طوری تنظیم کنید تا به فکوس متصل شود. در این حالت، بریل پیمایشگر را هنگام پیمایش اشیا و مکان‌نمای بازبینی را هنگام بازبینی متن دنبال نخواهد کرد. در صورتی که بخواهید بریل، به جای آنچه گفته شد، پیمایشگر و بازبینی متن را دنبال کند، باید آن را به بازبینی متصل کنید. در این حالت، بریل از فکوس سیستم و نشانگر سیستم پیروی نخواهد کرد.

##### حرکت دادن نشانگر سیستم هنگام جانمایی مکان‌نمای بازبینی

این تنظیم تعیین می‌کند که همراه با فشردن کلید جانمایی، نشانگر سیستم هم حرکت کند یا نه. این گزینه بطور پیش‌فرض روی «هرگز» تنظیم شده است؛ یعنی هنگام جانمایی مکان‌نمای بازبینی، نشانگر حرکت نمی‌کند.

وقتی این گزینه روی «همیشه»، و اتصال بریل روی «خودکار» یا «بازبینی» تنظیم شود، فشردن یک کلید جانمایی مکان‌نما، هنگامی که پشتیبانی شود، نشانگر یا فکوس سیستم را نیز حرکت می‌دهد. وقتی حالت بازبینی فعلی بازبینی صفحه‌ی نمایش است، نشانگر فیزیکی وجود ندارد. NVDA در این حالت تلاش می‌کند شیء زیر متنی را که روی آن جانمایی کرده‌اید در فکوس قرار دهد. همین حالت برای بازبینی شیء هم اِعمال می‌شود.

می‌توانید همیشه این گزینه را روی حرکت نشانگر تنها هنگامی که بطور خودکار متصل باشد تنظیم کنید. در این صورت، فشردن کلید جانمایی مکان‌نما تنها زمانی که NVDA به مکان‌نمای بازبینی متصل می‌شود، نشانگر یا فکوس سیستم را جابجا می‌کند، در حالی که وقتی به صورت دستی به مکان‌نمای بازبینی متصل شود، هیچ حرکتی اتفاق نمی‌افتد.

این گزینه فقط زمانی که «اتصال بریل» روی «خودکار» یا «بازبینی» تنظیم شود نمایش داده می‌شود.

برای فعال یا غیرفعال کردن حرکت نشانگر سیستم هنگام جانمایی مکان‌نمای بازبینی از هر جایی، لطفا با استفاده از پنجره‌ی مدیریت فرمان‌های ورودی، یک فرمان صفحه‌کلیدی سفارشی اختصاص دهید.

. | .
--- | ---
گزینه‌ها | پیش‌فرض (هرگز)، هرگز، تنها وقتی بطور خودکار متصل شود، همیشه
پیش‌فرض | هرگز

##### خواندن پاراگراف به پاراگراف

اگر این گزینه فعال باشد، بریل به جای خط به خط، پاراگراف به پاراگراف نمایش داده می‌شود. در نتیجه، فرمان‌های خط بعدی و خط قبلی، نمایشگر را پاراگراف به پاراگراف حرکت خواهد داد. این بدین معناست که حتی جایی که متن بیشتری روی نمایشگر می‌تواند نمایش داده شود، شما نیازی ندارید برای دیدن بقیه‌ی متن در انتهای هر خط، نمایشگر را به خط بعدی ببرید. (توجه داشته باشید که نمایشگر بریلی که در اختیار دارید، باید امکان نمایش بیش از یک خط بریل را داشته باشد تا این گزینه به کار شما بیاید.) شاید بتوانید با استفاده از این گزینه متن‌های طولانیتر را روی نمایشگرتان راحتتر و روانتر بخوانید. این گزینه بطور پیش‌فرض غیرفعال است.

##### نشانه‌ی آغاز پاراگراف

چنانچه «خواندن پاراگراف به پاراگراف» علامت داشته باشد، نشانه‌ی آغاز انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود تا آغاز یک پاراگراف را مشخص کند. این به‌ویژه در برنامه‌هایی که برای خواندن متن‌های طولانی مانند اسناد ساختاریافته یا کتاب‌ها استفاده می‌شوند، می‌تواند سودمند باشد. در چنین سندهایی، دانستن اینکه پاراگراف‌ها از کجا شروع می‌شوند ممکن است برای درک ساختار محتوا یا تنظیم نشانک‌ها یا حاشیه‌نویسی بر اساس موقعیت پاراگراف مفید باشد.

گزینه‌ها شامل استفاده از دو فاصله به عنوان یک جداکننده‌ی پاراگراف ظریف و استفاده از نماد پاراگراف، پیلکرو (¶)، به عنوان یک جداکننده واضح‌تر است.

. | .
--- | ---
گزینه‌ها | بدون نشانه‌ی آغاز پاراگراف، دو فاصله ( )، پیلکرو (¶)
پیش‌فرض | بدون نشانه‌ی آغاز پاراگراف

##### ارائه‌ی اطلاعات زمینه‌ای فکوس

این گزینه به شما امکان می‌دهد تا انتخاب کنید NVDA چه اطلاعات زمینه‌ای‌ای را وقتی که یک شیء در تیررس )(فکوس) قرار می‌گیرد، روی نمایشگر بریل نشان دهد. منظور از اطلاعات زمینه‌ای، سلسله‌مراتب اشیاییست که دربرگیرنده‌ی شیء در تیررس هستند. به عنوان مثال، وقتی جزئی از یک فهرست را در تیررس قرار می‌دهید، این جزء فهرست بخشی از یک فهرست است. این فهرست نیز ممکن است داخل یک پنجره‌ی محاوره‌ای باشد، و ... لطفا بخشی را که درباره پیمایش اشیا است، برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به سلسله‌مراتب اشیا در NVDA بررسی کنید.

هنگامی که این گزینه را -که یک جعبه‌ی کشوییست- روی «نمایشگر را با تغییرات زمینه‌ای پر کن» تنظیم کنید، NVDA تلاش می‌کند اطلاعات زمینه‌ای بیشتری را نمایش دهد؛ اما تنها بخش‌هایی را که تغییر کرده‌است نمایش می‌دهد. آن‌چه گفته شد، بدین معنیست که وقتی فکوس را به فهرست تغییر می‌دهید، NVDA جزء آن فهرست را روی نمایشگر بریل نمایش می‌دهد. علاوه بر این، چنانچه فضای کافی روی نمایشگر بریل باقی مانده باشد، NVDA سعی می‌کند نشان دهد که این جزء فهرست، بخشی از یک فهرست است. اگر پس از آن در فهرست با کلید‌های جهتنما شروع به حرکت کنید، فرض می‌شود که شما از این‌که هنوز در فهرست هستید آگاهید. پس، NVDA برای بقیه‌ی موارد آن فهرست که در آن حرکت می‌کنید، تنها آن جزء فهرستی را که در تیررس است روی نمایشگر بریل نشان می‌دهد. برای این‌که بتوانید دوباره اطلاعات زمینه‌ای مربوط به شیء درتیررس را بخوانید، مثلا اینکه شما در فهرستی هستید که داخل یک پنجره‌ی محاوره‌ایست، باید نمایشگر بریل را به عقب ببرید.

وقتی این گزینه روی «همیشه نمایشگر را پر کن» تنظیم می‌شود، NVDA تلاش خواهد کرد تا جایی که ممکن است، بیشترین اطلاعات زمینه‌ای را روی نمایشگر بریل نشان دهد؛ خواه شما این اطلاعات را قبلا دیده باشید یا نه. این گزینه، این مزیت را داراست که NVDA اطلاعات مزبور را به اندازه‌ای که در نمایشگر جا بگیرد نشان خواهد داد. با این حال، ضعف این روش این است که همیشه تفاوتی در محل شروع مطلب مورد نظر در نمایشگر بریل وجود دارد. این موضوع می‌تواند مرور سریع یک فهرست طولانی از موارد را دشوار کند؛ بعنوان مثال، شما نیاز دارید برای پیدا کردن ابتدای یک مورد، انگشتتان را مدام حرکت بدهید. این گزینه، رفتار پیش‌فرض نگارش ۲۰۱۷.۲ به قبل NVDA بود.

وقتی شما گزینه‌ی ارائه‌ی اطلاعات زمینه‌ای فکوس را روی «تنها وقتی به عقب می‌بری» تنظیم کنید، NVDA بطور پیش‌فرض، هرگز اطلاعات زمینه‌ای را روی نمایشگر بریل نمایش نمی‌دهد. بنا بر این، مثلا، NVDA نمایش خواهد داد که شما یک جزء فهرست را در تیررس دارید. با این حال، برای این‌که اطلاعات زمینه‌ای را بخوانید، مثلا این‌که در یک فهرست هستید و فهرست جزئی از یک پنجره‌ی محاوره‌ایست، باید نمایشگر را به عقب ببرید.

لطفا برای تغییر تنظیمات گزینه‌ی «ارائه‌ی اطلاعات زمینه‌ای فکوس» از هر جا، یک فرمان ورودی سفارشی را از طریق پنجره‌ی مدیریت فرمان‌های ورودی اختصاص دهید.

##### نمایش انتخاب

این تنظیم تعیین می‌کند که نشانگر انتخاب (نقطه‌های ۷ و ۸) در نمایشگر بریل نشان داده شود یا نه. گزینه بطور پیش‌فرض فعال است؛ پس نشانگر انتخاب نمایش داده می‌شود. نشانگر انتخاب ممکن است در حین مطالعه باعث حواس‌پرتی شود. غیرفعال کردن این گزینه ممکن است خواندن بریل را بهبود بخشد.

برای فعال یا غیرفعال کردن نمایش انتخاب از هر جا، لطفا با استفاده از پنجره‌ی فرمان‌های ورودی، یک کلید سفارشی اختصاص دهید.

. | .
--- | ---
گزینه‌ها | پیش‌فرض (فعال)، فعال، غیرفعال
پیش‌فرض | فعال

##### نمایش قالب‌بندی

این تنظیم تعیین می‌کند که NVDA چگونه قالب‌بندی متن را در بریل نمایش بدهد. این گزینه تنها زمانی مؤثر است که NVDA روی نمایش ویژگی‌های قلم در بریل تنظیم شده باشد.

. | .
--- | ---
گزینه‌ها | پیش‌فرض (Liblouis)، Liblouis، تگ
پیش‌فرض | Liblouis

گزینه | رفتار
--- | ---
Liblouis | استفاده از قالب‌بندی بومی بریل. توجه کنید این گزینه فقط متن کلفت‌نوشت، کج‌نوشت و زیرخط‌دار را مشخص می‌کند؛ در صورتی که جدول بریل انتخاب‌شده از مشخص کردن این ویژگی‌ها پشتیبانی کند.
تگ‌ها | استفاده از تگ‌هایی که چگونگی و مکان تغییر فالب‌بندی متن را توضیح می‌دهند.

###### تگ‌ها

وقتی «نمایش قالب‌بندی» روی «تگ‌ها» تنظیم شده باشد، هرگاه تغییر قالب‌بندی شناسایی شود، یک تگ قالب‌بندی در بریل نمایش داده می‌شود. این تگ‌ها با ⣋ (نقطه‌های ۱-۲-۴-۷-۸) آغاز و با ⣙ (نقطه‌های ۱-۴-۵-۷-۸) پایان می‌یابند. یک تگ قالب‌بندی حاوی یک یا چند نماد است که قالب‌بندی متن را توصیف می‌کند. نمادهای زیر برای تگ‌ها تعریف شده‌اند:The following symbols are defined:

نماد | معنی
--- | ---
⠅ («ک») | آغاز کلفت‌نوشت
⡅ («ک» با نقطه‌ی ۷) | پایان کلفت‌نوشت
⠚ («ج») | آغاز کج‌نوشت
⡚ («ج» با نقطه‌ی ۷) | پایان کج‌نوشت
⠵ («ز») | آغاز زیرخط‌دار
⡵ («ز» با نقطه‌ی ۷) | پایان زیرخط‌دار
⠭ («خ») | آغاز خط‌خورده
⡭ («خ» با نقطه‌ی ۷) | پایان خط‌خورده

##### خواندن نویسه هنگام جانمایی مکان‌نما در متن

چنانچه این گزینه فعال باشد، هنگامی که با کلیدهای جابجاکننده‌ی مکان‌نمای بریل روی نویسه‌ای می‌روید، NVDA آن نویسه را بطور خودکار می‌خوانَد.

برای فعال یا غیرفعال کردن این گزینه از هر جا، لطفا با استفاده از پنجره‌ی مدیریت فرمان‌های ورودی، یک کلید سفارشی اختصاص بدهید.

##### خواندن هنگام پیمایش خطّی یا پاراگرافی

فعال‌سازی این گزینه باعث می‌شود NVDA خط‌ها یا پاراگراف‌هایی را که با کنترل‌های پیمایش نمایشگر بریل به آن‌ها رسیده‌اید، بخواند.

برای فعال یا غیرفعال کردن این گزینه از هر جایی، لطفاً یک کلید سفارشی به "speakOnNavigatingByUnit" در بخش «بریل» از پنجره‌ی «مدیریت فرمان‌های ورودی» اختصاص دهید.

##### جلوگیری از دو‌تکه شدن واژه‌ها در صورت امکان

اگر این گزینه فعال باشد، کلمه‌ای که برای نشان داده شدن در انتهای خط نمایشگر بریل بزرگتر است، دو‌تکه نخواهد شد. در عوض، مقداری فضای خالی در انتهای نمایشگر خواهد بود. هنگامی که نمایشگر را جابجا (scroll) کنید، می‌توانید تمام کلمه را بخوانید. گاهی به این ویژگی "word wrap" گفته می‌شود. توجه کنید که اگر یک کلمه به‌تنهایی به اندازه‌ای بزرگ باشد که در نمایشگر جا نشود، باید دو تکه شود.

اگر این گزینه غیرفعال باشد، آن مقدار از کلمه‌ی مورد نظر که ممکن است نمایش داده می‌شود؛ اما بقیه‌ی کلمه خواهد افتاد؛ یعنی در آن خط نشان داده نمی‌شود. وقتی شما نمایشگر را جابجا کنید، خواهید توانست بقیه‌ی کلمه را بخوانید.

شاید فعال کردن این گزینه امکان روانتر خواندن متن را فراهم کند؛ ولی معمولاً نیاز است که شما نمایشگر را بیشتر جابجا کنید.

##### عادی‌سازی یونی‌کد

وقتی این گزینه فعال است، عادی‌سازی یونی‌کد روی متنی که توسط نمایشگر بریل نمایش داده می‌شود اجرا می‌گردد. این ویژگی وقتی با نویسه‌هایی در بریل مواجه می‌شوید که در جدول بریل خاصی ناشناخته هستند، و یک جایگزین سازگار مثل نویسه‌های کلفت‌نوشت و کج‌نوشت که در شبکه‌های اجتماعی بطور متداول استفاده می‌شوند دارند، سودمند است. دیگر مزایای عادی‌سازی یونی‌کد با جزئیات بیشتری در بخش معادل در تنظیمات گفتار توضیح داده شده‌است.

برای فعال یا غیرفعال کردن عادی‌سازی یونی‌کد از هرجا، با استفاده از پنجره‌ی فرمان‌های ورودی، لطفا یک فرمان سفارشی اختصاص دهید.

. | .
--- | ---
گزینه‌ها | پیش‌فرض (غیرفعال)، فعال، غیرفعال
پیش‌فرض | غیرفعال

##### توقف گفتار هنگام جابجا کردن نمایشگر

این تنظیم تعیین می‌کند که گفتار، باید هنگام جابجا کردن نمایشگر بریل به عقب یا جلو، متوقف شود یا خیر. فرمان‌های خط قبلی و خط بعدی همیشه گفتار را متوقف می‌کنند.

گفتار مداوم هنگام خواندن بریل ممکن است باعث حواس‌پرتی شود. به همین دلیل، این گزینه بطور پیش‌فرض فعال است و گفتار NVDA را هنگام مرور بریل متوقف می‌کند.

غیرفعال کردن این گزینه اجازه می‌دهد تا هم‌زمان با خواندن بریل، گفتار نیز شنیده شود.

. | .
--- | ---
گزینه‌ها | پیش‌فرض (فعال)، فعال، غیرفعال
پیش‌فرض | فعال

#### انتخاب نمایشگر بریل

##### باز کردن پنجره‌ی انتخاب نمایشگر بریل

کلید: `NVDA+control+a`

پنجره‌ی «انتخاب نمایشگر بریل» که با زدن دکمه‌ی «تغییر دادن...« در دسته‌ی بریل موجود در پنجره‌ی تنظیمات NVDA باز می‌شود، به شما امکان می‌دهد تا نمایشگر بریلی را که NVDA باید برای خروجی بریل از آن استفاده کند، انتخاب کنید. هنگامی که نمایشگر بریل مورد نظرتان را انتخاب کردید، می‌توانید «تأیید» را بزنید تا NVDA نمایشگر انتخاب‌شده را بارگذاری کند. در صورتی که هنگام بارگذاری درایور نمایشگر خطایی رخ بدهد، NVDA با یک پیام شما را آگاه خواهد کرد و چنانچه نمایشگر بریلی از قبل بارگذاری شده باشد، به استفاده از آن ادامه خواهد داد.

##### نمایشگر بریل

بسته به این‌که چه درایورهایی از نمایشگرهای بریل روی رایانه‌ی شما موجود باشد، چند گزینه در این جعبه‌ی کشویی پیش روی شما خواهد بود. با جهتنماها بین این گزینه‌ها حرکت کنید.

گزینه‌ی «خودکار» به NVDA اجازه می‌دهد تا به جستجوی بسیاری از نمایشگرهای بریل در پس‌زمینه بپردازد. وقتی این ویژگی فعال باشد و شما یک نمایشگر پشتیبانی‌شده را از طریق یو‌اس‌بی یا بلوتوث وصل کنید، NVDA بطور خودکار به آن نمایشگر متصل خواهد شد.

گزینه‌ی «بریل موجود نیست»، یعنی شما از بریل استفاده نمی‌کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نمایشگرهای بریل پشتیبانی‌شده و اینکه کدام‌یک از آن‌ها شناسایی خودکار در پس‌زمینه را پشتیبانی می‌کنند، لطفاً بخش نمایشگرهای بریل پشتیبانی‌شده را ببینید.

##### نمایشگرهایی که خودکار شناسایی می‌شوند

هنگامی که نمایشگر بریل روی «خودکار» تنظیم شده باشد، کادرهای علامت‌زدنی موجود در این فهرست اجازه می‌دهند درایورهای نمایشگرهایی که در فرایند شناسایی خودکار قرار خواهند گرفت را فعال یا غیرفعال کنید. این به شما امکان می‌دهد درایورهای نمایشگرهای بریلی را که بطور منظم از آن‌ها استفاده نمی‌کنید، از این فرایند خارج کنید. مثلا، اگر شما فقط یک نمایشگر دارید که برای کار کردن نیاز به درایور Baum دارد، می‌توانید درایور Baum را فعال باقی بگذارید در حالی که بقیه‌ی درایورها می‌توانند غیرفعال بمانند.

بطور پیش‌فرض، همه‌ی درایورهایی که از شناسایی خودکار پشتیبانی می‌کنند، فعال اند. هر درایوری که مثلا در نسخه‌های آینده‌ی NVDA یا با یک افزونه اضافه شود، نیز بطور پیش‌فرض فعال خواهد بود.

می‌توانید برای بررسی اینکه آیا درایور از شناسایی خودکار نمایشگرها پشتیبانی می‌کند یا خیر، مستندات نمایشگر بریلتان را از بخش نمایشگرهای بریل پشتیبانی‌شده مشاهده و مطالعه کنید.

##### درگاه

این گزینه، در صورتی که در دسترس باشد، به شما اجازه می‌دهد بر گزینید از چه درگاه (پورت) یا نوع اتصالی برای برقراری ارتباط با نمایشگر بریلی که انتخاب کرده اید، استفاده خواهد شد. این یک جعبه‌ی کشویی است که شامل گزینه‌های ممکن برای نمایشگر بریل شماست.

بطور پیش‌فرض، NVDA از روش بازیابی خودکار درگاه استفاده می‌کند؛ بدین معنا که اتصال با دستگاه بریل مورد نظر بطور خودکار و با پویش کردن سیستم شما برای یافتن دستگاه‌های USB و بلوتوث موجود برقرار خواهد شد. اما برای برخی نمایشگرهای بریل، ممکن است بتوانید مشخصاً انتخاب کنید که از چه درگاهی باید استفاده شود. گزینه‌های متداولی که در این جعبه‌ی کشویی در اختیار شماست، عبارت اند از: «خودکار» (که به NVDA می‌گوید، برای یافتن نمایشگر بریل، از روش انتخاب درگاه به شیوه‌ی بازیابی خودکار بهره بگیرد)؛ «USB»، «بلوتوث» و «درگاه‌های قدیمی ارتباطی سریال» مشروط بر این‌که نمایشگر بریل شما این‌گونه ارتباط را پشتیبانی کند.

این گزینه در صورتی که نمایشگر بریل شما تنها از «بازیابی خودکار درگاه» پشتیبانی کند، در دسترس نخواهد بود.

می‌توانید در بخش نمایشگرهای بریل پشتیبانی‌شده مستنداتی پیرامون نمایشگر بریل خود بیابید تا جزئیات بیشتری را راجع به انواع ارتباطی پشتیبانی‌شده و درگاه‌های موجود بررسیکنید.

لطفا توجه کنید: اگر شما همزمان چند نمایشگر بریل را که از یک درایور استفاده می‌کنند به کامپیوترتان متصل کنید (مثلا دو نمایشگر بریل سیکا را همزمان متصل کنید)، در حال حاضر اینکه به NVDA بگویید از کدام نمایشگر استفاده کند، غیرممکن است. بنا بر این پیش‌نهاد می‌کنیم تنها یک نمایشگر بریل را از یک نوع یا کارخانه‌ی مشخص در یک زمان به کامپیوتر متصل کنید.

#### صدا

##### باز کردن تنظیمات صدا

کلید: `NVDA+control+u`

دسته‌ی «صدا» در پنجره‌ی تنظیمات NVDA شامل گزینه‌هاییست که به شما امکان می‌دهد جنبه‌های متعدد خروجی صدا را تغییر دهید.

##### دستگاه خروجی صدا

این گزینه به شما اجازه می‌دهد تا دستگاه صدایی را که NVDA باید خروجی موتور سخنگو انتخاب‌شده را به آن هدایت کند، انتخاب کنید.

##### کم کردن صدای پس‌زمینه

کلید: `NVDA+shift+d`

این گزینه به شما امکان می‌دهد تا انتخاب کنید که آیا NVDA هنگامی که صحبت می‌کند، باید صدای برنامه‌های دیگر را کمتر کند، یا اینکه در تمام لحظاتی که در حال اجراست باید این کار را انجام دهد.

- غیرفعال: NVDA هرگز دیگر صداها را کمتر نخواهد کرد.
- هنگام سخن گفتن و پخش صدا: NVDA تنها هنگامی که صحبت می‌کند یا صداهای ویژه‌ی خودش را پخش می‌کند، دیگر صداها را کمتر می‌کند. این جلوه ممکن است برای همه‌ی موتورهای سخن‌گو کار نکند.
- همیشه: NVDA در تمام مدتی که در حال اجراست صدای برنامه‌های دیگر را پایینتر از صدای خودش نگه‌می‌دارد.

این گزینه، تنها چنانچه NVDA نصب شده باشد، در دسترس است. پشتیبانی از قابلیت کم کردن صداهای پس‌زمینه برای نسخه‌های موقت و قابل حمل NVDA امکان‌پذیر نیست.

##### پیروی حجم صداهای NVDA از حجم صدای اصلی

. | .
--- | ---
گزینه‌ها | غیرفعال، فعال
پیش‌فرض | غیرفعال

وقتی این گزینه فعال باشد، حجم صداها و بوق‌های NVDA، حجم صدایی را که استفاده می‌کنید دنبال خواهد کرد. اگر حجم صدا را کاهش دهید، حجم صداها و بوق‌ها نیز کاهش می‌یابد. به همین ترتیب، چنانچه حجم صدا را افزایش بدهید، حجم صداهای دیگر هم افزایش خواهد یافت.

##### حجم صداهای NVDA

این لغزنده اجازه می‌دهد حجم صداها و بوق‌های NVDA را تنظیم کنید. این تنظیم تنها زمانی کار می‌کند که گزینه‌ی «پیروی حجم صداهای NVDA از حجم صدای اصلی» غیرفعال باشد.

##### تقسیم صدا

ویژگی «تقسیم صدا» به کاربران این امکان را می‌دهد تا از دستگاه‌های خروجی استریوی خود مانند هدفون و بلندگو بهره‌ی بیشتری ببرند. تقسیم صدا این امکان را فراهم می‌کند که گفتار NVDA را در یک کانال (مثلاً سمت چپ) داشته باشید و همه‌ی برنامه‌های دیگر صداهای خود را در کانال دیگر (مثلاً سمت راست) پخش کنند. بطور پیش‌فرض تقسیم صدا غیرفعال است. یک کلید میانبر امکان می‌دهد بین حالت‌های مختلف تقسیم صدا بگردید:

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
گشتن بین حالت‌های تقسیم صدا | `NVDA+alt+s` | حالت‌های تقسیم صدا را تغییر می‌دهد.

بطور پیش‌فرض این فرمان بین حالت‌های زیر می‌گردد:

- تقسیم صدا غیرفعال است: NVDA هیچ پردازش تقسیم صدا روی صدا انجام نمی‌دهد.
- NVDA در سمت چپ و برنامه‌ها در سمت راست: NVDA از کانال چپ صحبت می‌کند درحالی که برنامه‌های دیگر صدایشان را از کانال راست پخش می‌کنند.
- NVDA در کانال چپ و برنامه‌ها در هر دو کانال: NVDA فقط در کانال چپ صحبت خواهد کرد، در حالی که سایر برنامه‌ها صدا را در هر دو کانال چپ و راست پخش می‌کنند.

حالت‌های پیشرفته‌تری از تقسیم صدا در جعبه‌ی کشویی مربوط به این تنظیم وجود دارد. بین این حالت‌ها، حالت «NVDA در هر دو کانال و برنامه‌ها در هر دو کانال» همه‌ی صداها را وادار می‌کند که به هر دو کانال هدایت شوند. این حالت در صورتی که دیگر پردازش‌های صدا با حجم کانال‌ها تداخل داشته باشند، ممکن است با حالت «تقسیم صدای غیرفعال» متفاوت باشد.

لطفا توجه کنید که «تقسیم صدا» به عنوان میکسر کار نمی‌کند. به عنوان مثال، چنانچه برنامه‌ای در حال پخش یک ترک صوتی استریو باشد، در حالی که تقسیم صدا روی «NVDA در چپ و برنامه‌ها در راست» تنظیم شده باشد، شما فقط صدای کانال راست ترک صوتی را می‌شنوید در حالی که کانال چپ آن بی‌صدا شده‌است.

لطفا توجه کنید که چنانچه NVDA با خطا متوقف شود، نمی‌تواند حجم صدای برنامه‌ها را برگردانَد، و آن برنامه‌ها همچنان صدایشان را پس از توقف NVDA تنها از یک کانال پخش خواهند کرد. به منظور کاهش این مشکل، NVDA را دوباره راه‌اندازی و حالت «NVDA در هر دو کانال و برنامه‌ها در هر دو کانال» را انتخاب کنید.

##### شخصی‌سازی حالت‌های تقسیم صدا

این فهرست علامت‌زدنی اجازه می‌دهد حالت‌هایی از تقسیم صدا را که با استفاده از `NVDA+alt+s` بین آن‌ها حرکت می‌کنید انتخاب کنید. حالت‌هایی که علامت ندارند از این فهرست خارج می‌شوند. بطور پیش‌فرض، سه حالت در این فهرست هست.

- تقسیم صدا غیرفعال است.
- NVDA در کانال چپ و دیگر برنامه‌ها در کانال راست.
- NVDA در کانال چپ و دیگر برنامه‌ها در هر دو کانال.

توجه کنید که دستکم یک حالت باید از این فهرست علامت زده شود.

##### زمان برای فعال نگه‌داشتن دستگاه صدا بعد از گفتار

این کادر ویرایشی مشخص می‌کند NVDA پس از پایان گفتار تا چه مدتی دستگاه صدا را فعال نگه دارد. این تنظیم به NVDA اجازه می‌دهد تا از اشکالات گفتاری، مثل جا افتادن ابتدای کلمات جلوگیری کند. این اشکالات می‌تواند به دلیل ورود دستگاه‌های صدا (به‌ویژه دستگاه‌های بلوتوث و بی‌سیم) به حالت آماده‌به‌کار رخ دهد. این ممکن است در موارد استفاده‌ی دیگر، مانند هنگام اجرای NVDA در داخل یک ماشین مجازی (مانند دسکتاپ مجازی Citrix)، یا در برخی لپتاپ‌ها نیز سودمند باشد.

مقادیر کمتر -در کادر ویرایشی- ممکن است اجازه دهد صدا بیشتر اوقات قطع شود، از آنجا که دستگاه صوتی زودتر به حالت خواب وارد می‌شود، باعث می‌شود ابتدای گفتار بعدی بریده شود. تنظیم به مقدارهای بالاتر ممکن است باعث شود باتری دستگاه خروجی صدا سریعتر خالی شود، زیرا در حالی که صدایی ارسال نمی‌شود، دستگاه برای مدت طولانی‌تری فعال می‌مانَد.

می‌توانید برای غیرفعال کردن این ویژگی، زمان را صفر تعیین کنید.

#### بینایی

دسته‌ی بینایی در پنجره‌ی تنظیمات NVDA به شما اجازه می‌دهد دستیار‌های بصری را فعال، غیرفعال و یا پیکربندی کنید.

توجه داشته باشید که می‌توانید با استفاده از افزونه‌های NVDA، گزینه‌های موجود در این دسته را گسترش بدهید. بطور پیش‌فرض، این دسته‌ی تنظیمات شامل گزینه‌های زیر هستند:

##### برجسته‌ساز بینایی

کادر‌های علامت‌زدنی موجود در این گروه، رفتار ویژگیِ داخلیِ برجسته‌ساز بینایی NVDA را کنترل می‌کنند.

- فعال کردن برجسته‌سازی: برجسته‌ساز بینایی را فعال یا غیرفعال می‌کند.
- برجسته‌سازیِ فکوس سیستم: وضعیت برجسته‌سازی فکوس سیستم را فعال یا غیرفعال می‌کند.
- برجسته‌سازیِ پیمایشگر: وضعیت برجسته‌سازی پیمایشگر را فعال یا غیرفعال می‌کند.
- برجسته‌سازیِ نشانگر حالتِ مرور: وضعیت برجسته‌سازی نشانگر مجازی حالت مرور را فعال یا غیرفعال می‌کند.

شایان توجه است که علامت زدن یا برداشتن علامت کادر «فعال کردن برجسته‌سازی»، وضعیت سه کادر دیگر را هم تغییر می‌دهد. بنا بر این، اگر «فعال کردن برجسته‌سازی» خاموش باشد و شما کادر نام‌برده را علامت بزنید، سه کادر دیگر هم بطور خودکار، علامت‌دار خواهند شد. چنانچه بخواهید فکوس را برجسته کنید و کادر مربوط به پیمایشگر و حالت مرور را بدون علامت رها کنید، کادر «فعال کردن برجسته‌سازی» نیمه‌علامت‌دار خواهد شد.

##### پرده‌ی صفحه نمایش

شما می‌توانید پرده‌ی صفحه نمایش را با علامت زدن کادر «سیاه کردنِ آنی صفحه» فعال کنید. هشداری مبنی بر این‌که صفحه‌ی نمایش بمحض فعال کردن پرده سیاه خواهد شد، به شما نمایش داده می‌شود. پیش از این‌که به این هشدار پاسخ «بله» بدهید، از فعال کردن گفتار یا بریل مطمئن شوید. همچنین اطمینان حاصل کنید که می‌توانید بدون استفاده از صفحه‌ی نمایش رایانه‌تان را کنترل کنید. اگر نمی‌خواهید پرده‌ی صفحه را فعال کنید، با انتخاب گزینه‌ی «نه» پاسخ دهید. چنانچه اطمینان دارید، برای فعال کردن پرده، دکمه‌ی «بله» را انتخاب کنید. اگر نمی‌خواهید هربار که پرده را فعال می‌کنید، این هشدار را ببینید، می‌توانید این رفتار را در پنجره‌ای که این هشدار را نشان می‌دهد تغییر دهید. می‌توانید برای بازگرداندن هشدار، کادر کنار گزینه‌ی «سیاه کردن صفحه» را، یعنی «نمایش همیشگی هشدار» علامت بزنید.

بطور پیش‌فرض، وقتی پرده را فعال یا غیرفعال می‌کنید، صداهایی پخش می‌شود. هرگاه خواستید این رفتار را تغییر دهید، می‌توانید کادر «پخش کردن صدا هنگام فعال یا غیرفعال کردن پرده» را بدون علامت کنید.

##### تنظیمات برای دستیارهای بیناییِ شخص ثالث

آسانساز‌های بینایی بیشتری، علاوه بر آنچه آمد، می‌توانند در قالب افزونه‌های NVDA تهیه شوند. هرگاه این‌گونه آسانساز‌ها تنظیمات قابل تغییری داشته باشند، آن تنظیمات، در همین دسته، در گروه‌های جداگانه نمایش داده می‌شود. برای تنظیمات پشتیبانی‌شده مربوط به هرکدام از آسانسازها، لطفا به مستندات همان آسانساز مراجعه کنید.

#### صفحه‌کلید

##### باز کردن تنظیمات صفحه‌کلید

کلید: `NVDA+control+k`

دسته‌ی «صفحه‌کلید» در پنجره‌ی تنظیمات NVDA گزینه‌هایی را در بر دارد که نحوه رفتار NVDA هنگامی که از صفحه‌کلید استفاده می‌کنید یا با آن تایپ می‌کنید را تنظیم می‌کند. این دسته، شامل این گزینه‌هاست:

##### چیدمان صفحه‌کلید

این گزینه اجازه می‌دهد تا انتخاب کنید NVDA از چه نوع چیدمانی برای صفحه‌کلید استفاده کند. در حال حاضر، NVDA دارای دو چیدمان صفحه‌کلید است: «رومیزی» و «لپتاپ».

##### کلیدهای مبدل NVDA را انتخاب کنید

کادرهای موجود در این فهرست تعیین می‌کنند که چه کلیدهایی به عنوان کلیدهای مبدل NVDA استفاده شوند. کلیدهای زیر برای انتخاب موجود است:

- کلید caps lock
- کلید insert در صفحه‌کلید اعداد
- کلید insert اصلی (که بالای جهتنماها، نزدیک کلیدهای home و end قرار دارد).

اگر هیچ کلیدی به عنوان «کلید مبدل NVDA» انتخاب نشود، دسترسی به برخی فرمان‌های NVDA ناممکن می‌گردد. پس نیاز دارید حداقل یکی از مبدل‌ها را علامت بزنید.

##### خواندن نویسه‌های تایپ‌شده

کلید: `NVDA+2`

این گزینه تعیین می‌کند که NVDA چه زمانی نویسه‌هایی را که با صفحه‌کلید تایپ می‌کنید اعلام کند. گزینه‌های موجود عبارتند از:

- خاموش: NVDA نویسه‌های تایپ‌شده را اعلام نخواهد کرد.
- فقط در کنترل‌های ویرایشی: NVDA تنها نویسه‌هایی را که در کنترل‌های ویرایشی و سایر بخش‌هایی که امکان تایپ متن وجود دارد تایپ می‌کنید، اعلام خواهد کرد.
- همیشه: NVDA همه‌ی نویسه‌های تایپ‌شده را اعلام خواهد کرد.

##### خواندن واژه‌های تایپ‌شده

کلید: `NVDA+3`

این گزینه تعیین می‌کند که NVDA چه زمانی واژه‌هایی را که با صفحه‌کلید تایپ می‌کنید اعلام کند. گزینه‌های موجود عبارتند از:

- خاموش: NVDA واژه‌های تایپ‌شده را اعلام نخواهد کرد.
- فقط در کنترل‌های ویرایشی: NVDA تنها واژه‌هایی را که در کنترل‌های ویرایشی و سایر بخش‌هایی که امکان تایپ متن وجود دارد تایپ می‌کنید، اعلام خواهد کرد.
- همیشه: NVDA همه‌ی واژه‌های تایپ‌شده را اعلام خواهد کرد.

##### توقف گفتار برای نویسه‌های تایپ‌شده

اگر این گزینه فعال باشد، هرگاه نویسه‌ای تایپ شود، -اگر پیش از آن NVDA در حال خواندن متن یا پیامی باشد- گفتار متوقف خواهد شد. این گزینه بطور پیش‌فرض فعال است.

##### توقف گفتار برای کلید اینتر

چنانچه این گزینه فعال باشد، هرگاه کلید اینتر فشرده شود، گفتار NVDA متوقف خواهد شد. این گزینه به صورت پیش‌فرض فعال است.

##### امکان خواندن سطحی هنگام اجرای فرمان خواندن همه

اگر این گزینه فعال باشد، بعضی از فرمان‌های پِیمایِشی (مانند فرمان‌های پِیمایِش سریع در حالت مرور، یا حرکت کردن خط به خط یا پاراگراف به بند) «خواندن همه» را متوقف نمی‌کنند؛ بلکه در هنگام خواندن همه‌ی متن، مکان‌نما -بسته به فرمان اجرا شده- به موقعیت جدید می‌رود و به خواندن ادامه می‌دهد.

##### بوق زدن هنگام تایپ حروف کوچک در صورت روشن بودن CapsLock

در صورت روشن بودن Capslock، اگر این گزینه نیز فعال باشد، وقتی حرفی را با کلید شیفت تایپ کنید، بوق هشداری خواهید شنید. به طور کلی، تایپ حروف با شیفت هنگامی که Capslock روشن است امری غیر عمدی است و به خاطر در‌نیافتن -یا فراموش کردن- این‌که Capslock روشن است اتفاق می‌افتد. بنا بر این، هشدار دادن در این مورد می‌تواند بسیار مفید باشد.

##### خواندن کلیدهای فرمان

کلید میانبر: NVDA+4

هنگامی که این گزینه فعال باشد، NVDA همه‌ی کلیدهایی که نویسه نیستند را وقتی روی صفحه‌کلید تایپ می‌کنید اعلام خواهد کرد. این، شامل کلیدهای ترکیبی‌ای مانند Control بعلاوه‌ی یک حرف دیگر می‌شود.

##### پخش صدا برای خطاهای املایی هنگام تایپ

وقتی این گزینه فعال باشد، هنگامی که واژه‌ای را تایپ می‌کنید که دارای خطای املایی است، یک صدای زنگ‌دار کوتاه پخش خواهد شد. این گزینه تنها هنگامی در دسترس است که «اعلام خطاهای املایی» در دسته‌ی قالب‌بندی اسناد که در پنجره‌ی تنظیمات NVDA یافت می‌شود فعال شده باشد.

##### به‌کار‌گیری کلیدها از برنامه‌های دیگر

این گزینه به کاربر اجازه می‌دهد مشخص کند، ضربه‌کلیدهایی را که برنامه‌هایی چون صفحه‌کلیدهای مجازی (On-screen Keyboards) یا نرم‌افزارهای بازشناسی گفتار (Speech Recognition) تولید می‌کنند، به وسیله‌ی NVDA پردازش شود. این گزینه به طور پیش‌فرض فعال است، هرچند برخی کاربران ممکن است بخواهند آن را غیرفعال کنند؛ مانند افرادی که با نرم‌افزار تایپ UniKey به زبان ویتنامی تایپ می‌کنند، زیرا این گزینه باعث وارد شدن نادرست نویسه‌ها می‌شود.

##### مدت زمان فشردن چندباره‌ی یک کلید

برخی از فرمان‌های صفحه‌کلیدی NVDA بر اساس تعداد دفعاتی که یک کلید به سرعت پشت سر هم فشار داده می‌شود، کارهای متفاوتی انجام می‌دهند. یک مثال این مورد، فرمان «اعلام نویسه‌ی جاری پیمایشگر» است. این فرمان چنانچه یک بار اجرا شود، نویسه‌ی جاری را اعلام می‌کند؛ توضیح آوایی نویسه را در صورتی که دو بار فشرده شد، و مقدار عددی نویسه را چنانچه سه بار فشرده شود اعلام می‌کند. این گزینه مدت زمانی را تنظیم می‌کند که پس از آن، فشار اضافی همان کلید به عنوان یک فرمان جدید در نظر گرفته می‌شود، نه به عنوان فشار متوالی از اولین کلید به عنوان بخشی از همان فرمان. به عنوان نمونه در فرمان یادشده، مدت زمان بسیار کوتاه باعث می‌شود که دو بار فشردن کلید، نویسه‌ی فعلی را دو بار اعلام کند، به جای این‌که توصیف آوایی آن را بگوید. مدت زمان پیش‌فرض ۵۰۰ هزارم ثانیه، یعنی نیم ثانیه است. افزایش این مدت زمان می‌تواند به‌ویژه برای افرادی که از کلیدهای چسب‌ناک (Sticky keys) استفاده می‌کنند یا دارای ناتوانی فیزیکی هستند مفید باشد.

#### موس

##### باز کردن تنظیمات موس

کلید: `NVDA+control+m`

دسته‌ی «موس» در پنجره‌ی تنظیمات NVDA به NVDA امکان می‌دهد تا موس را دنبال کند؛ بوق‌های مختصاتی بر اساس موقعیت مکان‌نمای موس پخش کند؛ و دیگر گزینه‌های استفاده از موس را تنظیم کند. این دسته گزینه‌های زیر را در بر دارد:

##### اعلام تغییر شکل موس

یک کادر علامت‌زدنی است که وقتی علامت‌دار باشد، معنایش این است که NVDA شکل اشاره‌گر موس را هرگاه تغییر کند اعلام خواهد کرد. اشاره‌گر موس در پنجره‌ها تغییر شکل می‌دهد تا پیام‌های معینی را به کاربر برساند؛ مانند این‌که چیزی که موس روی آن قرار دارد قابل ویرایش است، یا چیزی دارد بارگذاری می‌شود (و باید برای کار کردن با آن تا بارگذاری کامل صبر کنید)، یا غیره.

##### فعال‌سازی دنبال کردن موس

کلید میانبر: NVDA+m

هنگامی که این گزینه فعال باشد، NVDA، همان‌طور که موس را روی صفحه حرکت می‌دهید، متنی را که زیر اشاره‌گر موس قرار دارد خواهد خواند.

##### دقت واحد متن

چنانچه NVDA را این‌گونه تنظیم کرده باشید که متن زیر موس را همان‌طور که موس را حرکت می‌دهید بخواند، این گزینه به شما اجازه می‌دهد دقیقاً انتخاب کنید -هنگام استفاده از موس- چقدر از متن خوانده شود. گزینه‌های موجود در این جعبه‌ی کشویی عبارت اند از: نویسه، واژه، خط، و پاراگراف.

برای تغییر دقت واحد متنی از هر جایی که هستید، لطفا با استفاده از پنجره‌ی مدیریت فرمان‌های ورودی یک کلید شخصی اختصاص دهید.

##### اعلام شیء هنگامی که موس وارد آن می‌شود

اگر این گزینه علامت داشته باشد، NVDA زمانی که موس وارد اشیاء می‌شود، اطلاعاتی درباره‌ی آن‌ها می‌دهد. این شامل نقش (نوع) شیء و همچنین وضعیت شیء (مثل علامت‌دار / فشرده‌شده)، مختصات خانه در جدول و غیره می‌شود. مثل دکمه، کادر علامت‌زدنی، جعبه‌ی کشویی، ... توجه کنید که اعلام جزئیات بعضی از اشیاء وابسته به چگونگی تنظیم دیگر تنظیمات است؛ مثل تنظیماتی که در دسته‌های ارائه‌ی اشیاء یا قالب‌بندی اسناد وجود دارد.

##### پخش مختصات صوتی هنگام حرکت موس

علامت زدن این کادر NVDA را وا می‌دارد همین‌طور که موس حرکت می‌کند بوق پخش کند. به این وسیله، کاربر در‌می‌یابد که به نسبت ابعاد صفحه‌ی نمایش، موس در کجای صفحه قرار دارد. هرچه موس روی صفحه‌ی نمایش بالاتر باشد، بوق‌ها با صدایی زیرتر پخش می‌شوند. به همین شکل، هرچه موس بیشتر سمت چپ یا سمت راست صفحه قرار گرفته باشد، صدا نیز به همان نسبت از سمت چپ یا راست پخش خواهد شد (با این فرض که کاربر از بلندگوهای استریو یا هدفون استفاده کند).

##### کنترل حجم صدای مختصات صوتی بر اساس میزان روشنایی

در صورتی که گزینه‌ی پیش از این کادر را -که در سرنوشتار قبلی توضیح داده شد- علامت زده باشید، علامت‌زدن این کادر بدین معناست که حجم صدای بوق‌های مختصات صوتی با میزان روشنایی آن بخش از صفحه‌ی نمایش که زیر اشاره‌گر موس است کنترل می‌شود. (هرچه روشنتر و درخشانتر باشد، صدای بوق‌ها بلندتر خواهد بود.) این تنظیم (کادر) بطور پیش‌فرض بدون علامت است.

##### نادیده گرفتن ورودی موس از برنامه‌های دیگر

این گزینه به کاربر اجازه می‌دهد تا رخدادهای موس، شامل حرکت موس و فشردن دکمه‌ها را که توسط برنامه‌های دیگر مانند Team Viewer و دیگر نرم‌افزارهای کنترل از راه دور ایجاد می‌شود، نادیده بگیرد. بطور پیش‌فرض، این گزینه بدون علامت است. اگر این گزینه را علامت بزنید و گزینه‌ی «دنبال کردن موس» را فعال کرده باشید، NVDA، زمانی که موس با برنامه‌ی دیگری حرکت داده می‌شود، چیزی که زیر موس است را اعلام نمی‌کند.

#### تعامل لمسی

این دسته‌ی تنظیمات، که تنها در رایانه‌هایی که دارای قابلیت‌های لمسی هستند در دسترس است، به شما امکان می‌دهد تا نحوه‌ی رفتار NVDA را با صفحه‌های لمسی تنظیم کنید. این دسته شامل این گزینه است:

##### فعال‌سازی پشتیبانی از تعامل لمسی

این کادر علامت‌زدنی، پشتیبانی NVDA از تعامل لمسی را فعال می‌کند. چنانچه فعال باشد، می‌توانید از انگشتانتان برای پیمایش و تعامل با موارد روی صفحه، با استفاده از دستگاه دارای صفحه‌ی لمسی استفاده کنید. اگر غیرفعال باشد، پشتیبانی از تعامل لمسی غیرفعال خواهد شد؛ مثل اینکه NVDA در حال اجرا نیست. این تنظیم را همچنین می‌توانید با کلیدهای NVDA+control+alt+t فعال یا غیرفعال کنید.

##### حالت تایپ لمسی

این کادر علامت‌زدنی به شما امکان می‌دهد تا روشی را که برای ورود متن با صفحه‌کلید لمسی به کار می‌گیرید تعیین کنید. چنانچه این کادر علامت‌دار باشد، هنگامی که کلیدی را روی صفحه‌کلید لمسی پیدا می‌کنید، می‌توانید انگشتتان را از روی آن برداشته تا کلید انتخاب‌شده فشرده شود. اگر این کادر علامت نداشته باشد، باید روی کلید انتخاب‌شده دوبار ضربه بزنید تا فشرده شود.

#### مکان‌نمای بازبینی

دسته‌ی «مکان‌نمای بازبینی» در پنجره‌ی تنظیمات NVDA برای پیکربندی رفتار مکان‌نمای بازبینی به کار می‌رود. این دسته شامل گزینه‌های زیر است:

##### دنبال کردن فکوس سیستم

کلید میانبر: NVDA+7

وقتی این گزینه فعال باشد، هرگاه فکوس سیستم تغییر کند، مکان‌نمای بازبینی همیشه در همان شیئی خواهد بود که فکوس سیستم نیز در آن است.

##### دنبال کردن نشانگر سیستم

کلید میانبر: NVDA+6

هنگامی که این گزینه فعال باشد، هرگاه نشانگر سیستم حرکت کند، مکان‌نمای بازبینی هم بطور خودکار به موقعیت نشانگر سیستم برده خواهد شد.

##### دنبال کردن مکان‌نمای موس

زمانی که این گزینه فعال باشد، هرگاه موس حرکت کند، مکان‌نمای بازبینی آن‌را تعقیب خواهد کرد.

##### حالت بازبینی ساده

زمانی که این گزینه فعال باشد، NVDA سلسله مراتب اشیایی که کاربر می‌تواند بپیماید را پالایش می‌کند تا اشیایی را که مورد علاقه‌ی کاربر نیستند (و احتمالاً کاربر ترجیح می‌دهد آن‌ها را نشْنَوَد) از محدوده‌ی پیمایش خارج کند؛ مثلاً، اشیایی که -به دلیل غیرفعال بودن- نادیدنی هستند یا آن‌هایی که صرفاً برای مقاصد طرح‌بندی صفحه به کار رفته‌اند.

لطفا برای فعال یا غیرفعال کردن حالت بازبینی ساده از هر جایی، با استفاده از پنجره‌ی مدیریت فرمان‌های ورودی، یک کلید یا حرکت سفارشی اختصاص دهید.

#### نحوه ارائه‌ی اشیا

##### باز کردن تنظیمات نحوه ارائه‌ی اشیا

کلید: `NVDA+control+o`

دسته‌ی «نحوه ارائه‌ی اشیا» در پنجره‌ی تنظیمات NVDA برای تعیین مقدار اطلاعاتی که NVDA درباره‌ی کنترل‌ها ارائه می‌دهد، مانند توضیحات، اطلاعات موقعیت و غیره، استفاده می‌شود. این گزینه‌ها بطور معمول روی حالت مرور اِعمال نمی‌شوند. این گزینه‌ها معمولا در مورد اعلام فکوس و پیمایش اشیاء کاربرد دارند؛ نه خواندن محتوای متن مثلا در حالت مرور.

##### اعلام پیام‌های راهنما

کادری علامت‌زدنیست که وقتی علامت داشته باشد به NVDA می‌گوید که هرگاه پیام‌های راهنما (Tool Tips) نمایان شدند آن‌ها را اعلام کند. بسیاری از پنجره‌ها و کنترل‌ها، وقتی اشاره‌گر موس را روی آن‌ها حرکت می‌دهید، پیام کوچکی را نشان می‌دهند که به آن «پیام راهنما» می‌گوییم. این‌گونه پیام‌ها، بعضی اوقات، هنگامی که فکوس را جابجا می‌کنید نیز دیده می‌شوند.

##### اعلام نوتیفیکیشن‌ها

هنگامی که این کادر علامت‌دار باشد به NVDA می‌گوید، هرگاه بالن‌های راهنما و نوتیفیکیشن‌ها ظاهر شدند آن‌ها را بخواند.

- بالن‌های راهنما مانند پیام‌های راهنما هستند؛ اما معمولاً از نظر اندازه بزرگتر اند و با اتفاقات سیستمی در ارتباط هستند؛ مانند هشدار در مورد کابل شبکه‌ای که قطع شده است؛ یا شاید به شما درباره‌ی مسائل امنیتی ویندوز هشدار بدهند.
- نوتیفیکیشن‌های سریع (Toast Notifications) در ویندوز ۱۰ معرفی شدند و در مرکز اعلان‌ها واقع در System Tray ظاهر می‌شوند. این پیام‌ها اتفاقات گوناگونی را به اطلاع کاربر می‌رسانند؛ مثلا، وقتی یک بروزرسانی دانلود شده، یک ایمیل جدید دریافت کرده‌اید، یا چیزهای دیگر.

##### اعلام کلیدهای میانبر اشیا

وقتی این کادر علامت داشته باشد، NVDA، هنگام اعلام یک شیء یا کنترل، کلید میانبری که به آن شیء یا کنترل معین ارتباط دارد را نیز اعلام خواهد کرد. به عنوان مثال، منوی فایل در یک نوار منو، ممکن است دارای کلید میانبر «Alt+F» باشد.

##### اعلام اطلاعات موقعیت اشیا

این گزینه به شما اجازه می‌دهد انتخاب کنید، موقعیت اشیایی که با فکوس یا پیمایش اشیا روی آن‌ها حرکت می‌کنید گزارش شود یا نه. (چنانچه این گزینه که یک کادر علامت‌زدنیست علامت داشته باشد، مثلاً، به همراه نام شیء می‌شنوید، ۱ از ۴.)

##### حدس زدن اطلاعات موقعیت شیء هنگامی که موجود نیست

اگر «اعلام اطلاعات موقعیت اشیا» -که شرحش گذشت- روشن باشد، این گزینه به NVDA اجازه می‌دهد تا موقعیت شیئی را که به هر دلیلی برای کنترل خاصی در دسترس نیست حدس بزند.

در صورت روشن بودن این گزینه، NVDA اطلاعات موقعیت کنترل‌های بیشتری، همچون منوها و نوارهای ابزار را گزارش می‌کند؛ ولی ممکن است این اطلاعات کمی دقیق نباشند.

##### اعلام توضیحات اشیا

اگر می‌خواهید به همراه اشیا، توضیح مربوط به آن‌ها گزارش نشود، علامت این کادر را بردارید. (مثلا، پیش‌نهادهای جستجو، اعلام تمام یک پنجره‌ی محاوره‌ای بعد از باز شدن پنجره، و غیره).

##### اعلام نوار پیشرفت

کلید میانبر: NVDA+u

این گزینه مشخص می‌کند که NVDA نوارهای پیشرفت را چگونه به شما اعلام کند.

این جعبه‌ی کشویی این گزینه‌ها را در بر دارد:

- خاموش: نوارهای پیشرفت هنگام تغییر اعلام نخواهند شد.
- خواندن: این گزینه به NVDA می‌گوید که تغییرات نوار پیشرفت را به درصد بیان کند. با هر تغییر در نوار پیشرفت، NVDA درصد جدید را اعلام می‌کند.
- بوق زدن: این گزینه به NVDA می‌گوید که هر بار که نوار پیشرفت تغییر می‌کند، بوق بزند. هرچه صدای بوق زیرتر بشود، به انتهای نوار پیشرفت و کامل شدن آن نزدیکتر خواهد بود.
- بوق زدن و خواندن: این گزینه به NVDA می‌گوید روزآمد شدن نوار پیشرفت را هم با بوق و هم با گفتار اعلام کند.

##### اعلام نوارهای پیشرفت پس‌زمینه

این گزینه اگر علامت‌دار باشد، به NVDA می‌گوید که به اعلام کردن تغییرات نوار پیشرفت حتی اگر پیش روی شما و در پنجره‌ی فعالی نباشد ادامه دهد. اگر شما پنجره‌ای را که نوار پیشرفت داخل آن است کوچک کنید و روی نوار وظیفه قرار دهید، NVDA همچنان آن‌را تعقیب می‌کند و به شما اجازه می‌دهد که کار دیگری انجام دهید؛ هم‌زمان تغییرات نوار پیشرفت هم اعلام خواهد شد.

##### اعلام تغییرات محتوای پویا

کلید میانبر: NVDA+5

اعلام محتوای جدید در اشیای خاص، همچون پایانه‌ها و کنترل سوابق در برنامه‌های چت را فعال یا غیرفعال می‌کند.

##### پخش صدا هنگام آشکار شدن پیش‌نهادهای خودکار

NVDA با این گزینه نحوه اعلامآشکار شدن پیش‌نهادهای خودکار را کنترل می‌کند. چنانچه فعال باشد، برای نشان دادن این‌گونه پیش‌نهادها صدای مخصوصی پخش می‌کند. «پیش‌نهادهای خودکار» عبارت اند از فهرست‌هایی از ورودی‌های پیش‌نهادی بر اساس متنی که در فیلدهای ویرایشی یا اسناد معینی وارد می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که در کادر جستجوی منوی Start در ویندوز ویستا یا ویندوزهای بالاتر متنی وارد می‌کنید، ویندوز بر اساس آنچه تایپ کرده‌اید فهرستی از پیش‌نهادها را نمایش می‌دهد. برای برخی فیلدهای ویرایشی مانند فیلدهای جستجو در برنامکهای گوناگون ویندوز ۱۰، NVDA می‌تواند شما را هنگامی که متنی تایپ می‌کنید، از اینکه فهرستی از پیش‌نهادها ظاهر شده‌است آگاه کند. فهرست پیش‌نهادهای خودکار، هنگامی که از کادر ویرایشی خارج می‌شوید بسته خواهد شد. NVDA برای بعضی از فیلدها هنگامی که چنین اتفاقی بیفتد می‌تواند شما را آگاه کند.

#### نوشته‌های ورودی ویژه‌ی زبان‌های آسیای شرقی

دسته‌ی «نوشته‌های ورودی» به شما امکان می‌دهد تا کنترل کنید NVDA ورود نویسه‌ها و حروف ویژه زبان‌های آسیای شرقی را چگونه اعلام کند؛ مانند هنگامی که کاربر از روش‌های ورودی‌ای چون «ویرایشگر روش ورودی (Input Method Editor)» یا «ورودی خدمت متن (Text Service Input)» استفاده می‌کند. با توجه به این واقعیت که روش‌های ورودی از نظر امکانات موجود و از نظر نحوه انتقال اطلاعات بسیار متنوع و گسترده هستند، احتمالاً لازم خواهد بود برای به دست آوردن تجربه‌ای کارامد در تایپ این‌گونه زبان‌ها، این گزینه‌ها را -که در چند سرنوشتار پیش رو به شرح آن می‌پردازیم- برای هر روش ورودی به گونه ای متفاوت تنظیم کنید.

##### اعلام تمامی کاندیداهای موجود بطور خودکار

این گزینه که به طور پیش‌فرض فعال است، به شما اجازه می‌دهد انتخاب کنید که آیا همه‌ی گزینه‌های قابل مشاهده هنگام ظاهر شدن فهرست کاندیداها یا تغییر صفحه‌ی آن، به صورت خودکار اعلام شوند یا نه. فعال نگه‌داشتن این گزینه برای روش‌های ورودی تصویرنگاری همچون «چنگ‌جی جدید چینی» و «بوشیامی» مفید است؛ چرا که می‌توانید نمادها و شماره‌هایشان را بطور خودکار بشنوید و نماد درست را بسرعت انتخاب کنید. با این حال، برای روش‌های ورودی آوایی مانند آوایی جدید چینی، ممکن است بهتر باشد این گزینه را غیرفعال کنید، زیرا همه‌ی نمادها صدای یکسانی خواهند داشت و شما باید با استفاده از کلیدهای جهت‌نما، موردهای فهرست را به صورت جداگانه مرور کنید تا اطلاعات بیشتری از توضیحات نویسه هر گزینه به دست آورید.

##### اعلام کاندیدای انتخاب‌شده

این گزینه، که بطور پیش‌فرض فعال است، به شما امکان می‌دهد انتخاب کنید که آیا NVDA هنگامی که یک لیست از کاندیداها-وقتی که مشغول نوشتن هستید- ظاهر می‌شود، یا هنگامی که کاندیدای انتخاب‌شده تغییر می‌کند، باید کاندیدایی را که انتخاب کرده اید اعلام کند یا نه. برای روش‌های ورودی که انتخاب گزینه‌ها با کلیدهای جهت‌نما امکان‌پذیر است (مانند آوایی جدید چینی)، این کار ضروری است، اما برای برخی روش‌های ورودی دیگر، ممکن است تایپ کردن با غیرفعال بودن این گزینه کارآمدتر باشد. توجه داشته باشید که حتی اگر این گزینه خاموش باشد، مکان‌نمای بازبینی روی کاندیدای انتخاب‌شده قرار خواهد گرفت و به شما اجازه خواهد داد تا این کاندیدا (ی در حال حاضر انتخاب‌شده) و دیگر کاندیداها را با استفاده از پیمایش اشیا و بازبینی بطور دستی بخوانید.

##### آوردن توضیح مختصر نویسه هنگام اعلام کاندیدای انتخاب‌شده

این گزینه، که بطور پیش‌فرض روشن است، به شما اجازه می‌دهد انتخاب کنید که آیا NVDA هنگامی که کاندیدایی انتخاب می‌شود، یا هنگام خوانده شدن خودکار کاندیداها وقتی لیست کاندیداها ظاهر می‌شود، باید برای هر نویسه موجود در یک کاندیدا توضیح کوتاهی ارائه کند یا نه. توجه داشته باشید که در زبان‌هایی مانند چینی، این گزینه تأثیری روی اعلام توضیح اضافی نویسهها برای کاندیدای انتخاب‌شده ندارد. این گزینه شاید برای روش‌های ورودی کره‌ای و ژاپنی سودمند باشد.

##### اعلام تغییرات در رشته‌ی خواندنی

بعضی از روش‌های ورودی، مانند آوانگاری جدید چینی و چنگ‌جی جدید، دارای یک «رشته‌ی خواندنی» هستند که بعضی وقت‌ها «رشته‌ی پیش‌نِوِشتنی» هم نامیده می‌شوند. شما می‌توانید با این گزینه انتخاب کنید که NVDA نویسه‌های جدیدی را که داخل این رشته تایپ می‌شوند، باید اعلام کند یا نه. این گزینه بطور پیش‌فرض فعال است. توجه کنید که بعضی روش‌های ورودی قدیمیتر، از جمله «چنگ‌جی چینی»، شاید از رشته‌های خواندنی برای نگه‌داری نویسه‌ها برای نوشته شدن یک‌جا استفاده نکنند؛ بلکه به جای آن مستقیماً از رشته‌های نِوِشتنی برای این کار استفاده کنند. برای تنظیم کردن گزینه‌ی مربوط به رشته‌های نام‌برده، گزینه‌ی بعدی را ببینید.

##### اعلام تغییرات در رشته‌ی نِوِشتنی

بعد از خواندن، یا هنگامی که اطلاعات پیش‌نوشته‌شده در کنار هم به یک نماد تصویر‌نگاری معتبر ترکیب می‌شوند، بیشتر روش‌های ورودی این نماد ایجاد‌شده را در یک «رشته‌ی نوشتنی» بطور موقت در کنار نمادهای دیگر قرار می‌دهند، تا در نهایت، همه‌ی این نمادها در نوشتار مورد نظر درج شوند. این گزینه به شما اجازه می‌دهد انتخاب کنید که آیا NVDA باید نمادهای جدیدی را که در رشته‌ی نوشتاری ظاهر می‌شوند اعلام کند یا نه. این گزینه بطور پیش‌فرض فعال است.

#### حالت مرور (Browse Mode)

##### باز کردن تنظیمات حالت مرور

کلید: `NVDA+control+b`

دسته‌ی «حالت مرور» در پنجره‌ی تنظیمات NVDA، برای پیکربندی رفتار NVDA هنگامی که اسناد پیچیده‌ای مانند صفحات وب را می‌خوانید و پیمایش می‌کنید، به کار می‌رود. این دسته، گزینه‌های زیر را در بر دارد:

##### حد اکثر تعداد نویسهها در یک خط

این فیلد بیشینه‌ی طول یک خط در حالت مرور را برحسب نویسه تعیین می‌کند.

##### تعداد خط‌ها در صفحه

این ورودی تعیین می‌کند، وقتی شما در حالت مرور از کلید‌های PageUp و Pagedown برای حرکت در متن استفاده می‌کنید، این فرمان‌ها چه تعداد خط را جابجا خواهند کرد.

##### استفاده از چیدمان صفحه نمایش

کلید میانبر: NVDA+v

این گزینه اجازه می‌دهد تعیین کنید، متن نمایش‌داده‌شده در حالت مرور باید محتوای قابل کلیک کردن (مثلاً لینک‌ها، دکمه‌ها و فیلدها) را در خط‌های جداگانه قرار دهد، یا این‌که آن‌ها را به همراه و در میان متن آن‌چنان‌که دیده می‌شود نمایش دهد. شایان توجه است که این گزینه روی برنامه‌های مایکروسافت مانند Outlook و Word، که همواره از چیدمان صفحه نمایش استفاده می‌کنند، اِعمال نمی‌شود. وقتی چیدمان صفحه نمایش فعال باشد، سازه‌های صفحه، آنچنانکه بطور بصری نشان داده می‌شوند، باقی خواهند ماند. به عنوان مثال، یک خط بینایی از چند لینک، به شکل چند لینک در همان خط در گفتار یا بریل نمایش داده می‌شود. اگر این گزینه غیرفعال باشد، سازه‌های تعاملی مانند لینک‌ها و دکمه‌ها در خطوط جداگانه قرار خواهند گرفت. متن غیرتعاملی که پس از یک پیوند یا دکمه می‌آید، همچنان برای سهولت خواندن در همان خط قرار خواهد گرفت. در این صورت، هنگام پیمایش خط به خط، ممکن است آسانتر درک شوند، و ممکن است تعامل برخی کاربران با سازه‌ها، آسانتر شود.

##### فعال کردن حالت مرور در بارگذاری صفحه

این کادر تعیین می‌کند هنگامی که صفحه ای بارگذاری می‌شود، حالت مرور بطور خودکار فعال شود یا نه. وقتی این گزینه غیرفعال شود، حالت مرور، همچنان برای صفحات یا اسنادی که حالت مرور در آن‌ها پشتیبانی می‌شود، می‌تواند بطور دستی فعال شود. برای فهرستی از برنامه‌ها که توسط حالت مرور پشتیبانی می‌شوند، بخش حالت مرور را ببینید. توجه کنید که این گزینه تأثیری بر موقعیت‌هایی که حالت مرور همیشه اختیاری است، مثلا در Microsoft Word، ندارد. این گزینه بطور پیش‌فرض فعال است.

##### خواندن خودکار همه‌ی صفحه هنگام بارگذاری

این کادر علامت‌زدنی تعیین می‌کند که در حالت مرور، یک صفحه هنگام بارگذاری بطور خودکار خوانده شود یا نه. این گزینه بطور پیش‌فرض فعال است.

##### در بر گرفتن جدول‌های طرح‌بندی

این گزینه روی رفتار NVDA با جدول‌هایی که صرفاً برای طرح‌بندی صفحه به کار رفته‌اند، تأثیر می‌گذارد. اگر این گزینه فعال باشد، NVDA با این‌گونه جدول‌ها مانند جدول‌های معمولی برخورد می‌کند و بر اساس تنظیمات قالب‌بندی اسناد آن‌ها را گزارش می‌کند و آن‌ها را با فرمان‌های پیمایش سریع پیدا می‌کند. وقتی این گزینه غیرفعال باشد، این جدول‌ها نه اعلام می‌شوند و نه با پیمایش سریع پیدا می‌شوند. اما محتوایشان به شکل متن معمولی همچنان در دسترس خواهد بود. این گزینه بطور پیش‌فرض غیرفعال است.

برای اینکه بتوانید از هر جایی که هستید، گنجانده شدن جدول‌های طرحبندی را فعال یا غیرفعال کنید، لطفا با استفاده از پنجره‌ی فرمان‌های ورودی یک کلید به این فرمان اختصاص بدهید.

##### پیکربندی اعلام سازه‌هایی مانند لینک‌ها و سرنوشتارها

لطفاً برای پیکربندی چگونگی اعلام سازه‌هایی مانند لینک‌ها، جدول‌ها و سرنوشتارها هنگام پیمایش کردن، گزینه‌های موجود در دسته‌ی تنظیمات قالب‌بندی اسناد را در پنجره‌ی تنظیمات NVDA ببینید.

##### حالت فرمان‌پذیری خودکار برای تغییرات فکوس

این گزینه به حالت فرمان‌پذیری (Focus Mode) امکان می‌دهد، وقتی فکوس تغییر می‌کند، فراخوانده شود. بعنوان مثال، وقتی شما در یک صفحه وب هستید، در صورت علامت‌دار بودن این گزینه، چنانچه Tab بزنید و روی یک فرم قرار بگیرید، حالت فرمان‌پذیری بطور خودکار فراخوانده می‌شود.

##### حالت فرمان‌پذیری خودکار برای جابجایی نشانگر

این گزینه، وقتی علامت داشته باشد، به NVDA اجازه می‌دهد، وقتی از جهتنماها استفاده می‌کنید، -هر جا لازم باشد- وارد حالت فرمان‌پذیری شده یا از آن خارج شود. به عنوان مثال، چنانچه با جهتنمای پایین در یک صفحه‌ی وب حرکت کنید و به یک جعبه‌ی ویرایشی برسید، NVDA بطور خودکار شما را به حالت فرمان‌پذیری می‌بَرَد. اگر با جهتنماها از جعبه‌ی ویرایشی خارج شوید، NVDA شما را به حالت مرور باز‌خواهد گرداند.

##### نشانه‌ی صوتی برای حالتهای فرمان‌پذیری و مرور

اگر این گزینه فعال باشد، NVDA، به جای اعلام تغییر حالت‌های مرور و فرمان‌پذیری، هنگام تغییر حالات، صداهای خاصی پخش خواهد کرد.

##### باز‌داشتن حرکت‌های غیر فرمانی از تأثیر بر روی سند پیش رو

این گزینه که به طور پیش‌فرض فعال است، به شما اجازه می‌دهد انتخاب کنید که آیا حرکات (مانند فشردن کلیدها) که منجر به اجرای فرمانی در NVDA نمی‌شوند و به طور کلی به عنوان کلید فرمان شناخته نمی‌شوند، باید از ارسال شدن به سندی که هم‌اکنون روی آن متمرکز هستید جلوگیری شود یا خیر. به عنوان مثال، اگر این گزینه فعال باشد و حرف «J» فشرده شود، این حرف از تأثیرگذاری بر سند باز داشته می‌شود؛ ولو این‌که این حرف، یک فرمان پیمایش سریع یا احتمالاً فرمانی در خود برنامه نباشد. در این مورد، NVDA به ویندوز می‌گوید هرگاه کلیدی که از انجام کاری بازمانده فشرده شد، یک صدای پیش‌فرض پخش کند.

#### قالب‌بندی اسناد

##### باز کردن تنظیمات قالب‌بندی اسناد

کلید: `NVDA+control+d`

بیشتر گزینه‌های موجود در این دسته برای پیکربندی نوع قالب‌بندی‌ایست که می‌خواهید هنگام حرکت دادن مکان‌نما در اسناد (متون) گزارش شود. مثلاً، اگر کادر «اعلام نام قلم» را علامت بزنید، هرگاه که با جهتنماها روی متنی با قلمی متفاوت بروید، نام آن قلم اعلام خواهد شد.

گزینه‌های موجود در پنجره‌ی قالب‌بندی اسناد در گروه‌هایی ساماندهی شده‌اند. شما می‌توانید اعلام شدن موارد زیر توسط NVDA را تنظیم کنید:

- قلم (فونت)
  - نام قلم
  - اندازه‌ی قلم
  - ویژگی‌های قلم (خاموش، گفتار، بریل، گفتار و بریل)
  - بالانویس‌ها و زیرنویس‌ها
  - تأکیدها (بخش‌هایی از متن که برای مشخص شدن اهمیتشان معمولا با رنگ دیگری از بقیه‌ی متن متمایز می‌شوند.)
  - متن برجسته (نشان‌گذاری‌شده)
  - سبْک
  - رنگ‌ها
- اطلاعات سند
  - دیدگاه‌ها )(comments)
  - نشانک‌ها (Bookmarks)
  - بازبینی‌های ویراستار
  - خطاهای املایی
- صفحه‌ها و فاصله‌گذاری
  - شماره‌ی صفحه‌ها
  - شماره‌ی خط‌ها
  - اعلام تورفتگی خط (خاموش، گفتار، بوق، بوق و گفتار با هم)
  - نادیده گرفتن خط‌های خالی هنگام اعلام تورفتگی خط‌ها
  - تورفتگی پاراگراف (مانند: تورفتگی متن به جز خط اول، تورفتگی خط اول)
  - فاصله‌ی خطوط (تکی، دوتایی، و از این قبیل)
  - ترازبندی
- اطلاعات جدول
  - جدول‌ها
  - سرجدول‌ها (خاموش، سرسطرها، سر‌ستون‌ها، سرسطرها و سر‌ستون‌ها)
  - مختصات خانه‌ها
  - حاشیه‌های خانه‌ها (خاموش، سبْک‌ها، رنگها و سبْک‌ها)
- سازه‌ها
  - سرنوشتارها
  - لینک‌ها
  - نوع لینک (مقصد به همان صفحه)
  - گرافیک‌ها
  - فهرست‌ها
  - نقل قول‌ها
  - گروه‌ها
  - بخش‌ها
  - مقاله‌ها (Articles)؛ (بخش‌هایی از صفحه که حاوی مطلب اصلی مورد نظر هستند)
  - قاب‌ها
  - شکل‌ها و زیرنویس‌ها
  - کلیک‌شدنی‌ها

برای این‌که بتوانید این تنظیمات را از هر جایی که هستید تغییر دهید، لطفاً با استفاده از پنجره‌ی محاوره‌ای فرمان‌های ورودی فرمان‌های مورد نظرتان را اختصاص دهید.

##### ویژگی‌های قلم

این گزینه به شما اجازه می‌دهد نحوه اعلام ویژگی‌های قلم مانند کلفت‌نوشت، کج‌نوشت، زیرخط‌دار و خط‌خورده را انتخاب کنید. جعبه‌ی کشویی «ویژگی‌های قلم» دارای چهار گزینه است:

- خاموش: NVDA این ویژگی‌ها را اعلام نخواهد کرد.
- گفتار: NVDA هرگاه این ویژگی‌های قلم تغییر کنند اعلام خواهد کرد.
- بریل: NVDA این ویژگی‌ها را به بریل نمایش خواهد داد. چگونگی دقیق نمایش آن‌ها را می‌توانید در تنظیمات بریل NVDA پیکربندی کنید.
- گفتار و بریل: NVDA ویژگی‌های قلم‌ها را با استفاده از هر دو روش بالا اعلام خواهد کرد.

##### اعلام تغییرات قالب‌بندی بعد از مکان‌نما

چنانچه این گزینه فعال باشد، این تنظیم به NVDA خواهد گفت که همان‌گونه که خط جاری را می‌خوانَد، سعی کند همه‌ی تغییرات قالب‌بندی در آن خط را بازشناسی کرده، اعلام کند؛ حتی اگر انجام این کار باعث کُندی در سرعت اجرای NVDA شود.

بطور پیش‌فرض، NVDA قالب‌بندی را در مکان نشانگر سیستم و مکان‌نمای بازبینی بازیابی خواهد کرد. در مواردی هم، اگر باعث کاهش سرعت اجرا نشود، ممکن است قالب‌بندی آنچه از خط جاری باقی مانده‌است را نیز باز شناسد.

هنگامی که در برنامه‌هایی مانند WordPad، اسناد را غلط‌گیری و تصحیح می‌کنید، این گزینه را فعال کنید. در این‌گونه کاربردها اطلاع یافتن از قالب‌بندی مهم است.

##### اعلام تورفتگی خط با

این گزینه به شما اجازه می‌دهد تا نحوه اعلام تورفتگی در ابتدای خط‌ها را تعیین کنید. جعبه‌ی کشویی «اعلام تورفتگی خط با» چهار گزینه دارد.

- خاموش: NVDA تورفتگی‌ها را اعلام نخواهد کرد.
- گفتار: اگر گزینه‌ی گفتار انتخاب شود، زمانی که میزان تورفتگی تغییر کند، NVDA عبارتی مانند «دوازده فاصله» یا «چهار تب» را اعلام خواهد کرد.
- بوق‌ها: اگر گزینه‌ی بوق‌ها انتخاب شود، زمانی که میزان تورفتگی تغییر کند، بوق‌ها مقدار تغییر تورفتگی را نشان می‌دهند. بوق برای هر فاصله زیرتر می‌شود و برای هر تب، به اندازه‌ی چهار فاصله زیرتر می‌شود.
- گفتار و بوق: این گزینه تورفتگی‌ها را با استفاده از هر دو روش بالا -همزمان- اعلام می‌کند.

اگر کادر «نادیده گرفتن خط‌های خالی هنگام اعلام تورفتگی خط‌ها» را علامت بزنید، تورفتگی برای خط‌های خالی اعلام نخواهد شد. این وقتی که سندی می‌خوانید که خط‌های خالی برای جداسازی بلوک‌های متن دارای تورفتگی در آن استفاده شده، مثلا هنگام خواندن کد منبع در برنامه‌نویسی، ممکن است مفید باشد.

#### پیمایش در اسناد

این دسته به شما امکان می‌دهد تا جنبه‌های مختلف پیمایش در اسناد را تنظیم کنید.

##### سبْکِ پاراگراف

. | .
--- | ---
گزینه‌ها | پیش‌فرض (توسط برنامه مدیریت شود)، توسط برنامه مدیریت شود، برشِ تک‌خطّی، برشِ چندخطّی
پیش‌فرض | توسط برنامه مدیریت شود

این جعبه‌ی کشویی به شما اجازه می‌دهد سبْک پاراگراف را هنگامی که بین پاراگراف‌ها با `کنترل+جهتنمای بالا` و `کنترل+جهتنمای پایین` پیمایش می‌کنید، انتخاب کنید. سبْک‌های موجود عبارت‌اند از:

- توسط برنامه مدیریت شود: NVDA به برنامه اجازه می‌دهد پاراگراف قبلی یا بعدی را تعیین کند و NVDA پاراگراف جدید را هنگام پیمایش می‌خوانَد. این سبْ زمانی بهتر کار می‌کند که برنامه‌ی مورد استفاده، پیمایشِ پاراگراف را بطور بومی پشتیبانی کند و این رفتار پیش‌فرض است.
- برشِ تک‌خطّی: NVDA تلاش می‌کند با استفاده از یک برشِ تک‌خطّی به عنوان نشانگر پاراگراف، پاراگراف قبلی یا بعدی را تعیین کند. این سبْک وقتی بهتر کار می‌کند که خواندن پاراگراف‌ها در برنامه‌ای باشد که به شکل بومی از پیمایش پاراگراف‌ها پشتیبانی نکند، و پاراگراف‌ها با استفاده از یک بار زدن کلید `اینتر` ایجاد شده باشند.
- برشِ چندخطّی: NVDA تلاش می‌کند با استفاده از دستکم یک خطِّ خالی (دو بار زدن `اینتر`) بعنوان نشانگر پاراگراف، پاراگراف بعدی یا قبلی را تعیین کند. این سبْک از پاراگراف‌ها، هنگامی که با اسنادی که دارای پاراگراف‌های بلوکی هستند کار می‌کنید، کارایی بهتری دارد. توجه کنید که از این سبْک پاراگراف در Microsoft Word یا Microsoft Outlook نمی‌توان استفاده کرد؛ مگر اینکه از UIA برای دسترسی به کنترل‌های Microsoft Word استفاده کنید.

می‌توانید گزینه‌های موجودِ سبْک‌های پاراگراف‌ها را از هر جا که هستید، با اختصاص دادن یک کلید در پنجره‌ی مدیریت فرمان‌های ورودی تغییر دهید.

#### تنظیمات فروشگاه افزونه‌ها

این دسته به شما اجازه می‌دهد رفتار فروشگاه افزونه‌ها را پیکربندی کنید.

##### بروزرسانی‌های خودکار

هنگامی که این گزینه روی «اطلاع بده» تنظیم شود، اگر برای افزونه‌ای بروزرسانی موجود باشد، فروشگاه افزونه‌ها بعد از شروع به کار NVDA به شما اطلاع خواهد داد. این بررسی هر ۲۴ ساعت انجام می‌شود. به طور پیش‌فرض، اعلان‌ها فقط برای افزونه‌هایی نمایش داده می‌شوند که بروزرسانی آن‌ها در همان کانال (مانند پایدار، بتا یا در حال توسعه) در دسترس باشد. شما می‌توانید کانال‌های بروزرسانی افزونه‌ها را برای هر افزونه به صورت جداگانه یا برای همه‌ی افزونه‌ها تنظیم کنید.

وقتی روی «بروزرسانی خودکار» تنظیم شود، افزونه‌ها به طور خودکار در پس‌زمینه بروزرسانی خواهند شد. پس از پایان بروزرسانی‌ها، از شما خواسته می‌شود NVDA را دوباره راه‌اندازی کنید.

. | .
--- | ---
گزینه‌ها | اطلاع داده شود (پیش‌فرض)، خودکار بروز شود، غیرفعال
پیش‌فرض | اطلاع داده شود

گزینه | رفتار
--- | ---
اطلاع داده شود | هنگام در دسترس بودن بروزرسانی برای افزونه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کند
خودکار بروز شود | افزونه‌ها را به طور خودکار در پس‌زمینه بروزرسانی می‌کند
غیرفعال | افزونه‌ها را بطور خودکار برای بروزرسانی بررسی نمی‌کند.

##### کانال بروزرسانی پیش‌فرض

زمانی که بروزرسانی خودکار افزونه‌ها فعال باشد، به طور پیش‌فرض افزونه‌ها فقط به همان کانال بروز می‌شوند. برای مثال، یک نسخه‌ی بتای نصب‌شده فقط به نسخه‌ی بتای جدیدتر به‌روزرسانی خواهد شد. این گزینه کانال بروزرسانی پیش‌فرض را برای همه‌ی افزونه‌ها تعیین می‌کند. شما همچنین می‌توانید کانال بروزرسانی را برای یک افزونه‌ی خاص به صورت جداگانه از فروشگاه افزونه‌ها تغییر دهید.

. | .
--- | ---
گزینه‌ها | همان (پیش‌فرض)، هرکدام, بروز نشود، پایدار، بتا یا در دست توسعه، بتا، در دست توسعه
پیش‌فرض | همان

گزینه | رفتار
--- | ---
همان | افزونه‌ها در همان کانال خود باقی می‌مانند
هرکدام کانال | افزونه‌ها بدون توجه به کانال، به طور خودکار به جدیدترین نسخه به‌روزرسانی می‌شوند
به‌روزرسانی نشود | افزونه‌ها به طور پیش‌فرض به صورت خودکار به‌روزرسانی نمی‌شوند و باید هر کدام را به صورت جداگانه فعال کنید
پایدار | افزونه‌ها به طور خودکار به نسخه‌های پایدار به‌روزرسانی خواهند شد
بتا یا در دست توسعه | افزونه‌ها به طور خودکار به نسخه‌های بتا یا در دست توسعه به‌روزرسانی خواهند شد
بتا | افزونه‌ها به طور خودکار به نسخه‌های بتا به‌روزرسانی خواهند شد
در دست توسعه | افزونه‌ها به طور خودکار به نسخه‌های در دست توسعه به‌روزرسانی خواهند شد

##### اجازه دادن به بروزرسانی خودکار برای نصب افزونه‌های ناسازگار

این تنظیم به به‌روزرسانی خودکار افزونه‌هایی که ممکن است با نسخه فعلی NVDA کاملاً سازگار نباشند، اجازه می‌دهد. به طور پیش‌فرض، این گزینه غیرفعال است؛ یعنی بروزرسانی خودکار فقط به نسخه‌هایی از افزونه‌ها ارتقا می‌دهد که به عنوان سازگار با نسخه‌ی فعلی NVDA علامت‌گذاری شده‌اند. بروزرسانی خودکار همچنان یک نسخه ناسازگار افزونه را، زمانی که نسخه سازگار منتشر شود، به نسخه‌ی سازگار ارتقا خواهد داد. فعال‌سازی این گزینه ممکن است برای تغییر به نسخه‌های افزونه‌شکن (اولین نسخه هر سال) مفید باشد. این موضوع به ویژه برای آزمایش‌کنندگان نسخه‌های آلفا و بتا مفید است، کسانی که در مراحل اولیه انتشار نسخه افزونه‌شکن، سازگاری افزونه‌ها را آزمایش می‌کنند.

##### سِروِر جایگزین

این کنترل‌ها به شما اجازه می‌دهند یک نشانی اینترنتی (URL) جایگزین برای دانلود داده‌های فروشگاه افزونه‌ها مشخص کنید. این ممکن است در مکان‌هایی که دسترسی به سِروِر فروشگاه افزونه‌های NV Access کند یا غیرممکن است، مفید باشد.

کادر متنی فقط خواندنی، نشانی فعلی جایگزین را نمایش می‌دهد. اگر هیچ جایگزینی استفاده نشود (یعنی سِروِر فروشگاه افزونه‌های NV Access مورد استفاده قرار گیرد)، عبارت «بدون سِروِر جایگزین» نمایش داده می‌شود.

اگر می‌خواهید سِروِر جایگزین فروشگاه افزونه‌ها را تغییر دهید، دکمه «تغییر دادن...» را فشار دهید تا پنجره‌ی «تنظیم سِروِرجایگزین فروشگاه افزونه‌ها» باز شود.

#### تنظیمات دسترسی راه دور

این دسته به شما اجازه می‌دهد رفتار دسترسی راه دور را پیکربندی کنید.

##### فعال‌سازی دسترسی راه دور

از این کادر علامت‌زدنی برای فعال یا غیرفعال کردن قابلیت دسترسی از راه دور NVDA استفاده کنید.

وقتی این گزینه غیرفعال باشد، قابلیت دسترسی از راه دور به طور کامل غیرقابل استفاده خواهد بود.

لطفاً توجه داشته باشید که برای ادامه‌ی یک جلسه‌ی دسترسی از راه دور در صفحه‌های امن مانند اعلان‌های کنترل حساب کاربری (UAC)، باید این تنظیم را فعال کنید، تغییرات را ذخیره نمایید و سپس تنظیمات خود را به پوشه پیکربندی سیستمی NVDA کپی کنید. دسترسی راه دور فقط جلساتی را که توسط نسخه‌ی نصب‌شده‌ی NVDA آغاز شده‌اند، روی میز کارهای امن ادامه خواهد داد. این یعنی شما نمی‌توانید، مثلاً، یک جلسه‌ی دسترسی راه دور را با نسخه‌ی قابل حمل NVDA آغاز کنید و انتظار داشته باشید که این جلسه روی صفحه‌های امن ادامه پیدا کند.

گزینه‌های زیر فقط زمانی در دسترس هستند که قابلیت دسترسی راه دور فعال باشد.

##### تأیید قبل از قطع ارتباط هنگام کنترل شدن

این گزینه تعیین می‌کند که آیا قبل از قطع ارتباط از یک جلسه‌ی دسترسی راه دور، زمانی که به عنوان کامپیوتر کنترل‌شونده متصل هستید، نیاز به تأیید وجود داشته باشد یا نه.

وقتی این گزینه علامت‌دار باشد، NVDA قبل از قطع ارتباط درخواست تأیید خواهد کرد. هنگامی که این گزینه بدون علامت باشد، NVDA بدون درخواست تأیید فوراً ارتباط را قطع می‌کند.

##### بی‌صدا کردن رایانه‌ی راه دور هنگام کنترل رایانه محلی

این گزینه تعیین می‌کند که هنگام کنترل رایانه محلی، آیا می‌توانید گفتار و صداهای رایانه راه دور را بشنوید یا خیر.

هنگامی که این گزینه فعال باشد، دسترسی از راه دور به‌صورت خودکار در هنگام اولین اتصال به عنوان رایانه کنترل‌کننده و همچنین هنگام سوئیچ به کنترل رایانه محلی بی‌صدا می‌شود. وقتی این گزینه غیرفعال باشد، جلسات دسترسی از راه دور به‌صورت بی‌صدا نشده آغاز می‌شوند و باید به‌طور دستی بی‌صدا شوند.

هنوز هم می‌توانید هنگام کنترل رایانه محلی، دسترسی از راه دور را به‌صورت دستی از طریق منوی دسترسی از راه دور، یا با تعیین یک فرمان سفارشی از طریق پنجره‌ی فرمان‌های ورودی بی‌صدا یا فعال کنید.

##### اتصال خودکار پس از راه‌اندازی NVDA

این گزینه به شما اجازه می‌دهد هنگام راه‌اندازی NVDA به طور خودکار یک جلسه‌ی دسترسی راه دور برقرار کنید. این می‌تواند مفید باشد، برای مثال، زمانی که دور از خانه هستید، می‌توانید رایانه خانگی خود را کنترل کنید.

هنگام فعال کردن این گزینه احتیاط کنید، زیرا ممکن است خطر دسترسی غیرمجاز به رایانه شما را افزایش دهد.

برای جزئیات بیشتر درباره گزینه‌های زیر، لطفاً به بخش راه‌اندازی جلسه دسترسی راه دور مراجعه کنید.

##### حالت

حالت اتصال را برای اتصال‌های خودکار انتخاب کنید.

این گزینه فقط زمانی در دسترس است که گزینه‌ی اتصال خودکار پس از آغاز به کار NVDA علامت‌دار باشد.

گزینه | رفتار
--- | ---
اجازه دادن به این رایانه برای کنترل شدن | از این رایانه به عنوان رایانه‌ی «کنترل‌شونده» استفاده کنید. این کار به اپراتور رایانه‌ی «کنترل‌کننده» اجازه می‌دهد تا این رایانه را طوری استفاده کند که انگار جلوی آن نشسته است.
کنترل کردن یک رایانه‌ی دیگر | از این رایانه به عنوان رایانه‌ی «کنترل‌کننده» استفاده کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا فرمان‌ها را روی رایانه‌ی راه دور اجرا کنید.

##### سِروِر

نوع سِروِر را برای اتصال‌های خودکار انتخاب کنید.

این گزینه فقط زمانی در دسترس است که گزینه‌ی اتصال خودکار پس از آغاز به کار NVDA علامت‌دار باشد.

گزینه | رفتار
--- | ---
استفاده از سِروِر موجود | از یک سرور دسترسی راه دور موجود برای واسطه‌گری اتصال استفاده کنید (توصیه می‌شود).
میزبانی محلی | از این نسخه‌ی NVDA به عنوان سِروِر دسترسی راه دور استفاده کنید (پیشرفته). این گزینه ممکن است به تنظیمات شبکه‌ای نیاز داشته باشد که خارج از محدوده‌ی این راهنما است.

##### میزبان

از این فیلد برای وارد کردن نشانی (URL) سِروِر دسترسی راه دوری که می‌خواهید برای اتصال‌های خودکار استفاده کنید، بهره بگیرید. اگر سِروِر از درگاهی غیر از ۶۸۳۷ استفاده می‌کند، آن را بعد از دو‌نقطه وارد کنید (مثلاً: example.com:1234).

این گزینه فقط زمانی در دسترس است که گزینه‌ی اتصال خودکار پس از آغاز به کار NVDA علامت‌دار باشد و سِروِر روی «استفاده از سِروِر موجود» تنظیم شده باشد.

##### درگاه

از این فیلد برای تعیین درگاه TCP که می‌خواهید برای اتصال‌های خودکار استفاده کنید، بهره بگیرید.

این گزینه فقط زمانی در دسترس است که گزینه‌ی اتصال خودکار پس از آغاز به کار NVDA علامت‌دار باشد و سِروِر روی «میزبانی محلی» تنظیم شده باشد.

##### کلید

از این فیلد برای تعیین کلید (رمز عبور) مورد نظر خود جهت اتصال‌های خودکار استفاده کنید.

این گزینه فقط زمانی در دسترس است که گزینه‌ی اتصال خودکار پس از آغاز به کار NVDA علامت‌دار باشد.

##### حذف تمام شناسه‌های مورد اعتماد

این دکمه به شما اجازه می‌دهد شناسه‌ی تمام سِروِرهای دسترسی راه دوری که قبلاً مورد اعتماد قرار گرفته‌اند را فراموش کنید. این یعنی دوباره از شما پرسیده خواهد شد که آیا می‌خواهید به تمام سِروِرهای دسترسی راه دور ناشناس متصل شوید یا نه؛ حتی آن‌هایی که قبلاً به آن‌ها متصل شده‌اید. از شما خواسته خواهد شد که قبل از حذف تمام شناسه‌های مورد اعتماد، این کار را تأیید کنید.

این گزینه فقط در صورتی در دسترس است که شناسه‌های مورد اعتماد در پیکربندی شما ذخیره شده باشد.

#### تنظیمات نویسه‌خوان نوری ویندوز

تنظیمات موجود در این دسته به شما اجازه می‌دهد تا نویسه‌خوان نوری ویندوز را تنظیم کنید. این دسته شامل گزینه‌ی زیر است:

##### زبان بازشناسی

این جعبه‌ی کشویی به شما امکان می‌دهد تا زبانی را که برای بازشناسی متون استفاده می‌شود انتخاب کنید. برای گشتن بین زبان‌های موجود از هر جایی، لطفا با استفاده از پنجره‌ی مدیریت فرمان‌های ورودی یک کلید سفارشی اختصاص بدهید.

##### تازه‌سازی متناوب محتوای شناسایی‌شده

وقتی این کادر فعال باشد، NVDA هرگاه نتیجه‌ی بازشناسی در فکوس قرار بگیرد، محتوای بازشناسی‌شده را تازه خواهد ساخت. این می‌تواند وقتی که می‌خواهید یک محتوای دائما در حال تغییر، مثلا یک زیرنویس را هنگام تماشای ویدیو زیر نظر بگیرید، بسیار مفید باشد. تازه‌سازی هر یک و نیم ثانیه اتفاق می‌افتد. این گزینه بطور پیش‌فرض غیرفعال است.

#### پنجره‌ی تعیین سِروِر جایگزین

این پنجره به شما اجازه می‌دهد نشانی یک جایگزین را برای استفاده هنگام بروزرسانی NVDA یا استفاده از فروشگاه افزونه‌ها مشخص کنید. این گزینه ممکن است در مکان‌هایی که دسترسی به سِروِرهای NV Access برای این عملکردها کند یا غیرممکن است، مفید باشد.

- هنگام تعیین سِروِر جایگزین بروزرسانی NVDA، عنوان این پنجره «تعیین سِروِر جایگزین بروزرسانی NVDA» خواهد بود.
- هنگام تعیین جایگزین فروشگاه افزونه‌ها، عنوان این پنجره «تعیین سِروِر جایگزین فروشگاه افزونه‌ها» خواهد بود.

##### نشانی اینترنتی (URL)

URL (نشانی وب) جایگزینی را که می‌خواهید استفاده کنید، اینجا وارد کنید. فقط نشانی‌های HTTP و HTTPS پشتیبانی می‌شوند. برای حفظ حریم خصوصی شما، NV Access توصیه می‌کند تا حد امکان از نشانی‌های HTTPS استفاده کنید.

برای استفاده از سِروِر پیش‌فرض NV Access این قسمت را خالی بگذارید.

##### آزمودن...

این دکمه را برای آزمایش نشانی جایگزینی که وارد کرده‌اید، فشار دهید. برای موفقیت‌آمیز بودن آزمون، باید به اینترنت متصل باشید. توصیه می‌شود همیشه قبل از ذخیره کردن، نشانی را بیازمایید.

#### تنظیمات پیشرفته

هشدار! تنظیمات این دسته برای کاربران پیشرفته است و اگر به طرز اشتباهی پیکربندی شود، موجب می‌شود NVDA درست کار نکند. تنها در صورتی که می‌دانید چه می‌کنید یا مشخصا توسط برنامه‌نویسِ NVDA راهنمایی شده‌اید، این تنظیمات را تغییر دهید.

##### انجام تغییرات در تنظیمات پیشرفته

برای انجام تغییرات در تنظیمات پیشرفته، کنترل‌های تنظیمات باید به وسیله‌ی یک کادر علامت‌زدنی فعال شوند. بدین ترتیب، تایید می‌کنید که خطرات تغییر دادن این تنظیمات را دریافته‌اید

##### بازگرداندن به تنظیمات پیش‌فرض

این دکمه تنظیمات را به مقادیر پیش‌فرضشان باز‌میگردانَد، حتی اگر کادر تایید تنظیمات علامت نداشته باشد. ممکن است بخواهید بعد از تغییر تنظیمات، آن‌ها را به مقادیر پیش‌فرض بازگردانید. ممکن است بخواهید این کار را از این رو که در تغییر یافتن تنظیمات تردید دارید، انجام دهید.

##### فعال کردن کد شخصی‌سازی‌شده از پوشه‌ی چرک‌نویس برنامه‌نویس

هنگامی که دارید برای NVDA افزونه‌ای را توسعه می‌دهید، اینکه بتوانید زمانی که در حال نوشتن آن هستید، کدِ افزونه را آزمایش کنید، مفید خواهد بود. وقتی این گزینه فعال شود، به NVDA امکان می‌دهد ماژول‌های شخصی‌سازی‌شده، پلاگین‌های فراگیر، درایورهای نمایشگرهای بریل، درایورهای موتورهای سخنگو و آسان‌سازهای بینایی را از یک پوشه‌ی ویژه به نام Scratchpad، واقع در پوشه‌ی UserConfig بارگذاری و اجرا کند. همانند معادلشان در افزونه‌ها، این ماژول‌ها هنگام آغاز کار NVDA، , یا مثل ماژول برنامه‌ها و پلاگین‌های فراگیر، هنگام بارگذاری مجدد پلاگین‌ها بارگذاری می‌شوند. بطور پیش‌فرض، این گزینه خاموش است، تا این اطمینان را بدهد که هیچ کد آزمایش‌نشده‌ای بدون علم قطعی کاربر در NVDA اجرا نمی‌شود. چنانچه می‌خواهید کد شخصی‌سازی‌شده را در اختیار دیگران بگذارید، باید آن‌را به عنوان یک افزونه‌ی NVDA بسته‌بندی کنید.

##### باز کردن پوشه‌ی چرک‌نویس برنامه‌نویس

این دکمه، پوشه ‌ای را باز می‌کند که می‌توانید کد شخصی‌سازی‌شده را در هنگام توسعه دادنش در آنجا قرار دهید. این دکمه تنها در صورتی فعال می‌شود که کادری که در پاراگراف قبلی توضیح داده شد، علامت داشته باشد.

##### ثبت رخدادهای UI Automation و تغییراتِ خصوصیات

. | .
--- | ---
گزینه‌ها | خودکار، انتخابی، کلی
پیش‌فرض | خودکار

این گزینه نحوه ثبت رخدادهایی که از واسط برنامه‌نویسی کاربردیِ دسترس‌پذیری UI Automation فراخوانده می‌شوند را توسط NVDA تغییر می‌دهد. این جعبه‌ی کشویی سه گزینه دارد:

- خودکار: در ویندوز ۱۱ Sun Valley 2 (نسخه‌ی 22H2) به بعد، «انتخابی»، و در دیگر نسخه‌های ویندوز «کلی» است.
- انتخابی: NVDA ثبت رخدادها را برای بیشتر رخدادها، محدود به فکوس سیستم می‌کند. چنانچه از مشکلات اجرا در یک یا چند برنامه به ستوه آمده‌اید، پیش‌نهاد می‌کنیم که این قابلیت را امتحان کنید تا ببینید اجرا در این برنامه‌ها بهتر می‌شود یا خیر. با این وجود، NVDA ممکن است در نسخه‌های قدیمی ویندوز، در دنبال کردن فکوس در برخی کنترل‌ها مثل Task Manager و Emoji Panel دچار مشکل شود.
- کلی: NVDA بسیاری از رخدادهای UIA که پردازش می‌شوند و توسط خود NVDA نادیده گرفته می‌شوند را ثبت می‌کند. در حالی که دنبال کردن فکوس در بیشتر موقعیت‌ها مطمئنتر است، عملکرد بطور قابل توجهی، بویژه در برنامه‌هایی مثل ویژوال استودیو کاهش می‌یابد.

##### استفاده از UI Automation برای دستیابی به کنترل‌های اسناد مایکروسافت Word

با این گزینه تنظیم می‌کنید که NVDA برای دسترسی به اسناد مایکروسافت وُرد، به جای روش قدیمیتر object model، از UI Automation accessibility API استفاده کند یا خیر. این گزینه روی خود اسناد مایکروسافت وُرد و پیام‌ها در Outlook تأثیرگذار است. این تنظیم شامل مقادیر زیر است:

- پیش‌فرض (هرجا مناسب باشد)
- تنها وقتی لازم باشد: جایی که مدل شیء Microsoft Word به‌طور کامل در دسترس نباشد
- در صورت مناسب بودن: نسخه 16.0.15000 یا بالاتر Microsoft Word روی ویندوز 11، یا زمانی که مدل شیء Microsoft Word در دسترس نیست
- همیشه: هرجا UI Automation برای Word موجود باشد. (مهم نیست که چقدر این پشتیبانی کامل باشد).

##### استفاده از UI Automation برای دستیابی به کنترل‌های برگه‌های مایکروسافت اکسل در صورت موجود بودن

وقتی این گزینه فعال باشد، NVDA تلاش می‌کند از رابط برنامه‌نویسی دسترسپذیری UI Automation مایکروسافت برای به دست آوردن و دریافت اطلاعات از کنترل‌های برگه‌های اکسل استفاده کند. این یک امکان آزمایشی است و برخی امکانات اکسل در این حالت ممکن است در دسترس نباشد. به عنوان مثال، ویژگی‌های فهرست سازه‌های NVDA برای فهرست کردن فرمول‌ها و دیدگاه‌ها، و پیمایش سریع حالت مرور برای رفتن به فرم فیلد‌ها در یک برگه در دسترس نیست. با این حال، این گزینه برای پیمایش و ویرایش ابتدایی در برگه‌ها، ممکن است بهبودی‌های گسترده‌ای در اجرا فراهم کند. هنوز هم پیش‌نهاد نمی‌کنیم که بیشتر کاربران بطور پیش‌فرض این گزینه را فعال کنند؛ با این حال، از کاربران مایکروسافت اکسل، نگارش ۱۶.۰.۱۳۵۲۲.۱۰۰۰۰ یا بالاتر استقبال می‌کنیم که این ویژگی را بیازمایند و بازخورد ارائه دهند. طراحی UI Automation در مایکروسافت اکسل همواره در حال تغییر است، و نسخه‌های آفیس قدیمیتر از نگارش یادشده ممکن است اطلاعات کافی برای این گزینه که کارآمد باشد، در اختیار نگذارند.

##### استفاده از پردازش پیشرفته‌ی رویدادها

. | .
--- | ---
گزینه‌ها | پیش‌فرض (فعال)، غیرفعال، فعال
پیش‌فرض | فعال

وقتی این گزینه فعال باشد، NVDA هنگامی که با سیلی از رویدادهایی بسیار از UI Automation، مثلا مقدار زیادی از متن در یک پایانه مواجه می‌شود، باید پاسخگو باقی بماند. بعد از تغییر این گزینه، برای اینکه تغییر اعمال شود،باید NVDA را از نو راه‌اندازی کنید.

##### پشتیبانی از میز فرمان ویندوز

. | .
--- | ---
گزینه‌ها | خودکار، UIA هرگاه موجود باشد، قدیمی
پیش‌فرض | خودکار

این گزینه انتخاب می‌کند که NVDA با میز فرمان ویندوز که توسط خط فرمان، PowerShell و زیرسیستم ویندوز برای لینوکس استفاده می‌شود چگونه تعامل کند. این گزینه روی ترمینال جدید ویندوز تأثیر نمی‌گذارد. در ویندوز ۱۰، نگارش ۱۷۰۹، مایکروسافت پشتیبانی از واسط برنامه‌نویسی UI Automation خودش را به میز فرمان اضافه کرد؛ که برای صفحه‌خوان‌هایی که از آن پشتیبانی می‌کنند، اجرا و پایداری بسیاری به ارمغان آورد. در شرایطی که UI Automation در دسترس نیست یا تجربه‌ی کاربری ضعیفی به دست می‌دهد، پشتیبانی NVDA از میز فرمان به روش قدیمی به عنوان جایگزین موجود است. جعبه‌ی کشویی «پشتیبانی از میز فرمان ویندوز» سه گزینه دارد:

- خودکار: از UI Automation موجود در نسخه‌ی میز فرمان ویندوزی که همراه با ویندوز ۱۱، نگارش 22H2 و بعد از آن است استفاده می‌کند. این گزینه پیش‌نهاد می‌شود و به عنوان پیش‌فرض تنظیم شده‌است.
- UIA هرگاه موجود باشد: از UI Automation در صورت موجود بودن در میزهای فرمان استفاده می‌کند؛ حتی در نگارش‌هایی با پیاده‌سازی‌های ناقص و پر‌اشکال. در حالی که این کاربرد محدود ممکن است مفید یا حتی برای استفاده‌ی شما کافی باشد، استفاده از این گزینه کاملا بر عهده‌ی خودتان است و هیچ پشتیبانی‌ای برای آن ارائه نخواهد شد.
- قدیمی: UI Automation در میز فرمان ویندوز بطور کامل غیرفعال خواهد شد. بازگشت پشتیبانی به روش قدیمی، حتی در شرایطی که UI Automation می‌تواند تجربه‌ی کاربری برتری را فراهم کند، همیشه استفاده خواهد شد. بنابر این، انتخاب این گزینه توصیه نمی‌شود؛ مگر اینکه بدانید چه می‌کنید.

##### استفاده از UIA در Microsoft Edge و دیگر مرورگرهای بر پایه‌ی کرومیوم، هرگاه موجود باشد

امکان می‌دهد مشخص کنید وقتی UIA در مرورگرهای برپایه‌ی کرومیوم، مانند Microsoft Edge در دسترس است، از آن استفاده شود. پشتیبانی از UIA برای مرورگرهای کرومیوم‌پایه هنوز در ابتدای توسعه است و ممکن است همان سطح دسترسپذیری IA2 را فراهم نکند. جعبه‌ی کشویی فوق، گزینه‌های زیر را دارد:

- پیش‌فرض (تنها هنگامی که لازم باشد): در حال حاضر، این گزینه، پیش‌فرض NVDA است. این پیش‌فرض ممکن است در آینده به فراخور پیشرفت فن‌آروی تغییر کند.
- تنها هنگامی که لازم باشد: وقتی NVDA نمی‌تواند به فرایند مرورگر متصل شود تا از IA2 استفاده کند و UIA موجود باشد، به استفاده از UIA برمی‌گردد.
- بله: چنانچه مرورگر UIA را در دسترس بگذارد، NVDA از آن استفاده خواهد کرد.
- نه: NVDA حتی اگر نتواند به فرایند وصل شود، از UIA استفاده نخواهد کرد. این کار ممکن است برای برنامه‌نویسانی که IA2 را آسیب‌یابی می‌کنند و می‌خواهند مطمئن شوند که NVDA به استفاده از UIA برنمی‌گردد، سودمند باشد.

##### یادداشت‌ها

از این گروه از گزینه‌ها برای فعال کردن ویژگی‌هایی که پشتیبانی آزمایشی از یادداشت‌های ARIA را اضافه می‌کنند، استفاده می‌شود. ممکن است بعضی از این ویژگی‌ها ناقص باشند.

برای اعلام خلاصه‌ی هر یادداشتی که در محل نشانگر سیستم قرار دارد، NVDA+d را فشار دهید.

گزینه‌های زیر در این گروه موجود‌اند:

- «اعلام «جزئیات دارد» برای یادداشت‌های ساختار‌یافته»: اعلام جزئیات را چنانچه متن یا کنترل جزئیات بیشتری داشته باشند فعال می‌کند.
- اعلام aria-description همیشه: وقتی منبع `accDescription`، aria-description است، توضیح اعلام می‌شود. این برای یادداشت‌گذاری در وب مفید است. توجه:
  - منابع زیادی برای `accDescription` موجود است که بسیاری از آن‌ها معانی درهم‌آمیخته یا غیرقابل اعتماد دارند. اصولا، فناوریِ کمکی نمی‌تواند بین منابع `accDescription` تفاوتی بگذارد. معمولا به خاطر معانی درهم‌آمیخته سخنی از آن گفته نمی‌شود.
  - این گزینه در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد. این امکان بر اساس ویژگی‌ای از مرورگر که هنوز بطور عمومی در دسترس نیست کار می‌کند.
  - انتظار داریم که این ویژگی با کرومیوم ۹۲.۰.۴۴۷۹.۰ و بالاتر کار کند

##### اعلام ناحیه‌های زنده

. | .
--- | ---
گزینه‌ها | پیش‌فرض (فعال)، غیرفعال، فعال
پیش‌فرض | فعال

این گزینه انتخاب می‌کند که NVDA تغییرات در برخی محتواهای وب پویا را در بریل نشان بدهد یا خیر. غیرفعال کردن این گزینه برابر است با رفتار NVDA در نسخه‌های ۲۰۲۳.۱ به قبل، که تغییرات این محتواها را فقط در گفتار اعلام می‌کرد.

##### خواندن گذرواژه‌ها در همه‌ی پایانه‌های پیشرفته

این تنظیم کنترل می‌کند که نویسه‌ها در موقعیت‌هایی که صفحه‌ی نمایش بروز نمی‌شود، (مانند هنگامِ ورودِ گذرواژه)، مثل بعضی برنامه‌های ترمینال (پایانه‌ای)، از قبیل میز فرمان ویندوز در حالی که پشتیبانی از UI Automation فعال است و برنامه‌ی Mintty، هنگام تایپ به صورت نویسه به نویسه یا واژه به واژه خوانده شوند. به سبب رعایت مسائل امنیتی، بهتر است این تنظیم غیرفعال بماند. با این حال، اگر در زمان اجرا به مشکلی برخوردید یا ناپایداری در نحوه اعلام نویسه‌ها یا واژه‌ها در میزهای فرمان احساس کردید، یا چنانچه در محیطی امن کار می‌کنید و ترجیح می‌دهید گذرواژه‌ها خوانده شوند، شاید بخواهید این گزینه را فعال کنید.

##### استفاده از پشتیبانی پیشرفته از نویسه‌های تایپ‌شده در میز قدیمی فرمان ویندوز در صورت موجود بودن

این گزینه روشی جایگزین را برای شناسایی نویسه‌های تایپ‌شده در میزهای قدیمیِ فرمانِ ویندوز فعال می‌کند. درحالی که این گزینه اجرا را بهبود می‌بخشد و از هجی شدن برخی خروجی‌های میز فرمان جلوگیری می‌کند، ممکن است با بعضی برنامه‌های پایانه‌ای ناسازگار باشد. این ویژگی در ویندوز ۱۰، نگارش‌های ۱۶۰۷ به بعد که UI Automation در آن‌ها وجود ندارد یا غیرفعال است، بطور پیش‌فرض موجود و فعال است. هشدار: با فعال بودن این گزینه، نویسه‌های تایپ‌شده‌ای که روی صفحه ظاهر نمی‌شوند، مانند گذرواژه‌ها، نادیده گرفته نخواهند شد و خوانده می‌شوند. می‌توانید در محیط‌های نامطمئن خواندن نویسه‌های تایپ‌شده و خواندن واژه‌های تایپ‌شده را هنگام ورود گذرواژه‌ها موقتا غیرفعال کنید.

##### الگوریتمِ Diff

این گزینه کنترل می‌کند که NVDA چطور متن جدیدی که در پایانه‌ها نوشته می‌شود را بخواند. جعبه‌ی کشویی این تنظیم دارای سه گزینه است:

- خودکار: این گزینه باعث می‌شود که NVDA در بیشترِ مواقع Diff Match Patch را ترجیح بدهد، اما در برنامه‌های مشکل‌سازی مثلِ نسخه‌های قدیمیترِ میز فرمان ویندوز و Mintty، به Difflib برمی‌گردد.
- Diff Match Patch: این گزینه باعث می‌شود NVDA تغییرات در متن درجشده در ترمینال را نویسه به نویسه محاسبه کند؛ حتی در مواقعی که توصیه نمی‌شود. این گزینه ممکن است عملکرد NVDA را هنگامی که مقدار زیادی متن در میز فرمان نوشته می‌شود بهبود بخشد و اجازه دهد اعلام تغییراتی که در میانه‌ی خطها اتفاق می‌افتد، دقیقتر باشد. با این وجود، خواندن متن جدید، ممکن است در بعضی برنامه‌ها، بریده بریده و دشوار باشد.
- Difflib: این گزینه باعث می‌شود NVDA تغییرات در متن ترمینال را خط به خط محاسبه کند؛ حتی در مواقعی که توصیه نمی‌شود. این گزینه همانند رفتار NVDA در نسخه‌های ۲۰۲۰.۴ و قبلتر از آن است. این تنظیم ممکن است خواندن متن ورودی را در برخی برنامه‌ها تثبیت کند. با این حال، هنگامی که در ترمینال‌ها نویسه‌ای را در وسط خط درج یا حذف می‌کنید، متن بعد از نشانگر خوانده خواهد شد.

##### گفتن متن جدید در پایانه‌ی ویندوز از طریق

. | .
--- | ---
گزینه‌ها | پیش‌فرض (Diffing)، Diffing، اعلان‌های UIA
پیش‌فرض | Diffing

این گزینه انتخاب می‌کند NVDA چگونه تعیین کند که چه متنی جدید است؛ بنا بر این، هنگامی که تغییرات محتوای پویا در ترمینال ویندوز و کنترل ترمینال ویندوز WPF استفاده‌شده در ویژوال استودیو ۲۰۲۲ فعال باشد، چه متنی را بخواند. این گزینه روی میز فرمان ویندوز (`conhost.exe`) تأثیری ندارد. جعبه‌ی کشویی «گفتن متن جدید در ترمینال ویندوز»، دارای سه گزینه است:

- پیش‌فرض: در حال حاضر این گزینه برابر است با "diffing"، ولی پیشبینی می‌شود زمانی که پشتیبانی از اعلان‌های UIA بیشتر توسعه پیدا کند، تغییر کند.
- Diffing: این گزینه از الگوریتم diffِ انتخاب‌شده برای محاسبه‌ی تغییرات در هرباری که ترمینال متن جدیدی را نمایش می‌دهد، استفاده می‌کند. این مشابه رفتار NVDA در نسخه‌های ۲۰۲۲.۴ و پیش از آن است.
- اعلان‌های UIA: این گزینه مسؤولیت تعیین اینکه چه متنی خوانده شود را به خود ویندوز ترمینال واگذار می‌کند؛ یعنی NVDA دیگر مجبور نیست تصمیم بگیرد که چه متنی درحال حاضر روی صفحه نمایش جدید است. این گزینه باید عملکرد و پایداری ترمینال ویندوز را بطور قابل توجهی بهبود بخشد، اما این ویژگی هنوز کامل نشده‌است. به ویژه، نویسه‌های تایپ‌شده‌ای که روی صفحه نمایش داده نمی‌شوند، مانند گذرواژه‌ها، با انتخاب این گزینه اعلام می‌شوند. افزون بر این، بازه‌های خروجی پشت سر هم بیش از هزار نویسه ممکن است دقیق اعلام نشوند.

##### تلاش برای لغو گفتار رخدادهای فکوس منقضی‌شده

این گزینه رفتاری را فعال می‌کند که سعی دارد گفتار رخدادهای فکوس منقضی‌شده را لغو کند. بطور خاص، حرکت سریع در میان پیام‌ها در جیمیل با کروم، باعث می‌شود NVDA اطلاعاتی را بیان کند که بروز نیستند. این قابلیت از نگارش ۲۰۲۱.۱ بطور پیش‌فرض فعال است.

##### حذف سکوت ابتداییِ صدای گفتار

وقتی این گزینه فعال باشد، NVDA سکوت ابتدای صدای گفتار را حذف می‌کند که ممکن است باعث بهبود پاسخگویی برخی از موتورهای سخنگو شود. این گزینه به طور پیش‌فرض فعال است و فقط باید بر سکوت ابتدای گفتار تأثیر بگذارد. اگر متوجه شدید هنگام استفاده از افزونه موتور سخنگو، برخی سکوت‌های لازم (مثلاً مکث بین دو جمله) نیز حذف می‌شوند، می‌توانید برای رفع این مشکل این قابلیت را به طور کامل غیرفعال کنید.

##### استفاده از WASAPI برای خروجی صوتی SAPI 4

این گزینه امکان می‌دهد تا صداهای نسخه‌ی ۴ رابط برنامه‌نویسی گفتار مایکروسافت (SAPI 4) از طریق رابط برنامه‌نویسی نشست صوتی ویندوز (WASAPI) خروجی صوتی داشته باشند. این قابلیت می‌تواند به صداهای SAPI 4 اجازه دهد با ویژگی‌های بیشتری مانند کم کردن صدای سایر برنامه‌ها، حذف سکوت ابتدایی و فعال نگه داشتن دستگاه صدا کار کنند. با این حال، برخی از صداهای SAPI 4 ممکن است با پیاده‌سازی فعلی WASAPI کار نکنند. اگر متوجه شدید صدای SAPI 4 که استفاده می‌کنید از کار افتاده است، می‌توانید این گزینه را غیرفعال کنید.

توجه داشته باشید که در تنظیمات گفتار، گزینه‌ی مشابهی برای صداهای SAPI 5 وجود دارد که نباید با این گزینه اشتباه گرفته شود.

. | .
--- | ---
گزینه‌ها | پیش‌فرض (فعال)، غیرفعال، فعال
پیش‌فرض | فعال

##### مدت زمان حرکت نشانگر (به هزارم ثانیه)

این گزینه به شما اجازه می‌دهد تا تعداد هزارم ثانیه‌هایی که NVDA منتظر نشانگر می‌مانَد تا در کنترل‌های متن‌های ویرایشی حرکت کند را تنظیم کنید. اگر متوجه شدید که NVDA به‌اشتباه نشانگر را دنبال می‌کند؛ یعنی مثلا همیشه یک نویسه عقب می‌مانَد، یا خط‌ها را تکرار می‌کند، ممکن است بخواهید تلاش کرده مقدار این تنظیم را افزایش دهید.

##### اعلام روشنی برای رنگ‌ها

این گزینه اعلام رنگ‌ها را هنگامی که روشن هستند فعال می‌کند. این ویژگی برای نویسندگان افزونه‌ها و ماژول‌ها که در حال جمع‌آوری اطلاعات برای بهبود تجربه‌ی کاربری با یک برنامه‌ی شخص ثالث هستند، مفید است. بعضی برنامه‌های GDI متن را با رنگ پس‌زمینه پررنگ می‌کنند. NVDA (از طریق Display Model) تلاش می‌کند که این رنگ را اعلام کند. در برخی موقعیت‌ها، پس‌زمینه‌ی متن ممکن است کاملا روشن باشد؛ همراه متنی که روی بعضی سازه‌های دیگرِ رابط گرافیکی لایه‌گذاری شده‌است. با چندین واسط برنامه‌نویسی باسابقه و معروف، ممکن است متن با پس‌زمینه‌ی روشن به نمایش دربیاید، ولی از لحاظ بصری، رنگ پس‌زمینه دقیقتر باشد.

##### دسته‌های ثبت آسیب‌ها

کادرهای موجود در این فهرست، اجازه می‌دهند تا دسته‌های خاصی از پیام‌های آسیب‌یابی را برای ثبت شدن وقایع NVDA فعال کنید. ثبت کردن این پیام‌ها می‌تواند باعث شود روند اجرای NVDA کُنْد و فایل‌های log بزرگتر شوند. تنها هرگاه به‌ویژه توسط یک برنامه‌نویس راهنمایی شُدید، یکی از گزینه‌های این بخش را روشن کنید؛ مثلا وقتی که یک درایور نمایشگر بریل که درست کار نمی‌کند را آسیب‌یابی می‌کنید.

##### پخش صدا برای خطاهای ثبت‌شده

این گزینه به شما اجازه می‌دهد تعیین کنید که در موردی که خطایی ثبت شد، NVDA یک صدای خطا پخش کند. انتخاب گزینه‌ی «تنها در نسخه‌های آزمایشی (پیش‌فرض)» NVDA را وادار می‌کند تنها در صورتی که نسخه‌ی NVDA یک نسخه‌ی آزمایشی باشد (آلفا، بتا، یا اجرا شده از منبع کد)، صدای خطا پخش کند. انتخاب گزینه‌ی «بله» اجازه می‌دهد تا صداهای خطا، صرف نظر از نسخه‌ی NVDA مورد استفاده، فعال شود.

##### عبارت مُنتظَم برای فرمان‌های پیمایش سریع پاراگراف متنی

این فیلد به کاربران اجازه می‌دهد عبارتی مُنتظَم را برای شناسایی پاراگراف متنی در حالت مرور سفارشی کنند. فرمان پیمایشی پاراگراف متنی پاراگراف‌هایی را جستجو می‌کند که با این عبارت مُنتظَم مطابقت دارد.

### تنظیمات متفرقه

منوی اولویت‌ها، در کنار پنجره‌ی تنظیمات NVDA، حاوی چند مورد دیگر هم می‌شود که در ادامه توضیح خواهیم داد.

#### دیکشنری‌های گفتار

منوی «دیکشنری‌های گفتار» که در منوی اولویت‌ها یافت می‌شود، دربرگیرنده‌ی پنجره‌هایی محاوره‌ایست که به شما امکان می‌دهند نحوه تلفظ واژه‌ها و عبارت‌های خاص توسط NVDA را مدیریت کنید. در حال حاضر ۳ نوع دیکشنری متفاوت موجود است. که عبارت اند از:

- پیش‌فرض: قوانین موجود در این دیکشنری بر تمام گفتار NVDA تأثیر می‌گذارند.
- صدا: قوانین موجود در این دیکشنری روی گفتار صدایی از موتور سخنگو که در حال حاضر از آن استفاده می‌کنید تأثیرگذار اند.
- موقت: قوانین موجود در این دیکشنری بر همه‌ی گفتار NVDA تأثیر می‌گذارند؛ اما تنها برای جلسه‌ی کاری فعلی. این قانون‌ها موقتی هستند و هنگامی که NVDA دوباره راه‌اندازی شود از بین خواهند رفت.

چنانچه بخواهید از هر جایی که هستید پنجره‌های هرکدام از این دیکشنری‌ها را باز کنید، باید با استفاده از پنجره‌ی محاوره‌ای فرمان‌های ورودی فرمان‌های مورد نظرتان را اختصاص دهید.

همه‌ی پنجره‌های محاوره‌ای دیکشنری‌ها شامل فهرستی از قانون‌ها هستند که برای پردازش گفتار به کار خواهد رفت. این پنجره‌ها همچنین دربردارنده‌ی دکمه‌های افزودن، ویرایش کردن، حذف کردن و حذف همه هستند.

برای افزودن قانون جدید به دیکشنری، دکمه‌ی «افزودن» را فشار دهید؛ فیلدهایی را که در پنجره ظاهر می‌شوند پر کنید؛ سپس «تأیید» را بزنید. با انجام این کار، قانون جدیدتان را در فهرست قانون‌ها خواهید دید. با این حال، برای این‌که مطمئن شوید قانون جدید واقعاً ذخیره شده‌است، هنگامی که افزودن و یا ویرایش کردن قوانین را به انجام رساندید، حتماً دکمه‌ی «تأیید» را بزنید تا از دیکشنری خارج شوید.

قوانین دیکشنری‌های گفتار NVDA اجازه می‌دهند تا یک رشته از نویسه‌ها را به رشته‌ای دیگر تغییر دهید. به عنوان مثال، می‌توانید قانونی ایجاد کنید تا باعث شود هرگاه NVDA به کلمه‌ی «bird» رسید، به جای «bird» بگوید «frog». در پنجره‌ی «افزودن قانون» ساده‌ترین راه برای انجام این کار، این است که کلمه‌ی «bird» را در فیلد «الگو» تایپ کنید، و کلمه‌ی «frog» را در فیلد «جایگزین». همچنین شاید بخواهید شرحی راجع به این قانون در فیلد «توضیح» تایپ کنید. (مثلاً بنویسید: «bird» را به «frog» تغییر می‌دهد.

با این همه، دیکشنری‌های گفتار NVDA بسیار قدرتمندتر از یک جایگزین‌کننده‌ی ساده‌ی کلمات هستند. پنجره‌ی «افزودن قانون» یک کادر علامت‌زدنی هم دارد که می‌گوید، آیا می‌خواهید قانونی که وارد می‌کنید حساس به حروف بزرگ یا کوچک باشد یا نه؛ بدین معنا که NVDA به این توجه می‌کند که حروفی که کلمه یا عبارت الگو را تشکیل می‌دهند، بزرگ هستند یا کوچک. بطور پیش‌فرض، NVDA بزرگی یا کوچکی حروف را نادیده می‌گیرد.

سر‌انجام، مجموعه‌ای از دکمه‌های رادیویی به شما اجازه می‌دهند به NVDA بگویید، آیا الگوی شما (آن‌چه که در فیلد «الگو» وارد کرده‌اید) باید در هر جا که باشد مطابقت پیدا کند؛ باید زمانی مطابق باشد که یک کلمه‌ی کامل است؛ یا به عنوان یک «عبارت مُنتظم (Regular Expression)» به حساب آید. تنظیم کردن تطبیق الگو به عنوان یک کلمه‌ی کامل، بدین معناست که جایگزینی هنگامی انجام خواهد شد که الگو به عنوان بخشی از یک کلمه‌ی بزرگتر ظاهر نشود. این شرط زمانی برآورده می‌شود که نویسه‌ی بلافاصله قبل و بعد از کلمه‌ی مورد نظر، هر چیزی غیر از یک حرف، یک عدد یا یک زیرخط باشد؛ یا اینکه اصلا نویسه‌ای موجود نباشد. بنا بر این، با استفاده از مثال قبلی، یعنی جایگزین کردن «bird» با «frog»، اگر شما بخواهید جایگزینی را به عنوان یک کلمه‌ی کامل انجام دهید، هنگامی که کلماتی نظیر «birds» یا «bluebird» داشته باشیم، جایگزینی اتفاق نخواهد افتاد.

یک «عبارت مُنتظم» الگویی شامل نمادهای خاص است که به شما امکان می‌دهد، بعنوان مثال، بیش از یک نویسه را در یک زمان تطبیق دهید؛ یا تنها این تطبیق را در مورد اعداد یا حروف انجام دهید. در این راهنما، مجال بیشتری برای پرداختن به عبارت‌های مُنتظم نیست. برای یک آموزش مقدماتی، لطفا به راهنمای عبارات مُنتظَم پایتون مراجعه کنید.

#### تلفظ علامت‌های نقطه‌گذاری و نمادها

این پنجره‌ی محاوره‌ای امکان می‌دهد تا نحوه تلفظ علائم نقطه‌گذاری و نمادهای دیگر را تغییر دهید. هم‌چنین می‌توانید سطح آن‌ها را برای خوانده شدن نیز در همین پنجره تنظیم کنید.

زبانی که تلفظ نمادهایش ویرایش می‌شود در عنوان پنجره‌ی محاوره‌ای نشان داده خواهد شد. توجه داشته باشید که این پنجره‌ی محاوره‌ای به گزینه‌ی «اعتنا کردن به زبان صدای فعلی هنگام پردازش نویسه‌ها و نمادها» که در دسته‌ی گفتار از پنجره‌ی تنظیمات NVDA یافت می‌شود مرتبط است؛ یعنی هنگامی که این گزینه فعال باشد، به جای زبان عمومی NVDA، از زبان صدای فعلی استفاده می‌کند.

برای تغییر یک نماد، ابتدا آن‌را از فهرست نمادها انتخاب کنید. می‌توانید با وارد کردن نماد یا بخشی از جایگزین نماد در کادر ویرایشی «محدود کردن به»، نمادها را فیلتر کنید.

- فیلد «جایگزین» به شما اجازه می‌دهد متنی را که بجای این نماد باید خوانده شود تغییر دهید.
- با استفاده از جعبه‌ی کشویی «سطح»، می‌توانید پایینترین سطحی از نمادها را که این نماد باید در آن سطح خوانده شود تنظیم کنید (هیچکدام، بعضی، بیشتر یا همه). همچنین می‌توانید سطح را روی «نویسه» تنظیم کنید. در این صورت، نماد، بدون توجه به سطح نماد در حال استفاده، خوانده نمی‌شود؛ بجز دو استثنا:
  - هنگامی که نویسه به نویسه پیمایش می‌کنید.
  - هنگامی که NVDA هر متنی که دارای آن نماد است هجی می‌کند.
- فیلد «ارسال نماد حقیقی به موتور سخن‌گو» تعیین می‌کند که خود نماد (به جایِ جایگزینش) به موتور سخن‌گو فرستاده شود. این گزینه هنگامی کاربرد دارد که نماد مزبور باعث توقف در موتور سخن‌گو شود و یا انعطاف و لحن صدا را تغییر دهد. مثلا، نماد کاما باعث توقف در موتور سخن‌گو می‌شود. سه گزینه وجود دارد:
  - هرگز: نماد حقیقی را هرگز به موتور سخن‌گو نمی‌فرستد.
  - همیشه: نماد حقیقی را همیشه به موتور سخن‌گو می‌فرستد.
  - تنها پایین‌تر از سطح نمادها: نماد حقیقی را تنها چنان‌چه سطح تعیین‌شده‌ی خواندن نمادها پایین‌تر از سطح تعیین‌شده برای این نماد باشد به موتور سخن‌گو ارسال می‌کند. بعنوان مثال، شما می‌توانید این گزینه را اینگونه به کار گیرید که نمادی جایگزین خود را بدون توقف در سطح‌های بالاتر بخواند، در حالی که هم‌چنان در سطح‌های پایینتر با یک مکث مشخص بشود.

می‌توانید با فشردن کلید «افزودن» نمادهای جدید اضافه کنید. در پنجره ای که ظاهر می‌شود، نماد را وارد کرده، دکمه‌ی «تأیید» را بزنید. سپس، فیلد‌های موجود برای نماد جدید را همان‌گونه که در مورد نمادهای دیگر انجام می‌دادید تغییر دهید.

شما می‌توانید نمادی را که قبلً افزوده‌اید با استفاده از دکمه‌ی «حذف کردن» از فهرست نمادها حذف کنید.

هنگامی که کارتان تمام شد، «تأیید» را برای ذخیره‌ی تغییرات، یا «انصراف» را برای نادیده گرفتن آن‌ها بفشارید.

در مورد نماد‌های پیچیده، فیلد «جایگزین» باید ارجاعات گروهی از متن مطابقت‌داده‌شده را دارا باشد. مثلا، برای یک الگو مطابق با یک تاریخ کامل، \1، \2، و \3 نیاز است که در فیلد «جایگزین» قرار بگیرند تا با بخش‌های متناظرشان در تاریخ جایگزین شوند. بنابراین بک‌اسلش‌های معمولی در قسمت جایگزینی باید دو برابر شوند؛ مثلاً باید "a\\b" را تایپ کنید تا جایگزینی "a\b" به دست بیاید.

#### مدیریت فرمان‌های ورودی لمسی و صفحه‌کلیدی

در این پنجره‌ی محاوره‌ای می‌توانید حرکت‌های ورودی (کلیدهای صفحه‌کلید، دکمه‌های نمایشگر بریل، و غیره) برای فرمان‌های NVDA را سفارشی و شخصی‌سازی کنید.

تنها فرمان‌هایی که بلافاصله پیش از باز شدن این پنجره قابل اجرا هستند، در این پنجره نشان داده می‌شوند. به عنوان مثال، اگر بخواهید فرمان‌های مربوط به حالت مرور را تغییر دهید، باید زمانی که در حالت مرور هستید پنجره‌ی «مدیریت فرمان‌های ورودی» را باز کنید.

درختواره‌ی موجود در این پنجره همه‌ی فرمان‌های قابل اجرای NVDA را دسته‌بندی‌شده فهرست می‌کند. می‌توانید با وارد کردن یک یا چند کلمه از نام فرمان در جعبه‌ی ویرایشی «فیلتر کردن با» به هر ترتیبی که بخواهید، این فهرست را محدود کنید. هر حرکتی که به یک فرمان مربوط است در زیرشاخه‌ی آن فرمان ذکر شده‌است.

برای افزودن یک حرکت ورودی به یک فرمان، فرمان را انتخاب کرده، دکمه‌ی «افزودن» را بزنید. بعد، حرکتی را که می‌خواهید به آن فرمان مربوط شود اجرا کنید؛ مثلاً، کلیدی را روی صفحه‌کلید، یا دکمه‌ای را روی نمایشگر بریل فشار دهید. اغلب، یک حرکت می‌تواند بیش از یک گونه تفسیر شود. بعنوان مثال، چنانچه کلیدی از صفحه‌کلید را -به عنوان یک حرکت ورودی- فشار دهید، شاید بخواهید آن حرکت را مخصوص به چیدمانی که هم‌اکنون از آن استفاده می‌کنید قرار دهید؛ مثلاً چیدمان رومیزی یا لپتاپ. یا شاید بخواهید که این فرمان در همه‌ی چیدمان‌ها کار کند. در این مورد، -بمحض اجرای حرکت- منویی آشکار خواهد شد تا به شما اجازه دهد گزینه‌ی دلخواهتان را انتخاب کنید.

برای حذف یک حرکت ورودی از یک فرمان، آن حرکت را انتخاب کنید و سپس دکمه‌ی «حذف کردن» را فشار دهید.

دسته‌ی کلیدهای شبیه‌سازی‌شده‌ی صفحه‌کلید سیستم، شامل فرمان‌هایی هستند که کلیدها را روی صفحه‌کلید سیستم تقلید می‌کنند. شما با این کلیدهای شبیه‌سازی‌شده‌ی صفحه‌کلید سیستم می‌توانید صفحه‌کلید سیستم را از نمایشگر بریلتان کنترل کنید. برای افزودن یک فرمان ورودی شبیه‌سازی‌شده، دسته‌ی کلیدهای شبیه‌سازی‌شده‌ی صفحه‌کلید سیستم را انتخاب کرده، دکمه‌ی افزودن را فشار دهید. سپس، کلیدی را که می‌خواهید شبیه‌سازی شود روی صفحه‌کلید بفشارید. بعد از آن، کلید مورد نظر از دسته‌ی کلیدهای شبیه‌سازی‌شده‌ی صفحه‌کلید سیستم در دسترس خواهد بود و می‌توانید یک فرمان ورودی به شکلی که در بالا توضیح داده شد به آن اختصاص بدهید.

نکته:

- برای ماندگاری هنگام ذخیره کردن یا بستن پنجره، کلیدهای شبیه‌سازی‌شده باید به یک فرمان صفحه‌کلیدی اختصاص داده شوند.
- یک فرمان ورودی با کلید مبدل نمی‌تواند به یک فرمان شبیه‌سازی‌شده بدون کلید مبدل اختصاص پیدا کند. مثلا، تنظیم یک ورودی شبیه‌سازی‌شده به عنوان `A` و اختصاص دادن آن به فرمان ورودی `control+M` ممکن است دریافت `control+A` در برنامه را نتیجه دهد.

وقتی کارتان با انجام تغییرات تمام شد، «تأیید» را برای ذخیره یا «انصراف» را برای نادیده گرفتن آن‌ها بزنید.

### ذخیره کردن و بارگذاری دوباره‌ی پیکربندی

بصورت پیش‌فرض، NVDA هنگام خروج، تنظیمات شما را بطور خودکار ذخیره خواهد کرد. به یاد داشته باشید که با این حال، می‌توانید این گزینه را از «تنظیمات عمومی» واقع در منوی «تنظیمات» تغییر دهید. در هر زمان -که بخواهید- می‌توانید برای ذخیره‌ی دستی تنظیمات، این کار را با انتخاب گزینه‌ی «ذخیره‌ی پیکربندی» از منوی NVDA انجام دهید.

اگر شما در تنظیماتی که انجام داده اید اشتباه کردید و نیاز داشتید به تنظیماتی که پیش از این ذخیره کرده بودید بازگردید، گزینه‌ی «بازگشت به پیکربندی ذخیره‌شده» را از منوی NVDA انتخاب کنید. هم‌چنین می‌توانید تنظیماتتان را به تنظیمات اصلی تولید کننده‌ی نرم‌افزار (به تنظیماتی که در ابتدای نصب NVDA موجود بود) بازگردانید. این کار را می‌توانید با انتخاب گزینه‌ی «برگرداندن تنظیمات به پیش‌فرض تولید‌کننده» که این گزینه هم در منوی NVDA موجود است، انجام دهید.

فرمان‌های کلیدی زیر هم قابل استفاده هستند:

نام | رومیزی | لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
ذخیره‌ی پیکربندی | `NVDA+control+c` | `NVDA+control+c` | پیکربندی فعلی شما را ذخیره می‌کند تا هنگام خروج از NVDA از بین نرود
بازگرداندن پیکربندی | `NVDA+control+r` | `NVDA+control+r` | یک بار فشار دادن، پیکربندی شما را به آخرین باری که ذخیره کرده‌اید بازمی‌گرداند. سه بار فشار دادن، آن را به تنظیمات کارخانه باز‌می‌گردانَد.

### پروفایل‌های پیکربندی

بعضی وقت‌ها، شاید بخواهید برای موقعیت‌های مختلف تنظیمات گوناگونی داشته باشید. برای مثال، شاید بخواهید هنگامی که ویرایش می‌کنید، اعلام تورفتگی‌ها را فعال کنید؛ یا زمانی که متنی را تصحیح می‌کنید، بخواهید مشخصات قلم‌ها اعلام شود. NVDA این امکان را با استفاده از «پروفایل‌های پیکربندی» در اختیارتان قرار می‌دهد.

یک پروفایل‌پیکربندی تنها شامل آن تنظیماتی است که هنگام ویرایش پروفایل مورد نظر تغییر کرده‌اند. بیشتر تنظیمات را می‌توان در پروفایل‌های پیکربندی تغییر داد؛ جز تنظیمات موجود در دسته‌ی «تنظیمات عمومی» از پنجره‌ی تنظیمات NVDA، که بر تمامی بخش‌های NVDA اِعمال می‌شوند.

پروفایل‌های پیکربندی را می‌توان یا از یک پنجره‌ی محاوره‌ای یا با استفاده از کلیدهای فرمان اضافه‌شده‌ی شخصی بطور دستی فعال کرد. این پروفایل‌ها می‌توانند، به وسیله‌ی عملگرهایی (Triggers) از قبیل فعال کردن پنجره‌ی یک برنامه‌ی خاص، بطور خودکار نیز فعال شوند.

#### مدیریت ابتدایی

می‌توانید پروفایل‌های پیکربندی را با انتخاب گزینه‌ی «پروفایل‌های پیکربندی...» از منوی NVDA مدیریت کنید. همچنین می‌توانید این کار را با یک فرمان صفحه‌کلیدی نیز انجام دهید:

- NVDA+control+p: پنجره‌ی محاوره‌ای پروفایل‌های پیکربندی را نشان می‌دهد.

نخستین کنترل در این پنجره، فهرست پروفایل‌ها است که می‌توانید یکی از پروفایل‌های موجود را از آن انتخاب کنید. وقتی پنجره‌ی «پروفایل‌های پیکربندی» را باز می‌کنید، پروفایلی که در حال ویرایش پیکربندی‌اش هستید انتخاب می‌شود. اطلاعات بیشتری نیز در ارتباط با پروفایل‌های فعال نشان داده می‌شود که مشخص می‌کند این پروفایل‌ها دستی فعال شده‌اند، توسط یک عملگر فعال شده‌اند، یا در حال ویرایش هستند.

برای تغییر دادن نام یک پروفایل یا حذف کردن آن، به ترتیب، دکمه‌های «تغییر نام» یا «حذف کردن» را فشار دهید.

برای بستن پنجره، دکمه‌ی «بستن» را بزنید.

#### ایجاد یک پروفایل

برای ایجاد یک پروفایل، دکمه‌ی «جدید» را فشار دهید.

در پنجره‌ی محاوره‌ای پروفایل جدید، می‌توانید یک نام برای پروفایل وارد کنید. هم‌چنین می‌توانید انتخاب کنید که این پروفایل چگونه باید استفاده شود. اگر می‌خواهید از این پروفایل تنها بطور دستی استفاده کنید (هرگاه خواستید خودتان دستی فعالش کنید)، گزینه‌ی «فعال‌سازی دستی» را انتخاب کنید؛ که البته بطور پیش‌فرض انتخاب شده‌است. در غیر این صورت، عملگری را انتخاب کنید که بطور خودکار باید این پروفایل را فعال کند. برای راحتی کار، چنانچه نامی برای پروفایل مورد نظر انتخاب نکرده‌اید، انتخاب یک عملگر نام پروفایل را بر اساس آن عملگر پر خواهد کرد. برای اطلاعات بیشتر درباره عملگرها، سطرهای پایینتر را ببینید.

فشردن «تأیید» پروفایل را ایجاد کرده و پنجره‌ی پروفایل‌های پیکربندی را می‌بندد تا بتوانید تنظیمات را ویرایش کنید.

#### فعال‌سازی دستی

شما می‌توانید با انتخاب یک پروفایل و فشردن دکمه‌ی «فعال کردن دستی» یک پروفایل را دستی فعال کنید. زمانی که فعال شد، دیگر پروفایل‌ها می‌توانند به وسیله‌ی عملگرها فعال شوند؛ اما تنظیماتی که در پروفایل دستی‌فعال‌شده موجود است، تنظیمات پروفایل‌های دیگر را نادیده خواهد گرفت. بعنوان مثال، چنانچه پروفایلی از تنظیمات به وسیله‌ی عملگر برنامه‌ی جاری فعال شده باشد و لینک‌ها در آن پروفایل گزارش بشوند، ولی در پروفایلی که دستی فعال شده اعلام شدن لینک‌ها غیرفعال شده باشد، -در نتیجه- لینک‌ها گزارش نخواهند شد. با این حال، اگر شما صدا را در پروفایلی که با عملگر فعال شده تغییر داده باشید، اما هرگز آن‌را در پروفایل دستی‌فعال‌شده تغییر نداده باشید، تنظیم صدا از پروفایل فعال‌شده با عملگر استفاده خواهد شد. هر تنظیمی را که تغییر می‌دهید در پروفایلی که دستی فعال شده ذخیره خواهد شد. برای غیرفعال کردن پروفایلی که دستی فعال کرده‌اید، پروفایل را از میان پروفایل‌های پیکربندی موجود در پنجره انتخاب کرده، دکمه‌ی «غیرفعال کردن دستی» را فشار دهید.

#### عملگرها (Triggers)

فشردن دکمه‌ی «عملگرها» در پنجره‌ی پروفایل‌های پیکربندی به شما اجازه می‌دهد پروفایل‌هایی را که باید برای عملگرهای گوناگون فعال شوند تغییر دهید.

فهرستی از عملگرهای موجود در این پنجره نمایش داده می‌شود که از این قرار است:

- برنامه‌ی جاری: این عملگر زمانی فعال می‌شود که شما به برنامه‌ی جاری می‌روید.
- خواندن همه: زمانی فعال می‌شود که با استفاده از فرمان «خواندن همه» می‌خوانید.

جهت تغییر پروفایلی که باید بطور خودکار برای عملگری فعال شود، -ابتدا- عملگر را انتخاب کرده، سپس پروفایل مورد نظر را از فهرست پروفایل‌ها انتخاب کنید. اگر نمی‌خواهید پروفایلی از پروفایل‌های پیکربندی استفاده شود، می‌توانید گزینه‌ی «(پیکربندی معمولی)» را انتخاب کنید.

برای بازگشت به پنجره‌ی پروفایل‌های پیکربندی دکمه‌ی «بستن» را فشار دهید.

#### ویرایش کردن یک پروفایل پیکربندی

اگر شما پروفایلی را بطور دستی فعال کرده باشید، هر تنظیمی را که تغییر بدهید در آن پروفایل ذخیره خواهد شد. در غیر این صورت، هرگونه تنظیمی که تغییر می‌دهید در آخرین پروفایلی که توسط عملگر فعال شده‌است ذخیره می‌شود. چنانچه برای مثال، پروفایلی را به برنامه‌ی Notepad مربوط کرده باشید، و به برنامه‌ی Notepad بروید، هر تنظیم تغییر‌یافته‌ای در آن پروفایل -مربوط به Notepad- ذخیره خواهد شد. سر‌انجام، اگر نه پروفایل‌دستی‌فعال‌شده‌ای باشد، نه پروفایلی که بواسطه‌ی یک عملگر فعال شده باشد، هر تنظیمی را که تغییر می‌دهید در پیکربندی معمولی ذخیره خواهد شد.

برای ویرایش کردن پروفایل مربوط به «خواندن همه» باید بطور دستی آن پروفایل را فعال کنید.

#### غیرفعال کردن موقت عملگرها

برخی اوقات مفید است که بتوان همه‌ی عملگرها را غیرفعال کرد. مثلاً، می‌خواهید بدون مزاحمت و دخالت عملگرها، پروفایلی را که دستی فعال شده یا پروفایل پیکربندی معمولی را ویرایش کنید. می‌توانید این کار را با علامت زدن کادر «غیرفعال کردن موقتی همه‌ی عملگرها» انجام دهید.

برای غیرفعال کردن عملگرها از هر جایی که هستید، لطفا با استفاده از پنجره‌ی فرمان‌های ورودی یک حرکت لمسی یا صفحه‌کلیدی سفارشی اختصاص دهید.

#### فعال کردن یک پروفایل پیکربندی با استفاده از فرمان‌های ورودی

می‌توانید برای فعال کردن هر پروفایلی که اضافه می‌کنید، یک یا چند کلید فرمان اختصاص دهید. به پروفایل‌های پیکربندی بطور پیش‌فرض کلیدی اختصاص داده نشده‌است. می‌توانید برای فعال کردن یک پروفایل، با استفاده از پنجره‌ی مدیریت فرمان‌های ورودی کلیدی اضافه کنید. هر پروفایل مورد خاص خودش را تحت دسته‌ی پروفایل‌های پیکربندی دارد. وقتی نام یک پروفایل را تغییر می‌دهید، هر کلیدی که قبلا به آن پروفایل اختصاص داده بودید، همچنان موجود خواهد بود. حذف یک پروفایل، کلید یا کلیدهای مربوط به آن پروفایل را بطور خودکار پاک خواهد کرد.

### محل فایلهای پیکربندی

نسخه‌های قابل حمل NVDA، تمام تنظیمات و افزونه‌ها را در زیرشاخه‌ای به نام userConfig که در شاخه‌ی NVDA یافت می‌شود ذخیره می‌کنند.

نسخه‌های نصب‌شده‌ی NVDA، فایل‌های یاد‌شده را در شاخه‌ی ویژه‌ی NVDA در پروفایل کاربری ویندوز شما ذخیره می‌کنند. یعنی این‌که هر کاربری در سیستم، می‌تواند تنظیمات مخصوص خود را برای NVDA داشته باشد. برای باز کردن پوشه‌ی تنظیمات خود از هر جا، می‌توانید از پنجره‌ی مدیریت فرمان‌های ورودی برای افزودن یک کلید سفارشی استفاده کنید. علاوه بر این، در نسخه‌ی نصب‌شده‌ی NVDA از منوی Start می‌توانید به این نشانی بروید: programs -> NVDA -> explore user configuration.

تنظیمات NVDA که هنگام اجرا در صفحه‌ی ورود یا صفحات کنترل حساب کاربر (UAC) به کار می‌روند، در پوشه‌ی systemConfig در شاخه‌ی محل نصب NVDA ذخیره می‌شوند. معمولاً این پوشه‌ی تنظیمات نباید دستکاری شود. برای تغییر دادن این تنظیمات، زمانی که در ویندوز هستید، آن‌گونه که می‌خواهید NVDA را تنظیم کنید، پیکربندی را ذخیره کنید، سپس دکمه‌ی «استفاده از تنظیمات ذخیره‌شده‌ی فعلی در صفحه‌ی ورودی و دیگر صفحات امن» را در دسته‌ی «تنظیمات عمومی» موجود در پنجره‌ی تنظیمات NVDA فشار دهید.

## دسترسیِ راه دور

با قابلیت داخلی دسترسی راه دور NVDA، می‌توانید یک رایانه دیگر که NVDA روی آن اجرا می‌شود را کنترل کنید یا به کسی اجازه دهید رایانه شما را کنترل کند. این کار، ارائه یا دریافت کمک، همکاری یا دسترسی از راه دور به رایانه خودتان را آسان می‌کند.

برای امنیت شما، دسترسی راه دور به طور پیش‌فرض غیرفعال است. می‌توانید دسترسی از راه دور را در تنظیمات دسترسی راه دور فعال کنید.

### شروع به کار

پیش از آغاز، مطمئن شوید که NVDA روی هر دو رایانه نصب و اجرا شده است. همچنین مطمئن شوید که گزینه فعال‌سازی دسترسی راه دور در تنظیمات دسترسی از راه دور روی هر دو رایانه علامت‌دار باشد. در این صورت، قابلیت دسترسی راه دور از منوی ابزارها در NVDA در دسترس خواهد بود و نیازی به دانلود یا نصب اضافی نیست.

اگر NVDA در حالت امن اجرا شود، نمی‌توانید به صورت دستی یک جلسه دسترسی راه دور جدید را آغاز کنید. با این حال، اگر تنظیم «اتصال خودکار پس از آغاز به کار NVDA» فعال باشد، NVDA همچنان به طور خودکار یک جلسه دسترسی راه دور جدید را آغاز خواهد کرد. در حالت امن همچنان می‌توانید به صورت دستی اتصال را قطع کنید.

### راه‌اندازی یک جلسه‌ی دسترسی راه دور

جلسات دسترسی راه دور از طریق پنجره‌ی محاوره‌ای اتصال دسترسی راه دور تنظیم می‌شوند. منوی NVDA را باز کنید و ابزارها را انتخاب کنید. سپس «دسترسی راه دور» و بعد «اتصال...» را انتخاب نمایید. یا از هر جایی کلیدهای «NVDA+Alt+R» را فشار دهید.

#### انتخاب حالت (کنترل‌کننده یا کنترل‌شونده)

شما باید تصمیم بگیرید که کدام رایانه قرار است کنترل شود (رایانه کنترل‌شونده) و کدام رایانه قرار است کنترل را انجام دهد (رایانه کنترل‌کننده).

جعبه‌ی کشویی حالت به شما این امکان را می‌دهد که انتخاب کنید آیا این رایانه کنترل‌شونده باشد (یعنی فرد دیگری با رایانه شما کار کند) یا کنترل‌کننده باشد (یعنی شما با رایانه شخص دیگری کار کنید).

- اگر نیاز دارید فرد دیگری به شما در کار با رایانه‌تان کمک کند، گزینه‌ی «اجازه دهید این رایانه کنترل شود» را انتخاب کنید.
- اگر قصد دارید به فرد دیگری در کار با رایانه‌اش کمک کنید، گزینه «کنترل رایانه دیگر» را انتخاب کنید.

#### اتصال به یک سِروِر موجود (میزبان و کلید ارائه شود)

در این حالت، فرد دیگر یا اتصال را از طریق یک سِروِر واسط آغاز کرده است، یا خودش میزبان اتصال به صورت محلی است.

1. برای سِروِر، گزینه‌ی «استفاده از سِروِر موجود» را انتخاب کنید.
2. در قسمت میزبان، نشانی میزبان را وارد کنید (و اگر درگاه هم داده شده است، آن را نیز وارد نمایید).
   - شما می‌توانید برای اتصال به درگاه مورد نظر، پس از نشانی میزبان، یک دونقطه (:) و شماره‌ی درگاه را اضافه کنید. برای مثال: `example.com:1234`.
3. در قسمت کلید، کلیدی را که ارائه شده وارد کنید. دقت کنید که کلید را دقیقاً همان‌طور که داده شده وارد کنید.
4. دکمه‌ی OK را فشار دهید.

#### شروع اتصال از طریق یک سِروِر رله

اگر می‌خواهید به شخص دیگری اجازه دهید از طریق اینترنت به شما متصل شود، ساده‌ترین روش استفاده از یک سرور رله است. برای این کار:

1. برای سِروِر، گزینه‌ی «Uاستفاده از سِروِر موجود» را انتخاب کنید.
2. برای میزبان، نام میزبان یک سِروِر رله مانند nvdaremote.com را وارد کنید. شما باید این نشانی را به فرد دیگر ارائه دهید.
   - می‌توانید برای مشخص کردن درگاه مورد نظر، پس از نام میزبان، یک دونقطه (:) و شماره‌ی درگاه را اضافه کنید. برای مثال، `example.com:1234`.
3. برای کلید، یک کلید طولانی و سخت برای حدس زدن انتخاب کنید یا دکمه «تولید کردن کلید» را فشار دهید تا یک کلید به صورت خودکار تولید شود. شما باید این کلید را به فرد دیگر ارائه دهید.
   - توجه کنید که این کلید هم به عنوان شناسه‌ی جلسه و هم به عنوان رمز عبور عمل می‌کند؛ بنابراین بسیار مهم است که حدس زدن آن دشوار باشد.
4. دکمه‌ی OK را فشار دهید.
5. جزئیات اتصال (مانند میزبان و کلید) را به فرد دیگر بدهید تا بتواند متصل شود.

#### استفاده از NVDA به عنوان سِروِر

اگر نمی‌خواهید از سِروِر رله استفاده کنید یا در حال اتصال از طریق شبکه محلی هستید:

1. برای سِروِر، گزینه‌ی «میزبانی محلی» را انتخاب کنید.
2. اگر از طریق اینترنت متصل می‌شوید، می‌توانید دکمه «دریافت آی‌پی خارجی» را فشار دهید تا نشانی آی‌پی خارجی (قابل مشاهده در اینترنت) خود را نمایش دهید. شما باید این آی‌پی خارجی را به شخص دیگر ارائه دهید.
3. اگر از طریق شبکه محلی متصل می‌شوید، باید آی‌پی محلی خود را به شخص دیگر ارائه دهید. یافتن این مورد در این سند توضیح داده نشده است.
4. برای درگاه، درگاهی را که می‌خواهید برای اتصالات ورودی از راه دور استفاده کنید وارد نمایید. شخص دیگر نیز به این مورد نیاز خواهد داشت.
   - این درگاه باید درگاهی باشد که توسط هیچ سرویس دیگری استفاده نمی‌شود.
   - به طور پیش‌فرض، دسترسی راه دور از درگاه ۶۸۳۷ استفاده می‌کند.
   - اگر از طریق اینترنت متصل می‌شوید، ممکن است نیاز باشد درگاه را فوروارد کنید. این سند نحوه فوروارد کردن درگاه‌ها را توضیح نمی‌دهد. ممکن است لازم باشد برای انجام این کار با مدیر شبکه‌ی خود تماس بگیرید.
5. برای کلید، یک کلید طولانی و سخت برای حدس زدن انتخاب کنید یا دکمه «تولید کردن کلید» را فشار دهید تا به صورت خودکار یک کلید ایجاد شود. شما باید این کلید را به شخص دیگر ارائه دهید.
   - توجه کنید که این کلید هم به عنوان شناسه‌ی جلسه و هم به عنوان گذرواژه عمل می‌کند، بنابراین بسیار مهم است که حدس زدن آن دشوار باشد.
6. دکمه‌ی OK را فشار دهید.
7. جزئیات اتصال (مانند میزبان و کلید) را به شخص دیگر ارائه دهید تا بتواند متصل شود.

### استفاده از دسترسی راه دور

پس از فعال شدن یک جلسه‌ی دسترسی راه دور، می‌توانید بین کنترل رایانه راه دور و رایانه خودتان جابجا شوید، کلیپ‌بورد خود را به اشتراک بگذارید و جلسه راه دور را بی‌صدا کنید:

- برای جابجایی بین کنترل و بازگشت به رایانه خودتان، کلیدهای «NVDA+Alt+Tab» را فشار دهید.
- متن را از کلیپ‌بورد خود به کامپیوتر دیگر ارسال کنید؛ برای این کار منوی NVDA را باز کنید، سپس گزینه‌ی ابزارها، بعد دسترسی راه دور، و در نهایت ارسال کلیپ‌بورد را انتخاب کنید.
- اگر به عنوان رایانه‌ی کنترل‌کننده متصل هستید، برای بی‌صدا کردن خروجی گفتار رایانه‌ی راه دور روی رایانه‌ی خود، منوی NVDA را باز کنید، سپس گزینه‌ی ابزارها، بعد دسترسی راه دور، و در نهایت بی‌صدا کردن راه دور را انتخاب کنید.
- اگر به عنوان رایانه‌ی کنترل‌کننده متصل هستید، برای ارسال دستور control+alt+delete به رایانه‌ی کنترل‌شونده، منوی NVDA را باز کنید، سپس گزینه‌ی ابزارها، بعد دسترسی راه دور)، و در نهایت ارسال control+alt+delete را انتخاب کنید. برای اینکه این کار انجام شود، رایانه‌ی کنترل‌شونده باید یک نسخه‌ی نصب‌شده از NVDA را اجرا کند. علاوه بر این، بسته به تنظیمات رایانه‌ی کنترل‌شونده، این قابلیت ممکن است همیشه کار نکند.

### خلاصه کلیدهای دسترسی راه دور

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
فعال یا غیرفعال کردن اتصال از راه دور | `NVDA+alt+r` | یک جلسه‌ی جدید دسترسی راه دور را آغاز می‌کند یا اگر جلسه‌ای در حال اجرا باشد، از آن قطع اتصال می‌کند.
تعویض کنترل | `NVDA+alt+tab` | بین کنترل کامپیوتر راه دور و کامپیوتر محلی جابجا می‌شود.
اتصال | ندارد | یک جلسه‌ی جدید دسترسی راه دور را آغاز می‌کند. این گزینه در حالت امن در دسترس نیست.
کپی لینک | ندارد | یک لینک به جلسه راه دور را در کلیپ‌بورد کپی می‌کند.
قطع اتصال | ندارد | یک جلسه‌ی فعال دسترسی راه دور را پایان می‌دهد.
بی‌صدا کردن راه دور | ندارد | صدای گفتار دریافتی از رایانه‌ی راه دور را بی‌صدا یا فعال می‌کند.
ارسال کلیپ‌بورد | ندارد | محتوای کلیپ‌بورد را به رایانه‌ی راه دور ارسال می‌کند.
ارسال `control+alt+delete` | ندارد | `control+alt+delete` را به رایانه‌ی کنترل شونده می‌فرستد.

## افزونه‌ها و فروشگاه افزونه‌ها

افزونه‌ها بسته‌های نرم‌افزاری هستند که کارکردهای جدید یا تغییریافته‌ای را برای NVDA ارائه می‌دهند. آن‌ها توسط انجمن NVDA و سازمان‌های بیرون از انجمن، مانند فروشندگان تجاری توسعه می‌یابند. افزونه‌ها ممکن است هرکدام از کارهای زیر را انجام دهند:

- پشتیبانی از برنامه‌های معینی را اضافه می‌کنند یا بهبود می‌بخشند.
- پشتیبانی از نمایشگرهای بریل یا موتورهای متن‌به‌گفتار بیشتری را فراهم می‌کند.
- امکاناتی به NVDA اضافه می‌کند یا امکاناتی را تغییر می‌دهد.

فروشگاه افزونه‌های NVDA اجازه می‌دهد بسته‌های افزونه‌ها را مرور و مدیریت کنید. همه‌ی افزونه‌هایی که در فروشگاه افزونه‌ها موجود است را می‌توانید به رایگان دانلود کنید. با این حال، برخی از آن‌ها ممکن است از کاربران بخواهند برای مجوز یا نرم‌افزار اضافی قبل از استفاده از آن‌ها، هزینه پرداخت کنند. موتورهای متن‌به‌گفتار تجاری یک مثال برای چنین افزونه‌هایی اند. چنانچه افزونه‌ای با اجزای پولی نصب کنید و نظرتان درباره‌ی استفاده از آن تغییر کند، افزونه را می‌توانید به‌راحتی حذف کنید.

فروشگاه افزونه‌ها از زیرمنوی ابزارها در منوی NVDA قابل دسترس است. برای دسترسی به فروشگاه افزونه‌ها در هرجا، با استفاده از پنجره‌ی فرمان‌های ورودی، یک کلید سفارشی اختصاص بدهید.

### مرور افزونه‌ها

هنگامی که فروشگاه افزونه‌ها باز شود، فهرستی از افزونه‌ها نمایش می‌یابد. اگر پیش از این افزونه‌ای نصب نکرده‌اید، فروشگاه به فهرستی از افزونه‌ها که برای نصب موجود اند باز خواهد شد. اگر افزونه‌هایی نصب کرده‌اید، فهرست، افزونه‌های نصب‌شده‌ی فعلی را نمایش خواهد داد.

با انتخاب یک افزونه توسط جهتنماهای بالا و پایین، جزئیات افزونه نمایش خواهد یافت. افزونه‌ها دارای کنش‌های مرتبطی هستند که می‌توانید از طریق منوی کنش‌ها به آن دست یابید؛ مانند نصب کردن، راهنمایی، غیرفعال کردن و حذف کردن. کنش‌های موجود بر اساس اینکه افزونه نصب شده یا نه، یا اینکه فعال یا غیرفعال است، تغییر می‌کند.

#### نماهای فهرستی افزونه‌ها

نماهای متفاوتی برای افزونه‌های نصب‌شده، قابل بروزرسانی، موجود و ناسازگار وجود دارد. برای تغییر نمای افزونه‌ها، سربرگ فعال فهرست افزونه‌ها را با `control+tab` تغییر دهید. همچنین می‌توانید با `tab` به فهرستِ نماها بروید و با جهتنماهای `چپ` و `راست` روی آن حرکت کنید.

#### فیلتر کردن افزونه‌ها بر اساس فعال یا غیرفعال

معمولا یک افزونه‌ی نصب‌شده فعال است، یعنی در حال اجرا و در دسترس NVDA است. با این حال، بعضی از افزونه‌های نصب‌شده‌ی شما ممکن است روی وضعیت غیرفعال تنظیم شوند. بدین معنی که این افزونه‌ها استفاده نخواهند شد و کارکردهای آن‌ها طی نشست فعلی NVDA شما در دسترس نخواهد بود. شما ممکن است افزونه‌ای را غیرفعال کرده باشید، چون با افزونه‌ی دیگری یا برنامه‌ی معینی تداخل داشته‌است. NVDA هم ممکن است افزونه‌های مشخصی را غیرفعال کند، اگر هنگام بروزرسانی NVDA معلوم شود با نسخه‌ی جدید NVDA سازگار نیستند. هرچند اگر چنین اتفاقی بیفتد به شما هشدار داده خواهد شد. افزونه‌ها را می‌توان غیرفعال کرد اگر مثلا برای مدت طولانی به آن‌ها نیاز ندارید؛ ولی نمی‌خواهید حذفشان کنید چون انتظار دارید در آینده بخواهید از آن‌ها استفاده کنید.

فهرست افزونه‌های نصب‌شده و ناسازگار را می‌توان با وضعیت فعال یا غیرفعالشان فیلتر کرد. بطور پیش‌فرض هر دو گروه افزونه‌های فعال و غیرفعال نشان داده می‌شوند.

#### شامل افزونه‌های ناسازگار

افزونه‌های در دسترس و قابل بروزرسانی را می‌توان بر اساس اینکه شامل افزونه‌های ناسازگار بشوند که برای نصب موجود است فیلتر کرد.

#### فیلتر کردن افزونه‌ها بر اساس کانال

افزونه‌ها را می‌توان در چهار کانال توضیع کرد:

- پایدار: افزونه‌نویس این را به عنوان یک نسخه‌ی آزموده همراه با نسخه‌ی پایدار NVDA منتشر کرده‌است.
- بتا: این افزونه ممکن است نیازمند تست‌های بیشتری باشد، ولی برای بازخورد گرفتن از کاربر منتشر شده‌است. برای پذیرندگان اولیه پیش‌نهاد می‌شود.
- در دست توسعه: این کانال برای استفاده‌ی توسعه‌دهندگان افزونه‌ها پیش‌نهاد می‌شود که واسط‌های برنامه‌نویسی منتشر‌نشده را آزمایش کنند. تست‌کنندگان آلفای NVDA ممکن است نیازمند استفاده از نسخه‌ی در دست توسعه‌ی افزونه‌شان باشند.
- بیرونی: افزونه‌هایی که از منابع بیرونی، خارج از فروشگاه افزونه‌ها نصب شده‌اند.

برای فهرست کردن افزونه‌ها تنها برای کانال‌های خاص، انتخاب فیلتر کانال را تغییر دهید.

#### جستجوی افزونه‌ها

برای جستجوی افزونه‌ها، از کادر متنی جستجو استفاده کنید. می‌توانید با زدن `shift+tab` از فهرست افزونه‌ها به آن برسید. یک یا دو کلید‌واژه برای نوع افزونه‌ای که می‌خواهید پیدا کنید تایپ کنید، سپس با `tab` به فهرست افزونه‌ها برگردید. چنانچه متن جستجو در شناسه‌ی افزونه، نام نمایش افزونه، ناشر، نویسنده یا توضیح پیدا شود، افزونه‌ها فهرست می‌شوند.

#### مرتب‌سازی فهرست افزونه‌ها بر اساس ستون

به طور پیش‌فرض، فهرست افزونه‌ها بر اساس نام نمایشی افزونه‌ها مرتب می‌شود. می‌توانید از جعبه‌ی کشویی «مرتب‌سازی بر اساس ستون» برای مرتب‌سازی فهرست بر اساس ستون‌های موجود در هر سربرگ استفاده کنید. برای مثال، ممکن است بخواهید افزونه‌ها را بر اساس ناشر، نسخه‌ی موجود و غیره مرتب کنید. افزونه‌ها را می‌توان به ترتیب صعودی یا نزولی مرتب کرد.

### کنش‌های افزونه‌ها

افزونه‌ها کنش‌های مرتبطی مانند نصب کردن، راهنمایی، غیرفعال کردن و حذف کردن دارند. این کنش‌ها برای یک افزونه در فهرست افزونه‌ها، می‌تواند با باز کردن یک منو از طریق فشردن کلید `applications`، `اینتر`، یک بار راست‌کلیک یا دوبار کلیک روی افزونه، در دسترس باشد. این منو از راه دکمه‌ی «کنش‌ها» در جزئیات افزونه‌ی انتخاب‌شده نیز در دسترس است.

#### نصب افزونه‌ها

فقط چون یک افزونه در فروشگاه افزونه‌های NVDA هست، بدین معنی نیست که توسط NV Access یا کس دیگری تایید و بررسی شده باشد. بسیار مهم است که تنها افزونه‌هایی را نصب کنید که به منبع آن‌ها اعتماد دارید. قابلیت‌های افزونه‌ها درون NVDAنامحدود است. این میتواند شامل دسترسی به داده‌های شخصی شما و یا حتی تمام سیستم باشد.

می‌توانید با مرور افزونه‌های موجود افزونه‌ها را نصب و بروز کنید. یک افزونه را از زبانه‌ی افزونه‌های موجود یا افزونه‌های قابل بروزرسانی انتخاب کنید. سپس از کنش‌های بروزرسانی، نصب کردن یا جایگزین کردن برای آغاز نصب استفاده کنید. اگر بارگیری یا نصب با خطا مواجه شد، می‌توانید دوباره نصب را امتحان کنید. همچنین امکان لغو نصب قبل از خروج از فروشگاه افزونه‌ها وجود دارد.

شما همچنین می‌توانید چند افزونه را یکجا نصب کنید. می‌توانید این کار را با انتخاب چند افزونه از سربرگ افزونه‌های موجود انجام بدهید، سپس منوی محتوایی موارد انتخاب‌شده را باز کنید و گزینه‌ی نصب موارد انتخاب‌شده را فعال کنید.

برای نصب افزونه‌ای که شما از خارج از فروشگاه افزونه‌ها به دست آورده اید، نصب را از دکمه‌ی منبع خارجی فشار دهید. این به شما امکان می‌دهد به دنبال یک بسته‌ی افزونه (فایل `.nvda-addon`) جایی روی کامپیوتر خود یا روی یک شبکه بگردید. بمحض اینکه بسته‌ی افزونه را باز می‌کنید، فرایند نصب آغاز می‌شود.

اگر NVDA روی سیستم شما نصب‌شده و درحال اجرا باشد، می‌توانید یک فایل افزونه را بطور مستقیم از مرورگر یا برنامه‌ی مدیریت فایل باز کنید تا فرایند نصب آغاز شود.

وقتی یک افزونه از منبع خارجی نصب شود، NVDA از شما خواهد خواست که نصب را تایید کنید. بمحض اینکه افزونه نصب شد، NVDA برای اجرای افزونه باید دوباره راه‌اندازی شود. گرچه می‌توانید این فرایند را برای نصب یا بروزرسانی افزونه‌ها به تعویق بیندازید.

بطور پیش‌فرض، بعد از آغاز کار NVDA، چنانچه بروزرسانی برای افزونه‌ها موجود باشد، اطلاع خواهید یافت. برای کسب اطلاعات بیشتر و پیکربندی این رفتار به «اعلان‌های بروزرسانی» مراجعه کنید.

#### حذف افزونه‌ها

برای حذف یک افزونه، افزونه را از فهرست انتخاب کنید و از کنش حذف کردن استفاده کنید. NVDA می‌خواهد که حذف را تایید کنید. همانند نصب، NVDA باید برای حذف کامل افزونه از نو راه‌اندازی شود. تا زمانی که NVDA دوباره راه‌اندازی شود، یک وضعیت «در انتظار حذف» برای افزونه در فهرست نمایش داده می‌شود. همانند نصب کردن، می‌توانید چند افزونه را یک‌باره حذف کنید.

#### غیرفعال و فعال کردن افزونه‌ها

برای غیرفعال کردن یک افزونه، از کنش غیرفعال کردن استفاده کنید. برای فعال کردن یک افزونه که از قبل غیرفعالش کرده‌اید، از کنش فعال کردن استفاده کنید. اگر وضعیت افزونه "فعال" باشد، می‌توانید آن را غیرفعال کنید و اگر "غیرفعال" باشد، می‌توانید آن را فعال کنید. برای هر بار استفاده از کنش فعال یا غیرفعال، وضعیت افزونه تغییر می‌کند تا نشان دهد بعد از راه‌اندازی دوباره‌ی NVDA چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر افزونه قبلا غیرفعال باشد، وضعیت نشان می‌دهد که بعد از راه‌اندازی فعال می‌شود. اگر افزونه پیش از این فعال باشد، وضعیت نشان می‌دهد که بعد از راه‌اندازی غیرفعال خواهد شد. دقیقا مثل وقتی که افزونه‌ای را نصب یا حذف می‌کنید، نیاز دارید که NVDA را برای اِعمال تغییرات از نو راه‌اندازی کنید. همچنین می‌توانید چند افزونه را با هم فعال یا غیرفعال کنید. چند افزونه را در سربرگ افزونه‌های موجود انتخاب کنید. سپس، منوی محتوایی انتخاب را فعال کرده و کنش مناسب را انتخاب کنید.

#### بازبینی افزونه‌ها و خواندن نظرات

ممکن است بخواهید نظرات سایر کاربرانی که یک افزونه را تجربه کرده‌اند را بخوانید، مثلاً پیش از نصب آن، یا زمانی که در حال یادگیری استفاده از آن هستید. همچنین، ممکن است بازخورد شما از افزونه‌هایی که امتحان کردید برای دیگر کاربران مفید باشد. برای خواندن نظرات یک افزونه، آن را انتخاب و از کنش «بازبینی‌های انجمن» استفاده کنید. این کنش به یک صفحه‌ی بحث در گیتهاب لینک شده‌است که می‌توانید در آن صفحه بازبینی‌های یک افزونه را بخوانید یا نظرتان را بنویسید. لطفا توجه داشته باشید که این جایگزین ارتباط مستقیم با توسعه‌دهندگان افزونه‌ها نمی‌شود. در عوض، هدف این ویژگی اشتراک‌گذاری بازخورد است تا به کاربران کمک کند تصمیم بگیرند که آیا یک افزونه برای آن‌ها مفید است یا خیر.

#### تغییر کانال به‌روزرسانی خودکار

می‌توانید کانال‌های به‌روزرسانی خودکار افزونه‌ها را از طریق برگه‌های «افزونه‌های نصب‌شده» و «قابل به‌روزرسانی» مدیریت کنید. وقتی بروزرسانی خودکار افزونه‌ها فعال باشد، افزونه‌ها به طور پیش‌فرض از همان کانالی که نصب شده‌اند بروزرسانی خواهند شد. از منوی کنش‌های یک افزونه و با استفاده از زیرمنوی «کانال بروزرسانی»، می‌توانید کانال‌هایی را که افزونه به طور خودکار به آن‌ها بروزرسانی می‌شود، تغییر دهید.

گزینه | رفتار
--- | ---
پیش‌فرض | افزونه از کانال بروزرسانی پیش‌فرض پیروی خواهد کرد.
همان | افزونه در همان کانال فعلی باقی خواهد ماند.
هرکدام | افزونه بدون توجه به کانال، به طور خودکار به جدیدترین نسخه به‌روزرسانی خواهد شد.
بروز نشود | افزونه به طور خودکار به‌روزرسانی نخواهد شد.
پایدار | افزونه به طور خودکار به نسخه‌های پایدار بروز خواهد شد.
بتا یا در دست توسعه | افزونه به طور خودکار به نسخه‌های بتا یا در دست توسعه به‌روزرسانی خواهد شد.
بتا | افزونه به طور خودکار به نسخه‌های بتا بروز خواهد شد.
در دست توسعه | افزونه به طور خودکار به نسخه‌های در دست توسعه بروز خواهد شد.

### افزونه‌های ناسازگار

بعضی از افزونه‌های قدیمی ممکن است دیگر با نسخه‌ی NVDA‌ای که دارید سازگار نباشند. اگر از نسخه‌ای قدیمی از NVDA استفاده می‌کنید، برخی از افزونه‌های جدید هم ممکن است با آن سازگار نباشند. تلاش برای نصب یک افزونه‌ی ناسازگار، ممکن است خطایی را نتیجه دهد که توضیح می‌دهد چرا افزونه ناسازگار در نظر گرفته شده‌است.

برای افزونه‌های قدیمیتر، می‌توانید با مسؤولیت خودتان، ناسازگاری را نادیده بگیرید. افزونه‌های ناسازگار ممکن است با نسخه‌ی NVDA شما کار نکنند و باعث رفتار ناپایدار و غیرمنتظر از جمله توقف و خطا شوند. می‌توانید هنگام فعال کردن یا نصب یک افزونه، سازگاری آن افزونه را نادیده بگیرید. اگر افزونه‌ی ناسازگار بعدها باعث مشکلاتی بشود، میتوانید آن را غیرفعال یا حذف کنید.

اگر با اجرای NVDA مشکلی دارید، و بتازگی یک افزونه را نصب یا بروز کرده اید، بویژه اگر آن افزونه ناسازگار باشد، ممکن است بخواهید تلاش کنید NVDA را موقتا با افزونه‌های غیرفعال راه‌اندازی کنید. برای راه‌اندازی دوباره‌ی NVDA با افزونه‌های غیرفعال، هنگام خروج از NVDA، گزینه‌ی مناسب را انتخاب کنید. از سوی دیگر، می‌توانید از گزینه‌ی خط فرمان `--disable-addons` استفاده کنید.

می‌توانید افزونه‌های ناسازگار موجود را با استفاده از زبانه‌های افزونه‌های موجود و قابل بروزرسانی مرور کنید. می‌توانید افزونه‌های ناسازگار نصب‌شده را با استفاده از زبانه‌ی افزونه‌های ناسازگار مرور کنید.

## ابزارهای بیشتر

### نمایشگر وقایع (Log Viewer)

نمایشگر وقایع که زیر ابزارها در منوی NVDA یافت می‌شود، به شما امکان می‌دهد خروجی اتفاقاتی را که از زمان شروع آخرین نشست NVDA تا کنون رخ داده‌است، مشاهده کنید.

جدا از خواندن محتوا، می‌توانید یک نسخه از فایل لاگ را ذخیره کنید، یا نمایشگر را نوسازی کنید تا خروجی جدید اتفاقاتی را که بعد از باز کردن نمایشگر تولید شده‌است بارگذاری کند. این کنش‌ها زیرِ منوی وقایع در نمایشگر وقایع قرار دارند.

فایلی که هنگام باز کردن نمایشگر وقایع نمایش داده می‌شود، روی رایانه‌ی شما در نشانی `%temp%\nvda.log` ذخیره می‌شود. هر بار که NVDA شروع به کار کند، یک فایل لاگ جدید ایجاد می‌شود. وقتی این اتفاق بیفتد، فایل لاگ نشست قبلی NVDA به مسیر `%temp%\nvda-old.log` منتقل می‌شود.

شما همچنین می‌توانید بدون باز کردن نمایشگر وقایع، بخشی از فایل لاگ فعلی را در کلیپ‌برد کپی کنید.

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
باز کردن نمایشگر وقایع | `NVDA+f1` | نمایشگر وقایع را باز کرده و اطلاعات توسعه‌دهنده درباره‌ی پیمایشگر جاری را نمایش می‌دهد.
کپی کردن بخشی از وقایع در کلیپ‌برد | `NVDA+control+shift+f1` | با یک بار فشردن، روی محتوای لاگ که باید ضبط شود نقطه‌ی آغاز می‌گذارد. وقتی برای بار دوم فشرده شود، محتوای لاگ را از نقطه‌ی آغاز در کلیپ‌برد کپی می‌کند.

### گفتارنما

یک پنجره‌ی شناور در اختیار توسعه‌دهندگان بینای نرم افزار یا افرادی که NVDA را به تماشاگران بینا نشان می‌دهند قرار دارد، که به آن‌ها امکان می‌دهد همه‌ی متنی را که NVDA در حال حاضر می‌خوانَد نمایش دهند.

برای فعال کردن گفتارنما، گزینه‌ی «گفتارنما» را که در منوی NVDA زیر منوی «ابزارها» قرار دارد علامت بزنید. (روی گزینه‌ی یاد‌شده اینتر بزنید.) برای غیرفعال کردن این گزینه، علامت این جزء منو را بردارید. (روی آن اینتر بزنید.)

گفتارنما یک کادر علامت‌زدنی با عنوان «گفتارنما را در آغاز کار نشان بده» در بر دارد. چنانچه این کادر را علامت بزنید، گفتارنما هنگامی که NVDA شروع به کار می‌کند، باز خواهد شد. پنجره‌ی گفتارنما همواره سعی خواهد کرد با همان ابعاد و در همان موقعیتی که آخرین بار بسته شده، باز شود.

هنگامی که گفتارنما فعال است، پیوسته محتوای خود را روزامد می‌کند تا همیشه آخرین متنی را که NVDA خوانده‌است نشان دهد. با این حال، اگر شما موس را روی پنجره‌ی گفتارنما نگه دارید یا فرمان‌پذیری را به داخل پنجره ببرید، NVDA موقتاً بروز‌رسانی پنجره را متوقف می‌کند، تا بتوانید به آسانی محتوای موجود را انتخاب کرده و یا کپی کنید.

برای فعال یا غیرفعال کردن گفتارنما از هر جایی که هستید، لطفاً با استفاده از پنجره‌ی محاوره‌ای فرمان‌های ورودی فرمان مورد نظرتان را اختصاص دهید.

### بریل‌نما

یک پنجره‌ی شناور در اختیار توسعه‌دهندگان بینای نرم افزار یا افرادی که NVDA را به تماشاگران بینا نشان می‌دهند قرار دارد، که به آن‌ها امکان می‌دهد تا خروجی بریل و متن معادل با هر نویسه‌ی بریل را ببینند. بریل‌نما می‌تواند همزمان با یک نمایشگر بریل فیزیکی استفاده شود. این نمایشگر با تعداد خانه‌های دستگاه فیزیکی مطابقت خواهد داشت. هنگامی که بریل‌نما فعال است، پیوسته بروز می‌شود تا خط بریلی که ممکن است روی نمایشگر بریل فیزیکی نمایش داده شود را به شما نشان دهد.

برای فعال کردن بریل‌نما، گزینه‌ی «بریل‌نما» را از گزینه‌ی ابزارها، با اینتر علامت‌دار کنید. برای غیرفعال کردن، گزینه‌ی یادشده را با اینتر بدون علامت کنید.

نمایشگرهای بریل فیزیکی معمولا دکمه‌هایی برای جابجا کردن محتوای نمایشگر به عقب و جلو دارند. برای فعال کردن امکان جابجایی روی ابزار بریل‌نما، از پنجره‌ی مدیریت فرمان‌های ورودی برای اختصاص دادن کلیدهایی برای عقب بردن و جلو بردن نمایشگر استفاده کنید.

بریل‌نما یک کادر علامت‌زدنی با عنوان «بریل‌نما را در آغاز کار نشان بده» در بر دارد. چنانچه این کادر را علامت بزنید، بریل‌نما هنگامی که NVDA شروع به کار می‌کند، باز خواهد شد. پنجره‌ی بریل‌نما همواره سعی خواهد کرد با همان ابعاد و در همان موقعیتی که آخرین بار بسته شده، باز شود.

پنجره‌ی بریل‌نما، یک کادر علامت‌زدنی به عنوان «نگه‌داشتن موس روی یک خانه برای رفتن به خانه‌ی موردِ نظر» هم دارد، که به طور پیش‌فرض بدون علامت است. چنانچه علامت‌دار باشد، نگه‌داشتن موس روی یک خانه‌ی بریل، فرمان «جابجایی به خانه‌ی بریل» را برای آن خانه اجرا می‌کند. این کار اغلب برای جابجایی نشانگر یا اجرای یک فرمان روی یک کنترل انجام می‌شود. این کار برای آزمودن NVDA که آیا می‌تواند نقش یک خانه‌ی بریل را به‌درستی تقلید کند یا خیر، مفید است. برای جلوگیری از جابجایی به خانه‌ها بطور ناخواسته، این فرمان با تأخیر اجرا می‌شود. موس باید تا زمانی که خانه‌ی بریل سبزرنگ می‌شود، روی خانه بماند. خانه ابتدا زرد، سپس نارنجی، و ناگهان سبز خواهد شد.

برای فعال یا غیرفعال کردن بریل‌نما از هرجا، با استفاده از پنجره‌ی مدیریت فرمان‌های ورودی یک کلید به این فرمان اختصاص بدهید.

### میز فرمان پایتون

میز فرمان پایتون NVDA که در زیرمنوی «ابزارها» در منوی NVDA یافت می‌شود، یک ابزار توسعه‌ای برای NVDA است که برای آسیب‌یابی، بررسی عمومی روند فرایندهای داخلی NVDA، یا بررسی سلسله‌مراتب دسترسی‌پذیری یک برنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد. لطفا برای اطلاعات بیشتر راهنمای توسعه‌دهندگان NVDA را ببینید.

### فروشگاه افزونه‌ها

این فروشگاه افزونه‌های NVDA را باز می‌کند. برای اطلاعات بیشتر، این بخش مفصّل را بخوانید: افزونه‌ها و فروشگاه افزونه‌ها.

### ایجاد نسخه‌ی قابل حمل

این گزینه، پنجره‌ای باز می‌کند که اجازه می‌دهد تا از نسخه‌ی فعلیِ در حال اجرای NVDA، یک نسخه‌ی قابلِ حمل بسازید.

جهت اطلاعات بیشتر، دستورالعمل‌ها را در ایجاد نسخه‌ی قابل حمل دنبال کنید.

### اجرای ابزار تعمیر رجیستری...

گاهی اوقات ممکن است مشکلاتی در رجیستری ویندوز به وجود بیاید که باعث شود NVDA به طور غیرعادی عمل کند. این مشکل می‌تواند مثلاً بر اثر نصب یا حذف برخی برنامه‌ها (مانند Adobe Reader یا Math Player)، همچنین به‌روزرسانی‌های ویندوز و سایر رویدادها ایجاد شود. ابزار تعمیر رجیستری تلاش می‌کند این مشکلات را با تعمیر ورودی‌های دسترسی‌پذیری در رجیستری برطرف کند.

انواع مشکلاتی که این ابزار می‌تواند برطرف کند عبارتند از:

- اعلام کردن «نامشخص» یا «جایگاه» توسط NVDA هنگام حرکت در مرورگرهایی مانند Firefox یا Edge، برنامه‌های ایمیل مانند Thunderbird، فایل اکسپلورر ویندوز، نوار وظیفه و سایر برنامه‌ها.
- عدم توانایی NVDA در جابجایی بین حالت فرمان‌پذیری (فکوس) و حالت مرور زمانی که انتظار دارید این اتفاق بیفتد.
- دکمه‌هایی که قبلاً نام آن‌ها توسط NVDA خوانده می‌شد، ناگهان فقط به صورت «دکمه» اعلام می‌شوند.
- کُند شدن شدید NVDA هنگام حرکت در مرورگرها در حالت مرور.

از آنجا که این ابزار ورودی‌هایی را در رجیستری ویندوز اصلاح می‌کند، برای اجرا شدن به دسترسی مدیر نیاز دارد، درست مانند زمانی که یک برنامه را نصب می‌کنید. اگر کنترل حساب کاربری (UAC) را فعال دارید، که بیشتر کاربران همین‌طور هستند، باید هر پیامی که توسط UAC نمایش داده می‌شود را دنبال کنید تا بتوانید ابزار را با موفقیت اجرا کنید.

### بارگذاری مجدد افزونه‌ها

این گزینه (که در زیرمنوی «ابزارها» در منوی NVDA قرار دارد)، بمحض فعال شدن، ماژول‌های برنامه‌ها و پلاگین‌های عمومی را بدون راه‌اندازی مجدد NVDA بارگذاری می‌کند؛ که می‌تواند مورد استفاده‌ی توسعه‌دهندگان قرار بگیرد. ماژول‌های برنامه (App modules) چگونگی تعامل NVDA با برنامه‌های معین را مدیریت می‌کند. پلاگین‌های عمومی (Global plugins) نحوه تعامل NVDA با همه‌ی برنامه‌ها را مدیریت می‌کند.

فرمان‌های کلیدی زیر هم می‌توانند مفید باشند:

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
بارگذاری مجدد پلاگین‌ها | `NVDA+control+f3` | پلاگین‌های عمومی و ماژول‌های برنامه‌ها را در NVDA دوباره بارگذاری می‌کند.
اعلام نام ماژول برنامه و فایل اجرایی | `NVDA+control+f1` | نام ماژول برنامه را در صورت وجود، و نام فایل اجرایی مربوط به برنامه‌ای که در فکوس صفحه‌کلید است را اعلام می‌کند.

## موتورهای سخنگوی پشتیبانی‌شده

این بخش از راهنما حاوی اطلاعاتی درباره موتورهای سخنگویی است که توسط NVDA پشتیبانی می‌شوند. برای مشاهده‌ی فهرست کامل‌تری از موتورهای سخنگوی رایگان و تجاری که می‌توانید برای استفاده با NVDA خریداری و دانلود کنید، لطفاً به صفحه‌ی صداهای اضافی مراجعه کنید.

### eSpeak NG

موتور سخنگوی eSpeak NG مستقیماً درون NVDA تعبیه شده‌است و برای راه‌اندازی نیازی به درایور یا فایل خاصی که روی سیستم نصب شود ندارد. در ویندوز ۸.۱، NVDA بطور پیش‌فرض از eSpeak-NG استفاده می‌کند. (Windows OneCore بطور پیش‌فرض برای شروع کار NVDA در ویندوز ۱۰ و بالاتر استفاده می‌شود). از آنجایی که این موتور سخنگو داخل NVDA تعبیه شده‌است، گزینه‌ی خوبیست برای هنگامی که NVDA را از روی حافظه‌های موقت USB در سیستم‌های دیگر اجرا می‌کنید.

هر صدایی که در eSpeak NG موجود است، به یک زبان متفاوت سخن می‌گوید. بیش از ۴۳ زبان توسط eSpeak NG پشتیبانی می‌شود.

همچنین برای تغییر دادن صدای eSpeak NG، گونه‌های بسیاری موجود است که می‌توان انتخاب کرد.

### Microsoft Speech API version 4 (SAPI 4)

SAPI 4 یک استاندارد قدیمیتر مایکروسافت برای موتورهای سخنگوی نرم‌افزاری است. NVDA همچنان از این استاندارد پشتیبانی می‌کند؛ در صورتی که کاربران قبلا موتورهای سخن‌گوی SAPI4 را نصب کرده باشند. با این وجود، مایکروسافت دیگر از آن پشتیبانی نمی‌کند و اجزای مورد نیاز این استاندارد دیگر برای دانلود از سایت مایکروسافت موجود نیست.

وقتی از این موتور سخنگو در NVDA استفاده می‌کنید، صداهای موجود (که از دسته‌ی گفتار در پنجره‌ی تنظیمات NVDA یا با استفاده از حلقه‌ی تنظیمات موتور سخنگو در دسترس است)، شامل همه‌ی صداهای تمام موتورهای SAPI 4 نصب‌شده‌ای خواهند بود که روی سیستم شما یافت می‌شود.

### Microsoft Speech API version 5 (SAPI 5)

SAPI 5 یک استاندارد مایکروسافت برای موتورهای سخنگوی نرم‌افزاری است. اگرچه سیستم رایانه‌ی شما، احتمالاً، دست کم یک صدای SAPI 5 را از‌پیش نصب‌شده به همراه دارد، بسیاری از موتورهای سخنگویی که مطابق با این استاندارد هستند را می‌توانید از شرکت‌های مختلفی بخرید یا از وب‌سایت‌های گوناگونی بطور رایگان دانلود کنید. هنگامی که از این موتور سخنگو به همراه NVDA استفاده می‌کنید، صداهای موجود (که از دسته‌ی گفتار در پنجره‌ی تنظیمات NVDA یا با استفاده از حلقه‌ی تنظیمات موتور سخنگو در دسترس است)، همه‌ی صداهای تمام موتورهای SAPI 5 نصب‌شده‌ای که روی سیستم شما یافت می‌شوند را در بر خواهد گرفت.

### بستر گفتار مایکروسافت (Microsoft Speech Platform)

بستر گفتار مایکروسافت صداهایی برای بسیاری از زبان‌ها فراهم کرده‌است که معمولاً از این صداها در توسعه‌ی برنامه‌هایی که بر پایه‌ی سیستم‌های خدمت‌دهنده (سِروِرها) هستند استفاده می‌شود. NVDA هم می‌تواند از این صداها بهره‌مند شود.

برای استفاده از این صداها، شما نیاز دارید که دو جزء تشکیل‌دهنده‌ی آن‌ها را روی سیستمتان نصب کنید:

- فایل‌های مورد نیاز برای اجرای Microsoft Speech Platform (نگارش ۱۱)، x86
- زبان‌های Microsoft Speech Platform (نگارش ۱۱)
  - این صفحه فایل‌های بسیاری برای تشخیص گفتار و تبدیل متن به گفتار را در بر دارد. برای صداها یا زبان‌های مورد نظرتان، فایل‌هایی که حاوی اطلاعات متن به گفتار آن صدا یا زبان هستند را انتخاب و دانلود کنید. به عنوان مثال، فایل MSSpeech_TTS_en-US_ZiraPro.msi یک صدای انگلیسی آمریکایی است.

### صداهای Windows OneCore

ویندوز ۱۰ و بالاتر صداهای جدیدی معروف به «OneCore» یا «صداهایMobile» همراه خود دارند. این صداها برای زبان‌های بسیاری فراهم شده‌است و پاسخگوتر از صداهای مایکروسافت که از Microsoft Speech API نگارش 5 استفاده می‌کنند هستند. NVDA در ویندوز ۱۰ و بالاتر بطور پیش‌فرض از صداهای Windows OneCore استفاده می‌کند. (در نسخه‌های دیگر ویندوز از eSpeak NG بطور پیش‌فرض استفاده می‌شود).

برای افزودن صداهای جدید Windows OneCore، به تنظیمات گفتار (Speech Settings)، واقع در تنظیمات ویندوز بروید. با استفاده از گزینه‌ی «افزودن صداها (Add voices)»، به دنبال زبان مورد نظرتان بگردید. بسیاری زبان‌ها شامل لهجه‌های متعددی هستند. «پادشاهی متحد» و «استرالیایی»، دو گونه از لهجه‌های انگلیسی هستند. «فرانسه»، «کانادا» و سوییس»، از گونه‌های موجود در فرانسوی هستند. زبان عمومیتر (مانند «انگلیسی» و «فرانسوی») را جستجو کنید، سپس لهجه‌ی مورد نظرتان را از فهرست پیدا کنید. زبان‌های دلخواهتان را انتخاب کرده و از دکمه‌ی «Add» برای افزودنشان استفاده کنید. هنگامی که زبان‌ها اضافه شدند، NVDA را دوباره راه بیندازید.

لطفا زبان‌ها و صداهای پشتیبانی‌شده را برای فهرستی از صداهای موجود ببینید.

## نمایشگرهای بریل پشتیبانی‌شده

این بخش حاوی اطلاعاتی درباره نمایشگرهای بریلی است که NVDA پشتیبانی می‌کند.

### نمایشگرهایی که از شناسایی خودکار در پس‌زمینه پشتیبانی می‌کنند

NVDA توانایی شناسایی بسیاری از نمایشگرهای بریل را در پس‌زمینه، بطور خودکار، از طریق یو‌اس‌بی یا بلوتوث دارد. این رفتار، با انتخاب گزینه‌ی «خودکار» به عنوان نمایشگر بریل ترجیحی در پنجره‌ی تنظیمات بریلِ NVDA حاصل می‌شود. این گزینه بطور پیش‌فرض انتخاب شده‌است.

نمایشگرهای زیر از این قابلیت شناسایی خودکار پشتیبانی می‌کنند.

- نمایشگرهای Handy Tech
- نمایشگرهای بریلِ Baum/Humanware/APH/Orbit
- Brailliant، سِری‌های BI/B، از HumanWare
- BrailleNote، از HumanWare
- SuperBraille
- سِری‌های ALVA 6، از Optelec
- سِری‌های Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille، از HIMS
- نمایشگرهای Esys/Esytime/Iris، از Eurobraille
- نمایشگرهای nBraille، از شرکت ناطق
- Seika Notetaker: MiniSeika (۱۶ و ۲۴ خانه‌ای)، نسخه‌ی ۶ و ۶ Pro (۴۰ خانه‌ای)
- نمایشگر بریل Caiku Albatross 46 و ۸۰ خانه‌ای، محصول شرکت Tivomatic
- NLS eReader Zoomax
- هر نمایشگر بریلی که از پرتکل بریل استاندارد HID پشتیبانی کند

### سِری‌های Focus و PACMate از شرکت Freedom Scientific

همه‌ی نمایشگرهای Focus و PACMate شرکت Freedom Scientific هنگام اتصال به رایانه از طریق USB یا بلوتوث، توسط NVDA پشتیبانی می‌شوند. برای استفاده از نمایشگر بریل Freedom Scientific، نیاز است که درایورهای این نمایشگر را در رایانه‌ی خود نصب کرده باشید. چنانچه در حال حاضر این درایورها را ندارید، می‌توانید آن‌ها را از صفحه‌ی درایور نمایشگر بریل Focus Blue تهیه کنید. درست است که در این صفحه تنها از نمایشگر Focus Blue یاد شده؛ با این وجود درایورهای موجود در این صفحه، از همه‌ی نمایشگرهای Focus و Pacmate پشتیبانی می‌کنند.

بطور پیش‌فرض، NVDA می‌تواند بصورت خودکار این نمایشگرها را شناسایی کرده و از طریق USB یا بلوتوث به آن‌ها متصل شود. با این حال، می‌توانید هنگام پیکربندی نمایشگر، دقیقاً درگاه «USB» یا «بلوتوث» را برای محدود کردن و مشخص کردن نوع اتصال مورد استفاده انتخاب کنید. این کار می‌تواند هنگامی مفید باشد که شما بخواهید نمایشگر Focus را از راه بلوتوث به رایانه متصل کنید، اما بتوانید همچنان نمایشگرتان را از راه اتصال USB شارژ کنید. قابلیت شناسایی خودکار نمایشگرهای بریل NVDA، این نمایشگر را در حالت یو‌اس‌بی یا بلوتوث شناسایی خواهد کرد.

در زیر فرمان‌های صفحه‌کلیدیِ این نمایشگر برای استفاده با NVDA می‌آید. برای توضیح این‌که کلیدهایی که در جدول زیر به آن‌ها اشاره شده در کجای نمایشگر قرار گرفته‌اند، لطفاً مستندات نمایشگر را ببینید.

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل (برای دیدن بقیه‌ی خط جاری) | topRouting1 (اولین خانه روی نمایشگر)
جلو بردن نمایشگر بریل (برای دیدن بقیه‌ی خط جاری) | topRouting20/40/80 (آخرین خانه روی نمایشگر)
عقب بردن نمایشگر بریل | AdvanceBar چپ
جلو بردن نمایشگر بریل | AdvanceBar راست
تغییر حالت اتصال بریل به | دکمه‌ی GDF چپ + دکمه‌ی GDF راست
تغییر دادن کارایی WizWheel چپ | فشردن WizWheel چپ
عقب رفتن با استفاده از WizWheel چپ | فشردن WizWheel چپ رو به بالا
جلو رفتن با استفاده از WizWheel چپ | فشردن WizWheel چپ رو به پایین
تغییر دادن کارایی WizWheel راست | فشردن WizWheel راست
عقب رفتن با استفاده از WizWheel راست | فشردن WizWheel راست رو به بالا
جلو رفتن با استفاده از WizWheel راست | فشردن WizWheel راست رو به پایین
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
کلید shift+tab | کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۱ ۲
کلید tab | کلید فاصله + نقطه‌های ۴ ۵
کلید جهتنمای بالا | فاصله + نقطه‌ی ۱
کلید جهتنمای پایین | فاصله + نقطه‌ی ۴
کلید control + جهتنمای چپ | فاصله + نقطه‌ی ۲
کلید control + جهتنمای راست | فاصله + نقطه‌ی ۵
کلید جهتنمای چپ | فاصله + نقطه‌ی ۳
کلید جهتنمای راست | فاصله + نقطه‌ی ۶
کلید home | فاصله + نقطه‌های ۱ ۳
کلید end | فاصله + نقطه‌های ۴ ۶
کلید control+home | فاصله + نقطه‌های ۱ ۲ ۳
کلید control+end | فاصله + نقطه‌های ۴ ۵ ۶
کلید alt | فاصله + نقطه‌های ۱ ۳ ۴
کلید alt+tab | فاصله + نقطه‌های ۲ ۳ ۴ ۵
کلید alt+shift+tab | فاصله + نقطه‌های ۱-۲-۵-۶
کلید windows+tab | فاصله + نقطه‌های ۲-۳-۴
کلید escape | فاصله + نقطه‌های ۱ ۵
کلید windows | فاصله + نقطه‌های ۲ ۴ ۵ ۶
کلید فاصله | کلید فاصله‌ی بریل
فشردن/رها کردن کلید control | فاصله +نقطه‌های ۳ ۸
فشردن/رها کردن کلید alt | فاصله + نقطه‌های ۶ ۸
فشردن/رها کردن کلید windows | فاصله + نقطه‌های ۴ ۸
فشردن/رها کردن کلید NVDA | فاصله + نقطه‌های ۵ ۸
فشردن/رها کردن کلید shift | فاصله + نقطه‌های ۷ ۸
فشردن/رها کردن کلیدهای control و shift | فاصله + نقطه‌های ۳ ۷ ۸
فشردن/رها کردن کلیدهای alt و shift | فاصله + نقطه‌های ۶ ۷ ۸
فشردن/رها کردن کلیدهای windows و shift | فاصله + نقطه‌های ۴ ۷ ۸
فشردن/رها کردن کلیدهای NVDA و shift | فاصله + نقطه‌های ۵ ۷ ۸
فشردن/رها کردن کلیدهای control و alt | فاصله + نقطه‌های ۳ ۶ ۸
فشردن/رها کردن کلیدهای control، alt و shift | فاصله + نقطه‌های ۳ ۶ ۷ ۸
کلید windows+d (کوچک‌سازی همه‌ی برنامه‌ها روی نوار وظیفه) | فاصله + نقطه‌های ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
اعلام خط جاری | فاصله + نقطه‌های ۱ ۴
منوی NVDA | فاصله + نقطه‌های ۱ ۳ ۴ ۵

برای مدل‌های جدیدتر نمایشگر Focus (مانند Focus 40، Focus 80 و Focus Blue) که دارای کلیدهای RockerBar هستند:

نام | کلید
--- | ---
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | فشردن RockerBar چپ به بالا یا فشردن RockerBar راست به بالا
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | فشردن RockerBar چپ به پایین یا فشردن RockerBar راست به پایین

تنها برای نمایشگر Focus 80:

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | فشردن BumperBarچپ یا راست به بالا
جلو بردن نمایشگر بریل | فشردن BumperBarچپ یا راست به پایین

### سِری 6نمایشگر ALVA / مبدل پروتکل، محصول شرکت Optelec

هر دو مدل BC640 و BC680 نمایشگر ALVA متعلق به شرکت Optelec هنگامی که از طریق USB یا بلوتوث به سیستم متصل می‌شوند، توسط NVDA پشتیبانی می‌شوند. همچنین می‌توانید یک نمایشگر قدیمیترِ Optelec، مانند یک Braille Voyager را با استفاده از مبدلِ پروتکلِ ارائه شده توسط Optelec متصل کرده، از آن استفاده کنید. نیازی نیست برای استفاده از این نمایشگرها درایور ویژه‌ای نصب کنید. فقط نمایشگر را وصل کنید و NVDA را برای استفاده از آن تنظیم کنید.

توجه: NVDA ممکن است نتواند از نمایشگر ALVA BC6 در حالت بلوتوث، هنگامی که توسط ابزار بلوتوث آلوا (ALVA bluetooth utility) جفت شده باشد، استفاده کند. چنانچه نمایشگرتان را با این ابزار متصل کردید و NVDA نتوانست دستگاه شما را شناسایی کند، پیش‌نهاد می‌کنیم نمایشگر آلوای خود را از راه معمول، با استفاده از تنظیمات بلوتوث ویندوز به رایانه جفت کنید.

نکته اینکه در حالی که برخی از این نمایشگرها صفحه‌کلید بریل دارند، خودشان برگرداندن ورودی بریل به متن را بطور پیش‌فرض انجام می‌دهند. یعنی، سیستم ورودی بریلِ NVDA در موقعیت پیش‌فرض استفاده نمی‌شود. به عبارت دیگر، تنظیم ورودی بریل، تأثیری در ورودی بریل این نمایشگر ندارد. در نمایشگرهای ALVA با میان‌افزار جدید، می‌توانید این کارایی نمایشگر را که موسوم به «شبیهسازی صفحه‌کلیدی HID» است، با استفاده از یک میانبر صفحه‌کلیدی غیرفعال کنید.

در زیر فرمان‌های صفحه‌کلیدیِ این نمایشگر برای استفاده با NVDA می‌آید. برای توضیح این‌که کلیدهایی که در جدول زیر به آن‌ها اشاره شده در کجای نمایشگر قرار گرفته‌اند، لطفاً مستندات نمایشگر را ببینید.

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل (ScrollBack) | t1، etouch1
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | t2
بردن نمایشگر به مکان فرمان‌پذیری فعلی | t3
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | t4
جلو بردن نمایشگر بریل (ScrollForward) | t5، etouch3
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
اعلام قالب‌بندی متن موجود در خانه‌ی بریل | secondary routing
تغییر وضعیت شبیه‌سازی صفحه‌کلیدی HID | t1+spEnter
بردن نمایشگر به خط بالا در محل بازبینی | t1+t2
بردن نمایشگر به خط پایین در محل بازبینی | t4+t5
تغییر اتصال بریل به | t1+t3
اعلام عنوان پنجره | etouch2
اعلام نوار وضعیت | etouch4
کلید shift+tab | sp1
کلید alt | sp2، alt
کلید escape | sp3
کلید tab | sp4
کلید جهتنمای بالا | sp بالا
کلید جهتنمای پایین | sp پایین
کلید جهتنمای چپ | sp چپ
کلید جهتنمای راست | sp راست
کلید enter | spEnter، Enter
اعلام تاریخ و ساعت | sp2+sp3
منوی NVDA | sp1+sp3
کلید windows+d (کوچک‌سازی همه‌ی برنامه‌ها روی نوار وظیفه) | sp1+sp4
کلید windows+b (در تیررس آوردن محدوده‌ی اعلان‌های سیستم) | sp3+sp4
کلید windows | sp1+sp2، windows
کلید alt+tab | sp2+sp4
کلید control+home | t3+sp بالا
کلید control+end | t3+sp پایین
کلید home | t3+sp چپ
کلید end | t3+sp راست
کلید control | control

### نمایشگرهای Handy Tech

NVDA از بیشتر نمایشگرهای شرکت Handy Tech هنگامی که از طریق USB، درگاه سریال یا بلوتوث به رایانه متصل می‌شوند، پشتیبانی می‌کند. برای نمایشگرهای USB قدیمیتر، نیاز خواهید داشت که درایورهای USB HandyTech را روی سیستم خود نصب کنید.

نمایشگرهای زیر به محض اتصال پشتیبانی نمی‌شوند؛ اما می‌توانید با نصب درایور عمومیِ Handy Tech و افزونه‌ی ویژه‌ی NVDA از آن‌ها نیز استفاده کنید:

- Braillino
- Bookworm
- نمایشگرهای Modular، دارای میان‌افزار نسخه‌ی 1.13 یا پایینتر. توجه کنید که می‌توانید میان‌افزار این نمایشگرها را بروز کنید.

در زیر فرمان‌های صفحه‌کلیدیِ نمایشگر Handy Tech برای استفاده با NVDA می‌آید. برای توضیح این‌که کلیدهایی که در جدول زیر به آن‌ها اشاره شده در کجای نمایشگر قرار گرفته‌اند، لطفاً مستندات نمایشگر را ببینید.

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | چپ، بالا، b3
جلو بردن نمایشگر بریل | راست، پایین، b6
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | b4
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | b5
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
کلید shift+tab | esc، سه بار زدنِ کلیدِ چپِ action بالا و پایین
کلید alt | b2+b4+b5
کلید escape | b4+b6
کلید tab | enter، سه بار زدنِ کلیدِ راستِ action بالا و پایین
کلید enter | esc+enter، سه بار زدنِ کلیدِ راست و چپِ action بالا و پایین، joystickAction
کلید جهتنمای بالا | joystick بالا
کلید جهتنمای پایین | joystick پایین
کلید جهتنمای چپ | joystick چپ
کلید جهتنمای راست | joystick راست
منوی NVDA | b2+b4+b5+b6
تغییر اتصال بریل به | b2
روشن یا خاموش کردن مکان‌نمای بریل | b1
تغییر تنظیمات ارائه‌ی محتوای زمینه‌ای فکوس | b7
فعال یا غیرفعال کردن ورودی بریل | فاصله + b1+b3+b4 (فاصله + B بزرگ)

### MDV Lilli

نمایشگر بریل Lilli که از سایت MDV در دسترس است، توسط NVDA پشتیبانی می‌شود. برای استفاده از این نمایشگر، نیازی نیست که درایور خاصی روی سیستمتان نصب کنید. تنها نمایشگر را به سیستم وصل کرده و NVDA را برای استفاده از آن تنظیم کنید.

این نمایشگر از قابلیت شناسایی خودکار نمایشگرهای بریل در پس‌زمینه پشتیبانی نمی‌کند.

در زیر فرمان‌های صفحه‌کلیدیِ این نمایشگر برای استفاده با NVDA می‌آید. برای توضیح این‌که کلیدهایی که در جدول زیر به آن‌ها اشاره شده در کجای نمایشگر قرار گرفته‌اند، لطفاً مستندات نمایشگر را ببینید.

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | LF
جلو بردن نمایشگر بریل | RG
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | UP
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | DN
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | route
کلید shift+tab | SLF
کلید tab | SRG
کلید alt+tab | SDN
کلید alt+shift+tab | SUP

### نمایشگرهای بریل Baum، Humanware، APH و Orbit

چندین مدل از نمایشگرهای Baum، HumanWare، APH و Orbit هنگامی که با USB، بلوتوث یا درگاه سریال به کامپیوتر متصل می‌شوند، توسط NVDA پشتیبانی می‌شوند. این مدل‌ها از قرار زیر اند:

- Baum: SuperVario، PocketVario، VarioUltra، Pronto!، SuperVario2، Vario 340
- HumanWare: Brailliant، BrailleConnect، Brailliant2
- APH: Refreshabraille
- Orbit: Orbit Reader 20

بعضی دیگر از نمایشگرهای تولید‌شده‌ی شرکت Baum نیز ممکن است با NVDA کار کنند؛ اگرچه این مورد -که گفته شد- آزمایش نشده‌است.

اگر کامپیوترتان را از راه USB به نمایشگرهایی که از HID استفاده نمی‌کنند متصل می‌کنید، نخست باید درایور USB‌ای را که توسط تولید‌کننده تهیه شده نصب کنید. نمایشگرهای VarioUltra and Pronto! از HID استفاده می‌کنند. نمایشگرهای Refreshabraille و Orbit Reader 20، اگر بدرستی تنظیم شوند، می‌توانند از HID استفاده کنند.

حالت USB serial نمایشگر Orbit Reader 20 در حال حاضر فقط در ویندوز ۱۰ و بعد از آن پشتیبانی می‌شود. در وضعیت کلی، USB HID به جای آن باید استفاده شود.

در زیر فرمان‌های صفحه‌کلیدیِ این نمایشگر برای استفاده با NVDA می‌آید. برای توضیح این‌که کلیدهایی که در جدول زیر به آن‌ها اشاره شده در کجای نمایشگر قرار گرفته‌اند، لطفاً مستندات نمایشگرتان را ببینید.

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | `d2`
جلو بردن نمایشگر بریل | `d5`
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | `d1`
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | `d3`
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | `routing`
کلیدهای `shift+tab` | `فاصله+نقطه‌های ۱-۳`
کلید `tab` | `فاصله+نقطه‌های ۴-۶`
کلید `alt` | `فاصله+نقطه‌های ۱-۳-۴` (`فاصله+M`)
کلید `escape` | `فاصله+نقطه‌های ۱-۵` (`فاصله+E`)
کلید `windows` | `فاصله+نقطه‌های ۳-۴`
کلیدهای `alt+tab` | `فاصله+نقطه‌های ۲-۳-۴-۵` (`فاصله+T`)
منوی NVDA | `فاصله+نقطه‌های ۱-۳-۴-۵` (`فاصله+N`)
کلیدهای `windows+d` (کوچک‌سازی همه‌ی برنامه‌ها) | `فاصله+نقطه‌های ۱-۴-۵` (`فاصله+D`)
خواندن همه | `فاصله+نقطه‌های ۱-۲-۳-۴-۵-۶`

برای نمایشگرهایی که joystick دارند:

نام | کلید
--- | ---
کلید جهتنمای بالا | بالا
کلید جهتنمای پایین | پایین
کلید جهتنمای چپ | چپ
کلید جهتنمای راست | راست
کلید enter | select

### hedo ProfiLine USB

نمایشگر hedo ProfiLine USB شرکت Hedo Reha-Technik توسط NVDA پشتیبانی می‌شود. نخست باید درایورهای USB این نمایشگر را که توسط تولید‌کننده فراهم شده نصب کنید.

این نمایشگر هنوز از قابلیت شناسایی خودکار نمایشگرهای بریل در پس‌زمینه پشتیبانی نمی‌کند.

در زیر فرمان‌های صفحه‌کلیدیِ این نمایشگر برای استفاده با NVDA می‌آید. برای توضیح این‌که کلیدهایی که در جدول زیر به آن‌ها اشاره شده در کجای نمایشگر قرار گرفته‌اند، لطفاً مستندات نمایشگر را ببینید.

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | K1
جلو بردن نمایشگر بریل | K3
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | B2
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | B5
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
تغییر حالت اتصال بریل به | K2
خواندن همه | B6

### hedo MobilLine USB

نمایشگر Hedo MobilLine USB محصول Hedo Reha-Technik پشتیبانی می‌شود. پیش از استفاده از نمایشگر، نخست باید درایورهای فراهم‌آمده توسط تولید‌کننده را نصب کنید.

این نمایشگر هنوز از قابلیت شناسایی خودکار نمایشگرهای بریل در پس‌زمینه پشتیبانی نمی‌کند.

در زیر فرمان‌های صفحه‌کلیدیِ این نمایشگر برای استفاده با NVDA می‌آید. برای توضیح این‌که کلیدهایی که در جدول زیر به آن‌ها اشاره شده در کجای نمایشگر قرار گرفته‌اند، لطفاً مستندات نمایشگر را ببینید.

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | K1
جلو بردن نمایشگر بریل | K3
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | B2
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | B5
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
تغییر حالت اتصال بریل به | K2
خواندن همه | B6

### سِری‌های BI و B نمایشگر Brailliant و BrailleNote Touch از شرکت HumanWare

نمایشگرهای Brailliant BI و سری B از شرکت HumanWare، شامل مدل‌های BI 14، BI 32، BI 20X، BI 40، BI 40X و B 80، هنگام اتصال از طریق USB یا بلوتوث پشتیبانی می‌شوند. اگر نمایشگر را در حالی که قرارداد ارتباطی (protocol) آن را روی HumanWare تنظیم کرده اید به رایانه متصل می‌کنید، باید ابتدا درایورهای USB تهیه‌شده توسط تولید‌کننده را نصب کنید. اگر قرارداد ارتباطی روی OpenBraille تنظیم شده باشد، نیازی به نصب درایورهای USB نیست.

دستگاه‌های زیر هم علاوه بر آنچه ذکر شد، بدون نیاز به نصب درایور ویژه، توسط NVDA پشتیبانی می‌شوند:

- APH Mantis Q40
- APH Chameleon 20
- Humanware BrailleOne
- NLS eReader HumanWare

در ادامه، کلیدهای اختصاص داده شده برای نمایشگرهای Brailliant BI/B و BrailleNote Touch هنگام استفاده با NVDA آورده شده است. برای توضیح این‌که کلیدهایی که در جداول زیر به آن‌ها اشاره شده در کجای نمایشگر قرار گرفته‌اند، لطفاً مستندات نمایشگر را ببینید.

#### کلیدهای اختصاص‌یافته به همه‌ی مدل‌ها

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | چپ
جلو بردن نمایشگر بریل | راست
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | بالا
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | پایین
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
تغییر حالت اتصال بریل به | بالا + پایین
کلید جهتنمای بالا | فاصله + نقطه‌ی ۱
کلید جهتنمای پایین | فاصله + نقطه‌ی ۴
کلید جهتنمای چپ | فاصله + نقطه‌ی ۳
کلید جهتنمای راست | فاصله + نقطه‌ی ۶
کلید shift+tab | فاصله + نقطه‌های ۱ ۳
کلید tab | فاصله + نقطه‌های ۴ ۶
کلید alt | فاصله + نقطه‌های ۱ ۳ ۴ (فاصله + M)
کلید escape | فاصله + نقطه‌های ۱ ۵ (فاصله + E)
کلید enter | نقطه‌ی ۸
کلید windows | فاصله + نقطه‌های ۳ ۴
کلید alt+tab | فاصله + نقطه‌های ۲ ۳ ۴ ۵ (فاصله + T)
منوی NVDA | فاصله+نقطه‌های ۱-۳-۴-۵ (فاصله+n)
کلید windows+d (کوچکسازی همه‌ی برنامه‌ها) | فاصله+نقطه‌های ۱-۴-۵ (فاصله+d)
خواندن همه | فاصله+نقطه‌های ۱-۲-۳-۴-۵-۶

#### کلیدهای اختصاص‌یافته به نمایشگر Brailliant، سِری‌های BI 32، BI 40 و B 80

نام | کلید
--- | ---
منوی NVDA | c1+c3+c4+c5 (فرمان n)
کلید windows+d (کوچکسازی همه‌ی برنامه‌ها) | c1+c4+c5 (فرمان d)
خواندن همه | c1+c2+c3+c4+c5+c6

#### کلیدهای اختصاص‌یافته به Brailliant BI 14

نام | کلید
--- | ---
کلید جهتنمای بالا | joystick up
کلید جهتنمای پایین | joystick down
کلید جهتنمای چپ | joystick left
کلید جهتنمای راست | joystick right
کلید enter | joystick action

### سِری‌های Braille Sense، Braille EDGE، Smart Beetle، و Sync Braille شرکت HIMS

NVDA از نمایشگرهای Braille Sense، Braille EDGE، Smart Beetle و Sync Braille شرکت Hims هنگامی که از طریق USB یا بلوتوث متصل می‌شوند، پشتیبانی می‌کند. چنانچه نمایشگر را به USB متصل می‌کنید، باید ابتدا درایورهای USB HIMS را روی سیستمتان نصب کنید.

در زیر فرمان‌های صفحه‌کلیدیِ این نمایشگر برای استفاده با NVDA می‌آید. برای توضیح این‌که کلیدهایی که در جدول زیر به آن‌ها اشاره شده در کجای نمایشگر قرار گرفته‌اند، لطفاً مستندات نمایشگر را ببینید.

نام | کلید
--- | ---
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
عقب بردن نمایشگر بریل | leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
جلو بردن نمایشگر بریل | leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
رفتن به خط قبلی در حالت بازبینی | rightSideUpArrow
رفتن به خط بعدی در حالت بازبینی | rightSideDownArrow
رفتن به نویسه‌ی قبلی در حالت بازبینی | rightSideLeftArrow
رفتن به نویسه‌ی بعدی در حالت بازبینی | rightSideRightArrow
رفتن به فکوس جاری | leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
کلید Control | SmartBeetle: f1, BrailleEdge: f3
کلید Windows | f7, SmartBeetle: f2
کلید Alt | نقطه‌های ۱ ۳ ۴+فاصله، f2, SmartBeetle: f3, BrailleEdge: f4
کلید Shift | f5
کلید Insert | نقطه‌های ۲ ۴+فاصله، f6
کلید applications | نقطه‌های ۱ ۲ ۳ ۴+فاصله، f8
کلید capsLock | نقطه‌های ۱ ۳ ۶+فاصله
کلید Tab | نقطه‌های ۴ ۵+فاصله، f3, BrailleEdge: f2
کلید shift+alt+tab | f2+f3+f1
کلید alt+tab | f2+f3
کلید shift+tab | نقطه‌های ۱ ۲ + فاصله
کلید end | نقطه‌های ۴ ۶ + فاصله
کلید control+end | نقطه‌های ۴ ۵ ۶+فاصله
کلید home | نقطه‌های ۱ ۳+فاصله، SmartBeetle: f4
کلید control+home | نقطه‌های ۱ ۲ ۳ + فاصله
کلید alt+f4 | نقطه‌های ۱ ۳ ۵ ۶+فاصله
کلید جهتنمای چپ | نقطه‌ی ۳+فاصله، leftSideLeftArrow
کلید کنترل+شیفت+جهتنمای چپ | نقطه‌های ۲ ۸+فاصله+f1
کلید کنترل+جهتنمای چپ | نقطه‌ی ۲ + فاصله
کلید شیفت+آلْت+جهتنمای چپ | نقطه‌های ۲ ۷ + f1
کلید `آلْت+جهتنمای چپ` | `نقطه‌های ۲ ۷+فاصله`
کلید جهتنمای راست | نقطه‌ی ۶+فاصله، leftSideRightArrow
کلید کنترل+شیفت+جهتنمای راست | نقطه‌های ۵ ۸+فاصله+f1
کلید کنترل+جهتنمای راست | نقطه‌ی ۵ + فاصله
کلید shift+alt+جهتنمای راست | نقطه‌های ۵ ۷ + f1
کلید `alt+جهتنمای راست` | `نقطه‌های ۵ ۷+فاصله`
کلید pageUp | نقطه‌های ۱ ۲ ۶ + فاصله
کلید control+pageUp | نقطه‌های 1 2 6 8 + فاصله
کلید جهتنمای بالا | نقطه‌ی ۱+فاصله، leftSideUpArrow
کلید control+shift+جهتنمای بالا | نقطه‌های ۲ ۳ ۸+فاصله+f1
کلید control+جهتنمای بالا | نقطه‌های ۲ ۳ + فاصله
کلید shift+alt+جهتنمای بالا | نقطه‌های ۲ ۳ ۷ + f1
کلید `alt+جهتنمای بالا` | `نقطه‌های ۲ ۳ ۷+فاصله`
کلید shift+جهتنمای بالا | leftSideScrollDown+ فاصله
کلید pageDown | نقطه‌های 3 4 5 + فاصله
کلید control+pagedown | نقطه‌های 3 4 5 8 + فاصله
کلید جهتنمای پایین | نقطه‌ی ۴+فاصله، leftSideDownArrow
کلید control+shift+جهتنمای پایین | نقطه‌های 5 6 8 + فاصله + f1
کلید control+جهتنمای پایین | نقطه‌های 5 6 + فاصله
کلید shift+alt+جهتنمای پایین | نقطه‌های 5 6 7 + f1
کلید `alt+جهتنمای پایین` | `نقطه‌های 5 6 7+فاصله`
کلید shift+جهتنمای پایین | rightSideScrollDown + فاصله
کلید escape | نقطه‌های ۱ ۵+فاصله، f4، BrailleEdge: f1
کلید delete | نقطه‌های 1 3 5 + فاصله، نقطه‌های ۱ ۴ ۵+فاصله
کلید f1 | نقطه‌های 1 2 5 + فاصله
کلید f3 | نقطه‌های 1 4 8 + فاصله
کلید f4 | نقطه‌ی ۷+f3
کلید windows+b | نقطه‌های ۱ ۲+f1
کلیدهای windows+d | نقطه‌های ۱ ۴ ۵+f1
کلید control+insert | SmartBeetle: f1+rightSideScroll
کلید alt+insert | SmartBeetle: f3+rightSideScroll

### نمایشگرهای بریل Seika

نمایشگرهای بریل Seika، از شرکت Nippon Telesoft که در زیر نام برده شده، در دو گروه با قابلیت‌های متفاوت پشتیبانی می‌شوند:

- Seika نسخه‌های (۴۰ خانه‌ای) ۳، ۴، ۵ و Seika80 (۸۰ خانه‌ای)
- MiniSeika (۱۶ و ۲۴ خانه‌ای)، نسخه‌های ۶ و ۶ پرو (۴۰ خانه‌ای)

می‌توانید اطلاعات بیشتری راجع به این نمایشگرها را در صفحه‌ی دانلود دمو و درایور آن‌ها بیابید.

#### Seika نسخه‌های ۳، ۴ و ۵ (۴۰ خانه‌ای) و Seika80 (۸۰ خانه‌ای)

- این نمایشگرها هنوز از قابلیت شناسایی خودکار نمایشگرهای بریل در پس‌زمینه پشتیبانی نمی‌کنند.
- برای تنظیمات دستی، «نمایشگرهای بریل Seika» را انتخاب کنید
- پیش از استفاده از نسخه‌های ۳، ۴، ۵ و ۸۰ِ Seika، درایور دستگاه را باید نصب کنید. درایورهای ذکرشده توسط کارخانه ارائه شده‌اند.

کلیدهای اختصاص‌یافته به نمایشگرهای بریل Seika از این قرار اند. برای توضیح این‌که کلیدهایی که در جدول زیر به آن‌ها اشاره شده در کجای نمایشگر قرار گرفته‌اند، لطفاً مستندات نمایشگر را ببینید.

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | چپ
جلو بردن نمایشگر بریل | راست
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | b3
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | b4
تغییر حالت اتصال بریل به | b5
خواندن همه | b6
کلید tab | b1
کلید shift+tab | b2
کلید alt+tab | b1+b2
منوی NVDA | چپ + راست
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing

#### MiniSeika (۱۶ و ۲۴ خانه‌ای)، V6 و V6Pro (۴۰ خانه‌ای)

- قابلیت شناسایی خودکار نمایشگرهای بریل در پس‌زمینه توسط NVDA از طریق USB و بلوتوث پشتیبانی می‌شوند.
- برای پیکربندی نمایشگر، «یادداشت‌بردار Seika» یا «خودکار» را انتخاب کنید.
- برای استفاده از یادداشت‌بردار Seika نیاز به درایور اضافی نیست.

کلیدهای اختصاص‌یافته به یادداشت‌بردار Seika از این قرار اند. برای توضیح این‌که کلیدهایی که در جدول زیر به آن‌ها اشاره شده در کجای نمایشگر قرار گرفته‌اند، لطفاً مستندات نمایشگر را ببینید.

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | چپ
جلو بردن نمایشگر بریل | راست
خواندن همه | فاصله + Backspace
منوی NVDA | چپ + راست
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | LJ بالا
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | LJ پایین
تغییر وضعیت اتصال بریل به | LJ وسط
tab | LJ راست
shift+tab | LJ چپ
کلید جهتنمای بالا | RJ بالا
کلید جهتنمای پایین | RJ پایین
کلید جهتنمای چپ | RJ چپ
کلید جهتنمای راست | RJ راست
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
شیفت+جهتنمای بالا | فاصله + RJ بالا، Backspace + RJ بالا
شیفت+جهتنمای پایین | فاصله + RJ پایین، Backspace + RJ پایین
شیفت+جهتنمای چپ | فاصله + RJ چپ، Backspace + RJ چپ
شیفت+جهتنمای راست | فاصله + RJ راست، Backspace + RJ راست
کلید اینتر | RJ وسط، نقطه‌ی ۸
کلید escape | فاصله + RJ وسط
کلید windows | Backspace + RJ وسط
کلید فاصله | فاصله، Backspace
کلید backspace | نقطه‌ی ۷
کلید pageup | فاصله + LJ راست
کلید pagedown | فاصله + LJ چپ
کلید home | فاصله + LJ بالا
کلید end | فاصله + LJ پایین
کلید control+home | backspace + LJ بالا
کلید control+end | backspace + LJ پایین

### مدل‌های جدیدتر نمایشگرهای BRAILLEX شرکت Papenmeier

نمایشگرهای بریل زیر توسط NVDA پشتیبانی می‌شوند:

- BRAILLEX EL 40c، EL 80c، EL 20c، EL 60c (USB)
- BRAILLEX EL 40s، EL 80s، EL 2d80s، EL 70s، EL 66s (USB)
- BRAILLEX Trio (USB و بلوتوث)
- BRAILLEX Live 20، BRAILLEX Live و BRAILLEX Live Plus (USB و بلوتوث)

این نمایشگرها هنوز از قابلیت شناسایی خودکار نمایشگرهای بریل در پس‌زمینه پشتیبانی نمی‌کنند. گزینه‌ای در درایور یو‌اس‌بی نمایشگر هست که باعث مشکلی در بارگذاری نمایشگر می‌شود. لطفا مراحل زیر را امتحان کنید:

1. لطفا مطمئن شوید که آخرین درایور را نصب کرده‌اید.
2. Device Manager را باز کنید.
3. فهرست را پایین بیایید تا به «USB Controllers» یا «USB Devices» برسید.
4. «Papenmeier Braillex USB Device» را انتخاب کنید.
5. «Properties» را باز کنید و به سربرگ «Advanced» بروید. بعضی اوقات، سربرگ «Advanced» ظاهر نمی‌شود. اگر اینطور است، نمایشگر بریل را از رایانه جدا کنید، از NVDA خارج شوید، یک لحظه صبر کنید و دوباره نمایشگر بریل را متصل کنید. اگر لازم شد، این کار را ۴ تا ۵ بار تکرار کنید. اگر همچنان سربرگ «Advanced» نمایش داده نشد، لطفا رایانه را دوباره راه بیندازید.
6. گزینه‌ی «Load VCP» را غیرفعال کنید.

بیشترِ این دستگاه‌ها دارای یک دکمه‌ی دسترسی آسان (Easy Access Bar (EAB)) هستند که امکان می‌دهد با دستگاه راحتتر و سریعتر کار کرد. EAB می‌تواند به ۴ جهت حرکت داده شود که معمولاً هر جهت شامل دو حالت قابل تغییر است. سِری‌های C و Live از این دستگاه‌ها، مستثنی از این قاعده هستند.

سِری C و برخی از دیگر نمایشگرها دو ردیف کلید جاگزینی (routing) دارند که از ردیف بالایی برای اعلام اطلاعات قالب‌بندی استفاده می‌شود. در سِری C، با نگه‌داشتن یکی از دکمه‌های جاگزینی مکان‌نما در ردیف دیگر و فشردن EAB دومین وضعیت کلید شبیه‌سازی می‌شود. سِری نمایشگرهای live تنها یک ردیف کلید routing دارند و EAB در هر جهت تنها یک وضعیت دارد. وضعیت دوم ممکن است با فشردن یکی از کلیدهای جاگزینی و فشردن EAB در همان جهت شبیه‌سازی شود. با فشردن و نگه‌داشتن کلیدهای بالا، پایین، چپ، راست، یا کلید EAB باعث می‌شود تا عمل متناظر با آن کلید تکرار شود.

بطور کلی، کلیدهای زیر روی این نمایشگرهای بریل موجود است:

نام | کلید
--- | ---
l1 | کلید جلو دست چپ
l2 | کلید عقب دست چپ
r1 | کلید جلو دست راست
r2 | کلید عقب دست راست
up | یک گام بالا
up2 | دو گام بالا
left | یک گام چپ
left2 | دو گام چپ
right | یک گام راست
right2 | دو گام راست
dn | یک گام پایین
dn2 | دو گام پایین

کلید‌های زیر، فرمان‌های Papenmeier برای NVDA هستند:

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | left
جلو بردن نمایشگر بریل | right
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | up
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | dn
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
اعلام نویسه‌ی جاری در بازبینی | l1
فعال کردن شیء پیمایشگر جاری | l2
تغییر تنظیم اتصال بریل به | r2
اعلام عنوان | l1+up
اعلام نوار وضعیت | l2+dn
حرکت به شیء دربرگیرنده | up2
حرکت به اولین شیء دربرگرفته‌شده | dn2
حرکت به شیء قبلی | left2
حرکت به شیء بعدی | right2
اعلام اطلاعات قالب‌بندی متن موجود در خانه‌ی بریل | ردیف کلیدهای جاگزینی (routing) بالا

مدل Trio چهار کلید بیشتر دارد که جلوی صفحه‌کلید بریل قرار دارند. این کلیدها از چپ به راست عبارت اند از:

- کلید انگشتی چپ (lt)
- فاصله
- فاصله
- کلید انگشتی راست (rt)

NVDA فعلاً از کلید انگشتی راست استفاده نمی‌کند. هردو کلید داخلی کار فاصله را انجام می‌دهند.

نام | کلید
--- | ---
کلید escape | فاصله با نقطه‌ی ۷
کلید جهتنمای بالا | فاصله با نقطه‌ی ۲
جهتنمای چپ | فاصله با نقطه‌ی ۱
جهتنمای راست | فاصله با نقطه‌ی ۴
کلید جهتنمای پایین | فاصله با نقطه‌ی ۵
کلید control | lt + نقطه‌ی ۲
کلید alt | lt + نقطه‌ی ۳
کلید control+escape | فاصله با نقطه‌های ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
کلید tab | فاصله با نقطه‌های ۳ ۷

### مدل‌های قدیمیتر نمایشگرهای BRAILLEX شرکت Papenmeier

نمایشگرهای بریل زیر پشتیبانی می‌شوند:

- BRAILLEX EL 80، EL 2D-80، EL 40 P
- BRAILLEX Tiny، 2D Screen

توجه داشته باشید که این نمایشگرها تنها از راه درگاه سریال متصل می‌شوند. با توجه به این مورد، این نمایشگرها از قابلیت شناسایی خودکار نمایشگرهای بریل در پس‌زمینه پشتیبانی نمی‌کنند. پس از انتخاب این درایور در پنجره‌ی «انتخاب نمایشگر بریل»، باید درگاهی را که نمایشگر به آن متصل شده انتخاب کنید.

بعضی از این دستگاه‌ها دارای دکمه‌ی دسترسی آسان (EAB) هستند که امکان کار راحتتر و سریعتر را به کاربر می‌دهد. EAB را می‌توان به ۴ جهت حرکت داد. معمولاً هر کدام از این جهات، خود دارای دو وضعیت هستند. فشردن و نگه‌داشتن کلیدهای بالا، پایین، چپ و راست، یا کلید EAB باعث می‌شود که عمل متناظر با آن کلید تکرار شود. دستگاه‌های قدیمیتر EAB ندارند؛ به جای آن از کلیدهای جلوی دستگاه استفاده می‌شود.

بطور کلی کلیدهای زیر روی نمایشگرهای بریل موجود است:

نام | کلید
--- | ---
l1 | کلید جلو چپ
l2 | کلید عقب چپ
r1 | کلید جلو راست
r2 | کلید عقب راست
up | یک گام بالا
up2 | دو گام بالا
left | یک گام چپ
left2 | دو گام چپ
right | یک گام راست
right2 | دو گام راست
dn | یک گام پایین
dn2 | دو گام پایین

کلیدهای فرمان NVDA برای Papenmeier از این قرار اند:

دستگاه‌های دارای EAB:

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | left
جلو بردن نمایشگر بریل | right
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | up
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | dn
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
اعلام نویسه‌ی جاری در بازبینی | l1
فعال کردن شیء پیمایشگر جاری | l2
اعلام عنوان | l1up
اعلام نوار وضعیت | l2down
حرکت به شیء دربرگیرنده | up2
حرکت به نخستین شیء دربرگرفته‌شده | dn2
حرکت به شیء بعدی | right2
حرکت به شیء قبلی | left2
اعلام قالب‌بندی متن موجود در خانه‌ی بریل | ردیف بالای کلیدهای جاگزین مکان‌نما

BRAILLEX Tiny:

نام | کلید
--- | ---
اعلام نویسه‌ی جاری در بازبینی | l1
فعال کردن شیء پیمایشگر جاری | l2
عقب بردن نمایشگر بریل | left
جلو بردن نمایشگر بریل | right
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | up
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | dn
تغییر حالت اتصال بریل به | r2
حرکت به شیء دربرگیرنده | r1+up
حرکت به اولین شیء دربرگرفته‌شده | r1+dn
حرکت به شیء قبلی | r1+left
حرکت به شیء بعدی | r1+right
اعلام قالب‌بندی متن موجود در خانه‌ی بریل | ردیف بالای کلیدهای جاگزین مکان‌نما
اعلام عنوان | l1+up
اعلام نوار وضعیت | l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

نام | کلید
--- | ---
اعلام نویسه‌ی جاری در بازبینی | l1
فعال کردن شیء پیمایشگر جاری | l2
تغییر حالت اتصال بریل به | r2
اعلام قالب‌بندی متن موجود در خانه‌ی بریل | ردیف بالای کلیدهای جاگزین مکان‌نما
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | up
عقب بردن نمایشگر بریل | left
جلو بردن نمایشگر بریل | right
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | dn
حرکت به شیء بعدی | left2
حرکت به شیء دربرگیرنده | up2
حرکت به اولین شیء دربرگرفته‌شده | dn2
حرکت به شیء قبلی | right2

### نمایشگر BrailleNote شرکت HumanWare

NVDA از یادداشت‌بردارهای BrailleNote شرکت Humanware هنگامی که به عنوان نمایشگر برای یک صفحه‌خوان کار می‌کنند پشتیبانی می‌کند. مدل‌های زیر پشتیبانی می‌شوند:

- BrailleNote Classic (تنها اتصال از راه سریال)
- BrailleNote PK (اتصال از طریق سریال و بلوتوث)
- BrailleNote MPower (اتصال از طریق سریال و بلوتوث)
- BrailleNote Apex (اتصال از طریق USB و بلوتوث)

برای BrailleNote Touch، لطفاً به بخش Brailliant BI Series / BrailleNote Touch مراجعه کنید.

جز در مورد BrailleNote PK, هردو صفحه‌کلید بریل(BT) و QWERTY (QT) پشتیبانی می‌شوند. شبیه‌سازی از صفحه‌کلید کامپیوتر برای BrailleNote QT پشتیبانی نمی‌شود. می‌توانید نقطه‌های بریل را هم با صفحه‌کلید QT وارد کنید. لطفا برای جزئیات بیشتر، بخش braille terminal را در راهنمای BrailleNote بررسی کنید.

چنانچه دستگاه شما از بیش از یک نوع اتصال پشتیبانی می‌کند، هنگامی که نمایشگرتان را به NVDA متصل می‌کنید، باید درگاه ترمینال بریل دستگاه را در گزینه‌های ترمینال بریل تنظیم کنید. لطفاً برای جزئیات، راهنمای BrailleNote را بررسی کنید. در NVDA شاید نیاز داشته باشید که درگاه را در پنجره‌ی «انتخاب نمایشگر بریل» هم تنظیم کنید. اگر نمایشگر را از راه USB یا بلوتوث متصل می‌کنید، می‌توانید بسته به گزینه‌های موجود، درگاه را روی «خودکار»، «USB» یا «بلوتوث» تنظیم کنید. اگر برای اتصال نمایشگر از درگاه قدیمی سریال (یا مبدل USB به سریال) استفاده می‌کنید، یا هیچ‌یک از گزینه‌های پیشین ظاهر نمی‌شوند، باید دقیقاً درگاه اتصالی را که قرار است استفاده شود از فهرست درگاه‌های سخت‌افزاری انتخاب کنید.

پیش از متصل کردن BrailleNote Apex از طریق واسط USB، باید نخست درایورهای تهیه‌شده توسط HumanWare را نصب کنید.

روی BrailleNote Apex BT، می‌توانید از scroll wheel یا گردونه‌ی مروری که وسط نقطه‌های ۱ و ۴ قرار گرفته، برای اجرای فرمان‌های مختلفِ NVDA استفاده کنید. گردونه‌ی ذکرشده، تشکیل شده‌است از چهار نقطه‌ی نشان‌دهنده‌ی چهار جهت، یک دکمه‌ی کلیک‌شدنی در وسط، و یک گردونه که می‌توان آن‌را هم به جهت موافق و هم مخالف جهت عقربه‌های ساعت چرخاند.

آنچه در زیر می‌آید، فرمان‌های NVDA برای نمایشگر BrailleNote است. لطفاً مستندات نمایشگر BrailleNote خود را برای دانستن این‌که کلیدهایی که به آن‌ها اشاره می‌شود در کجای دستگاه قرار دارند ببینید.

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | back
جلو بردن نمایشگر بریل | advance
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | previous
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | next
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
منوی NvDA | فاصله+نقطه‌های ۱-۳-۴-۵ (فاصله+n)
تغییر حالت اتصال بریل به | previous+next
کلید جهتنمای بالا | فاصله + نقطه‌ی ۱
کلید جهتنمای پایین | فاصله + نقطه‌ی ۴
کلید جهتنمای چپ | فاصله + نقطه‌ی ۳
کلید جهتنمای راست | فاصله + نقطه‌ی ۶
کلید Page up | فاصله + نقطه‌های ۱ ۳
کلید Page down | فاصله + نقطه‌های ۴ ۶
کلید Home | فاصله + نقطه‌های ۱ ۲
کلید End | فاصله + نقطه‌های ۴ ۵
کلید Control+home | فاصله + نقطه‌های ۱ ۲ ۳
کلید Control+end | فاصله + نقطه‌های ۴ ۵ ۶
کلید فاصله | فاصله
Enter | فاصله + نقطه‌ی ۸
Backspace | فاصله + نقطه‌ی ۷
کلید Tab | فاصله + نقطه‌های ۲ ۳ ۴ ۵ (فاصله + T)
کلید Shift+tab | فاصله + نقطه‌های ۱ ۲ ۵ ۶
کلید Windows | فاصله + نقطه‌های ۲ ۴ ۵ ۶ (فاصله + W)
کلید Alt | فاصله + نقطه‌های ۱ ۳ ۴ (فاصله + M)
فعال یا غیرفعال کردن راهنمای ورودی | فاصله + نقطه‌های ۲ ۳ ۶ (فاصله + H کوتاه)

فرمان‌های زیر به BrailleNote QT اختصاص یافته‌اند وقتی که در حالت ورودی بریل نباشد.

نام | کلید
--- | ---
منوی NvDA | read+n
کلید جهتنمای بالا | upArrow
کلید جهتنمای پایین | downArrow
کلید جهتنمای چپ | leftArrow
کلید جهتنمای راست | rightArrow
کلید Page up | function+upArrow
کلید Page down | function+downArrow
کلید Home | function+leftArrow
کلید End | function+rightArrow
کلیدهای Control+home | read+t
کلیدهای Control+end | read+b
کلید Enter | enter
کلید Backspace | backspace
کلید Tab | tab
کلیدهای Shift+tab | shift+tab
کلید Windows | read+w
کلید Alt | read+m
فعال یا غیرفعال کردن راهنمای ورودی | read+1

فرمان‌های زیر به scroll wheel اختصاص یافته‌اند:

نام | کلید
--- | ---
کلید جهتنمای بالا | نقطه‌ی جهتنمای بالا
کلید جهتنمای پایین | نقطه‌ی جهتنمای پایین
کلید جهتنمای چپ | نقطه‌ی جهتنمای چپ
کلید جهتنمای راست | نقطه‌ی جهتنمای راست
کلید Enter | دکمه‌ی وسط
کلید Tab | scroll wheel حرکت در جهت عقربه‌های ساعت
کلیدهای Shift+Tab | scroll wheel خلاف حرکت عقربه‌های ساعت

### نمایشگر EcoBraille

NVDA از نمایشگرهای بریل EcoBraille، محصول شرکت ONCE پشتیبانی می‌کند. مدل‌هایی که پشتیبانی می‌شوند از این قرار اند:

- EcoBraille 20
- EcoBraille 40
- EcoBraille 80
- EcoBraille Plus

در پنجره‌ی «انتخاب نمایشگر بریل» ، می‌توانید درگاه سریالی که نمایشگر را از طریق آن به رایانه متصل می‌کنید مشخص کنید. این نمایشگرها از قابلیت شناسایی خودکار نمایشگرهای بریل در پس‌زمینه پشتیبانی نمی‌کنند.

در جدول زیر کلید‌های اختصاص‌یافته‌ی NVDA برای نمایشگرهای EcoBraille می‌آیند. لطفا برای یافتن محل کلید‌هایی که به آن‌ها اشاره می‌شود، مستندات EcoBraille را ببینید.

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | T2
جلو بردن نمایشگر بریل | T4
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | T1
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | T5
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | Routing
فعال کردن شیء پیمایشگر جاری | T3
رفتن به حالت بازبینی بعدی | F1
رفتن به شیء دربرگیرنده | F2
رفتن به حالت بازبینی قبلی | F3
رفتن به شیء قبلی | F4
اعلام شیء جاری | F5
رفتن به شیء بعدی | F6
رفتن به شیء فرمان‌پذیر | F7
رفتن به نخستین شیء دربرگرفته‌شده | F8
بردن فکوس سیستم یا نشانگر به موقعیت بازبینی جاری | F9
اعلام محل مکان‌نمای بازبینی | F0
تغییر حالت اتصال بریل به | A

### SuperBraille

دستگاه SuperBraille، که اغلب در تایوان موجود است، می‌تواند از طریق USB یا درگاه سریال به کامپیوتر وصل شود. از آنجا که SuperBraille هیچ کلید تایپ فیزیکی یا دکمه‌ی مروری ندارد، تمام ورودی‌ها باید از طریق یک صفحه‌کلید استاندارد کامپیوتر انجام بگیرد. با توجه به این مورد و به سبب حفظ سازگاری با دیگر صفحه‌خوان‌ها در تایوان، دو کلید برای جابجا کردن صفحه‌ی این نمایشگر بریل در نظر گرفته شده‌است:

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | منها در صفحه‌کلید اعداد
جلو بردن نمایشگر بریل | به‌علاوه در صفحه‌کلید اعداد

### نمایشگرهای Eurobraille

نمایشگرهای b.book، b.note، Esys، Esytime و Iris، محصول Eurobraille، توسط NVDA پشتیبانی می‌شوند. این نمایشگرها دارای یک صفحه‌کلید بریل ده‌کلیدی هستند. که مشتمل است بر دو کلید فاصله. کلید فاصله‌ی چپ کار Backspace را انجام می‌دهد و کلید فاصله‌ی راست، فاصله است. لطفا برای توضیحات این کلیدها به مستندات نمایشگر مراجعه کنید.

این دستگاه‌ها با USB متصل می‌شوند و یک صفحه‌کلید مستقل USB دارند. فعال یا غیرفعال کردن این صفحه‌کلید با تغییر حالت گزینه‌ی «شبیه‌سازی صفحه‌کلید HID» با یک میانبر صفحه‌کلیدی ممکن است. کارکردهای صفحه‌کلید بریل که در زیر بلافاصله توضیح داده شده‌اند، هنگامی است که گزینه‌ی شبیه‌سازی صفحه‌کلید HID غیرفعال باشد.

#### کارکردهای صفحه‌کلید بریل

نام | کلید
--- | ---
پاک کردن آخرین خانه‌ی بریل یا نویسه‌ی واردشده | `backspace`
برگرداندن هر ورودی بریل و فشردن کلید اینتر | `backspace+فاصله`
پایین نگهداشتن یا رها کردن کلید `NVDA` | `نقطه‌های ۳-۵+فاصله`
کلید `insert` | `نقطه‌های ۱-۳-۵+فاصله`، `نقطه‌های ۳-۴-۵+فاصله`
کلید `delete` | `نقطه‌های ۳-۶+فاصله`
کلید `home` | `نقطه‌های ۱-۲-۳+فاصله`
کلید `end` | `نقطه‌های ۴-۵-۶+فاصله`
کلید `جهتنمای چپ` | `نقطه‌ی ۲+فاصله`
کلید `جهتنمای راست` | `نقطه‌ی ۵+فاصله`
کلید `جهتنمای بالا` | `نقطه‌ی ۱+فاصله`
کلید `جهتنمای پایین` | `نقطه‌ی ۶+فاصله`
کلید `pageUp` | `نقطه‌های ۱-۳+فاصله`
کلید `pageDown` | `نقطه‌های ۴-۶+فاصله`
کلید `1 ماشین‌حساب` | `نقطه‌های ۱-۶+backspace`
کلید `2 ماشین‌حساب` | `نقطه‌های ۱-۲-۶+backspace`
کلید `3 ماشین‌حساب` | `نقطه‌های ۱-۴-۶+backspace`
کلید `4 ماشین‌حساب` | `نقطه‌های ۱-۴-۵-۶+backspace`
کلید `5 ماشین‌حساب` | `نقطه‌های ۱-۵-۶+backspace`
کلید `6 ماشین‌حساب` | `نقطه‌های ۱-۲-۴-۶+backspace`
کلید `7 ماشین‌حساب` | `نقطه‌های ۱-۲-۴-۵-۶+backspace`
کلید `8 ماشین‌حساب` | `نقطه‌های ۱-۲-۵-۶+backspace`
کلید `9 ماشین‌حساب` | `نقطه‌های ۲-۴-۶+backspace`
کلید `Insert ماشین‌حساب` | `نقطه‌های ۳-۴-۵-۶+backspace`
کلید `ممیز ماشین‌حساب` | `نقطه‌ی ۲+backspace`
کلید `تقسیم ماشین‌حساب` | `نقطه‌های ۳-۴+backspace`
کلید `ضرب ماشین‌حساب` | `نقطه‌های ۳-۵+backspace`
کلید `منهای ماشین‌حساب` | `نقطه‌های ۳-۶+backspace`
کلید `بعلاوه‌ی ماشین‌حساب` | `نقطه‌های ۲-۳-۵+backspace`
کلید `اینتر ماشین‌حساب` | `نقطه‌های ۳-۴-۵+backspace`
کلید `escape` | `نقطه‌های ۱-۲-۴-۵+فاصله`، `l2`
کلید `tab` | `نقطه‌های ۲-۵-۶+فاصله`، `l3`
کلیدهای `shift+tab` | `نقطه‌های ۲-۳-۵+فاصله`
کلید `printScreen` | `نقطه‌های ۱-۳-۴-۶+فاصله`
کلید `pause` | `نقطه‌های ۱-۴+فاصله`
کلید `applications` | `نقطه‌های ۵-۶+backspace`
کلید `f1` | `نقطه‌ی ۱+backspace`
کلید `f2` | `نقطه‌های ۱-۲+backspace`
کلید `f3` | `نقطه‌های ۱-۴+backspace`
کلید `f4` | `نقطه‌های ۱-۴-۵+backspace`
کلید `f5` | `نقطه‌های ۱-۵+backspace`
کلید `f6` | `نقطه‌های ۱-۲-۴+backspace`
کلید `f7` | `نقطه‌های ۱-۲-۴-۵+backspace`
کلید `f8` | `نقطه‌های ۱-۲-۵+backspace`
کلید `f9` | `نقطه‌های ۲-۴+backspace`
کلید `f10` | `نقطه‌های ۲-۴-۵+backspace`
کلید `f11` | `نقطه‌های ۱-۳+backspace`
کلید `f12` | `نقطه‌های ۱-۲-۳+backspace`
کلید `windows` | `نقطه‌های ۱-۲-۴-۵-۶+فاصله`
پایین نگهداشتن و رها کردن کلید `windows` | `نقطه‌های ۱-۲-۳-۴+backspace`، `نقطه‌های ۲-۴-۵-۶+فاصله`
کلید `capsLock` | `نقطه‌ی ۷+backspace`، `نقطه‌ی ۸+backspace`
کلید `numLock` | `نقطه‌ی ۳+backspace`، `نقطه‌ی ۶+backspace`
کلید `shift` | `نقطه‌ی ۷+فاصله`
پایین نگهداشتن و رها کردن کلید `shift` | `نقطه‌های ۱-۷+فاصله`، `نقطه‌های ۴-۷+فاصله`
کلید `control` | `نقطه‌های ۷-۸+فاصله`
پایین نگهداشتن و رها کردن کلید `control` | `نقطه‌های ۱-۷-۸+فاصله`، `نقطه‌های ۴-۷-۸+فاصله`
کلید `alt` | `نقطه‌ی ۸+فاصله`
پایین نگهداشتن و رها کردن کلید `alt` | `نقطه‌های ۱-۸+فاصله`، `نقطه‌های ۴-۸+فاصله`
فعال یا غیرفعال کردن شبیه‌سازی صفحه‌کلید HID | `switch1Left+joystick1Down`, `switch1Right+joystick1Down`

#### فرمان‌های صفحه‌کلیدی b.book

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | `backward`
جلو بردن نمایشگر بریل | `forward`
حرکت به فکوس فعلی | `backward+forward`
رفتن به خانه‌ی بریل | `routing`
کلید `جهتنمای چپ` | `joystick2Left`
کلید `جهتنمای راست` | `joystick2Right`
کلید `جهتنمای بالا` | `joystick2Up`
کلید `جهتنمای پایین` | `joystick2Down`
کلید `اینتر` | `joystick2Center`
کلید `escape` | `c1`
کلید `tab` | `c2`
پایین نگهداشتن و رها کردن کلید `shift` | `c3`
پایین نگهداشتن و رها کردن کلید `control` | `c4`
پایین نگهداشتن و رها کردن کلید `alt` | `c5`
پایین نگهداشتن و رها کردن کلید `NVDA` | `c6`
کلیدهای `control+Home` | `c1+c2+c3`
کلیدهای `control+End` | `c4+c5+c6`

#### فرمان‌های صفحه‌کلیدی b.note

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | `leftKeypadLeft`
جلو بردن نمایشگر بریل | `leftKeypadRight`
رفتن به خانه‌ی بریل | `routing`
اعلام قالب‌بندی متن در خانه‌ی بریل | `doubleRouting`
رفتن به خط بعدی در بازبینی | `leftKeypadDown`
تعویض به حالت بازبینی قبلی | `leftKeypadLeft+leftKeypadUp`
تعویض به حالت بازبینی بعدی | `leftKeypadRight+leftKeypadDown`
کلید `جهتنمای چپ` | `rightKeypadLeft`
کلید `جهتنمای راست` | `rightKeypadRight`
کلید `جهتنمای بالا` | `rightKeypadUp`
کلید `جهتنمای پایین` | `rightKeypadDown`
کلید `control+home` | `rightKeypadLeft+rightKeypadUp`
کلید `control+end` | `rightKeypadLeft+rightKeypadUp`

#### فرمان‌های صفحه‌کلیدی Esys

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | `switch1Left`
جلو بردن نمایشگر بریل | `switch1Right`
حرکت به فکوس فعلی | `switch1Center`
رفتن به خانه‌ی بریل | `routing`
اعلام قالب‌بندی متن در خانه‌ی بریل | `doubleRouting`
حرکت به خط قبلی در بازبینی | `joystick1Up`
حرکت به خط بعدی در بازبینی | `joystick1Down`
حرکت به نویسه‌ی قبلی در بازبینی | `joystick1Left`
حرکت به نویسه‌ی بعدی در بازبینی | `joystick1Right`
کلید `جهتنمای چپ` | `joystick2Left`
کلید `جهتنمای راست` | `joystick2Right`
کلید `جهتنمای بالا` | `joystick2Up`
کلید `جهتنمای پایین` | `joystick2Down`
کلید `اینتر` | `joystick2Center`

#### فرمان‌های صفحه کلیدی Esytime

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | `l1`
جلو بردن نمایشگر بریل | `l8`
حرکت به فکوس فعلی | `l1+l8`
رفتن به خانه‌ی بریل | `routing`
اعلام قالب‌بندی متن در خانه‌ی بریل | `doubleRouting`
حرکت به خط قبلی در بازبینی | `joystick1Up`
حرکت به خط بعدی در بازبینی | `joystick1Down`
حرکت به نویسه‌ی قبلی در بازبینی | `joystick1Left`
حرکت به نویسه‌ی بعدی در بازبینی | `joystick1Right`
کلید `جهتنمای چپ` | `joystick2Left`
کلید `جهتنمای راست` | `joystick2Right`
کلید `جهتنمای بالا` | `joystick2Up`
کلید `جهتنمای پایین` | `joystick2Down`
کلید `اینتر` | `joystick2Center`
کلید `escape` | `l2`
کلید `tab` | `l3`
پایین نگهداشتن و رها کردن کلید `shift` | `l4`
پایین نگهداشتن و رها کردن کلید `control` | `l5`
پایین نگهداشتن و رها کردن کلید `alt` | `l6`
پایین نگهداشتن و رها کردن کلید `NVDA` | `l7`
کلیدهای `control+home` | `l1+l2+l3`, `l2+l3+l4`
کلیدهای `control+end` | `l6+l7+l8`, `l5+l6+l7`
فعال یا غیرفعال کردن شبیه‌سازی صفحه‌کلید HID | `l1+joystick1Down`, `l8+joystick1Down`

### نمایشگرهای nBraille، محصول شرکت ناطق

NVDA نمایشگرهای ناطق تکنولوژی را هنگامی که از راه یو‌اس‌بی به رایانه متصل می‌شوند، پشتیبانی می‌کند. ویندوز ۱۰ و ویندوزهای بعد از آن، نمایشگرهای بریل ناطق را به محض اتصال به رایانه می‌شناسند. چنانچه از نسخه‌های قدیمیتر ویندوز (پایینتر از ویندوز ۱۰) استفاده می‌کنید، لازم است درایورهای یو‌اس‌بی نمایشگر را نصب کنید. می‌توانید درایورها را از وب‌سایت شرکت دریافت کنید.

در زیر، کلیدهای اختصاص‌یافته به نمایشگرهای ناطق تکنولوژی برای استفاده با NVDA آمده‌است. لطفا برای توضیح اینکه کلیدهای یادشده در کجای نمایشگر قرار دارند، مستندات نمایشگر را ببینید.

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | up
جلو بردن نمایشگر بریل | down
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | left
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | right
رفتن به خانه‌ی بریل | routing

### BRLTTY

BRLTTY برنامه‌ای جداگانه است که می‌تواند برای پشتیبانی از بسیاری از نمایشگرها استفاده شود. برای استفاده از این برنامه باید BRLTTY برای ویندوز را نصب کنید. باید آخرین بسته‌ی نصب نرم‌افزار را که مثلاً brltty-win-4.2-2.exe نام دارد دانلود و نصب کنید. وقتی دارید نمایشگر و درگاهی را که استفاده می‌شود تنظیم می‌کنید، دقیقاً به دستور العمل‌ها توجه کنید؛ بویژه هنگامی که از یک نمایشگر USB استفاده می‌کنید و درایورهای تولید‌کننده را از پیش نصب کرده‌اید.

برای نمایشگرهایی که صفحه‌کلید بریل دارند، BRLTTY در حال حاضر خودش ورودی بریل را مدیریت می‌کند. بنا بر این، تنظیم جدول ورودی بریل NVDA به کار نمی‌آید.

BRLTTY شامل قابلیت شناسایی خودکار نمایشگرهای بریل در پس‌زمینه نمی‌شود.

فرمان‌های BRLTTY برای NVDA از قرار زیر هستند. جهتِ اطلاعاتی در مورد چگونگی تنظیم فرمان‌های BRLTTY برای کنترل کردن نمایشگرهای بریل، لطفاً مستندات جداول کلیدهای BRLTTY را ببینید.

نام | فرمان BRLTTY
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | `fwinlt` (یک پنجره به چپ برو)
جلو بردن نمایشگر بریل | `fwinrt` (یک پنجره به راست برو)
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | `lnup` (یک خط برو بالا)
بردن نمایشگر به خط بعدی | `lndn` (یک خط برو پایین)
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | `route` (مکان‌نما را روی نویسه قرار بده)
فعال یا غیرفعال کردن راهنمای ورودی | `learn` (به حالت یادگیری فرمان‌ها وارد یا از آن خارج می‌شود.)
باز کردن منوی NVDA | `prefmenu` (به منوی تنظیمات وارد یا از آن خارج می‌شود.)
بازگرداندن پیکربندی | `prefload` (تنظیمات را از دیسک بازیابی می‌کند.)
ذخیره‌ی پیکربندی | `prefsave` (تنظیمات را در دیسک ذخیره می‌کند.)
اعلام زمان | `time` (تاریخ و زمان کنونی را نشان می‌دهد.)
خواندن خطی که مکان‌نمای بازبینی روی آن قرار دارد | `say_line` (خط جاری را می‌خوانَد.)
خواندن همه با مکان‌نمای بازبینی | `say_below` (از خط جاری تا پایین صفحه را می‌خوانَد.)

### Caiku Albatross 46 و ۸۰، محصول شرکت Tivomatic

دستگاه‌های Caiku Albatross که توسط شرکت Tivomatic تولید می‌شوند و در فنلاند موجود اند، می‌توانند با یو‌اس‌بی و سریال متصل شوند. برای استفاده از این نمایشگرها، نیازی به درایور مشخصی که نصب کنید ندارید. فقط نمایشگر را وصل و NVDA را برای استفاده از آن تنظیم کنید.

توجه: Baud rate ۱۹۲۰۰ به شدت پیش‌نهاد می‌شود. چنانچه نیاز است، مقدار تنظیم Baud rate را از منوی دستگاه بریل روی ۱۹۲۰۰ بگذارید. با وجود اینکه درایور از baud rate ۹۶۰۰ هم پشتیبانی می‌کند، راهی برای کنترل اینکه نمایشگر از چه baud rate‌ای استفاده می‌کند وجود ندارد. برای اینکه baud rate پیش‌فرض نمایشگر ۱۹۲۰۰ است، درایور در ابتدا آن را امتحان می‌کند. اگر baud rate‌ها یکی نباشند، ممکن است درایور بطور غیرمنتظره‌ایی رفتار کند.

در ادامه، کلیدهای NVDA که به این نمایشگرها اختصاص یافته‌اند می‌آید. لطفا برای توضیح اینکه این کلیدها کجای نمایشگر هستند، به مستندات نمایشگر مراجعه کنید.

نام | کلید
--- | ---
حرکت به خط بالا در بازبینی | `home1`, `home2`
حرکت به خط پایین در بازبینی | `end1`, `end2`
تنظیم پیمایشگر روی فکوس جاری | `eCursor1`, `eCursor2`
حرکت به فکوس جاری | `cursor1`, `cursor2`
بردن نشانگر موس به پیمایشگر جاری | `home1+home2`
تنظیم پیمایشگر روی شیئی که زیر نشانگر موس قرار دارد و خواندن آن | `end1+end2`
بردن فکوس روی پیمایشگر جاری | `eCursor1+eCursor2`
تغییر وضعیت اتصال بریل به | `cursor1+cursor2`
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | `up1`, `up2`, `up3`
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | `down1`, `down2`, `down3`
بردن نمایشگر بریل به عقب | `left`, `lWheelLeft`, `rWheelLeft`
بردن نمایشگر بریل به جلو | `right`, `lWheelRight`, `rWheelRight`
جابجایی به خانه‌ی بریل | `routing`
اعلام قالب متن زیر خانه‌ی بریل | `secondary routing`
تغییر نحوه نمایش اطلاعات محتوایی در بریل | `attribute1+attribute3`
تغییر حالت‌های گفتار | `attribute2+attribute4`
رفتن به حالت بازبینی قبلی (شیء، سند، صفحه نمایش) | `f1`
رفتن به حالت بازبینی بعدی (شیء، سند، صفحه نمایش) | `f2`
بردن پیمایشگر به شیئی که پیمایشگر داخل آن بوده | `f3`
بردن پیمایشگر به اولین شیء داخل خود | `f4`
بردن پیمایشگر به شیء قبلی | `f5`
بردن نمایشگر به شیء بعدی | `f6`
اعلام پیمایشگر جاری | `f7`
اعلام اطلاعات موقعیت متن یا شیء در مکان‌نمای بازبینی | `f8`
نمایش تنظیمات بریل | `f1+home1`، `f9+home2`
خواندن نوار وضعیت و بردن پیمایشگر روی آن | `f1+end1`, `f9+end2`
تغییر دادن شکل‌های مکان‌نمای بریل | `f1+eCursor1`, `f9+eCursor2`
فعال یا غیرفعال کردن مکان‌نمای بریل | `f1+cursor1`, `f9+cursor2`
تغییر بین حالت‌های نمایش پیام در بریل | `f1+f2`, `f9+f10`
تغییر بین وضعیت‌های نمایش انتخاب در بریل | `f1+f5`, `f9+f14`
تغییر دادن وضعیت‌های «حرکت نشانگر هنگام جانمایی مکان‌نمای بازبینی در بریل» | `f1+f3`, `f9+f11`
اجرای کنش پیش‌فرض روی پیمایشگر جاری | `f7+f8`
اعلام تاریخ و زمان | `f9`
اعلام وضعیت باتری و زمان باقیمانده، اگر برق متصل نباشد | `f10`
اعلام عنوان پنجره | `f11`
اعلام نوار وضعیت | `f12`
اعلام خط جاری در محل مکان‌نمای برنامه | `f13`
خواندن همه | `f14`
اعلام نویسه‌ی جاری در محل مکان‌نمای بازبینی | `f15`
اعلام خط پیمایشگر جاری در محلی که مکان‌نمای بازبینی قرار دارد | `f16`
گفتن کلمه‌ی جاری در جایی که مکان‌نمای بازبینی قرار دارد | `f15+f16`
بردن مکان‌نمای بازبینی به خط قبلی پیمایشگر جاری و خواندن آن | `lWheelUp`, `rWheelUp`
بردن مکان‌نمای بازبینی به خط قبلی پیمایشگر جاری و خواندن آن | `lWheelDown`, `rWheelDown`
کلید `Windows+d` (کوچکسازی همه‌ی برنامه‌ها) | `attribute1`
کلید `Windows+e` (این کامپیوتر، مرورگر ویندوز) | `attribute2`
کلید `Windows+b` (بردن فکوس به System Tray) | `attribute3`
کلید `Windows+i` (تنظیمات ویندوز) | `attribute4`

### NLS eReader Zoomax

دستگاه NLS eReader Zoomax از اتصال از طریق USB یا بلوتوث پشتیبانی می‌کند. سیستم‌عامل‌های ویندوز ۱۰ و ویندوز ۱۱ به‌طور خودکار این نمایشگر را شناسایی کرده و درایورهای لازم را نصب خواهند کرد. برای رایانه‌هایی که اتصال اینترنت غیرفعال است یا در دسترس نیست، می‌توانید درایور تراشه‌ی USB به سریال CH340 را به صورت دستی دانلود و نصب کنید تا این نمایشگر از طریق USB پشتیبانی شود.

به طور پیش‌فرض، NVDA می‌تواند این نمایشگر را به صورت خودکار از طریق USB یا بلوتوث شناسایی کند و به آن متصل شود. با این حال، هنگام پیکربندی نمایشگر، می‌توانید صراحتا پورت‌های «USB» یا «بلوتوث» را انتخاب کنید تا نوع اتصال مورد استفاده را محدود کنید.

در ادامه، کلیدهای اختصاص‌یافته برای این نمایشگر با NVDA آورده شده‌اند. لطفاً برای توضیح محل قرارگیری این کلیدها به مستندات نمایشگر مراجعه کنید.

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | `d2`
جلو بردن نمایشگر بریل | `d5`
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | `d1`
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | `d3`
جابجایی به خانه‌ی بریل | `routing`
کلید جهت‌نمای بالا | `up`
کلید جهت‌نمای پایین | `down`
کلید جهت‌نمای چپ | `left`
کلید جهت‌نمای راست | `right`
کلید اینتر | `select`

### نمایشگرهای بریل استاندارد HID

این یک درایور آزمایشی برای مشخصات استاندارد جدید بریل HID است که مایکروسافت، گوگل، اپل و تعدادی از شرکت‌های فناوری‌های کمکی از جمله NVAccess در سال ۲۰۱۸ بر سر آن توافق کردند. امید است که همه‌ی مدل‌های نمایشگر بریلی که در آینده توسط هر کارخانه‌ای تولید می‌شوند، از این پرتکل استاندارد استفاده کنند تا نیازی به درایور اختصاصی هر کارخانه برای راه‌اندازی نمایشگرهای بریل نباشد.

شناسایی خودکار نمایش بریل NVDA نیز هر نمایشگری که از این پرتکل استفاده کند را شناسایی خواهد کرد.

جدول زیر حاوی کلیدهای اختصاص‌یافته‌ی فعلی به این نمایشگرها است.

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | pan left یا rocker up
جلو بردن نمایشگر بریل | pan right یا rocker down
رفتن به خانه‌ی بریل | routing ردیف 1
تغییر اتصال بریل | up+down
کلید جهتنمای بالا | joystick بالا، dpad بالا یا فاصله+نقطه‌ی ۱
کلید جهتنمای پایین | joystick پایین، dpad پایین یا فاصله+نقطه‌ی ۴
کلید جهت‌نمای چپ | فاصله+نقطه‌ی ۳، joystick چپ یا dpad چپ
کلید جهتنمای راست | فاصله+نقطه‌ی ۶، joystick راست یا dpad راست
کلیدهای شیفت+تب | فاصله+نقطه‌های ۱-۳
کلید تب | فاصله+نقطه‌های ۴-۶
کلید alt | فاصله+نقطه‌های ۱-۳-۴ (فاصله+m)
کلید escape | فاصله+نقطه‌های ۱-۵ (فاصله+e)
کلید اینتر | نقطه‌ی ۸، joystick وسط یا dpad وسط
کلید ویندوز | فاصله+نقطه‌های ۳-۴
کلیدهای alt+tab | فاصله+نقطه‌های ۲-۳-۴-۵ (فاصله+t)
منوی NVDA | فاصله+نقطه‌های ۱-۳-۴-۵ (فاصله+n)
windows+d key (کوچک‌سازی همه‌ی برنامه‌ها) | فاصله+نقطه‌های ۱-۴-۵ (فاصله+d)
خواندن همه | فاصله+نقطه‌های ۱-۲-۳-۴-۵-۶

### نمایشگر Dot Pad

دستگاه Dot Pad از شرکت Dot، ابزاری است که می‌تواند گرافیک‌های لمسی قابل‌نو‌سازی و بریل را نمایش دهد. NVDA می‌تواند یا یک خط بریل را روی خط نمایش بریل مخصوص دستگاه نمایش دهد، یا چندین خط بریل را روی بخش گرافیک لمسی دستگاه نمایش دهد. مدل A300 دارای یک بخش گرافیک لمسی با ابعاد ۱۲۰ در ۸۰ نقطه است که می‌تواند ۸ خط شامل ۲۰ سلول در هر خط را نمایش دهد.

شما می‌توانید تنظیم کنید که NVDA خط بریل را روی نمایشگر بریل اختصاصی یا روی بخش گرافیک لمسی نمایش دهد. این کار از طریق گزینه‌ی مقصد بریل در تنظیمات بریل NVDA برای این درایور انجام می‌شود.

کلیدهای جابجایی (Panning) پشتیبانی می‌شوند، اما به دلیل محدود بودن تعداد دکمه‌ها روی دستگاه، سایر فرمان‌ها و قابلیت‌های مسیریابی در حال حاضر در دسترس نیستند.

درایور Dot Pad از شناسایی خودکار دستگاه‌های متصل به USB پشتیبانی می‌کند. با این حال، شناسایی خودکار به طور پیش‌فرض غیرفعال است زیرا این دستگاه از شناسه‌های USB عمومی استفاده می‌کند که ممکن است با سایر دستگاه‌ها تداخل داشته باشند. برای فعال کردن شناسایی خودکار، به تنظیمات بریل NVDA بروید و گزینه "Dot Pad" را در فهرست شناسایی خودکار علامت بزنید. زمانی که شناسایی خودکار فعال باشد و یک دستگاه سازگار شناسایی شود، NVDA به طور خودکار به آن متصل خواهد شد. در صورت نیاز، می‌توانید یک درگاه سریال مجازی USB یا بلوتوث خاص را نیز به صورت دستی انتخاب کنید.

لطفاً توجه کنید که به دلیل محدودیت‌های سخت‌افزاری، زمانی که دست شما روی دستگاه قرار دارد، Dot Pad همه‌ی نقاط را به‌درستی نو‌سازی نخواهد کرد. هنگام پیمایش با NVDA، مطمئن شوید که دست خود را کاملاً از روی دستگاه برداشته‌اید و فقط زمانی دوباره شروع به خواندن کنید که دستگاه به طور کامل بروز شده باشد.

نام | کلید
--- | ---
بردن نمایشگر بریل به عقب | `pan_left`
بردن نمایشگر بریل به جلو | `pan_right`

## عناوین پیشرفته

### حالتِ امن

مدیران سیستم ممکن است بخواهند NVDA را برای محدود کردن دسترسی غیرمجاز به سیستم پیکربندی کنند. NVDA اجازه‌ی نصب افزونه‌های شخصی‌سازی‌شده را می‌دهد که می‌توانند کدهای دلخواهی را اجرا کنند؛ از جمله وقتی که به اختیارات مدیریتی ارتقا یافته‌است. NVDA همچنین به کاربران اجازه‌ی اجرای کدهای دلخواه را در میز فرمان پایتون نیز می‌دهد. حالت امن NVDA از تغییر پیکربندی توسط کاربران جلوگیری و دسترسی غیرمجاز به سیستم را محدود می‌کند.

NVDA هنگامی که در صفحات امن اجرا می‌شود، در حالت امن قرار می‌گیرد؛ مگر وقتی که پارامتر فراگیر سیستمی `serviceDebug` فعال شود. برای واداشتن NVDA به اینکه همیشه در حالت امن آغاز به کار کند، پارامتر سیستمی `forceSecureMode` را تعیین کنید. NVDA همچنین می‌تواند با گزینه‌ی خط فرمان `-s` در حالت امن شروع به کار کند.

حالتِ امن، موارد زیر را غیرفعال می‌کند:

- ذخیره‌ی پیکربندی و تنظیمات دیگر روی دیسک
- ذخیره‌ی نقشه‌ی اشاره‌ها (کلیدهای اختصاص‌یافته به فرمان‌ها) روی دیسک
- امکانات پروفایل‌های پیکربندی، مثل ایجاد، حذف، تغییر نام پروفایل‌ها و غیره.
- بارگذاری پوشه‌های پیکربندی سفارشی با استفاده از گزینه‌ی خط فرمان `-c`
- بروزرسانی NVDA و ایجاد نسخه‌های قابل حمل
- فروشگاه افزونه‌ها
- میز فرمان پایتونِ NVDA
- نمایشگر وقایع و ثبت آن‌ها
- بریل‌نما و گفتارنما
- باز کردن سندهای خارجی از منوی NVDA، مانند فایل راهنمای کاربر.

نسخههای نصب‌شده‌ی NVDA پیکربندی خود را که شامل افزونه‌ها نیز می‌شود در `%APPDATA%\nvda` ذخیره می‌کنند. برای جلوگیری از تغییر مستقیم پیکربندی و افزونه‌ها توسط کاربران NVDA، دسترسی کاربران به این پوشه نیز باید محدود شود.

حالت امن برای نسخه‌های قابل حمل NVDA بی‌اثر است. این محدودیت برای نسخه‌ی موقت NVDA که هنگام اجرای برنامه‌ی نصب‌کننده اجرا می‌شود نیز اِعمال می‌گردد. در محیط های امن، کاربری که بتواند بدون در نظر گرفتن حالت امن، یک فایل اجرایی قابل حمل را اجرا کند، همان خطر امنیتی است. انتظار می‌رود که مدیران سیستم، نرم‌افزارهای غیرمجاز از جمله نسخه‌های قابل حمل NVDA را از اجرا بر روی سیستم‌های خود باز دارند.

کاربران NVDA اغلب برای برطرف کردن نیازهایشان، روی پروفایل‌های NVDA حساب می‌کنند. این می‌تواند مشتمل بر نصب و پیکربندی افزونه‌ها باشد که باید مستقل از NVDA بررسی شود. حالت امن تغییرات در پیکربندی NVDA را متوقف می‌کند، بنابراین لطفاً پیش از واداشتن NVDA به حالت امن، مطمئن شوید که NVDA به درستی پیکربندی شده باشد.

### صفحاتِ امن

NVDA هنگامی که در صفحات امن اجرا می‌شود، در حالت امن قرار می‌گیرد؛ مگر وقتی که پارامتر فراگیر سیستمی `serviceDebug` فعال شود.

NVDA هنگام اجرا در یک صفحه‌ی امن، از یک پروفایل سیستمی برای تنظیمات استفاده می‌کند. تنظیمات NVDA را برای استفاده در صفحات امن می‌توان کپی کرد.

صفحات امن، این موارد را شامل می‌شوند:

- صفحه‌ی ورود به ویندوز
- پنجره‌ی کنترل حساب کاربر؛ هنگامی فعال می‌شود که کاری را به عنوان یک مدیر انجام می‌دهید
  - این مورد، نصب برنامه‌ها را نیز شامل می‌شود

### گزینه‌های خط فرمان

NVDA می‌تواند هنگام شروع به کار، یک یا چند گزینه (فرمان) را بپذیرد. این گزینه‌ها رفتار NVDA را تغییر می‌دهند. به این ترتیب، شما هر تعداد گزینه که نیاز داشته باشید، می‌توانید اجرا کنید. این گزینه‌ها می‌توانند هنگامی که NVDA با استفاده از یک میانبر شروع به کار می‌کند (در صفحه‌ی خصوصیات میانبر)، از پنجره‌ی Run (منوی Start -> Run یا Windows+R)، یا از میز فرمان ویندوز اجرا شوند. گزینه‌ها باید از نام فایل اجرایی NVDA و از دیگر گزینه‌ها با فاصله جدا شوند. به عنوان مثال، `--disable-addons` یک گزینه‌ی مفید است که به NVDA می‌گوید همه‌ی افزونه‌های در حال اجرا را متوقف کند. این گزینه به شما اجازه می‌دهد تعیین کنید که آیا مشکل توسط افزونه‌ای ایجاد شده یا نه. همچنین می‌توانید با استفاده از این گزینه، از مشکلات جدی‌ای که توسط افزونه‌ها ایجاد شده‌اند رهایی پیدا کنید.

به عنوان مثال، می‌توانید با وارد کردن خط زیر در پنجره‌ی Run، از نسخه‌ی در حال اجرای NVDA خارج شوید:

    nvda -q

بعضی از گزینه‌های خط فرمان NVDA یک شکل کوتاه و یک شکل طولانی دارند؛ در حالی که بعضی دیگر از آن‌ها تنها یک شکل طولانی دارند. آن‌هایی را که شکل کوتاه دارند، می‌توانید مانند این مثال با هم ترکیب کنید:

. | .
--- | ---
`nvda -mc CONFIGPATH` | این فرمان NVDA را بدون صدای شروع به کار و پیام ابتدایی، و همراه با پیکربندی مشخص‌شده در خط فرمان آغاز می‌کند
`nvda -mc CONFIGPATH --disable-addons` | مانند فرمان بالا، اما با افزونه‌های غیرفعال

بعضی از گزینه‌های خط فرمان پارامترهای اضافی می‌پذیرند؛ مثلاً این‌که وقایع NVDA چقدر باید با جزئیات ثبت شوند، یا تعیین مسیر شاخه‌ی پیکربندی کاربر. پارامترهای یاد‌شده باید بعد از گزینه‌های فرمان قرار بگیرند. هنگامی که از شکل کوتاه گزینه‌ها استفاده می‌شود، باید با فاصله، و هنگامی که از شکل طولانی گزینه‌ها استفاده می‌شود، باید با علامت مساوی «`=`» از گزینه ها جدا شوند. مثلاً:

. | .
--- | ---
`nvda -l 10` | به NVDA می‌گوید که کار خود را با تنظیم ثبت وقایع در سطح آسیب‌یابی شروع کند
`nvda --log-file=c:\nvda.log` | به NVDA می‌گوید که وقایع خود را در `c:\nvda.log` بنویسد
`nvda --log-level=20 -f c:\nvda.log` | به NVDA می‌گوید کار خود را با تنظیم ثبت وقایع در سطح اطلاعات آغاز کند و وقایع را در `c:\nvda.log` بنویسد

گزینه‌های خط فرمان NVDA از این قرار اند:

شکل کوتاه | شکل طولانی | توضیح
--- | --- | ---
`-h` | `--help` | راهنمای خط فرمان را نشان می‌دهد و خارج می‌شود
`-q` | `--quit` | از نسخه‌ی فعلی در حال اجرای NVDA خارج می‌شود
`-k` | `--check-running` | به وسیله‌ی کد خروج (exit code) اعلام می‌کند که آیا NVDA در حال اجراست یا نه. چنانچه ۰ باشد، یعنی NVDA در حال اجراست و چنانچه ۱ باشد، یعنی NVDA در حال حاضر اجرا نمی‌شود
`-f LOGFILENAME` | `--log-file=LOGFILENAME` | فایلی که پیام‌های وقایع باید در آن نوشته شود. نوشتن وقایع چنانچه حالت امن فعال باشد، همیشه غیرفعال است.
`-l LOGLEVEL` | `--log-level=LOGLEVEL` | پایینترین سطح ثبت پیام‌ها: 10 = debug (آسیب‌یابی)، 12 = input/output (ورودی/خروجی)، 15 = debug warning (هشدار آسیب‌یابی)، 20 = info (اطلاعات)، 100 = disabled (غیرفعال). نوشتن وقایع چنانچه حالت امن فعال باشد، همیشه غیرفعال است.
`-c CONFIGPATH` | `--config-path=CONFIGPATH` | مسیری که همه‌ی تنظیمات NVDA در آن مسیر ذخیره شده‌اند. چنانچه حالت امن فعال باشد، مقدار پیش‌فرض اجباری خواهد بود.
`-n LANGUAGE` | `--lang=LANGUAGE` | زبان پیکربندی‌شده NVDA را نادیده می‌گیرد. برای استفاده از زبان پیش‌فرض کاربر فعلی، مقدار «Windows» را قرار دهید؛ برای انگلیسی، مقدار «en» را وارد کنید؛ و غیره.
`-m` | `--minimal` | بدون صدای آغاز برنامه، بدون واسط کاربری، بدون پیام شروع به کار، و غیره.
`-s` | `--secure` | NVDA را در حالت امن راه‌اندازی می‌کند.
`-d` | `--disable-addons` | افزونه‌ها هیچ تأثیری نخواهند داشت
ندارد | `--debug-logging` | ثبت وقایع در سطح آسیب‌یابی را تنها برای این اجرا فعال می‌کند. این تنظیم، فرمان‌های تعیین‌شده برای هر سطح دیگری را که با `--loglevel`، `-l` تعیین شده باشد، از جمله گزینه‌ی ثبت نکردن وقایع باطل می‌کند.
ندارد | `--no-logging` | هنگام استفاده از NVDA، ثبت وقایع را بطور کلی غیرفعال می‌کند. این تنظیم می‌تواند نادیده گرفته شود اگر یک سطح وقایع (`--loglevel`، `-l`) از خط فرمان تعیین بشود یا سطح آسیب‌یابی فعال شود.
ندارد | `--no-sr-flag` | نشان صفحه‌خوان عمومی سیستم را تغییر نمی‌دهد
ندارد | `--install` | NVDA را نصب می‌کند (در حالی که نسخه‌ی تازه‌نصب‌شده را پس از نصب راه می‌اندازد.)
ندارد | `--install-silent` | بی‌صدا -و بی‌هیچ پرسشی از کاربر- NVDA را نصب می‌کند. (پس از نصب، نسخه‌ی تازه‌نصب‌شده را راه‌اندازی نمی‌کند.)
ندارد | `--enable-start-on-logon=True|False` | هنگام نصب، آغاز به کار در صفحه‌ی ورود به ویندوز را فعال می‌کند.
ندارد | `--copy-portable-config` | هنگام نصب، پیکربندی قابل حمل را از مسیر تعیین‌شده (با فرمان `--config-path` یا `-c`) در حساب کاربری فعلی کپی می‌کند
ندارد | `--create-portable` | یک نسخه‌ی قابل حمل از NVDA ایجاد و نسخه‌ی جدید را اجرا می‌کند. نیاز است `--portable-path` مشخص شود
ندارد | `--create-portable-silent` | یک نسخه‌ی قابل حمل از NVDA ایجاد می‌کند (بدون اینکه نسخه جدید را اجرا کند). لازم است مقدار `--portable-path` را مشخص کنید. این گزینه هشدارها هنگام نوشتن در پوشه‌های غیرخالی را غیرفعال می‌کند و ممکن است فایل‌ها را بدون هشدار بازنویسی کند.
ندارد | `--portable-path=PORTABLEPATH` | مسیری که نسخه‌ی قابل حمل در آنجا ایجاد خواهد شد. (بلافاصله بعد از علامت مساوی نوشته می‌شود.)

### حذف NVDA

برنامه‌ی حذف نصب NVDA با نام `uninstall.exe` شناخته می‌شود و در پوشه‌ی محل نصب NVDA قرار دارد؛ برای ویندوز ۶۴ بیتی در مسیر `%ProgramFiles(x86)%\nvda` و برای ویندوز ۳۲ بیتی در مسیر `%ProgramFiles%\nvda`.

توجه: می‌توانید از اجرای خودکار NVDA جلوگیری کنید بدون اینکه نیاز باشد برنامه را حذف نصب کنید. برای جلوگیری از اجرای خودکار NVDA، لطفاً به گزینه‌های زیر مراجعه کنید: شروع خودکار NVDA هنگامی که من وارد ویندوز می‌شوم و استفاده از NVDA هنگام ورود به ویندوز در تنظیمات عمومی NVDA.

همان‌طور که می‌توانید NVDA را با استفاده از گزینه‌ی خط فرمان `--install-silent` به صورت بی‌صدا نصب کنید، می‌توانید با دادن دستور `/S` به برنامه‌ی حذف نصب، آن را به صورت بی‌صدا حذف کنید.

نسخه‌های نصب‌شده‌ی NVDA تنظیمات خود از جمله افزونه‌ها را در مسیر `%APPDATA%\nvda` ذخیره می‌کنند. این فایل‌ها توسط برنامه‌ی حذف‌کننده‌ی NVDA پاک نمی‌شوند.

گزینه‌های خط فرمان زیر برای برنامه‌ی حذف نصب NVDA قابل استفاده هستند:

کوتاه | طولانی | توضیح
--- | --- | ---
`/S` | ندارد | NVDA را بی‌صدا حذف می‌کند.

### پارامترهای فراگیر سیستم

NVDA اجازه می‌دهد تا مقادیری در رجیستری سیستم تعیین شود که موجب تغییر رفتار فراگیری سیستمیِ NVDA می‌شوند. این مقدارها در رجیستری، در یکی از این کلیدها ذخیره می‌شوند:

- سیستم ۳۲-بیتی: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\nvda`
- سیستم ۶۴-بیتی: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\nvda`

می‌توانید یکی از مقادیر زیر را بسته به نوع سیستم، تحت یکی از دو کلید رجیستری فوق الذکر تعیین کنید:

نام | نوع | مقادیر ممکن | توضیح
--- | --- | --- | ---
`configInLocalAppData` | DWORD | 0 (پیش‌فرض) برای غیرفعال، 1 برای فعال کردن | اگر فعال باشد، پیکربندی کاربر NVDA را به جای roaming application data در local application data ذخیره می‌کند
`serviceDebug` | DWORD | 0 (پیش‌فرض) برای غیرفعال، 1 برای فعال کردن | اگر فعال باشد، حالت امن را در صفحات امن غیرفعال می‌کند. به سبب در پی داشتن چندین پیامد عمده‌ی امنیتی، استفاده از این گزینه اکیدا توصیه نمی‌شود
`forceSecureMode` | DWORD | 0 (پیش‌فرض) برای غیرفعال، 1 برای فعال کردن | اگر فعال باشد، حالت امن را هنگام اجرای NVDA وادار می‌کند فعال شود.

## اطلاعات بیشتر

اگر شما به اطلاعات بیشتر یا کمک در ارتباط با NVDA نیاز دارید، لطفاً وب‌سایت NVDA را ببینید. اینجا می‌توانید مستندات بیشتری بیابید. افزون بر این، از پشتیبانی فنی و منابع انجمن نیز بهره خواهید برد. این سایت همچنین اطلاعات و منابعی در راستای توسعه‌ی نرم‌افزار NVDA در اختیارتان قرار می‌دهد.