# NVDA 2025.3 المرجع السريع للاختصارات

## العمل مع NVDA

### اختصارات اللمس مع NVDA

للتبديل بين تفعيل وتعطيل دعم التفاعُل باللمس؛ اضغَطْ NVDA+control+alt

#### أنماط اللمس

للانتقال بين أنماط اللمس، قم بلمسة واحدة ب3 أصابع.

### أوامر NVDA الأساسية

الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | اختصار اللمس | الوصف
--- | --- | --- | --- | ---
بدء أو إعادة تشغيل NVDA | Control+alt+n | Control+alt+n | لا يوجد | يبدأ تشغيل NVDA أو يُعيدُ تشغيله من سطح المكتب؛ إذا فُعِّلَ هذا الاختصار أثناء تثبيت NVDA. هذا مفتاحُ اختصار خاص ب Windows؛ ولذلك لا يمكنُ إعادةُ تعيينه عبر مربّع حوار تخصيص اختصارات NVDA.
وَقْفُ النطق | ctrl | ctrl | ضغطة بإصبعين | للإيقاف الفوري للنطق
وَقْفُ النُطق مؤقَّتًا | shift | shift | لا يوجد | يتوقف النطق مؤقتا، وبالضغط عليه مرة أخرى يستأنف النطق من نقطة التوقف (إذا كان التوقف المؤقت مدعوما من قبل آلة النطق المستخدمة)
قائمة NVDA | NVDA+n | NVDA+n | ضغطة مزدوجة بإصبعين | لفتح قائمة برنامج NVDA للسماح لك بالوصول لقائمة التفضيلات، وقائمة الأدوات، وقائمة المساعدة، إلى آخره.
تشغيل المساعدة التفاعلية | NVDA+1 | NVDA+1 | لا يوجد | لتشغيل خاصية إرشادات اختصارات لوحة المفاتيح أو تعطيلها
الخروج من NVDA | NVDA+q | NVDA+q | لا يوجد | للخروج نهائيا من برنامج NVDA
مرور المفتاح | NVDA+f2 | NVDA+f2 | لا يوجد | إخبار NVDA بأن يسمح بتنفيذ المفتاح لوظيفة أخرى في التطبيق النشط وتعطيل وظيفته إذا كان له وظيفة معينة في NVDA بمعنى حتى إذا كان هذا المفتاح يتم التعامل معه على أنه أحد أوامر NVDA
الانتقال بين تفعيل وتعطيل وضع الصمت | NVDA+shift+s | NVDA+shift+z | لا يوجد | المقصود بوضع الصمت هو تعطيل كل الأوامر والمخرجات الصوتية أو البرايل الخاصة ب NVDA داخل التطبيق الحالي وهذا يفيد في التطبيقات أو البرامج التي تحتوي على آلة نطق أو صوت خاص بها أو خصائص قراءة شاشة تميزها. ولتعطيل وضع الصمت اضغَطْ على نفس مفتاح الاختصار مرة أخرى - يُرجى ملاحظة أ، هذا الإعداد سيبقى مفعّلا فقط حتى يُعاد تشغيل NVDA مرة أخرى.

### الإعلان عن معلومات النظام

اسم الوظيفة | المفتاح | الوصف
--- | --- | ---
إعلان الوقت والتاريخ | NVDA+f12 | بالضغط عليه مرة واحدة يعلن الوقت وبالضغط عليه مرتين يعلن التاريخ
الإعلان عن حالة البطارية | NVDA+shift+b | الإعلان عن حالة البطارية بمعنى الإعلان عما إذا كان مصدر الطاقة متصل أو الإعلان عن النسبة المئوية الحالية لقوة البطارية
الإعلان عن النص الموجود في الحافظة | NVDA+c | الإعلان عن النص الموجود في الحافظة إذا كانت تحتوي على أي نص قد نُسِخ أو قُصَّ

### أوضاع النُطق

الأمر | المفتاح | الوصف
--- | --- | ---
التنقل بين أنماط النطق | `NVDA+s` | التبديل بين أنماط النُطق.

## التنقّل باستخدام NVDA

### كيفيّة التنقّل باستخدام مؤشر النظام System Focus

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | ---
قراءة التحديد الحالي | NVDA+tab | NVDA+tab | يُعلن عن الكائن المحدد حاليا (أي العنصر الذي يقع عليه مؤشِّر النظام بالضبط). وبضغطه مرتين متتاليتين يتهجّاه
قراءة العنوان | NVDA+t | NVDA+t | يقرأ عنوان النافذة النشطة، الضغط مرتين متتاليتين يتهجى العنوان، والضغط ثلاث مرات ينسخه إلى الحافظة
قراءة النافذة النشطة | NVDA+b | NVDA+b | لنطق جميع الكائنات بالنافذة النشطة حاليا (وهو يفيد في قراءة المحاورات)
قراءة شريط الحالة | NVDA+end | NVDA+shift+end | يقرأ شريط الحالة إذا كان موجودًا. بالضغط على الاختصار مرتين سيتهجّى المعلومات. بالضغط عليه ثلاث مرات سينسخها للحالة للحافظة
الإعلان عن مفتاح الاختصار | `shift+numpad2` | `NVDA+control+shift+.` | الإعلان عن مفتاح الاختصار (التسريع) الخاص بالكائن المحدَّد حاليا.

### التنقّل باستخدام مؤشِّر التحرير System Caret

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | ---
قراءة كامل النص | NVDA+downArrow | NVDA+a | لبدء القراءة من نقطة وجود مؤشِّر التحرير حتى نهاية النصّ ويتمّ تحديث موضع المؤشِّر بالتزامن مع استمرار القراءة
قراءة السطر الحالي | NVDA+upArrow | NVDA+l | لقراءة السطر الحالي حيث يكون موضع مؤشِّر التحرير أو الحركة، وبضغط المفتاح مرتين يتهجى NVDA السطر. وبالضغط عليه ثلاث مرات يتهجى السطر مع وصف الأحرف.
قراءة النص المظلل | NVDA+Shift+upArrow | NVDA+shift+s | لقراءة النصّ المظلَّل إذا كان هناك نصّ مظلَّل.
قراءة تنسيق النص | NVDA+f | NVDA+f | يقرأ تنسيق النص الموجود حيث يوجد مؤشّر التحرير. الضغط عليه مرتين يعرضُ المعلومات في نمط التصفُّح
الإعلان عن الوجهة التي يقود إليها الرابط | `NVDA+k` | `NVDA+k` | الضغط عليه مرة واحدة سيؤدي للإعلان عن عنوان URL الذي يقود إليه الرابط الذي يوجد عنده مؤشّر التحرير أو مؤشّر النظام. الضغط عليه مرتين سيعرض عنوان الوجهة في نافذة لاستعراضه بدقة أكثر.
الإعلان عن موقع مؤشّر التحرير | NVDA+مفتاح الحذف على اللوحة الرقمية | NVDA+delete | يُعلن معلوماتٍ حول موضع النص أو الكائن الذي يوجد عنده مؤشّر التحرير. على سبيل المثال: قد يتضمن النسبة لمئوية لموضع النص من المستند، المسافة بينه وبين حافة الصفحة، أو موضعه الدقيق على الشاشة. الضغط عليه مرتين قد يزوّدك بتفاصيل أكثر.
قراءة الجملة التالية | alt+downArrow | alt+downArrow | نقل مؤشر التحرير للجملة التالية وقراءتها. (هذا الاختصار مدعوم في تطبيق microsoft word و تطبيق outlook فقط)
قراءة الجملة السابقة | alt+upArrow | alt+upArrow | نقل مؤشر التحرير للجملة السابقة وقراءتها. (هذا الاختصار مدعوم في تطبيق microsoft word و تطبيق outlook فقط)

إذا وُجِدَ جدول، يمكن استخدام مفاتيح الاختصار الآتية لاستعراضه:

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
الانتقال للعمود السابق | control+alt+leftArrow | للانتقال إلى العمود السابق (مع البقاء في الصفّ نفسه).
الانتقال للعمود التالي | control+alt+rightArrow | للانتقال إلى العمود التالي (مع البقاء في الصفّ نفسه).
الانتقال للصف السابق | control+alt+upArrow | للانتقال إلى الصفّ السابق (مع البقاء في العمود نفسه).
الانتقال للصف التالي | control+alt+downArrow | للانتقال إلى الصفّ التالي (مع البقاء في العمود نفسه).
الانتقال للعمود الأوَّل | control+alt+home | ينقل مؤشّر النظام للعمود الأوّل (مع البقاء في الصف ذاته)
الانتقال للعمود الأخير | control+alt+end | ينقل مؤشّر النظام للعمود الأخير (مع البقاء في الصف ذاته)
الانتقال للصف الأوَّل | control+alt+pageUp | ينقل مؤشّر النظام للصف الأوّل (مع البقاء في العمود ذاته)
الانتقال للصف الأخير | control+alt+pageDown | ينقل مؤشّر النظام للصف الأخير (مع البقاء في العمود ذاته)
قراءة كل العمود | `NVDA+control+alt+سهم لأسفل` | قراءة كل محتوى العمود الحالي رأسيا ابتداءً من الخلية الحالية نزولا لآخر خلية في العمود.
قراءة كل الصف | `NVDA+control+alt+السهم الأيمن` | قراءة كل محتوى الصف الحالي أُفُقياابتداءً من الخلية الحالية حتى آخر خلية في الصف.
قراءة العمود كاملًا | `NVDA+control+alt+سهم لأعلى` | قراءة العمود الحالي كاملًا عموديا من أعلى لأسفل، دون تحريك مؤشّر التحرير.
قراءة الصف كاملًا | `NVDA+control+alt+السهم الأيسر` | قراءة الصف الحالي كاملًا أُفُقيًا من اليسار إلى اليمين دون تحريك مؤشّر التحرير.

### التنقل حول الكائنات

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | اختصار اللمس | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | --- | ---
الإعلان عن الكائن الحالي | NVDA + numpad5 | NVDA+shift+o | لا يوجد | لنطق الكائن الحالي وبضغطه مرتين يقوم بتهجئة محتوى الكائن وبضغطه ثلاث مرات ينسخ اسم الكائن وقيمته إلى الحافظة
الانتقال إلى الكائن الذي يندرج تحته الكائن الحالي | NVDA+numpad8 | NVDA+shift+upArrow | تحريك الإصبع لأعلى (نمط الكائن) | للانتقال إلى الكائن الذي يندرج تحته الكائن الحالي أو الكائن الأعلى منه في التسلسل الهرمي
الانتقال للكائن السابق | NVDA+numpad4 | NVDA+shift+leftArrow | لا يوجد | للانتقال إلى الكائن السابق (أي الكائن الذي يوجد قبل الكائن الحالي ويكون على نفس المستوى في التسلسل الهرمي)
الانتقال للكائن السابق في نمط العرض المسطَّح | NVDA+numpad9 | NVDA+shift+[ | تحريك الإصبع لليسار (نمط الكائن) | الانتقال للكائن السابق في نمط العرض المسطَّح للتنقُّل عبر تسلسل الكائنات الهرمي
الانتقال للكائن التالي | NVDA+numpad6 | NVDA+shift+rightArrow | لا يوجد | للانتقال إلى الكائن التالي (أي الكائن الذي يوجد بعد الكائن الحالي ويكون على نفس المستوى في التسلسل الهرمي)
الانتقال للكائن التالي في نمط العرض المسطَّح | NVDA+numpad3 | NVDA+shift+] | تحريك الإصبع لليمين (نمط الكائن) | الانتقال للكائن التالي في نمط العرض المسطَّح للتنقُّل عبر تسلسل الكائنات الهرمي
الانتقال إلى أول كائن مندرج تحت الكائن الحالي | NVDA+numpad2 | NVDA+shift+downArrow | تحريك الإصبع لأسفل (نمط الكائن) | للانتقال إلى أول كائن مندرج تحت الكائن الحالي
الانتقال للعنصر المحدد | NVDA + minus | NVDA + backSpace | لا يوجد | للانتقال إلى الكائن الذي يقع عليه مؤشر النظام، كما يجعل مؤشر الاستعراض في موضع مؤشر التحرير إذا كان موجودا
تفعيل الكائن الحالي | NVDA + numpadEnter | NVDA + Enter | ضغطة مزدوجة | لتفعيل وتنشيط الكائن الحالي وهو يوازي الضغط على مفتاح الإدخال أو النقر باستخدام الفأرة أو الضغط على مسطرة المسافة عندما يكون مؤشر النظام عند الكائن
تحريك مؤشر النظام أو مؤشر التحرير إلى مؤشر NVDA | NVDA+shift+numpadMinus | NVDA+shift+backspace | لا يوجد | تحريك مؤشر النظام إلى الكائن الحالي، وبالضغط عليه مرتين يقوم بتحريك مؤشر التحرير إلى مؤشر الاستعراض
الإعلان عن موقع مؤشر الاستعراض | NVDA+Shift+numpadDelete | NVDA+Shift+delete | لا يوجد | يُعلن معلوماتٍ حول موقع النص أو الكائن الذي يوجد مؤشر الاستعراض. ربما يشمل ذلك مثلا الإعلان عن النسبة المئوية لموقع النص أو الكائن من المستند، المسافة التي تفصله عن حافة الصفحة، أو موضعه الدقيق على الشاشة. الضغط عليه مرتين قد يُعطي تفاصيل أكثر.
نقل مؤشّر الاستعراض إلى شريط الحالة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | يقرأ NVDA شريط الحالة إن وُجِد، وينقلُ مؤشّر NVDA إليه.

### استعراض النصّ

الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | اختصار اللمس | الوصف
--- | --- | --- | --- | ---
الانتقال إلى السطر الأول | shift+numpad7 | NVDA+control+home | لا يوجد | للانتقال إلى واستعراض السطر الأول في الكائن الحالي
الانتقال إلى السطر السابق | numpad7 | NVDA+upArrow | flick up (نمط النصوص) | للانتقال إلى واستعراض السطر السابق في الكائن الحالي
استعراض السطر الحالي | numpad8 | NVDA+shift+. | لا يوجد | لاستعراض السطر الحالي في الكائن الحالي وبالضغط مرتين يقوم بتهجئة السطر وبالضغط عليه ثلاث مرات يتهجى السطر تهجئة صوتية
الانتقال إلى السطر التالي | numpad9 | NVDA+downArrow | flick down (النمط النصي) | للانتقال إلى واستعراض السطر التالي في الكائن الحالي
الانتقال إلى السطر الأخير | shift+numpad9 | NVDA+control+end | لا يوجد | للانتقال إلى واستعراض السطر الأخير في الكائن الحالي
الانتقال إلى الكلمة السابقة | numpad4 | NVDA+control+leftArrow | 2-finger flick left (النمط النصي) | للانتقال إلى واستعراض الكلمة السابقة في الكائن الحالي
استعراض الكلمة الحالية | numpad5 | NVDA+control+. | لا يوجد | لاستعراض الكلمة الحالية في الكائن الحالي وبضغط المفتاح مرتين يقوم بتهجئة الكلمة وبالضغط عليه ثلاث مرات يقوم بتهجئة الكلمة تهجئة صوتية
الانتقال إلى الكلمة التالية | numpad6 | NVDA+control+rightArrow | 2-finger flick right (النمط النصي) | للانتقال إلى واستعراض الكلمة التالية في الكائن الحالي
الانتقال إلى بداية السطر | shift+numpad1 | NVDA+home | لا يوجد | للانتقال إلى واستعراض بداية السطر الحالي في الكائن الحالي
الانتقال إلى الحرف السابق | numpad1 | NVDA+leftArrow | flick left (النمط النصي) | للانتقال إلى واستعراض الحرف السابق في الكائن الحالي
استعراض الحرف الحالي | numpad2 | NVDA+. | لا يوجد | لاستعراض الحرف الحالي في الكائن الحالي والضغط عليه مرتين ينطق التهجئة الصوتية أو مثال على الحرف وبالضغط عليه ثلاث مرات يقوم بنطق القيمة الرقمية للحرف
الانتقال إلى الحرف التالي | numpad3 | NVDA+rightArrow | flick right (النمط النصي) | للانتقال إلى واستعراض الحرف التالي في الكائن الحالي
الانتقال إلى آخر السطر | shift+numpad3 | NVDA+end | لا يوجد | للانتقال إلى واستعراض آخر السطر الحالي في الكائن الحالي
الانتقال للصفحة السابقة في نمط الاستعراض | `NVDA+pageUp` | `NVDA+shift+pageUp` | لا يوجد | نقل مؤشّر الاستعراض للصفحة السابقة من النص عندما يكون ذلك مدعومًا من التطبيق.
الانتقال للصفحة التالية في نمط الاستعراض | `NVDA+pageDown` | `NVDA+shift+pageDown` | لا يوجد | نقل مؤشّر الاستعراض للصفحة التالية من النص عندما يكون ذلك مدعومًا من التطبيق.
الانتقال لبداية النص المحدد في نمط الاستعراض | `NVDA+alt+home` | `NVDA+alt+home` | لا يوجد | نقل مؤشّر الاستعراض لأول حرف ضمن نطاق النص المحدد
الانتقال لنهاية النص المحدد في نمط الاستعراض | `NVDA+alt+end` | `NVDA+alt+end` | لا يوجد | نقل مؤشّر الاستعراض لآخر حرف ضمن نطاق النص المحدد
استعراض كامل النص | numpadPlus | NVDA+shift+a | 3-finger flick down (النمط النصي) | لاستعراض كامل النصّ
التحديد ثم النسخ من مؤشر الاستعراض | NVDA+f9 | NVDA+f9 | لا يوجد | يبدأ في عملية التحديد ثم النسخ من الموضع الحالي لمؤشر الاستعراض. ولا يتم النسخ فعليا إلا عندما تخبر NVDA بالمكان الذي سينسخ إليه
التحديد ثم النسخ إلى مؤشر الاستعراض | NVDA+f10 | NVDA+f10 | لا يوجد | عند الضغطة الأولى، سيُحدَّد النص بدءً من موضع علامة التحديد التي وضعتها مسبقا وصولا إلى الموقع الحالي لمؤشر الاستعراض. وبعد الضغط على هذا المفتاح مرة أخرى، سيُننسَخ النص إلى حافظة ويندوز
الانتقال لنقطة بداية النسخ في نمط الاستعراض | NVDA+shift+f9 | NVDA+shift+f9 | لا يوجد | نقل مؤشّر الاستعراض للموضع الذي عُيِّن سابقا كنقطة بداية للنسخ
قراءة تنسيق النص | NVDA+shift+f | NVDA+shift+f | لا يوجد | الإعلام بتنسيق النصّ الواقع في موضع مؤشِّر الاستعراض. بالضغط عليه مرتين يظهر معلومات التنسيق في نمط التصفُّح
نُطق النص البديل للرمز الحالي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | ينطق الرمز الذي يقع عنده مؤشّر الاستعراض. بالضغط عليه مرتين، يعرض الرمز والنص المستخدم لنُطقه في نمط الاستعراض

### أنماط الاستعراض

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | اختصار اللمس | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | --- | ---
الانتقال إلى نمط الاستعراض التالي | NVDA+numpad7 | NVDA+pageUp | 2-finger flick up | الانتقال إلى نمط الاستعراض التالي المتاح.
الانتقال إلى نمط الاستعراض السابق | NVDA+numpad1 | NVDA+pageDown | 2-finger flick down | الانتقال إلى نمط الاستعراض السابق المتاح.

### التحرك باستخدام مؤشِّر الفأرة

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | اللمس | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | --- | ---
نقر زر الفأرة الأيسر | numpadDivide | NVDA+[ | لا يوجد | للنقر بزر الفأرة الأيسر مرة واحدة. وللنقر المزدوج اضغَطْ على المفتاح مرتين متتاليتين بسرعة
تثبيت زر الفأرة الأيسر | shift+numpadDivide | NVDA+control+[ | لا يوجد | لتثبيت زر الفأرة الأيسر. اضغط المفتاح مرة أخرى لتحريره. ولسحب مؤشر الفأرة اضغط على هذا المفتاح لتثبيت الزر الأيسر ثم حرِّكْ مؤشر الفأرة سواء كان مؤشر الفأرة الفعلي أو باستخدام أوامر حركة مؤشر الفأرة الأخرى
نقر زر الفأرة الأيمن | numpadMultiply | NVDA+] | الضغط مع الاستمرار | للنقر بزر الفأرة الأيمن مرة واحدة
تثبيت زر الفأرة الأيمن | shift+numpadMultiply | NVDA+control+] | لا يوجد | لتثبيت زر الفأرة الأيمن. اضغط المفتاح مرة أخرى لتحريره. ولسحب مؤشر الفأرة اضغط على هذا المفتاح لتثبيت الزر الأيمن ثم قم بتحريك مؤشر الفأرة سواء كان مؤشر الفأرة الفعلي أو باستخدام أوامر حركة مؤشر الفأرة الأخرى
التمرير لأعلى عند موضع الفأرة | لا يوجد | none | لايوجد | تمرير عجلة الفأرة لأعلى عند موضعها الحالي
التمرير لأسفل عند موضع الفأرة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | تمرير عجلة الفأرة لأسفل عند موضعها الحالي
التمرير لليسار عند موضع الفأرة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | تمرير عجلة الفأرة لليسار عند موضعها الحالي
التمرير لليمين عند موضع الفأرة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | تمرير عجلة الفأرة للمين عند موضعها الحالي
تحريك مؤشر الفأرة إلى الكائن الحالي | NVDA+numpadDivide | NVDA+shift+m | لا يوجد | لتحريك مؤشر الفأرة إلى موقع الكائن الحالي وموقع مؤشر الاستعراض
الانتقال إلى الكائن الواقع تحت مؤشر الفأرة | NVDA+numpadMultiply | NVDA+shift+n | لا يوجد | لنقل الكائن الحالي إلى الكائن الواقع في مكان مؤشر الفأرة

## نمط التصفح Browse Mode

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
التحويل بين نمط التصفح والنمط التفاعلي | NVDA + space | للتحويل بين نمط التصفح والنمط التفاعلي
الخروج من النمط التفاعلي | escape | للخروج من النمط التفاعلي إلى نمط التصفح إذا كنت موجودا بالنمط التفاعلي مسبقا
تنشيط نمط التصفح | NVDA+f5 | لإعادة تحميل محتوى الصفحة الحالية (يفيد إذا كان هناك محتوى معين يبدو مفقودا في الصفحة. غير متاح مع Microsoft Word و Outlook.)
البحث | NVDA+control+f | لفتح مربّع حوار يمكنك من خلاله كتابة جزء من نص للبحث عنه في المستند الحالي. انظر: البحث عن نص لمزيدٍ من المعلومات.
البحث التالي | NVDA+f3 | للبحث عن تالي ظهور للنص الذي قمت بالبحث عنه في المستند مسبقا
البحث السابق | NVDA+shift+f3 | للبحث عن الموضع السابق للنص الذي بحثتَ عنه في المستند مسبقا

### التحرك ما بين عناصر المستند باستخدام أحرف لوحة المفاتيح المنفردة

باستخدام المفاتيح الآتية يمكنك القفز إلى العنصر الآتي المتاح، بينما إضافة مفتاح shift إلى هذه المفاتيح يقفز بك إلى العنصر السابق:

- H: للتنقل ما بين رؤوس الموضوعات (العناوين).
- L: للتنقل ما بين القوائم.
- I: للتنقل ما بين عناصر القوائم.
- T: للتنقل ما بين الجداول.
- K: للتنقل ما بين الروابط.
- N: للتنقل ما بين النصوص العادية (أي التي لا تشتمل على روابط)
- F: للتنقل ما بين حقول نماذج الاستمارات.
- U: للتنقل ما بين الروابط التي لم يفتحها المستخدم بالصفحة بعد.
- V: للتنقل ما بين الروابط التي قام المستخدم بفتحها من قبل بالصفحة.
- E: للتنقل ما بين مربعات التحرير.
- B: للتنقل ما بين أزرار التشغيل.
- X: للتنقل ما بين مربعات التحديد.
- C: للتنقل ما بين مربعات الاختيار.
- R: للتنقل ما بين أزرار الاختيار.
- Q: للتنقل ما بين فقرات الاقتباس.
- S: للتنقل ما بين فواصل الصفحات.
- M: للتنقل ما بين الإطارات.
- G: للتنقل ما بين الأشكال الرسومية.
- D: للتنقل ما بين العلامات الدليلية landmarks.
- O: للتنقل ما بين الكائنات المدرجة (مشغل الصوت والفيديو، والتطبيقات، والمحاورات، وهكذا.)
- 1 إلى 9: رؤوس الموضوعات (العناوين) في المستويات من 1 إلى 9 على التوالي
- a: التعليقات التوضيحية (التعليقات، مراجعات المحرر، إلخ.)
- `p`: الفقرات النصية.
- w: الأخطاء الهجائية

كي تتمكن من القفز إلى بداية أو إلى نهاية الكائنات التي تحتوي على عناصر كالقوائم والجداول:

اسم الوظيفة | المفتاح | الوصف
--- | --- | ---
القفز إلى بداية الكائن الذي يحوي عناصر | shift+comma | للتحرك إلى بداية الكائن الذي يحوي عناصر (كالقوائم والجداول وهكذا) حيث موضع مؤشر الحاسوب
تخطي الكائن الذي يحوي عناصر | comma | تخطي الكائن بما يحتويه من عناصر (كالقوائم والجداول وهكذا) حيث موضع مؤشر الحاسوب

للتبديل بين تشغيل وتعطيل الحركة بالأحرف المنفردة للمستند الحالي، اضغط NVDA+shift+space.

### قائمة العناصر

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
عرض قائمة بعناصر نمط التصفح | NVDA+f7 | سرد أنواع العناصر المختلفة بالمستند الحالي

### البحثُ عن نص

الوظيفة | مفتاح الاختصار | الوصف
--- | --- | ---
البحث عن نص | NVDA+control+f | فتح مربّع حوار البحث
البحث عن التالي | NVDA+f3 | البحث عن الموضع اللاحق الذي ورد فيه النص الذي يُبحَث عنه
البحث عن السابق | NVDA+shift+f3 | البحث عن الموضع السابق الذي ورد فيه النص الذي يُبحَث عنه

### الكائنات المدرجة

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
الانتقال خارج الكائن المُدرَج إلى نمط التصفح | NVDA+control+space | الخروج بمؤشر النظام من الكائن المدرج إلى نمط التصفح الذي يحتوي عليه

### نمط التحديد الأصلي

الأمر | المفتاح | الوصف
--- | --- | ---
التبديل بين تفعيل وتعطيل نمط التحديد الأصلي | `NVDA+shift+f10` | يبدّلُ بين خياري تفعيل وتعطيل نمط التحديد الأصلي

## قراءة محتوى الرياضيات

### الحركة التفاعلية

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
التفاعل مع محتوى الرياضيات | NVDA+alt+m | يبدأ التفاعل مع محتوى الرياضيات

## الخط البارز Braille

### إدخال البرايل

ضغط النقطة السابعة يحذف آخر خلية أو آخر حرف تم إدخاله. أما ضغط النقطة الثامنة يترجم أي مدخل ويضغط مفتاح الإدخال. أما ضغط النقطة السابعة زائد النقطة الثامنة يترجم أي مدخل برايل، لكن دون إضافة مسافة أو ضغط مفتاح الإدخال.

## الرؤية

### سِتارُ الشاشة

الأمر | المفتاح | الوصف
--- | --- | ---
تبديل حالة سِتار الشاشة | `NVDA+control+escape` | تفعيل ستار الشاشة لجعل الشاشة سوداء أو تعطيله لإظهار محتوياتها. عند الضغط عليه مرة واحدة، سيُفعَّل سِتارُ الشاشة إلى أن يُعاد تشغيل NVDA. عند الضغط عليه مرتين، سيبقى سِتارُ الشاشة مفعَّلًا حتى تعطّلَه بنفسك.

## التعرف على المحتوى

### التعرف الضوئيي على الأحرف الخاص ب Windows

للتعرف على محتوى صورة واقعة تحت مؤشر NVDA باستخدام خاصية التعرف البصري على الأحرف الخاصة ب Windows، اضغطَْ على NVDA+r.

## اختصارات nvda مع التطبيقات الأخرى

### برنامج Microsoft Word

#### القراءة التلقائية لرؤوس الأعمدة والصفوف

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
تعيين عناوين الأعمدة | `NVDA+shift+c` | ضضغطُ هذا للمرة الأولى يخبر NVDA أن هذه الخلية الأولى تمثّل الرأس الأول (العنوان) ضمن صف العناوين والذي يجب الإعلان عنه تلقائيًا عند الانتقال بين الأعمدة أسفل هذا الصف. ضغطُه مرتين سيمحو هذا التعيين.
تعيين عناوين الصفوف | `NVDA+shift+r` | ضضغطُ هذا للمرة الأولى يخبر NVDA أن هذه الخلية الأولى تمثّل الرأس الأول (العنوان) ضمن عمود العناوين والذي يجب الإعلان عنه تلقائيًا عند الانتقال بين الصفوف بعد هذا العمود. ضغطُه مرتين سيمحو هذا التعيين.

#### نمط التصفح في Microsoft Word

لتفعيل وتعطيل نمط التصفح في Microsoft Word يرجى الضغط على مفتاح NVDA مع مفتاح المسافة.

##### قائمة العناصر

في نمط التصفح في Microsoft Word يمكنك الوصول إلى قائمة العناصر بالضغط على NVDA+f7.

#### الإعلان عن التعليقات

لقراءة أية تعليقات في موضع مؤشّر التحرير الحالي، اضغط `NVDA+alt+c`. الضغط عليه مرتين يعرض المعلومات ضمن رسالة قابلة للتصفُّح.

### microsoft Excel

#### الإعلان التلقائي عن الصفوف والأعمدة

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
تعيين عناوين الأعمدة | `NVDA+shift+c` | ضضغطُ هذا للمرة الأولى يخبر NVDA أن هذه الخلية الأولى تمثّل الرأس الأول (العنوان) ضمن صف العناوين والذي يجب الإعلان عنه تلقائيًا عند الانتقال بين الأعمدة أسفل هذا الصف. ضغطُه مرتين سيمحو هذا التعيين
تعيين عناوين الصفوف | `NVDA+shift+r` | ضضغطُ هذا للمرة الأولى يخبر NVDA أن هذه الخلية الأولى تمثّل الرأس الأول (العنوان) ضمن عمود العناوين والذي يجب الإعلان عنه تلقائيًا عند الانتقال بين الصفوف بعد هذا العمود. ضغطُه مرتين سيمحو هذا التعيين

#### قائمة العناصر

وللدخول إلى قائمة العناصر في Microsoft Excel اضغَطْ على NVDA+f7.

#### قراءة الملاحظات

لقراءة أية ملاحظات متعلقة بالخلية المحددة حاليا، اضغط على `NVDA+alt+c`. الضغط عليه مرتين يعرض المعلومات ضمن رسالة قابلة للتصفُّح. في Microsoft 2016، 365، والإصدارات الأحدث؛ غُيّرت مسمى التعليقات في Microsoft Excel إلى "الملاحظات".

لإضافة أو تعديل ملاحظة للخلية التي يوجد عندها المؤشّر؛ اضغَطْ shift+f2.

#### قراءة الخلايا المحمية

وحتى يمكن التنقل بين الخلايا المقفلة قم بتفعيل نمط التصفح بالضغط على NVDA+space ثم استخدم أوامر الحركة القياسية ببرنامج Microsoft Excel مثل مفاتيح الأسهم للتنقل بين جميع الخلايا المقفلة داخل ورقة العمل الحالية.

### برنامج العروض التقديمية Microsoft PowerPoint

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
التبديل بين تشغيل وتعطيل قراءة ملاحظات منشئ العرض التقديمي | control+shift+s | عندما تكون في نمط عرض الشرائح، فإن هذا الأمر سيبدّل بين قراءة ملاحظات منشئ العرض التقديمي للشريحة وبين محتواها

### برنامج foobar2000

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
الإعلان عن الوقت المتبقي | control+shift+r | يُعلن عن الوقت المتبقي من الملف الصوتي المشغل حاليا إن وُجِد.
الإعلان عن الوقت المنقضي | control+shift+e | يُعلنُ عن الوقت المنقضي من الملف الصوتي المُشغَّل حاليا، إن وُجِد..
الإعلان عن مدة الملف الصوتي | control+shift+t | يُعلن عن طول الملف المُشَغَّل حاليا، إن وُجِد.

### برنامج Miranda IM

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
قراءة أحدث الرسائل | NVDA+control+1-4 | قراءة أحد أحدث الرسائل، حسب الرقم المستخدم; فمثلا الضغط على NVDA+control+2 يقرأ ثاني أحدث الرسائل.

### محرر ملفات الترجمة Poedit

الوظيفة | المفتاح | الوصف
--- | --- | ---
قراءة ملاحظات للمترجمين | `control+shift+a` | لقراءة أية ملاحظات للمترجمين. بالضغط عليه مرتين؛ ستُعرَضُ الملاحظة في نمط التصفُّح.
قراءة التعليقات | `control+shift+c` | لقراءة أية تعليقات في نافذة التعليقات. بالضغط عليه مرتين سيعرض التعليق في نمط التصفُّح
قراءة نص المصدر القديم | `control+shift+o` | يقرأ نص المصدر القديم إن وُجِد. الضغط عليه مرتين سيعرض النص في نمط التصفُّح
قراءة التنبيه المتعلّق بالترجمة | `control+shift+w` | يقرأ التنبيه المتعلق بالترجمة إن وُجِد. الضغط عليه مرتين سيعرض التنبيه في نمط التصفُّح

### قارئ Kindle للحواسيب الشخصية

يمكنك الانتقال يدويا للصفحة التالية بمفتاح صفحة لأسفل والعودة للصفحة السابقة بمفتاح صفحة لأعلى.

#### تظليل النص

بمجرد تحديد النص، اضغط مفتاح applications أو shift+f10 لإظهار الخيارات المتاحة.

### Azardi

عندما تكون في جدول عرض الكتب المضافة:

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
فتح | enter | فتح الكتاب المحدد.
قائمة السياق | applications | فتح قائمة السياق للكتاب المحدد.

### وحدة التحكُّم Windows Console

مفاتيح الاختصار الآتية المُدمَجة في وحدة توجيه الأوامر قد تكون مفيدة عند استعراض النصّ مع NVDA، في الإصدارات القديمة من وحدة توجيه الأوامر Windows Console:

الوظيفة | مفتاح الاختصار | الوصف
--- | --- | ---
تمرير لأعلى | control+سهم علوي | تمرير نافذة توجيه الأوامر لأعلى، بحيث يمكن قراءة النص السابق.
تمرير لأسفل | control+سهم سفلي | تمرير نافذة موجّه الأوامر لأسفل، بحيث يمكن قراءة النص الأحدث.
تمرير للبداية | control+home | تمرير نافذة موجّه الأوامر للبداية.
تمرير للنهاية | control+end | تمرير نافذة موجّه الأوامر للنهاية.

## ضبط NVDA

أثناء وجودك في مربّع الحوار؛ بالضغط على `f1` سيفتح دليل المستخدم، في الفقرة المتعلقة بالإعداد الذي يوجد عنده مؤشّر النظام، أو بمربّع الحوار الحالي.

### إعدادات NVDA

#### عام

الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | الوصف
--- | --- | --- | ---
فتح الإعدادات العامة | `NVDA+control+g` | `NVDA+control+g` | عبر تصنيف عام، الموجود في مربّع حوار إعدادات NVDA؛ يُضبَطُ النهج العام ل NVDA؛ مثل لغة الواجهة، وما إذا كان البرنامج سيتحقق من وجود تحديثات آليا أم لا.

#### إعدادات النُطق

الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | الوصف
--- | --- | --- | ---
فتح إعدادات النُطق | `NVDA+control+v` | `NVDA+control+v` | يحتوي تصنيف النطق في مربّع حوار إعدادات NVDA على خيارات تمكنك من اختيار آلة النطق إضافةً لسمات الصوت لآلة النطق المختارة.
مستوى قراءة الرموز أو علمات الترقيم | NVDA+p | NVDA+p | هذا الخيار عبارةٌ عن صندوق خيارات، يمكّن المستخدم من الاختيار من بين 4 مستويات لقراءة الرموز أو علامات الترقيم.

#### اختيار آلة النُطق

الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | الوصف
--- | --- | --- | ---
فتح مربّع حوار اختيار آلة النُطق | `NVDA+control+s` | `NVDA+control+s` | يتيحُ لك مربّع حوار اختيار آلة النُطق، -والذي يمكنُ فتحه بالضغط على زر تغيير الموجود ضمن تصنيف النُطق في إعدادات NVDA-؛ اختيار آلة النطق، التي سيستخدمها NVDA أثناء النطق.

#### دائرة إعدادات النطق

الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | ---
الانتقال إلى إعداد النطق التالي | NVDA+control+rightArrow | NVDA+shift+control+rightArrow | الانتقال إلى إعداد النطق التالي المتاح بعد الإعداد الحالي والدوران حتى الوصول إلى أول إعداد مرة أخرى بعد الإعداد الأخير
الانتقال إلى إعداد النطق السابق | NVDA+control+leftArrow | NVDA+shift+control+leftArrow | الانتقال إلى إعداد النطق التالي المتاح قبل الإعداد الحالي والدوران حتى الوصول إلى الإعداد الأخير بعد الإعداد الأول
زيادة إعداد النطق الحالي | NVDA+control+upArrow | NVDA+shift+control+upArrow | زيادة إعداد آلة النطق الحالية فمثلا زيادة سرعة النطق أو اختيار صوت المتحدث التالي أو زيادة مستوى ارتفاع الصوت
زيادة إعداد النُطق الحالي خطوات أكثر | `NVDA+control+pageUp` | `NVDA+shift+control+pageUp` | يزيد قيمة إعداد النُطق الحالي الذي تستخدمه بمقدار أكبر. على سبيل المثال، عندما تكون في إعداد الصوت، سوف يقفز للأمام بمقدار 20 صوتًا، وعندما تكون في إعدادات ذات شريط تمرير (السرعة، الحدة، إلخ) ستزداد القيمة بنسبة تصل إلى 20%
إنقاص إعداد النطق الحالي | NVDA+control+downArrow | NVDA+shift+control+downArrow | خفض إعداد آلة النطق الحالية الذي أنت عليه حاليا فمثلا خفض سرعة النطق أو اختيار صوت المتحدث السابق أو خفض مستوى ارتفاع الصوت
إنقاص إعداد النُطق الحالي خطوات أكثر | `NVDA+control+pageDown` | `NVDA+shift+control+pageDown` | يقلِّل قيمة إعداد النُطق الحالي الذي تستخدمه بمقدار أكبر. على سبيل المثال، عندما تكون في إعداد الصوت، سوف يقفز للخلف بمقدار 20 صوتًا، وعندما تكون في إعدادات ذات شريط تمرير (السرعة، الحدة، إلخ) ستنخفض القيمة بنسبة تصل إلى 20%

#### الخط البارز Braille

الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | الوصف
--- | --- | --- | ---
وضع برايل | `NVDA+alt+t` | `NVDA+alt+t` | يُتيح لك هذا الخيار الاختيار بين أوضاع برايل المتاحة.
إرفاقُ برايل | NVDA+control+t | NVDA+control+t | يتيح لك هذا الخيار تحديد ما إذا كان السطر الإلكتروني سيتبع مؤشر النظام / مؤشّر التحرير، أو مؤشر NVDA / مؤشر استعراض النص أو كليهما.

#### اختيار سطر برايل الإلكتروني

الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | الوصف
--- | --- | --- | ---
فتح مربّع حوار اختيار سطر برايل الإلكتروني | `NVDA+control+a` | `NVDA+control+a` | إن مربّع حوار اختيار سطر برايل الإلكتروني، والذي يُفتَح بتنشيط زر تغيير، الموجود ضمن تصنيف الخط البارز Braille، في مربّع حوار إعدادات NVDA؛ يُتيحُ لك اختيار شاشة عرض برايل التي سيستخدمها NVDA لعرض المخرجات ببرايل.

#### الصوت

الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | الوصف
--- | --- | --- | ---
فتح إعدادات الصوت | `NVDA+control+u` | `NVDA+control+u` | يحتوي تصنيف الصوت الموجود ضمن مربّع حوار إعدادات NVDA على خيارات تمكّنك من تغيير العديد من التفاصيل المتعلقة بإخراج الصوت.
نمط خفض الأصوات | `NVDA+shift+d` | `NVDA+shift+d` | يُتيحُ لك هذا الخيار إمكانية خفض أصوات التطبيقات الأخرى أثناء نطق NVDA، أو في جميع الأوقات أثناء تشغيل NVDA.

##### تقسيم الصوت

الوظيفة | المفتاح | الوصف
--- | --- | ---
التنقُّل بين أوضاع تقسيم خروج الصوت | `NVDA+alt+s` | للتنقُّل بين أنماط خاصية تقسيم الصوت

#### لوحة المفاتيح

الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | الوصف
--- | --- | --- | ---
فتح إعدادات لوحة المفاتيح | `NVDA+control+k` | `NVDA+control+k` | يتضمّن تصنيف لوحة المفاتيح المندرج ضمن مربّع حوار NVDA على خيارات لضبط الطريقة التي سيسلكها NVDA، عند استخدامك للوحة المفاتيح والكتابة عبرها.
نطق الحروف أثناء الكتابة | `NVDA+2` | `NVDA+2` | يضبط هذا الخيار حالة نُطق الأحرف أثناء كتابتها عبر لوحة المفاتيح.
نُطق الكلمات أثناء الكتابة | `NVDA+3` | `NVDA+3` | يضبط هذا الخيار حالة نُطق الكلمات أثناء كتابتها عبر لوحة المفاتيح.
نطق مفاتيح أوامر برنامج NVDA | NVDA+4 | NVDA+4 | هذا الخيار هو عبارة عن مربع تحديد عند تحديده سيقوم البرنامج بنطق المفاتيح الأخرى والتي لا تشمل مفاتيح الحروف، ويضم ذلك مفاتيح الاختصارات التي نستخدمها في لوحة المفاتيح مثل: مفتاح التحكم زائد أي حرف آخر.

#### الفأرة

الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | الوصف
--- | --- | --- | ---
فتح إعدادات الفأرة | `NVDA+control+m` | `NVDA+control+m` | يُتيحُ تصنيف الفأرة الموجود ضمن مربّع حوار إعدادات NVDA متابعة NVDA لمسار مؤشّر الفأرة، إصدار صفير للدلالة على إحداثياتها، وتعيين خيارات استخدام الفأرة الأخرى.
تفعيل تتبع مسار الفأرة | NVDA+m | NVDA+m | هذا الخيار عبارة عن مربع تحديد عند تحديده يقوم البرنامج بنطق النص الواقع تحت مؤشِّر الفأرة كلما تحرّكتَ حول أجزاء الشاشة المختلفة، وهذا الاختيار يتيح لك إمكانية الوصول إلى كائنات موجودة على الشاشة بتحريك مؤشر الفأرة فِعليّاً بدلا من الوصول إلى هذه الكائنات من خلال استخدام خاصية التحرك حول الكائنات الموجودة بالبرنامج.

#### مؤشِّر الاستعراض

الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | الوصف
--- | --- | --- | ---
تتبع مؤشر النظام Follow System Focus | NVDA+7 | NVDA+7 | هو مربع تحديد، عند تحديده يوضع مؤشر الاستعراض في نفس موقع الكائن الذي يوجد عليه مؤشر النظام، أي أنه يتحرك وفقا لحركة مؤشر النظام.
تتبع مؤشر التحرير Follow System Caret | NVDA+6 | NVDA+6 | عند تفعيله يتحرك مؤشر الاستعراض كلما تحرك مؤشر التحرير.

#### عرض الكائن (NVDA+control+o)

الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | الوصف
--- | --- | --- | ---
فتح إعدادات عرض الكائن | `NVDA+control+o` | `NVDA+control+o` | يُستخدم تصنيف عرض الكائن الموجود ضمن مربّع حوار NVDA لضبط كمية المعلومات التي سيعرضها NVDA حول عناصر التحكُّم، مثل: الوصف، ومعلومات الموضع، ونحو ذلك.
قراءة شريط التقدم Progress bar output | NVDA+u | NVDA+u | شريط التقدم هو عبارة عن شريط يشبه المسطرة وعندما يقوم نظام التشغيل أو أي تطبيق بأي مهمة يبدأ شريط التقدم في الظهور بشكل تدريجي طبقا لمدى التقدم الذي يحرزه التطبيق في أداء مهمة معينة. كما أنه يعرض النسبة المئوية لمدى التقدم في أتمام المهمة التي يقوم بها التطبيق. وعادة ما تظهر أشرطة التقدم عند تحميل صفحة إنترنت أو عرض رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أو عند معالجة ملف صوتي، وما إلى ذلك.
الإعلان عن التغيرات في المحتوى النَشِط | NVDA+5 | NVDA+5 | يتيح هذا الخيار عند تحديده بالتبديل بين تفعيل وتعطيل الإعلان عن المحتوى الجديد في كائنات معينة مثل تطبيقات الأوامر النصية ومربع تاريخ الرسائل ببرامج المحادثة.

#### نمط التصفُّح

الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | الوصف
--- | --- | --- | ---
فتح إعدادات نمط التصفُّح | `NVDA+control+b` | `NVDA+control+b` | يُستخدَم تصنيف نمط التصفُّح في إعدادات NVDA لضبط كيفية عمل NVDA عند قراءة وتصفُّح مستندات معقّدة مثل صفحات شبكة الإنترنت.
استخدام تنسيق العرض المرئي للشاشة | NVDA+v | NVDA+v | هذا الخيار يتيح لك اختيار طريقة عرض محتوى صفحة الإنترنت الذي يمكن الضغط عليه في نمط التصفُّح (الروابط، الأزرار، والحقول) بحيث يُعرَض كل عنصر منفردًا في سطر مستقل، أو أن تُعرَض العناصر كما تظهر في تنسيق الصفحة المرئي على الشاشة (أي كما هي داخل سياق النص المعروض).

#### تنسيق المستند

الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | الوصف
--- | --- | --- | ---
فتح إعدادات تنسيق المستند | `NVDA+control+d` | `NVDA+control+d` | معظم الخيارات المدرجة في هذا التصنيف تستخدم في ضبط أنواع التنسيقات التي ترغب أن يُعلن عنها NVDA تلقائيا عند تحريككَ للمؤشر داخل المستندات.

#### إعداداتٌ متقدّمة

##### التعليقات التوضيحية

ل"قراءة ملخَّص بأي تفاصيل توضيحية في موضع مؤشّر التحرير" اضغَطْ NVDA+d.

### كيفية حفظ الإعدادات وإعادة تحميلها Saving and Reloading the configuration

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | ---
حفظ الإعدادات | `NVDA+control+c` | `NVDA+control+c` | يحفظ إعداداتك بحيث لا تفقدها بعد إغلاق NVDA
استعادة الإعدادات المحفوظة مسبقا | `NVDA+control+r` | `NVDA+control+r` | الضغط عليه مررةً واحدة سيستعيد الإعدادات التي حفظتَها آخر مرة قبل آخر تغيير. والضغط عليه ثلاث مرات يستعيد إعدادات NVDA الافتراضية.

### الأوضاع

#### إدارة الأوضاع

- NVDA+control+p: إظهار محاورة الأوضاع.

## التحكُّم عن بُعد (Remote Access)

### ملخّص مفاتيح أوامر أداة التحكُّم عن بُعد Remote Access

الأمر | المفتاح | الوصف
--- | --- | ---
تبديل حالة الاتصال عن بُعد | `NVDA+alt+r` | بدء جلسة جديدة للتحكُّم عن بُعد، أو إنهاؤها وقطع الاتصال إن كانت نَشِطةً.
تبديل بين الحاسوب المحلي والحاسوب البعيد | `NVDA+alt+tab` | التبديل بين التحكُّم في حاسوبك المحلي والحاسوب البعيد المُتحكَّم فيه.
اتصال | لا يوجد | Connect
نسخُ الرابط | لا يوجد | نسخُ رابط الجلسة النَشِطة إلى الحافظة.
قطع الاتصال | لا يوجد | إنهاء جلسة Remote Access العاملة حاليا.
كتم صوت الحاسوب البعيد | لا يوجد | كتم الصوت الصادر عن الحاسوب البعيد أو تشغيله.
إرسال محتوى الحافظة | لا يوجد | إرسال محتوى الحافظة إلى الحاسوب البعيد.
تنفيذ أمر `control+alt+delete` | لا يوجد | يُنفّذ أمر `control+alt+delete` على الحاسوب البعيد.

## أدوات إضافية Extra Tools

### عارض تقارير البرنامج Log Viewer

الوظيفة | المفتاح | الوصف
--- | --- | ---
فتح عارض التقارير | `NVDA+f1` | يفتح عارض السجل ويعرض معلومات التطوير حول الكائن الحالي الذي يقع عنده مؤشّر NVDA.
نسخُ جزء من السجل إلى الحافظة | `NVDA+control+shift+f1` | الضغط على هذا الأمر مرة واحدة يعيّن نقطة بداية لمحتوى السجل الذي سيُنسَخ. وبالضغط عليه مرة أخرى، يُنسخ محتوى السجل من نقطة البداية حتى هذه النقطة إلى الحافظة الخاصة بك.

### إعادة تحميل الملحقات

الأمر | المفتاح | الوصف
--- | --- | ---
إعادة تحميل الملحقات البرمجية | `NVDA+control+f3` | إعادة تحميل مكونات NVDA الإضافية العامة ووحدات التطبيق الخاصة.
الإعلان عن وحدة التطبيق البرمجية المحملة واسم الملف التنفيذي العامل | `NVDA+control+f1` | يقرأ اسم الوحدة البرمجية المُحمَّلة، إن وُجدت، واسم الملف التنفيذي الخاص بالتطبيق الذي يوجد فيه مؤشّر النظام.

## أسطر برايل الإلكترونية المدعومة

### سلسلة Freedom Scientific Focus/PAC Mate

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | topRouting1 (أول خلية برايل بالسطر)
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | topRouting20/40/80 (آخر خلية برايل بالسطر)
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | leftAdvanceBar
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | rightAdvanceBar
إرفاق مؤشر البرايل ب | leftGDFButton+rightGDFButton
التنقل بين تحريك العجلة أعلى وأسفل وعدم تحريكها | leftWizWheelPress
تحريك العجلة للخلف باستخدام العجلة اليسرى | leftWizWheelUp
تحريك العجلة للأمام باستخدام العجلة اليسرى | leftWizWheelDown
التنقل بين تحريك العجلة يمينا ويسارا وعدم تحريكها | rightWizWheelPress
تحريك العجلة للخلف باستخدام العجلة اليمنى | rightWizWheelUp
تحريك العجلة للأمام باستخدام العجلة اليمنى | rightWizWheelDown
تحريك المؤشر لخلية البرايل | routing
مفتاح shift+tab | brailleSpaceBar+dot1+dot2
مفتاح الانتقال tab | brailleSpaceBar+dot4+dot5
مفتاح سهم لأعلى | brailleSpaceBar+dot1
مفتاح سهم لأسفل | brailleSpaceBar+dot4
مفتاح التحكُّم+سهم لليسار | brailleSpaceBar+dot2
مفتاح التحكُّم+سهم للليمين key | brailleSpaceBar+dot5
سهم لليسار | brailleSpaceBar+dot3
مفتاح سهم لليمين | brailleSpaceBar+dot6
مفتاح البداية home | brailleSpaceBar+dot1+dot3
مفتاح النهاية end | brailleSpaceBar+dot4+dot6
مفتاح التحكُّم+مفتاح البداية | brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3
مفتاح التحكُّم+مفتاح النهاية | brailleSpaceBar+dot4+dot5+dot6
مفتاح القوائم alt | brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4
مفتاحا alt+tab | brailleSpaceBar+dot2+dot3+dot4+dot5
مفتاح alt+shift+tab | brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot5+dot6
مفتاحا windows+tab | brailleSpaceBar+dot2+dot3+dot4
مفتاح الهروب escape | brailleSpaceBar+dot1+dot5
مفتاح windows | brailleSpaceBar+dot2+dot4+dot5+dot6
مفتاح المسافة space | brailleSpaceBar
التبديل بين ضغط وتحرير مفتاح التحكُّم | brailleSpaceBar+dot3+dot8
التبديل بين ضغط وتحرير مفتاح القوائم Alt | brailleSpaceBar+dot6+dot8
التبديل بين ضغط وتحرير مفتاح Windows | brailleSpaceBar+dot4+dot8
التبديل بين ضغط وتحرير مفتاح NVDA | brailleSpaceBar+dot5+dot8
التبديل بين ضغط وتحرير مفتاح Shift | brailleSpaceBar+dot7+dot8
التبديل بين ضغط وتحرير مفتاحي control و shift | brailleSpaceBar+dot3+dot7+dot8
التبديل بين ضغط وتحرير مفتاحي alt و shift | brailleSpaceBar+dot6+dot7+dot8
التبديل بين ضغط وتحرير مفتاحي windows و shift | brailleSpaceBar+dot4+dot7+dot8
التبديل بين ضغط وتحرير مفتاحي NVDA وshift | brailleSpaceBar+dot5+dot7+dot8
التبديل بين ضغط وتحرير مفتاحي control و alt | brailleSpaceBar+dot3+dot6+dot8
التبديل بين ضغط وتحرير مفاتيح control، alt، و shift | brailleSpaceBar+dot3+dot6+dot7+dot8
مفتاحا windows+d (تصغير كافة التطبيقات العاملة) | brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6
قراءة السطر الحالي | brailleSpaceBar+dot1+dot4
قائمة NVDA | brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4+dot5

ومفاتيح الاختصار الآتية تخص الأسطر الإلكترونية الجديدة من طراز Focus والتي تحتوي على مفاتيح rocker bar (focus 40، focus 80 and focus blue):

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | leftRockerBarUp، rightRockerBarUp
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | leftRockerBarDown، rightRockerBarDown

وتلك المفاتيح تخص focus 80 فقط:

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | leftBumperBarUp، rightBumperBarUp
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | leftBumperBarDown، rightBumperBarDown

### سلسلة وبروتوكول تحويلي من Optelec ALVA 6

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | t1، etouch1
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | t2
الانتقال للكائن النشط | t3
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | T4
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | T5، etouch3
تحريك المؤشر لخلية البرايل | routing
الإعلان عن تنسيق النص الواقع تحت خلية البرايل | secondary routing
التبديل بين تعطيل وتشغيل محاكاة لوحة المفاتيح | t1+spEnter
الانتقال لأول سطر في نمط الاستعراض | t1+t2
الانتقال لآخر سطر في نمط الاستعراض | t4+t5
إرفاق مؤشر البرايل ب | t1+t3
قراءة العنوان | etouch2
قراءة شريط الحالة | etouch4
ضغط shift+tab | sp1
ضغط مفتاح alt | sp2، alt
ضغط مفتاح escape | sp3
ضغط مفتاح tab | sp4
ضغط مفتاح uparrow | spUp
ضغط مفتاح down arrow | spDown
ضغط مفتاح left arrow | spLeft
ضغط مفتاح right arrow | spRight
ضغط مفتاح enter | spEnter، enter
قراءة الوقت والتاريخ | sp2+sp3
قائمة NVDA الرئيسية | sp1+sp3
ضغط مفتاحي windows+d (تصغير كل البرامج العاملة) | sp1+sp4
مفتاح windows+b (للوقوف على صينية النظام) | sp3+sp4
ضغط مفتاح windows | sp1+sp2، windows
ضغط مفتاحي alt+tab | sp2+sp4
ضغط مفتاح control+home | t3+spUp
ضغط مفتاح control+end | t3+spDown
ضغط مفتاح home | t3+spLeft
ضغط مفتاح end | t3+spRight
ضغط مفتاح control | control

### أسطر Handy Tech

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | left، up، b3
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | right، down، b6
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | b4
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | b5
تحريك المؤشر إلى خلية برايل | routing
ضغط shift+tab | esc، left triple action key up+down
ضغط مفتاح alt | b2+b4+b5
ضغط مفتاح esc | b4+b6
ضغط tab | enter، right triple action key up+down
ضغط مفتاح enter | esc+enter، left+right triple action key up+down، joystickAction
ضغط up arrow | joystickUp
ضغط down arrow | joystickDown
ضغط leftArrow key | joystickLeft
ضغط rightArrow key | joystickRight
قائمة nvda الرئيسية | b2+b4+b5+b6
إرفاق مؤشر البرايل ب | b2
تبديل مؤشر البرايل | b1
تبديل عرض المعلومات حسب رتبة الكائن | b7
تبديل تشغيل وتعطيل إدخال البرايل | space+b1+b3+b4 (space+capital B)

### MDV Lilli

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | LF
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | RG
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | UP
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | DN
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | routing
ضغط مفتاحي shift+tab | SLF
ضغط مفتاح tab | SRG
ضغط مفتاحي alt+tab | SDN
ضغط مفاتيح alt+shift+tab | SUP

### الأسطر الإلكترونية من Baum أو Humanwareأو APH أو Orbit

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | `d2`
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | `d5`
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | `d1`
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | `d3`
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | `مفاتيح توجيه المؤشّر`
مفتاحا `shift+tab` | `مسافة+النقطتان1+3`
مفتاح الانتقال `tab` | `مسافة+النقطتان4+6`
مفتاح `alt` | `مسافة+النقاط1+3+4` (`مسافة+م`)
مفتاح الهروب `escape` | `مسافة+النقطتان1+5` (`مسافة+e`)
مفتاح `windows` | `مسافة+النقطتان3+4`
مفتاحا `alt+tab` | `مسافة+النقاط2+3+4+5` (`مسافة+ت`)
قائمة NVDA | `مسافة+النقاط1+3+4+5` (`مسافة+ن`)
مفتاح `windows+d` (تصغير كافة التطبيقات) | `مسافة+النقاط1+4+5` (`مسافة+د`)
قراءة الكل | `مسافة+النقاط1+2+3+4+5+6`

أما مفاتيح اختصار الأسطر التي تحتوي على عصا التوجيه (joystick) فهي:

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
ضغط upArrow | up
ضغط downArrow | down
ضغط leftArrow | left
ضغط rightArrow | right
ضغط مفتاح Enter | select

### hedo ProfiLine USB

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | K1
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | K3
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | B2
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | B5
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | routing
إرفاق مؤشر البرايل ب | K2
قراءة كامل النص | B6

### hedo MobilLine USB

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | K1
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | K3
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | B2
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | B5
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | routing
إرفاق مؤشر البرايل ب | K2
قراءة كامل النص | B6

### سلسلة الأسطر الإلكترونية HumanWare Brailliant BI/B BrailleNote Touch

#### اختصارات تتناسب مع كل الأجهزة

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | left
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | right
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | up
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | down
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | routing
تشغيل وتعطيل إرفاق مؤشر البرايل ب | up+down
upArrow | space+dot1
downArrow | space+dot4
leftArrow | space+dot3
rightArrow | space+dot6
مفتاحي shift+tab | space+dot1+dot3
مفتاح tab | space+dot4+dot6
مفتاح alt | space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
مفتاح escape | space+dot1+dot5 (space+e)
enter | dot8
مفتاح windows | space+dot3+dot4
مفتاحا alt+tab | مسافة+النقاط2+3+4+5 (مسافة+ت)
قائمة NVDA الرئيسية | space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
windows+d (تصغير التطبيقات العاملة) | space+dot1+dot4+dot5 (space+d)
قراءة كامل النص | space+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6

#### اختصارات الأسطر Brailliant BI 32، BI 40 و B 80

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
قائمة NVDA الرئيسية | c1+c3+c4+c5 (command n)
windows+d (تصغير التطبيقات العاملة) | c1+c4+c5 (command d)
قراءة كامل النص | c1+c2+c3+c4+c5+c6

#### اختصارات الأسطر Brailliant BI 14

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
up arrow | joystick up
down arrow | joystick down
left arrow | joystick left
right arrow | joystick right
enter | joystick action

### سلسلة HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | routing
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | leftSideScrollUp، rightSideScrollUp، leftSideScroll
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | leftSideScrollDown، rightSideScrollDown، rightSideScroll
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
التحرك للسطر السابق في نمط الاستعراض | rightSideUpArrow
التحرك للسطر التالي في نمط الاستعراض | rightSideDownArrow
التحرك للحرف السابق في نمط الاستعراض | rightSideLeftArrow
التحرك للحرف التالي في نمط الاستعراض | rightSideRightArrow
التحرك للكائن الحالي | leftSideScrollUp+leftSideScrollDown، rightSideScrollUp+rightSideScrollDown، leftSideScroll+rightSideScroll
مفتاح التحكم | smartbeetle:f1، brailleedge:f3
ضغط مفتاح ويندوز | f7، smartbeetle:f2
ضغط مفتاح التبديل | dot1+dot3+dot4+space، f2، smartbeetle:f3، brailleedge:f4
مفتاح العالي Shift | f5
مفتاح الإدراج | dot2+dot4+space، f6
مفتاح التطبيقات | dot1+dot2+dot3+dot4+space، f8
مفتاح تكبير الحروف Caps Lock | dot1+dot3+dot6+space
مفتاح الانتقال | dot4+dot5+space، f3، brailleedge:f2
ضغط مفاتيح shift+alt+tab key | f2+f3+f1
مفاتيح alt+tab key | f2+f3
مفتاحا shift+tab | dot1+dot2+space
مفتاح end | dot4+dot6+space
مفتاح Control+end | dot4+dot5+dot6+space dot4+dot5+dot6+space
ضغط مفتاح home | dot1+dot3+space، smartbeetle:f4
ضغط مفتاح control+home | dot1+dot2+dot3+space
مفتاحا alt+f4 | dot1+dot3+dot5+dot6+space
مفتاح السهم الأيسر | dot3+space، leftSideLeftArrow
مفاتيح control+shift+اسهم الأيسر | النقطتان2+8+مسافة+f1
مفتاح control+leftArrow | dot2+space
مفاتيح shift+alt+السهم الأيسر | النقطتان2+7+f1
مفتاحا `alt+leftArrow` | `النقطتان2+7+مسافة`
rightArrow key | dot6+space، leftSideRightArrow
مفاتيح control+shift+السهم الأيمن | النقطتان5+8+مسافة+f1
مفتاح control+rightArrow | dot5+space
مفاتيح shift+alt+rightArrow | dot5+dot7+f1
مفتاحا `alt+rightArrow` | `النقطتان5+7+مسافة`
مفتاح pageUp | dot1+dot2+dot6+space
مفتاح control+pageUp | dot1+dot2+dot6+dot8+space
مفتاح السهم لأعلى | dot1+space، leftSideUpArrow
مفاتيح control+shift+upArrow | dot2+dot3+dot8+space+f1
مفتاح control+upArrow | dot2+dot3+space
مفاتيح shift+alt+السهم العلوي | النقاط2+3+7+f1
مفتاحا `alt+upArrow` | `النقاط2+3+7+مسافة`
shift+السهم العلوي | مفتاح التمرير لأسفل الأيسر+مسافة
مفتاح pageDown | dot3+dot4+dot5+space
control+pageDown | النقاط3+4+5+8+مسافة
downArrow key | dot4+space، leftSideDownArrow
مفاتيح control+shift+السهم السفلي | النقاط5+6+8+مسافة+f1
مفتاح control+downArrow | dot5+dot6+space
مفاتيح shift+alt+downArrow | dot5+dot6+dot7+f1
مفتاحا `alt+downArrow` | `النقاط5+6+7+مسافة`
مفتاحا shift+downArrow | space+rightSideScrollDown
مفتاح الهروب escape | dot1+dot5+space، f4، brailleedge:f1
مفتاح الحذف Delete | dot1+dot3+dot5+space، dot1+dot4+dot5+space
مفتاح f1 | dot1+dot2+dot5+space
مفتاح f3 | dot1+dot4+dot8+space
مفتاح f4 | dot7+f3
مفتاح windows+b | dot1+dot2+f1
مفتاحا windows+d | dot1+dot4+dot5+f1
مفتاحا control+insert | smartbeetle:f1+rightSideScroll
مفتاحا alt+insert | smartbeetle:f3+rightSideScroll

### الأسطر الإلكترونية Seika

#### Seika الإصدارات 3، 4، و 5 (40 خلية)، Seika80 (80 خلية)

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | left
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | right
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | b3
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | b4
إرفاق مؤشر البرايل ب | b5
قراءة كامل النص | b6
tab | b1
shift+tab | b2
alt+tab | b1+b2
قائمة NVDA | left+right
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | routing

#### MiniSeika (16، 24 خلية)، الإصدار 6، والإصدار 6Pro (40 خلية)

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير سطر برايل للخلف | left
تمرير سطر برايل للأمام | right
قراءة الكل | space+Backspace
قائمة NVDA | Left+Right
تحريك سطر برايل للسطر السابق | LJ up
تحريك سطر برايل للسطر التالي | LJ down
التبديل بين خيارات إرفاق مؤشّر برايل | LJ center
مفتاح الانتقال tab | LJ right
shift+tab | LJ الأيسر
مفتاح السهم لأعلى | RJ up
مفتاح السهم لأسفل | RJ down
مفتاح السهم الأيسر | RJ left
مفتاح السهم الأيمن | RJ right
نقل المؤشّر لإحدى خلايا برايل | routing
shift+مفتاح السهم لأعلى | Space+RJ up، Backspace+RJ up
shift+مفتاح السهم لأسفل | Space+RJ down، Backspace+RJ down
shift+مفتاح السهم الأيسر | Space+RJ left، Backspace+RJ left
shift+مفتاح السهم الأيمن | Space+RJ right، Backspace+RJ right
مفتاح الدخول | RJ center، dot8
مفتاح الهروب | Space+RJ center
مفتاح windows | Backspace+RJ center
مفتاح المسافة | Space، Backspace
مفتاح التراجع | dot7
مفتاح صفحة لأعلى | space+LJ right
مفتاح صفحة لأسفل | space+LJ left
مفتاح البداية | space+LJ up
مفتاح النهاية | space+LJ down
مفتاح التحكُّم+مفتاح البداية | backspace+LJ up
مفتاح التحكُّم+مفتاح النهاية | backspace+LJ down

### الأسطر الإلكترونية الحديثة من Papenmeier BRAILLEX

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | left
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | right
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | up
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | dn
تنشيط خلية البرايل | routing
الإعلان عن الحرف الحالي في الاستعراض | l1
تنشيط الكائن الحالي | l2
التبديل بين تشغيل وتعطيل إرفاق مؤشر البرايل | r2
الإعلان عن شريط العنوان | l1+up
الإعلان عن شريط الحالة | l2+down
التحرك للكائن الموجود بداخل الكائن الحالي | up2
التحرك لأول كائن داخل الكائن الحالي | dn2
التحرك للكائن السابق | left2
التحرك للكائن التالي | right2
الإعلان عن تنسيق النص الواقع تحت خلية البرايل | upper routing row

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
ضغط مفتاح escape | space مع dot 7
ضغط مفتاح upArrow | space مع dot 2
ضغط مفتاح leftArrow | space مع dot 1
ضغط مفتاح rightArrow | space مع dot 4
ضغط مفتاح downArrow | space مع dot 5
ضغط مفتاح control | lt+dot2
ضغط مفتاح alt | lt+dot3
ضغط مفتاح control+escape | space مع dot 1 2 3 4 5 6
ضغط مفتاح tab | space مع dot 3 7

### دعم الأجهزة الأقدم من الأسطر الإلكترونية من طراز Papenmeier BRAILLEX

المفاتيح التي يستخدمها NVDA مع الأسطر التي تحتوي على شريط الوصول السريع:

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تحريك السطر الإلكتروني للخلف | left
تحريك السطر الإلكتروني للأمام | right
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | up
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | dn
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | routing
استعراض الحرف الحالي | l1
تنشيط الكائن الحالي بمؤشر NVDA | l2
قراءة شريط العنوان | l1up
قراءة شريط الحالة | l2+down
الانتقال للكائن المندرج تحته الكائن الحالي | up2
الانتقال إلى أول كائن مندرج تحته الكائن الحالي | dn2
الانتقال للكائن التالي | right2
الانتقال للكائن السابق | left2
قراءة تنسيق النص الواقع تحت خلية البرايل | Upper routing strip

المفاتيح التي يستخدمها NVDA مع BRAILLEX Tiny:

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
استعراض الحرف الحالي | l1
تنشيط الكائن الحالي بمؤشر الاستعراض | l2
تحريك السطر الإلكتروني للخلف | left
تحريك السطر الإلكتروني للأمام | right
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | up
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | dn
إرفاق مؤشر البرايل ب | r2
الانتقال إلى الكائن الذي يندرج تحته الكائن الحالي | r1+up
الانتقال إلى أول كائن مندرج تحته الكائن الحالي | r1+dn
الانتقال إلى الكائ السابق | r1+left
الانتقال للكائن التالي | r1+right
قراءة تنسيق النص الواقع تحت خلية البرايل | reportf
قاراءة العنوان | l1+up
قراءة شريط الحالة | l2+down

المفاتيح التي يستخدمها NVDA مع BRAILLEX 2D Screen:

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
استعراض الحرف الحالي | l1
تنشيط الكائن الحالي بمؤشر الاستعراض | l2
إرفاق مؤشر البرايل ب | r2
قراءة تنسيق النص الواقع تحت خلية البرايل | reportf
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | up
تحريك السطر الإلكتروني للخلف | left
تحريك السطر الإلكتروني للأمام | right
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | dn
الانتقال للكائن التالي | left2
الانتقال للكائن الذي يندرج تحت الكائن الحالي | up2
الانتقال إلى أول كائن يندرج تحته الكائن الحالي | dn2
الانتقال للكائن السابق | right2

### HumanWare BrailleNote

الوظيفة | مفتاح الاختصار
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | back
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | advance
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | previous
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | next
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | routing (تحريك المؤشر إلى الحرف)
قائمة NVDA | space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
إرفاق مؤشر البرايل ب | previous+next
ضغط مفتاح Up arrow | space+dot1
ضغط مفتاح Down arrow | space+dot4
ضغط مفتاح Left Arrow | space+dot3
ضغط مفتاح Right arrow | space+dot6
ضغط مفتاح Page up | space+dot1+dot3
ضغط مفتاح Page down | space+dot4+dot6
ضغط مفتاح Home | space+dot1+dot2
ضغط مفتاح End | space+dot4+dot5
ضغط مفتاحي Control+home | space+dot1+dot2+dot3
ضغط مفتاحي Control+end | space+dot4+dot5+dot6
ضغط مفتاح Space | space
ضغط مفتاح Enter | space+dot8
ضغط مفتاح Backspace | space+dot7
ضغط مفتاح Tab | space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
مفتاحا Shift+tab | space+dot1+dot2+dot5+dot6
ضغط مفتاح Windows | space+dot2+dot4+dot5+dot6 (space+w)
ضغط مفتاح Alt | space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
تشغيل وتعطيل المساعدة التفاعلية | space+dot2+dot3+dot6 (space+lower h)

وهذه أوامر عُيّنت ل BrailleNote QT عندما لا يكون في نمط الإدخال بطريقة برايل:

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
قائمة NVDA | read+n
مفتاح Up arrow | upArrow
مفتاح Down arrow | downArrow
مفتاح Left Arrow | leftArrow
مفتاح Right arrow | rightArrow
مفتاح Page up | function+upArrow
مفتاح Page down | function+downArrow
مفتاح Home | function+leftArrow
مفتاح End | function+rightArrow
مفتاحا Control+home | read+t
مفتاحا Control+end | read+b
مفتاح Enter | enter
مفتاح Backspace | backspace
مفتاح Tab | tab
مفتاحا Shift+tab | shift+tab
مفتاح Windows | read+w
مفتاح Alt | read+m
التبديل بين تشغيل وتعطيل المساعدة التفاعلية | read+1

وفيما يلي الأوامر التي خُصِّصت لعجلة التمرير:

اسم الوظيفة | مفتاح الاختصار
--- | ---
مفتاح Up arrow | upArrow
مفتاح Down arrow | downArrow
مفتاح Left Arrow | leftArrow
مفتاح Right arrow | rightArrow
مفتاح Enter | زر العجلة الأوسط
مفتاح Tab | تمرير العجلة باتجاه عقارب الساعة
مفتاحا Shift+tab | تمرير العجلة عكس اتجاه عقارب الساعة

### EcoBraille

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | T2
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | T4
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | T1
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | T5
نقل المؤشر لخلية البرايل | Routing
تنشيط الكائن الواقع تحت مؤشر NVDA | T3
الانتقال إلى نمط الاستعراض التالي | F1
الانتقال للكائن المندرج تحت الكائن الحالي | F2
الانتقال لنمط الاستعراض السابق | F3
الانتقال للكائن السابق | F4
قراءة الكائن الحالي | F5
الانتقال للكائن التالي | F6
الانتقال للكائن النشط | F7
الانتقال للكائن الذي يندرج تحته الكائن الحالي | F8
نقل مؤشر النظام أو التحرير للموضع الحالي لمؤشر الاستعراض | F9
الإعلان عن موقع مؤشر الاستعراض | F0
إرفاق مؤشر البرايل ب | A

### SuperBraille

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | numpadMinus
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | numpadPlus

### أسطر Eurobraille الإلكترونية

#### مهام لوحة مفاتيح Braille

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
حذف آخر خلية برايل أو حرف مُدخَل | `backspace`
ترجمة أي مدخل برايل وضغط مفتاح الدخول | `backspace+space`
مفتاح `NVDA` | `النقطتان 3+5+مسافة`
مفتاح الإدراج `insert` | `النقطة1+النقطة3+النقطة5+مسافة`، `النقطة3+النقطة4+النقطة5+مسافة`
مفتاح الحذف `delete` | `النقطة3+النقطة6+مسافة`
مفتاح البداية `home` | `النقطة1+النقطة2+النقطة3+مسافة`
مفتاح النهاية `end` | `النقاط4+5+6+مسافة`
مفتاح السهم الأيسر `LeftArrow` | `النقطة2+مسافة`
مفتاح السهم الأيمن `RightArrow` | `النقطة5+مسافة`
مفتاح السهم لأعلى `UpArrow` | `النقطة1+مسافة`
مفتاح السهم لأسفل `DownArrow` | `النقطة6+مسافة`
مفتاح صفحة لأعلى `PageUp` | `النقطتان1+3+مسافة`
مفتاح صفحة لأسفل `PageDown` | `النقطتان4+6+مسافة`
مفتاح اللوحة الرقمية `numpad1` | `النقطتان1+6+backspace`
مفتاح اللوحة الرقمية `numpad2` | `النقاط1+2+6+backspace`
مفتاح اللوحة الرقمية `numpad3` | `النقاط1+4+6+backspace`
مفتاح اللوحة الرقمية `numpad4` | `النقاط1+4+5+6+backspace`
مفتاح اللوحة الرقمية `numpad5` | `النقاط1+5+6+backspace`
مفتاح اللوحة الرقمية `numpad6` | `النقاط1+2+4+6+backspace`
مفتاح اللوحة الرقمية `numpad7` | `النقاط2+4+5+6+backspace`
مفتاح اللوحة الرقمية `numpad8` | `النقاط1+2+5+6+backspace`
مفتاح اللوحة الرقمية `numpad9` | `النقاط2+4+6+backspace`
مفتاح الإدراج على اللوحة الرقمية `numpadInsert` | `النقاط3+4+5+6+backspace`
مفتاح اللوحة الرقمية `numpadDecimal` | `النقطة2+backspace`
علامة القسمة على اللوحة الرقمية `numpadDivide` | `النقطاتان3+4+backspace`
علامة الضرب على اللوحة الرقمية `numpadMultiply` | `النقطتان3+5+backspace`
علامة الطرح على اللوحة الرقمية `numpadMinus` | `النقطتان3+6+backspace`
علامة الجمع على اللوحة الرقمية `numpadPlus` | `النقاط2+3+5+backspace`
مفتاح الدخول على اللوحة الرقمية `numpadEnter` | `النقاط3+4+5+backspace`
مفتاح الهروب `escape` | `النقاط1+2+4+5+مسافة`، `l2`
مفتاح الانتقال `tab` | `النقاط2+5+6+مسافة`، `l3`
مفتاحا `shift+tab` | `النقاط2+3+5+مسافة`
مفتاح طباعة الشاشة `printScreen` | `النقاط1+3+4+6+مسافة`
مفتاح الوقف المؤقت `pause` | `النقطتان1+4+مسافة`
مفتاح التطبيقات `applications` | `النقطتان5+6+backspace`
مفتاح `f1` | `النقطة1+backspace`
مفتاح `f2` | `النقطتان1+2+backspace`
مفتاح `f3` | `النقطتان1+4+backspace`
مفتاح `f4` | `النقاط1+4+5+backspace`
مفتاح `f5` | `النقطتان1+5+backspace`
مفتاح `f6` | `النقاط1+2+4+backspace`
مفتاح `f7` | `النقاط1+2+4+5+backspace`
مفتاح `f8` | `النقاط1+2+5+backspace`
مفتاح `f9` | `النقاط2+4+backspace`
مفتاح `f10` | `النقاط2+4+5+backspace`
مفتاح `f11` | `النقاط1+3+backspace`
مفتاح `f12` | `النقاط1+2+3+backspace`
مفتاح `windows` | `النقاط1+2+3+4+backspace`
التبديل بين تفعيل وتعطيل مفتاح `windows` | `النقاط1+2+3+4+backspace`، `النقاط2+4+5+6+مسافة`
مفتاح تثبيت تكبير الأحرف `Caps Lock` | `النقطة7+backspace`، `النقطة8+backspace`
مفتاح قفل اللوحة الرقمية `Num Lock` | `النقطة3+backspace`، `النقطة6+backspace`
مفتاح التبديل `shift` | `النقطة7+مسافة`
التبديل بين تشغيل وتعطيل مفتاح `shift` | `النقطتان1+7+مسافة`، `النقطتان4+7+مسافة`
مفتاح التحكم `control` | `النقطتان7+8+مسافة، l5`
التبديل بين تشغيل وتعطيل مفتاح `control` | `النقاط1+7+8+مسافة`، `النقاط4+7+8+مساغة`
مفتاح `alt` | `النقطة8+مسافة، l6`
التبديل بين تشغيل وتعطيل مفتاح `alt` | `النقطتان1+8+مسافة`، `النقطتان4+8+مسافة`
التبديل بين تفعيل وتعطيل محاكاة لوحة مفاتيح HID | `switch1Left+joystick1Down`، `switch1Right+joystick1Down`

#### أوامر لوحة المفاتيح لجهاز b.book

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير سطر برايل للخلف | `backward`
تمرير سطر برايل للأمام | `forward`
الانتقال لموضع مؤشّر النظام الحالي | `backward+forward`
توجيه المؤشر لخلية برايل | `routing`
مفتاح السهم الأيسر `leftArrow` | `joystick2Left`
مفتاح السهم الأيمن `rightArrow` | `joystick2Right`
مفتاح السهم لأعلى `upArrow` | `joystick2Up`
مفتاح السهم لأسفل `downArrow` | `joystick2Down`
مفتاح الدخول `enter` | `joystick2Center`
مفتاح الهروب `escape` | `c1`
مفتاح الانتقال `tab` | `c2`
التبديل بين تفعيل وتعطيل مفتاح `shift` | `c3`
التبديل بين تفعيل وتعطيل مفتاح `control` | `c4`
التبديل بين تفعيل وتعطيل مفتاح `alt` | `c5`
التبديل بين تفعيل وتعطيل مفتاح `NVDA` | `c6`
مفتاحا التحكم والبداية `control+Home` | `c1+c2+c3`
مفتاحا التحكم والنهاية `control+End` | `c4+c5+c6`

#### أوامر لوحة المفاتيح لجهاز b.note

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير سطر برايل للخلف | `leftKeypadLeft`
تمرير سطر برايل للأمام | `leftKeypadRight`
توجيه المؤشّر لخلية برايل | `زر توجيه المؤشر`
الإعلان عن تنسيق النص الواقع تحت خلية البرايل | `الضغط المزدوج على زر توجيه المؤشر`
الانتقال للسطر التالي في نمط الاستعراض | `leftKeypadDown`
الانتقال لنمط الاستعراض السابق | `leftKeypadLeft+leftKeypadUp`
الانتقال لنمط الاستعراض التالي | `leftKeypadRight+leftKeypadDown`
مفتاح السهم الأيسر `leftArrow` | `rightKeypadLeft`
مفتاح السهم الأيمن `rightArrow` | `rightKeypadRight`
مفتاح السهم لأعلى `upArrow` | `rightKeypadUp`
مفتاح السهم لأسفل `downArrow` | `rightKeypadDown`
مفتاحا التحكم والبداية `control+home` | `rightKeypadLeft+rightKeypadUp`
مفتاحا التحكم والنهاية `control+end` | `rightKeypadLeft+rightKeypadUp`

#### أوامر لوحة المفاتيح لأجهزة Esys

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | `switch1-6left`
تمرير سطر برايل للأمام | `switch1Right`
الانتقال لموضع مؤشّر النظام الحالي | `switch1Center`
توجيه المؤشّر لخلية برايل | `زر توجيه المؤشر`
الإعلان عن تنسيق النص الواقع تحت خلية البرايل | `الضغط المزدوج على زر توجيه المؤشّر`
الانتقال للسطر السابق في نمط الاستعراض | `joystick1Up`
الانتقال للسطر التالي في نمط الاستعراض | `joystick1Down`
الانتقال للحرف السابق في نمط الاستعراض | `joystick1Left`
الانتقال للحرف التالي في نمط الاستعراض | `joystick1Right`
مفتاح السهم الأيسر `leftArrow` | `joystick2Left`
مفتاح السهم الأيمن `rightArrow` | `joystick2Right`
مفتاح السهم لأعلى `upArrow` | `joystick2Up`
مفتاح السهم لأسفل `downArrow` | `joystick2Down`
مفتاح الدخول `enter` | `joystick2Center`

#### أوامر لوحة المفاتيح لجهاز Esytime

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير سطر برايل للخلف | `l1`
تمرير سطر برايل للأمام | `l8`
الانتقال لموضع مؤشّر النظام الحالي | `l1+l8`
توجيه المؤشّر لخلية برايل | `زر توجيه المؤشّر`
الإعلان عن تنسيق النص الواقع تحت خلية برايل | `الضغط المزدوج على زر توجيه المؤشّر`
الانتقال للسطر السابق في نمط الاستعراض | `joystick1Up`
الانتقال للسطر التالي في نمط الاستعراض | `joystick1Down`
الانتقال للحرف السابق في نمط الاستعراض | `joystick1Left`
الانتقال للحرف التالي في نمط الاستعراض | `joystick1Right`
مفتاح السهم الأيسر `leftArrow` | `joystick2Left`
مفتاح السهم الأيمن `rightArrow` | `joystick2Right`
مفتاح السهم لأعلى `upArrow` | `joystick2Up`
مفتاح السهم لأسفل `downArrow` | `joystick2Down`
مفتاح الدخول `enter` | `joystick2Center`
مفتاح الهروب `escape` | `l2`
مفتاح الانتقال `tab` | `l3`
التبديل بين تفعيل وتعطيل مفتاح `shift` | `l4`
التبديل بين تفعيل وتعطيل مفتاح `control` | `l5`
التبديل بين تفعيل وتعطيل مفتاح `alt` | `l6`
التبديل بين تفعيل وتعطيل مفتاح `NVDA` | `l7`
مفتاحا التحكم والبداية `control+home` | `l1+l2+l3`، `l2+l3+l4`
مفتاحا التحكم والنهاية `control+end` | `l6+l7+l8`، `l5+l6+l7`
التبديل بين تفعيل وتعطيل محاكاة لوحة مفاتيح HID | `l1+joystick1Down`، `l8+joystick1Down`

### أسطر برايل الإكترونية nBraille من الناطق

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير سطر برايل للخلف | up
تمرير سطر برايل للأمام | down
تحريك سطر برايل للسطر السابق | left
تحريك سطر برايل للسطر التالي | right
وضع المؤشر عند خلية برايل معينة | زر توجيه المؤشر routing

### BRLTTY

الوظيفة | المفتاح BRLTTY
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | `fwinlt` (الانتقال نافذة جهة اليسار)
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | `fwinrt` (الانتقال نافذة جهة اليمين)
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | `lnup` (التحرك سطر لأعلى)
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | `lndn` (التحرك سطر لأسفل)
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | `route` (تحريك المؤشر إلى الحرف)
التبديل بين تفعيل وتعطيل نمط المساعدة التفاعلية | `learn` (الدخول للمساعدة التفاعلية والحروج منها)
فتح قائمة NVDA | `prefmenu` (الدخول لقائمة التفضيلات والخروج منها)
استعادة الإعدادات المحفوظة مسبقا | `prefload` (استعادة التفضيلات من ذاكرة التخزين)
حفظ الإعدادات | `prefsave` (حفظ الإعدادات في ذاكرة التخزين)
قراءة الوقت | `time` (عرض الوقت والتاريخ الحالي)
قراءة السطر الذي يوجد فيه مؤشّر الاستعراض | `say_line` (قراءة السطر الحالي)
قراءة الكل باستخدام مؤشّر الاستعراض | `say_below` (القراءة من السطر الحالي حتى نهاية الشاشة)

### شاشات برايل Tivomatic Caiku Albatross 46/80

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
الانتقال للسطر الأول في نمط الاستعراض | `home1`، `home2`
الانتقال للسطر الأخير في نمط الاستعراض | `end1`، `end2`
نقل مؤشّر استعراض الكائن لموضع مؤشّر النظام | `eCursor1`، `eCursor2`
الانتقال لموضع مؤشّر النظام | `cursor1`، `cursor2`
نقل مؤشّر الفأرة لموضع مؤشّر استعراض الكائن | `home1+home2`
نقل مؤشّر استعراض الكائن للعنصر الذي يقع عنده مؤشّر الفأرة ونُطقه | `end1+end2`
نقل مؤشّر النظام للموضع الحالي لمؤشّر استعراض الكائن | `eCursor1+eCursor2`
التبديل بين خيارات إرفاق مؤشّر برايل | `cursor1+cursor2`
تمرير سطر برايل للسطر السابق | `up1`، `up2`، `up3`
تمرير سطر برايل للسطر الآتي | `down1`، `down2`، `down3`
تمرير سطر برايل للخلف | `left`، `lWheelLeft`، `rWheelLeft`
تمرير سطر برايل للأمام | `right`، `lWheelRight`، `rWheelRight`
وضع المؤشّر عند خلية برايل | `routing`
الإعلان عن تنسيق النص في موضع مؤشّر برايل | `secondary routing`
التبديل بين خيارات عرض المعلومات وِفقا للسياق عبر برايل | `attribute1+attribute3`
التبديل بين أنماط النُطق | `attribute2+attribute4`
التبديل لنمط الاستعراض السابق (على سبيل المثال: الكائن، المستند، الشاشة) | `f1`
التبديل لنمط الاستعراض السابق (على سبيل المثال: الكائن، المستند، الشاشة) | `f2`
نقل مؤشّر الاستعراض للكائن في المستوى الأعلى | `f3`
نقل مؤشّر استعراض الكائن للكائن الأول في المستوى الأقل | `f4`
نقل مؤشّر استعراض الكائن للكائن السابق | `f5`
نقل مؤشّر استعراض الكائن للكائن التالي | `f6`
الإعلان عن الكائن في الموضع الحالي لمؤشّر استعراض الكائن | `f7`
الإعلان عن معلومات حول موضع النص أو الكائن الواقع تحت مؤشّر الاستعراض | `f8`
عرض إعدادات الخط البارز Braille | `f1+home1`، `f9+home2`
قراءة شريط الحالة ونقل مؤشّر استعراض الكائن إليه | `f1+end1`، `f9+end2`
التبديل بين خيارات شكل مؤشّر برايل | `f1+eCursor1`، `f9+eCursor2`
التبديل بين تفعيل وتعطيل مؤشّر برايل | `f1+cursor1`، `f9+cursor2`
التبديل بين أنماط ظهور الرسائل على سطر برايل | `f1+f2`، `f9+f10`
التبديل بين حالات مؤشّر برايل للتحديد | `f1+f5`، `f9+f14`
التبديل بين حالات "نقل مؤشّر التحرير عند نقل مؤشّر الاستعراض عبر مفاتيح توجيه مؤشّر برايل" | `f1+f3`، `f9+f11`
تنفيذ الإجراء الافتراضي عند مؤشّر استعراض الكائن | `f7+f8`
الإعلان عن الوقت والتاريخ | `f9`
الإعلان عن حالة البطارية والوقت المتبقي لها إذا لم يكن شاحن الطاقة موصولًا | `f10`
قراءة العنوان | `f11`
قراءة شريط الحالة | `f12`
قراءة السطر الواقع تحت مؤشّر التطبيق | `f13`
قراءة الكل | `f14`
قراءة الحرف الواقع تحت مؤشّر الاستعراض | `f15`
قراءة السطر الواقع تحت مؤشّر استعراض الكائن حيث يوجد مؤشّر الاستعراض | `f16`
قراءة الكلمة التي يقع عدها مؤشّر الاستعراض | `f15+f16`
نقل مؤشّر الاستعراض للسطر السابق قبل موضع مؤشّر استعراض الكائن وقراءته | `lWheelUp`، `rWheelUp`
نقل مؤشّر الاستعراض للسطر الآتي بعد موضع مؤشّر استعراض الكائن وقراءته | `lWheelDown`، `rWheelDown`
مفتاحا `Windows+d` (تصغير كل نوافذ التطبيقات) | `attribute1`
مفتاحا `Windows+e` (هذا الكمبيوتر) | `attribute2`
مفتاحا `Windows+b` (الانتقال لصينية النظام) | `attribute3`
مفتاحا `Windows+i` (إعدادات Windows) | `attribute4`

### شاشة برايل NLS eReader Zoomax

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير سطر برايل للخلف | `d2`
تمرير سطر برايل للأمام | `d5`
تحريك برايل للسطر السابق | `d1`
تحريك برايل للسطر الآتي | `d3`
توجيه المؤشر لخلية برايل | `زر توجيه المؤشر`
مفتاح السهم لأعلى | `up`
مفتاح السهم لأسفل | `down`
مفتاح السهم الأيسر | `left`
مفتاح السهم الأيمن | `right`
مفتاح الدخول | `select`

### أسطر برايل الداعمة لتقنية HID Braille

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير سطر برايل للخلف | pan left أو rocker up
تمرير سطر برايل للأمام | pan right أو rocker down
توجيه المؤشّر لخلية برايل | مفتاح توجيه الخلية الأول
التبديل بين خيارات إرفاق مؤشّر برايل | السهمان العلوي والسفلي
مفتاح السهم لأعلى | عصا التحكُّم لأعلى أو dpad up أو مسافة+النقطة1
مفتاح السهم لأسفل | عصا التحكُّم لأسفل أو dpad down أو مسافة+النقطة4
مفتاح السهم الأيسر | مسافة+النقطة3, عصا التحكم لليسار أو dpad الأيسر
مفتاح السهم الأيمن | مسافة+النقطة6 أو عصا التحكُّم لليمين أو dpad right
مفتاحا العالي والانتقال shift+tab | مسافة+النقطة1+النقطة3
مفتاح الانتقال tab | مسافة+النقطة4+النقطة6
مفتاح القوائم alt | مسافة+النقطة1+النقطة3+النقطة4 (مسافة+m)
مفتاح الهروب escape | مسافة+النقطة1+النقطة5 (space+e)
مفتاح الدخول enter | النقطة8 أو منتصف عصا التحكُّم أو dpad في المنتصف
مفتاح windows | مسافة+النقطة3+النقطة4
مفتاحا القوائم والانتقال alt+tab | مسافة+النقطة2+النقطة3+النقطة4+النقطة5 (مسافة+t)
قائمة NVDA | مسافة+النقطة1+النقطة3+النقطة4+النقطة5 (مسافة+n)
مفتاحا windows+d (تصغير كافة البرامج) | مسافة+النقطة1+النقطة4+النقطة5 (المسافة+d)
قراءة الكل | مسافة+النقطة1+النقطة2+النقطة3+النقطة4+النقطة5+النقطة6

### شاشة Dot Pad

الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير شاشة برايل للخلف | `pan_left`
تمرير شاشة برايل للأمام | `pan_right`