# довідник зі списком команд NVDA 2025.3

## Використання NVDA

### Жести NVDA

Для вмикання й вимикання взаємодії з сенсорним екраном натисніть NVDA+control+alt+t.

#### Сенсорні режими

Для перемикання між режимами сенсорного введення здійсніть трипальцевий дотик.

### Основні команди NVDA

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Жест | Опис
--- | --- | --- | --- | ---
Запустити чи перезапустити NVDA | control+alt+n | control+alt+n | немає | Запускає чи перезапускає NVDA з робочого столу, якщо цю комбінацію клавіш було увімкнено під час встановлення NVDA. Це специфічна комбінація Windows, відтак її не можна змінити в діалозі «Жести вводу».
Зупинити мовлення | control | control | Дотик двома пальцями | Миттєво зупиняє мовлення
Тимчасово призупинити мовлення | shift | shift | немає | Миттєво тимчасово призупиняє мовлення. Натисніть повторно для продовження мовлення (якщо пауза підтримується поточним синтезатором)
Меню NVDA | NVDA+n | NVDA+n | Подвійний дотик двома пальцями | Відкриває меню NVDA, яке дозволяє отримати доступ до параметрів програми, інструментів, довідки та інших налаштувань програми
Увімкнути або вимкнути режим допомоги при введенні | NVDA+1 | NVDA+1 | немає | При натисканні будь-якої клавіші у цьому режимі NVDA повідомить назву клавіші та опис функції NVDA, асоційованої з нею
Завершити роботу NVDA | NVDA+q | NVDA+q | немає | Завершує роботу NVDA
Пропустити наступну клавішу | NVDA+f2 | NVDA+f2 | немає | Повідомляє NVDA, що наступне натискання клавіші треба передати безпосередньо до активної програми, навіть якщо воно закріплене за функцією NVDA
увімкнути чи вимкнути режим сну для програми | NVDA+shift+s | NVDA+shift+z | немає | Режим сну повністю вимикає команди NVDA та мовлення/брайль для активної програми. Це найчастіше використовується для програм, які надають власні можливості читання з екрана. Натисніть комбінацію знову, щоб вийти з режиму сну — зверніть увагу, це налаштування діятиме лише до перезавантаження NVDA.

### Повідомлення системної інформації

Ім’я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Інформація про поточну дату та час | NVDA+f12 | Натисніть один раз, аби дізнатися про поточний час, натисніть двічі для отримання інформації про поточну дату
Повідомити стан батареї | NVDA+shift+b | Повідомляє стан батареї, тобто, чи увімкнене живлення від джерела струму, та наскільки відсотків використаний наявний заряд.
Повідомити текст у буфері обміну | NVDA+c | Повідомляє текст у буфері обміну, якщо він там є.

### Режими озвучення

Ім’я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Перемкнути режим озвучення | `NVDA+s` | Перемикає між режимами озвучення.

## Навігація за допомогою NVDA

### Навігація за допомогою системного фокуса

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Повідомити про поточне розташування фокуса | NVDA+таб | NVDA+таб | повідомляє про поточну позицію фокуса або елемента керування. Натисніть двічі для посимвольного читання цієї інформації
Повідомити заголовок | NVDA+t | NVDA+t | Промовляє заголовок поточного вікна. Натисніть двічі для посимвольного читання цієї інформації. Натисніть тричі для копіювання заголовка до буфера обміну
Читати вміст активного вікна | NVDA+b | NVDA+b | Промовляє весь вміст активного вікна (корисно використовувати у діалогах)
Повідомити рядок стану | NVDA+в кінець | NVDA+shift+в кінець | Повідомляє рядок стану, якщо NVDA може його знайти. Натисніть двічі для посимвольного читання. Натисніть тричі для копіювання інформації в буфер обміну
Повідомити гарячу клавішу | `shift+додаткова2` | `NVDA+control+shift+.` | Повідомляє клавішу швидкого доступу поточного об’єкта у фокусі

### Навігація за допомогою системної каретки

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Читати все | NVDA+стрілка вниз | NVDA+a | Починає читати від поточної позиції системної каретки і переміщується далі за текстом
Читати поточний рядок | NVDA+стрілка вгору | NVDA+l | Читає поточний рядок, на якому перебуває системна каретка. Натисніть двічі для посимвольного читання. Натисніть тричі, щоб прочитати рядок з використанням фонетичного опису символів.
Читати поточне виділення тексту | NVDA+shift+стрілка вгору | NVDA+shift+s | Читає виділений текст
Озвучити форматування тексту | NVDA+f | NVDA+f | Повідомляє інформацію про форматування тексту, на якому розташована системна каретка. Натисніть двічі, щоб показати цю інформацію в режимі огляду
Повідомити призначення посилання | `NVDA+k` | `NVDA+k` | Одноразове натискання промовляє призначення URL посилання в позиції каретки чи фокуса. Подвійне натискання показує його у вікні для ретельнішого перегляду
Повідомити розташування каретки | NVDA+додатковий деліт | NVDA+деліт | Повідомляє інформацію про розташування тексту чи об’єкта в позиції системної каретки. Наприклад, це може включати відсоткове співвідношення у документі, відстань від краю сторінки чи точну позицію екрана. Подвійне натискання може надати детальнішу інформацію.
Наступне речення | alt+стрілка вниз | alt+стрілка вниз | Переміщує каретку до наступного речення і промовляє його. (підтримується лише у Microsoft Word і Outlook)
Попереднє речення | alt+стрілка вгору | alt+стрілка вгору | Переміщує каретку на попереднє речення і промовляє його. (підтримується лише в Microsoft Word і Outlook)

Коли ви перебуваєте в таблиці, то для вас доступні такі команди:

Ім’я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Перейти до попереднього стовпця | control+alt+стрілка вліво | переміщує системну каретку до попереднього стовпця (у тому самому рядку)
Перейти до наступного стовпця | control+alt+стрілка вправо | Переміщує системну каретку до наступного стовпця (у тому самому рядку)
Перейти до попереднього рядка | control+alt+стрілка вгору | Переміщує системну каретку до попереднього рядка (стовпець не змінюється)
Перейти до наступного рядка | control+alt+стрілка вниз | Переміщує системну каретку до наступного рядка (стовпець не змінюється)
Перейти до першого стовпця | control+alt+на початок | Переміщує системну каретку до першого стовпця (у тому самому рядку)
Перейти до останнього стовпця | control+alt+в кінець | Переміщує системну каретку до останнього стовпця (у тому самому рядку)
Перейти до першого рядка | control+alt+сторінка вгору | Переміщує системну каретку до першого рядка (стовпець не змінюється)
Перейти до останнього рядка | control+alt+сторінка вниз | Переміщує системну каретку до останнього рядка (стовпець не змінюється)
Читати все у стовпці | `NVDA+control+alt+стрілка вниз` | Читає стовпець по вертикалі від поточної комірки вниз до останньої комірки стовпця.
Читати все у рядку | `NVDA+control+alt+стрілка вправо` | Читає рядок по горизонталі від поточної комірки вправо до останньої комірки рядка.
Читати весь стовпець | `NVDA+control+alt+стрілка вгору` | Читає поточний стовпець по вертикалі згори донизу без переміщення системної каретки.
Читати весь рядок | `NVDA+control+alt+стрілка вліво` | Читає поточний рядок по горизонталі зліва направо без переміщення системної каретки.

### Об’єктна навігація

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Жест | Опис
--- | --- | --- | --- | ---
Повідомити про поточний об’єкт | NVDA+додаткова5 | NVDA+shift+o | немає | Повідомляє про поточний об’єкт навігатора. Натисніть двічі для посимвольного читання, натисніть тричі для того, щоб скопіювати ім’я та значення об’єкта в буфер обміну.
Переміститися на батьківський об’єкт | NVDA+додаткова8 | NVDA+shift+стрілка вгору | Пролистати вгору (об’єктний режим) | Переходить до об’єкта, який містить поточний об’єкт
Перейти до попереднього об’єкта | NVDA+додаткова4 | NVDA+shift+стрілка вліво | немає | Переходить до об’єкта, розміщеного перед поточним об’єктом
Перейти до попереднього об’єкта у плоскому поданні | NVDA+додаткова9 | NVDA+shift+[ | Пролистати вліво (об’єктний режим) | Переходить до попереднього об’єкта у плоскому поданні ієрархії об’єктної навігації
Перейти до наступного об’єкта | NVDA+додаткова6 | NVDA+shift+стрілка вправо | немає | Переходить до об’єкта, розміщеного після поточного об’єкта
Перейти до наступного об’єкта у плоскому поданні | NVDA+додаткова3 | NVDA+shift+] | Пролистати вправо (об’єктний режим) | Переходить до наступного об’єкта у плоскому поданні ієрархії об’єктної навігації
Перейти до першого об’єкта, який міститься у поточному | NVDA+додаткова2 | NVDA+shift+стрілка вниз | Пролистати вниз (об’єктний режим) | Переходить до першого об’єкта, що міститься в поточному об’єкті
Перейти до об’єкта у фокусі | NVDA+додатковий мінус | NVDA+бекспейс | немає | Приводить навігатор до об’єкта, що зараз перебуває в системному фокусі, а переглядовий курсор приводить до позиції системної каретки, якщо можливо
Активувати об’єкт у поточній позиції навігатора | NVDA+додатковий enter | NVDA+enter | Подвійний дотик | Активує поточний об’єкт (відповідає кліку миші, натисканню клавіш enter або пробіл як у системному фокусі)
Привести системний фокус або каретку до поточної позиції переглядового курсора | NVDA+shift+додатковий мінус | NVDA+shift+бекспейс | немає | Натисніть один раз, аби привести системний фокус до поточної позиції навігатора, натисніть двічі, аби привести системну каретку до позиції переглядового курсора
Повідомити про розташування переглядового курсора | NVDA+shift+додатковий деліт | NVDA+shift+деліт | немає | Читає інформацію про розташування тексту або об’єкта під переглядовим курсором. Наприклад, це може включати інформацію про розташування курсора в документі у відсотковому співвідношенні, відстань від краю сторінки або ж точне розташування курсора на екрані. Подвійне натискання може надати детальнішу інформацію.
Перемістити переглядовий курсор до рядка стану | немає | немає | немає | Повідомляє рядок стану, якщо NVDA вдається його знайти. Також переміщає об’єктний навігатор до цієї позиції.

### Перегляд тексту

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Жест | Опис
--- | --- | --- | --- | ---
Переміститися на верхній рядок перегляду | shift+додаткова7 | NVDA+control+на початок | немає | Переміщує курсор на верхній рядок поточного об’єкта
Перейти до попереднього рядка перегляду | додаткова7 | NVDA+стрілка вгору | Пролистати вгору (текстовий режим) | Переміщує курсор до попереднього рядка у поточному об’єкті
Повідомити поточний рядок перегляду | додаткова8 | NVDA+shift+. | немає | Читає поточний рядок об’єкта. Натисніть двічі для посимвольного читання, натисніть тричі для читання фонетичного опису символів.
Перейти до наступного рядка перегляду | додаткова9 | NVDA+стрілка вниз | Пролистати вниз (текстовий режим) | Переміщує переглядовий курсор до наступного рядка текстового перегляду
Перейти до найнижчого рядка перегляду | shift+додаткова9 | NVDA+control+в кінець | немає | Переміщує переглядовий курсор до останнього рядка текстового перегляду
Перейти до попереднього слова перегляду | додаткова4 | NVDA+control+стрілка вліво | Пролистати двома пальцями вліво (текстовий режим) | Переміщує переглядовий курсор на попереднє слово в тексті поточного об’єкта
Повідомити поточне слово | додаткова5 | NVDA+control+. | немає | Повідомляє слово, на якому перебуває переглядовий курсор. Натисніть двічі для посимвольного читання, натисніть тричі для читання фонетичного опису символів.
Перейти до наступного слова перегляду | додаткова6 | NVDA+control+стрілка вправо | Пролистати двома пальцями вправо (текстовий режим) | Переміщує переглядовий курсор на наступне слово в тексті поточного об’єкта
Переміститись на початок рядка | shift+додаткова1 | NVDA+на початок | немає | Переміщує переглядовий курсор на початок поточного рядка перегляду
Переміститись на попередній символ | додаткова1 | NVDA+стрілка вліво | Пролистати вліво (текстовий режим) | Переміщає переглядовий курсор на попередній символ у поточному рядку перегляду
Повідомити поточний символ перегляду | додаткова2 | NVDA+. | немає | Повідомляє символ у поточному рядку, на якому перебуває переглядовий курсор. Натисніть двічі для фонетичного опису символу або прикладу, що починається із цього символу. Натисніть тричі для отримання ASCII та шістнадцяткового значення символу.
Переміститись на наступний символ перегляду | додаткова3 | NVDA+стрілка вправо | Пролистати вправо (текстовий режим) | Переміщає переглядовий курсор на наступний символ у поточному рядку
Переміститися в кінець поточного рядка перегляду | shift+додаткова3 | NVDA+в кінець | немає | Переміщає переглядовий курсор у кінець поточного рядка перегляду
Перейти на попередню сторінку в перегляді | `NVDA+сторінка вгору` | `NVDA+shift+сторінка вгору` | немає | Переміщає переглядовий курсор на попередню сторінку тексту, якщо це підтримує застосунок
Перейти на наступну сторінку в перегляді | `NVDA+сторінка вниз` | `NVDA+shift+сторінка вниз` | немає | Переміщає переглядовий курсор на наступну сторінку тексту, якщо це підтримує застосунок
Перейти до початку виділеного в перегляді | `NVDA+alt+на початок` | `NVDA+alt+на початок` | Немає | Переміщує переглядовий курсор на перший символ у виділеному тексті
Перейти до кінця виділеного в перегляді | `NVDA+alt+в кінець` | `NVDA+alt+в кінець` | Немає | Переміщує переглядовий курсор на останній символ у виділеному тексті
Читати все від переглядового курсора | додатковий Плюс | NVDA+shift+a | Пролистати трьома пальцями вниз (текстовий режим) | Читає від поточної позиції курсора, і переміщує його за текстом
Виділити, а потім копіювати від переглядового курсора | NVDA+f9 | NVDA+f9 | немає | Починає процес виділення та копіювання з поточної позиції переглядового курсора. Фактична дія не виконується, допоки ви не вкажете NVDA, де розташований кінець текстового діапазону
Виділити, а потім копіювати до переглядового курсора | NVDA+f10 | NVDA+f10 | немає | При першому натисканні текст виділяється з позиції, попередньо встановленої як початковий маркер, до поточної позиції переглядового курсора включно. Якщо системна каретка досягає тексту, його буде переміщено до виділеного тексту. Після повторного натискання цієї клавіші текст буде скопійовано до буфера обміну Windows
Перейти до маркера початку копіювання від переглядового курсора | NVDA+shift+f9 | NVDA+shift+f9 | немає | Переміщує переглядовий курсор до попередньо встановленого маркера для копіювання
Повідомити форматування тексту | NVDA+shift+f | NVDA+shift+f | немає | Повідомляє форматування тексту в місці розташування переглядового курсора. Натисніть двічі, щоб показати цю інформацію в режимі огляду
Повідомити поточну заміну символу | Немає | Немає | Немає | Повідомляє символ, на якому розташований переглядовий курсор. При подвійному натисканні показує символ і текст, який використовується для його вимови в режимі огляду.

### Режими перегляду

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Жест | Опис
--- | --- | --- | --- | ---
Перейти до наступного режиму перегляду | NVDA+додаткова7 | NVDA+сторінка Вгору | двопальцеве пролистування вгору | Переходить до наступного доступного режиму перегляду
Перейти до попереднього режиму перегляду | NVDA+додаткова1 | NVDA+сторінка Вниз | двопальцеве пролистування вниз | Переходить до попереднього доступного режиму перегляду

### Навігація за допомогою миші

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Жест | Опис
--- | --- | --- | --- | ---
Клік лівою кнопкою миші | додатковий Знак ділення | NVDA+[ | Немає | Здійснює одноразовий клік лівою кнопкою миші. Для того, щоб здійснити подвійний лівий клік, натисніть ці клавіші швидко двічі
Заблокувати ліву кнопку миші | shift+додатковий Знак ділення | NVDA+shift+control+[ | Немає | Блокує ліву кнопку миші. Натисніть повторно для розблокування. Для того, щоб здійснити перетягування за допомогою миші, заблокуйте ліву кнопку миші і перетягніть необхідний об’єкт у потрібне місце, використовуючи або фізичну мишу або інші команди переміщення миші. Після цього розблокуйте ліву кнопку
Клік правою кнопкою миші | додатковий Знак множення | NVDA+] | Торкніться й утримуйте | Виконує одноразовий клік правою кнопкою миші.
Заблокувати праву кнопку миші | shift+додатковий Знак множення | NVDA+shift+control+] | Немає | Блокує праву кнопку миші. Натисніть ще раз для розблокування. Для того, щоб здійснити перетягування за допомогою миші, заблокуйте праву кнопку миші і перетягніть необхідний об’єкт у потрібне місце, використовуючи або фізичну мишу або інші команди переміщення миші. Після цього розблокуйте праву кнопку миші
Прокрутити вгору в позиції миші | немає | немає | немає | Прокручує коліщатко миші вгору в поточній позиції миші
Прокрутити вниз у позиції миші | немає | немає | немає | Прокручує коліщатко миші вниз у поточній позиції миші
Прокрутити вліво в позиції миші | немає | немає | немає | Прокручує коліщатко миші вліво в поточній позиції миші
Прокрутити вправо в позиції миші | немає | немає | немає | Прокручує коліщатко миші вправо у поточній позиції миші
Перемістити мишу до поточної позиції об’єктного навігатора | NVDA+додатковий Знак ділення | NVDA+shift+m | Немає | Переміщує вказівник миші до позиції переглядового курсора і об’єктного навігатора
Привести навігатор до об’єкта під вказівником миші | NVDA+додатковий Знак множення | NVDA+shift+n | Немає | Приводить навігатор до елемента, який розміщений під вказівником миші

## Режим огляду

Ім’я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Перемкнутися між режимами огляду і фокуса | NVDA+Пробіл | Перемикає між режимами огляду і фокуса, і навпаки
Вийти з режиму фокуса | escape | Повертає вас назад до режиму огляду, якщо NVDA автоматично перейшла в режим фокуса
Оновити документ в режимі огляду | NVDA+f5 | Перезавантажує поточний вміст документа (корисно тоді, коли здається, що певна частина вмісту сторінки відсутня. Не підтримується в Microsoft Word і Outlook.)
Знайти | NVDA+control+f | Відкриває вікно, яке дозволяє знайти потрібний вам текст у документі. Для детальнішої інформації перегляньте розділ пошук тексту.
Знайти далі | NVDA+f3 | Знайти в документі наступний фрагмент тексту, який ви шукали раніше
Знайти попередній | NVDA+shift+f3 | Знайти в документі попередній фрагмент тексту, який ви шукали раніше

### Навігація за допомогою літер

Нижченаведені клавіші переміщують вас на наступний доступний елемент, використовуйте shift+літера для переміщення на попередній доступний елемент:

- h: заголовок
- l: список
- i: елемент списку
- t: таблиця
- k: посилання
- n: текст, який не є посиланням
- f: поле форми
- u: невідвідане посилання
- v: відвідане посилання
- e: поле редагування
- b: кнопка
- x: прапорець
- c: комбінований список
- r: радіокнопка
- q: цитата
- s: роздільник
- m: фрейм
- g: графіка
- d: орієнтир
- o: вбудований об’єкт (аудіо чи відеоплеєр, додаток, діалог і так далі)
- Від 1 до 9: заголовки від першого до дев’ятого рівня відповідно
- a: анотація (коментар, редакторська ревізія і тому подібне)
- `p`: текстовий абзац
- w: орфографічна помилка

Для переміщення на початок або за межі вмісту з елементами, наприклад, списку чи таблиці:

Ім’я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Переміститись на початок вмісту | shift+кома (при англійській розкладці клавіатури) | переміщує на початок вмісту з елементами (на початок списку чи таблиці) від поточної позиції курсора
Переміститися за межі вмісту | кома (при англійській розкладці клавіатури) | Переміщається за межі вмісту з елементами (наприклад, за межі списку чи таблиці) від поточної позиції курсора

Для вимкнення та увімкнення навігації за допомогою літер в NVDA у поточному документі використовуйте комбінацію клавіш NVDA+shift+пробіл.

### Список елементів

Ім’я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Список елементів у режимі огляду | NVDA+f7 | Відкриває діалог зі списком елементів різних типів, таких, як посилання, заголовки та орієнтири у поточному документі

### Пошук тексту

Ім’я | Комбінація клавіш | Опис
--- | --- | ---
Знайти текст | NVDA+control+f | Відкриває діалог пошуку
Знайти далі | NVDA+f3 | Шукає наступний фрагмент поточного пошукового запиту
Знайти попередній | NVDA+shift+f3 | Шукає попередній фрагмент поточного пошукового запиту

### Вбудовані об’єкти

Ім’я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Повернутися до режиму огляду | NVDA+control+пробіл | Переміщує фокус із вбудованого об’єкта назад до документа, що його містить

### Режим рідного виділення

Ім’я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Перемкнути режим рідного виділення між увімкнено й вимкнено | `NVDA+shift+f10` | Вмикає й вимикає режим рідного виділення

## Читання математичних виразів

### Інтерактивна навігація

Ім’я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Взаємодіяти з математичним виразом | NVDA+alt+m | Починає взаємодію з математичним виразом.

## Брайль

### Брайлівське введення

Натиснення клавіші крапка 7 стирає останню введену брайлівську клітинку чи символ. Крапка 8 переводить будь-яке брайлівське введення в текст і натискає enter. Натиснення комбінації клавіш крапка 7 + крапка 8 переводить будь-яке брайлівське введення в текст, але без додавання в кінці пробілу чи ентера.

## Візуальна допомога

### Екранна завіса

Ім’я | Клавіша | опис
--- | --- | ---
Перемкнути стан екранної завіси | `NVDA+control+escape` | Вмикає, щоб зробити екран чорним, або вимикає, щоб показати вміст екрана. Якщо натиснути один раз, завісу буде увімкнено до перезапуску NVDA. Якщо натиснути двічі, то завісу буде увімкнено, допоки ви її не вимкнете.

## Розпізнавання вмісту

### Windows OCR

Для розпізнавання тексту з поточної позиції об’єктного навігатора за допомогою Windows OCR натискайте NVDA+r.

## Специфічні команди NVDA для різноманітних програм

### Microsoft Word

#### Автоматичне читання заголовків рядків і стовпців

Ім’я | Клавіша | опис
--- | --- | ---
Встановити заголовки стовпців | `NVDA+shift+c` | Одноразове натискання вказує NVDA, що це перша комірка заголовка в рядку, який містить заголовки стовпців, які автоматично читаються при переміщенні по стовпцях під цим рядком. Подвійне натискання скидає це налаштування.
Встановити заголовки рядків | `NVDA+shift+r` | Одноразове натискання вказує NVDA, що це перша комірка заголовка у стовпці, який містить заголовки рядків, котрі автоматично читаються при переміщенні по рядках за цим стовпцем. Подвійне натискання скидає це налаштування.

#### Режим огляду в Microsoft Word

Для увімкнення та вимкнення режиму огляду в Microsoft Word натискайте NVDA+пробіл.

##### Список елементів

Перебуваючи в режимі огляду у Microsoft Word, ви можете отримати список елементів документа, натиснувши комбінацію клавіш NVDA+f7.

#### Читання коментарів

Щоб прочитати будь-які коментарі у поточній позиції каретки, натисніть `NVDA+alt+c`. Подвійне натискання показує інформацію в повідомленні, доступному для огляду.

### Microsoft Excel

#### Автоматичне читання заголовків рядків і стовпців

Ім’я | Клавіша | опис
--- | --- | ---
Встановити заголовки стовпців | `NVDA+shift+c` | Одноразове натискання вказує NVDA, що це перша комірка заголовка в рядку, який містить заголовки стовпців, які автоматично читаються при переміщенні по стовпцях під цим рядком. Подвійне натискання скидає це налаштування.
Встановити заголовки рядків | `NVDA+shift+r` | Одноразове натискання вказує NVDA, що це перша комірка заголовка у стовпці, який містить заголовки рядків, котрі автоматично читаються при переміщенні по рядках за цим стовпцем. Подвійне натискання скидає це налаштування.

#### Список елементів

Для відкриття списку елементів у Excel, натисніть NVDA+f7.

#### Читання нотаток

Для читання будь-яких нотаток для поточної комірки у фокусі натискайте `NVDA+alt+c`. Подвійне натискання показує інформацію в повідомленні, доступному для огляду. У Microsoft 2016, 365 і новіших класичні коментарі в Microsoft Excel перейменовано на «нотатки».

Щоб додати чи редагувати нотатку в комірці, на якій ви перебуваєте, натисніть shift+f2.

#### Читання захищених комірок

Щоб переміститися на заблоковану комірку, перейдіть в режим огляду по NVDA+пробіл, а потім використовуйте стандартні команди переміщення для Excel, такі як клавіші стрілок для переходу між комірками поточного листа.

### Microsoft PowerPoint

Ім’я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Увімкнути голосове читання приміток | control+shift+s | В поточному слайд-шоу ця команда дозволяє перемикатися між голосовими примітками поточного слайда і його вмістом. Це впливає лише на те, що промовлятиме NVDA, а не на те, що показується на екрані.

### Foobar2000

Ім’я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Читати інформацію про час, що залишився | control+shift+r | Читає, скільки залишилося часу звучати доріжці, яка відтворюється у поточний момент, якщо, звісно, вона відтворюється
Повідомити витрачений час | control+shift+e | Повідомляє витрачений час поточного трека, якщо доступно.
Повідомити довжину трека | control+shift+t | Повідомляє довжину поточного трека, якщо доступно.

### Miranda IM

Ім’я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Читати останні повідомлення | NVDA+control+1-4 | Читає одне з останніх повідомлень, які надійшли нещодавно, в залежності від натиснутої цифри; Наприклад, NVDA +control+2 читає передостаннє повідомлення з тих, які надійшли нещодавно.

### Poedit

Ім’я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Повідомити примітки для перекладачів | `control+shift+a` | Повідомляє будь-які примітки для перекладачів. Якщо натиснути двічі, показує примітки в режимі огляду
Повідомити коментар | `control+shift+c` | Повідомляє будь-який коментар у вікні коментарів. Якщо натиснуто двічі, показує коментар у режимі огляду
Повідомити старий джерельний текст | `control+shift+o` | Повідомляє старий джерельний текст, якщо він є. Якщо натиснути двічі, показує текст у режимі огляду
Повідомити попередження перекладу | `control+shift+w` | Повідомляє попередження перекладу, якщо воно є. Якщо натиснути двічі, показує попередження в режимі огляду

### Kindle для ПК

Ви можете вручну перемикатися на наступну сторінку клавішею сторінка вниз або на попередню сторінку клавішею сторінка вгору.

#### Виділення тексту

Після того, як ви виділили текст, натисніть клавішу applications (контекстне меню) або shift+f10 для відображення меню з можливими діями з виділеним.

### Azardi

Коли ви у таблиці з доданими книгами:

Ім’я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Відкрити | enter | Відкриває вибрану книгу.
Контекстне меню | контекст | Відкриває контекстне меню для вибраної книги.

### Консоль Windows

Нижченаведені вбудовані комбінації клавіш консолі Windows можуть бути корисними під час перегляду тексту за допомогою NVDA у застарілих версіях консолі Windows:

Ім’я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Прокрутити вгору | control+стрілка вгору | Прокручує вікно консолі вгору і дає змогу прочитати попередній текст.
Прокрутити вниз | control+стрілка вниз | Прокручує вікно консолі вниз і дає змогу читати новіший текст.
Прокрутити на початок | control+на початок | Прокручує вікно консолі на початок.
Прокрутити в кінець | control+в кінець | Прокручує вікно консолі в кінець.

## Конфігурація NVDA

Коли ви перебуваєте в діалозі, натискання `f1` відкриває Посібник користувача на абзаці, який стосується налаштування, на якому ви сфокусовані, або поточного діалогу.

### Налаштування

#### Загальні

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Відкрити загальні налаштування | `NVDA+control+g` | `NVDA+control+g` | У категорії «Загальні» діалогу налаштувань NVDA встановлюються глобальні параметри програми, наприклад, такі як мова інтерфейсу або автоматична перевірка оновлень.

#### Мовлення

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Відкрити налаштування мовлення | `NVDA+control+v` | `NVDA+control+v` | Категорія «Мовлення» діалогу налаштувань NVDA містить параметри для зміни синтезатора мовлення і голосових характеристик вибраного синтезатора.
Рівень символів і пунктуації | NVDA+p | NVDA+p | Тут можна обрати кількість знаків пунктуації та інших символів, які промовлятимуться як слова.

#### Вибір синтезатора

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Відкрити діалог вибору синтезатора | `NVDA+control+s` | `NVDA+control+s` | Діалог вибору синтезатора, який відкривається після натискання кнопки «Змінити...» у категорії «Мовлення» діалогу налаштувань NVDA, дозволяє обрати синтезатор, за допомогою якого розмовлятиме NVDA.

#### Кільце параметрів синтезатора

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Перейти до наступного налаштування синтезатора | NVDA+control+стрілка вправо | NVDA+shift+control+стрілка вправо | Переходить до наступного від поточного налаштування голосу і коли кільце налаштувань закінчується, то продовжує рух від початку
Перейти до попереднього налаштування | NVDA+control+стрілка вліво | NVDA+shift+control+стрілка вліво | Переходить до попереднього від поточного налаштування голосу і, якщо список закінчується, то переходить до першого налаштування
Збільшити поточне налаштування | NVDA+control+стрілка вгору | NVDA+shift+control+стрілка вгору | збільшує значення налаштувань того параметра, який ви обрали. Наприклад, збільшує висоту, гучність, швидкість, змінює голос на наступний.
Збільшити поточне налаштування синтезатора з більшим кроком | `NVDA+control+сторінка вгору` | `NVDA+shift+control+сторінка вгору` | Збільшує значення поточного налаштування мовлення з більшим кроком, наприклад, коли ви перебуваєте на налаштуванні голосу, воно буде переходити вперед на кожні 20 голосів; коли ви перебуваєте на налаштуванні повзунків (швидкість мовлення, висота голосу тощо), воно буде переходити вперед на значення до 20%
Зменшити поточне налаштування | NVDA+control+стрілка вниз | NVDA+shift+control+стрілка вниз | Зменшує параметр вибраного налаштування. Наприклад, зменшує висоту, швидкість, гучність, змінює голос на попередній
Зменшити поточне налаштування синтезатора з більшим кроком | `NVDA+control+сторінка вниз` | `NVDA+shift+control+сторінка вниз` | Зменшує значення поточного налаштування мовлення з більшим кроком, наприклад, коли ви перебуваєте на налаштуванні голосу, воно буде переходити назад на кожні 20 голосів; коли ви перебуваєте на налаштуванні повзунків (швидкість мовлення, висота голосу тощо), воно буде переходити назад на значення до 20%

#### Брайль

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Брайлівський режим | `NVDA+alt+t` | `NVDA+alt+t` | Цей параметр дозволяє вибрати один з доступних брайлівських режимів.
Брайль прив’язаний до: | NVDA+control+t | NVDA+control+t | Цей параметр дозволяє вибрати, до чого прив’язуватиметься брайль: до фокуса/системної каретки, до об’єктного навігатора/переглядового курсора або і до того, і до іншого.

#### Вибір брайлівського дисплея

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Відкрити діалог вибору брайлівського дисплея | `NVDA+control+a` | `NVDA+control+a` | Діалог вибору брайлівського дисплея, який відкривається після натискання кнопки «Змінити...» у категорії «Брайль» діалогу налаштувань NVDA, дозволяє обрати брайлівський дисплей, через який NVDA виводитиме інформацію.

#### Аудіо

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Відкрити налаштування аудіо | `NVDA+control+u` | `NVDA+control+u` | Категорія «Аудіо» в діалозі Налаштувань NVDA містить параметри, за допомогою яких ви можете змінити деякі аспекти виводу звуку.
Режим приглушування звуку | `NVDA+shift+d` | `NVDA+shift+d` | Цей параметр дозволяє вам вибрати, чи зменшувати гучність інших додатків, коли NVDA розмовляє, або весь час, поки NVDA працює.

##### Розділення звуку

Ім’я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Режим перемикання розділення звуку | `NVDA+alt+s` | Перемикає між режимами розділення звуку.

#### Клавіатура

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Відкрити налаштування клавіатури | `NVDA+control+k` | `NVDA+control+k` | Категорія «Клавіатура» в діалозі налаштувань NVDA дозволяє налаштувати поведінку програми під час друку і використання клавіатури.
Промовляти символи при введенні | `NVDA+2` | `NVDA+2` | Цей параметр керує оголошенням символів, які ви вводите на клавіатурі.
Промовляти слова при введенні | `NVDA+3` | `NVDA+3` | Цей параметр керує оголошенням слів, які ви вводите на клавіатурі.
Промовляти командні клавіші | NVDA+4 | NVDA+4 | Якщо увімкнено, NVDA промовлятиме назви усіх клавіш, які не є символами. Це стосується також комбінацій клавіш control+буква та інших.

#### миша

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Відкрити налаштування миші | `NVDA+control+m` | `NVDA+control+m` | Категорія «миша» у діалозі налаштувань NVDA дозволяє вмикати режим відстеження вказівника миші, звукові сигнали при переміщенні миші, а також інші параметри взаємодії з мишею.
Увімкнути відстеження миші | NVDA+m | NVDA+m | Якщо увімкнено, NVDA читатиме текст під вказівником миші. Це дозволить вам, шляхом фізичного переміщення миші, знайти потрібний об’єкт замість того, щоб шукати його за допомогою навігатора.

#### Переглядовий курсор

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Відстежувати системний фокус | NVDA+7 | NVDA+7 | Якщо увімкнено, переглядовий курсор завжди рухатиметься за системним фокусом при його зміні.
Переміщувати за системною кареткою | NVDA+6 | NVDA+6 | Якщо увімкнено, переглядовий курсор завжди рухатиметься за системною кареткою при її переміщенні.

#### Представлення об’єкта

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Відкрити налаштування представлення об’єкта | `NVDA+control+o` | `NVDA+control+o` | Категорія «Представлення об’єкта» у діалозі налаштувань NVDA містить параметри, котрі визначають обсяг інформації, що повідомляється про елементи керування, наприклад, опис об’єкта, інформацію про його позицію та інше.
Виведення індикаторів виконання | NVDA+u | NVDA+u | Цей параметр дозволяє вам вказати, яким способом NVDA повідомлятиме вам про індикатори виконання.
Повідомляти про зміни динамічного вмісту | NVDA+5 | NVDA+5 | Перемикає читання нового вмісту для окремих елементів керування, таких як термінали та вікна програм інтернет-спілкування.

#### Режим огляду

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Відкрити налаштування режиму огляду | `NVDA+control+b` | `NVDA+control+b` | Категорія «Режим огляду» у діалозі налаштувань NVDA містить параметри керування читанням і навігацією у складних документах, таких як web-сторінки.
Використовувати екранне представлення | NVDA+v | NVDA+v | Цей параметр дозволяє вказати, чи повинен доступний для натискання вміст (посилання, кнопки й поля) у режимі огляду відображатися окремим рядком, а чи він повинен залишатися в потоці тексту, так, як це виглядає візуально.

#### Форматування документа

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Відкрити налаштування форматування документа | `NVDA+control+d` | `NVDA+control+d` | Більшість параметрів у цій категорії дозволяє вам обрати, про які саме елементи форматування документа ви хочете чути під час переміщення в ньому.

#### Додатково

##### Анотації

Для промовляння зведення будь-яких подробиць анотацій у позиції системної каретки, натисніть NVDA+d.

### Збереження і перезавантаження конфігурації

Ім’я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Зберегти конфігурацію | `NVDA+control+c` | `NVDA+control+c` | зберігає вашу поточну конфігурацію, щоб ви не втратили її під час виходу з NVDA
Повернутися до збереженої конфігурації | `NVDA+control+r` | `NVDA+control+r` | Натисніть один раз, щоб повернутися до останньої збереженої конфігурації. Натисніть тричі для повернення конфігурації NVDA до стандартних налаштувань.

### Конфігураційні профілі

#### Основне керування

- NVDA+control+p: Показує діалог «Конфігураційні профілі».

## Віддалене керування

### Огляд клавіатурних команд віддаленого керування

Ім'я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Перемкнути віддалене з'єднання | `NVDA+alt+r` | Розпочинає новий сеанс віддаленого керування або розриває з'єднання, якщо сеанс уже триває.
Перемикання керування | `NVDA+alt+tab` | Перемикає між керуванням віддаленим і локальним комп'ютером.
З'єднати | Немає | Розпочинає новий сеанс віддаленого керування. Недоступно у безпечному режимі.
Копіювати посилання | Немає | Копіює посилання на віддалений сеанс в буфер обміну.
Роз'єднати | Немає | Закінчує наявний сеанс віддаленого керування.
Вимкнути звук з віддаленого комп’ютера | Немає | Вимикає або вмикає мовлення з віддаленого комп'ютера.
Надіслати буфер | Немає | Надсилає вміст буфера обміну на віддалений комп'ютер.
Send `control+alt+delete` | None | Sends `control+alt+delete` to the controlled computer.

## Інструменти

### Переглядач журналу роботи NVDA

Ім’я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Відкрити переглядач журналу | `NVDA+f1` | Відкриває переглядач журналу й показує інформацію для розробника про поточний об’єкт навігатора.
Скопіювати фрагмент журналу в буфер обміну | `NVDA+control+shift+f1` | Якщо натиснути цю команду один раз, вона встановлює початкову точку для вмісту журналу, який потрібно захопити. При повторному натисканні вона копіює вміст журналу з початкової точки до буфера обміну.

### Перезавантаження плагінів

Ім’я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Перезавантажити плагіни | `NVDA+control+f3` | Перезапускає глобальні плагіни NVDA і модулі для програм.
Повідомити ім’я завантаженого модуля для програми й ім’я виконуваного файла | `NVDA+control+f1` | Повідомляє ім’я завантаженого модуля для програми, якщо він є, та ім’я виконуваного файла, асоційованого з програмою, на якій сфокусовано клавіатуру.

## Підтримувані брайлівські дисплеї

### Freedom Scientific серій Focus/PAC Mate

Ім’я | Комбінація
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей назад | topRouting1 (перша клітинка на дисплеї)
прокрутити брайлівський дисплей вперед | topRouting20/40/80 (остання клітинка на дисплеї)
прокрутити брайлівський дисплей назад | лівий AdvanceBar
прокрутити брайлівський дисплей вперед | правий AdvanceBar
перемикає прив’язку брайля | leftGDFButton+rightGDFButton
перемикає між діями лівого колеса | натискання на ліве колесо
прокрутити назад, використовуючи ліве колесо | ліве колесо вгору
прокрутити вперед, використовуючи ліве колесо | ліве колесо вниз
перемикає між діями правого колеса | натискання на праве колесо
прокрутити назад, використовуючи праве колесо | праве колесо вгору
прокрутити вперед, використовуючи праве колесо | праве колесо вниз
перейти до брайлівської комірки | routing
shift+tab | брайлівський пробіл+крапка1+крапка2
tab | брайлівський пробіл+крапка4+крапка5
стрілка вгору | брайлівський пробіл+крапка1
стрілка вниз | брайлівський пробіл+крапка4
control+стрілка вліво | брайлівський пробіл+крапка2
control+стрілка вправо | брайлівський пробіл+крапка5
стрілка вліво | брайлівський пробіл+крапка3
стрілка вправо | брайлівський пробіл+крапка6
клавіша на початок | брайлівський пробіл+крапка1+крапка3
клавіша в кінець | брайлівський пробіл+крапка4+крапка6
control+на початок | брайлівський пробіл+крапка1+крапка2+крапка3
control+в кінець | брайлівський пробіл+крапка4+крапка5+крапка6
alt | брайлівський пробіл+крапка1+крапка3+крапка4
alt+tab | брайлівський пробіл+крапка2+крапка3+крапка4+крапка5
alt+shift+tab | брайлівський пробіл+крапка1+крапка2+крапка5+крапка6
windows+tab | брайлівський пробіл+крапка2+крапка3+крапка4
escape | брайлівський пробіл+крапка1+крапка5
windows | брайлівський пробіл+крапка2+крапка4+крапка5+крапка6
пробіл | брайлівський пробіл
перемкнути control | брайлівський пробіл+крапка3+крапка8
перемкнути alt | брайлівський пробіл+крапка6+крапка8
перемкнути windows | брайлівський пробіл+крапка4+крапка8
перемкнути NVDA | брайлівський пробіл+крапка5+крапка8
перемкнути shift | брайлівський пробіл+крапка7+крапка8
перемкнути control і shift | брайлівський пробіл+крапка3+крапка7+крапка8
перемкнути alt і shift | брайлівський пробіл+крапка6+крапка7+крапка8
перемкнути windows і shift | брайлівський пробіл+крапка4+крапка7+крапка8
перемкнути NVDA і shift | брайлівський пробіл+крапка5+крапка7+крапка8
перемкнути control і alt | брайлівський пробіл+крапка3+крапка6+крапка8
перемкнути control, alt і shift | брайлівський пробіл+крапка3+крапка6+крапка7+крапка8
windows+d (згорнути всі програми) | брайлівський пробіл+крапка1+крапка2+крапка3+крапка4+крапка5+крапка6
прочитати поточний рядок | брайлівський пробіл+крапка1+крапка4
Меню NVDA | брайлівський пробіл+крапка1+крапка3+крапка4+крапка5

Для новіших моделей Focus, які містять клавіші з перемикачами (focus 40, focus 80 і focus blue):

Ім’я | Комбінація
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей до попереднього рядка | leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
прокрутити брайлівський дисплей до наступного рядка | leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

Лише для Focus 80:

Ім’я | Комбінація
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей назад | leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
прокрутити брайлівський дисплей вперед | leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

### Optelec ALVA 6 series/protocol converter

Ім’я | Комбінація
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей назад | t1, etouch1
перемістити брайлівський дисплей до попереднього рядка | t2
перейти до фокуса | t3
перемістити брайлівський дисплей до наступного рядка | t4
прокрутити брайлівський дисплей вперед | t5, etouch3
перейти до брайлівської комірки | routing
повідомити про форматування тексту під брайлівською коміркою | secondary routing
перемкнути емуляцію HID-клавіатури | t1+spEnter
переміститися на перший рядок у перегляді | t1+t2
переміститися на останній рядок у перегляді | t4+t5
перемкнути прив’язку брайля | t1+t3
повідомляти заголовок вікна | etouch2
повідомляти рядок стану | etouch4
shift+tab | sp1
alt | sp2, alt
escape | sp3
tab | sp4
стрілка вгору | spUp
стрілка вниз | spDown
стрілка вліво | spLeft
стрілка вправо | spRight
enter | spEnter, enter
повідомити дату й час | sp2+sp3
меню NVDA | sp1+sp3
windows+d (згорнути всі програми) | sp1+sp4
windows+b (показати панель сповіщень) | sp3+sp4
windows | sp1+sp2, windows
alt+tab | sp2+sp4
control+на початок | t3+spUp
control+в кінець | t3+spDown
на початок | t3+spLeft
в кінець | t3+spRight
control | control

### Дисплеї Handy Tech

Ім’я | Комбінація
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей назад | left, up, b3
прокрутити брайлівський дисплей вперед | right, down, b6
перемістити брайлівський дисплей до попереднього рядка | b4
перемістити брайлівський дисплей до наступного рядка | b5
Перейти до брайлівської комірки | routing
shift+tab | esc, left triple action key up+down
alt | b2+b4+b5
escape | b4+b6
tab | enter, right triple action key up+down
enter | esc+enter, left+right triple action key up+down, joystickAction
стрілка вгору | джойстик вгору
стрілка вниз | джойстик вниз
стрілка вліво | джойстик вліво
стрілка вправо | джойстик вправо
меню NVDA | b2+b4+b5+b6
перемкнути прив’язку брайля | b2
перемкнути брайлівський курсор | b1
перемкнути подання контексту фокуса | b7
Перемкнути брайлівське введення | пробіл+b1+b3+b4 (пробіл+capital B)

### MDV Lilli

Ім’я | Комбінація
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей назад | LF
прокрутити брайлівський дисплей вперед | RG
перемістити брайлівський дисплей до попереднього рядка | UP
Перемістити брайлівський дисплей до наступного рядка | DN
Перейти до брайлівської комірки | route
shift+tab | SLF
tab | SRG
alt+tab | SDN
alt+shift+tab | SUP

### Брайлівські дисплеї Baum/Humanware/APH/Orbit

Ім’я | Комбінація
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей назад | `d2`
прокрутити брайлівський дисплей вперед | `d5`
Перемістити брайлівський дисплей до попереднього рядка | `d1`
Перемістити брайлівський дисплей до наступного рядка | `d3`
Перейти до брайлівської комірки | `routing`
Клавіша `shift+tab` | `пробіл+крапка1+крапка3`
Клавіша `tab` | `пробіл+крапка4+крапка6`
Клавіша `alt` | `пробіл+крапка1+крапка3+крапка4` (`пробіл+m`)
Клавіша `escape` | `пробіл+крапка1+крапка5` (`пробіл+e`)
Rлавіша `windows` | `пробіл+крапка3+крапка4`
Клавіша `alt+tab` | `пробіл+крапка2+крапка3+крапка4+крапка5` (`пробіл+t`)
Меню NVDA | `пробіл+крапка1+крапка3+крапка4+крапка5` (`пробіл+n`)
Клавіша `windows+d` (згорнути всі застосунки) | `пробіл+крапка1+крапка4+крапка5` (`пробіл+d`)
Читати все | `пробіл+крапка1+крапка2+крапка3+крапка4+крапка5+крапка6`

Для дисплеїв із джойстиком:

Ім’я | Комбінація
--- | ---
стрілка вгору | вгору
стрілка вниз | вниз
Стрілка вліво | вліво
Стрілка вправо | вправо
enter | вибір

### hedo ProfiLine USB

Ім’я | Комбінація
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей назад | K1
прокрутити брайлівський дисплей вперед | K3
Перемістити брайлівський дисплей до попереднього рядка | B2
Перемістити брайлівський дисплей до наступного рядка | B5
Перейти до брайлівської комірки | routing
перемкнути прив’язку брайля | K2
Читати все | B6

### hedo MobilLine USB

Ім'я | Комбінація
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей назад | K1
прокрутити брайлівський дисплей вперед | K3
перемістити брайлівський дисплей до попереднього рядка | B2
перемістити брайлівський дисплей до наступного рядка | B5
перейти до брайлівської комірки | routing
перемкнути прив’язку брайля | K2
Читати все | B6

### Серії HumanWare Brailliant BI/B / BrailleNote Touch

#### Клавішні комбінації для всіх моделей

Ім’я | Комбінація
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей назад | left
прокрутити брайлівський дисплей вперед | right
перемістити брайлівський дисплей на попередній рядок | up
перемістити брайлівський дисплей на наступний рядок | down
перейти до брайлівської комірки | routing
перемкнути прив'язку брайля | up+down
стрілка вгору | пробіл+крапка1
стрілка вниз | пробіл+крапка4
стрілка вліво | пробіл+крапка3
стрілка вправо | пробіл+крапка6
shift+tab | пробіл+крапка1+крапка3
tab | пробіл+крапка4+крапка6
alt | пробіл+крапка1+крапка3+крапка4 (пробіл+m)
escape | пробіл+крапка1+крапка5 (пробіл+e)
enter | крапка8
windows | пробіл+крапка3+крапка4
alt+tab | пробіл+крапка2+крапка3+крапка4+крапка5 (пробіл+t)
меню NVDA | пробіл+крапка1+крапка3+крапка4+крапка5 (пробіл+n)
windows+d (згорнути всі програми) | пробіл+крапка1+крапка4+крапка5 (пробіл+d)
Читати все | пробіл+крапка1+крапка2+крапка3+крапка4+крапка5+крапка6

#### Комбінації клавіш для Brailliant BI 32, BI 40 і B 80

Ім’я | Комбінація
--- | ---
меню NVDA | c1+c3+c4+c5 (команда n)
windows+d (згорнути всі програми) | c1+c4+c5 (команда d)
Читати все | c1+c2+c3+c4+c5+c6

#### Комбінації клавіш для Brailliant BI 14

Ім’я | Комбінація
--- | ---
стрілка вгору | джойстик вгору
стрілка вниз | джойстик вниз
стрілка вліво | джойстик вліво
стрілка вправо | джойстик вправо
enter | джойстик action

### HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille Series

Ім’я | Комбінація
--- | ---
перейти до брайлівської комірки | routing
прокрутити брайлівський дисплей назад | leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
прокрутити брайлівський дисплей вперед | leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
перемістити брайлівський дисплей до попереднього рядка | leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
перемістити брайлівський дисплей до наступного рядка | leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
перемістити на попередній рядок у перегляді | rightSideUpArrow
перемістити на наступний рядок у перегляді | rightSideDownArrow
перемістити до попереднього символу в перегляді | rightSideLeftArrow
перемістити до наступного символу в перегляді | rightSideRightArrow
перемістити до фокуса | leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
control | smartbeetle:f1, brailleedge:f3
windows | f7, smartbeetle:f2
alt | крапка1+крапка3+крапка4+пробіл, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
shift | f5
insert | крапка2+крапка4+пробіл, f6
контекст | крапка1+крапка2+крапка3+крапка4+пробіл, f8
Caps Lock | крапка1+крапка3+крапка6+пробіл
tab | крапка4+крапка5+пробіл, f3, brailleedge:f2
shift+alt+tab | f2+f3+f1
alt+tab | f2+f3
shift+tab | крапка1+крапка2+пробіл
в кінець | крапка4+крапка6+пробіл
control+в кінець | крапка4+крапка5+крапка6+пробіл
на початок | крапка1+крапка3+пробіл, smartbeetle:f4
control+на початок | крапка1+крапка2+крапка3+пробіл
alt+f4 | крапка1+крапка3+крапка5+крапка6+пробіл
стрілка вліво | крапка3+пробіл, leftSideLeftArrow
control+shift+стрілка вліво | крапка2+крапка8+пробіл+f1
control+стрілка вліво | крапка2+пробіл
shift+alt+стрілка вліво | крапка2+крапка7+f1
`alt+стрілка вліво` | `крапка2+крапка7+пробіл`
стрілка вправо | крапка6+пробіл, leftSideRightArrow
control+shift+стрілка вправо | крапка5+крапка8+пробіл+f1
control+стрілка вправо | крапка5+пробіл
shift+alt+стрілка вправо | крапка5+крапка7+f1
`alt+стрілка вправо` | `крапка5+крапка7+пробіл`
сторінка вгору | крапка1+крапка2+крапка6+пробіл
control+сторінка вгору | крапка1+крапка2+крапка6+крапка8+пробіл
стрілка вгору | крапка1+пробіл, leftSideUpArrow
control+shift+стрілка вгору | крапка2+крапка3+крапка8+пробіл+f1
control+стрілка вгору | крапка2+крапка3+пробіл
shift+alt+стрілка вгору | крапка2+крапка3+крапка7+f1
`alt+стрілка вгору` | `крапка2+крапка3+крапка7+пробіл`
shift+стрілка вгору | leftSideScrollDown+пробіл
сторінка вниз | крапка3+крапка4+крапка5+пробіл
control+сторінка вниз | крапка3+крапка4+крапка5+крапка8+пробіл
стрілка вниз | крапка4+пробіл, leftSideDownArrow
control+shift+стрілка вниз | крапка5+крапка6+крапка8+пробіл+f1
control+стрілка вниз | крапка5+крапка6+пробіл
shift+alt+стрілка вниз | крапка5+крапка6+крапка7+f1
`alt+стрілка вниз` | `крапка5+крапка6+крапка7+пробіл`
shift+стрілка вниз | пробіл+rightSideScrollDown
escape | крапка1+крапка5+пробіл, f4, brailleedge:f1
delete | крапка1+крапка3+крапка5+пробіл, крапка1+крапка4+крапка5+пробіл
f1 | крапка1+крапка2+крапка5+пробіл
f3 | крапка1+крапка4+крапка8+пробіл
f4 | крапка7+f3
windows+b | крапка1+крапка2+f1
windows+d | крапка1+крапка4+крапка5+f1
control+insert | smartbeetle:f1+rightSideScroll
alt+insert | smartbeetle:f3+rightSideScroll

### Брайлівські дисплеї Seika

#### Seika версії 3, 4 і 5 (40 комірок), Seika80 (80 комірок)

Ім’я | Комбінація
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей назад | left
прокрутити брайлівський дисплей вперед | right
перемістити брайлівський дисплей до попереднього рядка | b3
перемістити брайлівський дисплей до наступного рядка | b4
перемкнути прив’язку брайля | b5
Читати все | b6
tab | b1
shift+tab | b2
alt+tab | b1+b2
меню NVDA | left+right
перейти до брайлівської комірки | routing

#### MiniSeika (16, 24 комірок), V6, і V6Pro (40 комірок)

Ім’я | Комбінація
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей назад | left
прокрутити брайлівський дисплей вперед | right
читати все | пробіл+бекспейс
меню NVDA | Left+Right
перемістити брайлівський дисплей до попереднього рядка | LJ up
перемістити брайлівський дисплей до наступного рядка | LJ down
перемкнути прив’язку брайля | LJ center
tab | LJ right
shift+tab | LJ left
стрілка вгору | RJ up
стрілка вниз | RJ down
стрілка вліво | RJ left
стрілка вправо | RJ right
Перейти до брайлівської комірки | routing
shift+стрілка вгору | Пробіл+RJ up, бекспейс+RJ up
shift+стрілка вниз | Пробіл+RJ down, бекспейс+RJ down
shift+стрілка вліво | Пробіл+RJ left, бекспейс+RJ left
shift+стрілка вправо | Пробіл+RJ right, бекспейс+RJ right
enter | RJ центр, крапка8
escape | Пробіл+RJ центр
windows | бекспейс+RJ центр
пробіл | Пробіл, бекспейс
бекспейс | крапка7
сторінка вгору | пробіл+LJ right
сторінка вниз | пробіл+LJ left
на початок | пробіл+LJ up
в кінець | Пробіл+LJ down
control+на початок | бекспейс+LJ up
control+end | бекспейс+LJ down

### Новіші моделі Papenmeier BRAILLEX

Ім’я | Комбінація
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей назад | left
прокрутити брайлівський дисплей вперед | right
перемістити брайлівський дисплей до попереднього рядка | up
перемістити брайлівський дисплей до наступного рядка | dn
перейти до брайлівської комірки | routing
Повідомити про поточний символ у перегляді | l1
Активувати поточний об’єкт навігатора | l2
перемкнути прив’язку брайля | r2
Повідомити назву | l1+up
Повідомити Рядок Стану | l2+down
перейти до батьківського об’єкта | up2
Перейти до першого об’єкта | dn2
Перейти до попереднього об'єкта | left2
Перейти до наступного об'єкта | right2
Повідомити про форматування тексту під брайлівською коміркою | upper routing row

Ім’я | Комбінація
--- | ---
escape | пробіл із крапкою 7
стрілка вгору | пробіл із крапкою 2
стрілка вліво | пробіл із крапкою 1
стрілка вправо | пробіл із крапкою 4
стрілка вниз | пробіл із крапкою 5
control | lt+крапка2
alt | lt+крапка3
control+escape | пробіл із крапками 1 2 3 4 5 6
tab | пробіл із крапками 3 7

### Старіші моделі Papenmeier Braille BRAILLEX

Пристрої з EAB:

Ім’я | Комбінація
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей назад | left
прокрутити брайлівський дисплей вперед | right
перемістити брайлівський дисплей до попереднього рядка | up
перемістити брайлівський дисплей до наступного рядка | dn
перейти до брайлівської комірки | routing
повідомити про поточний символ у перегляді | l1
активувати поточний об'єкт навігатора | l2
Повідомити назву | l1up
Повідомити Рядок Стану | l2down
перейти до батьківського об’єкта | up2
Перейти до першого об’єкта | dn2
Перейти до наступного об'єкта | right2
Перейти до попереднього об'єкта | left2
Повідомити про форматування тексту під брайлівською коміркою | upper routing strip

BRAILLEX Tiny:

Ім'я | Комбінація
--- | ---
Повідомити про поточний символ у перегляді | l1
Активувати поточний об'єкт навігатора | l2
прокрутити брайлівський дисплей назад | left
прокрутити брайлівський дисплей вперед | right
перемістити брайлівський дисплей до попереднього рядка | up
перемістити брайлівський дисплей до наступного рядка | dn
перемкнути прив’язку брайля | r2
Перейти до батьківського об'єкта | r1+up
Перейти до першого об’єкта | r1+dn
Перейти до попереднього об'єкта | r1+left
Перейти до наступного об'єкта | r1+right
Повідомити про форматування тексту під брайлівською коміркою | upper routing strip
Повідомити назву | l1+up
Повідомити рядок стану | l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

Ім’я | Комбінація
--- | ---
Повідомити про поточний символ у перегляді | l1
Активувати поточний об'єкт навігатора | l2
Перемкнути прив’язку брайля | r2
Повідомити про форматування тексту під брайлівською коміркою | upper routing strip
Перемістити брайлівський дисплей до попереднього рядка | up
прокрутити брайлівський дисплей назад | left
прокрутити брайлівський дисплей вперед | right
Перемістити брайлівський дисплей до наступного рядка | dn
Перейти до наступного об'єкта | left2
Перейти до батьківського об'єкта | up2
Перейти до першого об’єкта | dn2
Перейти до попереднього об'єкта | right2

### HumanWare BrailleNote

Ім'я | Комбінація
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей назад | back
прокрутити брайлівський дисплей вперед | advance
Перемістити брайлівський дисплей до попереднього рядка | previous
Перемістити брайлівський дисплея до наступного рядка | next
Перейти до брайлівської комірки | routing
Меню NVDA | пробіл+крапка1+крапка3+крапка4+крапка5 (пробіл+n)
Перемкнути прив’язку брайля | previous+next
стрілка вгору | пробіл+крапка1
стрілка вниз | пробіл+крапка4
стрілка вліво | пробіл+крапка3
стрілка вправо | пробіл+крапка6
сторінка вгору | пробіл+крапка1+крапка3
сторінка вниз | пробіл+крапка4+крапка6
на початок | пробіл+крапка1+крапка2
в кінець | пробіл+крапка4+крапка5
control+на початок | пробіл+крапка1+крапка2+крапка3
control+в кінець | пробіл+крапка4+крапка5+крапка6
пробіл | пробіл
Enter | пробіл+крапка8
бекспейс | пробіл+крапка7
Tab | пробіл+крапка2+крапка3+крапка4+крапка5 (пробіл+t)
shift+tab | пробіл+крапка1+крапка2+крапка5+крапка6
Windows | пробіл+крапка2+крапка4+крапка5+крапка6 (пробіл+w)
Alt | пробіл+крапка1+крапка3+крапка4 (пробіл+m)
Перемкнути режим допомоги під час введення | пробіл+крапка2+крапка3+крапка6 (пробіл+lower h)

Нижче наведено команди, призначені для BrailleNote QT, коли він не в режимі брайлівського введення.

Ім'я | Комбінація
--- | ---
Меню NVDA | read+n
стрілка вгору | upArrow
стрілка вниз | downArrow
стрілка вліво | leftArrow
стрілка вправо | rightArrow
сторінка вгору | function+стрілка вгору
сторінка вниз | function+стрілка вниз
на початок | function+стрілка вліво
в кінець | function+стрілка вправо
control+на початок | read+t
control+в кінець | read+b
Enter | enter
бекспейс | бекспейс
Tab | tab
shift+tab | shift+tab
Windows | read+w
Alt | read+m
Перемкнути режим допомоги під час введення | read+1

Нижче наведено комбінації, призначені для колеса прокрутки:

Ім'я | Комбінація
--- | ---
стрілка вгору | upArrow
стрілка вниз | downArrow
стрілка вліво | leftArrow
стрілка вправо | rightArrow
Enter | центральна кнопка
Tab | колесо прокрутки за годинниковою стрілкою
shift+tab | колесо прокрутки проти годинникової стрілки

### EcoBraille

Ім’я | Комбінація
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей назад | T2
прокрутити брайлівський дисплей вперед | T4
перемістити брайлівський дисплей до попереднього рядка | T1
перемістити брайлівський дисплей до наступного рядка | T5
перейти до брайлівської комірки | Routing
Активувати поточний об'єкт навігатора | T3
Перейти до наступного режиму перегляду | F1
Перейти до батьківського об'єкта | F2
Перейти до попереднього режиму перегляду | F3
Перейти до попереднього об'єкта | F4
Повідомити про поточний об'єкт | F5
Перейти до наступного об'єкта | F6
Перейти до об'єкта у фокусі | F7
Перейти до першого об’єкта | F8
Перемістити системний фокус або курсор у поточну позицію перегляду | F9
Повідомити про розташування переглядового курсора | F0
перемкнути прив’язку брайля | A

### SuperBraille

Ім'я | Комбінація
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей назад | numpadMinus
прокрутити брайлівський дисплей вперед | numpadPlus

### Дисплеї Eurobraille

#### Функції брайлівської клавіатури

Ім’я | Комбінація
--- | ---
Очистити останню введену брайлівську комірку або символ | `бекспейс`
Транслювати будь-яке брайлівське введення й натиснути Enter | `бекспейс+пробіл`
Перемкнути клавішу `NVDA` | `крапка3+крапка5+пробіл`
Клавіша `insert` | `крапка1+крапка3+крапка5+пробіл`, `крапка3+крапка4+крапка5+пробіл`
Клавіша `деліт` | `крапка3+крапка6+пробіл`
Клавіша `на початок` | `крапка1+крапка2+крапка3+пробіл`
Клавіша `в кінець` | `крапка4+крапка5+крапка6+пробіл`
Клавіша `стрілка вліво` | `крапка2+пробіл`
Клавіша `стрілка вправо` | `крапка5+пробіл`
Клавіша `стрілка вгору` | `крапка1+пробіл`
Клавіша `стрілка вниз` | `крапка6+пробіл`
Клавіша `сторінка вгору` | `крапка1+крапка3+пробіл`
Клавіша `сторінка вниз` | `крапка4+крапка6+пробіл`
Клавіша `додаткова1` | `крапка1+крапка6+бекспейс`
Клавіша `додаткова2` | `крапка1+крапка2+крапка6+бекспейс`
Клавіша `додаткова3` | `крапка1+крапка4+крапка6+бекспейс`
Клавіша `додаткова4` | `крапка1+крапка4+крапка5+крапка6+бекспейс`
Клавіша `додаткова5` | `крапка1+крапка5+крапка6+бекспейс`
Клавіша `додаткова6` | `крапка1+крапка2+крапка4+крапка6+бекспейс`
Клавіша `додаткова7` | `крапка1+крапка2+крапка4+крапка5+крапка6+бекспейс`
Клавіша `додаткова8` | `крапка1+крапка2+крапка5+крапка6+бекспейс`
Клавіша `додаткова9` | `крапка2+крапка4+крапка6+бекспейс`
Клавіша `додатковий Insert` | `крапка3+крапка4+крапка5+крапка6+бекспейс`
Клавіша `десятковий роздільник на цифровому блоці` | `крапка2+бекспейс`
Клавіша `додатковий знак ділення` | `крапка3+крапка4+бекспейс`
Клавіша `додатковий знак множення` | `крапка3+крапка5+бекспейс`
Клавіша `додатковий мінус` | `крапка3+крапка6+бекспейс`
Клавіша `додатковий плюс` | `крапка2+крапка3+крапка5+бекспейс`
Клавіша `додатковий enter` | `крапка3+крапка4+крапка5+бекспейс`
Клавіша `escape` | `крапка1+крапка2+крапка4+крапка5+пробіл`, `l2`
Клавіша `tab` | `крапка2+крапка5+крапка6+пробіл`, `l3`
Клавіша `shift+tab` | `крапка2+крапка3+крапка5+пробіл`
Клавіша `друк екрана` | `крапка1+крапка3+крапка4+крапка6+пробіл`
Клавіша `pause` | `крапка1+крапка4+пробіл`
Клавіша `контекст` | `крапка5+крапка6+бекспейс`
Клавіша `f1` | `крапка1+бекспейс`
Клавіша `f2` | `крапка1+крапка2+бекспейс`
Клавіша `f3` | `крапка1+крапка4+бекспейс`
Клавіша `f4` | `крапка1+крапка4+крапка5+бекспейс`
Клавіша `f5` | `крапка1+крапка5+бекспейс`
Клавіша `f6` | `крапка1+крапка2+крапка4+бекспейс`
Клавіша `f7` | `крапка1+крапка2+крапка4+крапка5+бекспейс`
Клавіша `f8` | `крапка1+крапка2+крапка5+бекспейс`
Клавіша `f9` | `крапка2+крапка4+бекспейс`
Клавіша `f10` | `крапка2+крапка4+крапка5+бекспейс`
Клавіша `f11` | `крапка1+крапка3+бекспейс`
Клавіша `f12` | `крапка1+крапка2+крапка3+бекспейс`
Клавіша `windows` | `крапка1+крапка2+крапка4+крапка5+крапка6+пробіл`
Перемкнути клавішу `windows` | `крапка1+крапка2+крапка3+крапка4+бекспейс`, `крапка2+крапка4+крапка5+крапка6+пробіл`
Клавіша `capsLock` | `крапка7+бекспейс`, `крапка8+бекспейс`
Клавіша `numLock` | `крапка3+бекспейс`, `крапка6+бекспейс`
Клавіша `shift` | `крапка7+пробіл`
Перемкнути клавішу `shift` | `крапка1+крапка7+пробіл`, `крапка4+крапка7+пробіл`
Клавіша `control` | `крапка7+крапка8+пробіл`
Перемкнути клавішу `control` | `крапка1+крапка7+крапка8+пробіл`, `крапка4+крапка7+крапка8+пробіл`
Клавіша `alt` | `крапка8+пробіл`
Перемкнути клавішу `alt` | `крапка1+крапка8+пробіл`, `крапка4+крапка8+пробіл`
Перемкнути емуляцію HID клавіатури | `switch1Left+joystick1Down`, `switch1Right+joystick1Down`

#### Клавіатурні команди b.book

Ім’я | Клавіша
--- | ---
Прокрутити брайлівський дисплей назад | `backward`
Прокрутити брайлівський дисплей вперед | `forward`
Перейти до фокуса | `backward+forward`
Перейти до брайлівської комірки | `routing`
Клавіша `стрілка вліво` | `двічі джойстик уліво`
Клавіша `стрілка вправо` | `двічі джойстик управо`
Клавіша `стрілка вгору` | `двічі джойстик угору`
`стрілка вниз` | `двічі джойстик униз`
Клавіша `enter` | `двічі джойстик у центрі`
Клавіша `escape` | `c1`
Клавіша `tab` | `c2`
Перемкнути клавішу `shift` | `c3`
Перемкнути клавішу `control` | `c4`
Перемкнути клавішу `alt` | `c5`
Перемкнути клавішу `NVDA` | `c6`
Клавіші `control+На початок` | `c1+c2+c3`
Клавіші `control+В кінець` | `c4+c5+c6`

#### Клавіатурні команди b.note

Ім’я | Клавіша
--- | ---
Прокрутити брайлівський дисплей назад | `leftKeypadLeft`
Прокрутити брайлівський дисплей вперед | `leftKeypadRight`
Перейти до брайлівської комірки | `routing`
Повідомити форматування тексту під брайлівською коміркою | `doubleRouting`
Перейти до наступного рядка в перегляді | `leftKeypadDown`
Перемкнутись на попередній режим перегляду | `leftKeypadLeft+leftKeypadUp`
Перемкнутись на наступний режим перегляду | `leftKeypadRight+leftKeypadDown`
Клавіша `стрілка вліво` | `rightKeypadLeft`
Клавіша `стрілка вправо` | `rightKeypadRight`
Клавіша `стрілка вгору` | `rightKeypadUp`
Клавіша `стрілка вниз` | `rightKeypadDown`
Клавіші `control+на початок` | `rightKeypadLeft+rightKeypadUp`
Клавіші `control+в кінець` | `rightKeypadLeft+rightKeypadUp`

#### Клавіатурні команди Esys

Ім’я | Клавіша
--- | ---
Прокрутити брайлівський дисплей назад | `switch1Left`
Прокрутити брайлівський дисплей вперед | `switch1Right`
Перейти до фокуса | `switch1Center`
Переміститись до брайлівської комірки | `routing`
Повідомити форматування тексту під брайлівською коміркою | `doubleRouting`
Перейти до попереднього рядка в перегляді | `joystick1Up`
Перейти до наступного рядка в перегляді | `joystick1Down`
Перейти до попереднього символу в перегляді | `joystick1Left`
Перейти до наступного символу в перегляді | `joystick1Right`
Клавіша `стрілка вліво` | `joystick2Left`
Клавіша `стрілка вправо` | `joystick2Right`
Клавіша `стрілка вгору` | `joystick2Up`
Клавіша `стрілка вниз` | `joystick2Down`
Клавіша `enter` | `joystick2Center`

#### Клавіатурні команди Esytime

Ім’я | Клавіша
--- | ---
Прокрутити брайлівський дисплей назад | `l1`
Прокрутити брайлівський дисплей вперед | `l8`
Перейти до фокуса | `l1+l8`
Переміститися до брайлівської комірки | `routing`
Повідомити форматування тексту під брайлівською коміркою | `doubleRouting`
Перейти до попереднього рядка в перегляді | `joystick1Up`
Перейти до наступного рядка в перегляді | `joystick1Down`
Перейти до попереднього символу в перегляді | `joystick1Left`
Перейти до наступного символу в перегляді | `joystick1Right`
Клавіша `стрілка вліво` | `joystick2Left`
Клавіша `стрілка вправо` | `joystick2Right`
Клавіша `стрілка вгору` | `joystick2Up`
Клавіша `стрілка вниз` | `joystick2Down`
Клавіша `enter` | `joystick2Center`
Клавіша `escape` | `l2`
Клавіша `tab` | `l3`
Перемкнути клавішу `shift` | `l4`
Перемкнути клавішу `control` | `l5`
Перемкнути клавішу `alt` | `l6`
Перемкнути клавішу `NVDA` | `l7`
Клавіші `control+на початок` | `l1+l2+l3`, `l2+l3+l4`
Клавіші `control+в кінець` | `l6+l7+l8`, `l5+l6+l7`
Перемкнути емуляцію HIT-клавіатури | `l1+джойстик1вниз`, `l8+джойстик1вниз`

### Дисплеї Nattiq nBraille

Ім'я | Комбінація
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей назад | up
прокрутити брайлівський дисплей вперед | down
перемістити брайлівський дисплей до попереднього рядка | left
перемістити брайлівський дисплей до наступного рядка | right
перейти до брайлівської комірки | routing

### BRLTTY

Ім'я | Комбінація BRLTTY
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей назад | `fwinlt` (перейти на одне вікно вліво)
прокрутити брайлівський дисплей вперед | `fwinrt` (перейти на одне вікно вправо)
Переміщення брайлівського дисплея до попереднього рядка | `lnup` (перейти на один рядок вгору)
Переміщення брайлівського дисплея до наступного рядка | `lndn` (перейти на один рядок вниз)
Перехід до брайлівської комірки | `route` (підвести курсор до символу)
Перемкнути режим допомоги при введенні | `learn` (вхід/вихід з режиму вивчення команд)
Відкрити меню NVDA | `prefmenu` (вхід/вихід з меню параметрів)
Повернути конфігурацію | `prefload` (відновлює параметри з диска)
Зберегти конфігурацію | `prefsave` (зберегти параметри на диск)
Повідомити час | `time` (показати поточну дату й час)
Промовити рядок, на якому розташовано переглядовий курсор | `say_line` (промовити поточний рядок)
Читати все з використанням переглядового курсора | `say_below` (промовляє від поточного рядка до низу екрана)

### Tivomatic Caiku Albatross 46/80

Ім’я | Клавіша
--- | ---
Перейти до найвищого рядка в перегляді | `home1`, `home2`
Перейти до найнижчого рядка в перегляді | `end1`, `end2`
Встановити об’єктний навігатор до поточної позиції фокуса | `eCursor1`, `eCursor2`
Перейти до фокуса | `cursor1`, `cursor2`
Привести вказівник миші до об’єктного навігатора | `home1+home2`
Встановити об’єктний навігатор на поточному об’єкті під вказівником миші і промовити його | `end1+end2`
Привести фокус до поточної позиції об’єктного навігатора | `eCursor1+eCursor2`
Перемкнути прив’язування Брайля | `cursor1+cursor2`
Привести брайлівський дисплей до попереднього рядка | `up1`, `up2`, `up3`
Привести брайлівський дисплей до наступного рядка | `down1`, `down2`, `down3`
Прокрутити брайлівський дисплей назад | `left`, `lWheelLeft`, `rWheelLeft`
Прокрутити брайлівський дисплей вперед | `right`, `lWheelRight`, `rWheelRight`
Привести до брайлівської комірки | `routing`
Повідомити форматування тексту під брайлівською коміркою | `secondary routing`
Перемкнути спосіб подання контекстної інформації шрифтом Брайля | `attribute1+attribute3`
Перемикатися між режимами озвучення | `attribute2+attribute4`
Перемкнути на попередній режим перегляду (наприклад, об’єктний перегляд, режим перегляду документа чи екранний перегляд) | `f1`
Перемкнути на наступний режим перегляду (наприклад, об’єктний перегляд, режим перегляду документа чи екранний перегляд) | `f2`
Перемістити об’єктний навігатор до об’єкта, який його містить | `f3`
Перемістити об’єктний навігатор до першого об’єкта всередині нього | `f4`
Перемістити об’єктний навігатор до попереднього об’єкта | `f5`
Перемістити об’єктний навігатор до наступного об’єкта | `f6`
Повідомити поточний об’єкт навігатора | `f7`
Повідомити інформацію про розташування тексту чи об’єкта в позиції переглядового курсора | `f8`
Показати діалог налаштувань брайля | `f1+home1`, `f9+home2`
Прочитати рядок стану й перемістити до нього об’єктний навігатор | `f1+end1`, `f9+end2`
Перемкнути форму брайлівського курсора | `f1+eCursor1`, `f9+eCursor2`
Перемкнути брайлівський курсор | `f1+cursor1`, `f9+cursor2`
Перемкнути режим показу повідомлень брайлем | `f1+f2`, `f9+f10`
Перемкнути показ статусу виділення брайлем | `f1+f5`, `f9+f14`
Перемкнути стан параметра брайля «Переміщувати системну каретку під час маршрутизації переглядового курсора» | `f1+f3`, `f9+f11`
Виконати основну дію в позиції об’єктного навігатора | `f7+f8`
Повідомити дату/час | `f9`
Повідомити інформацію про стан батареї й час, що залишився, якщо живлення змінного струму не під’єднано | `f10`
Повідомити заголовок | `f11`
Повідомити рядок стану | `f12`
Повідомити поточний рядок під курсором програми | `f13`
Читати все | `f14`
Повідомити поточний символ під переглядовим курсором | `f15`
Повідомити рядок у позиції об’єктного навігатора, де розташований переглядовий курсор | `f16`
Промовити слово в позиції об’єктного навігатора, де розташований переглядовий курсор | `f15+f16`
Перемістити переглядовий курсор на попередній рядок поточного об’єкта навігатора і промовити його | `lWheelUp`, `rWheelUp`
Перемістити переглядовий курсор на наступний рядок поточного об’єкта навігатора і промовити його | `lWheelDown`, `rWheelDown`
Комбінація `Windows+d` (згорнути всі програми) | `attribute1`
Комбінація`Windows+e` (Цей Комп’ютер) | `attribute2`
Комбінація `Windows+b` (сфокусуватися на системному лотку) | `attribute3`
Комбінація `Windows+i` (налаштування Windows) | `attribute4`

### NLS eReader Zoomax

Ім’я | Клавіша
--- | ---
Прокрутити брайлівський дисплей назад | `d2`
Прокрутити брайлівський дисплей вперед | `d5`
Перемістити брайлівський дисплей до попереднього рядка | `d1`
Перемістити брайлівський дисплей до наступного рядка | `d3`
Привести до брайлівської комірки | `routing`
Клавіша стрілка вгору | `вгору`
Клавіша стрілка вниз | `вниз`
Клавіша стрілка вліво | `вліво`
Клавіша стрілка вправо | `вправо`
Клавіша enter | `вибір`

### Стандарт дисплеїв HID Braille

Ім'я | Комбінація
--- | ---
прокрутити брайлівський дисплей назад | ліва клавіша панорамування чи rocker вгору
прокрутити брайлівський дисплей вперед | права клавіша панорамування чи rocker вниз
Перехід до брайлівської комірки | routing set 1
Перемикання прив'язки брайля | up+down
клавіша стрілка вгору | джойстик вгору, dpad вгору чи пробіл+крапка1
клавіша стрілка вниз | джойстик вниз, dpad вниз чи пробіл+крапка4
клавіша стрілка вліво | пробіл+крапка3, джойстик вліво чи dpad вліво
клавіша стрілка вправо | пробіл+крапка6, джойстик вправо чи dpad вправо
shift+tab | пробіл+крапка1+крапка3
tab | пробіл+крапка4+крапка6
alt | пробіл+крапка1+крапка3+крапка4 (пробіл+m)
escape | пробіл+крапка1+крапка5 (пробіл+e)
enter | крапка8, джойстик у центрі чи dpad у центрі
windows | пробіл+крапка3+крапка4
alt+tab | пробіл+крапка2+крапка3+крапка4+крапка5 (пробіл+t)
меню NVDA | пробіл+крапка1+крапка3+крапка4+крапка5 (пробіл+n)
windows+d (згорнути всі програми) | пробіл+крапка1+крапка4+крапка5 (пробіл+d)
Прочитати все | пробіл+крапка1+крапка2+крапка3+крапка4+крапка5+крапка6

### Dot Pad

Ім'я | Клавіша
--- | ---
Прокрутити брайлівський дисплей назад | `pan_left`
Прокрутити брайлівський дисплей вперед | `pan_right`