# Руководство пользователя NVDA 2024.4.2

[TOC]

<!-- KC:title: Краткий справочник команд NVDA 2024.4.2 -->



## Введение {#Introduction}

Добро пожаловать в мир NVDA!

NonVisual Desktop Access (NVDA) — это бесплатная программа экранного доступа для операционных систем семейства Microsoft Windows с открытым исходным кодом.
Предоставляя обратную связь с помощью синтезированной речи и шрифта Брайля, NVDA позволяет незрячим или слабовидящим людям получать доступ к компьютерам под управлением Windows по такой же цене, как и зрячим.
NVDA разрабатывается некоммерческой организацией [NV Access](https://www.nvaccess.org/) при активном участии со стороны сообщества.

### Основные возможности {#GeneralFeatures}

NVDA позволяет незрячим и слабовидящим людям работать в операционной системе Windows и во множестве приложений сторонних разработчиков.

Короткое демонстрационное видео ["Что такое NVDA?"](https://www.youtube.com/watch?v=tCFyyqy9mqo) доступно на YouTube-канале NV Access.

Можно выделить следующие наиболее значимые возможности программы:

* Поддержка популярных приложений, таких как web-браузеры, почтовые клиенты, интернет-мессенджеры и офисные пакеты
* Встроенная поддержка речевого вывода на более чем 80 языках
* Информирование о форматировании текста (название шрифта и его размер, стиль форматирования и орфографические ошибки) там, где это доступно
* Автоматическое объявление текста под указателем мыши и дополнительная звуковая индикация положения курсора мыши
* Поддержка большого числа брайлевских дисплеев, включая возможность автоматического обнаружения многих из них, а также поддержка брайлевского ввода для дисплеев с брайлевской клавиатурой
* Возможность запуска NVDA с USB-флеш-накопителя или другого запоминающего устройства, без необходимости установки
* Простота использования говорящего установщика
* Программа переведена на 54 языка
* Поддержка современных 32 и 64-разрядных операционных систем
* Возможность запустить NVDA на экране входа в Windows и на [других защищённых экранах](#SecureScreens)
* Чтение элементов управления и текста при использовании жестов сенсорного экрана
* Поддержка общеприменяемых интерфейсов доступности, таких как Microsoft Active Accessibility, Java Access Bridge, IAccessible2 и UI Automation
* Поддержка командной строки Windows и консольных приложений
* Возможность подсветки системного фокуса

### Системные требования {#SystemRequirements}

#### Минимальные системные требования {#MinimumSystemRequirements}

* Операционные системы: все 32 и 64-разрядные редакции Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, а также все серверные версии Windows начиная с Windows Server 2012 R2.
  * поддерживаются как AMD64, так и ARM64 версии Windows.
  * Обратите внимание, что активная поддержка 32-разрядных операционных систем больше не поддерживается.
  * Обратите внимание, что активная поддержка Windows 8.1 и Windows Server версий старше 2022 больше не поддерживается.
* не менее 500 МБ дискового пространства.

#### Рекомендуемые системные требования {#RecommendedSystemRequirements}

* Операционные системы: 64-разрядные версии Windows 10, Windows 11 и Windows Server 2022.
  * поддерживаются как AMD64, так и ARM64 версии Windows.
* не менее 500 МБ дискового пространства.
* не менее 4 ГБ оперативной памяти.

### Интернационализация {#Internationalization}

Важно, чтобы люди по всему миру, независимо от того, на каком языке они говорят, имели равные возможности доступа к технологиям.
Помимо английского, NVDA переведена на следующие 54 языка: африкаанс, албанский, амхарский, арабский, арагонский, болгарский, бирманский, каталанский, китайский упрощённый и традиционный, хорватский, чешский, датский, голландский, персидский, финский, французский, галисийский, грузинский, немецкий стандартный и швейцарский, греческий, иврит, хинди, венгерский, исландский, ирландский, итальянский, японский, каннада, корейский, киргизский, литовский, македонский, монгольский, непальский, норвежский, польский, португальский европейский и бразильский, панджабский, румынский, русский, сербский, словацкий, словенский, испанский европейский и колумбийский, шведский, тамильский, тайский, турецкий, украинский и вьетнамский.

### Поддержка синтезаторов речи {#SpeechSynthesizerSupport}

Кроме озвучивания своих сообщений и интерфейса программы на разных языках, NVDA позволяет пользователю читать содержимое на любом языке, главное, чтобы синтезатор поддерживал такую возможность.

NVDA поставляется в комплекте со свободным, с открытым исходным кодом, многоязычным синтезатором речи [eSpeak NG](https://github.com/espeak-ng/espeak-ng).

Информацию о других синтезаторах речи, поддерживаемых NVDA, можно найти в разделе [Поддерживаемые синтезаторы речи](#SupportedSpeechSynths).

### Поддержка брайлевских дисплеев {#BrailleSupport}

Владельцы брайлевских дисплеев могут получать информацию от NVDA посредством брайлевского вывода на свои устройства.
NVDA использует транслятор брайля с открытым исходным кодом [LibLouis](https://liblouis.io/) для генерации последовательностей брайлевского текста.
Также посредством брайлевской клавиатуры, поддерживается как полный, так и сокращённый брайлевский ввод.
Кроме того, NVDA по умолчанию может автоматически обнаруживать подключение многих брайлевских дисплеев.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу [поддерживаемые брайлевские дисплеи](#SupportedBrailleDisplays).

NVDA поддерживает брайлевские кодировки для многих языков, включая сокращённую, полную и компьютерную формы брайлевских кодировок.

### Лицензия и авторские права {#LicenseAndCopyright}

(C) 2006-2024 авторские права принадлежат участникам сообщества NVDA.

NVDA доступна под лицензией GNU General Public License (Версия 2) с двумя отдельными исключениями.
Эти исключения изложены в лицензионном соглашении в подразделах "Non-GPL Components in Plugins and Drivers" и "Microsoft Distributable Code".
NVDA также включает в себя и использует множество сторонних компонентов, которые доступны под различными свободными лицензиями.
Вы свободно можете распространять и изменять это программное обеспечение так, как вам нравится, пока оно сопровождается данной лицензией, и пока вы предоставляете исходный код всем желающим.
Это относится как к оригинальным, так и к модифицированным копиям этого программного обеспечения, а также к любым его производным.

Для получения более подробной информации, вы можете просмотреть [полный текст лицензии.](https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html)
Для получения более подробной информации об исключениях, обратитесь к лицензионному соглашению в подменю "Справка" главного меню NVDA.

## Руководство по быстрому запуску NVDA {#NVDAQuickStartGuide}

Это краткое руководство содержит три основных раздела: загрузка, первоначальная установка и запуск NVDA.
Далее следует информация об изменении параметров, участии в сообществе и получении помощи.
Информация, содержащаяся в этом руководстве, в сжатом виде взята из других частей Руководства пользователя NVDA.
Для получения более подробной информации по каждой теме, обращайтесь к полному руководству пользователя.

### Загрузка NVDA {#GettingAndSettingUpNVDA}

NVDA абсолютно бесплатна для любого пользователя.
Вам не нужно беспокоиться о лицензионном ключе или оплачивать дорогостоящую подписку.
NVDA обновляется в среднем четыре раза в год.
Последняя версия NVDA всегда доступна на странице "Download" [веб-сайта NV Access](https://www.nvaccess.org).

NVDA работает со всеми последними версиями Microsoft Windows.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с [Системными требованиями](#SystemRequirements).

#### Шаги для загрузки NVDA {#StepsForDownloadingNVDA}

Эти шаги предполагают некоторое знакомство с навигацией по веб-странице.

* Откройте свой Web-браузер (Нажмите клавишу `Windows`, введите слово "internet" без кавычек, и нажмите `enter`)
* Загрузите страницу загрузки NV Access (Нажмите `alt+d`, введите следующий адрес и нажмите `enter`):
https://www.nvaccess.org/download
* Активируйте кнопку "download"
* Браузер может запросить или не запросить выполнение действия после загрузки, а затем запустить загрузку
* В зависимости от браузера файл может запускаться автоматически после его загрузки
* Если файл необходимо запустить вручную, нажмите `alt+n`, чтобы перейти в область уведомлений, затем `alt+r`, чтобы запустить файл (или выполните действия для вашего браузера).

### Настройка NVDA {#SettingUpNVDA}

При запуске только что загруженного файла начнёт работать временная копия NVDA.
Затем вам будет предложено установить, создать переносную копию или же просто продолжить пользоваться временной копией NVDA.

после загрузки установочного пакета NVDA не нуждается в доступе к Интернету для запуска или установки.
При наличии подключения к Интернету NVDA может периодически проверять наличие обновлений.

#### Шаги по запуску загруженного установочного пакета {#StepsForRunningTheDownloadLauncher}

Установочный файл называется "nvda_2022.1.exe" или что-то подобное.
Год выпуска и версия меняются между обновлениями в соответствии с текущим выпуском.

1. Запустите загруженный файл.
Во время загрузки временной копии NVDA воспроизводится музыка.
После загрузки NVDA будет работать на протяжении всего процесса.
1. Появится окно запуска NVDA с лицензионным соглашением.
При желании нажмите `Стрелку вниз` для ознакомления с лицензионным соглашением.
1. Нажмите `tab`, чтобы перейти к флажку "Я согласен", затем нажмите `пробел`, чтобы установить его.
1. Для перехода к нужному варианту нажимайте `tab`, затем нажмите `enter` на нужном.

Возможны следующие варианты:

* "Установить NVDA на этот компьютер": Это основная опция, которую большинство пользователей хотят использовать для удобства использования NVDA.
* "Создать переносную копию": позволяет установить NVDA в любую папку без установки.
Это полезно для компьютеров без прав администратора, или для копирования на карту памяти или съёмный USB-носитель, который можно носить с собой.
Если этот параметр выбран, NVDA выполняет шаги по созданию переносной копии.
Главное, что нужно знать NVDA, — это папка для установки переносной копии.
* "Продолжить работу": временная копия NVDA будет продолжать работать.
Это полезно для тестирования возможностей новой версии перед её установкой.
Если этот параметр активирован, окно запуска закрывается, а временная копия NVDA продолжает работать до тех пор, пока не будет выполнен выход или компьютер не будет выключен.
Обратите внимание, что изменения настроек не сохраняются.
* "Выход": закрывает NVDA без выполнения каких-либо действий.

Если вы собираетесь пользоваться NVDA на этом компьютере на постоянной основе, то вам следует выбрать установку NVDA.
Установка NVDA предоставит дополнительные функции, такие как автоматический запуск после входа в систему, возможность считывания данных входа в Windows и [защищённые экраны](#SecureScreens).
Это невозможно сделать с помощью переносных и временных копий.
Полную информацию об ограничениях при использовании переносной или временной копии NVDA см. в разделе [Ограничения в переносной и временной копиях](#PortableAndTemporaryCopyRestrictions).

При установке также предлагается создать ярлыки в главном меню и на рабочем столе, а также разрешить запуск NVDA с помощью `control+alt+n`.

#### Шаги по установке NVDA из установщика {#StepsForInstallingNVDAFromTheLauncher}

Эти шаги описывают наиболее распространённые параметры установки.
Более подробную информацию о доступных опциях можно найти в разделе [установка NVDA](#InstallingNVDA).

1. В окне установщика убедитесь, что флажок согласия с лицензией установлен.
1. Нажмите `tab` и активируйте кнопку "Установить NVDA на этот компьютер".
1. Далее идут настройки использования NVDA во время входа в Windows и создания ярлыка на рабочем столе.
Они установлены по умолчанию.
При желании нажмите `tab` и `пробел`, чтобы изменить любой из этих параметров, или оставьте значения по умолчанию.
1. Для продолжения нажмите `enter`.
1. Появится диалоговое окно Windows "Контроль учетных записей (UAC)" с вопросом: "Хотите ли вы, чтобы это приложение вносило изменения в ваш компьютер?".
1. Нажмите `alt+y` (для русской раскладки "alt+д"(, чтобы принять приглашение UAC.
1. Индикатор выполнения заполняется по мере установки NVDA.
Во время этого процесса NVDA издает звуковые, восходящие по высоте, сигналы.
Этот процесс часто протекает быстро и может быть незамеченным.
1. Появится диалоговое окно, подтверждающее, что установка NVDA прошла успешно.
В сообщении предлагается "Нажмите ОК, чтобы запустить установленную копию".
Нажмите `enter`, чтобы запустить установленную копию.
1. Появится диалоговое окно "Добро пожаловать в NVDA", и NVDA прочтёт приветственное сообщение.
Фокус находится на раскрывающемся списке "Раскладка клавиатуры".
По умолчанию раскладка клавиатуры "Настольная" использует цифровую клавиатуру для некоторых функций.
При желании нажмите `стрелку вниз`, чтобы выбрать раскладку клавиатуры "Ноутбук" и переназначить функции цифровой клавиатуры на другие клавиши.
1. Нажмите `tab`, чтобы перейти к пункту "Использовать `capsLock` как клавишу-модификатор NVDA".
в качестве клавиши-модификатора NVDA по умолчанию установлена `insert`.
Нажмите `пробел`, чтобы выбрать `capsLock` в качестве альтернативной клавиши-модификатора.
Обратите внимание, что раскладка клавиатуры задаётся отдельно от клавиши-модификатора NVDA.
Клавишу NVDA и раскладку клавиатуры можно изменить позже в настройках клавиатуры.
1. Используйте `tab` и `пробел`, чтобы настроить другие параметры на этом экране.
Они определяют, будет ли NVDA запускаться автоматически.
1. Нажмите `enter`, чтобы закрыть диалог при работающей NVDA.

### Запуск NVDA {#RunningNVDA}

Полное руководство пользователя NVDA содержит все команды NVDA, разделённые для удобства по разделам.
Таблицы команд также доступны в "Кратком справочнике команд".
В модуле обучения NVDA "Базовое обучение NVDA" каждая команда подробно описана с пошаговыми действиями.
"Базовое обучение NVDA" доступно в [Магазине NV Access](http://www.nvaccess.org/shop).

Там описаны некоторые основные, часто используемые команды.
Все команды настраиваются, поэтому для этих функций используются комбинации клавиш по умолчанию.

#### Клавиша-модификатор NVDA {#NVDAModifierKey}

Клавишей-модификатором NVDA по умолчанию является либо `ноль на цифровом блоке` (с отключённым `numLock`), либо клавиша `insert`, расположенная рядом с клавишами `delete`, `home` и `end`.
В качестве клавиши-модификатора NVDA также можно выбрать клавишу `capsLock`.

#### Справка по вводу {#InputHelp}

Чтобы изучить и попрактиковаться в расположении клавиш, нажмите `NVDA+1`, чтобы включить справку по вводу.
В режиме справки по вводу при выполнении любого жеста ввода (например, нажатия клавиши или сенсорного жеста) будет сообщено о действии и описано, что оно делает (если вообще что-то делает).
Фактические команды не будут выполняться в режиме справки по вводу.

#### Запуск и остановка NVDA {#StartingAndStoppingNVDA}

| Название |Настольная |Ноутбук |Описание|
|---|---|---|---|
|Запуск NVDA |`control+alt+n` |`control+alt+n` |Запускает или перезапускает NVDA|
|Завершить NVDA |`NVDA+q`, затем `enter` |`NVDA+q`, затем `enter` |Завершает работу NVDA|
|Приостановить или возобновить речь |`shift` |`shift` |Немедленно приостанавливает речь. При повторном нажатии возобновляет речь с того места, где она прервалась|
|Остановить речь |`control` |`control` |Немедленно прерывает речь|

#### Чтение текста {#ReadingText}

| Название |Настольная |Ноутбук |Описание|
|---|---|---|---|
|Читать всё |`NVDA+стрелка вниз` |`NVDA+a` |Начинает читать с текущей позиции каретки, перемещая её при чтении|
|Читать текущую строку |`NVDA+стрелка вверх` |`NVDA+l` |Читает строку на которой находится системная каретка. При двойном нажатии строка читается посимвольно. При тройном нажатии читается фонетическое описание каждого символа (Анна, Борис, Василий и т.д.)|
|Читать выделенный текст |`NVDA+shift+стрелка вверх` |`NVDA+shift+s` |Читает любой выделенный текст. При двойном нажатии выделенное читается по символьно. При тройном нажатии читается фонетическое описание каждого символа|
|Читать текст в буфере обмена |`NVDA+c` |`NVDA+c` |Читает любой текст в буфере обмена. При двойном нажатии читается по символьно. При тройном нажатии читается фонетическое описание каждого символа|

#### Сообщение о местоположении и другой информации {#ReportingLocation}

| Название |Настольная |Ноутбук |Описание|
|---|---|---|---|
|Читать заголовок окна |`NVDA+t` |`NVDA+t` |читает заголовок активного окна. Двойное нажатие произнесёт эту информацию посимвольно. Тройное нажатие скопирует эту информацию в буфер обмена|
|Читать текущий фокус |`NVDA+tab` |`NVDA+tab` |Читает текущий объект или элемент управления в системном фокусе. При быстром двойном нажатии произнесёт эту информацию посимвольно. При тройном нажатии читается фонетическое описание каждого символа|
|Читать активное окно |`NVDA+b` |`NVDA+b` |Читает все элементы управления в активном окне (полезно для диалоговых окон)|
|Читать строку состояния |`NVDA+end` |`NVDA+shift+end` |Читает строку состояния при её обнаружении. При двойном быстром нажатии, информация будет прочитана по символам. Тройное нажатие скопирует эту информацию в буфер обмена|
|Читать время |`NVDA+f12` |`NVDA+f12` |одиночное нажатие читает текущее время, быстрое двойное нажатие читает дату. Время и дата отображаются в формате, указанном в настройках Windows для часов в системном лотке.|
|Сообщить форматирование текста |`NVDA+f` |`NVDA+f` |Сообщает информацию о форматировании текста в текущей позиции системной каретки. При двойном нажатии открывает её в отдельном окне в режиме обзора|
|Сообщить расположение ссылки |`NVDA+k` |`NVDA+k` |При однократном нажатии озвучивается целевой URL-адрес ссылки в текущей позиции каретки или фокуса. Двойное нажатие отобразит его в окне в режиме обзора|

#### Переключать читаемую информацию NVDA {#ToggleWhichInformationNVDAReads}

| Название |Настольная |Ноутбук |Описание|
|---|---|---|---|
|Читать символы при вводе |`NVDA+2` |`NVDA+2` |Если включить этот режим, то NVDA будет озвучивать все набираемые с клавиатуры символы.|
|Читать слова при вводе |`NVDA+3` |`NVDA+3` |Если включить этот режим, то NVDA будет озвучивать все набираемые с клавиатуры слова.|
|Читать командные клавиши |`NVDA+4` |`NVDA+4` |Если включить этот режим, NVDA будет объявлять все несимвольные клавиши, которые вы вводите на клавиатуре. Сюда входят комбинации клавиш, такие как control с буквой.|
|Включить отслеживание мыши |`NVDA+m` |`NVDA+m` |Если включить этот режим, то NVDA будет читать текст, расположенный в данный момент под указателем мыши. Это позволит вам находить нужную информацию физически перемещая мышь, вместо использования объектной навигации.|

#### Кольцо настроек синтезатора {#TheSynthSettingsRing}

| Название |Настольная |Ноутбук |Описание|
|---|---|---|---|
|Перейти к следующему параметру синтезатора |`NVDA+control+стрелка вправо` |`NVDA+shift+control+стрелка вправо` |Переходит к следующему доступному параметру синтезатора после текущего, циклически перескакивая от последнего параметра к первому|
|Перейти к предыдущему параметру синтезатора |`NVDA+control+стрелка влево` |`NVDA+shift+control+←` |Переходит к предыдущему доступному параметру синтезатора перед текущем, циклически перескакивая от первого параметра к последнему|
|Увеличить на единицу текущий параметр синтезатора |`NVDA+control+стрелка вверх` |`NVDA+shift+control+стрелка вверх` |Увеличивает текущий параметр синтезатора, который вы выбрали. Например, увеличивает скорость, выбирает следующий голос, увеличивает громкость|
|Увеличить на большой шаг текущий параметр синтезатора |`NVDA+control+pageUp` |`NVDA+shift+control+pageUp` |Увеличивает на большой шаг значение текущей настройки речи. например когда вы используете настройку голоса, он будет перепрыгивать вперёд на 20 голосов; когда вы находитесь в настройках на ползунке (скорость, высота и т. д.), значение будет увеличиваться на 20 %|
|Уменьшить на единицу текущий параметр синтезатора |`NVDA+control+стрелка вниз` |`NVDA+shift+control+стрелка вниз` |Уменьшает текущий параметр синтезатора, который вы выбрали. Например, уменьшает скорость, выбирает предыдущий голос, уменьшает громкость|
|Уменьшить на большой шаг текущий параметр синтезатора |`NVDA+control+pageDown` |`NVDA+shift+control+pageDown` |Уменьшает на большой шаг значение текущей настройки речи. например когда вы используете настройку голоса, он будет перепрыгивать назад на 20 голосов; когда вы находитесь в настройках на ползунке (скорость, высота и т. д.), значение будет уменьшаться на 20 %.|

Также можно установить первое или последнее значение текущей настройки синтезатора, назначив собственные жесты в [диалоге жестов ввода](#InputGestures) в категории "речь".
Это означает, например, что при настройке скорости она будет установлена ​​на уровне 0 или 100.
Когда вы находитесь в настройке голоса, будет установлен первый или последний голос.

#### Web-навигация {#WebNavigation}

Полный список клавиш однобуквенной навигации приведён в разделе [Режим обзора](#BrowseMode) руководства пользователя.

| Команда |Нажатие клавиши |Описание|
|---|---|---|
|Заголовок |`h` |Перейти к следующему заголовку|
|Заголовок уровня 1, 2, или 3 |`1`, `2`, `3` |Перейти к следующему заголовку на указанном уровне|
|Поле формы |`f` |Перейти к следующему полю формы (полю редактирования, кнопке и т. д.)|
|Ссылка |`k` |Перейти к следующей ссылке|
|Ориентир |`d` |Перейти к следующему ориентиру|
|Список |`l` |Перейти к следующему списку|
|Таблица |`t` |Перейти к следующей таблице|
|Переходить назад |`shift+буква` |Нажимайте `shift` и любую из вышеуказанных букв для перехода к предыдущим элементам этих типов|
|Список элементов |`NVDA+f7` |Списки различных типов элементов, таких как ссылок и заголовков|

### Параметры {#Preferences}

Большинство функций NVDA можно включить или изменить через параметры NVDA.
Параметры и другие настройки доступны через меню NVDA.
Чтобы открыть меню NVDA, нажмите `NVDA+n`.
Чтобы напрямую открыть диалог общих настроек NVDA, нажмите `NVDA+control+g`.
Многие экраны настроек имеют комбинации клавиш для их прямого открытия, например `NVDA+control+s` для синтезатора или `NVDA+control+v` для других голосовых настроек.

### Дополнения {#Addons}
Дополнения - это программы, которые обеспечивают новую или изменённую функциональность NVDA.
Дополнения разрабатываются сообществом NVDA или сторонними компаниями и не связаны с NV Access.
Как и в случае с любым другим программным обеспечением, важно доверять разработчику дополнения, прежде чем использовать его.
О способах проверки дополнений перед установкой читайте в разделе [Установка дополнений](#AddonStoreInstalling).

При первом открытии магазина дополнений NVDA отображает предупреждение о дополнениях.
Дополнения не проверяются NV Access и могут иметь неограниченную функциональность и доступ к информации.
Нажмите `пробел`, если вы прочитали предупреждение и не хотите видеть его в следующий раз.
Нажмите `tab`, чтобы перейти к кнопке "OK", затем `enter`, чтобы принять предупреждение и перейти в магазин дополнений.
Раздел "[Дополнения и магазин дополнений](#AddonsManager)" Руководства пользователя содержит информацию о каждой функции магазина дополнений.

Магазин дополнений доступен из подменю Сервис.
Нажмите `NVDA+n`, чтобы открыть меню NVDA, затем `р` для перехода в подменю Сервис, затем `д` для перехода в Магазин дополнений .
При открытии магазина дополнений отображается вкладка "Доступные дополнения", если дополнения не установлены.
Когда дополнения установлены, магазин дополнений открывается на вкладке "Установленные дополнения".

#### Доступные дополнения {#AvailableAddons}
При первом открытии окна загрузка дополнений может занять несколько секунд.
NVDA прочитает название первого дополнения, как только список дополнений полностью загрузится.
Доступные дополнения перечислены в алфавитном порядке.
Чтобы просмотреть список и узнать о конкретном дополнении, выполните следующие действия:

1. Для перемещения по списку используйте клавиши-стрелки или нажмите первую букву названия дополнения.
1. Нажмите `tab` один раз, чтобы перейти к описанию выбранного  дополнения.
1. Используйте [клавиши чтения](#ReadingText) или клавиши-стрелки, чтобы прочитать полное описание.
1. Нажмите `tab` для перехода к кнопке "Действия", с помощью которой можно установить дополнение, а также выполнить другие действия.
1. Нажмите `tab` для перехода к пункту "Прочие подробности", где перечислены такие сведения, как издатель, версия и домашняя страница.
1. Чтобы вернуться к списку дополнений, нажмите `alt+a` или `shift+tab`, пока не дойдёте до списка.

#### Поиск дополнений {#SearchingForAddons}
Помимо просмотра всех доступных дополнений, можно выполнять поиск конкретных дополнений.
Для этого нажмите `alt+s`, чтобы перейти к полю "поиск", и введите текст для поиска.
Поле поиска может содержать информацию, включая идентификатор дополнения, отображаемое имя, издателя, автора или описание.
Список меняется во время ввода условий поиска.
После этого нажмите `tab`, чтобы перейти к списку дополнений и просмотреть результаты поиска.

#### Установка дополнений {#InstallingAddons}

Чтобы установить дополнение, выполните следующие действия:

1. Выбрав дополнение, которое вы хотите установить, нажмите `enter`.
1. Откроется меню   со списком действий; первое действие - "Установить".
1. Чтобы установить дополнение, нажмите `у` или `стрелку вниз` на "Установить" и нажмите `enter`.
1. Фокус вернётся к дополнению в списке, и NVDA прочитает подробную информацию о нём.
1. Информация о состоянии дополнения, сообщаемая NVDA, изменится с "Доступно" на "Загружается".
1. По завершении загрузки дополнения его состояние изменится на "Загружено. Ожидает установки".
1. Повторите все действия с другими дополнениями, которые вы хотите установить.
1. По завершении нажмите `tab`, пока фокус не окажется на кнопке "Закрыть", затем нажмите `enter`.
1. Загруженные дополнения начнут устанавливаться после закрытия Магазина дополнений.
В процессе установки дополнения могут создавать диалоговые окна, на которые вам необходимо будет ответить.
1. После установки дополнений появится диалоговое окно с сообщением о том, что были внесены изменения, и для завершения установки дополнений необходимо перезапустить NVDA.
1. Нажмите `enter`, чтобы перезапустить NVDA.

#### Управление установленными дополнениями {#ManagingInstalledAddons}
Нажмите `control+tab` для перемещения между вкладками или разделами магазина дополнений.
Вкладки включают в себя: "Установленные дополнения", "Обновлённые дополнения", "Доступные дополнения" и "Установленные несовместимые дополнения".
Каждая из вкладок устроена аналогично друг другу: список дополнений, панель для получения более подробной информации о выбранном дополнении и возможность выполнения действий над ним.
Меню действий установленных дополнений включает в себя пункты "Отключить" и "Удалить", а не "Установить".
Отключение дополнения останавливает его загрузку при каждом запуске NVDA , но оставляет его установленным.
Чтобы снова включить отключённое дополнение, активируйте "Включить" в меню действий.
После включения, отключения или удаления дополнений при закрытии магазина дополнений вам будет предложено перезапустить NVDA.
Эти изменения вступят в силу только после перезапуска NVDA.
Обратите внимание, что в этом диалоге `escape` работает так же, как и кнопка Закрыть.

#### Обновление дополнений {#UpdatingAddons}
Когда происходит обновление установленного вами дополнения, оно будет отображаться на вкладке "Обновлённые дополнения".
Нажмите `control+tab`, чтобы перейти на эту вкладку из любого места в магазине дополнений.
Состояние дополнения будет указано как "Доступно обновление".
В таблице будут перечислены текущая установленная версия и доступная версия.
Нажмите `enter` на дополнении, чтобы открыть список действий; выберите "Обновить".

По умолчанию, после запуска NVDA, вы будете уведомлены о наличии любых обновлений дополнений.
Чтобы узнать больше о таком поведении и настроить его, обратитесь к ["Уведомлениям об обновлениях"](#AutomaticAddonUpdates).

### Сообщество {#Community}

У NVDA активное сообщество пользователей.
Существует основная [почтовая рассылка на английском языке](https://nvda.groups.io/g/nvda) и страница, полная [локальных языковых групп](https://github.com/nvaccess/nvda/wiki/Connect).
NV Access, создатели NVDA, активны в [Twitter](https://twitter.com/nvaccess) и на [Facebook](https://www.facebook.com/NVAccess).
У NV Access также есть регулярный [блог в процессе](https://www.nvaccess.org/category/in-process/).

Ещё существует программа [Сертифицированный эксперт NVDA](https://certification.nvaccess.org/).
Это онлайн-экзамен, который вы можете пройти, чтобы продемонстрировать свои навыки работы с NVDA.
[Сертифицированные эксперты NVDA](https://certification.nvaccess.org/) могут указать свои контактные данные и соответствующую деловую информацию.

### Получение помощи {#GettingHelp}

Чтобы получить справку по NVDA, нажмите `NVDA+n`, чтобы открыть меню, затем `h` (в русской раскладке "с"), чтобы получить помощь.
Из этого подменю вы можете получить доступ к руководству пользователя, краткому справочнику команд, истории новых функций и многому другому.
Эти первые три параметра открываются в веб-браузере по умолчанию.
Более полные учебные материалы доступны также в [Магазине NV Access](https://www.nvaccess.org/shop).

Мы рекомендуем начать с "Модуля базового обучения NVDA".
В этом модуле рассматриваются концепции от начала работы до просмотра веб-страниц и использования навигации по объектам.
Он доступен в следующих форматах:

* [Электронный текст](https://www.nvaccess.org/product/basic-training-for-nvda-ebook/), который включает в себя форматы Word DOCX, HTML веб-страниц, электронных книг ePub и Kindle KFX.
* [Звуковой формат MP3](https://www.nvaccess.org/product/basic-training-for-nvda-downloadable-audio/)
* [Печатная копия UEB Брайля](https://www.nvaccess.org/product/basic-training-for-nvda-braille-hard-copy/) с включенной доставкой в ​​любую точку мира.

Другие модули, а также [Пакет продукции NVDA](https://www.nvaccess.org/product/nvda-productivity-bundle/) со скидкой доступны в [магазине NV Access](https://www.nvaccess.орг/shop/).

NV Access также предоставляет платную [поддержку по телефону](https://www.nvaccess.org/product/nvda-telephone-support/) либо блоками, либо как часть [Пакета продукции NVDA](https://www.nvaccess.org/product/nvda-productivity-bundle/).
Поддержка по телефону включает местные номера в Австралии и США.

[Пользователи почтовой рассылки](https://github.com/nvaccess/nvda/wiki/Connect) являются отличным источником помощи сообщества, как и [сертифицированные эксперты NVDA](https://certification.nvaccess.org/).

Вы можете отправлять отчёты об ошибках или запрашивать новые возможности через [GitHub](https://github.com/nvaccess/nvda/blob/master/projectDocs/issues/readme.md).
[Руководство по участию](https://github.com/nvaccess/nvda/blob/master/.github/CONTRIBUTING.md) содержит ценную информацию для внесения вклада в сообщество.

## Дополнительные параметры установщика {#MoreSetupOptions}
### Установка NVDA {#InstallingNVDA}

Для установки NVDA из установочного пакета, нажмите кнопку "Установить NVDA на этот компьютер".
Если вы уже закрыли это диалоговое окно или хотите установить NVDA из переносной копии, пожалуйста, выберите "меню NVDA → Сервис → Установить NVDA".

Появившееся диалоговое окно установки предложит подтвердить, хотите ли вы установить NVDA на этот компьютер, а также сообщит, будет ли эта установка обновлять предыдущую версию.
Как только вы нажмёте кнопку "Продолжить", начнётся процесс установки.
Также в этом диалоге есть несколько опций, назначение которых будет объяснено ниже.
После завершения установки, появится окно с сообщением о том, что она прошла успешно.
После нажатия кнопки OK, будет запущена только что установленная версия NVDA.

#### Предупреждение о несовместимых дополнениях {#InstallWithIncompatibleAddons}

Если в вашем каталоге пользовательской конфигурации NVDA уже есть установленные ранее дополнения, то может появиться предупреждение о несовместимости этих дополнений с устанавливаемой версией NVDA.
Прежде чем вы сможете нажать кнопку "Продолжить", вам будет необходимо установить флажок, подтверждающий ваше понимание того, что несовместимые дополнения будут отключены.
В этом же диалоге будет присутствовать кнопка для просмотра списка несовместимых дополнений.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу [Несовместимые Дополнения](#incompatibleAddonsManager).
После установки вы можете на свой страх и риск повторно включить несовместимые дополнения в [Магазине дополнений](#AddonsManager).

#### Использовать NVDA на экране входа в систему {#StartAtWindowsLogon}

Этот флажок позволяет вам выбрать, следует ли автоматически запускать NVDA на экране входа в Windows перед вводом пароля.
Это относится к диалогам контроля учётных записей (UAC), а также к [другим окнам защищённого рабочего стола](#SecureScreens).
Для новых установок NVDA данный флажок по умолчанию установлен.

#### Создать ярлык на рабочем столе и назначить горячие клавиши для запуска (Control+Alt+N) {#CreateDesktopShortcut}

Эта опция позволяет вам выбрать, следует ли NVDA создать ярлык на рабочем столе для последующего запуска программы.
Если ярлык будет создан, то ему также назначаются горячие клавиши `control+alt+n`, с помощью которых можно будет запускать NVDA в любое время.

#### Скопировать конфигурацию переносной версии в папку настроек текущего пользователя {#CopyPortableConfigurationToCurrentUserAccount}

Эта опция позволяет вам выбрать, следует ли NVDA копировать пользовательскую конфигурацию из работающей в данный момент переносной копии NVDA, в папку настроек текущего пользователя для устанавливаемой копии NVDA.
При этом не будут копироваться настройки других пользователей, а также не будут затрагиваться системные настройки, используемые на экране входа в систему и на [других защищённых экранах](#SecureScreens).
Эта опция доступна только при установке из переносной копии, но не из пакета установки.

### Создание переносной копии {#CreatingAPortableCopy}

Чтобы создать переносную копию непосредственно из пакета установки NVDA, просто нажмите кнопку "Создать переносную копию".
Если вы уже закрыли это диалоговое окно или у вас запущена установленная копия NVDA, то пожалуйста, выберите "меню NVDA → Сервис → Создать переносную копию".

Появившийся диалог предложит вам выбрать папку назначения для создания переносной копии NVDA.
Это может быть папка, как на жёстком диске, так и на любом съёмном USB-носителе.
По умолчанию для переносной копии создается новая папка.
Вы также можете выбрать использование существующей папки, это приведёт к перезаписи файлов в ней.
Если существующая папка является переносной копией NVDA, эта копия будет обновлена.

Здесь также имеется опция, позволяющая выбрать, следует ли NVDA копировать свои настройки текущего пользователя в создаваемую переносную копию.
Это также включает в себя дополнения.
Эта опция доступна только при создании переносной версии из установленной копии NVDA, а не из пакета установки.

Как только вы нажмёте кнопку "Продолжить", начнётся процесс создания переносной копии.
После завершения создания переносной копии, появится окно с сообщением о том, что оно прошло успешно.
Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть это диалоговое окно.

### Ограничения в переносной и временной копиях {#PortableAndTemporaryCopyRestrictions}

Если вы хотите взять NVDA с собой на любом записываемом USB-носителе, то вам следует выбрать создание переносной копии.
Из установленной копии также можно в любой момент создать переносную копию.
Переносную копию также можно позже установить на любой компьютер.
Однако, если вы пожелаете скопировать NVDA на запоминающее устройство, предназначенное только для чтения, такое как компакт-диск, то вам следует копировать лишь скаченный пакет установки.
Запуск переносной версии прямо на носителе, предназначенном только для чтения, в настоящее время не поддерживается.

[Установщик NVDA](#StepsForRunningTheDownloadLauncher) может использоваться как временная копия NVDA.
Временные копии не позволяют сохранять настройки NVDA.
Это включает в себя отключение использования [Магазина дополнений](#AddonsManager).

Переносная и временная копия NVDA имеют следующие ограничения:

* Невозможность автоматического запуска во время или после входа в систему.
* Невозможность взаимодействовать с приложениями, работающими с правами администратора, если NVDA, разумеется, сама не запущена с такими же правами (не рекомендуется).
* Невозможность читать экраны контроля учётных записей (UAC) при попытке запуска приложения с правами администратора.
* Невозможность поддержки ввода с сенсорного экрана.
* Невозможность доступа к таким функциям, как режим обзора и проговаривание набираемых символов в магазине приложений Microsoft Store.
* Отсутствие поддержки функции приглушения сторонних звуков.

## Начало работы с NVDA {#GettingStartedWithNVDA}
### Запуск NVDA {#LaunchingNVDA}

Если вы установили NVDA из установочного пакета, то запустить программу можно как нажатием горячих клавиш Control+Alt+N, так и выбором соответствующего ярлыка из главного меню Windows.
Помимо этого, запустить NVDA можно, введя команду "NVDA" в диалоговом окне "Выполнить" и нажав клавишу Enter.
Если NVDA уже работает, то она будет перезапущена.
Вы также можете передавать некоторые [ключи командной строки](#CommandLineOptions), позволяющие завершить работу NVDA (-q), отключить дополнения (--disable-addons) и т. д.

Установленная копия NVDA по умолчанию сохраняет свою конфигурацию в каталоге данных приложений roaming текущего пользователя (например "`C:\\Users\\&lt;пользователь&gt;\\AppData\\Roaming`").
Данное поведение можно изменить таким образом, чтобы NVDA загружала свою конфигурацию из каталога AppData\Local текущего пользователя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу [Общесистемные параметры](#SystemWideParameters).

Чтобы запустить переносную версию NVDA, достаточно войти в папку, в которую вы распаковали программу, и нажать Enter или же двойным кликом мыши щелкнуть на файле nvda.exe.
Если NVDA была уже запущена, то она автоматически выгрузиться перед запуском переносной версии.

При запуске NVDA вы сначала услышите восходящий набор тонов, говорящий о том, что NVDA загружается.
В зависимости от быстродействия компьютера, или если вы запускаете NVDA с более медленного USB-устройства, возможно, потребуется чуть больше времени для запуска программы.
Если процесс запуска занимает несколько больший промежуток времени, то NVDA скажет "Загрузка NVDA. Пожалуйста, подождите".

Если вы не слышите ничего из вышеописанного, либо слышите звук ошибки Windows, либо слышите нисходящий набор тонов, то это означает, что в программе есть ошибка, и вам, возможно, потребуется сообщить об этой ошибке разработчикам.
Пожалуйста, обратитесь на web-сайт NVDA, чтобы узнать, как это сделать.

#### Диалог Добро Пожаловать {#WelcomeDialog}

Когда NVDA запускается впервые, вас поприветствуют диалоговым окном, в котором сообщается некоторая базовая информация о клавише-модификаторе и меню NVDA.
(пожалуйста, смотрите далее разделы посвящённые этим темам.)
Диалоговое окно также содержит комбинированный список и три флажка.
Комбинированный список позволяет вам выбрать желаемую раскладку клавиатуры.
Первый флажок позволяет указать, использовать ли Capslock в качестве клавиши-модификатора NVDA.
Второй определяет, следует ли NVDA автоматически загружаться после входа в Windows. Эта опция доступна только для установленных копий NVDA.
Третий управляет появлением диалогового окна "Добро пожаловать" при запуске NVDA.

#### Диалог сбора статистических данных {#UsageStatsDialog}

При первом запуске NVDA, появится диалоговое окно, в котором у вас запросят согласие на отправку этих данных в NV Access.
Более подробную информацию о собираемых данных вы можете получить в подразделе об общих настройках — ["Разрешить NV Access собирать статистику использования NVDA"](#GeneralSettingsGatherUsageStats).
Обратите внимание, что нажатие кнопок "Да" или "Нет" сохранит ваш выбор и данный диалог никогда не появится снова, пока вы не переустановите NVDA.
Тем не менее, вы можете вручную включить или отключить сбор данных в категории "Общие" диалога настроек NVDA. Для этого следует установить или снять флажок ["Разрешить NV Access собирать статистику использования NVDA"](#GeneralSettingsGatherUsageStats).

### О клавиатурных командах NVDA {#AboutNVDAKeyboardCommands}
#### Клавиши-модификаторы NVDA {#TheNVDAModifierKey}

Большинство специфичных для NVDA клавиатурных команд обычно состоят из комбинации особой клавиши (так называемая клавиша-модификатор NVDA) плюс одна или несколько других клавиш.
Исключениями из этого правила являются команды просмотра текста для настольных клавиатур, в которых используются лишь сами клавиши на цифровом блоке клавиатуры, но имеются ещё и другие исключения.

NVDA можно настроить так, что в качестве клавиши-модификатора `NVDA` может выступать `Insert`, `Insert на цифровом блоке клавиатуры` и/или `capsLock`.
В качестве клавиши-модификатора по умолчанию используется как обычный `Insert`, так и `Insert на цифровом блоке клавиатуры`.

Если вы хотите вызвать одну из клавиш-модификаторов NVDA для выполнения действия, связанного с данной клавишей, например, если в качестве клавиши-модификатора NVDA у вас выступает Capslock, то, чтобы включить капслок, вам нужно нажать на эту клавишу дважды быстро.

#### Раскладки клавиатуры {#KeyboardLayouts}

В настоящее время NVDA поставляется с двумя наборами клавиатурных команд (известными как раскладки клавиатуры): раскладка для настольного ПК (настольная) и раскладка для ноутбука (ноутбук).
По умолчанию NVDA настроена на использование настольной раскладки клавиатуры, однако, в категории "Клавиатура", [диалога настроек NVDA](#NVDASettings), вы можете переключиться на раскладку ноутбук. Этот диалог настроек вызывается из подменю "Параметры" главного меню NVDA.

В настольной раскладке активно используются клавиши на цифровом блоке клавиатуры (при отключённом режиме Numlock).
Хотя большинство ноутбуков не имеют физической дополнительной цифровой клавиатуры, некоторые ноутбуки могут эмулировать нажатия цифровой клавиатуры через клавишу FN плюс буквенно-цифровая клавиша на правой стороне основной клавиатуры (7 8 9 u i o j k l и т. д.).
Если на вашем ноутбуке не предусмотрена такая возможность или у вас не получается выключить режим Numlock, то вы, возможно, пожелаете переключиться на клавиатурную раскладку ноутбук.

### Сенсорные жесты NVDA {#NVDATouchGestures}

Если вы запускаете NVDA на устройстве с сенсорным экраном, то вы можете также управлять NVDA непосредственно с помощью сенсорного экрана.
Пока работает NVDA и включена поддержка сенсорного взаимодействия, программа будет перехватывать весь сенсорный ввод.
Таким образом, действия, выполняемые обычным образом без NVDA, работать не будут.
<!-- KC:beginInclude -->
Для включения и выключения поддержки сенсорного взаимодействия, нажимайте NVDA+Control+Alt+T.
<!-- KC:endInclude -->
Вы также можете включить или отключить [поддержку сенсорного взаимодействия](#TouchSupportEnable) в категории "Сенсорное взаимодействие", диалога настроек NVDA.

#### Изучение экрана {#ExploringTheScreen}

Самое простое, что вы можете сделать, — это прослушать информацию об элементе управления или тексте в любой точке сенсорного экрана.
Для выполнения этого действия достаточно прикоснуться одним пальцем в любой области сенсорного экрана.
Вы также можете, не убирая пальца с сенсорного экрана, и водя его по поверхности, читать элементы управления и текст, расположенные под пальцем.

#### Сенсорные жесты {#TouchGestures}

При описании команд NVDA далее в этом руководстве могут перечисляться и жесты, которые можно использовать для активации этих команд с помощью сенсорного экрана.
Ниже даются некоторые рекомендации, как выполнить тот или иной жест.

##### Касания {#Taps}

Быстро произведите касание экрана одним или несколькими пальцами.

Одиночное касание одним пальцем это просто касание.
Касание двумя пальцами одновременно это двухпальцевое касание и т. д.

Если одно и тоже касание производится один или более раз последовательно быстро, NVDA будет рассматривать такой жест как составной.
Двукратное касание приводит к двойному касанию.
Трёхкратное — к тройному и т. д.
Разумеется, в таких составных жестах также распознается, сколько пальцев участвуют в их формировании, другими словами, вполне возможно иметь жесты, подобные тройному касанию двумя пальцами, одиночному касанию четырьмя пальцами и т. д.

##### Пролистывания {#Flicks}

Быстро проведите пальцем по экрану.

В зависимости от направления возможны 4 жеста пролистывания: пролистать влево, пролистать вправо, пролистать вверх и пролистать вниз.

Так же как и для касания, при формировании жестов могут участвовать один и более пальцев.
Поэтому, жесты, подобные пролистыванию вверх двумя пальцами и пролистыванию влево четырьмя пальцами, вполне возможны.

#### Режимы сенсорного ввода {#TouchModes}

Так как команд NVDA значительно больше возможного числа жестов, в NVDA имеется несколько режимов сенсорного ввода, между которыми вы можете переключаться, при этом делая доступным определённое подмножество команд.
Имеется два режима: текстовый режим и режим представления объектов.
Некоторые команды NVDA, перечисленные в этом руководстве, будут сопровождаться указанием режима сенсорного ввода в скобках после жеста.
Например, жест "Пролистать вверх (текстовый режим)" означает, что команда выполнится при жесте "Пролистать вверх", но только в текстовом режиме.
Если с командой не указан режим, то этот жест будет работать в любом режиме сенсорного ввода.

<!-- KC:beginInclude -->
Для переключения между режимами сенсорного ввода произведите касание тремя пальцами.
<!-- KC:endInclude -->

#### Сенсорная клавиатура {#TouchKeyboard}

Сенсорная клавиатура используется для ввода текста и команд с сенсорного экрана.
Когда вы фокусируетесь на поле редактирования, вы можете вызвать сенсорную клавиатуру, дважды нажав её значок в нижней части экрана.
Для планшетов, таких как Microsoft Surface Pro, сенсорная клавиатура всегда доступна, когда физическая клавиатура отключена.
Для закрытия сенсорной клавиатуры, дважды нажмите её значок или уберите фокус с поля редактирования.

Когда сенсорная клавиатура активна, для обнаружения желаемой клавиши установите ваш палец в месте расположения клавиатуры (обычно в нижней части экрана), и не отпуская палец, перемещайтесь по её клавишам.
Когда нужная клавиша найдена, в зависимости от выбранной опции в [категории настроек "Сенсорное взаимодействие"](#TouchInteraction), произведите на ней двойное быстрое касание или просто отпустите палец.

### Режим справки по вводу {#InputHelpMode}

О многих командах NVDA рассказывается в оставшейся части этого руководства, но для их изучения существует более лёгкий способ: достаточно включить режим справки по вводу.

Чтобы включить режим справки по вводу, нажмите NVDA+1.
Чтобы выйти из этого режима, снова нажмите NVDA+1.
В режиме справки по вводу, при выполнении какого-либо пользовательского ввода (например нажатие клавиш или выполнение сенсорного жеста) будет сообщаться этот ввод и его описание (если это описание имеется).
При этом сами команды в режиме справки по вводу выполняться не будут.

### Меню NVDA {#TheNVDAMenu}

Меню NVDA позволяет вам настраивать программу, получать справочную информацию, сохранять или восстанавливать конфигурацию, изменять речевые словари, пользоваться дополнительными инструментами и выгружать программу.

Для активации меню NVDA из любого места Windows, когда работает NVDA, вы можете сделать любое из следующих действий:

* нажать `NVDA+n` на клавиатуре.
* Произвести двойное касание сенсорного экрана двумя пальцами.
* Открыть системный трей, нажав `Windows+b`, `стрелку вниз` до значка NVDA и нажать `enter`.
* Как вариант, можно получить доступ к системному трею, нажав `Windows+b`, `стрелку вниз` до значка NVDA и открыть контекстное меню, нажав клавишу `applications`, расположенную рядом с правой клавишей control на большинстве клавиатур.
На клавиатуре без клавиши `applications` вместо этого нажмите `shift+f10`.
* Щёлкнуть правой кнопкой мыши значок NVDA, расположенный в системном трее Windows

Когда откроется меню, вы можете использовать клавиши-стрелки для перемещения по нему, и клавишу `enter` для активации выбранного пункта меню.

### Основные команды NVDA {#BasicNVDACommands}

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Настольная |Ноутбук |Жест сенсорного экрана |Описание|
|---|---|---|---|---|
|Запуск или перезагрузка NVDA |Control+Alt+N |Control+Alt+N |отсутствует |Запускает или перезагружает NVDA с ярлыка на рабочем столе, если этот ярлык был создан во время установки NVDA. Эта горячая клавиша устанавливается отдельно для соответствующего ярлыка и не может быть переназначено в диалоге "Жесты ввода".|
|Остановить речь |Control |Control |Касание двумя пальцами |Немедленно прерывает речь|
|Приостановить речь |Shift |Shift |отсутствует |Немедленно приостанавливает речь. При повторном нажатии возобновляет речь, где она прервалась (если такая функция поддерживается текущим синтезатором)|
|Меню NVDA |NVDA+N |NVDA+N |Двойное касание двумя пальцами |Откроется меню NVDA, позволяющее получить доступ к настройкам, сервису, справке и т.д.|
|Переключить Режим справки по вводу |NVDA+1 |NVDA+1 |отсутствует |Нажатие любой клавиши в этом режиме будет читать клавишу и описание команды, за которой закреплена данная клавиша|
|Выйти из NVDA |NVDA+Q |NVDA+Q |отсутствует |Завершает работу NVDA|
|Пропустить следующее нажатие клавиш |NVDA+F2 |NVDA+F2 |отсутствует |Предписывает NVDA передать следующее нажатие клавиш активному приложению, даже если оно обычно обрабатывается как клавиатурная команда NVDA|
|Режим сна |NVDA+Shift+S |NVDA+Shift+Z |отсутствует |При включённом режиме сна не работают ни команды NVDA, ни озвучивание/вывод на брайль в текущем приложении. Это бывает очень полезно в приложениях, в которых уже реализованы функции озвучивания и другие возможности чтения экрана. Повторное нажатие отключает режим сна. Обратите внимание, что NVDA сохраняет настройку режима сна до своего перезапуска.|

<!-- KC:endInclude -->

### Чтение системной информации {#ReportingSystemInformation}

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Читать дату/время |NVDA+F12 |одиночное нажатие читает текущее время, быстрое двойное нажатие читает дату|
|Читать состояние аккумулятора |NVDA+Shift+B |Читает состояние аккумулятора т. е. используется ли питание от электросети или сколько осталось заряда в процентах.|
|Читать текст в буфере обмена |NVDA+C |Читает текст в буфере обмена, если он есть.|

<!-- KC:endInclude -->

### Режимы речи {#SpeechModes}

Режим речи определяет, как озвучивается содержимое экрана, уведомления, ответы на команды и другие выходные данные во время работы NVDA.
По умолчанию используется режим "речь", который используется в ситуациях, ожидаемых при использовании программы чтения с экрана.
Однако при определённых обстоятельствах или при запуске определённых программ вам может пригодиться один из других речевых режимов.

Доступно четыре режима речи:

* Речь (По умолчанию): NVDA будет нормально реагировать на изменения экрана, уведомления и такие действия, как перемещение фокуса или подача команд.
* По требованию: NVDA будет говорить только тогда, когда вы используете команды с функцией объявления (например, сообщить заголовок окна); но она не будет реагировать на такие действия, как перемещение фокуса или каретки.
* Выключена: NVDA ничего не будет говорить, однако, в отличие от режима сна, будет молча реагировать на команды.
* Сигналы: NVDA заменит обычную речь короткими звуковыми сигналами.

Режим "Сигналы" может быть полезен, когда в окне терминала прокручивается какой-то очень подробный вывод, но вас не волнует, что это такое, а только то, что он продолжает прокручиваться; или в других обстоятельствах, когда факт выполнения работы более важен, чем сам результат.

Режим "По требованию" может быть полезен, когда вам не нужна постоянная обратная связь с тем, что происходит на экране или на компьютере, но вам необходимо периодически проверять определённые ситуации с помощью команд просмотра и т. д.
Примеры: во время записи звука, при использовании увеличения экрана, во время встречи или звонка, а также в качестве альтернативы режиму звуковых сигналов.

Жест переключения между различными режимами речи:
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Переключить режим речевого вывода |`NVDA+s` |Переключает режимы речевого вывода.|

<!-- KC:endInclude -->

Если вам нужно переключаться только между ограниченным набором режимов речи, см. раздел [Режимов, доступных по команде переключения режима речи](#SpeechModesDisabling), чтобы узнать, как отключить нежелательные режимы.

## Навигация с NVDA {#NavigatingWithNVDA}

NVDA позволяет вам изучать экран и перемещаться в системе различными способами как в режиме обычной навигации, так и в режиме обзора.

### Объекты {#Objects}

Каждое приложение и сама операционная система состоит из множества объектов.
Объект представляет собой единый элемент, такой как фрагмент текста, кнопка, флажок, ползунок, список или редактируемое текстовое поле.

### Навигация системным фокусом {#SystemFocus}

Системный фокус или просто фокус — это такой [объект](#Objects), которому посылаются нажатия клавиш на клавиатуре.
Например, если вы набираете текст в поле редактирования, то фокус как раз и будет установлен на поле редактирования.

Наиболее общий способ навигации в Windows с помощью NVDA — просто двигать системный фокус стандартными клавиатурными командами Windows, такими как Tab и Shift+Tab для перемещения между элементами управления вперёд и назад соответственно, Alt для активации строки меню, далее стрелками перемещаться по пунктам меню и Alt+Tab для переключения между работающими приложениями.
При выполнении этих действий NVDA будет проговаривать информацию об объекте в фокусе, такую как имя объекта, тип, значение, состояние, описание, горячую клавишу и расположение объекта.
Если включена [визуальная подсветка](#VisionFocusHighlight), то расположение текущего объекта в системном фокусе можно определить визуально.

Вот некоторые клавиатурные команды, используемые для навигации системным фокусом:
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Настольная |Ноутбук |Описание|
|---|---|---|---|
|Читать текущий фокус |NVDA+Tab |NVDA+Tab |Читает текущий объект или элемент управления в системном фокусе. При быстром двойном нажатии произнесёт эту информацию посимвольно|
|Читать заголовок |NVDA+T |NVDA+T |читает заголовок активного окна. Двойное нажатие произнесёт эту информацию посимвольно. Тройное нажатие скопирует эту информацию в буфер обмена|
|Читать активное окно |NVDA+B |NVDA+B |Читает все элементы управления в активном окне (полезно для диалоговых окон)|
|Читать строку состояния |NVDA+End |NVDA+Shift+End |Читает строку состояния при её обнаружении. При двойном быстром нажатии, информация будет прочитана по символам. Тройное нажатие скопирует эту информацию в буфер обмена|
|Читать комбинацию клавиш |`shift+numpad2` |`NVDA+control+shift+.` |Сообщает комбинацию быстрых клавиш (ускоритель) текущего объекта в фокусе|

<!-- KC:endInclude -->

### Навигация системной кареткой {#SystemCaret}

Когда [объект](#Objects), в котором возможна навигация и/или редактирование текста, содержит [фокус](#SystemFocus), вы можете перемещаться по тексту, используя системную каретку, также известную как текстовый курсор.

Когда в фокусе находится объект, содержащий системную каретку, для перемещения по тексту вы можете воспользоваться клавишами PageUp, PageDown, Home, End, и т. д.
Вы также можете изменять текст, если элемент управления поддерживает редактирование.
NVDA озвучивает ваши перемещения по символам, по словам, по строкам, а также будет озвучивать при выделение и снятие выделения текста.

Для работы с системной кареткой используются следующие клавиатурные команды NVDA:
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Настольная |Ноутбук |Описание|
|---|---|---|---|
|Читать всё |NVDA+↓ |NVDA+A |Начинает читать с текущей позиции каретки, перемещая её при чтении|
|Читать текущую строку |NVDA+↑ |NVDA+L |Читает строку на которой находится системная каретка. При двойном нажатии строка читается посимвольно. При тройном нажатии читается фонетическое описание каждого символа.|
|Читать выделенный текст |NVDA+Shift+↑ |NVDA+Shift+S |Читает выделенный текст|
|Сообщить форматирование текста |NVDA+F |NVDA+F |Сообщает информацию о форматировании текста в текущей позиции системной каретки. При двойном нажатии открывает её в отдельном окне с режимом обзора|
|Сообщить расположение ссылки |`NVDA+k` |`NVDA+k` |При однократном нажатии озвучивается целевой URL-адрес ссылки в текущей позиции каретки или фокуса. Двойное нажатие отобразит его в окне для более тщательного просмотра|
|Сообщить расположение системной каретки |NVDA+NumpadDelete |NVDA+Delete |Сообщает информацию о расположении текста или объекта в позиции системной каретки. Например, это может быть процентное значение от начала документа, расстояние до краёв страницы или точное расположение на экране. Двойное нажатие может предоставить дополнительные подробности.|
|Следующее предложение |Alt+↓ |Alt+↓ |Перемещает каретку на следующее предложение и объявляет его. (поддерживается только в Microsoft Word и Outlook)|
|Предыдущее предложение |Alt+↑ |Alt+↑ |Перемещает каретку на предыдущее предложение и объявляет его. (поддерживается только в Microsoft Word и Outlook)|

Внутри таблиц также доступны следующие клавиатурные команды:

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Перейти на предыдущий столбец |Control+Alt+← |Перемещает каретку на предыдущий столбец (на этой же строке)|
|Перейти на следующий столбец |Control+Alt+→ |Перемещает каретку на следующий столбец (на этой же строке)|
|Перейти на предыдущую строку |Control+Alt+↑ |Перемещает каретку на предыдущую строку (на этом же столбце)|
|Перейти на следующую строку |Control+Alt+↓ |Перемещает каретку на следующую строку (на этом же столбце)|
|Перейти на первый столбец |Control+Alt+Home |Перемещает системную каретку на первый столбец (располагаясь на той же строке)|
|Перейти на последний столбец |Control+Alt+End |Перемещает системную каретку на последний столбец (располагаясь на той же строке)|
|Перейти на первую строку |Control+Alt+PageUp |Перемещает системную каретку на первую строку (располагаясь на том же столбце)|
|Перейти на последнюю строку |Control+Alt+PageDown |Перемещает системную каретку на последнюю строку (располагаясь на том же столбце)|
|Читать весь столбец от текущей ячейки |`NVDA+control+alt+стрелкаВниз` |Читает столбец по вертикали от текущей ячейки вниз до последней ячейки в столбце.|
|Читать всю строку от текущей ячейки |`NVDA+control+alt+стрелкаВправо` |Прочитывает строку по горизонтали от текущей ячейки вправо до последней ячейки в строке.|
|Читать весь столбец |`NVDA+control+alt+стрелкаВверх` |Прочитывает текущий столбец по вертикали сверху вниз без перемещения системной каретки.|
|Читать всю строку |`NVDA+control+alt+стрелкаВлево` |Прочитает текущую строку по горизонтали слева направо без перемещения системной каретки.|

<!-- KC:endInclude -->

### Объектная навигация {#ObjectNavigation}

Большую часть времени вы будете использовать в приложениях команды для перемещения [системного фокуса](#SystemFocus) и [каретки](#SystemCaret).
Однако вы, возможно, захотите изучить текущее приложение или операционную систему, не перемещая фокуса или каретки.
Вы вероятно пожелаете работать с [объектами](#Objects), которые могут быть недоступны с клавиатуры обычным образом.
В таких случаях вы можете воспользоваться объектной навигацией.

Объектная навигация позволяет вам перемещаться между отдельными [объектами](#Objects) и получать информацию о них.
Когда вы переходите к какому-либо объекту, NVDA будет озвучивать его подобно тому, как озвучивается объект в системном фокусе.
Для просмотра всего текста в таком виде, как он отображается на экране, вы можете использовать вместо объектной навигации [просмотр экрана](#ScreenReview).

Не всегда получится перемещаться между объектами в системе вперёд и назад, так как объекты организованы иерархически.
Это означает, что некоторые объекты содержат в себе другие объекты, и вам придётся переместиться вовнутрь этого объекта, чтобы получить доступ к объектам, содержащимся в нём.
Например, список содержит элементы списка, и поэтому вам придётся переместиться к списку, чтобы получить доступ к его элементам.
Если вы попали на какой-либо элемент списка, то, перемещаясь вперёд или назад по текущему объекту, вы окажетесь на других элементах списка в том же самом списке.
При перемещении к объекту, в котором содержатся элементы списка, вы попадёте обратно в список.
Вы можете пройти мимо списка, если вы хотите получить доступ к другим объектам.
Точно так же панель инструментов содержит элементы управления, поэтому вам придется переместиться вовнутрь панели инструментов для получения доступа к элементам управления на панели инструментов.

Если вы всё же предпочитаете перемещаться вперёд и назад между всеми объектами в системе, вы можете использовать команды для перехода к предыдущему/следующему объекту в плоском представлении.
Например, если вы перейдёте к следующему объекту в этом представлении, а текущий объект содержит другие объекты, NVDA автоматически перейдёт к первому объекту, который он содержит.
В противном случае, если текущий объект не содержит объектов, NVDA перейдёт к следующему объекту на текущем уровне иерархии.
Если далее такого  объекта нет, NVDA будет пытаться найти следующий объект в иерархии на основе содержащихся объектов, пока не останется объектов для перемещения.
Те же правила действуют и при перемещении назад по иерархии.

Объект, просматриваемый в данный момент, называется объектом навигатора.
Как только вы переместитесь к объекту, вы можете просмотреть его [командами просмотра текста](#ReviewingText), находясь в [режиме просмотра объекта](#ObjectReview).
Если включена [визуальная подсветка](#VisionFocusHighlight), то расположение текущего объекта навигатора можно определить визуально.
По умолчанию навигатор перемещается вслед за системным фокусом, но такое поведение при необходимости можно отключить.

Примечание: следование брайля за объектом навигатора может быть настроено через [привязку брайля](#BrailleTether).

Следующие клавиатурные команды применяются при объектной навигации:

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Настольная |Ноутбук |Жест сенсорного экрана |Описание|
|---|---|---|---|---|
|Читать текущий объект |NVDA+numpad5 |NVDA+Shift+O |отсутствует |Читает текущий объект навигатора. Двойное нажатие произносит эту информацию посимвольно, а тройное нажатие копирует имя и значение объекта в буфер обмена.|
|Перейти на родительский объект |NVDA+numpad8 |NVDA+Shift+↑ |Пролистать вверх (просмотр объекта) |Устанавливает навигатор на объект, который содержит в себе текущий|
|Перейти на предыдущий объект |NVDA+numpad4 |NVDA+Shift+← |Пролистать влево (просмотр объекта) |Устанавливает навигатор на предыдущий объект того же логического уровня|
|Перейти на предыдущий объект в плоском представлении |NVDA+numpad9 |NVDA+shift+[ |смахивание влево (режим объекта) |Перемещение к предыдущему объекту в плоском представлении иерархии навигации объектов|
|Перейти на следующий объект |NVDA+numpad6 |NVDA+Shift+→ |Пролистать вправо (просмотр объекта) |Устанавливает навигатор на следующий объект того же логического уровня|
|Перейти на следующий объект в плоском представлении |NVDA+numpad3 |NVDA+shift+] |смахивание вправо (режим объекта) |Переход к следующему объекту в плоском представлении иерархии навигации по объектам|
|Перейти на первый дочерний объект |NVDA+numpad2 |NVDA+Shift+↓ |Пролистать вниз (просмотр объекта) |Устанавливает навигатор на первый объект, который содержится в текущем|
|Перейти на объект в фокусе |NVDA+numpadMinus |NVDA+Backspace |отсутствует |Перемещается к объекту, который в данный момент находится в системном фокусе, а также помещает просмотровый курсор в положение системной каретки, если она отображается|
|Активировать текущий объект навигатора |NVDA+numpadEnter |NVDA+Enter |Коснуться дважды |Активирует текущий объект навигатора (подобно щелчку мыши или нажатию "Пробел", когда объект находится в системном фокусе)|
|Переместить системный фокус или каретку в текущую позицию просмотрового курсора |NVDA+Shift+numpadMinus |NVDA+Shift+Backspace |отсутствует |Одиночное нажатие перемещает системный фокус на текущий объект навигатора, двойное нажатие перемещает системную каретку в позицию просмотрового курсора|
|Сообщить расположение просмотрового курсора |NVDA+Shift+NumpadDelete |NVDA+Shift+Delete |отсутствует |Сообщает информацию о расположении текста или объекта под просмотровым курсором. Например, сюда может включаться информация о положении курсора в документе в процентном соотношении, расстояние от края страницы или же точное положение курсора на экране. Двойное нажатие может сообщить более детальную информацию.|
|Переместить просмотровый курсор к строке состояния |отсутствует |отсутствует |отсутствует |Сообщает строку состояния при её обнаружении. Также приводит к ней объектный навигатор.|

<!-- KC:endInclude -->

Примечание: Для правильной работы необходимо выключить режим Numlock.

### Просмотр текста {#ReviewingText}

NVDA позволяет вам читать содержимое [экрана](#ScreenReview), текущий [документ](#DocumentReview) или текущий [объект](#ObjectReview) по символам, по словам и по строкам.
Это в основном полезно в местах (включая консоли Windows), где нет [системной каретки](#SystemCaret).
Например, для просмотра большого информационного сообщения в диалоговом окне вы, скорее всего, воспользуетесь этим способом.

При перемещении просмотрового курсора системная каретка остаётся на месте, так что вы можете просматривать текст, не теряя места редактирования.
Однако, по умолчанию при перемещении системной каретки просмотровый курсор следует за ней.
Это поведение при необходимости можно отключить.

Примечание: следование брайля за просмотровым курсором можно настроить через [привязку брайля](#BrailleTether).

Для просмотра текста доступны следующие клавиатурные команды:
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Настольная |Ноутбук |Жест сенсорного экрана |Описание|
|---|---|---|---|---|
|Перейти к первой строке в режиме текстового просмотра |Shift+numpad7 |NVDA+Control+Home |отсутствует |Перемещает просмотровый курсор на первую строку текста и читает её|
|Перейти к предыдущей строке в режиме текстового просмотра |numpad7 |NVDA+↑ |Пролистать вверх (просмотр текста) |Перемещает просмотровый курсор на предыдущую строку текста и читает её|
|Читать текущую строку в режиме текстового просмотра |numpad8 |NVDA+Shift+. |отсутствует |Читает строку текста под просмотровым курсором. Двойное нажатие произносит её по символам. Тройное нажатие читает фонетическое описание символов.|
|Перейти к следующей строке в режиме текстового просмотра |numpad9 |NVDA+↓ |Пролистать вниз (просмотр текста) |Перемещает просмотровый курсор на следующую строку текста и читает её|
|Перейти к последней строке в режиме текстового просмотра |Shift+numpad9 |NVDA+Control+End |отсутствует |Перемещает просмотровый курсор на последнюю строку текста и читает её|
|Перейти к предыдущему слову в режиме текстового просмотра |numpad4 |NVDA+Control+← |Пролистать двумя пальцами влево (просмотр текста) |Перемещает просмотровый курсор на предыдущее слово в тексте и читает его|
|Читать текущее слово в режиме текстового просмотра |numpad5 |NVDA+Control+. |отсутствует |Читает слово под просмотровым курсором в тексте. Двойное нажатие произносит его по символам. Тройное нажатие читает фонетическое описание символов.|
|Перейти к следующему слову в режиме текстового просмотра |numpad6 |NVDA+Control+→ |Пролистать двумя пальцами вправо (просмотр текста) |Перемещает просмотровый курсор на следующее слово в тексте и читает его|
|Перейти к началу строки в режиме текстового просмотра |Shift+numpad1 |NVDA+Home |отсутствует |Перемещает просмотровый курсор на начало текущей строки в тексте и читает символ под курсором|
|Перейти к предыдущему символу в режиме текстового просмотра |numpad1 |NVDA+← |Пролистать влево (просмотр текста) |Перемещает просмотровый курсор на предыдущий символ в текущей строке текста и читает его|
|Читать текущий символ в режиме текстового просмотра |numpad2 |NVDA+. |отсутствует |Читает символ под просмотровым курсором в текущей строке текста. Двойное нажатие читает фонетическое описание символа. Тройное нажатие читает десятичное и шестнадцатиричное значение символа.|
|Перейти к следующему символу в режиме текстового просмотра |numpad3 |NVDA+→ |Пролистать вправо (просмотр текста) |Перемещает просмотровый курсор на следующий символ в текущей строке текста и читает его|
|Перейти к концу строки в режиме текстового просмотра |Shift+numpad3 |NVDA+End |отсутствует |Перемещает просмотровый курсор на конец текущей строки в тексте и читает символ под курсором|
|Перейти на предыдущую страницу |`NVDA+pageUp` |`NVDA+shift+pageUp` |отсутствует |Перемещает просмотровый курсор на предыдущую страницу текста, если это поддерживается приложением|
|Перейти на следующую страницу |`NVDA+pageDown` |`NVDA+shift+pageDown` |отсутствует |Перемещает просмотровый курсор на следующую страницу текста, если это поддерживается приложением|
|Читать всё в режиме текстового просмотра |numpadPlus |NVDA+Shift+A |Пролистать тремя пальцами вниз (просмотр текста) |Читает от просмотрового курсора до конца текста, с перемещением просмотрового курсора по тексту|
|Выделить, затем копировать от позиции просмотрового курсора |NVDA+F9 |NVDA+F9 |отсутствует |Отмечает текущую позицию просмотрового курсора как начало выделяемого или копируемого фрагмента текста|
|Выделить, затем копировать до позиции просмотрового курсора |NVDA+F10 |NVDA+F10 |отсутствует |Если нажато один раз, выделяет текст от начала фрагмента, вплоть до текущей позиции просмотрового курсора. Если нажато дважды, копирует его в буфер обмена|
|Переместиться к началу отмеченного фрагмента текста |NVDA+Shift+F9 |NVDA+Shift+F9 |Отсутствует |Перемещает просмотровый курсор к позиции, отмеченной как начало выделяемого или копируемого фрагмента текста|
|Сообщить форматирование текста |NVDA+Shift+F |NVDA+Shift+F |отсутствует |Сообщает информацию о форматировании текста в текущей позиции просмотрового курсора. При двойном нажатии открывает её в отдельном окне с режимом обзора|
|Читать заменяющий текст для текущего символа |Отсутствует |Отсутствует |Отсутствует |Сообщает символ в текущей позиции просмотрового курсора. Двойное нажатие показывает этот символ и заменяющий его текст в отдельном окне с режимом обзора.|

<!-- KC:endInclude -->

Примечание: для правильной работы клавиш цифрового блока необходимо выключить режим Numlock.

Чтобы помочь вам запомнить клавиатурные команды, отметим, что основные команды режима просмотра текста организованы в таблицу три на три, сверху вниз по строкам, словам и символам, слева направо даётся предыдущий, текущий и следующий элемент.
Таблица выглядит следующим образом:

| . {.hideHeaderRow} |. |.|
|---|---|---|
|Предыдущая строка |Текущая строка |Следующая строка|
|Предыдущее слово |Текущее слово |Следующее слово|
|Предыдущий символ |Текущий символ |Следующий символ|

### Режимы просмотра {#ReviewModes}

При помощи [Команд NVDA для просмотра текста](#ReviewingText) можно просмотреть содержимое в пределах текущего объекта навигатора, текущего документа или экрана в зависимости от того, какой режим просмотра выбран.

Следующими командами можно переключаться между режимами просмотра:
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Настольная |Ноутбук |Жест сенсорного экрана |Описание|
|---|---|---|---|---|
|Переключиться на следующий режим просмотра |NVDA+numpad7 |NVDA+PageUp |Пролистать двумя пальцами вверх |Переключается на следующий доступный режим просмотра|
|Переключиться на предыдущий режим просмотра |NVDA+numpad1 |NVDA+PageDown |Пролистать двумя пальцами вниз |Переключается на предыдущий доступный режим просмотра|

<!-- KC:endInclude -->

#### Просмотр объекта {#ObjectReview}

В режиме "Просмотр объекта" вам доступен для просмотра только текущий [объект навигатора](#ObjectNavigation).
Для объектов, таких как текстовые поля редактирования или других основных текстовых элементов управления, это в основном будет текстовое содержимое.
Для других объектов это может быть имя и/или значение.

#### Просмотр документа {#DocumentReview}

Когда [объект навигатора](#ObjectNavigation) находится в документе с режимом обзора (например, web-страница) или в другом составном документе (например, документ программы Lotus Symphony), имеется возможность переключения на режим "Просмотр документа".
В режиме "Просмотр документа" вы можете просмотреть текст всего документа.

При переключении с режима "Просмотр объекта" на режим "Просмотр документа" просмотровый курсор располагается в позиции объекта навигатора в текущем документе.
При навигации по документу командами просмотра объект навигатора автоматически обновляется, получая информацию о позиции просмотрового курсора для текущего объекта.

Обратите внимание, что NVDA будет переключаться на "Просмотр документа" из "Просмотр объекта" автоматически при навигации по документам с режимом обзора.

#### Просмотр экрана {#ScreenReview}

В режиме "Просмотр экрана" вы можете просматривать текст на экране таким образом, как он визуально отображается в пределах текущего приложения.
Это подобно тому, как просматривается экран или напоминает функциональность указателя мыши во многих других программах экранного доступа для Windows.

При переключении на режим "Просмотр экрана" просмотровый курсор располагается в позиции на экране текущего [объекта навигатора](#ObjectNavigation).
При навигации по экрану командами просмотра объект навигатора автоматически обновляется, получая информацию о позиции просмотрового курсора на экране.

Обратите внимание, что в некоторых современных приложениях, NVDA не увидит части или всего текста, отображаемого на экране, ввиду того, что используются более новые технологии прорисовки экрана, которые на данный момент не поддерживаются в NVDA.

### Навигация с помощью мыши {#NavigatingWithTheMouse}

Когда вы перемещаете мышь, NVDA по умолчанию читает текст, расположенный непосредственно под указателем мыши.
Там где это поддерживается, NVDA читает близлежащий абзац, хотя есть элементы управления, текстовое содержимое которых возможно прочитать только по строкам.

NVDA также может быть настроена таким образом, чтобы она называла тип [объекта](#Objects) под указателем мыши (например список, кнопка и т. д.).
Это может быть полезно для полностью незрячих пользователей, когда для полноты информации получить просто текст элемента управления недостаточно.

При помощи звуковых сигналов NVDA помогает пользователю определить координаты указателя мыши относительно размеров экрана.
Чем выше расположен указатель мыши на экране, тем выше частота сигнала.
Чем левее или правее расположен указатель мыши на экране, тем левее или правее будет звучать в панораме сигнал (предполагается, что у пользователя стереоколонки или наушники).

По умолчанию эти расширенные возможности мыши в NVDA отключены.
Если вы хотите воспользоваться этими функциями, то настроить их можно в [категории настроек мыши](#MouseSettings), в [диалоге настроек NVDA](#NVDASettings). Этот диалог вызывается из подменю "Параметры" главного меню NVDA.

Хотя для перемещения указателя мыши используется физическая мышь или сенсорная панель, NVDA также предоставляет несколько дополнительных команд для её управления:

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Настольная |Ноутбук |Жест сенсорного экрана |Описание|
|---|---|---|---|---|
|Щелчок левой кнопкой мыши |/ на цифровом блоке |NVDA+[ |отсутствует |Выполняет одиночный щелчок левой кнопкой мыши. Чтобы выполнить двойной щелчок нажмите эту кнопку дважды быстро|
|Зажать левую кнопку мыши |Shift+/ на цифровом блоке |NVDA+Control+[ |отсутствует |Зажимает левую кнопку мыши. Нажмите ещё раз, чтобы отпустить эту кнопку. Для перетаскивания зажмите левую кнопку мыши, а затем перемещайте мышь либо физически, либо используя другие команды для её перемещения|
|Щелчок правой кнопкой мыши |* на цифровом блоке |NVDA+] |Касание с удерживанием |Выполняет одиночный щелчок правой кнопкой мыши. В основном используется для открытия контекстного меню в позиции указателя мыши.|
|Зажать правую кнопку мыши |Shift+* на цифровом блоке |NVDA+Control+] |отсутствует |Зажимает правую кнопку мыши. Нажмите ещё раз, чтобы отпустить эту кнопку. Для перетаскивания зажмите правую кнопку мыши, а затем перемещайте мышь либо физически, либо используя другие команды для её перемещения|
|Прокручивает вверх объект под указателем мыши |отсутствует |отсутствует |отсутствует |Прокрутка колеса мыши вверх в текущей позиции мыши|
|Прокручивает вниз объект под указателем мыши |отсутствует |отсутствует |отсутствует |Прокрутка колеса мыши вниз в текущей позиции мыши|
|Прокручивает влево объект под указателем мыши |отсутствует |отсутствует |отсутствует |Прокрутка колеса мыши влево в текущей позиции мыши|
|Прокручивает вправо объект под указателем мыши |отсутствует |отсутствует |отсутствует |Прокрутка колеса мыши вправо в текущей позиции мыши|
|Переместить мышь к текущему объекту навигатора |NVDA+/ на цифровом блоке |NVDA+Shift+M |отсутствует |Перемещает указатель мыши в позицию текущего объекта навигатора и просмотрового курсора|
|Переместить навигатор на объект под указателем мыши |NVDA+* на цифровом блоке |NVDA+Shift+N |отсутствует |Устанавливает навигатор на объект под указателем мыши и читает его|

<!-- KC:endInclude -->

## Режим обзора {#BrowseMode}

Сложные документы только для чтения, такие как web-страницы, в NVDA просматриваются в так называемом режиме обзора.
Документы такого типа встречаются в следующих приложениях:

* Mozilla Firefox
* Microsoft Internet Explorer
* Mozilla Thunderbird
* HTML-сообщения в Microsoft Outlook
* Google Chrome
* Microsoft Edge
* Adobe Reader
* Foxit Reader
* Поддерживаемые книги в Amazon Kindle для PC

Режим обзора опционально также доступен в документах Microsoft Word.

В режиме обзора содержимое документа становится доступным в виде плоского представления, по которому можно перемещаться курсорными стрелками, как если бы это был обычный текстовый документ.
Все команды NVDA, управляющие [курсором](#SystemCaret), будут работать в этом режиме; например, читать все, читать информацию о форматировании документа, команды навигации по таблицам и т. д.
Если включена [визуальная подсветка](#VisionFocusHighlight), то расположение виртуальной каретки режима обзора можно определить визуально.
Такая информация, как, является ли текст ссылкой, заголовком и тому подобное, сообщается при перемещении по тексту.

Иногда вам потребуется взаимодействовать непосредственно с элементами управления таких документов.
Например, вам понадобится поступать с полем редактирования и списками таким образом, чтобы можно было набирать текст и работать с таким элементом управления курсорными стрелками.
Вы проделаете это, переключившись в режим редактирования, где почти все клавиши будут передаваться непосредственно этому элементу управления.
В режиме обзора по умолчанию NVDA автоматически будет переключаться в режим редактирования, если вы перемещаетесь клавишей tab или производите щелчок на элементе управления, в котором требуется задействовать режим редактирования.
И наоборот, при перемещении клавишей tab или при щелчке на элементе управления, в котором не требуется задействовать режим редактирования, NVDA переключится обратно в режим обзора.
Вы также можете нажимать Enter или пробел для переключения в режим редактирования на элементах управления, в которых его требуется задействовать.
Нажатием Escape вы перейдете обратно в режим обзора.
К тому же вы можете вручную принудительно включить режим редактирования, который будет действовать, пока вы его не отмените.

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Переключиться между режимами редактирования и обзора |NVDA+Пробел |Переключается между режимами редактирования и обзора|
|Выйти из режима редактирования |Escape |Переключается обратно в режим обзора, если режим редактирования был до этого автоматически включён|
|Обновить документ в режиме обзора |NVDA+F5 |Перезагружает содержимое текущего документа (полезно, если определенное содержимое документа кажется пропущенным. Недоступно в Microsoft Word и Outlook.)|
|Диалог поиска |NVDA+Control+F |Открывает диалоговое окно, в котором вы можете набрать текст для поиска в текущем документе. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу [поиск текста](#SearchingForText)|
|Искать вперёд |NVDA+F3 |Искать следующее вхождение текста, который вы искали в прошлый раз, в документе|
|Искать назад |NVDA+Shift+F3 |Искать предыдущее вхождение текста, который вы искали в прошлый раз, в документе|

<!-- KC:endInclude -->

### Быстрая навигация {#SingleLetterNavigation}

Для быстрой навигации по определенным элементам документа в режиме обзора, NVDA предоставляет набор однобуквенных команд.
Следует отметить, что не все эти команды поддерживаются во всех типах документов.

<!-- KC:beginInclude -->
Следующие клавиши сами по себе осуществляют переход к доступному элементу, а в сочетании с клавишей Shift переходят на предыдущий элемент:

* h: заголовок
* l: список
* i: элемент списка
* t: таблица
* k: ссылка
* n: текст без ссылки
* f: поле формы
* u: не посещённая ссылка
* v: посещённая ссылка
* e: поле редактирования
* b: кнопка
* x: флажок
* c: комбинированный список
* r: радиокнопка
* q: цитата
* s: разделитель
* m: фрейм
* g: графический элемент
* d: ориентир
* o: встроенный (внедрённый) объект (аудио или видео плеер, приложение, диалог и т. д.)
* Цифры от 1 до 6: заголовки уровней 1 — 6 соответственно
* a: рецензия (примечание, исправление редактора и т. д.)
* `p`: текстовый абзац
* w: орфографическая ошибка

Для перехода в начало или конец содержимого таких элементов как списки и таблицы:

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Перейти на начало содержимого |Shift+, |Переходит на начало содержимого элемента (список, таблица и т. д.) от позиции курсора|
|Перейти за конец содержимого |, |Переходит за конец содержимого элемента (список, таблица и т. д.) от позиции курсора|

<!-- KC:endInclude -->

Некоторые web-приложения, такие как Gmail, Twitter и Facebook, используют отдельные буквы как горячие клавиши.
Если вы хотите использовать их совместно с курсорными клавишами для чтения в режиме обзора, вы можете временно отключить быструю навигацию NVDA.
<!-- KC:beginInclude -->
Для включения и выключения быстрой навигации в текущем документе, используйте комбинацию клавиш NVDA+Shift+Пробел.
<!-- KC:endInclude -->

#### Команда навигации по текстовым абзацам {#TextNavigationCommand}

Вы можете перейти к следующему или предыдущему абзацу текста, нажав клавишу `p` или `shift+p`.
Под абзацем понимают часть текста из одного или нескольких предложений, которые объединяет законченная мысль.
Это может быть полезно для поиска начала читаемого контента на различных веб-страницах, таких как:

* Новостные сайты
* Форумы
* Сообщения в блогах

Эти команды также могут быть полезны для пропуска элементов, таких как:

* Объявления
* Меню
* Заголовки

Пожалуйста, обратите внимание, что хотя NVDA старается изо всех сил распознавать абзацы текста, алгоритм не совершенен и иногда может ошибаться.
Кроме того, эта команда отличается от команд навигации по абзацам `control+Стрелка вниз/Стрелка вверх`.
Навигация по абзацам текста позволяет переходить только между абзацами текста, в то время как команды навигации по абзацам переводят курсор на предыдущий/следующий абзацы независимо от того, содержат они текст или нет.

#### Другие команды навигации {#OtherNavigationCommands}

В дополнение к командам быстрой навигации, перечисленным выше, в NVDA есть команды, для которых не назначены клавиши по умолчанию.
Чтобы использовать эти команды, сначала нужно назначить им жесты с помощью диалога [Жесты ввода](#InputGestures).
Вот список доступных для перехода элементов:

* Статья
* Рисунок
* Группа
* Вкладка
* Пункт меню
* Кнопка переключения
* Индекатор выполнения
* Математическая формула
* Вертикально выровненный абзац
* Текст одного стиля
* Текст другого стиля

Помните, что для каждого типа элементов есть две команды - переход к следующему или к предыдущему элементу, вы должны назначить жесты для обеих команд, чтобы иметь возможность быстро перемещаться в обоих направлениях.
Например, если вы хотите использовать клавиши `y` / `shift+y` для быстрой навигации по вкладкам, вы должны сделать следующее:

1. Откройте диалог жестов ввода, перейдите в раздел режим обзора.
1. Найдите пункт "Переход на следующую вкладку" в разделе Режим обзора.
1. Назначьте клавишу `y` для найденного жеста.
1. Найдите элемент "переход на предыдущую вкладку".
1. Назначьте клавиши `shift+y` для найденного жеста.

### Диалоговое окно со списком элементов {#ElementsList}

Диалоговое окно со списком элементов позволяет получить доступ к элементам различных типов текущего документа, в зависимости от активного приложения.
Например, в web-браузерах это будут ссылки, заголовки, поля форм, кнопки и ориентиры.
Радиокнопки позволяют переключаться между различными типами элементов.
В этом диалоговом окне имеется также поле редактирование, которое позволяет вам отфильтровывать элементы для облегчения поиска определенного элемента на странице.
После выбора нужного элемента вы можете, нажимая соответствующую кнопку в этом диалоговом окне, либо перейти на этот элемент, либо активировать его.
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Диалоговое окно со списком элементов в режиме обзора |NVDA+F7 |Открывает диалоговое окно со списком элементов различных типов из текущего документа|

<!-- KC:endInclude -->

### Поиск текста {#SearchingForText}

Этот диалог позволяет вам искать произвольный текст в текущем документе.
В поле "Введите текст для поиска" вводится искомый фрагмент текста.
Флажок "Учитывать регистр" заставляет выполнять поиск с учётом регистра введённых символов.
Например, установив этот флажок, вы сможете найти строку "NV Access", но не "nv access".
Для выполнения поиска используйте следующие комбинации клавиш:
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Найти текст |NVDA+Control+F |Открывает диалог поиска|
|Найти следующий |NVDA+F3 |Ищет следующее вхождение текущего поискового запроса|
|Найти предыдущий |NVDA+Shift+F3 |Ищет предыдущее вхождение текущего поискового запроса|

<!-- KC:endInclude -->

### Встроенные (внедрённые) объекты {#ImbeddedObjects}

Страницы могут содержать разнообразный контент, использующий такие технологии как Oracle Java и HTML5, а также приложения и диалоговые окна.
В тех местах, где такой контент встречается в режиме обзора, NVDA будет сообщать "встроенный объект", "приложение" или "диалог" соответственно.
Вы можете быстро перемещаться по таким элементам на странице с помощью клавиш быстрой навигации O и Shift+O.
Для начала взаимодействия с выбранным объектом, вы можете нажать на нём клавишу Enter.
Если этот объект доступен, то вы сможете, используя клавиши Tab и Shift+Tab, работать с ним так же, как и с любым другим приложением.
Для перехода на исходную страницу, содержащую встроенный объект, доступна следующая клавиатурная команда:
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Перейти на исходный документ в режиме обзора |NVDA+Control+Пробел |Переводит фокус из текущего встроенного объекта на исходный документ, содержащий его|

<!-- KC:endInclude -->

### Режим исходного выделения {#NativeSelectionMode}

По умолчанию при выделении текста клавишами `shift+клавиши-стрелки` в режиме просмотра, выделение происходит только в представлении документа в режиме просмотра NVDA, а не в самом приложении.
Это означает, что выделение не видно на экране, а при копировании текста с помощью `control+c` будет скопировано только текстовое представление содержимого в NVDA, т. е. форматирование таблиц или наличие ссылки скопировано не будет .
Однако в NVDA есть режим Исходного выделения, который можно включить в режиме обзора в определённых документах (пока только в Mozilla Firefox), и тогда исходное выделение документа будет следовать за выделением NVDA.

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Переключает  режим исходного выделения |`NVDA+shift+f10` |Включает и выключает режим исходного выделения|

<!-- KC:endInclude -->

Когда включён режим "Исходное выделение", при копировании выделения с помощью `control+c` также будет использоваться собственная функция копирования приложения, то есть в буфер обмена будет скопирован не обычный текст, а форматированный.
Это означает, что при вставке этого содержимого в такую программу, как Microsoft Word или Excel, форматирование, например, таблицы, или наличие ссылки будут учтены.
Однако обратите внимание, что в режиме выделения некоторые метки доступности или другая информация, которую NVDA генерирует в режиме просмотра, не будут включены.
Кроме того, несмотря на то, что приложение будет стараться максимально точно сопоставить "исходное" выделение с выделением NVDA в режиме просмотра, это не всегда может быть полностью точным.
Однако для сценариев, в которых требуется скопировать целую таблицу или абзац большого объёма, эта функция может оказаться полезной.

## Чтение математических выражений {#ReadingMath}

NVDA может читать математическое содержимое и перемещаться по нему в Интернете и других приложениях, обеспечивая доступ как с помощью речи, так и по брайлю.
Однако для того, чтобы NVDA могла читать математическое содержимое и взаимодействовать с ним, вам сначала необходимо установить математический компонент для NVDA.
В магазине дополнений NVDA доступно несколько дополнений, обеспечивающих поддержку математических вычислений, в том числе дополнение [MathCAT NVDA](https://nsoiffer.github.io/MathCAT/) и [Access8Math](https://github.com/tsengwoody/Access8Math).
Ознакомьтесь с разделом [магазина дополнений](#AddonsManager), чтобы узнать, как просматривать и устанавливать доступные дополнения в NVDA.
NVDA также может использовать старую версию программного обеспечения [MathPlayer](https://info.wiris.com/mathplayer-info) от Wiris, если оно имеется в вашей системе, хотя это программное обеспечение больше не поддерживается.

### Поддерживаемое математическое содержимое {#SupportedMathContent}

При наличии соответствующего математического компонента NVDA поддерживает следующие типы математического содержимого:

* MathML в Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer и Google Chrome.
* Современные математические выражения в Microsoft Word 365 через UI automation:
NVDA может читать и взаимодействовать с математическими выражениями в версии Microsoft Word 365/2016 сборка 14326 и выше.
Однако обратите внимание, что все ранее созданные уравнения MathType должны быть сначала преобразованы в Office Math.
Это можно сделать, выделив каждое из них и выбрав "Параметры уравнения", а затем "Преобразовать в Office Math" в контекстном меню.
Перед этим убедитесь, что у вас установлена последняя версия MathType.
Microsoft Word обеспечивает линейную навигацию по уравнениям на основе символов и поддерживает ввод математических данных с использованием нескольких синтаксисов, включая LateX.
Дополнительные сведения см. в статье [Уравнения в линейном формате с использованием UnicodeMath и LaTeX в Word](https://support.microsoft.com/en-us/office/linear-format-equations-using-unicodemath-and-latex-in-word-2e00618d-b1fd-49d8-8cb4-8d17f25754f8).
* Microsoft Powerpoint и более старые версии Microsoft Word:
NVDA может читать выражения MathType и перемещаться по ним как в Microsoft Powerpoint, так и в Microsoft Word.
Для этого необходимо установить MathType.
Пробной версии будет вполне достаточно.
Она может быть загружена [со страницы презентации MathType](https://www.wiris.com/en/mathtype/).
* Adobe Reader:
Обратите внимание, что это неофициальный стандарт, поэтому в настоящее время нет общедоступных программ, способных создавать данное содержимое.
* Kindle Reader для PC:
NVDA может читать и выполнять навигацию по математическому содержимому в Kindle для PC в книгах с доступным математическим содержимом.

При чтении документа, NVDA будет говорить любое поддерживаемое математическое выражение, где оно встречается.
Если вы используете брайлевский дисплей, то оно также будет отображаться и на нём.

### Интерактивная навигация {#InteractiveNavigation}

Если вы работаете в основном с речью, вам вероятно захочется изучить выражение более мелкими сегментами, а не слышать всё его содержимое сразу.

Если вы находитесь в режиме обзора, то вы можете сделать это, переместив курсор на математическое выражение и нажав Enter.

Если вы не находитесь в режиме обзора, то сделайте следующее:

1. переместить просмотровый курсор к математическому содержимому.
По умолчанию, просмотровый курсор следует за системной кареткой, так что обычно вы можете использовать каретку для перемещения к нужному содержимому.
1. Затем выполните следующую команду:

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Взаимодействовать с математическим выражением |NVDA+Alt+M |Начинает взаимодействие с математическим выражением.|

<!-- KC:endInclude -->

На этом этапе NVDA перейдёт в математический режим, в котором вы сможете использовать такие команды, как клавиши-стрелки, для изучения выражения.
Например, вы можете двигаться по выражению с помощью клавиш стрелок влево и вправо, а затем подробнее просмотреть часть выражения, например дробь, используя стрелку вниз.

Когда вам потребуется вернуться в документ, просто нажмите клавишу Escape.

Для получения дополнительной информации о доступных командах и настройках для чтения и навигации по математическому содержимому обратитесь к документации вашего конкретного математического компонента, который вы установили.

* [документация MathCAT](https://nsoiffer.github.io/MathCAT/users.html)
* [документация Access8Math](https://github.com/tsengwoody/Access8Math)
* [документация MathPlayer](https://docs.wiris.com/mathplayer/en/mathplayer-user-manual.html)

Иногда математическое содержимое может отображаться как кнопка или иной элемент управления, при активации которого появляется диалог или более подробная информация о формуле.
Для активации кнопки или элемента, содержащего формулу, нажимайте Control+Enter.

### Установка MathPlayer {#InstallingMathPlayer}

Хотя обычно рекомендуется использовать одно из новых дополнений NVDA для поддержки математики в NVDA, в некоторых ограниченных сценариях MathPlayer может быть более подходящим выбором.
Например, MathPlayer может поддерживать определённый язык или код Брайля, который не поддерживается более новыми дополнениями.
MathPlayer можно бесплатно скачать с сайта Wiris.
[Скачать MathPlayer](https://downloads.wiris.com/mathplayer/MathPlayerSetup.exe).
После установки MathPlayer необходимо перезапустить NVDA.
Обратите внимание, что в информации о MathPlayer может быть указано, что он предназначен только для старых браузеров, таких как Internet Explorer 8.
Это относится только к использованию MathPlayer для визуального отображения математического контента, и может быть проигнорировано теми, кто использует его для чтения или навигации по математическому содержимому с помощью NVDA.

## Шрифт брайля {#Braille}

Если у вас есть брайлевский дисплей, то NVDA с его помощью может выводить информацию шрифтом брайля.
Если на вашем брайлевском дисплее есть клавиатура Перкинса, вы также можете использовать сокращённый или полный брайлевский ввод.
С помощью [Просмотрщика брайля](#BrailleViewer), вы также можете одновременно с физическим брайлевским дисплеем, отображать брайлевский вывод визуально на экране.

Для получения более подробной информации, пожалуйста обратитесь к разделу [поддерживаемые брайлевские дисплеи](#SupportedBrailleDisplays).
В этом разделе также содержится информация о том, автоматическое обнаружение каких брайлевских дисплеев поддерживается в NVDA.
Вы можете настроить работу брайлевского дисплея с помощью [категории настроек брайля](#BrailleSettings), в [диалоге настроек NVDA](#NVDASettings).

### Сокращения для типов элементов управления, их состояний и ориентиров {#BrailleAbbreviations}

Чтобы разместить как можно больше информации на брайлевском дисплее, были определены следующие сокращения для типов элементов управления, их состояний, а также ориентиров.

| Сокращение |Элемент управления|
|---|---|
|⠏⠗⠊⠇ |приложение|
|⠎⠞ |статья|
|⠃⠇⠟⠉⠊⠞ |блочная цитата|
|⠅⠝⠏ |кнопка|
|⠅⠝⠏⠎⠺⠍ |кнопка с выпадающим меню|
|⠎⠟ |счётчик|
|⠗⠵⠙⠅⠝⠏ |разделённая кнопка|
|⠅⠝⠏⠏⠗⠟ |кнопка-переключатель|
|⠏⠕⠙⠏⠎ |подпись|
|⠅⠕⠍⠎⠏ |комбинированный список|
|⠋⠇⠚ |флажок|
|⠙⠇⠛ |диалоговое окно|
|⠙⠕⠅ |документ|
|⠗⠑⠙ |редактор|
|⠗⠑⠙⠏⠁⠗ |редактор пароля|
|⠺⠝⠑⠙⠗ |встроенный (внедрённый) объект|
|⠅⠎⠝⠎ |концевая сноска|
|⠊⠇ |иллюстрация|
|⠎⠝⠎ |сноска|
|⠛⠗⠋ |графика|
|⠛⠗⠏ |группа|
|⠵Н |уровень заголовка, например, з1, з2.|
|⠎⠏⠗ |системное уведомление|
|⠕⠗⠝⠞ |ориентир|
|⠎⠇⠅ |ссылка|
|⠏⠎⠭⠎⠇⠅ |посещённая ссылка|
|⠎⠏ |список|
|⠍⠝ |меню|
|⠎⠞⠗⠍⠝ |строка меню|
|⠅⠍ |кнопка меню|
|⠏⠝⠅⠞⠍⠝ |пункт меню|
|⠏⠝⠇ |панель|
|⠊⠝⠙⠺⠮⠏ |индикатор выполнения|
|⠊⠝⠙⠺⠮⠏ |индикатор занятости|
|⠗⠅⠝⠏ |радиокнопка|
|⠏⠇⠏⠗⠕⠅⠗ |полоса прокрутки|
|⠗⠁⠵⠙⠇ |раздел|
|⠎⠞⠗⠎⠕⠎ |строка состояния|
|⠺⠅⠇ |вкладка|
|⠞⠃⠇ |таблица|
|стлбН |номер столбца в таблице, например стлб1, стлб2.|
|стрН |номер строки в таблице, например стр1, стр2.|
|⠞⠗⠍ |терминал|
|⠏⠁⠝⠊⠝⠎⠞⠗ |панель инструментов|
|⠺⠎⠏⠇ |всплывающая подсказка|
|⠙⠑⠗ |дерево|
|⠅⠝⠏⠙⠑⠗ |кнопка дерева|
|⠏⠙⠑⠗ |элемент дерева|
|уН |уровень дерева|
|⠕⠅⠝ |окно|
|⠤⠤⠤⠤⠤ |разделитель|
|⠺⠮⠙ |выделенное содержимое|

Также определены следующие сокращения для состояний элементов управления:

| Сокращение |Состояние|
|---|---|
|⠄⠄⠄ |Отображается, когда объект поддерживает автозаполнение|
|⢎⣿⡱ |Отображается, когда объект, например кнопка-переключатель, нажата|
|⢎⣀⡱ |Отображается, когда объект, например кнопка-переключатель, не нажата|
|(x) |Отображается, когда объект, например флажок, отмечен|
|(-) |Отображается, когда объект, например флажок, частично отмечен|
|( ) |Отображается, когда объект, например флажок, не отмечен|
|⠤ |Отображается, когда объект, например элемент дерева, закрыт|
|⠖ |Отображается, когда объект, например элемент дерева, открыт|
|⠔⠔⠔ |Отображается, когда объект, например документ, защищён|
|⠭⠇⠅ |Отображается, когда объект кликабелен|
|⠏⠗⠍⠟ |Отображается, когда объект, например ячейка таблицы или фрагмент текста в документе, содержит примечание|
|⠋⠗⠍⠇ |Отображается, когда ячейка таблицы содержит формулу|
|⠝⠑⠙⠏⠎⠞ |Отображается, когда объект содержит неверный ввод|
|⠕⠏ |Отображается, когда объект, обычно графический элемент, содержит подробное описание|
|⠍⠎⠞⠗ |Отображается, когда поле редактирования является многострочным|
|⠕⠃⠫⠵ |Отображается, когда поле формы является обязательным для заполнения|
|⠟⠞ |Отображается, когда объект, например поле редактирования, доступно только для чтения|
|⠺⠮⠙ |Отображается, когда объект выделен|
|⠝⠺⠮⠙ |Отображается, когда объект не выделен|
|⠎⠕⠗⠞⠏⠺ |Отображается, когда объект отсортирован по возрастанию|
|⠎⠕⠗⠞⠏⠥ |Отображается, когда объект отсортирован по убыванию|
|⠏⠕⠙⠍⠝ |Отображается, когда у объекта есть всплывающее окно (обычно это подменю)|

И наконец, следующие сокращения определены для ориентиров:

| Сокращение |Ориентир|
|---|---|
|⠃⠁⠝ |Банер|
|⠊⠝⠋⠕⠎ |Информация о содержимом|
|⠙⠏⠇⠝ |Дополнение|
|⠋⠕⠗⠍ |Форма|
|⠕⠎⠝ |Основная часть|
|⠝⠁⠺ |Навигация|
|⠏⠎⠅ |Поиск|
|⠕⠃⠇ |Область|

### Брайлевский ввод {#BrailleInput}

NVDA посредством клавиатуры брайлевского дисплея поддерживает как полную, так и сокращённую форму брайлевского ввода.
Вы можете выбрать трансляционную таблицу, используемую для трансляции брайлевского ввода в текст, с помощью комбинированного списка [Таблица ввода](#BrailleSettingsInputTable) в категории "Брайль" [диалога настроек NVDA](#NVDASettings).

При использовании полной формы брайлевского ввода, текст вставляется сразу же после его ввода с клавиатуры брайлевского дисплея.
При использовании сокращённой формы, текст вставляется после нажатия пробела или Enter в конце слова.
Обратите внимание, что трансляция отражает только те брайлевские слова, которые вы набираете, и не может учитывать уже существующий текст.
Например, это значит, что если вы используете брайлевскую таблицу, в которой числа начинаются с цифрового знака, и нажимаете backspace, перемещаясь в конец числа, то вам потребуется снова ввести цифровой знак, чтобы набрать дополнительные цифры.

<!-- KC:beginInclude -->
Нажатие клавиши точка 7 стирает последнюю введённую брайлевскую ячейку или символ.
Точка 8 транслирует любой брайлевский ввод в текст и нажимает клавишу Enter.
Нажатие комбинации клавиш точка 7 + точка 8 транслирует любой брайлевский ввод в текст, но без добавления в конце пробела или клавиши Enter.
<!-- KC:endInclude -->

#### Ввод клавиатурных комбинаций {#BrailleKeyboardShortcuts}

NVDA поддерживает ввод клавиатурных комбинаций и эмуляцию нажатий отдельных клавиш с помощью брайлевского дисплея.
Эта эмуляция выполняется в двух формах: назначением непосредственного брайлевского ввода на те или иные нажатия клавиш или использование виртуальных клавиш-модификаторов.

Часто используемые клавиши, такие как клавиши-стрелки или нажатие клавиши Alt для доступа к меню, могут быть сопоставлены непосредственно с брайлевским вводом.
Драйвер для каждого брайлевского дисплея поставляется с некоторыми из этих назначений.
Вы можете изменить эти назначения или добавить новые клавиатурные эмуляции в диалоге [Жесты ввода](#InputGestures).

Хотя этот подход полезен для часто нажимаемых или уникальных клавиш (например, Tab), вы можете не захотеть назначать уникальный набор клавиш для каждого клавиатурного сочетания.
Чтобы дать возможность эмуляции нажатий клавиш, когда клавиши-модификаторы удерживаются нажатыми, NVDA предоставляет команды для переключения клавиш Control, Alt, Shift, Windows и NVDA, а также команды для некоторых комбинаций этих клавиш.
Чтобы использовать эти команды-переключатели, сначала нажмите команду (или последовательность команд) для клавиш-модификаторов, которые вы хотите нажать.
Затем введите символ, который является частью клавиатурной комбинации, которую вы хотите эмулировать.
Например, чтобы эмулировать нажатие Control+F, используйте команду "Зажимает или отпускает клавишу Control", а затем введите символ F,
а для эмуляции Control+Alt+T используйте команды "Зажимает или отпускает клавишу Control" и "Зажимает или отпускает клавишу Alt" в любом порядке или команду "Зажимает или отпускает клавиши Control и Alt", после чего введите символ T.

Если вы случайно зажмёте клавиши-модификаторы, то повторное выполнение этой команды приведет к отпусканию модификатора.

При наборе текста в сокращённом брайле, использование клавиш переключения модификаторов приведёт к тому, что вводимые данные будут оттранслированы так же, как если бы вы нажали точки 7+8.
Кроме того, эмулируемое нажатия клавиш не могут отражать брайлевский ввод, набранный до нажатия клавиши-модификатора.
Это означает, что для ввода Alt+2 с брайлевской таблицей, использующей цифровой знак, необходимо сначала переключить Alt, а затем ввести цифровой знак.

## Зрение {#Vision}

Хотя NVDA в основном предназначена для незрячих и слабовидящих пользователей, предоставляя им возможность работы с компьютером посредством брайлевского или речевого вывода, она также имеет встроенные возможности для изменения содержимого экрана.
Внутри NVDA такие возможности называются поставщиками средств зрительной коррекции.

NVDA предлагает несколько таких встроенных средств, описанных далее.
[Дополнения NVDA](#AddonsManager) также могут предоставлять ещё больше средств зрительной коррекции.

Доступные средства зрительной коррекции могут быть настроены в [категории "Зрение"](#VisionSettings) [диалога настроек NVDA](#NVDASettings).

### Визуальная подсветка {#VisionFocusHighlight}

Функция визуальной подсветки может помочь определить расположение [системного фокуса](#SystemFocus), [объекта навигатора](#ObjectNavigation) и курсора [режима обзора](#BrowseMode).
Эти элементы подсвечиваются цветной рамкой вокруг них.

* Сплошным синим цветом подсвечивается совмещение системного фокуса и объекта навигатора (например, когда объектный навигатор [следует за системным фокусом](#ReviewCursorFollowFocus)).
* Пунктирным синим цветом подсвечивается только объект в системном фокусе.
* Сплошным розовым цветом подсвечивается только объект навигатора.
* Сплошным жёлтым цветом подсвечивается виртуальная каретка/курсор в режиме обзора (там, где нет системной каретки, например в web-браузерах).

При включении визуальной подсветки в [категории "Зрение"](#VisionSettings) [диалога настроек NVDA](#NVDASettings), вы можете выбрать, следует ли [подсвечивать системный фокус, объект навигатора или курсор режима обзора](#VisionSettingsFocusHighlight).

### Затемнение экрана {#VisionScreenCurtain}

Зачастую незрячим или слабовидящим пользователям не требуется видеть содержимое экрана.
Кроме того, иногда может быть трудно убедиться в отсутствии рядом посторонних людей, заглядывающих вам через плечо.
Для таких ситуаций, NVDA содержит функцию под названием "Затемнение экрана", активация которой позволяет сделать экран компьютера полностью чёрным.

Вы можете включить затемнение экрана в [категории "Зрение"](#VisionSettings) [диалога настроек NVDA](#NVDASettings).

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Переключает состояние затемнения экрана |`NVDA+control+escape` |Enable to make the screen black or disable to show the contents of the screen. Pressed once, screen curtain is enabled until you restart NVDA. Pressed twice, screen curtain is enabled until you disable it.|

<!-- KC:endInclude -->

При включённом затемнении экрана, некоторые задачи, непосредственно зависящие от отображаемого на дисплее содержимого, такие как [оптическое распознавание символов с помощью компонента Windows OCR](#Win10Ocr) или создание скриншотов, не могут быть выполнены.

Из-за изменений в Windows Magnification API, функция затемнения экрана была обновлена для поддержки более новых версий Windows.
Для активации затемнения экрана на Windows 10 версии 21H2 (10.0.19044) и новее, используйте NVDA 2021.2.
В целях безопасности, при использовании новых версий Windows, получите визуальное подтверждение того, что функция затемнения экрана действительно делает экран вашего устройства полностью чёрным.

Обратите внимание, что пока работает Windows Magnifier и используются инвертированные цвета экрана, затемнение экрана невозможно включить.

## Распознавание содержимого {#ContentRecognition}

Когда авторы какого-либо содержимого не предоставляют достаточной информации для пользователей программ экранного доступа, то для её получения можно попробовать использовать инструменты распознавания изображения этого содержимого.
NVDA поддерживает функцию оптического распознавания символов (OCR), встроенную в Windows 10 и более поздние версии, для распознавания текста на изображениях.
Дополнения NVDA могут предоставлять ещё больше инструментов для извлечения полезной информации из недоступного содержимого.

Когда вы используете команду распознавания содержимого, то распознаётся текущий [объект навигатора](#ObjectNavigation).
По умолчанию, навигатор следует за системным фокусом или за курсором в режиме обзора, так что вы можете просто переместить в нужное место системный фокус или курсор режима обзора.
Например, если вы переместите в режиме обзора курсор на графический элемент, то по умолчанию распознавание будет осуществляться именно этого графического элемента.
Однако вы можете напрямую использовать объектную навигацию, например, чтобы распознать содержимое всего окна приложения.

После завершения распознавания, результат будет представлен в документе с режимом обзора и вы сможете читать полученную информацию курсорными клавишами.
Нажатие клавиши Enter или Пробел, если это возможно, активирует (обычно щелчком мыши) текст под курсором.
Нажатие Escape скрывает результаты распознавания.

### Windows OCR {#Win10Ocr}

Windows 10 и более поздние версии Windows, предоставляют функцию оптического распознавания символов на множестве различных языков.
NVDA может использовать её для распознавания текста с изображений или с элементов недоступных приложений.

Выбрать язык распознавания вы можете в [категории настроек Windows OCR](#Win10OcrSettings) из [диалога настроек NVDA](#NVDASettings).
Для установки дополнительных языков откройте меню Пуск → Параметры → Время и язык → Регион и язык и нажмите кнопку "Добавление языка".

Если вы хотите отслеживать постоянно меняющееся содержимое, например, при просмотре видео с субтитрами, вы можете дополнительно включить автоматическое обновление распознанного содержимого.
Это также можно сделать в [Категории Windows OCR](#Win10OcrSettings) диалога [Настроек NVDA](#NVDASettings).

Функциональность Windows OCR может быть полностью или частично несовместима с некоторыми [средствами зрительной коррекции NVDA](#Vision) или другими визуальными улучшениями. Вы должны отключить эти средства перед выполнением процедуры распознавания.

<!-- KC:beginInclude -->
Для распознавания текста с текущего объекта навигатора с помощью Windows OCR, используйте комбинацию клавиш NVDA+R.
<!-- KC:endInclude -->

## Дополнительные возможности для приложений {#ApplicationSpecificFeatures}

В NVDA имеются свои дополнительные возможности в некоторых приложениях для облегчения определенных задач или для получения доступа к функционалу, который иначе был бы недоступен пользователям NVDA.

### Microsoft Word {#MicrosoftWord}
#### Автоматическое чтение заголовков строк и столбцов {#WordAutomaticColumnAndRowHeaderReading}

NVDA может автоматически сообщать соответствующие заголовки строк и столбцов при навигации по таблицам в Microsoft Word.
Для этого в настройках "Форматирование документа", [диалога настроек NVDA](#NVDASettings), должен быть установлен флажок "Заголовки строк и столбцов".

Если вы используете [UIA для доступа к документам Word](#MSWordUIA), который используется по умолчанию в последних версиях Word и Windows, ячейки первой строки будут автоматически рассматриваться как заголовки столбцов; аналогично ячейки первого столбца будут автоматически считаться заголовками строк.

Напротив, если вы не используете [UIA для доступа к документам Word](#MSWordUIA), вам придется указать NVDA, какая строка или столбец содержит заголовки в той или иной таблице.
После перехода на первую ячейку строки или столбца, содержащих заголовки, используйте одну из следующих команд:
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Установить заголовки столбцов |NVDA+Shift+C |Одиночное нажатие указывает NVDA, что это первая ячейка заголовка в строке, содержащей заголовки столбцов, которые автоматически читаются при перемещении по столбцам под этой строкой. Двойное нажатие сбрасывает установку.|
|Установить заголовки строк |NVDA+Shift+R |Одиночное нажатие указывает NVDA, что это первая ячейка заголовка в столбце, содержащем заголовки строк, которые автоматически читаются при перемещении по строкам за этим столбцом. Двойное нажатие сбрасывает установку.|

<!-- KC:endInclude -->
Эти настройки будут сохранены в документе как закладки, совместимые с другими программами экранного доступа, такими как JAWS.
Это означает, что другие пользователи программ экранного доступа, открывшие этот документ позднее, будут автоматически иметь уже установленные заголовки строк и столбцов.

#### Режим обзора в Microsoft Word {#BrowseModeInMicrosoftWord}

Как и на web-страницах, режим обзора может быть использован в Microsoft Word, чтобы позволить вам использовать такие возможности, как быструю навигацию и получение списка элементов документа.
<!-- KC:beginInclude -->
Для включения или выключения режима обзора в Microsoft Word, используйте комбинацию клавиш NVDA+Пробел.
<!-- KC:endInclude -->
Для получения дополнительной информации о режиме обзора и быстрой навигации, обратитесь к разделу [Режим обзора](#BrowseMode).

##### Список элементов {#WordElementsList}

<!-- KC:beginInclude -->
Находясь в режиме обзора в Microsoft Word, вы можете получить список элементов документа по комбинации NVDA+F7.
<!-- KC:endInclude -->
Список элементов отображает заголовки, ссылки, рецензии (примечания и отслеживаемые изменения) и ошибки (в настоящее время только орфографические).

#### Чтение примечаний {#WordReportingComments}

<!-- KC:beginInclude -->
Чтобы объявить любые примечания в текущем положении каретки, нажмите `NVDA+alt+c`.
При двойном нажатии отображается информация в виде доступного сообщения для обзора.
<!-- KC:endInclude -->
Все примечания документа наряду с отслеживаемыми изменениями могут также быть перечислены в списке элементов NVDA, при выборе рецензий в качестве типа элементов.

### Microsoft Excel {#MicrosoftExcel}
#### Автоматическое чтение заголовков строк и столбцов {#ExcelAutomaticColumnAndRowHeaderReading}

NVDA может автоматически сообщать соответствующие заголовки строк и столбцов при навигации по листам Excel.
Для этого во-первых в настройках "Форматирование документа", [диалога настроек NVDA](#NVDASettings), должен быть установлен флажок "Читать заголовки строк и столбцов в таблицах".
Во-вторых NVDA должна знать, какие строки или столбцы содержат заголовки.
После перехода на первую ячейку строки или столбца, содержащих заголовки, используйте одну из следующих команд:
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Установить заголовки столбцов |NVDA+Shift+C |Одиночное нажатие указывает NVDA, что это первая ячейка заголовка в строке, содержащей заголовки столбцов, которые автоматически читаются при перемещении по столбцам под этой строкой. Двойное нажатие сбрасывает установку.|
|Установить заголовки строк |NVDA+Shift+R |Одиночное нажатие указывает NVDA, что это первая ячейка заголовка в столбце, содержащем заголовки строк, которые автоматически читаются при перемещении по строкам за этим столбцом. Двойное нажатие сбрасывает установку.|

<!-- KC:endInclude -->
Эти настройки будут сохранены в книге как именованный диапазон, совместимый с другими программами экранного доступа, такими как JAWS.
Это означает, что другие пользователи программ экранного доступа, открывшие эту книгу позднее, будут автоматически иметь уже установленные заголовки строк и столбцов.

#### Список элементов {#ExcelElementsList}

Как и на web-страницах, NVDA предоставляет список элементов для Microsoft Excel, который даёт вам доступ к элементам различных типов в текущей книге.
<!-- KC:beginInclude -->
Для открытия списка элементов в Excel, нажимайте NVDA+F7.
<!-- KC:endInclude -->
В списке элементов доступны следующие типы элементов:

* Диаграммы: Список всех диаграмм активного листа.
Выбор диаграммы и нажатие Enter или кнопки "Перейти к" фокусирует диаграмму для навигации и её чтения клавишами-стрелками.
* Примечания: Список всех ячеек активного листа, содержащих примечания.
Для каждой ячейки отображается адрес ячейки вместе с её примечанием.
Нажатие Enter или кнопки "Перейти к" на выбранном примечании, осуществляет переход к содержащей его ячейке.
* Формулы: Список всех ячеек активного листа, содержащих формулы.
Для каждой ячейки отображается адрес ячейки вместе с её формулой.
Нажатие Enter или кнопки "Перейти к" на выбранной формуле, осуществляет переход к содержащей её ячейке.
* Листы: Список всех листов книги.
Нажатие F2 на выбранном листе позволяет вам переименовать лист.
Нажатие Enter или кнопки "Перейти к" на выбранном листе, осуществляет переключение на него.
* Поля форм: список всех полей форм текущего листа.
Для каждого поля формы, отображается альтернативный текст этого поля, вместе с адресами ячеек, содержащих его.
Нажатие Enter или кнопки "Перейти к" на выбранном поле формы, осуществляет переход к нему в режиме обзора.

#### Чтение заметок {#ExcelReportingComments}

<!-- KC:beginInclude -->
Чтобы сообщить о любых заметках для текущей ячейки в фокусе, нажмите `NVDA+alt+c`.
При двойном нажатии отображается информация в виде доступного для обзора сообщения.
В Microsoft 2016, 365 и новее, классические примечания в Microsoft Excel были переименованы в "заметки".
<!-- KC:endInclude -->
Все заметки листа также перечислены в диалоге "Список элементов", вызываемом по NVDA+F7.

NVDA может также отображать специальный диалог для добавления/редактирования той или иной заметки.
Из-за проблем с доступностью, NVDA переопределяет стандартную область редактирования заметок Microsoft Excel, но горячие клавиши для отображения соответствующего диалога взяты из самого Excel, поэтому также работают и без запущенной NVDA.
<!-- KC:beginInclude -->
Для добавления или редактирования заметки в выбранной ячейке, нажимайте Shift+F2.
<!-- KC:endInclude -->

Эта комбинация клавиш не может быть изменена через диалог жестов ввода.

Примечание: открыть область редактирования заметки также можно через контекстное меню любой ячейки рабочего листа.
Однако, в этом случае откроется стандартная и недоступная область редактирования заметок самого Excel, а не специальный диалог NVDA.

В Microsoft Office 2016, 365 и новее, был добавлен обновлённый диалог примечаний.
Этот диалог является доступным и предоставляет больше возможностей, таких как ответ на примечание и т. д.
Он также может быть открыт из контекстного меню выбранной ячейки.
Примечания, добавленные к ячейке через этот обновлённый диалог, никак не связаны с заметками.

#### Чтение защищённых ячеек {#ExcelReadingProtectedCells}

Если книга была защищена, то невозможно переместить фокус на заблокированные ячейки для их редактирования.
<!-- KC:beginInclude -->
Для перехода на заблокированную ячейку, следует комбинацией NVDA+Пробел переключиться в режим обзора, а затем использовать стандартные команды перемещения Excel, такие как клавиши-стрелки для перехода между ячейками текущего листа.
<!-- KC:endInclude -->

#### Поля форм {#ExcelFormFields}

Листы Excel могут содержать поля форм.
Вы можете получить к ним доступ, используя диалог списка элементов или клавиши быстрой навигации по полям форм (f и shift+f).
Как только вы перейдёте на поле формы в режиме обзора, вы сможете нажать Enter или пробел для его активации или переключиться в режим редактирования для взаимодействия с ним.
Для получения дополнительной информации о режиме обзора и быстрой навигации, обратитесь к разделу [Режим обзора](#BrowseMode).

### Microsoft PowerPoint {#MicrosoftPowerPoint}

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Включить чтение заметок докладчика |Control+Shift+S |В текущем слайд шоу эта команда переключается между заметками докладчика текущего слайда и его содержимым. Это влияет лишь на то, что NVDA будет читать, а не на то, что отображается на экране.|

<!-- KC:endInclude -->

### foobar2000 {#Foobar2000}

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Сообщить оставшееся время |Control+Shift+R |Сообщает оставшееся время воспроизводимого трека, если оно доступно.|
|Сообщить прошедшее время |Control+Shift+E |Сообщает прошедшее время воспроизводимого трека, если оно доступно.|
|Сообщить длительность трека |Control+Shift+T |Сообщает длительность воспроизводимого трека, если она доступна.|

<!-- KC:endInclude -->

Примечание: приведённые выше комбинации клавиш работают в строке состояния foobar только со строкой форматирования по умолчанию.

### Miranda IM {#MirandaIM}

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Читать последнее сообщение |NVDA+Control+1-4 |Читает одно из последних сообщений, поступивших недавно, в зависимости от нажатой цифры; Например, NVDA+Control+2 читает предпоследнее сообщение, которое пришло недавно.|

<!-- KC:endInclude -->

### Poedit {#Poedit}

NVDA предлагает расширенную поддержку Poedit версии 3.5 или новее.

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Читать заметки для переводчиков |`control+shift+a` |Сообщает о любых заметках для переводчиков. При двойном нажатии отображает заметки в режиме обзора|
|Читать окно примечаний |`control+shift+c` |Читает содержимое в окне примечаний. При двойном нажатии примечание отображается в режиме обзора|
|Сообщить старый исходный текст |`control+shift+o` |Сообщает старый исходный текст, если он есть. Если нажать дважды, представляет текст в режиме обзора|
|Сообщить предупреждение о переводе |`control+shift+w` |Сообщает примечания для переводчиков, если таковое имеется. При двойном нажатии отображается примечание в режиме обзора|

<!-- KC:endInclude -->

### Kindle для PC {#Kindle}

NVDA поддерживает чтение и навигацию по книгам в приложении Amazon Kindle для PC.
Данная поддержка доступна только в книгах Kindle, обозначенных как "Screen Reader: Supported". Наличие данного обозначения вы можете проверить на странице с информацией о книге.

Для чтения книг используется режим обзора.
Он включается автоматически при открытии книги или при фокусировке на области книги.
Страницы будут переключаться автоматически при перемещении курсора или при запуске непрерывного чтения.
<!-- KC:beginInclude -->
Вы можете вручную переключаться на следующую страницу клавишей PageDown или на предыдущую страницу клавишей PageUp.
<!-- KC:endInclude -->

Быстрая навигация поддерживается для ссылок и графических элементов, но только в пределах текущей страницы.
При переходе по ссылкам, учитываются также и сноски.

NVDA предоставляет предварительную поддержку чтения и интерактивной навигации по математическому содержимому в книгах, где имеется доступное содержимое такого типа.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу [Чтение математических выражений](#ReadingMath).

#### Выделение текста {#KindleTextSelection}

Kindle позволяет вам выполнять различные действия над выделенным текстом, такие как получение словарных определений, добавление заметок и интересных фрагментов, копирование текста в буфер обмена и его поиск в интернете.
Для этого как обычно в режиме обзора сначала выделите текст, например, курсорными клавишами с зажатым Shift.
<!-- KC:beginInclude -->
После того, как вы выделили текст, нажмите клавишу applications (контекстное меню) или Shift+F10 для показа меню с возможными действиями над выделением.
<!-- KC:endInclude -->
Если у вас нет выделенного текста, то выбранное действие будет применено к слову под курсором.

#### Пользовательские заметки {#KindleUserNotes}

Вы можете добавлять заметки к словам или фрагментам текста.
Для этого сначала выделите требуемый текст и откройте меню действий над выделением, как это описано выше.
Затем выберите пункт "Добавить заметку" (Add Note).

При чтении в режиме обзора, NVDA ссылается на эти заметки как на примечания.

Для просмотра, редактирования или удаления заметки, выполните следующие действия:

1. Переместите курсор на текст, содержащий заметку.
1. Откройте меню выбора действий как описано выше.
1. Выберите опцию "Редактировать заметку" (Edit Note).

### Azardi {#Azardi}

<!-- KC:beginInclude -->
Когда в табличном виде добавлены книги:

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Открыть |Enter |Открывает выбранную книгу.|
|Контекстное меню |Applications |Открывает контекстное меню для выбранной книги.|

<!-- KC:endInclude -->

### Консоль Windows {#WinConsole}

NVDA предоставляет поддержку для командной консоли Windows, используемой в командной строке (CMD), PowerShell и в подсистеме Windows для Linux (WSL).
Окно консоли имеет фиксированный размер, как правило, значительно меньший, чем буфер, содержащий её вывод.
Как только происходит вывод нового текста, содержимое прокручивается вверх и старого текста больше не видно.
В версиях Windows до Windows 11 22H2 Текст консоли, который не виден в окне, недоступен для команд просмотрового курсора NVDA.
Поэтому для чтения ранее выведенного текста необходимо прокручивать окно консоли.
В более новых версиях консоли и в терминальных окнах можно свободно просматривать весь текстовый буфер без необходимости прокрутки окна.
<!-- KC:beginInclude -->
Следующие встроенные комбинации клавиш консоли Windows могут быть полезны при [просмотре текста](#ReviewingText) с NVDA:

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Прокрутка вверх |Control+↑ |Прокручивает окно консоли вверх, давая возможность читать ранее выведенный текст.|
|Прокрутка вниз |Control+↓ |Прокручивает окно консоли вниз, давая возможность читать следующий выведенный текст.|
|Прокрутка к началу |Control+Home |Прокручивает окно консоли к началу буфера.|
|Прокрутка к концу |Control+End |Прокручивает окно консоли к концу буфера.|

<!-- KC:endInclude -->

## Конфигурация NVDA {#ConfiguringNVDA}

Конфигурация различных параметров NVDA в большинстве случаев выполняется с помощью диалоговых окон, доступных из подменю "Параметры" главного меню NVDA.
Большая часть настроек программы расположена в многостраничном [диалоге настроек NVDA](#NVDASettings).
Во всех этих диалогах, для сохранения сделанных вами изменений, нажимайте кнопку OK.
Для отмены изменений, используйте кнопку "Отмена" или клавишу Escape.
В некоторых диалоговых окнах, для вступление в силу сделанных изменений без закрытия самого диалога, доступна кнопка "Применить".
Большинство диалогов NVDA поддерживают контекстную справку.
<!-- KC:beginInclude -->
В диалоге нажатие клавиши `f1` открывает руководство пользователя в абзаце, относящемся к выбранной настройке или текущему диалоговому окну.
<!-- KC:endInclude -->
Некоторые параметры также могут быть изменены с помощью горячих клавиш, которые указаны в соответствующих разделах далее.

### Настройки NVDA {#NVDASettings}

<!-- KC:settingsSection: || Название | Настольная | Ноутбук | Описание | -->
Диалог настроек NVDA содержит множество различных параметров, изменяемых пользователем.
Для удобства навигации, все параметры разделены по категориям, а сам диалог содержит список этих категорий.
При выборе той или иной категории, диалог настроек отображает все содержащиеся в ней параметры.
Для перемещения между категориями используйте `tab` или `shift+tab`, чтобы перейти к списку категорий, а затем используйте клавиши-стрелки вверх и вниз для навигации по списку.
Из любого места диалога вы также можете перейти на одну категорию вперед, нажав `ctrl+tab`, или назад на одну категорию, нажав `shift+ctrl+tab`.

Для вступления в силу сделанных изменений, можно нажать кнопку "Применить". В этом случае диалог настроек останется открытым.
Для сохранения ваших изменений и закрытия диалога, используйте кнопку OK.

Для оперативного изменения параметров, некоторые категории настроек имеют специально выделенную комбинацию горячих клавиш.
При нажатии этой комбинации, будет открыт диалог настроек и выбрана соответствующая категория.
По умолчанию, не все категории настроек имеют назначенные комбинации клавиш для их быстрого вызова.
Если вы хотите быстро получать доступ к таким категориям, то воспользуйтесь диалоговым окном [Жесты ввода](#InputGestures) для добавления к ним комбинаций клавиш или сенсорных жестов.

Описание всех категорий из диалога настроек NVDA представлено ниже.

#### Общие {#GeneralSettings}

<!-- KC:setting -->

##### Открыть Общие настройки {#OpenGeneralSettings}

Комбинация клавиш: `NVDA+control+g`

В категории "Общие" диалогового окна настроек NVDA, устанавливаются глобальные параметры программы, например такие, как язык интерфейса или автоматическая проверка обновлений.
Эта категория содержит следующие опции:

##### Язык {#GeneralSettingsLanguage}

Комбинированный список, в котором можно выбрать язык, используемый для представления интерфейса и сообщений NVDA.
В списке доступно множество различных языков, но значением по умолчанию является элемент "По умолчанию".
Этот выбор указывает NVDA использовать язык интерфейса Windows.

Обратите внимание, что при смене языка интерфейса, NVDA должна быть перезагружена.
После появления диалога подтверждения изменения языка, нажмите кнопку "Перезагрузить сейчас" или "Перезагрузить позже" для использования нового языка сразу или позднее соответственно. Если была нажата кнопка "Перезагрузить позже", то конфигурация NVDA должна быть сохранена вручную или автоматически при завершении работы программы.

##### Сохранять конфигурацию при завершении работы NVDA {#GeneralSettingsSaveConfig}

Этот флажок, если он установлен, указывает NVDA автоматически сохранять конфигурацию при завершении работы программы.

##### Показывать варианты выхода при завершении работы NVDA {#GeneralSettingsShowExitOptions}

Этот флажок позволяет вам выбирать, следует ли показывать диалоговое окно "Завершение работы NVDA" и запрашивать нужное действие при выходе из программы.
Если флажок установлен, то при попытке завершить работу NVDA, появится это диалоговое окно, в котором можно выбрать обычное завершение работы, перезагрузку, перезагрузку с отключёнными дополнениями или установку отложенного обновления (если оно имеется).
Если флажок снят, то NVDA будет выгружаться немедленно, без каких-либо запросов.

##### Воспроизводить звуки при запуске или завершении работы NVDA {#GeneralSettingsPlaySounds}

Этот флажок, если он установлен, указывает NVDA воспроизводить звуки при запуске или завершении работы программы.

##### Уровень ведения журнала {#GeneralSettingsLogLevel}

В этом комбинированном списке вы можете выбрать, насколько подробным должен быть файл журнала во время работы NVDA.
Как правило, обычным пользователям не нужно изменять этот параметр, иначе во время работы NVDA файл журнала будет слишком быстро увеличиваться в размере.
Однако, если вы хотите создать отчёт об ошибке или совсем отключить ведение журнала, то этот параметр может быть вам полезен.

Доступны следующие уровни ведения журнала:

* Отключено: Помимо краткого сообщения о запуске, NVDA не будет ничего писать в журнал во время работы.
* Info: NVDA будет журналировать только основную информацию, полезную для разработчиков.
* Debug warning: Будут журналироваться отладочные предупреждения не вызванные серьёзными ошибками при работе программы.
* Input/output: Будет журналироваться любой речевой или брайлевский ввод/вывод.
Если вы беспокоитесь о конфиденциальности, то не следует устанавливать этот уровень ведения журнала.
* Debug: Помимо записей предыдущих уровней, будут журналироваться дополнительные отладочные сообщения.
Также как и с уровнем Input/output, если вы беспокоитесь о конфиденциальности, то не следует устанавливать этот уровень ведения журнала.

##### Запускать NVDA после входа в систему {#GeneralSettingsStartAfterLogOn}

Если этот флажок установлен, то NVDA будет автоматически запускаться после входа пользователя в систему.
Этот флажок доступен только в установленной копии NVDA.

##### Использовать NVDA на экране входа в систему (требуются права администратора) {#GeneralSettingsStartOnLogOnScreen}

Когда пользователь входит в систему, используя логин и пароль, и при этом данный флажок установлен, то NVDA на экране входа будет запускаться автоматически.
Этот флажок доступен только в установленной копии NVDA.

##### Использовать последнюю сохранённую конфигурацию на экране входа в систему и на других защищённых экранах (требуются права администратора) {#GeneralSettingsCopySettings}

При нажатии этой кнопки, ваши текущие сохраненные настройки NVDA будут скопированы в папку системных настроек, и NVDA будет использовать их на экране входа в систему, на экране контроля учётных записей (UAC) и на других [защищённых экранах](#SecureScreens).
Прежде всего, чтобы удостовериться, что все ваши настройки сохранены, нажмите NVDA+Control+C или выберите из главного меню NVDA пункт "Сохранить конфигурацию".
Эта кнопка доступна только в установленной копии NVDA.

##### Автоматически проверять наличие обновлений NVDA {#GeneralSettingsCheckForUpdates}

Если этот флажок установлен, то NVDA будет автоматически проверять наличие своей более новой версии и сообщать пользователю, когда она доступна.
Вы можете также вручную проверить наличие обновлений, активировав главное меню NVDA → Справка → Проверить наличие обновлений.
Чтобы получить правильное обновление для вашей системы при ручной или автоматической проверке обновлений, NVDA должна передать на сервер обновлений некоторую информацию.
Всегда передаётся следующая информация:

* Текущая версия NVDA
* Версия операционной системы
* Разрядность операционной системы (32 или 64 бит)

##### Разрешить NV Access собирать статистику использования NVDA {#GeneralSettingsGatherUsageStats}

Если этот флажок установлен, то информация передаваемая при проверке обновлений, будет использоваться NV Access для отслеживания количества пользователей NVDA, включая информацию об их операционной системе и стране пребывания.
Обратите внимание, что IP-адрес, используемый при проверке обновлений для определения вашей страны, на сервере обновлений никогда не сохраняется.
Помимо обязательной информации, требуемой для проверки обновлений, в настоящее время передаётся следующая дополнительная информация:

* Уникальный идентификатор текущего пользователя NVDA, который меняется раз в месяц
* Язык интерфейса NVDA
* Является ли эта копия NVDA переносной или установленной
* Название используемого синтезатора речи (включая имя дополнения, предоставляющего его драйвер)
* Название используемого брайлевского дисплея (включая имя дополнения, предоставляющего его драйвер)
* Используемая брайлевская таблица вывода (если используется брайль)

Эта информация очень помогает NV Access определять приоритеты в дальнейшем развитии NVDA.

##### Сообщать об отложенных обновлениях при запуске NVDA {#GeneralSettingsNotifyPendingUpdates}

Если этот флажок установлен, то NVDA при своём запуске будет информировать вас о наличии отложенного обновления и предлагать его установку.
Вы можете также вручную установить отложенное обновление из диалога завершения работы NVDA (если он включён), из главного меню NVDA или при проверке обновлений из подменю "Справка".

#### Речь {#SpeechSettings}

<!-- KC:setting -->

##### Открыть настройки речи {#OpenSpeechSettings}

Комбинация клавиш: `NVDA+control+v`

Категория "Речь" диалога настроек NVDA содержит опции для изменения используемого синтезатора речи, а также параметров речевого вывода выбранного синтезатора.
Для оперативного доступа к этим параметрам, независимо от местонахождения, пожалуйста, обратитесь к разделу [кольцо настроек синтезатора](#SynthSettingsRing).

Эта категория содержит следующие опции:

##### Смена синтезатора {#SpeechSettingsChange}

Первой опцией в категории "Речь" является кнопка "Изменить". Эта кнопка вызывает [диалог выбора синтезатора](#SelectSynthesizer), в котором можно выбрать используемый синтезатор речи и устройство вывода звука для него.
Этот диалог открывается поверх диалога настроек NVDA.
Нажатие кнопок OK или "Отмена" в диалоге выбора синтезатора, вернёт вас в диалог настроек NVDA.

##### Голос {#SpeechSettingsVoice}

Комбинированный список "Голос" содержит все голоса активного в данный момент синтезатора речи.
Вы можете использовать клавиши-стрелки, чтобы прослушать все голоса из этого списка.
Стрелки влево и вверх перемещают вверх по списку, тогда как стрелки вниз и вправо перемещают вниз по списку.

##### Вариант {#SpeechSettingsVariant}

Если вы используете поставляемый вместе с NVDA синтезатор eSpeak NG, то в этом комбинированном списке можно выбрать вариант речевого вывода синтезатора.
Варианты eSpeak NG — это достаточно похожие между собой голоса, и они придают речи eSpeak NG слегка видоизменённые оттенки.
Некоторые варианты будут звучать как женские, некоторые как мужские, а некоторые даже умеют квакать.
При использовании сторонних синтезаторов, вы также можете изменить это значение, если выбранный голос это поддерживает.

##### Скорость {#SpeechSettingsRate}

Эта опция позволяет вам изменять скорость речи текущего синтезатора.
Это ползунок, который регулируется от 0 до 100. 0 — самая медленная скорость, а 100 — самая быстрая.

##### Дополнительное ускорение {#SpeechSettingsRateBoost}

Если текущий синтезатор поддерживает эту настройку, то установка данного флажка значительно увеличит скорость речи.

##### Высота {#SpeechSettingsPitch}

Эта опция позволяет вам изменять высоту речи текущего синтезатора.
Это ползунок, который регулируется от 0 до 100. 0 — самая низкая высота, а 100 — самая высокая.

##### Громкость {#SpeechSettingsVolume}

Это ползунок, который регулируется от 0 до 100. 0 — самая слабая громкость, а 100 — самая сильная.

##### Интонация {#SpeechSettingsInflection}

Это ползунок, при помощи которого вы можете управлять интонацией синтезатора (насколько будет подниматься и опускаться частота голоса при интонировании).

##### Автоматическая смена языков {#SpeechSettingsLanguageSwitching}

Устанавливая или снимая этот флажок, можно включать или выключать автоматическую смену языков на лету, если читаемый текст указывает свой язык.
Этот флажок по умолчанию установлен.

##### Автоматическая смена диалектов {#SpeechSettingsDialectSwitching}

Если автоматическая смена языков включена, то при помощи этого флажка вы можете включать, определять ли синтезатору не только фактические языки, но и изменения диалектов в тексте.
Например, если используется английский (британский вариант) голос для чтения текста, в котором содержится некоторый текст на американском варианте английского языка и, если эта опция разрешена, то синтезатор переключится на английский (американский вариант) голос.
Этот флажок по умолчанию снят.

<!-- KC:setting -->

##### Уровень пунктуации {#SpeechSettingsSymbolLevel}

Комбинация клавиш: NVDA+P

Этот комбинированный список позволяет вам выбрать количество знаков препинания и других символов, которые будут озвучиваться как слова.
Например, при выборе уровня пунктуации на "Все", будут озвучиваться все символы как слова.
Эта опция применяется ко всем синтезаторам сразу, а не только к активному на текущий момент.

##### Использовать язык синтезатора для чтения знаков и символов пунктуации {#SpeechSettingsTrust}

Этот флажок, установленный по умолчанию, заставляет NVDA использовать язык текущего синтезатора/голоса для чтения символов и знаков пунктуации.
Если вы обнаружите, что NVDA читает пунктуацию на неверном языке для конкретного синтезатора или голоса, то можете снять этот флажок, чтобы заставить NVDA использовать свою глобальную настройку языка.

##### Нормализация Юникода {#SpeechUnicodeNormalization}
| . {.hideHeaderRow} |.|
|---|---|
|Опции |По умолчанию (отключено), Включено, Отключено|
|По умолчанию |Отключено|

Если эта опция включена, для текста, произносимого NVDA, выполняется нормализация юникода.
Это полезно при произнесении символов, которые могут быть представлены в нескольких формах.
NVDA использует алгоритм NFKC (Normalization Form Compatibility Composition), который обеспечивает, в частности, следующие преимущества:

1. Жирные и курсивные версии символов, которые входят в стандарт юникода и часто используются в социальных сетях, нормализуются до их наиболее распространённого совместимого эквивалента.
Например, латинская буква "h" может быть представлена как "𝐡" (жирный шрифт), "ℎ" (курсив) и т. д., но при включённой нормализации она всегда будет произноситься как "h".
Этот аспект нормализации также помогает при чтении уравнений в редакторе уравнений Microsoft Word.

1. Нормализация составных символов.
Например, символ "ü" (u с умлаутом/диаерезом), распространённый в таких языках, как немецкий и турецкий, может быть представлен в двух формах:
  1. Один отдельный символ юникода (ü)
  1. Разложение на два символа (ü), а именно на обычную латинскую букву u и модификатор диаереза
  Нормализация Юникода гарантирует, что при  выводе речи будет использоваться только одна форма - вариант с одним символом.

1. Разложение некоторых лигатур, в том числе "ĳ" (лигатура ij), до их двухбуквенной формы ("ij").

1. Стабильное упорядочивание модификаторов в составных символах, например, в древнееврейском языке.

Чтобы переключить нормализацию Unicode из любого места, назначьте пользовательский жест с помощью диалога [Жесты ввода](#InputGestures).

##### Сообщать "Нормализовано" при перемещении по символам {#SpeechReportNormalizedForCharacterNavigation}

Эта настройка представляет собой флажок, который, если он установлен, указывает NVDA явно сообщать, что символ нормализован, когда он произносится как отдельный символ, например, при написании.
Если этот параметр включён, при написании символа "ĳ" он будет произноситься как "i j нормализовано".

Обратите внимание, что эта настройка доступна только при включённом параметре "[Нормализация Юникода](#SpeechUnicodeNormalization)".

##### Использовать базу данных Консорциума Unicode при чтении эмодзи, знаков и символов пунктуации {#SpeechSettingsCLDR}

Если этот флажок установлен, то NVDA при чтении различных знаков и символов пунктуации будет использовать дополнительные словари произношения.
Эти словари содержат описания для символов (преимущественно эмодзи), предоставляемые [Консорциумом Unicode](https://www.unicode.org/consortium/) как часть [Общего Репозитория Языковых Данных](http://cldr.unicode.org/).
Вам следует установить этот флажок, если требуется, чтобы NVDA читала символы эмодзи, основываясь на этих данных.
Тем не менее, если вы используете синтезатор речи, который изначально поддерживает озвучивание символов эмодзи, то вы можете отключить эту функцию.

Обратите внимание, что вручную добавленные или отредактированные описания символов сохраняются в качестве ваших пользовательских настроек.
Поэтому, при изменении описания какого-либо символа эмодзи, ваше новое описание будет использоваться всегда, независимо от того, установлен данный флажок или нет.
Вы можете добавлять, редактировать или удалять описания символов в [Диалоге настроек произношения символов/пунктуации](#SymbolPronunciation).

Для переключения использования базы данных консорциума Unicode из любого места, пожалуйста, назначьте на эту команду желаемый жест в диалоге ["Жесты ввода"](#InputGestures).

##### Процент смены высоты для заглавных {#SpeechSettingsCapPitchChange}

В это поле редактирования вы можете вводить число, которое изменяет высоту голоса при чтении заглавных букв.
Это значение выражается в процентах, где отрицательное число понижает высоту, а положительное повышает её.
Чтобы избежать изменения высоты голоса, вы можете ввести нулевое значение.
Обычно NVDA немного повышает высоту голоса для всех заглавных букв, но некоторые синтезаторы могут не поддерживать это как следует.
Если изменение высоты для заглавных букв не поддерживается, то рассмотрите использование функции [Говорить "Большая" перед заглавными буквами](#SpeechSettingsSayCapBefore) или [Сигнал перед заглавными буквами](#SpeechSettingsBeepForCaps).

##### Говорить "Большая" перед заглавными буквами {#SpeechSettingsSayCapBefore}

Этот флажок, если установлен, указывает NVDA говорить слово "Большая" перед любой заглавной буквой при чтении символов по отдельности, например, при посимвольном чтении.

##### Сигнал перед заглавными буквами {#SpeechSettingsBeepForCaps}

Если этот флажок установлен, то NVDA будет воспроизводить короткий звуковой сигнал перед каждой заглавной буквой.

##### Использовать посимвольное чтение, если поддерживается {#SpeechSettingsUseSpelling}

Некоторые слова состоят из одного символа (буквы, иероглифа), но произношение различается в зависимости от того, произносится ли символ в отдельности (например, при посимвольном чтении) или же как целое слово.
Например, в английском языке буква a является как отдельной буквой, так и словом, и произносится по-разному в каждом конкретном случае.
Эта опция позволяет синтезатору различать вышеупомянутые два случая, если она, разумеется, поддерживается синтезатором.
Большинство синтезаторов имеют поддержку этой опции.

В большинстве случаев этот флажок должен быть установлен.
Однако, в некоторых SAPI синтезаторах от Microsoft корректная обработка этой опции не реализована и, если этот флажок установлен, то наблюдается странное поведение синтезатора.
Синтезаторы от Code Factory, как дополнение, так и приложение SAPI, также реализуют это неправильно и приводят к нежелательному написанию произносимого текста (например, в меню NVDA или диалогах).
Если у вас как раз такая проблема при чтении отдельных символов, попробуйте снять этот флажок.

##### Отложенные описания символов при перемещении курсора {#delayedCharacterDescriptions}

| . {.hideHeaderRow} |.|
|---|---|
|Опции |Включено, Отключено|
|По умолчанию |Отключено|

Если этот флажок отмечен, NVDA будет произносить фонетическое описание символа при посимвольном перемещении.

Например, при просмотре строки по символам, когда читается буква "b", NVDA скажет "Bravo" после задержки в 1 секунду.
Это может быть полезно, если трудно различить произношение символов или для пользователей с нарушениями слуха.

Задержанное описание символов будет отменено, если в это время будет произнесен другой текст или если вы нажмете клавишу `control`.

##### Доступные режимы речи {#SpeechModesDisabling}

Этот список с флажками позволяет выбрать, какие [режимы речи](#SpeechModes) будут переключаться с помощью `NVDA+s`.
Режимы, не отмеченые флажком, исключаются.
По умолчанию все режимы включены.

Например, если вам не нужны  режимы "сигналы" и "выключено", нужно снять флажки с этих двух и оставить отмеченными флажки "речь" и "по требованию".
Обратите внимание, что необходимо отметить как минимум два режима.

#### Выбор синтезатора {#SelectSynthesizer}

<!-- KC:setting -->

##### Открыть диалог выбора синтезатора {#OpenSelectSynthesizer}

Комбинация клавиш: `NVDA+control+s`

Диалог выбора синтезатора, который открывается при нажатии кнопки "Изменить" из категории "Речь" диалога настроек NVDA, позволяет вам выбрать используемый синтезатор речи.
После выбора желаемого синтезатора речи и нажатия кнопки OK, NVDA сразу его загрузит.
Если при загрузке произойдёт ошибка, то NVDA сообщит вам об этом и продолжит использовать предыдущий синтезатор.

##### Синтезатор {#SelectSynthesizerSynthesizer}

Этот комбинированный список позволяет вам выбрать синтезатор речи, который будет использоваться в NVDA для речевого вывода.

Для получения списка синтезаторов, поддерживаемых в NVDA, пожалуйста, обратитесь к разделу [поддерживаемые синтезаторы речи](#SupportedSpeechSynths).

Особый элемент, который всегда присутствует в этом списке, это элемент "Нет речи". Он позволяет использовать NVDA вообще без речевого вывода.
Это требуется тем пользователям, которые хотят использовать NVDA только с брайлевским дисплеем, или, возможно, зрячим разработчикам, которым нужен в NVDA только просмотрщик речи.

#### Кольцо настроек синтезатора {#SynthSettingsRing}

Если вы хотите на лету менять настройки синтезатора, не заходя в категорию "Речь" диалога настроек NVDA, то вы можете воспользоваться некоторыми горячими клавишами при запущенной NVDA, независимо от того, где вы находитесь:
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Настольная |Ноутбук |Описание|
|---|---|---|---|
|Перейти к следующему параметру синтезатора |NVDA+Control+→ |NVDA+Shift+Control+→ |Переходит к следующему доступному параметру синтезатора после текущего, циклически перескакивая от последнего параметра к первому|
|Перейти к предыдущему параметру синтезатора |NVDA+Control+← |NVDA+Shift+Control+← |Переходит к предыдущему доступному параметру синтезатора перед текущем, циклически перескакивая от первого параметра к последнему|
|Увеличить на один шаг текущий параметр синтезатора |NVDA+Control+↑ |NVDA+Shift+Control+↑ |Увеличивает текущий параметр синтезатора, который вы выбрали. Например, увеличивает скорость, выбирает следующий голос, увеличивает громкость|
|Увеличить на большой шаг текущий параметр синтезатора |`NVDA+control+pageUp` |`NVDA+shift+control+pageUp` |Увеличивает на большой шаг значение текущей настройки речи. например когда вы используете настройку голоса, он будет перепрыгивать вперёд на 20 голосов; когда вы находитесь в настройках на ползунке (скорость, высота и т. д.), значение будет увеличиваться на 20 %|
|Уменьшить на один шаг текущий параметр синтезатора |NVDA+Control+↓ |NVDA+Shift+Control+↓ |Уменьшает текущий параметр синтезатора, который вы выбрали. Например, уменьшает скорость, выбирает предыдущий голос, уменьшает громкость|
|Уменьшить на большой шаг текущий параметр синтезатора |`NVDA+control+pageDown` |`NVDA+shift+control+pageDown` |Уменьшает на большой шаг значение текущей настройки речи. например когда вы используете настройку голоса, он будет перепрыгивать назад на 20 голосов; когда вы находитесь в настройках на ползунке (скорость, высота и т. д.), значение будет уменьшаться на 20 %|

<!-- KC:endInclude -->

#### Брайль {#BrailleSettings}

Категория "Брайль" в диалоге настроек NVDA содержит параметры, позволяющие вам конфигурировать взаимодействие NVDA с брайлевским дисплеем.
Эта категория содержит следующие опции:

##### Смена брайлевского дисплея {#BrailleSettingsChange}

Кнопка "Изменить" в категории "Брайль" диалога настроек NVDA, вызывает [диалог выбора брайлевского дисплея](#SelectBrailleDisplay), в котором вы можете выбрать используемый брайлевский дисплей.
Этот диалог открывается поверх диалога настроек NVDA.
Нажатие кнопок OK или "Отмена" в диалоге выбора брайлевского дисплея, вернёт вас в диалог настроек NVDA.

##### Таблица вывода {#BrailleSettingsOutputTable}

Следующая опция, на которую вы попадете в этой категории настроек, это комбинированный список брайлевских таблиц вывода.
В этом комбинированном списке вы найдете брайлевские таблицы для разных языков, стандарты и степени сокращения по брайлю.
Выбранная таблица будет использоваться для перевода и отображения текста на брайлевском дисплее.
По этому списку можно перемещаться клавишами-стрелками.

##### Таблица ввода {#BrailleSettingsInputTable}

Вдобавок к предыдущей опции имеется ещё один комбинированный список, в котором содержатся брайлевские таблицы ввода.
Выбранная таблица будет служить для перевода вводимых брайлевских символов в текст с помощью 8-клавишной клавиатуры в стиле Perkins брайлевского дисплея.
По этому списку можно перемещаться клавишами-стрелками.

Обратите внимание, что эта опция будет работать только с брайлевским дисплеем, оснащенным 8-клавишной клавиатурой в стиле Perkins, и если такая возможность поддерживается драйвером брайлевского дисплея.
Если ввод не поддерживается брайлевским дисплеем, в котором всё же имеется брайлевская клавиатура, то об этом будет упомянуто в разделе [поддерживаемые брайлевские дисплеи](#SupportedBrailleDisplays).

<!-- KC:setting -->

##### Режим брайля {#BrailleMode}

Комбинация клавиш: `NVDA+alt+t`

Эта настройка позволяет вам выбирать доступные режимы Брайля.

В настоящее время поддерживаются два режима Брайля: "следовать за курсором" и "отображать речевой вывод".

Если выбран параметр "Следовать за курсором", брайлевский дисплей будет следовать либо за системным фокусом/кареткой, либо за объектом навигатора/просмотровым курсором, в зависимости от того, к чему привязан брайль.

Если выбран вывод речи на дисплей, на брайлевском дисплее будет отображаться то, что говорит NVDA или говорила бы, если бы режим речи был установлен на "речь".

##### Использовать компьютерный брайль для слова под курсором {#BrailleSettingsExpandToComputerBraille}

Этот флажок указывает NVDA отображать слово под курсором на брайлевском дисплее символами компьютерного брайля без сокращений.

##### Показывать курсор {#BrailleSettingsShowCursor}

Этот флажок позволяет включать и отключать брайлевский курсор.
Эта настройка применяется к системной каретке и просмотровому курсору, но не к индикатору выделения.

##### Мигание курсора {#BrailleSettingsBlinkCursor}

Этот флажок позволяет включать и отключать мигание брайлевского курсора.
Если мигание отключено, то точки брайлевского курсора будут постоянно находиться в положении "вверх".
Эта настройка не влияет на индикатор выделения, он всегда выглядит как точки 7 и 8 без мигания.

##### Скорость мигания курсора (мс) {#BrailleSettingsBlinkRate}

Это числовое поле позволяет вам в миллисекундах указывать скорость мигания курсора на брайлевском дисплее.

##### Форма курсора для системного фокуса {#BrailleSettingsCursorShapeForFocus}

Этот комбинированный список позволяет вам выбрать форму (шаблон точек) брайлевского курсора, когда брайль привязан к системному фокусу.
Эта настройка не влияет на индикатор выделения, он всегда выглядит как точки 7 и 8 без мигания.

##### Форма курсора для просмотрового курсора {#BrailleSettingsCursorShapeForReview}

Этот комбинированный список позволяет вам выбрать форму (шаблон точек) брайлевского курсора, когда брайль привязан к просмотровому курсору.
Эта настройка не влияет на индикатор выделения, он всегда выглядит как точки 7 и 8 без мигания.

##### Показывать сообщения {#BrailleSettingsShowMessages}

Этот комбинированный список позволяет вам включить отображение сообщений NVDA на брайлевском дисплее и выбрать, когда они должны автоматически с него пропадать.

Чтобы переключать отображение сообщений из любого места, назначьте собственный жест с помощью [диалога жестов ввода](#InputGestures).

##### Тайм-аут для сообщений (сек) {#BrailleSettingsMessageTimeout}

Это числовое поле позволяет вам в секундах указать время отображения сообщений NVDA на брайлевском дисплее.
Сообщение NVDA немедленно пропадает при использовании на брайлевском дисплее клавиш маршрутизации, но появляется снова при нажатии соответствующей клавиши, вызвавшей появление этого сообщения.
Это поле доступно только если в комбинированном списке "Показывать сообщения" выбрано значение "Использовать тайм-аут".

<!-- KC:setting -->

##### Привязка брайля {#BrailleTether}

Комбинация клавиш: NVDA+control+t

Эта опция позволяет вам выбрать, будет ли брайлевский дисплей следовать за системным фокусом/кареткой, объектом навигатора/просмотровым курсором, или за обоими одновременно.
Когда выбрано "автоматическая", брайлевский вывод по умолчанию будет следовать за системным фокусом и кареткой.
В этом случае, когда объектный навигатор или просмотровый курсор изменяет свою позицию из-за явных действий пользователя, брайлевский вывод временно привязывается к просмотровому курсору, пока не произойдёт перемещение системного фокуса или каретки.
Если вы хотите, чтобы брайлевский вывод следовал только за системным фокусом и кареткой, то настройте привязку к системному фокусу.
В этом случае, брайлевский вывод не будет следовать за объектом навигатора во время объектной навигации, или за просмотровым курсором во время чтения текста.
Если вы хотите, чтобы вместо этого брайлевский вывод следовал за объектом навигатора и просмотровым курсором, то настройте привязку к просмотровому курсору.
В этом случае, брайлевский вывод не будет следовать за системным фокусом и кареткой.

##### Перемещать системную каретку при перемещении просмотрового курсора {#BrailleSettingsReviewRoutingMovesSystemCaret}

Этот параметр определяет, должна ли системная каретка также перемещаться при нажатии кнопки маршрутизации на Брайлевском дисплее.
По умолчанию этот параметр установлен в значение Никогда, это означает, что маршрутизация никогда не будет перемещать каретку при перемещении просмотрового курсора.

Если для этого параметра установлено значение Всегда, а для параметра [Привязка брайля](#BrailleTether) установлено значение "автоматически" или "к просмотровому курсору", нажатие клавиши маршрутизации курсора также будет перемещать системный курсор или фокус, если это поддерживается.
Если текущим режимом просмотра является [просмотр экрана](#ScreenReview), физический курсор отсутствует.
В этом случае NVDA пытается сфокусировать объект под текстом, на который вы наводите курсор.
То же самое относится и к [просмотру объекта](#ObjectReview).

Вы также можете установить этот параметр, чтобы перемещать каретку только при автоматической привязке.
В этом случае нажатие клавиши маршрутизации курсора приведёт к перемещению системной каретки или фокуса только в том случае, если NVDA привязана к просмотровому курсору  автоматически, тогда как при ручной привязке перемещения не произойдёт.

Этот параметр отображается только в том случае, если для параметра "[привязка Брайля](#BrailleTether)" установлено значение "автоматически" или "к просмотровому курсору".

Чтобы переключать перемещение системной каретки при перемещении просмотрового курсора из любого места, назначьте сочетание клавиш с помощью диалога [Жесты ввода](#InputGestures).

| . {.hideHeaderRow} |.|
|---|---|
|Опции |По умолчанию (Никогда), Никогда, Только при автоматической привязке, Всегда|
|По умолчанию |Никогда|

##### Читать по абзацам {#BrailleSettingsReadByParagraph}

Если этот флажок установлен, брайль будет отображаться по абзацам, а не по строкам.
Команды перехода на следующую или предыдущую строку будут перемещаться также по абзацам соответственно.
Это означает, что вам не придется прокручивать дисплей в конце каждой строки, даже, где текст большего размера будет подогнан на дисплее.
Это, возможно, позволит ускорить чтение большого количества текста.
Этот флажок по умолчанию снят.

##### Знак начала абзаца {#BrailleParagraphStartMarkers}

Если установлен флажок чтения по абзацам, выбранный знак начала будет отображаться для обозначения начала абзаца.
Это может быть особенно полезно в приложениях, используемых для чтения больших фрагментов текста, таких как структурированные документы или книги.
В таких документах знание того, где начинаются абзацы, может быть полезно для понимания структуры содержимого или для установки закладок или аннотаций в зависимости от положения абзаца.

Варианты включают использование двух пробелов в качестве едва заметного разрыва абзаца и символа абзаца, pilcrow (¶), как более очевидного.

| . {.hideHeaderRow} |.|
|---|---|
|Опции |Без знака начала абзаца, Двойной пробел (  ), Pilcrow (¶)|
|По умолчанию |Нет знака начала абзаца|

##### Представление контекста {#BrailleSettingsFocusContextPresentation}

Этот комбинированный список позволяет вам выбрать, какую контекстную информацию NVDA будет отображать на брайлевском дисплее, когда объект получает фокус.
Контекстная информация связана с иерархией объектов, содержащих фокус.
Например, когда вы устанавливаете фокус на элемент списка, то этот элемент списка является частью списка.
Этот список может содержаться в окне диалога и т. д.
Для получения дополнительной информации об иерархии объектов NVDA, обратитесь к разделу [Объектная навигация](#ObjectNavigation).

Когда выбрано значение "При изменении контекста", NVDA будет пытаться отобразить на брайлевском дисплее как можно больше контекстной информации, но только те её части, которые были изменены.
Для приведённого выше примера это означает, что при установке фокуса на список, NVDA отобразит на брайлевском дисплее выбранный элемент списка.
Кроме того, если на брайлевском дисплее осталось достаточно места, NVDA попытается показать, что этот элемент списка является частью списка.
Если вы затем начнёте перемещаться по списку с помощью клавиш-стрелок, предполагается, что вы знаете, что находитесь внутри списка.
Таким образом, для остальных элементов списка, на которых вы фокусируетесь, NVDA будет отображать на брайлевском дисплее только сам элемент списка.
Чтобы вы снова смогли прочитать контекст (т. е. что вы находитесь в списке и этот список является частью диалога), вам придётся прокрутить брайлевский дисплей назад.

Когда выбрано значение "Всегда", NVDA будет пытаться отобразить на брайлевском дисплее как можно больше контекстной информации, независимо от того, видели ли вы её раньше.
Польза этого состоит в том, что NVDA будет пытаться отобразить на дисплее как можно больше контекстной информации.
Однако недостатком является то, что всегда есть разница в позиции, где на брайлевском дисплее начинается фокус.
Это может затруднить просмотр длинного списка элементов, поскольку вам каждый раз нужно будет перемещать палец для нахождения начала нового элемента.
Данное поведение было поведением по умолчанию в NVDA 2017.2 и более ранних версиях.

Когда выбрано значение "Только при прокрутке назад", NVDA по умолчанию не будет отображать на брайлевском дисплее какую-либо контекстную информацию.
Таким образом, в приведённом выше примере NVDA отобразит только элемент списка в фокусе.
Чтобы вы снова смогли прочитать контекст (т. е. что вы находитесь в списке и этот список является частью диалога), вам придётся прокрутить брайлевский дисплей назад.

Для быстрого переключения вариантов представления контекстной информации в любом месте, пожалуйста, назначьте желаемый жест на это действие в [диалоге Жесты ввода](#InputGestures).

##### Показывать выделение {#BrailleSettingsShowSelection}

Эта настройка определяет, будет ли индикатор выделения (точки 7 и 8) отображаться на дисплее Брайля.
По умолчанию опция включена, поэтому индикатор выделения отображается.
Индикатор выделения может отвлекать во время чтения.
Отключение этой опции может улучшить читаемость.

Чтобы переключить показ выделения из любого места, назначьте пользовательский жест с помощью диалога [Жесты ввода](#InputGestures).

| . {.hideHeaderRow} |.|
|---|---|
|Опции |По умолчанию (Включено), Включено, Отключено|
|По умолчанию |Включено|

##### Формат отображения {#BrailleFormattingDisplay}

Этот параметр определяет, как NVDA будет отображать форматирование текста по брайлю.
Этот параметр действует только в том случае, если для параметра NVDA установлено значение [отображать атрибуты шрифта Брайля](#DocumentFormattingFontAttributes).

| . {.hideHeaderRow} |.|
|---|---|
| Опции | По умолчанию (Liblouis), Liblouis, Теги |
| По умолчанию | Liblouis |

| Параметр | Поведение |
|---|---|
| Liblouis | Использует собственное форматирование по брайлю. Обратите внимание, что этот параметр будет указывать только на полужирный, курсивный и подчёркнутый текст, и только в том случае, если выбранная брайлевская таблица поддерживает указание этих атрибутов. |
| [Теги](#BrailleFormattingDisplayTags) | Используются теги, описывающие, как и где изменяется форматирование текста. |

###### Теги {#BrailleFormattingDisplayTags}

Если для параметра "Формат Отображения" установлено значение "Теги", при обнаружении изменения форматирования тег форматирования отображается по брайлю.
Эти теги начинаются с ⣋ и оканчиваются ⣙.
Тег форматирования будет содержать один или несколько символов, которые описывают форматирование текста.
Определены следующие символы:

| Символ | Значение |
|---|---|
| ⠃ ("b") | Начало полужирного шрифта |
| ⡃ ("b" с точкой 7) | Конец полужирного шрифта |
| ⠊ ("i") | Начало курсива |
| ⡊ ("i" с точкой 7) | Конец курсива |
| ⠥ ("u") | Начало подчёркнутого |
| ⡥ ("u" с точкой 7) | Конец подчёркнутого |
| ⠎ ("s")| Начало зачёркнутого |
| ⡎ ("s" с точкой 7) | Конец зачёркнутого |

##### Произносить символ при наведении курсора на текст {#BrailleSpeakOnRouting}

Если эта функция включена, NVDA будет автоматически произносить символ под курсором, при наведении на него брайлевского курсора.

Чтобы переключать эту опцию из любого места, назначьте пользовательский жест, используя [Диалог жестов ввода](#InputGestures).

##### Не разбивать слова в середине, когда возможно {#BrailleSettingsWordWrap}

Если этот флажок установлен, то слово, которое является слишком большим, чтобы уместиться на конце брайлевского дисплея, не будет разделено.
Вместо этого, в конце дисплея будет некоторое свободное пространство.
Прокручивая экран, вы сможете прочитать слово целиком.
Это иногда называют "перенос слов".
Обратите внимание, что если слово не помещается на дисплее даже само по себе, то оно всё равно будет разделено.

Если этот флажок снят, то первая часть слова (зависит от свободного места) будет отображаться, а остальная будет обрезана.
Прокручивая текст на дисплее, вы сможете прочитать остальную часть слова.

Включение этой опции может дать более свободное чтение, но в целом требует более частой прокрутки дисплея.

##### Нормализация юникода {#BrailleUnicodeNormalization}

Когда эта опция включена, нормализация юникода выполняется для текста, выводимого на дисплей Брайля.
Это полезно, когда в тексте встречаются символы Брайля, неизвестные в конкретной таблице Брайля и имеющие совместимую альтернативу, например жирные и курсивные символы, часто используемые в социальных сетях.
Другие преимущества нормализации Юникода более подробно описаны в [разделе для эквивалентной настройки речи](#SpeechUnicodeNormalization).

Чтобы переключать нормализацию Юникода из любого места, назначьте пользовательский жест с помощью диалога [Жестов ввода](#InputGestures).

| . {.hideHeaderRow} |.|
|---|---|
|Опции |По умолчанию (Отключено), Включено, Отключено|
|По умолчанию |Отключено|

##### Прерывать речь во время прокрутки {#BrailleSettingsInterruptSpeech}

Эта настройка определяет, будет ли прерываться речь при прокрутке брайлевского дисплея назад/вперёд.
Команды предыдущей/следующей строки всегда прерывают речь.

Постоянная речь может отвлекать от чтения текста по брайлю.
По этой причине по умолчанию включена опция, прерывающая речь при прокрутке Брайля.

Отключение этой опции позволяет слышать речь при одновременном чтении текста по брайлю.

| . {.hideHeaderRow} |.|
|---|---|
|Опции |По умолчанию (Включено), Включено, Отключено|
|По умолчанию |Включено|

#### Выбор брайлевского дисплея {#SelectBrailleDisplay}

<!-- KC:setting -->

##### Открыть диалог выбора брайлевского дисплея {#OpenSelectBrailleDisplay}

Комбинация клавиш: `NVDA+control+a`

Диалог выбора брайлевского дисплея, открываемый при нажатии кнопки "Изменить" в категории "Брайль" диалога настроек NVDA, позволяет вам выбрать брайлевский дисплей, который будет использовать NVDA для брайлевского вывода.
После выбора желаемого дисплея и нажатия кнопки OK, NVDA сразу его загрузит.
Если при загрузке произойдёт ошибка, то NVDA сообщит вам об этом и продолжит использовать предыдущий дисплей, если таковой имелся.

##### Брайлевский дисплей {#SelectBrailleDisplayDisplay}

Этот комбинированный список предлагает вам несколько вариантов, в зависимости от доступных в вашей системе драйверов брайлевских дисплеев.
Для выбора желаемого варианта используйте клавиши-стрелки.

Выбор варианта "Определять автоматически", заставит NVDA автоматически определять подключение поддерживаемых брайлевских дисплеев.
Таким образом, NVDA начнёт автоматически использовать поддерживаемый брайлевский дисплей при его подключении через USB или Bluetooth.

Вариант "Нет брайля", указывает NVDA не использовать брайлевский вывод.

Для получения более подробной информации о поддерживаемых брайлевских дисплеях и о том, подключение каких из них может определяться автоматически, пожалуйста, обратитесь к разделу [поддерживаемые брайлевские дисплеи](#SupportedBrailleDisplays).

##### Автоматически определяемые дисплеи {#SelectBrailleDisplayAutoDetect}

Если для отображения  Брайля установлено значение "Определять автоматически", флажки в этом списке позволяют включать и отключать драйверы дисплеев, которые будут участвовать в процессе автоматического обнаружения.
Это позволяет исключить драйверы дисплея Брайля, которые вы не используете на регулярной основе.
Например, если у вас есть только один дисплей, для работы которого требуется драйвер Baum, вы можете оставить включённым драйвер Baum, а остальные драйверы отключить.

По умолчанию все драйверы, поддерживающие автоматическое обнаружение, включены.
Любой драйвер, добавленный, например, в будущей версии NVDA или в дополнении, также будет включён по умолчанию.

Чтобы проверить, поддерживает ли драйвер автоматическое обнаружение дисплеев, можно обратиться к документации к дисплею Брайля в разделе [Supported Braille Displays](#SupportedBrailleDisplays).

##### Порт {#SelectBrailleDisplayPort}

При помощи данной опции, если она доступна, вы можете указывать порт или тип подключения, который будет использоваться для работы с выбранным брайлевским дисплеем.
Это комбинированный список, в котором содержатся возможные варианты выбора типов подключений для брайлевского дисплея.

По умолчанию NVDA использует автоматическое определение порта, это означает, что после сканирования доступных USB- и Bluetooth-устройств в системе, подключение к брайлевскому дисплею будет устанавливаться автоматически.
Однако для некоторых брайлевских дисплеев вы можете явно указать, какой порт следует использовать.
Обычными вариантами являются — "Определять автоматически" (который указывает NVDA выполнить процедуру автоматического определения порта по умолчанию), "USB", "Bluetooth" и устаревшие последовательные порты, если ваш дисплей поддерживает такой тип подключения.

Эта опция не будет доступна, если ваш брайлевский дисплей поддерживает только автоматическое определение порта.

Вы можете ознакомиться с документацией на ваш брайлевский дисплей в разделе [поддерживаемые брайлевские дисплеи](#SupportedBrailleDisplays), чтобы узнать более подробную информацию о поддерживаемых типах подключений и доступных портах.

Обратите внимание: если вы одновременно подключаете к компьютеру несколько брайлевских дисплеев, которые используют один и тот же драйвер (например, при подключении двух дисплеев Seika),
в настоящее время невозможно указать NVDA, какой именно дисплей следует использовать.
Поэтому рекомендуется не подключать одновременно к вашему устройству более одного брайлевского дисплея того же типа/производителя.

#### Аудио {#AudioSettings}

<!-- KC:setting -->

##### Открыть настройки аудио {#OpenAudioSettings}

Комбинация клавиш: `NVDA+control+u`

Категория Аудио в диалоге настроек NVDA содержит параметры, которые позволяют изменять некоторые аспекты вывода звука.

##### Устройство вывода звука {#SelectSynthesizerOutputDevice}

Этот комбинированный список позволяет вам выбрать звуковое устройство, через которое выбранный синтезатор речи должен выполнять речевой вывод.

<!-- KC:setting -->

##### Режим приглушения звука {#SelectSynthesizerDuckingMode}

Комбинация клавиш: `NVDA+shift+d`

Эта опция позволяет вам выбрать, следует ли уменьшать громкость других приложений на время, пока NVDA говорит, или на всё время, пока NVDA работает.

* Не приглушать: NVDA никогда не будет приглушать громкость других звуков.
* Приглушать при выводе речи и звуков: NVDA будет приглушать громкость других звуков, только если говорит или проигрывает свои звуки. Это может не работать для некоторых синтезаторов.
* Всегда приглушать: NVDA будет приглушать громкость других звуков всё время, пока работает.

Эта опция доступна только в установленной копии NVDA.
В переносной или во временной копии NVDA, поддержка функции приглушения звука невозможна.

##### Громкость звуков NVDA соответствует громкости речи {#SoundVolumeFollowsVoice}

| . {.hideHeaderRow} |.|
|---|---|
|Опции |Отключено, Включено|
|По умолчанию |Отключено|

Когда эта опция включена, громкость звуков и сигналов NVDA будет соответствовать настройке громкости используемого вами голоса.
Если уменьшить громкость голоса, громкость звуков уменьшится.
Аналогично, если вы увеличите громкость голоса, громкость звуков увеличится.
Эта опция недоступна, если вы запустили NVDA с параметром [WASAPI отключён для вывода звука](#WASAPI) в дополнительных настройках.

##### Громкость звуков NVDA {#SoundVolume}

Этот ползунок позволяет настроить громкость звуков и сигналов NVDA.
Этот параметр вступает в силу только в том случае, если отключён параметр "Громкость звуков NVDA соответствует громкости речи".
Эта опция недоступна, если вы запустили NVDA с параметром [WASAPI отключен для вывода звука](#WASAPI) в дополнительных настройках.

##### Разделение звука {#SelectSoundSplitMode}

Возможность разделения звука позволяет использовать стереовыходные устройства, такие как наушники и динамики.
Разделение звука позволяет передавать речь NVDA в одном канале (например, левом), а все остальные приложения воспроизводить свои звуки в другом канале (например, правом).
По умолчанию разделение звука отключено.
Жест, переключающий различные режимы разделения звука:
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Переключать режимы разделения звука |`NVDA+alt+s` |Переключает по кругу режимы разделения звука.|

<!-- KC:endInclude -->

По умолчанию эта команда переключает следующие режимы:

* Разделение звука выключено: NVDA не применяет никакой обработки разделения звука.
* NVDA слева и приложения справа: NVDA будет говорить в левом канале, а другие приложения будут звучать в правом.
* NVDA слева и приложения в обоих каналах: NVDA будет говорить в правом канале, а другие приложения будут звучать в обоих каналах.

В поле со списком настроек NVDA доступны более сложные режимы разделения звука.
Среди этих режимов "NVDA в обоих каналах и приложения в обоих каналах" заставляют все звуки передаваться по обоим каналам.
Этот режим может отличаться от режима "Разделение звука отключено" в случае, если другие методы обработки звука влияют на громкость канала.

Обратите внимание: разделение звука не работает в режиме микшера.
Например, если приложение воспроизводит стереофоническую звуковую дорожку, а для разделения звука установлено значение "NVDA слева и приложения справа", то вы будете слышать только правый канал звуковой дорожки, а левый канал дорожки будет отключён.

Эта опция недоступна, если вы запустили NVDA с параметром [WASAPI отключен для вывода звука](#WASAPI) в дополнительных настройках.

Обратите внимание, что в случае сбоя NVDA не удастся восстановить громкость звуков приложений, и эти приложения могут по-прежнему выводить звук только в одном канале после сбоя NVDA.
Чтобы устранить эту проблему, перезапустите NVDA.

##### Настройка режимов разделения звука {#CustomizeSoundSplitModes}

Список с флажками доступных режимов разделения звука позволяет выбрать, какие из них будут включены при переключении между ними с помощью `NVDA+alt+s`.
Режимы, не отмеченые флажком, исключаются.
По умолчанию включены только три режима.

* Разделение звука выключено: NVDA и другие приложения выводят звук в оба канала.
* NVDA слева и приложения справа: NVDA будет говорить в левом канале, а другие приложения будут звучать в правом.
* NVDA справа и приложения слева: NVDA будет говорить в правом канале, а другие приложения будут звучать в левом.

Обратите внимание, что необходимо отметить хотя бы один режим.
Эта опция недоступна, если вы запустили NVDA с параметром [WASAPI отключён для вывода звука](#WASAPI) в дополнительных настройках.

##### Время ожидания аудиоустройства по окончании последней произнесённой фразы (в секундах) {#AudioAwakeTime}

В этом поле редактирования указывается, как долго NVDA будет поддерживать аудиоустройство в активном состоянии после окончания последней произнесённой фразы.
Это позволяет NVDA избежать некоторых сбоев в речи, таких как пропущенные части слов.
Сбои в речи могут произходить из-за того, что аудиоустройства (особенно Bluetooth и беспроводные устройства) переходят в режим ожидания.
Поддержание аудиоустройства в активном состоянии может быть полезно и в других случаях, например, при запуске NVDA внутри виртуальной машины (например, Citrix Virtual Desktop) или на некоторых ноутбуках.

При меньших значениях этого параметра звук может обрываться чаще, так как устройство может слишком быстро перейти в режим ожидания, что приведёт к  обрезанию начала следующего произносимой фразы.
Слишком высокое значение может привести к ускоренной разрядке аккумулятора устройства вывода звука, поскольку оно дольше остаётся активным, пока звук не передаётся.

Чтобы отключить эту функцию, установите нулевое значение.

#### Зрение {#VisionSettings}

Категория "Зрение" диалога настроек NVDA, позволяет вам включать и настраивать доступные [средства зрительной коррекции](#Vision).

Обратите внимание, что число доступных опций в этой категории может быть увеличено [дополнениями NVDA](#AddonsManager).
По умолчанию, эта категория настроек содержит следующие опции:

##### Визуальная подсветка {#VisionSettingsFocusHighlight}

Флажки в группе "Визуальная подсветка" управляют поведением встроенной в NVDA функции [визуальной подсветки](#VisionFocusHighlight).

* Включить подсветку: включает и выключает функцию визуальной подсветки.
* Подсвечивать системный фокус: включает и выключает подсветку объекта в [системном фокусе](#SystemFocus).
* Подсвечивать объект навигатора: включает и выключает подсветку [объекта навигатора](#ObjectNavigation).
* Подсвечивать курсор режима обзора: включает и выключает подсветку [виртуального курсора режима обзора](#BrowseMode).

Обратите внимание, что установка или снятие флажка "Включить подсветку", также соответственно переключает состояние трёх других флажков этой группы.
Например, если этот флажок снят, то его установка автоматически установит остальные три флажка.
Если вы хотите подсвечивать только системный фокус, сняв флажки для объекта навигатора и курсора режима обзора, то флажок "Включить подсветку" будет отмечен только частично.

##### Затемнение экрана {#VisionSettingsScreenCurtain}

Вы можете включить ["Затемнение экрана"](#VisionScreenCurtain), установив флажок "Сделать экран чёрным (применяется немедленно)".
Будет показано предупреждение о том, что после активации этой функции, экран вашего устройства станет абсолютно чёрным.
Перед тем как продолжить (нажав кнопку "Да"), убедитесь, что у вас включен брайлевский или речевой вывод, и вы сможете управлять компьютером без использования экрана.
Нажмите кнопку "Нет", если вы не хотите включать затемнение экрана.
Если вы уверены, то включить затемнение экрана можно нажатием кнопки "Да".
Если вы больше не хотите каждый раз видеть это предупреждение, то такое поведение можно изменить в том же диалоге с этим сообщением.
Вы в любое время сможете восстановить эти предупреждения, установив флажок "Всегда показывать предупреждения при активации затемнения экрана", который следует за флажком "Сделать экран чёрным".

По умолчанию при переключении затемнения экрана проигрывается соответствующий звук.
Если вы хотите его отключить, то снимите флажок "Воспроизводить звук при переключении затемнения экрана".

##### Настройки сторонних средств зрительной коррекции {#VisionSettingsThirdPartyVisualAids}

[Дополнения NVDA](#AddonsManager) могут предоставлять большее число поставщиков средств зрительной коррекции.
Если эти поставщики имеют какие-либо настройки, то они будут показаны в этой категории в своей отдельной группе.
Для получения справки по их настройкам, пожалуйста, обратитесь к соответствующей документации.

#### Клавиатура {#KeyboardSettings}

<!-- KC:setting -->

##### Открыть настройки клавиатуры {#OpenKeyboardSettings}

Комбинация клавиш: `NVDA+control+k`

Категория "Клавиатура" диалогового окна настроек NVDA, содержит параметры, определяющие поведение NVDA при использовании системной клавиатуры.
Эта категория содержит следующие опции:

##### Раскладка клавиатуры {#KeyboardSettingsLayout}

В этом комбинированном списке вы можете выбрать, какую раскладку клавиатуры следует использовать в NVDA. На данный момент NVDA предоставляет две клавиатурные раскладки: Настольная и Ноутбук.

##### Клавиши-модификаторы NVDA {#KeyboardSettingsModifiers}

Флажки-элементы из этого списка указывают, какие клавиши на клавиатуре должны использоваться в качестве [клавиш-модификаторов NVDA](#TheNVDAModifierKey). Для выбора доступны следующие варианты:

* Клавиша Caps Lock
* Клавиша Insert на цифровом блоке клавиатуры
* Основная клавиша Insert (обычно расположена над клавишами-стрелками, рядом с клавишами Home и End)

Если в качестве клавиши-модификатора NVDA не выбрана ни одна клавиша, то многими командами NVDA воспользоваться будет невозможно, поэтому необходимо выбрать хотя бы одну клавишу-модификатор.

<!-- KC:setting -->

##### Читать символы при вводе {#KeyboardSettingsSpeakTypedCharacters}

Комбинация клавиш: NVDA+2

Если этот флажок установлен, то NVDA будет озвучивать все набираемые с клавиатуры символы.

<!-- KC:setting -->

##### Читать слова при вводе {#KeyboardSettingsSpeakTypedWords}

Комбинация клавиш: NVDA+3

Если этот флажок установлен, то NVDA будет озвучивать все набираемые с клавиатуры слова.

##### Прерывать речь при наборе символов {#KeyboardSettingsSpeechInteruptForCharacters}

Если этот флажок установлен, то речь будет прерываться всякий раз при наборе символа. По умолчанию флажок установлен.

##### Прерывать речь при нажатии Enter {#KeyboardSettingsSpeechInteruptForEnter}

Если этот флажок установлен, то речь будет прерываться всякий раз при нажатии клавиши Enter. По умолчанию флажок установлен.

##### Разрешить беглое чтение в режиме непрерывного чтения {#KeyboardSettingsSkimReading}

Если этот флажок установлен, то некоторые команды навигации (такие как быстрая навигация в режиме обзора или перемещение по строкам и абзацам) не будут останавливать режим непрерывного чтения, просто чтение продолжится с нового местоположения курсора.

##### Звуковой сигнал при наборе строчных букв в режиме CapsLock {#KeyboardSettingsBeepLowercase}

Если этот флажок установлен, то вы услышите звуковой сигнал предупреждающий о том, что вы набираете буквы удерживая клавишу Shift в режиме CapsLock.
Обычно, это бывает непреднамеренно, и во избежание таких случайностей NVDA подаёт звуковой сигнал.
Поэтому звуковой сигнал в таких случаях не помешает.

<!-- KC:setting -->

##### Читать командные клавиши {#KeyboardSettingsSpeakCommandKeys}

Комбинация клавиш: NVDA+4

Если этот флажок установлен, то NVDA будет озвучивать все командные клавиши. К ним относятся комбинации клавиш, такие как Control плюс любая другая клавиша.

##### Воспроизводить звук для орфографических ошибок при наборе текста {#KeyboardSettingsAlertForSpellingErrors}

Если этот флажок установлен, то NVDA будет воспроизводить короткий звуковой сигнал, когда слово, которое вы печатаете, содержит орфографическую ошибку.
Эта опция доступна, только если в категории настроек [Форматирование документа](#DocumentFormattingSettings) диалога настроек NVDA, установлен флажок "Орфографические ошибки".

##### Обрабатывать клавиши из других приложений {#KeyboardSettingsHandleKeys}

При помощи этой опции пользователи могут управлять тем, как NVDA следует обрабатывать нажатия клавиш, которые генерируются такими приложениями, как экранные клавиатуры и программы для распознавания речи.
По умолчанию этот флажок установлен, хотя некоторые пользователи, возможно, предпочтут отключить эту опцию, например, пользователи, набирающие вьетнамские тексты при помощи программы UniKey, так как это приведет к некорректному вводу символов.

##### Время ожидания повторного нажатия клавиши {#MultiPressTimeout}

Некоторые жесты в NVDA выполняют различные действия в зависимости от того, сколько раз подряд нажимается одна и та же клавиша.
Примером этого может служить команда "Читать текущий символ объекта навигатора".
Эта команда сообщает о символе при однократном нажатии, о фонетическом описании символа при двукратном нажатии и о числовом значении символа при трехкратном нажатии.
Эта опция настраивает время ожидания, по истечении которого дополнительное нажатие той же клавиши запускает новый жест, а не воспринимается как последующее нажатие первой клавиши.
Для приведённой в примере команды слишком короткое время ожидания приведёт к тому, что при двух нажатиях текущий символ будет прочитан дважды, а не фонетическое описание.
Тайм-аут по умолчанию составляет 500 мс, то есть полсекунды.
Увеличение этого времени ожидания может быть особенно полезно для людей, использующих залипание клавиш или имеющих физические недостатки.

#### Мышь {#MouseSettings}

<!-- KC:setting -->

##### Открыть настройки мышы {#OpenMouseSettings}

Комбинация клавиш: `NVDA+control+m`

Категория "Мышь" диалогового окна настроек NVDA позволяет включать режим отслеживания указателя мыши, звуковые сигналы при перемещении мыши, а также другие параметры взаимодействия с мышью.
Эта категория содержит следующие опции:

##### Сообщать изменение формы указателя мыши {#MouseSettingsShape}

Если этот флажок установлен, то NVDA будет каждый раз сообщать изменение формы указателя мыши.
Указатель мыши в Windows изменяет форму, чтобы сообщить пользователю о каком-либо событии или действии, таком как возможность редактирования, загрузка файла и т. д.

<!-- KC:setting -->

##### Включить отслеживание мыши {#MouseSettingsTracking}

Комбинация клавиш: NVDA+M

Если этот флажок установлен, то NVDA будет читать текст, расположенный в данный момент под указателем мыши. Это позволит вам находить нужную информацию физически перемещая мышь, вместо использования объектной навигации.

##### Размер единицы текста {#MouseSettingsTextUnit}

Если NVDA настроена на чтение текста под указателем мыши при его перемещении, то с помощью этой опции вы можете точно выбрать, какое количество текста следует читать.
Можно выбрать между символом, словом, строкой и абзацем.

Для изменения размера единицы сообщаемого текста из любого места, пожалуйста, назначьте пользовательский жест на эту команду в диалоге [Жесты ввода](#InputGestures).

##### Сообщать тип объекта при наведении мыши {#MouseSettingsRole}

Если этот флажок установлен, NVDA будет сообщать информацию об объектах при перемещении мыши внутри них.
Сюда входит роль (тип) объекта, а также состояния (отмечено/нажато), координаты ячеек в таблицах и т. д.
Обратите внимание, что объявление некоторых сведений об объекте может зависеть от того, как установлены другие параметры, например, в категориях [представление объекта](#ObjectPresentationSettings) или [Форматирование документа](#DocumentFormattingSettings).

##### Воспроизводить звуковые координаты при перемещении мыши {#MouseSettingsAudio}

Если этот флажок установлен, то NVDA будет воспроизводить звуковые сигналы при перемещении мыши, так чтобы пользователь смог определить расположение указателя мыши относительно границ экрана.
Чем выше мышь на экране, тем выше частота звуковых сигналов.
Чем левее или правее расположена мышь на экране, тем левее или правее будет воспроизводиться звук (при условии, что пользователь имеет стереоколонки или наушники).

##### Яркость управляет громкостью звуковых координат {#MouseSettingsBrightness}

Если флажок "Воспроизводить звуковые координаты при перемещении мыши" установлен, то при разрешении этой опции, громкость сигналов звуковых координат будет контролироваться яркостью области экрана под указателем мыши.
Этот флажок по умолчанию снят.

##### Игнорировать события ввода мыши от сторонних приложений {#MouseSettingsHandleMouseControl}

Этот флажок позволяет пользователю настроить игнорирование событий ввода мыши (перемещение указателя и нажатие кнопок) порождаемые сторонними приложениями, такими как TeamViewer и другими программами удалённого администрирования.
По умолчанию этот флажок снят.
Если вы включите эту опцию вместе с отслеживанием мыши, то NVDA не будет читать текст под указателем, если мышь перемещается сторонним приложением.

#### Сенсорное взаимодействие {#TouchInteraction}

Данная категория, доступная только на компьютерах с поддержкой сенсорного экрана, позволяет вам настраивать взаимодействие NVDA с сенсорным экраном.
Эта категория содержит следующие опции:

##### Включить поддержку сенсорного взаимодействия {#TouchSupportEnable}

Этот флажок включает в NVDA поддержку сенсорного взаимодействия.
Если он установлен, то вы можете использовать пальцы для навигации и взаимодействия с отображаемыми элементами с помощью сенсорного экрана вашего устройства.
Если он снят, то поддержка сенсорного экрана будет отключена, как будто NVDA не запущена.
Эта настройка также может переключаться комбинацией клавиш NVDA+Control+Alt+T.

##### Набор текста касанием {#TouchTypingMode}

Этот флажок позволяет указать способ ввода текста при использовании сенсорной клавиатуры.
Если он установлен, то для нажатия найденной клавиши на сенсорной клавиатуре достаточно будет просто поднять над ней палец.
Если этот флажок снят, то для нажатия клавиши необходимо будет произвести двойное быстрое её касание.

#### Просмотровый курсор {#ReviewCursorSettings}

Категория "Просмотровый курсор" диалога настроек NVDA используется для конфигурирования поведения просмотрового курсора NVDA.
Эта категория содержит следующие опции:

<!-- KC:setting -->

##### Следовать за системным фокусом {#ReviewCursorFollowFocus}

Комбинация клавиш: NVDA+7

Если этот флажок установлен, то просмотровый курсор всегда будет устанавливаться на тот же объект, что и системный фокус.

<!-- KC:setting -->

##### Следовать за системной кареткой {#ReviewCursorFollowCaret}

Комбинация клавиш: NVDA+6

Если этот флажок установлен, то просмотровый курсор автоматически будет устанавливаться в позицию системной каретки при перемещении.

##### Следовать за указателем мыши {#ReviewCursorFollowMouse}

Если этот флажок установлен, то просмотровый курсор всегда будет устанавливаться в позицию указателя мыши при перемещении.

##### Облегчённый режим просмотра {#ReviewCursorSimple}

Если этот флажок установлен, то NVDA будет фильтровать иерархию объектов, по которым можно перемещаться, и которые не представляют для пользователя никакого интереса; Например, невидимые объекты или объекты, используемые лишь для визуальных целей.

Для включения и выключения облегчённого режима просмотра в любом месте, пожалуйста, назначьте комбинацию клавиш или другой жест в диалоге настроек [Жесты ввода](#InputGestures).

#### Представление объекта {#ObjectPresentationSettings}

<!-- KC:setting -->

##### Открыть настройки представления объекта {#OpenObjectPresentationSettings}

Комбинация клавиш: `NVDA+control+o`

Категория "Представление объекта" диалога настроек NVDA содержит параметры, определяющие объём сообщаемой информации об элементах управления пользовательского интерфейса. Например, описание объекта, информацию о местоположении и прочее.
Эти параметры обычно не используются в режиме обзора.
Они применяются при объявлении системного фокуса и навигации по объектам NVDA, но не при чтении текстового содержимого.

##### Сообщать всплывающие подсказки {#ObjectPresentationReportToolTips}

Если этот флажок установлен, то NVDA будет сообщать текст всех появляющихся всплывающих подсказок.
Многие элементы управления и окна показывают короткое сообщение (или всплывающую подсказку) при наведении на них указателя мыши или при установке на них системного фокуса.

##### Сообщать системные уведомления {#ObjectPresentationReportNotifications}

Если этот флажок установлен, то NVDA будет сообщать все появляющиеся всплывающие предупреждения и всплывающие уведомления.

* Всплывающие предупреждения похожи на всплывающие подсказки, но они обычно больше по размеру и относятся к различным системным событиям, например, сообщая, что "Сетевой кабель не подключен".
* Всплывающие уведомления были представлены в Windows 10 и появляются в центре уведомлений, сообщая о таких событиях, как например, завершение загрузки обновлений Windows, или о новом входящем сообщении в почтовом ящике.

##### Сообщать горячие клавиши объекта {#ObjectPresentationShortcutKeys}

Если этот флажок установлен, то NVDA будет также сообщать о горячих клавишах, которые закреплены за определённым объектом.
Например, за пунктом меню "Файл" может быть закреплена горячая клавиша Alt+ф.

##### Сообщать позицию объекта {#ObjectPresentationPositionInfo}

Эта опция позволит вам выбрать, хотите ли вы, чтобы NVDA сообщала вам позицию объекта (например, 1 из 4) при перемещении по объектам при помощи системного фокуса или объектной навигации.

##### Предугадывать позицию объекта, если она недоступна {#ObjectPresentationGuessPositionInfo}

Если флажок "Читать Позицию объекта" отмечен, то эта опция указывает NVDA "угадывать" позицию объекта, когда другими способами получить точную информацию о позиции объекта отдельного элемента управления невозможно.

Когда эта опция включена, NVDA будет читать информацию о позиции объекта для большего числа элементов управления, таких как меню и панели инструментов, однако, эта информация, возможно, будет немного неточной.

##### Сообщать описание объекта {#ObjectPresentationReportDescriptions}

Снимите этот флажок, если при навигации по объектам вы не хотите получать их описание (такое как поисковые подсказки, содержимое всего диалога сразу после его открытия и т. д.).

<!-- KC:setting -->

##### Озвучивание Индикаторов Выполнения {#ObjectPresentationProgressBarOutput}

Комбинация клавиш: NVDA+U

Эта опция определяет способ озвучивания обновлений индикаторов выполнения.

Вы можете выбрать следующие варианты:

* Выключено: Изменения индикаторов выполнения не озвучиваются.
* Проговаривать: Этот параметр предписывает NVDA проговаривать изменения индикаторов выполнения в процентах.
* Сигналы: Этот параметр предписывает NVDA воспроизводить звуковые сигналы при изменении индикаторов выполнения. Чем выше сигнал по высоте, тем ближе индикатор выполнения к окончанию.
* Проговаривать и воспроизводить звуковые сигналы: Этот параметр предписывает NVDA одновременно проговаривать и воспроизводить звуковые сигналы при изменении индикаторов выполнения.

##### Озвучивать фоновые индикаторы выполнения {#ObjectPresentationReportBackgroundProgressBars}

Если этот флажок установлен, то NVDA будет озвучивать изменения индикаторов выполнения, даже если системный фокус не находится в окне с индикатором выполнения.
Если вы свернете или переключитесь на другое окно, NVDA будет по прежнему озвучивать изменения индикатора выполнения, так что вы можете заниматься другими делами и при этом отслеживать окно с индикатором выполнения.

<!-- KC:setting -->

##### Сообщать динамические изменения содержимого {#ObjectPresentationReportDynamicContent}

Комбинация клавиш: NVDA+5

Переключает озвучивание нового содержимого в отдельных объектах, таких как терминалы и элементы управления, содержащие историю в чат-программах.

##### Воспроизводить звук для предложений по вводу {#ObjectPresentationSuggestionSounds}

Данный флажок включает и отключает воспроизведение звукового сигнала при появлении автоматических предложений по вводу.
Предложения по вводу — это список предлагаемых вариантов ввода, основанный на тексте, введённом в некоторых полях редактирования и документах.
Например, когда вы набираете текст в поле поиска в меню "Пуск" в Windows Vista и выше, Windows отображает список предложений, основанный на том, что вы ввели.
Для некоторых полей редактирования, таких как поля поиска в различных приложениях Windows 10, NVDA может уведомить вас о том, что при вводе текста появился список предложений.
Список предложений по вводу будет закрыт, как только вы покинете поле редактирования, и для некоторых полей NVDA может уведомить вас об этом.

#### Композитный ввод {#InputCompositionSettings}

С помощью этой категории настроек вы можете управлять, как NVDA следует читать ввод азиатских символов, такие как IME или методы ввода в текстовых службах.
Обратите внимание, что в связи с тем, что методы ввода во многом зависят от имеющихся возможностей и от того, насколько они передают информацию, скорее всего, потребуется настроить эти параметры отдельно для каждого метода ввода, чтобы получить наиболее эффективный метод при наборе текста.

##### Автоматически сообщать все доступные варианты {#InputCompositionReportAllCandidates}

С помощью этого, установленного по умолчанию флажка, вы можете выбрать, следует ли NVDA автоматически читать все видимые варианты иероглифов при появлении списка вариантов или при изменении (обновлении) страницы вариантов.
Если эта опция установлена для пиктографического метода ввода, таких как "Китайский Новый ChangJie" или "Boshiami", то это будет крайне полезным, так как NVDA автоматически читает все символы и их номера, и вы можете тут же выбрать один из них.
Однако, для фонетического метода ввода, такого как "Китайский Новый Фонетический" метод, будет лучше отключить эту опцию, так как все символы будут звучать одинаково, и вам нужно будет использовать клавиши-стрелки для перемещения по списку элементов по отдельности, чтобы получить больше информации из описаний иероглифов для каждого варианта.

##### Сообщать выбранный вариант {#InputCompositionAnnounceSelectedCandidate}

С помощью этого, установленного по умолчанию флажка, вы можете выбрать, следует ли NVDA автоматически читать выделенный вариант иероглифа при появлении списка вариантов или при изменении выделения.
Для методов ввода, где выделение можно изменять с помощью курсорных клавиш (такой как "Китайский Новый Фонетический" метод), это будет полезным, но для некоторых методов ввода может быть более эффективным отключить эту опцию при наборе текста.
Обратите внимание, что даже при отключенной опции просмотровый курсор всё ещё будет находиться на выделенном варианте иероглифа, что позволит вам использовать объектную навигацию / просмотровый курсор, чтобы вручную прочитать этот или другой варианты.

##### Всегда включать краткое описание иероглифа при чтении вариантов {#InputCompositionCandidateIncludesShortCharacterDescription}

С помощью этого, установленного по умолчанию флажка, вы можете выбрать, следует ли NVDA давать краткое символьное описание иероглифа при его выделении или при появлении списка вариантов.
Обратите внимание, что для локализованных языков, таких как китайский, эта опция не влияет на чтение дополнительного символьного описания варианта.
Эта опция может быть полезной для корейского и японского методов ввода.

##### Сообщать изменения строки прекомпозиции {#InputCompositionReadingStringChanges}

Для некоторых методов ввода, таких как "Китайский Новый Фонетический" метод и "Новый ChangJie", имеется строка чтения (иногда ее называют строкой предварительного формирования).
С помощью этой опции вы можете выбрать, следует ли NVDA читать новые символы, набираемые в строке предварительного формирования.
Эта опция по умолчанию включена.
Обратите внимание, что некоторые устаревшие методы ввода, такие как "Китайский ChangJie", возможно, не используют такой тип строки для накопления символов предварительного формирования, но вместо этого вы можете воспользоваться напрямую строкой формирования ввода. Пожалуйста, смотрите следующую опцию, чтобы настроить чтение строки формирования ввода.

##### Сообщать изменения строки композиции {#InputCompositionCompositionStringChanges}

После того как правильный пиктографический символ будет скомпонован из данных предварительного формирования, он помещается большинством методов ввода в строку формирования ввода для временного хранения наряду с другими готовыми символами, перед тем как их, наконец, вставят в документ.
С помощью этой опции вы можете выбрать, следует ли NVDA читать новые символы при появлении в строке формирования ввода.
Эта опция по умолчанию включена.

#### Режим обзора {#BrowseModeSettings}

<!-- KC:setting -->

##### Открыть настройки режима обзора {#OpenBrowseModeSettings}

Комбинация клавиш: `NVDA+control+b`

Категория "Режим обзора" диалога настроек NVDA содержит параметры, управляющие чтением и навигацией в сложных документах, таких как web-страницы.
Эта категория содержит следующие опции:

##### Максимальное число символов на строку {#BrowseModeSettingsMaxLength}

В этом поле редактирования устанавливается длина строки в режиме обзора (в символах).

##### Число строк на страницу {#BrowseModeSettingsPageLines}

В этом поле редактирования устанавливается число строк на странице, на которое в режиме обзора вы будете перемещаться при нажатии клавиш PageUp или PageDown.

<!-- KC:setting -->

##### Использовать экранное представление (если поддерживается) {#BrowseModeSettingsScreenLayout}

Комбинация клавиш: NVDA+V

Этот параметр позволяет указать, должен ли режим просмотра размещать кликабельное содержимое (ссылки, кнопки и поля) на отдельной строке, или же он должен сохранять его в потоке текста, как это происходит при визуальном отображении.
Обратите внимание, что этот параметр не применяется к приложениям Microsoft Office, таким как Outlook и Word, которые всегда используют экраннное представление.
Если экранное представление включено, элементы страницы будут оставаться в том виде, в котором они визуально отображаются.
Например, визуальная строка из нескольких ссылок будет представлена в речи и шрифте Брайля как несколько ссылок в одной строке.
Если эта функция отключена, то элементы страницы будут располагаться на своих собственных строках.
Это может быть проще для понимания при построчной навигации по странице и облегчает взаимодействие с элементами для некоторых пользователей.

##### Активировать режим обзора при загрузке страницы {#BrowseModeSettingsEnableOnPageLoad}

Этот флажок настраивает автоматическую активацию режима обзора для загружаемых страниц.
Если он снят, то режим обзора всё равно можно активировать вручную в тех документах, где это поддерживается.
Для получения списка приложений, поддерживающих режим обзора, обратитесь к разделу [Режим обзора](#BrowseMode).
Обратите внимание, что этот параметр не применяется в тех случаях, когда режим обзора является опциональным, например в документах Microsoft Word.
По умолчанию этот флажок установлен.

##### Автоматическое чтение страницы при её загрузке {#BrowseModeSettingsAutoSayAll}

Этот флажок определяет автоматическое чтение страницы в режиме обзора после её загрузки.
По умолчанию этот флажок установлен.

##### Учитывать макетные таблицы {#BrowseModeSettingsIncludeLayoutTables}

Этот флажок влияет на то, как NVDA обрабатывает макетные таблицы, используемые только для разметки документа.
Если этот флажок установлен, то NVDA будет рассматривать макетные таблицы обычным образом, читая их исходя из [настроек форматирования документа](#DocumentFormattingSettings) и при этом они будут доступны для клавиш быстрой навигации.
В противном случае, такие таблицы не будут читаться и обнаруживаться командами быстрой навигации.
Но содержимое таблиц будет по-прежнему включаться в документ как обычный текст.
По умолчанию этот флажок снят.

Для быстрого включения и отключения чтения макетных таблиц, пожалуйста, назначьте желаемый жест на это действие в диалоге настроек [Жесты ввода](#InputGestures).

##### Настройка чтения таких элементов как ссылки и заголовки {#BrowseModeLinksAndHeadings}

Пожалуйста, обратитесь к опциям в [категории форматирования документа](#DocumentFormattingSettings) [диалога настроек NVDA](#NVDASettings), для выбора элементов, которые должны сообщаться при навигации в режиме обзора (например, такие как ссылки, заголовки и таблицы).

##### Автоматический переход в режим редактирования при смене фокуса {#BrowseModeSettingsAutoPassThroughOnFocusChange}

Этот флажок позволяет автоматически активировать режим редактирования, при перемещении системного фокуса.
Например, если этот флажок установлен, и при нажатии клавиши Tab на какой-либо странице вы попадаете на поле формы, то автоматически будет активирован режим редактирования.

##### Автоматический переход в режим редактирования при перемещении каретки {#BrowseModeSettingsAutoPassThroughOnCaretMove}

Этот флажок, если установлен, указывает NVDA автоматически активировать и деактивировать режим редактирования при использовании клавиш-стрелок.
Например, если нажать стрелку вниз на какой-либо странице и вы попадёте на поле редактирования, то NVDA автоматически активирует режим редактирования.
Если вы выйдете стрелками за пределы поля редактирования, то NVDA обратно вернет вас в режим обзора.

##### Звуковая индикация режимов обзора и редактирования {#BrowseModeSettingsPassThroughAudioIndication}

Если этот флажок установлен, то NVDA будет воспроизводить специальные звуки для индикации смены режимов обзора и редактирования, не озвучивая смену между этими режимами с помощью речи.

##### Блокировать некомандные жесты {#BrowseModeSettingsTrapNonCommandGestures}

Этот флажок, установленный по умолчанию, позволяет вам выбрать, следует ли жесты (такие как нажатия клавиш), не являющиеся командами NVDA и вообще не рассматриваемые как команды, блокировать в режиме обзора.
Например, если флажок установлен и была нажата клавиша j, то это нажатие будет блокировано даже в том случае, если эта команда не является клавишей быстрой навигации и может быть командой самого приложения.
В этом случае, каждый раз при блокировке нажатия клавиши, NVDA будет проигрывать звук Windows по умолчанию.

<!-- KC:setting -->

##### Автоматически устанавливать системный фокус на фокусируемые элементы {#BrowseModeSettingsAutoFocusFocusableElements}

Комбинация клавиш: NVDA+8

По умолчанию снятый, этот флажок позволяет вам выбрать, следует ли автоматически устанавливать системный фокус на элементы, которые могут его получать (ссылки, поля форм и т. п.) при навигации по документу с помощью курсора режима обзора.
Если оставить этот флажок снятым, то системный фокус не будет автоматически устанавливаться на фокусируемые элементы при перемещении к ним курсора режима обзора.
Что скорее всего повысит отзывчивость команд навигации в режиме обзора.
Однако системный фокус всё равно будет устанавливаться на фокусируемые элементы при взаимодействии с ними. Например, при нажатии кнопки или установке флажка.
Установка этого флажка может улучшить поддержку некоторых web-сайтов за счёт понижения производительности и стабильности.

#### Форматирование документа {#DocumentFormattingSettings}

<!-- KC:setting -->

##### Открыть настройки форматирования документа {#OpenDocumentFormattingSettings}

Комбинация клавиш: `NVDA+control+d`

Большинство флажков в этой категории предназначены для конфигурации чтения типа форматирования, когда вы перемещаете курсор по документу.
Например, если вы отметите флажок "Название шрифта", то всякий раз, когда курсор попадает на текст с другим шрифтом, NVDA будет сообщать его.

Параметры форматирования документа организованы в группы.
Вы можете настраивать чтение следующих видов форматирования:

* Шрифт
  * Название шрифта
  * Размер шрифта
  * Атрибуты шрифта [(Выключено, Речь, Брайль, Речь и брайль)](#DocumentFormattingFontAttributes)
  * Надстрочное и подстрочное расположение
  * Акцентирование
  * Подсвеченный (выделенный) текст
  * Стиль
  * Цвета
* Документ
  * Заметки и примечания
  * Закладки
  * Исправления редактора
  * Орфографические ошибки
* Страницы и интервалы
  * Номера страниц
  * Номера строк
  * Чтение отступов строк [(Выключено, Речь, Звуковые сигналы, Речь и звуковые сигналы)](#DocumentFormattingSettingsLineIndentation)
  * Игнорировать пустые строки при чтении отступов строк
  * Отступы абзацев (например, висячие отступы и отступы первой строки)
  * Междустрочный интервал (одинарный, двойной и т. д.)
  * Выравнивание
* Таблица
  * Таблицы
  * Заголовки строк и столбцов
  * Координаты ячеек
  * Границы ячеек (Выключено, Стиль, Цвет и стиль)
* Элементы
  * Заголовки
  * Ссылки
  * Графические элементы
  * Списки
  * Цитаты
  * Группы
  * Ориентиры и области
  * Статьи
  * Фреймы
  * Рисунки и подписи
  * Интерактивные элементы

Для переключения этих параметров в любом месте, пожалуйста, назначьте на них пользовательские жесты с помощью диалога [Жесты ввода](#InputGestures).

##### Атрибуты шрифта {#DocumentFormattingFontAttributes}

Этот параметр позволяет вам выбрать способ отображения определённых атрибутов шрифта, таких как полужирный , курсив, подчёркнутый и зачёркнутый.
Комбинированный список атрибутов шрифта содержит четыре параметра:

* Выключено: NVDA не будет сообщать об атрибутах шрифта.
* Речь: NVDA сообщит, когда изменятся эти атрибуты шрифта.
* Брайль: NVDA отобразит эти атрибуты по брайлю.
Точный способ их отображения можно настроить в [настройках брайля NVDA](#BrailleFormattingDisplay).
* Речь и брайль: NVDA сообщит об атрибутах шрифта, используя оба вышеуказанных метода.

##### Сообщать изменения форматирования после курсора (может вызвать отставание) {#DocumentFormattingDetectFormatAfterCursor}

Если этот флажок установлен, то NVDA попытается определить все изменения форматирования в строке, сообщая их, даже если это вызовет небольшое отставание в работе NVDA.

По умолчанию NVDA будет пытаться определять форматирование в позиции системной каретки и просмотрового курсора, а в некоторых моментах, возможно, определит форматирование и в оставшейся части строки, если только это не будет причиной отставания в работе NVDA.

Установите этот флажок для корректуры документов в таких приложениях как WordPad, где важно форматирование текста.

##### Чтение отступов строк {#DocumentFormattingSettingsLineIndentation}

Эта опция позволяет выбрать способ чтения отступов в начале строк.
Комбинированный список чтения отступов строк содержит четыре варианта.

* Выключено: NVDA не будет обрабатывать отступы.
* Речь: При изменении отступа, NVDA будет говорить его новый размер. Например, "двенадцать пробел" или "четыре таб".
* Звуковые сигналы: При изменении отступа, NVDA будет воспроизводить короткий звуковой сигнал, указывающий величину нового отступа.
Высота сигнала зависит от количества пробелов и символов табуляции. Высота для одного символа табуляции эквивалентна четырём пробелам.
* Речь и звуковые сигналы: Этот вариант использует для чтения отступов оба предыдущих способа.

Если установить флажок "Игнорировать пустые строки при  чтении отступов строк", то изменения отступов не будут сообщаться для пустых строк.
Это может быть полезно при чтении документа, в котором пустые строки используются для разделения блоков текста с отступами, например в исходном коде программы.

#### Навигация по документу {#DocumentNavigation}

Эта категория позволяет настраивать различные аспекты навигации по документу.

##### Стиль абзаца {#ParagraphStyle}

| . {.hideHeaderRow} |.|
|---|---|
|Опции |По умолчанию (обрабатывается приложением), Обрабатывается приложением, Однострочный разрыв, многострочный разрыв|
|По умолчанию |Обрабатывается приложением|

Этот комбинированный список позволяет выбрать стиль абзаца, который будет использоваться при навигации по абзацам с помощью `control+Стрелка вверх` и `control+Стрелка вниз`.
Доступны следующие стили абзацев:

* Обрабатывается приложением: NVDA позволяет приложению определить предыдущий или следующий абзац, и NVDA читает новый абзац при навигации.
Этот стиль лучше всего работает, если приложение изначально поддерживает навигацию по абзацам, и является стилем по умолчанию.
* Однострочный разрыв строки: NVDA будет пытаться определить предыдущий или следующий абзац, используя в качестве индикатора абзаца разрыв одной строки.
Этот стиль лучше всего работает при чтении документов в приложении, которое не поддерживает навигацию по абзацам, а абзацы в документе отмечаются одним нажатием клавиши `enter`.
* Многострочный разрыв: NVDA попытается определить предыдущий или следующий абзац, используя в качестве индикатора абзаца как минимум одну пустую строку (два нажатия клавиши `enter`).
Этот стиль лучше всего подходит для работы с документами, в которых используются печатные абзацы.
Обратите внимание, что этот стиль абзаца нельзя использовать в Microsoft Word или Microsoft Outlook, если только вы не используете UIA для доступа к элементам управления Microsoft Word.

Вы можете переключать доступные стили абзацев из любого места, назначив клавишу в диалоге [Жесты ввода](#InputGestures).

#### Настройки магазина дополнений {#AddonStoreSettings}

Эта категория позволяет настроить поведение магазина дополнений.

##### Уведомления об обновлениях {#AutomaticAddonUpdates}

Если для этого параметра установлено значение "Уведомлять", то после запуска NVDA магазин дополнений будет оповещать вас  о наличии обновлений для дополнений.
Эта проверка выполняется каждые 24 часа.
Уведомления будут приходить только для тех дополнений, обновления которых доступны в рамках одного канала.
Например, для установленных бета-версий дополнений вы будете получать уведомления только об обновлениях в канале бета-версий.

| . {.hideHeaderRow} |.|
|---|---|
|Опции |Уведомлять (по умолчанию), отключено |
|По умолчанию |Уведомлять |

|Опция |Поведение |
|---|---|
|Включено | Уведомлять о появлении обновлений для дополнений в том же канале |
|Отключено | Не проверять  наличие обновлений для дополнений автоматически |

#### Windows OCR {#Win10OcrSettings}

Параметры в этой категории позволяют вам настраивать [оптическое распознавание символов в Windows](#Win10Ocr).
Эта категория содержит следующие опции:

##### Язык распознавания {#Win10OcrSettingsRecognitionLanguage}

Этот комбинированный список позволяет выбрать язык для распознавания текста.
Чтобы переключаться между доступными языками из любого места, назначьте свой жест с помощью [диалога жестов ввода](#InputGestures).

##### Периодическое обновление распознанного содержимого {#Win10OcrSettingsAutoRefresh}

Если этот флажок установлен, NVDA автоматически обновит распознанное содержимое, когда результат распознавания окажется в фокусе.
Это может быть очень полезно, когда вы хотите отслеживать постоянно меняющееся содержимое, например, при просмотре видео с субтитрами.
Обновление происходит каждые полторы секунды.
По умолчанию эта опция отключена.

#### Дополнительно {#AdvancedSettings}

Внимание! Параметры в этой категории предназначены для опытных пользователей и при неправильной настройке могут привести к некорректной работе NVDA.
Изменяйте эти настройки только в том случае, если вы точно понимаете, что делаете, или имеете соответствующие инструкции от разработчиков NVDA.

##### Внесение изменений в дополнительные настройки {#AdvancedSettingsMakingChanges}

Для внесения изменений в категорию "Дополнительно", сначала требуется установить флажок, подтверждающий ваше понимание того, что изменение этих настроек может привести к некорректной работе NVDA

##### Восстановление настроек по умолчанию {#AdvancedSettingsRestoringDefaults}

Кнопка "Восстановить значения по умолчанию" — возвращает все настройки этой категории в значения по умолчанию, даже если предыдущий флажок подтверждения не установлен.
После изменения настроек вы можете вернуть их до исходных значений.
Это также может быть полезно, если вы не уверены, были ли они изменены ранее.

##### Разрешить загрузку пользовательского кода из каталога Scratchpad {#AdvancedSettingsEnableScratchpad}

При разработке дополнений для NVDA полезно иметь возможность тестировать код во время его написания.
Этот флажок, если установлен, позволяет NVDA загружать пользовательские модули приложений, глобальные плагины, драйверы брайлевских дисплеев и синтезаторов речи из специального подкаталога scratchpad каталога пользовательской конфигурации NVDA.
Как и их эквиваленты в дополнениях, эти модули загружаются при запуске NVDA или, в случае AppModules и globalPlugins, при [перезагрузке плагинов](#ReloadPlugins).
Этот флажок по умолчанию снят, гарантируя, что никакой непроверенный код не будет загружен в NVDA без явного указания этого пользователем.
Если вы хотите распространять ваш код среди других людей, то оформите его в виде дополнения для NVDA.

##### Открыть каталог Scratchpad {#AdvancedSettingsOpenScratchpadDir}

Эта кнопка открывает каталог, в котором вы можете разместить свой разрабатываемый код.
Она становится доступной только после установки флажка, разрешающего загрузку пользовательского кода из каталога Scratchpad.

##### Регистрация событий и изменений свойств UI Automation {#AdvancedSettingsSelectiveUIAEventRegistration}

| . {.hideHeaderRow} |.|
|---|---|
|Опции |Автоматическая, Выборочная, Глобальная|
|По умолчанию |Автоматическая|

Этот параметр изменяет способ регистрации событий NVDA, запускаемых API специальных возможностей Microsoft UI Automation.
В комбинированном списке регистрации событий автоматизации пользовательского интерфейса и изменений свойств есть три варианта:

* Автоматическая: "выборочная" в Windows 11 Sun Valley 2 (версия 22H2) и более поздних версиях, "глобальная" в противном случае.
* Выборочная: NVDA ограничит регистрацию событий системным фокусом для большинства событий.
Если вы страдаете от проблем с производительностью в одном или нескольких приложениях, мы рекомендуем вам попробовать эту опцию, чтобы увидеть, улучшится ли производительность.
Однако в старых версиях Windows у NVDA могут возникнуть проблемы с отслеживанием фокуса в некоторых элементах управления (например, в диспетчере задач и панели эмодзи).
* Глобальная: NVDA регистрирует множество событий UIA, которые обрабатываются и отбрасываются внутри самой NVDA.
Хотя в большинстве ситуаций отслеживание фокуса становится более надёжным, производительность значительно снижается, особенно в таких приложениях, как Microsoft Visual Studio.

##### Использовать UI Automation для доступа к документам Microsoft Word {#MSWordUIA}

Настраивает, должна ли NVDA использовать API доступности UI Automation для доступа к документам Microsoft Word, а не старую объектную модель Microsoft Word.
Это относится к документам в самом Microsoft Word, а также к сообщениям в Microsoft Outlook.
Этот параметр содержит следующие значения:

* По умолчанию (если допустимо)
* Только при необходимости: когда объектная модель Microsoft Word вообще недоступна
* Если допустимо: Microsoft Word версии 16.0.15000 или выше, или там, где объектная модель Microsoft Word недоступна
* Всегда: там, где автоматизация пользовательского интерфейса доступна в Microsoft Word (независимо от степени полноты).

##### Использовать UI Automation для доступа к таблицам Microsoft Excel (если возможно) {#UseUiaForExcel}

Если этот флажок установлен, то NVDA будет пытаться использовать Microsoft UI Automation accessibility API для получения информации об элементах управления в таблицах Microsoft Excel.
Это экспериментальная настройка, и некоторые возможности Microsoft Excel могут быть недоступны в этом режиме.
Например, диалог NVDA со списком элементов, содержащее формулы и примечания, а также быстрая навигация в режиме обзора для удобного перехода между полями форм на листе — недоступны при включении этой опции.
Однако, при базовой навигации или редактировании таблицы, включение этой опции может обеспечить значительный прирост производительности.
Мы не рекомендуем включать эту настройку по умолчанию для большинства пользователей, хотя и приветствуем тех пользователей Microsoft Excel, использующих сборку 16.0.13522.10000 и выше, которые решили протестировать эту функцию и предоставить по ней обратную связь.
Реализация UI Automation в Microsoft Excel постоянно изменяется, и версии Microsoft Office ниже, чем 16.0.13522.10000, могут не предоставлять достаточной информации для использования этой опции.

##### Использовать расширенную обработку событий {#UIAEnhancedEventProcessing}

| . {.hideHeaderRow} |.|
|---|---|
|Опции |По умолчанию (включено), Отключено, Включено|
|По умолчанию |Включено|

Когда эта опция включена, NVDA должна оставаться отзывчивой при большом количестве событий автоматизации пользовательского интерфейса, например, при большом количестве текста в терминале.
После изменения этого параметра необходимо перезапустить NVDA, чтобы изменения вступили в силу.

##### Поддержка консоли Windows {#AdvancedSettingsConsoleUIA}

| . {.hideHeaderRow} |.|
|---|---|
|Опции |Автоматическая, UIA если возможно, устаревшая|
|По умолчанию |Автоматическая|

Этот параметр определяет, как NVDA взаимодействует с консолью Windows Console, используемой в командной строке, PowerShell и подсистеме Windows для Linux.
Он не влияет на современный терминал Windows.
В Windows 10 версии 1709 компания Microsoft [добавила поддержку своего UI Automation API в консоль](https://devblogs.microsoft.com/commandline/whats-new-in-windows-console-in-windows-10-fall-creators-update/), что значительно повысило производительность и стабильность работы средств чтения с экрана, которые её поддерживают.
В ситуациях, когда UI Automation недоступен или известно, что он приведёт к ухудшению пользовательского опыта, в качестве запасного варианта доступна поддержка консоли NVDA.
Комбинированный список поддержки консоли Windows имеет три варианта:

* Автоматически: Использует UI Automation в версии Windows Console, входящей в состав Windows 11 версии 22H2 и более поздних версий.
Этот вариант рекомендуется и установлен по умолчанию.
* UIA при наличии: Использует UI Automation в консолях, если она доступна, даже в версиях с неполной или ошибочной реализацией.
Хотя эта ограниченная функциональность может быть полезной (и даже достаточной для вашего использования), использование этой опции полностью на ваш страх и риск, и никакой поддержки для неё предоставленоне будет.
* Устаревшая: Автоматизация пользовательского интерфейса в консоли Windows будет полностью отключена.
Устаревший запасной вариант будет использоваться всегда, даже в ситуациях, когда автоматизация пользовательского интерфейса обеспечит лучший пользовательский опыт.
Поэтому выбирать эту опцию не рекомендуется, если вы не знаете, что делаете.

##### Использовать UI Automation в Microsoft Edge и других web-браузерах на основе Chromium (если возможно) {#ChromiumUIA}

Позволяет указать, когда UIA (если доступен), будет использоваться в браузерах на основе Chromium, таких как Microsoft Edge.
Поддержка UIA для браузеров на основе Chromium находится на ранней стадии разработки и может пока не обеспечивать такой же уровень доступа, как IA2.
Комбинированный список содержит следующие опции:

* По умолчанию (Только при необходимости): Значение заданное в NVDA по умолчанию. На данный момент это "Только при необходимости". В будущих версиях NVDA, по мере развития технологии, это значение по умолчанию может измениться.
* Только при необходимости: Если NVDA не может внедриться в процесс браузера для использования IA2 при доступном UIA, то NVDA вернётся к использованию UIA.
* Да: Если браузер поддерживает UIA, то NVDA будет его использовать.
* Нет: NVDA не будет использовать UIA, даже если не может внедриться в процесс браузера. Это может быть полезно разработчикам, отлаживающим проблемы с IA2 и желающим гарантировать, что NVDA не возвращается к использованию UIA.

##### Аннотации {#Annotations}

Эта группа параметров используется для включения функций, которые добавляют экспериментальную поддержку ARIA-аннотаций.
Некоторые из этих функций могут быть реализованы не полностью.

<!-- KC:beginInclude -->
Чтобы "Сообщить краткую информацию о любых примечаниях под системной кареткой", нажмите NVDA+d.
<!-- KC:endInclude -->

Существуют следующие параметры:

* Сообщать наличие дополнительных подробностей для структурированных аннотаций: включает объявление наличия у текста или элемента управления дополнительной информации.
* Всегда сообщать атрибут aria-description:
  Если источником `accDescription` является атрибут aria-description, то это описание будет объявлено.
  Это полезно для ревизий на web-страницах.
  Примечание:
  * Существует много источников для `accDescription`, многие из них имеют смешанную или ненадёжную семантику.
    Исторически сложилось так, что AT не мог различать источники `accDescription`, обычно это значение не произносилось из-за смешанной семантики.
  * Этот параметр находится на очень ранней стадии разработки, он основан на функциях браузера, которые пока имеют ограниченную доступность.
  * Ожидается, что это будет работать с Chromium 92.0.4479.0+

##### Озвучивать интерактивные области {#BrailleLiveRegions}

| . {.hideHeaderRow} |.|
|---|---|
|Опции |По умолчанию (включено), Отключено, Включено|
|По умолчанию |Включено|

Этот параметр определяет, будет ли NVDA сообщать по Брайлю об изменениях динамического веб-содержимого .
Отключение этой опции эквивалентно поведению NVDA 2023.1 и более ранних версиях, которые сообщали об изменениях содержимого только в виде речи.

##### Читать пароли во всех современных терминалах {#AdvancedSettingsWinConsoleSpeakPasswords}

Эта настройка контролирует, будут ли произноситься [символы](#KeyboardSettingsSpeakTypedCharacters) или [слова](#KeyboardSettingsSpeakTypedWords) в ситуациях, когда экран не обновляется (например, при вводе пароля) в некоторых терминальных программах, таких как Windows Console с включенной поддержкой UI automation и Mintty.
В целях безопасности этот параметр следует оставить отключённым.
Однако вы можете включить его, если испытываете проблемы с производительностью или нестабильность при отображении набранных символов и/или слов в консолях, или работаете в доверенных средах и предпочитаете объявление паролей.

##### Использовать современную поддержку ввода символов в консоли Windows (если возможно) {#AdvancedSettingsKeyboardSupportInLegacy}

Этот параметр позволяет использовать альтернативный метод обнаружения введённых символов в устаревших консолях Windows.
В то время как этот способ повышает производительность и в некоторых случаях предотвращает посимвольное чтение консольного вывода, он может быть несовместим с некоторыми терминальными программами.
Эта функция доступна и включена по умолчанию в Windows 10, начиная с версии 1607, если UI Automation недоступен или отключён.
Внимание: если этот флажок установлен, то вводимые символы, не отображаемые на экране (такие как пароли), всё равно будут проговариваться синтезатором речи.
При вводе паролей в недоверенном окружении, вы можете временно отключить [чтение вводимых символов](#KeyboardSettingsSpeakTypedCharacters) и [чтение вводимых слов](#KeyboardSettingsSpeakTypedWords).

##### Diff-алгоритм {#DiffAlgo}

Эта настройка управляет тем, как NVDA определяет новый текст, произносимый в окнах терминалов.
Комбинированный список содержит три опции:

* Автоматически: Этот параметр заставляет NVDA предпочитать Diff Match Patch в большинстве ситуаций, но возвращаться к Difflib в проблемных приложениях, таких как старые версии Консоли Windows и Mintty.
* Diff Match Patch: Этот параметр заставляет NVDA вычислять изменения текста в терминале по символам, даже в ситуациях, когда это не рекомендуется.
Это может улучшить производительность при выводе большого объёма текста в консоль и позволит более точно сообщать об изменениях, происходящих в середине строк.
Однако в некоторых приложениях чтение нового текста может быть нечётким или непоследовательным.
* Difflib: этот параметр заставляет NVDA вычислять изменения в тексте терминала по строкам, даже в ситуациях, когда это не рекомендуется.
Это соответствует поведению NVDA 2020.4 и более ранних версий.
Эта настройка может стабилизировать чтение текста в некоторых приложениях.
Однако в терминалах при вставке или удалении символа в середине строки будет читаться текст после каретки.

##### Сообщать новый текст в терминале Windows с помощью {#WtStrategy}

| . {.hideHeaderRow} |.|
|---|---|
|Опции |По умолчанию (Выбранного diff-алгоритма), Выбранного diff-алгоритма, Уведомлений UIA|
|По умолчанию |Выбранного diff-алгоритма|

Этот параметр определяет, как NVDA определяет, какой текст является "новым" (и, следовательно, что говорить, когда включена опция "сообщать динамические изменения содержимого") в Windows Terminal и WPF Windows Terminal control, используемом в Visual Studio 2022.
Это не влияет на консоль Windows Console (`conhost.exe`).
Комбинированный список имеет три варианта:

* По умолчанию: В настоящее время эта опция эквивалентна значению параметра "diff-алгоритм", но ожидается, что она изменится, когда поддержка уведомлений UIA будет доработана.
* Выбранного diff-алгоритма: Эта опция использует выбранный diff-алгоритм для расчёта изменений каждый раз, когда терминал отображает новый текст.
Это идентично поведению NVDA 2022.4 и более ранних версий.
* Уведомлений UIA: Эта опция перекладывает ответственность за определение текста на сам Windows Terminal, это значит, что NVDA больше не нужно определять, какой текст, отображаемый на экране, является "новым".
Это должно заметно повысить производительность и стабильность работы Windows Terminal, но работа над данной функцией ещё не завершена.
В частности, при выборе этой опции сообщается о набранных символах, которые не отображаются на экране, например, о паролях.
Кроме того, непрерывный вывод длиной более 1000 символов может неточно отображаться.

##### Пытаться отменять речевой вывод для устаревших событий фокуса {#CancelExpiredFocusSpeech}

Эта опция позволяет включить поведение, при котором NVDA будет пытаться отменять речевой вывод для устаревших и вероятно более ненужных событий системного фокуса.
В частности, это решает проблему, когда быстрое перемещение фокуса между сообщениями Gmail в Chrome, может приводить к чтению устаревшей информации.
Эта функция включена по умолчанию, начиная с NVDA 2021.1.

##### Тайм-аут перемещения каретки (в миллисекундах) {#AdvancedSettingsCaretMoveTimeout}

Этот параметр позволяет настроить количество миллисекунд, в течение которых NVDA будет ожидать перемещения системной каретки (текстового курсора) в редактируемых текстовых элементах управления.
Вы можете попробовать увеличить это значение, если заметите, что NVDA некорректно отслеживает перемещение каретки, например, если вам кажется, что она всегда расположена на один символ позади или дублирует перемещение по строкам.

##### Сообщать прозрачность цвета {#ReportTransparentColors}

Этот флажок позволяет включить объявление прозрачности цветов на экране, что может быть полезно для разработчиков дополнений NVDA, собирающих расширенную информацию для улучшения пользовательского опыта при работе со сторонним приложением.
Некоторые GDI-приложения подсвечивают текст фоновым цветом, NVDA (через display model) пытается сообщить этот цвет.
В некоторых ситуациях фон текста может быть полностью прозрачным, а текст накладываться на какой-либо другой элемент графического интерфейса.
С помощью нескольких исторически популярных API-интерфейсов GUI текст может отображаться с прозрачным фоном, но визуально фон всё равно имеет конкретный цвет.

##### Использовать WASAPI для вывода звука {#WASAPI}

| . {.hideHeaderRow} |.|
|---|---|
|Опции |По умолчанию (включено), Отключено, Включено|
|По умолчанию |Включено|

Эта опция включает вывод звука через Windows Audio Session API (WASAPI).
WASAPI - это более современная аудиосистема, которая может улучшить отзывчивость, производительность и стабильность вывода звука NVDA, включая речь и звуки.
После изменения этого параметра необходимо перезапустить NVDA, чтобы изменения вступили в силу.
Отключение WASAPI приведёт к отключению следующих опций:

* [Громкость звуков NVDA соответствует громкости речи](#SoundVolumeFollowsVoice)
* [Громкость звуков NVDA](#SoundVolume)

##### Журналируемые категории отладки {#AdvancedSettingsDebugLoggingCategories}

Флажки в этом списке позволяют вам включить определенные категории отладочных сообщений в журнале NVDA.
Журналирование этих сообщений может привести к снижению производительности и значительному увеличению размера файла журнала NVDA.
Включайте только одну из этих категорий, когда разработчики NVDA вас об этом попросят, например, для отладки некорректной работы брайлевского дисплея.

##### Воспроизводить звук журналируемых ошибок {#PlayErrorSound}

Этот комбинированный список позволяет указать, будет ли воспроизводиться звук ошибки при её появлении в журнале NVDA.
Выбор "Только в тестовых версиях NVDA" (значение по умолчанию) разрешает воспроизведение звука ошибок только если текущая версия NVDA является тестовой (alpha, beta или запущена из исходного кода).
Выбор "Да" позволяет включить звук ошибок независимо от вашей текущей версии NVDA.

##### Регулярное выражение для команд быстрой навигации по текстовым абзацам {#TextParagraphRegexEdit}

Это поле позволяет пользователям настроить регулярное выражение для обнаружения текстовых абзацев в режиме просмотра.
Команда [навигации по текстовым абзацам](#TextNavigationCommand) ищет абзацы, соответствующие этому регулярному выражению.

### прочие параметры {#MiscSettings}

Помимо [диалога настроек NVDA](#NVDASettings), подменю "Параметры" главного меню NVDA содержит несколько других элементов, описание которых приведено ниже.

#### Речевые словари {#SpeechDictionaries}

Меню "Речевые словари" можно найти в подменю "Параметры" главного меню NVDA. Оно предоставляет диалоговые окна, которые позволяют вам управлять произношением определённых слов или фраз.
В настоящее время доступны три вида речевых словарей.
А именно:

* Общий словарь: правила в этом словаре затрагивают все синтезаторы речи.
* Голосовой словарь: правила в этом словаре затрагивают только текущий голос активного синтезатора речи.
* Временный словарь: правила в этом словаре затрагивают все синтезаторы речи, но только для текущей рабочей сессии. Эти правила временные и после перезагрузки NVDA будут утеряны.

Вы должны назначить пользовательские жесты, используя диалог [Жесты ввода](#InputGestures), если хотите открывать любые из этих словарных диалогов в любом месте.

Все диалоговые окна словарей содержат список правил, которые будут применяться при обработке речи.
Эти диалоги также содержат кнопки для добавления, редактирования, удаления и удаления всех выбранных правил.

Для добавления нового правила в словарь нажмите кнопку "Добавить", и заполнив поля в появившемся диалоге, нажмите кнопку OK.
Вы увидите созданное вами правило в списке словарных статей.
Но для полной уверенности в том, что созданное вами правило действительно сохранилось, убедитесь, что вы нажали OK для выхода из диалога словаря, когда вы закончите добавлять или редактировать правила.

С помощью правил речевых словарей можно заменять одну строку символов на другую.
Например, вы можете создать правило, которое заставит NVDA произносить слово "лягушка" вместо "рыба" в любом месте, где встречается слово "рыба".
Для этого в диалоге добавления словарной статьи, просто наберите в поле "Шаблон" слово "Рыба", а в поле "Замена" слово "Лягушка".
Вы также можете ввести описание правила в поле "Примечание" (что-то вроде: "замена рыбы на лягушку").

Однако, речевые словари NVDA имеют в своём арсенале более мощные возможности, нежели простая замена слов.
В диалоге добавления словарной статьи есть флажок "Учитывать регистр", который заставляет NVDA учитывать регистр символов шаблона при обработке данного правила.
По умолчанию регистр символов не учитывается.

Наконец, набор радиокнопок "Тип", позволяет указать должен ли шаблон обрабатываться везде, только когда является целым словом или его следует рассматривать как регулярное выражение.
Выбор типа шаблона как целое слово означает, что замена будет выполняться только если шаблон не является частью другого слова.
То есть символы, отличные от буквы, цифры или знака подчёркивания, (или вообще отсутствие символа), расположены непосредственно как до, так и после шаблона.
Таким образом, если в предыдущем примере замены слова "Рыба" на "Лягушка" выбрать тип шаблона как целое слово, то слова "Рыбак" и "Рыбачить" заменены не будут.

Регулярное выражение — это шаблон, в котором содержатся специальные символы, при помощи которых вы можете обнаруживать соответствие/совпадение более чем одного символа за раз, или же искать в тексте только цифры или только буквы.
Правила написания регулярных выражений не рассматриваются в этом руководстве.
Для получения начальных материалов по этой теме, пожалуйста, обратитесь к [https://docs.python.org/3.7/howto/regex.html].

#### Произношение символов/пунктуации {#SymbolPronunciation}

С помощью этого диалога вы можете изменять, каким образом произносятся пунктуация и другие символы, а также уровень, на котором они произносятся.

Язык, символы которого редактируются, будет показан в заголовке диалога.
Обратите внимание, что этот диалог учитывает флажок "Использовать язык синтезатора для чтения знаков и символов пунктуации" из [категории Речь](#SpeechSettings) [диалога настроек NVDA](#NVDASettings); то есть когда этот флажок отмечен, то используется язык текущего голоса, а не глобальный язык NVDA.

Для изменения символа сначала выберите его в списке "Символы".
Вы можете фильтровать искомые символы, вводя сам символ или часть его текстовой замены в поле "Фильтр".

* Воспользуйтесь полем редактирования "Замена", чтобы изменить текст, который следует произносить вместо этого символа.
* В комбинированном списке "Уровень" вы можете установить самый низкий уровень пунктуации, на котором следует произносить этот символ (ничего, некоторые, большинство или все).
Вы также можете установить уровень символа; в этом случае символ не будет произноситься независимо от используемого уровня символа, за следующими двумя исключениями:
  * При посимвольном перемещении.
  * Когда NVDA набирает любой текст, содержащий этот символ.
* В группе радиокнопок "Передавать фактический символ на синтезатор" указывается, когда сам символ (в отличие от его замены) следует передавать на синтезатор.
Это полезно, если символ должен вызывать паузу или изменение интонации речи.
Например, запятая как правило заставляет синтезатор делать паузу.
Имеется три варианта для выбора:
  * никогда: Никогда не передавать фактический символ на синтезатор.
  * всегда: Всегда передавать фактический символ на синтезатор.
  * только если уровень пунктуации ниже уровня символа: Передавать фактический символ на синтезатор только если установленный уровень пунктуации ниже уровня самого символа.
  Например, вы можете использовать этот вариант, чтобы на более высоких уровнях пунктуации, читалась замена символа без пауз, а на более низких, паузы присутствовали.

Вы можете добавить новые символы, нажав кнопку "Добавить".
В появившемся диалоге, введите символ и нажмите кнопку OK.
Затем измените параметры нового символа, так же, как вы это делаете для других символов.

Вы можете удалить ранее добавленный символ, нажав кнопку "Удалить".

Когда вы закончите, нажмите кнопку OK, чтобы сохранить сделанные изменения или "Отмена", чтобы выйти из диалога без сохранения.

В случае составных символов, поле "Замена" может содержать некоторые ссылки на группы сопоставленного текста. Например, для шаблона, соответствующего полной дате, в этом поле должны появиться \1, \2 и \3, которые будут заменены соответствующими частями даты.
При этом обычные обратные косые черты в поле "Замена" должны быть удвоены. Например, для сопоставления с шаблоном "a\b" следует ввести "a\\b".

#### Жесты ввода {#InputGestures}

В этом диалоге вы можете настроить для команд NVDA жесты ввода (клавиши на клавиатуре, кнопки на брайлевском дисплее и т. д.).

Перед открытием этого диалога показываются только те команды, которые непосредственно используются.
Например, если вы хотите настроить команды, относящиеся к режиму обзора, вам следует открыть диалог "Жесты ввода", находясь как раз в режиме обзора.

В дереве этого окна перечисляются все используемые команды NVDA, которые сгруппированы по категориям.
Вы можете фильтровать их, введя одно или несколько слов из названия команды в поле "Фильтр" в любом порядке.
Жесты, которые связаны с командой, даются в списке под этой командой.

Для добавления какого-либо жеста ввода выберите команду и нажмите кнопку "Добавить".
Затем, выполните жест ввода, который вы хотите привязать к команде; например, нажмите клавишу на клавиатуре или кнопку на брайлевском дисплее.
Зачастую, жест может интерпретироваться несколькими способами.
Например, если вы нажали клавишу на клавиатуре и захотите соотнести этот жест к текущей раскладке клавиатуры (например Настольной раскладке или раскладке Ноутбук) или, возможно, пожелаете соотнести жест ко всем раскладкам клавиатуры.
В этом случае появится меню, позволяющее выбрать желаемый вариант.

Для удаления жеста, связанного с командой, выберите жест и нажмите кнопку "Удалить".

Категория "Эмулируемые клавиши системной клавиатуры" содержит команды NVDA, которые эмулируют нажатия клавиш на системной клавиатуре.
Эти эмулируемые комбинации клавиш можно использовать для управления системной клавиатурой прямо с брайлевского дисплея.
Для добавления новой эмулируемой комбинации клавиш, выберите категорию "Эмулируемые клавиши системной клавиатуры" и, не разворачивая её, нажмите кнопку "Добавить".
Затем нажмите на клавиатуре ту комбинацию клавиш, которую требуется эмулировать.
После этого, добавленная комбинация клавиш будет доступна внутри категории "Эмулируемые клавиши системной клавиатуры" и вы сможете назначить на неё пользовательский жест, как это описано выше.

Примечания:

* Эмулируемые комбинации клавиш должны иметь назначенные пользовательские жесты, чтобы они могли быть сохранены при закрытии этого диалога.
* Пользовательский жест ввода с клавишами-модификаторами не может быть сопоставлен с эмулируемым жестом без клавиш-модификаторов.
Например, установка эмулируемого ввода `a` и настройка жеста ввода `ctrl+m` могут привести к тому, что приложение получит `ctrl+a`.

Когда вы закончите, нажмите кнопку OK, чтобы сохранить сделанные изменения или "Отмена", чтобы выйти из диалога без сохранения.

### Сохранение и восстановление конфигурации {#SavingAndReloading}

По умолчанию NVDA автоматически сохраняет свою конфигурацию при выходе.
Однако, обратите внимание, что эта опция может быть изменена в категории "Общие" диалога настроек NVDA.
Чтобы вручную сохранить настройки в любое время, выберите в меню NVDA пункт меню "Сохранить конфигурацию".

Если вы допустили ошибку в сделанных настройках, и вам необходимо вернуться к ранее сохранённым настройкам, выберите в меню NVDA пункт "Вернуться к сохраненной конфигурации".
Вы также можете сбросить конфигурацию к заводским настройкам, выбрав в меню NVDA пункт "Сбросить конфигурацию к заводским настройкам".

Также можно воспользоваться следующими клавиатурными командами NVDA:
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Настольная |Ноутбук |Описание|
|---|---|---|---|
|Сохранить конфигурацию |NVDA+Control+C |NVDA+Control+C |Сохраняет вашу текущую конфигурацию таким образом, что она не будет потеряна при завершении работы NVDA|
|Вернуться к сохранённой конфигурации |NVDA+Control+R |NVDA+Control+R |Одиночное нажатие возвращает к последней сохраненной конфигурации. Тройное нажатие сбрасывает конфигурацию к заводским настройкам.|

<!-- KC:endInclude -->

### Профили конфигурации {#ConfigurationProfiles}

Иногда, возможно, вы пожелаете иметь разные настройки на разные случаи жизни при работе с NVDA.
Например, вы хотите разрешить NVDA читать отступы при редактировании текста или же разрешить чтение атрибутов шрифта при чтении корректур.
При помощи NVDA вы можете осуществить это, воспользовавшись пунктом меню "Профили конфигурации".

Профиль конфигурации содержит только те настройки, которые изменяются при редактировании текущего профиля.
Большинство настроек можно изменить в профилях конфигурации, за исключением тех, которые находятся в категории "Общие" [диалога настроек NVDA](#NVDASettings), и применяются ко всей программе глобально.

Профили конфигурации можно активировать вручную из этого диалога, или заранее назначенными пользовательскими жестами.
Они могут активироваться также автоматически, благодаря автопереключателям профилей (автопереключателям по событию), таких как переключение на отдельное приложение.

#### Основное управление {#ProfilesBasicManagement}

Для управления профилями конфигурации выберите в меню NVDA пункт "Профили конфигурации".
Для открытия этого диалога можно также использовать комбинацию горячих клавиш:
<!-- KC:beginInclude -->

* NVDA+Control+P: Показывает диалог "Профили Конфигурации".

<!-- KC:endInclude -->

Первый элемент в данном диалоге — это список "Профили", в котором можно выбрать один из доступных профилей.
При открытии этого диалога, выбирается тот профиль, который в данный момент редактируется вами.
Для активных профилей также показывается дополнительная информация, активированы ли они вручную, запущены и/или в данный момент редактируются.

Чтобы переименовать или удалить профиль, нажмите кнопки "Переименовать" или "Удалить" соответственно.

Для закрытия этого диалога нажимайте кнопку "Закрыть".

#### Создание профиля {#ProfilesCreating}

Для создания нового профиля нажмите кнопку "Создать".

В диалоге "Создание профиля" вы можете ввести имя профиля.
Вы также можете выбрать, как этот профиль следует использовать.
Если вы хотите использовать этот профиль только вручную, выберите радиокнопку "Активация вручную", которая установлена по умолчанию.
Иначе выберите радиокнопку "Работающее приложение (название текущего приложения)", которая автоматически активирует этот профиль (прим. пер. при загрузке приложения, для которого был создан профиль, NVDA автоматически активирует этот профиль для данного приложения).
Если вы не ввели имя для нового профиля, то для удобства, при выборе вышеуказанной радиокнопки, поле редактирования автоматически заполнится названием работающего приложения.
Для дальнейшей информации об автопереключателях профилей смотрите [ниже](#ConfigProfileTriggers).

Нажатием кнопки OK вы создадите новый профиль и закроете этот диалог, после чего сможете его редактировать.

#### Ручная активация {#ConfigProfileManual}

Вы можете вручную активировать профиль, выбрав его и нажав кнопку "Ручная активация".
Как только вы активируете профиль вручную, он будет перекрывать одинаковые параметры в других профилях, которые всё ещё могут автоматически активироваться, благодаря автопереключателям профилей.
Например, если профиль запущен работающим приложением и чтение ссылок разрешено в этом профиле, но при этом в профиле ручной активации чтение ссылок запрещено, то ссылки уже не будут читаться в профиле, который был запущен работающим приложением.
Однако, если вы изменили голос в профиле, запущенном работающим приложением, и при этом голос не менялся в профиле ручной активации, будет использоваться все же голос из профиля, который был запущен приложением.
Любые настройки, которые вы меняете, будут сохраняться в профиле ручной активации.
Для деактивации профиля ручной активации выберите его в диалоговом окне "Профили Конфигурации" и нажмите кнопку "Ручная деактивация".

#### Автопереключатели профилей {#ConfigProfileTriggers}

Нажатием кнопки "Автопереключатели профилей" в диалоговом окне "Профили конфигурации" вы можете изменять профили, которые следует автоматически активировать для разных автопереключателей (прим. пер. автопереключатель профиля — это переключатель автоматической активации профиля по какому-либо событию, например, при загрузке приложения автоматически активируется профиль для этого приложения, если он, разумеется, был создан ранее и событием в данном случае является запуск приложения.).

В списке "Автопереключатели профилей" показываются следующие доступные автопереключатели:

* Работающее приложение (имя работающего приложения): срабатывает при переключении на работающее приложение.
* Читать всё: срабатывает для команд "Читать всё".

Для изменения профиля, который должен быть активирован автоматически для автопереключателя профиля, выберите автопереключатель, а затем выберите желаемый профиль в комбинированном списке "Профили".
Вы можете выбрать "(профиль по умолчанию)", если не хотите использовать какой-либо профиль.

Нажмите кнопку "Закрыть" для возврата в диалоговое окно "Профили Конфигурации".

#### Редактирование профиля {#ConfigProfileEditing}

Если вы вручную активировали профиль, то любые настройки, которые вы изменяете, будут сохраняться в этом профиле.
Иначе, настройки будут сохранены в недавно запущенном профиле.
Например, если вы связали профиль с приложением Блокнот и переключаетесь на него, то изменяемые настройки будут сохраняться в профиле для работающего приложения Блокнот.
И, наконец, если нет ни вручную активированного, ни запущенного профиля, то изменяемые настройки будут сохраняться уже в конфигурации по умолчанию.

Для редактирования профиля, связанного с командами "Читать всё", вы должны [вручную активировать](#ConfigProfileManual) этот профиль.

#### Временный запрет автопереключателей профилей {#ConfigProfileDisablingTriggers}

Иногда, бывает полезно временно запретить все автопереключатели профилей.
Например, вы, предположим, захотите отредактировать вручную активированный профиль или конфигурацию по умолчанию, так чтобы запущенные профили не мешали.
Вы можете осуществить это, отметив флажок "Временно запретить все автопереключатели профилей" в диалоговом окне "Профили Конфигурации".

Для быстрого отключения или включения всех автопереключателей профилей в любом месте, пожалуйста, назначьте на это действие желаемый жест в [диалоге Жесты ввода](#InputGestures).

#### Активация профилей с помощью жестов ввода {#ConfigProfileGestures}

Для каждого добавленного профиля конфигурации можно назначить один или несколько жестов для его активации.
По умолчанию профили не имеют назначенных жестов.
Добавить желаемый жест на команду активации того или иного профиля конфигурации можно в диалоге [Жесты ввода](#InputGestures).
Каждый профиль имеет свою команду в категории "Профили конфигурации".
При переименовании профиля все ранее добавленные жесты будут по-прежнему доступны.
Удаление профиля автоматически удалит все назначенные на него жесты.

### Расположение файлов конфигурации {#LocationOfConfigurationFiles}

Переносные версии NVDA сохраняют все свои настройки и дополнения в папке userConfig, расположенной в папке NVDA.

Установленные версии NVDA сохраняют все свои настройки и дополнения в специальном каталоге, расположенном в вашем профиле пользователя Windows.
Это означает, что каждый пользователь в системе может иметь свои собственные настройки NVDA.
Для открытия вашей папки настроек в любой момент, воспользуйтесь соответствующей командой, предварительно назначив на неё желаемую комбинацию клавишь в диалоге [Жесты ввода](#InputGestures).
Кроме того, для установленной версии NVDA, вы можете открыть меню Пуск → Программы → NVDA → Просмотреть папку пользовательских настроек NVDA.

Конфигурация NVDA, используемая на экране входа в Windows или в диалогах Контроля учётных записей (UAC), хранится в подкаталоге systemConfig, каталога установленной NVDA.
Обычно, эту конфигурацию не следует трогать.
Для изменения настроек, используемых на экране входа в Windows или на экранах контроля учётных записей (UAC), сконфигурируйте NVDA, как вы пожелаете, затем сохраните конфигурацию и нажмите кнопку "Использовать последнюю сохранённую конфигурацию на экране входа в систему и на других защищённых экранах" в категории Общие [диалога настроек NVDA](#NVDASettings).

## Дополнения и магазин дополнений {#AddonsManager}

Дополнения — это програмные пакеты, которые предоставляют новые или изменённые функции NVDA.
Они разрабатываются сообществом NVDA и внешними организациями, такими как коммерческие поставщики.
Дополнения могут выполнять любое из следующих действий:

* Добавлять или улучшать поддержку определённых приложений.
* Обеспечивать поддержку дополнительных брайлевских дисплеев или синтезаторов речи.
* Добавлять или изменять возможности NVDA.

Магазин дополнений NVDA позволяет вам просматривать пакеты дополнений и управлять ими.
Все дополнения, доступные в Магазине дополнений, можно скачать бесплатно.
Однако некоторые из них могут потребовать от пользователей оплаты лицензии или дополнительного программного обеспечения, прежде чем их можно будет использовать.
Коммерческие синтезаторы речи являются примером дополнений такого типа.
Если вы установите дополнение с платными компонентами и передумаете его использовать, дополнение можно легко удалить.

Доступ к магазину дополнений осуществляется из подменю Сервис меню NVDA.
Чтобы быстро открывать магазин дополнений в любом месте, назначьте пользовательский жест на это действие, используя [диалог жестов ввода](#InputGestures).

### Просмотр дополнений {#AddonStoreBrowsing}

При открытии магазина дополнений отображается список дополнений.
Если вы ранее не устанавливали ни каких дополнений, в магазине дополнений откроется список доступных дополнений.
Если вы установили дополнения, в списке будут отображены установленные в данный момент дополнения.

При выборе дополнения, перемещении к нему с помощью клавиш-стрелок вверх и вниз, отобразятся подробные сведения о нём.
С дополнениями связаны действия, к которым вы можете получить доступ через [меню действий](#AddonStoreActions), такие как установка, справка, отключение и удаление.
Доступные действия будут меняться в зависимости от того, установлено ли дополнение или нет, а также включено ли оно или отключено.

#### Списки дополнений {#AddonStoreFilterStatus}

Существуют различные представления для установленных, обновлённых, доступных и установленных несовместимых дополнений.
Чтобы изменить вид дополнений, измените активную вкладку списка дополнений, используя комбинацию клавиш `ctrl+tab`.
Также можно клавишей `tab` перейти на список вкладок многостраничного диалога и перемещаться по нему клавишами `Стрелка влево` и `Стрелка вправо`.

#### Фильтрация включённых или отключённых дополнений {#AddonStoreFilterEnabled}

Обычно установленное дополнение имеет состояние "включено", что означает, что оно запущено и доступно в NVDA.
Однако некоторые из установленных вами дополнений могут быть переведены в состояние "отключено".
Это означает, что они не будут использоваться, и их функции будут недоступны во время вашего текущего сеанса NVDA.
Возможно, вы отключили дополнение, поскольку оно конфликтовало с другим дополнением или с определённым приложением.
NVDA также может отключить некоторые дополнения, если они окажутся несовместимыми во время обновления NVDA, хотя вы будете предупреждены, если это произойдёт.
Дополнения также можно отключить, если они просто не нужны вам в течение длительного времени, но вы не хотите их удалять, поскольку ожидаете, что они снова понадобятся вам в будущем.

Списки установленных и несовместимых дополнений можно отфильтровать по их включенному или отключенному состоянию.
По умолчанию отображаются как включенные, так и отключенные дополнения.

#### Показывать несовместимые дополнения {#AddonStoreFilterIncompatible}

На вкладках доступных и обновлённых дополнений можно отфильтровать их, чтобы [показывать несовместимые дополнения](#incompatibleAddonsManager).

#### Фильтрация дополнений по каналу {#AddonStoreFilterChannel}

Дополнения могут распространяться по четырем каналам:

* Стабильный: Разработчик выпустил это в качестве протестированного дополнения к выпущенной версии NVDA.
* Бета: Возможно, это дополнение нуждается в дополнительном тестировании, но оно выпущено для получения отзывов пользователей.
Рекомендуется для начинающих пользователей.
* Разрабатываемые версии: Этот канал предлагается использовать разработчикам дополнений для тестирования неизданных изменений API.
Альфа-тестировщикам NVDA, возможно, потребуется использовать "разрабатываемую" версию своих дополнений.
* Установить из стороннего источника: Дополнения, установленные из внешних источников, за пределами магазина дополнений.

Чтобы отобразить дополнения только для определённых каналов, измените выбор фильтра "Канал".

#### Ищем дополнения {#AddonStoreFilterSearch}

Для поиска дополнений используйте текстовое поле "Поиск".
Вы можете добраться до него, нажав `shift+tab` в списке дополнений.
Введите одно или два ключевых слова для того дополнения, которое вы ищете, затем нажмите `tab` для перехода к списку дополнений.
Дополнения будут перечислены, если искомое найдётся в идентификаторе дополнения, отображаемом имени, издателе, авторе или описании.

### Действия с дополнениями {#AddonStoreActions}

С дополнениями связаны такие действия, как установка, справка, отключение и удаление.
Для дополнения из списка дополнений доступ к этим действиям можно получить через меню, открываемое нажатием клавиши `applications`, `enter`, щелчком правой кнопки мыши или двойным щелчком по дополнению.
Доступ к этому меню также можно получить с помощью кнопки "Действия" в разделе "Сведения о выбранном дополнении".

#### Установка дополнений {#AddonStoreInstalling}

Тот факт, что дополнение доступно в магазине дополнений NVDA, не означает, что оно было одобрено или проверено компанией NV Access или кем-либо ещё.
Очень важно устанавливать дополнения только из источников, которым вы доверяете.
Функциональность дополнений в NVDA не ограничена.
Это может включать в себя доступ к вашим личным данным или даже ко всей системе в целом.

Вы можете установить и обновить дополнения, выполнив [просмотр доступных дополнений](#AddonStoreBrowsing).
Выберите дополнение на вкладке "Доступные дополнения" или "Обновлённые дополнения".
Затем используйте действие обновить, установить или заменить, чтобы начать установку.

Вы также можете установить несколько дополнений одновременно.
Это можно сделать, выбрав несколько дополнений на вкладке "Доступные дополнения", затем активировав контекстное меню для выбора и выбрав действие "Установить выбранные дополнения".

Чтобы установить дополнение, которое вы получили вне магазина дополнений, нажмите кнопку "Установить из внешнего источника".
Это позволит вам найти пакет дополнения (файл `.nvda-addon`) на вашем компьютере или в сети.
Как только вы откроете пакет дополнений, начнется процесс установки.

Если в вашей системе установлена и запущена NVDA, вы также можете открыть файл дополнения непосредственно из браузера или файловой системы, чтобы начать процесс установки.

При установке дополнения из внешнего источника NVDA попросит вас подтвердить установку.
После установки дополнения необходимо перезапустить NVDA, чтобы оно начало работать, хотя вы можете отложить перезапуск NVDA, если вам нужно установить или обновить другие дополнения.

По умолчанию, после запуска NVDA, вы будете уведомлены о наличии любых доступных обновлений дополнений.
Чтобы узнать больше о таком поведении и настроить его, обратитесь к ["Уведомлениям об обновлениях"](#AutomaticAddonUpdates).

#### Удаление дополнений {#AddonStoreRemoving}

Для удаления дополнения, выберите его из списка и выполните действие Удалить.
NVDA попросит вас подтвердить удаление.
Как и при установке, для полного удаления дополнения необходимо перезапустить NVDA.
Пока вы этого не сделаете, для этого дополнения в списке будет отображаться состояние "Ожидает удаления".
Как и при установке, вы также можете удалить сразу несколько дополнений.

#### Выключение и включение дополнений {#AddonStoreDisablingEnabling}

Чтобы отключить дополнение, воспользуйтесь действием "отключить".
Чтобы включить ранее отключенное дополнение, воспользуйтесь действием "включить".
Вы можете отключить дополнение, если его состояние указывает на то, что оно "включено", или включить его, если дополнение "отключено".
При каждом использовании действия включения/выключения состояние дополнения меняется, указывая, что оно произойдет при перезапуске NVDA.
Если ранее дополнение было "отключено", то после переключения действия состояние будет отображаться "включено, ожидает перезагрузки".
Если ранее дополнение было "включено", то после переключения действия состояние будет отображаться "отключено, ожидает перезагрузки".
Как и при установке или удалении дополнений, вам необходимо перезапустить NVDA, чтобы изменения вступили в силу.
Вы также можете включить или отключить несколько дополнений одновременно, выбрав несколько дополнений на вкладке доступных дополнений, затем активировав контекстное меню выделенного и нажав соответствующее действие.

#### Обзор дополнений и чтение отзывов {#AddonStoreReviews}

Возможно, вам захочется прочитать отзывы других пользователей, которые пользовались дополнением, например, перед его установкой или в процессе обучения его использованию.
Кроме того, другим пользователям будет полезно оставить отзыв о дополнениях, которые вы пробовали.
Чтобы прочитать отзывы о дополнении, выберите его и воспользуйтесь действием "Отзывы сообщества".
Это ссылка на веб-страницу обсуждения в  GitHub, где вы сможете читать и писать отзывы о дополнении.
Имейте в виду, что это не заменяет прямое общение с разработчиками дополнений.
Цель этой функции — поделиться отзывами, чтобы помочь пользователям решить, может ли дополнение быть для них полезным.

### Несовместимые Дополнения {#incompatibleAddonsManager}

Некоторые старые дополнения могут быть несовместимы с вашей версией NVDA.
Если вы используете более старую версию NVDA, некоторые новые дополнения также могут быть несовместимы.
Попытка установить несовместимое дополнение приведет к ошибке, объясняющей, почему дополнение считается несовместимым.

Для более старых дополнений вы можете устранить несовместимость на свой страх и риск.
Несовместимые дополнения могут не работать с вашей версией NVDA и вызывать нестабильное или неожиданное поведение, включая сбои.
Вы можете переопределить совместимость при включении или установке дополнения.
Если несовместимое дополнение впоследствии вызовет проблемы, вы можете отключить или удалить его.

Если у вас возникли проблемы с запуском NVDA и вы недавно обновили или установили дополнение, особенно если оно несовместима, вы можете попробовать временно запустить NVDA со всеми отключенными дополнениями.
Чтобы перезапустить NVDA со всеми отключенными дополнениями, выберите соответствующий вариант при выходе из NVDA.
Как альтернативу используйте [ключ командной строки](#CommandLineOptions) `--disable-addons`.

Вы можете просмотреть доступные несовместимые дополнения, используя [вкладки доступных и обновлённых дополнений](#AddonStoreFilterStatus).
Вы можете просмотреть установленные несовместимые дополнения, используя [вкладку установленных несовместимых дополнений](#AddonStoreFilterStatus).

## Сервис {#ExtraTools}
### Просмотрщик журнала NVDA {#LogViewer}

С помощью просмотрщика журнала, который можно открыть из меню NVDA → Сервис → Просмотр журнала, вы можете просматривать весь записываемый вывод журнала NVDA, происходивший с момента её запуска.

Помимо чтения содержимого, вы также можете сохранить копию файла журнала или обновить просмотрщик, чтобы он загружал новые выходные данные журнала, сгенерированные после открытия просмотрщика журнала.
Эти действия доступны в меню Журнал в просмотрщике журнала.

Файл, который отображается при открытии просмотрщика журнала, сохраняется на вашем компьютере в файле `%temp%\nvda.log`.
При каждом запуске NVDA создаётся новый файл журнала.
Когда это происходит, файл журнала предыдущей сессии NVDA перемещается в `%temp%\nvda-old.log`.

Вы также можете скопировать фрагмент текущего файла журнала в буфер обмена, не открывая просмотрщик журнала.
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Открыть просмотрщик журнала |`NVDA+f1` |Открывает просмотрвщик журнала и отображает информацию разработчика о текущем объекте навигатора.|
|Копировать фрагмент журнала в буфер обмена |`NVDA+control+shift+f1` |При первом нажатии этой команды устанавливается начальная точка содержимого журнала, которое должно быть захвачено. При повторном нажатии эта команда копирует содержимое журнала от начальной точки в буфер обмена.|

<!-- KC:endInclude -->

### Просмотрщик речи {#SpeechViewer}

Для зрячих разработчиков или для людей, демонстрирующих работу NVDA зрячей аудитории, доступно всплывающее окно, в котором они могут просматривать весь текст, проговариваемый NVDA в текущий момент времени.

Чтобы активировать просмотрщик речи, установите отметку на пункте меню NVDA → Сервис → Просмотрщик речи.
Для отключения просмотрщика речи просто снимите эту отметку.

Окно просмотрщика речи содержит флажок "Открывать просмотрщик речи при запуске NVDA".
Если этот флажок установлен, то просмотрщик речи будет автоматически открываться при каждом запуске NVDA.
Окно просмотрщика речи всегда будет пытаться открываться с теми же размерами и расположением, которые были при его последнем закрытии.

Пока просмотрщик речи активирован, он постоянно обновляется, чтобы вы могли видеть текст, проговариваемый NVDA в текущий момент времени.
Но если вы произведёте щелчок мышью по просмотрщику или переместите в него системный фокус, NVDA временно прекратит обновлять вывод, так что у вас появится возможность легко выделить и скопировать желаемый текст.

Для включения или отключения просмотрщика речи в любом месте, пожалуйста, назначьте пользовательский жест, используя диалог [Жесты ввода](#InputGestures).

### Просмотрщик брайля {#BrailleViewer}

Для зрячих разработчиков или для людей, демонстрирующих работу NVDA зрячей аудитории, доступно всплывающее окно, в котором они могут просматривать текущий брайлевский вывод и текстовый эквивалент для каждого брайлевского символа.
Просмотрщик брайля может использоваться одновременно с физическим брайлевским дисплеем, отображая такое же количество брайлевских ячеек.
Пока просмотрщик брайля активирован, он постоянно обновляется, чтобы вы могли видеть брайлевский вывод, происходящий на физическом дисплее.

Чтобы активировать просмотрщик брайля, установите отметку на пункте меню NVDA → Сервис → Просмотрщик брайля.
Для отключения просмотрщика брайля просто снимите эту отметку.

Физические брайлевские дисплеи, как правило, имеют кнопки для прокрутки отображаемого текста на брайлевской строке. Для возможности прокрутки текста в просмотрщике брайля, воспользуйтесь [диалогом "Жесты ввода"](#InputGestures) для назначения комбинаций клавиш на прокрутку брайлевской строки вперёд и назад.

Окно просмотрщика брайля содержит флажок "Открывать просмотрщик брайля при запуске NVDA".
Если этот флажок установлен, то просмотрщик брайля будет автоматически открываться при каждом запуске NVDA.
Окно просмотрщика брайля всегда будет пытаться открываться с теми же размерами и расположением, которые были при его последнем закрытии.

Окно просмотрщика брайля также содержит не отмеченный по умолчанию флажок "Выполнять маршрутизацию к ячейкам при наведении мыши".
Если его отметить, то наведение указателя мыши на отображаемые ячейки будет вызывать соответствующие команды маршрутизации к этим ячейкам.
Которые часто используются для перемещения каретки или для выполнения каких-либо действий над выбранным элементом управления.
Это может быть полезно при тестировании NVDA на способность к корректному отображению брайлевских ячеек на экране.
Для предотвращения слишком частой и случайной маршрутизации, выполнение этой команды имеет некоторую задержку.
Мышь должна оставаться наведённой на ячейку до тех пор, пока последняя не станет зелёного цвета.
Ячейка сначала станет светло-жёлтой, затем сменит цвет на оранжевый, после чего резко станет зелёной.

ДЛя переключения просмотрщика брайля в любой момент, назначьте свободную комбинацию клавиш на соответствующую команду в [диалоге жестов ввода](#InputGestures).

### Консоль Python {#PythonConsole}

Python консоль NVDA, которая может быть вызвана из подменю "Сервис" главного меню NVDA, это инструмент разработки, предназначенный для отладки, взаимодействия с внутренностями NVDA, или изучения иерархии доступности в том или ином приложении.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к [руководству разработчика NVDA](https://www.nvaccess.org/files/nvda/documentation/developerGuide.html).

### Магазин Дополнений {#AddonStoreMenuItem}

Будет открыт [Магазин дополнений NVDA](#AddonsManager).
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с подробным разделом: [Дополнения и магазин дополнений](#AddonsManager).

### Создать переносную копию {#CreatePortableCopy}

Откроется диалог, позволяющий вам из текущей запущенной версии NVDA создать её переносную копию.

Для получения дополнительной информации следуйте инструкциям в разделе [Создания переносной копии](#CreatingAPortableCopy).

### Средство восстановления COM-объектов... {#RunCOMRegistrationFixingTool}

Установка и удаление программ на компьютере, в некоторых ситуациях, может вызвать отмену регистрации динамически загружаемых библиотек для используемых NVDA COM-объектов.
Так как COM-интерфейсы, такие как IAccessible, зависят от корректной регистрации их библиотек в реестре Windows, то при отсутствии такой регистрации, могут появиться проблемы с доступностью многих элементов управления.

Это может произойти после установки или удаления Adobe Reader, Math Player и других программ.

Отсутствующая регистрация также может привести к проблемам в web-браузерах, настольных приложениях, панели задач и в других элементах интерфейса.

В частности, с помощью этого инструмента могут быть решены следующие проблемы:

* В таких приложениях как Mozilla Firefox и Thunderbird, NVDA постоянно сообщает фразу "неизвестно".
* NVDA не может переключаться между режимами обзора и редактирования
* NVDA работает очень медленно при навигации в браузерах в режиме просмотра
* И возможно другие проблемы.

### Перезагрузить плагины {#ReloadPlugins}

При помощи этого пункта меню вы можете перезагрузить глобальные плагины и модули приложений, не перезагружая саму NVDA. Это может быть удобно для разработчиков.
Модули приложений (App modules)управляют тем, как NVDA взаимодействует с конкретными приложениями.
Глобальные плагины (Global plugins) управляют взаимодействием NVDA со всеми приложениями.

Также будут полезны следующие клавишные команды NVDA:
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш |Описание|
|---|---|---|
|Перезагрузить плагины |`NVDA+control+f3` |Перезагружает глобальные плагины и модули приложений NVDA.|
|Сообщить о загруженном модуле приложения и исполняемом файле |`NVDA+control+f1` |Объявляет название модуля приложения, если таковой имеется, и имя исполняемого файла, связанного с приложением на переднем плане.|

<!-- KC:endInclude -->

## Поддерживаемые синтезаторы речи {#SupportedSpeechSynths}

Этот раздел содержит информацию о синтезаторах речи, поддерживаемых в NVDA.
Более обширный список свободных и коммерческих синтезаторов речи, которые вы можете купить и загрузить для использования в NVDA, смотрите на [странице дополнительных голосов](https://github.com/nvaccess/nvda/wiki/ExtraVoices).

### eSpeak NG {#eSpeakNG}

Синтезатор [eSpeak NG](https://github.com/espeak-ng/espeak-ng) встроен непосредственно в NVDA и не требует установки каких-либо сторонних драйверов или компонентов.
NVDA на Windows 8.1 по умолчанию использует eSpeak NG (на Windows 10, и более поздних версиях, по умолчанию используется [Windows OneCore](#OneCore)).
Поскольку этот синтезатор встроен в NVDA, это отличный выбор для работы NVDA с USB-флэш-накопителей на других системах.

Каждый голос, который поставляется с eSpeak NG, говорит на множестве различных языков.
В настоящее время eSpeak NG поддерживает более 43 различных языков.

Также доступны множество различных вариантов одного голоса, которые могут быть использованы для изменения звука синтезируемой речи.

### Microsoft Speech API verzija 4 (SAPI 4) {#SAPI4}

SAPI 4 является устаревшим стандартом Microsoft для программных синтезаторов речи.
NVDA по-прежнему поддерживает этот драйвер для пользователей, которые до сих пор имеют установленные SAPI4 синтезаторы.
Тем не менее, Microsoft более не поддерживает этот стандарт и необходимые компоненты больше не доступны на сайте Microsoft.

При использовании этого синтезатора с NVDA, набор доступных голосов (из [категории Речь](#SpeechSettings) [диалога настроек NVDA](#NVDASettings) или [Кольца настроек синтезатора](#SynthSettingsRing)) будет содержать все голоса из всех установленных SAPI 4 движков, найденных в вашей системе.

### Microsoft Speech API verzija 5 (SAPI 5) {#SAPI5}

SAPI 5 является стандартом Microsoft для программных синтезаторов речи.
Многие синтезаторы речи, соответствующие этому стандарту, могут быть куплены или бесплатно загружены на web-сайтах различных компаний, хотя скорее всего, ваша система уже будет идти по крайней мере с одним предустановленным SAPI5 голосом.
При использовании этого синтезатора с NVDA, набор доступных голосов (из [категории Речь](#SpeechSettings) [диалога настроек NVDA](#NVDASettings) или [Кольца настроек синтезатора](#SynthSettingsRing)) будет содержать все голоса из всех установленных SAPI 5 движков, найденных в вашей системе.

### Microsoft Speech Platform {#MicrosoftSpeechPlatform}

Microsoft Speech Platform предоставляет голоса для множества различных языков, которые обычно используются в разработке серверных речевых приложений.
Эти голоса могут также использоваться в NVDA.

Для использования этих голосов вы должны установить следующие два компонента:

* [Microsoft Speech Platform - Runtime (verzija 11), x86](https://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27225)
* [Microsoft Speech Platform - Runtime jezici (verzija 11)](https://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27224)
  * Эта страница содержит множество файлов относящихся как к распознаванию речи, так и к преобразованию текста в речь.
 Выберите файлы, содержащие данные TTS для желаемых языков/голосов.
 Например, файл MSSpeech_TTS_ru-RU_Elena.msi для голоса русского языка.

### Голоса Windows OneCore {#OneCore}

Windows 10, и более поздние версии, включают в себя новые голоса, известные как "OneCore" или "мобильные" голоса.
Эти голоса доступны для множества языков, и они более отзывчивы, чем голоса Microsoft SAPI5.
NVDA на Windows 10, и более поздних версиях, по умолчанию использует голоса Windows OneCore (в других выпусках Windows по умолчанию используется [eSpeak NG](#eSpeakNG)).

Для добавления новых голосов Windows OneCore, перейдите в раздел "Настройки речи" в системных настройках Windows.
Используйте опцию "Добавить голоса" и найдите желаемый язык.
Многие языки включают в себя несколько вариантов.
Например, британский и австралийский вариант английского языка.
Или варианты французского языка, такие как "Франция", "Канада" и "Швейцария".
Сначала найдите общий язык (например, английский или французский), а затем выберите его вариант из списка.
Выберите любые нужные языки и нажмите кнопку "Добавить", чтобы добавить их.
После добавления перезагрузите NVDA.

Пожалуйста, обратитесь к [статье Microsoft Для получения списка всех доступных голосов](https://support.microsoft.com/en-us/windows/appendix-a-supported-languages-and-voices-4486e345-7730-53da-fcfe-55cc64300f01).

## Поддерживаемые брайлевские дисплеи {#SupportedBrailleDisplays}

Этот раздел содержит информацию о брайлевских дисплеях, поддерживаемых в NVDA.

### Автоматически определяемые брайлевские дисплеи {#AutomaticDetection}

NVDA имеет возможность автоматического определения многих брайлевских дисплеев, подключённых по USB или Bluetooth.
Такое поведение достигается путём выбора опции "Определять автоматически" из соответствующего комбинированного списка в [диалоге настроек брайля](#BrailleSettings).
Эта опция выбрана по умолчанию.

Функция автоматического определения подключений поддерживает следующие брайлевские дисплеи.

* Дисплеи Handy Tech
* Дисплеи Baum/Humanware/APH/Orbit
* Дисплеи HumanWare Brailliant линеек BI/B
* HumanWare BrailleNote
* SuperBraille
* Дисплеи Optelec серии ALVA 6
* Серии HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille
* Дисплеи Eurobraille Esys/Esytime/Iris
* Дисплеи Nattiq nBraille
* Seika Notetaker: MiniSeika (16, 24 клетки), V6, и V6Pro (40 клеток)
* Дисплеи Tivomatic Caiku Albatross 46/80
* Любой дисплей поддерживающий стандарт USB HID для брайлевских дисплеев

### Freedom Scientific Focus/PAC Mate {#FreedomScientificFocus}

Все брайлевские дисплеи Focus и PAC Mate от компании [Freedom Scientific](https://www.freedomscientific.com/) поддерживаются посредством USB или Bluetooth-подключения.
В вашей системе должны быть установлены драйвера брайлевских дисплеев от Freedom Scientific.
Если у вас ещё нет этих драйверов, то вы можете скачать их на [странице Focus Blue Braille Display Driver](https://support.freedomscientific.com/Downloads/Focus/FocusBlueBrailleDisplayDriver).
Несмотря на то, что на этой странице упоминается только брайлевский дисплей Focus Blue, драйвера поддерживают все дисплеи Focus и Pacmate компании Freedom Scientific.

По умолчанию, NVDA автоматически определяет и устанавливает соединение с этими дисплеями как через USB, так и через Bluetooth-подключение.
Однако, при настройке дисплея вы можете выбрать порт, "USB" или "Bluetooth", для явного указания желаемого типа подключения.
Это может быть полезно, например, если вы хотите подключить дисплей Focus к NVDA по Bluetooth, при этом заряжая его через USB-порт.
Функция автоматического определения брайлевского дисплея также определит USB или Bluetooth подключение.

В NVDA используются следующие комбинации клавиш для этого дисплея.
Для описания расположения клавиш, пожалуйста, обратитесь к документации по брайлевскому дисплею.
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |topRouting1 (первая клетка на брайлевском дисплее)|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |topRouting20/40/80 (последняя клетка на брайлевском дисплее)|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |leftAdvanceBar|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |rightAdvanceBar|
|Переключает между привязками брайля |leftGDFButton+rightGDFButton|
|Переключает между действиями левого колеса |leftWizWheelPress|
|Прокрутка назад, используя левое колесо |leftWizWheelUp|
|Прокрутка вперёд, используя левое колесо |leftWizWheelDown|
|Переключает между действиями правого колеса |rightWizWheelPress|
|Прокрутка назад, используя правое колесо |rightWizWheelUp|
|Прокрутка вперёд, используя правое колесо |rightWizWheelDown|
|Переключиться на брайлевскую ячейку |routing|
|shift+tab |БрайлевскийПробел+точка1+точка2|
|tab |брайлевскийПробел+точка4+точка5|
|стрелкавВерх |брайлевскийПробел+точка1|
|стрелкавНиз |брайлевскийПробел+точка4|
|control+стрелкавЛево |брайлевскийПробел+точка2|
|control+стрелкавПраво |брайлевскийПробел+точка5|
|стрелкавЛево |брайлевскийПробел+точка3|
|стрелкавПраво |брайлевскийПробел+точка6|
|клавиша home |брайлевскийПробел+точка1+точка3|
|клавиша end |брайлевскийПробел+точка4+точка6|
|комбинация control+home |брайлевскийПробел+точка1+точка2+точка3|
|комбинация control+end |брайлевскийПробел+точка4+точка5+точка6|
|клавиша alt |брайлевскийПробел+точка1+точка3+точка4|
|комбинация alt+tab |брайлевскийПробел+точка2+точка3+точка4+точка5|
|комбинация alt+shift+tab |брайлевскийПробел+точка1+точка2+точка5+точка6|
|windows+tab |БрайлевскийПробел+точка2+точка3+точка4|
|escape |брайлевскийПробел+точка1+точка5|
|клавиша Windows |брайлевскийПробел+точка2+точка4+точка5+точка6|
|клавиша пробел |брайлевскийПробел|
|Переключить клавишу control |брайлевскийПробел+точка3+точка8|
|Переключить клавишу alt |брайлевскийПробел+точка6+точка8|
|Переключить клавишу windows |брайлевский пробел+точка4+точка8|
|Переключить клавишу NVDA |брайлевский пробел+точка5+точка8|
|Переключить клавишу shift |брайлевский пробел+точка7+точка8|
|Переключить клавиши control и shift |брайлевский пробел+точка3+точка7+точка8|
|Переключить клавиши alt и shift |брайлевский пробел+точка6+точка7+точка8|
|Переключить клавиши windows и shift |брайлевский пробел+точка4+точка7+точка8|
|Переключить клавиши NVDA и shift |брайлевский пробел+точка5+точка7+точка8|
|Переключить клавиши control и alt |брайлевский пробел+точка3+точка6+точка8|
|Переключить клавиши control, alt и shift |брайлевский пробел+точка3+точка6+точка7+точка8|
|windows+d (сворачивает все приложения) |брайлевскийПробел+точка1+точка2+точка3+точка4+точка5+точка6|
|Прочитать актуальную строку |брайлевскийПробел+точка1+точка4|
|Меню NVDA |БрайлевскийПробел+Точка1+точка3+точка4+точка5|

Для новых моделей брайлевских дисплеев Focus с клавишами rocker bar (focus 40, focus 80 и focus blue):

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |leftRockerBarUp, rightRockerBarUp|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |leftRockerBarDown, rightRockerBarDown|

Только для Focus 80:

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |leftBumperBarUp, rightBumperBarUp|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |leftBumperBarDown, rightBumperBarDown|

<!-- KC:endInclude -->

### Брайлевские дисплеи Optelec ALVA 6/переходник протоколов {#OptelecALVA}

Оба брайлевских дисплеев ALVA BC640 и BC680 от компании [Optelec](https://www.optelec.com/) поддерживаются при подключении через USB или Bluetooth.
Альтернативно, существует возможность подключения старших брайлевских дисплеев, таких как Braille Voyager, пользуясь переходником протоколов, предоставленного поставщиком.
Чтобы пользоваться этими брайлевскими дисплеями, вам не нужны драйвера.
Подключите брайлевский дисплей и настройте его для использования с программой NVDA.

Внимание: NVDA не будет использовать ALVA BC6 брайлевский дисплей через Bluetooth, когда он подключен с помощью инструмента ALVA Bluetooth.
Если вы попытались подключить свой брайлевский дисплей с помощью этого инструмента, и вы заметили, что ваш брайлевский дисплей не подключается, мы рекомендуем вам подключать ваш брайлевский дисплей стандартным образом, используя настройки Bluetooth системы Windows.

Примечание: хоть у этих брайлевских дисплеев есть брайлевская клавиатура, перевод написанного текста обрабатывается на уровне устройства по умолчанию.
Это обозначает, что система обработки написанного текста NVDA не используется (т. е. настройка брайлевской таблицы ввода не применяется).
Для брайлевских дисплеев ALVA с последней прошивкой, существует возможность выключить эмуляцию HID-клавиатуры используя жест ввода.

В NVDA используются следующие комбинации клавиш для этого дисплея.
Для описания расположения клавиш, пожалуйста, обратитесь к документации по брайлевскому дисплею.
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |t1, etouch1|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |t2|
|Перемещение к актуальному фокусу |t3|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |t4|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |t5, etouch3|
|Перемещение на брайлевскую клетку |routing|
|Произносить форматирование текста под брайлевской клеткой |secondary routing|
|Переключать эмуляцию клавиатуры HID |t1+spEnter|
|Перемещение на первую строку в просмотре |t1+t2|
|Перемещение на последнюю строку в просмотре |t4+t5|
|Переключение привязки брайля |t1+t3|
|Читать заголовок |etouch2|
|Читать строку состояния |etouch4|
|комбинация shift+tab |sp1|
|клавиша alt |sp2, alt|
|клавиша escape |sp3|
|клавиша tab |sp4|
|стрелка вверх |spUp|
|стрелка вниз |spDown|
|стрелка влево |spLeft|
|стрелка вправо |spRight|
|enter |spEnter, enter|
|Произнести дату и час |sp2+sp3|
|NVDA Меню |sp1+sp3|
|windows+d (сворачивает все приложения) |sp1+sp4|
|комбинация windows+b (показывает панель уведомлений) |sp3+sp4|
|клавиша windows |sp1+sp2, windows|
|комбинация alt+tab |sp2+sp4|
|комбинация control+home |t3+spUp|
|комбинация control+end |t3+spDown|
|клавиша home |t3+spLeft|
|клавиша end |t3+spRight|
|клавиша control |control|

<!-- KC:endInclude -->

### Брайлевские дисплеи Handy Tech {#HandyTech}

NVDA поддерживает большинство брайлевских дисплеев компании [Handy Tech](https://www.handytech.de/), когда они подключаются через последовательный порт или Bluetooth.
Для старших дисплеев, подключаемых по USB, вы должны установить драйвера на ваш компьютер.

Следующие дисплеи не поддерживаются из коробки, но их возможно использовать через [Универсальный драйвер Handy Tech](https://handytech.de/en/service/downloads-and-manuals/handy-tech-software/braille-display-drivers) и соответствующее дополнение для NVDA:

* Braillino
* Bookworm
* Modular с прошивкой в версии 1.13 или ниже. Имейте в виду, что прошивка этих брайлевских дисплеев может быть обновлена.

В NVDA используются следующие комбинации клавиш для брайлевских дисплеев Handy Tech с NVDA.
Для описания расположения клавиш, пожалуйста, обратитесь к документации по брайлевскому дисплею..
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка текста на брайлевском дисплее назад |left, up, b3|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |right, down, b6|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |b4|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |b5|
|Перемещаться на следующую брайлевскую клетку |routing|
|комбинация shift+tab |esc, left triple action key up+down|
|клавиша alt |b2+b4+b5|
|клавиша escape |b4+b6|
|клавиша tab |enter, right triple action key up+down|
|клавиша enter |esc+enter, left+right triple action key up+down, joystickAction|
|стрелкавВерх |joystickUp|
|стрелкавНиз |joystickDown|
|стрелка влево |джойстик влево|
|стрелка вправо |джойстик вправо|
|NVDA Меню |b2+b4+b5+b6|
|Переключение между привязками брайля |b2|
|Переключение брайлевского курсора |b1|
|Переключение представления брайля |b7|
|Переключение брайлевского ввода |space+b1+b3+b4 (Пробел+большая буква б)|

<!-- KC:endInclude -->

### MDV Lilli {#MDVLilli}

NVDA поддерживает Брайлевский дисплей Lilli компании [MDV](https://www.mdvbologna.it/).
Для использования этого дисплея не требуется устанавливать какие-либо специальные драйверы.
Просто подключите дисплей и настройте NVDA для его использования.

Этот брайлевский дисплей не поддерживает функционал автоопределения брайлевских дисплеев.

В NVDA используются следующие комбинации клавиш для этого дисплея.
Для описания расположения клавиш, пожалуйста, обратитесь к документации по брайлевскому дисплею.
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |LF|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |RG|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |UP|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |DN|
|Перемещение к брайлевской клетке |route|
|комбинация shift+tab |SLF|
|клавиша tab |SRG|
|комбинация alt+tab |SDN|
|комбинация alt+shift+tab |SUP|

<!-- KC:endInclude -->

### Брайлевские дисплеи Baum/Humanware/APH/Orbit {#Baum}

Некоторые брайлевские дисплеи компаний [Baum](https://www.visiobraille.de/index.php?article_id=1&amp;clang=2), [HumanWare](https://www.humanware.com/), [APH](https://www.aph.org/) и [Orbit](https://www.orbitresearch.com/) поддерживаются при подключении через USB, Bluetooth или последовательный порт.
К ним относятся:

* Baum: SuperVario, PocketVario, VarioUltra, Pronto!, SuperVario2, Vario 340
* HumanWare: Brailliant, BrailleConnect, Brailliant2
* APH: Refreshabraille
* Orbit: Orbit Reader 20

Некоторые брайлевские дисплеи компании Baum могут также работать, но это не проверено.

Если подключаете брайлевские дисплеи, не использующие HID, сначала надо установить USB драйвера, которые предоставляет компания.
VarioUltra и Pronto! используют HID протокол.
Брайлевские дисплеи Refreshabraille и Orbit Reader 20 могут использовать HID протокол, если брайлевский дисплей настроен таким образом.

Режим USB serial брайлевского дисплея Orbit Reader 20 поддерживается только в Windows 10 и более поздних версиях.
Вместо этого, лучше использовать USB HID.

При использовании брайлевских дисплеев с NVDA доступны следующие комбинации клавиш.
Пожалуйста, обратитесь к документации, чтобы узнать разположение клавиш вашего дисплея.
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |`d2`|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |`d5`|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |`d1`|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |`d3`|
|Перемещение к брайлевской клетке |`routing`|
|комбинация `shift+tab` |`пробел+точка1+точка3`|
|клавиша `tab` |`пробел+точка4+точка6`|
|клавиша `alt` |`пробел+точка1+точка3+точка4` (`пробел+m`)|
|клавиша `escape` |`пробел+точка1+точка5` (`пробел+e`)|
|клавиша `windows` |`пробел+точка3+точка4`|
|комбинация `alt+tab` |`пробел+точка2+точка3+точка4+точка5` (`пробел+t`)|
|NVDA меню |`пробел+точка1+точка3+точка4+точка5` (`пробел+n`)|
|комбинация `windows+d` (свернуть все приложения) |`пробел+точка1+точка4+точка5` (`пробел+d`)|
|Читать всё |`пробел+точка1+точка2+точка3+точка4+точка5+точка6`|

Для брайлевских дисплеев с джойстиком:

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|стрелка вверх |вверх|
|стрелка вниз |вниз|
|стрелка влево |влево|
|стрелка вправо |вправо|
|enter |Середина джойстика|

<!-- KC:endInclude -->

### hedo ProfiLine USB {#HedoProfiLine}

Hedo ProfiLine USB компании [hedo Reha-Technik](https://www.hedo.de/) поддерживается.
Сначала установите драйвера, предоставленные производителем.

Этот брайлевский дисплей ещё не поддерживает автоопределение брайлевских дисплеев NVDA.

В NVDA используются следующие комбинации клавиш для этого дисплея.
Для описания расположения клавиш, пожалуйста, обратитесь к документации по брайлевскому дисплею.
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |K1|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |K3|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |B2|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |B5|
|Перемещение к брайлевской клетке |routing|
|Переключение привязки брайля |K2|
|Читать всё |B6|

<!-- KC:endInclude -->

### hedo MobilLine USB {#HedoMobilLine}

Hedo MobilLine USB компании [hedo Reha-Technik](https://www.hedo.de/) поддерживается.
Сначала установите USB драйвера предоставленные производителем.

Автоопределение для этого брайлевского дисплея не поддерживается.

В NVDA используются следующие комбинации клавиш для этого дисплея.
Для описания расположения клавиш, пожалуйста, обратитесь к документации по брайлевскому дисплею.
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |K1|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |K3|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |B2|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |B5|
|Перемещение к брайлевской клетке |routing|
|Переключение привязки брайля |K2|
|Читать всё |B6|

<!-- KC:endInclude -->

### Брайлевские дисплеи HumanWare Brailliant BI/B и BrailleNote Touch {#HumanWareBrailliant}

Брайлевские дисплеи Brailliant BI и B компании [HumanWare](https://www.humanware.com/), включая BI 14, BI 32, BI 20X, BI 40, BI 40X и B 80, поддерживаются при подключении через USB или Bluetooth.
Если подключение выполняется через USB с выбранным протоколом HumanWare, то сначала вы должны установить USB-драйверы предоставленные производителем.
USB-драйверы не нужны, если выбран протокол OpenBraille.

Следующие дополнительные устройства поддерживаются, и никакие дополнительные компоненты не должны быть установлены в вашей системе:

* APH Mantis Q40
* APH Chameleon 20
* Humanware BrailleOne
* NLS eReader
  * Обратите внимание, что Zoomax в настоящее время не поддерживается без внешних драйверов

В NVDA используются следующие клавишные комбинации для брайлевских дисплеев Brailliant BI/B и BrailleNote touch.
Для описания расположения клавиш, пожалуйста, обратитесь к документации по брайлевскому дисплею.

#### Комбинации клавиш для всех моделей {#HumanWareBrailliantKeyAssignmentForAllModels}

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |left|
|Прокрутка брайлевского диспллея вперёд |right|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |up|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |down|
|Перемещение к брайлевской клетке |routing|
|Переключение привязки брайля |up+down|
|стрелка вверх |пробел+точка1|
|стрелкавНиз |пробел+точка4|
|стрелка влево |пробел+точка3|
|стрелка вправо |пробел+точка6|
|shift+tab |пробел+точка1+точка3|
|tab |space+точка4+точка6|
|alt |пробел+точка1+точка3+точка4 (пробел+m)|
|escape |пробел+точка1+точка5 (пробел+e)|
|enter |точка8|
|windows |пробел+точка3+точка4|
|alt+tab |пробел+точка2+точка3+точка4+точка5 (пробел+t)|
|NVDA меню |пробел+точка1+точка3+точка4+точка5 (пробел+n)|
|windows+d (свернуть все приложения) |пробел+точка1+точка4+точка5 (пробел+d)|
|Читай всё |пробел+точка1+точка2+точка3+точка4+точка5+точка6|

<!-- KC:endInclude -->

#### Комбинации клавиш для Brailliant BI 32, BI 40 и B 80 {#HumanWareBrailliantKeyAssignmentForBI32BI40AndB80}

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|NVDA меню |c1+c3+c4+c5 (command n)|
|windows+d (свернуть все приложения) |c1+c4+c5 (command d)|
|Читать всё |c1+c2+c3+c4+c5+c6|

<!-- KC:endInclude -->

#### Комбинации клавиш для Brailliant BI 14 {#HumanWareBrailliantKeyAssignmentForBI14}

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|стрелка вверх |джойстик вверх|
|стрелка вниз |джойстик вниз|
|стрелка влево |джойстик влево|
|стрелка вправо |джойстик вправо|
|клавиша enter |joystick action|

<!-- KC:endInclude -->

### Брайлевские дисплеи HIMS Braille/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille {#Hims}

NVDA поддерживает брайлевские дисплеи Braille Sense, Braille EDGE, Smart Beetle и Sync Braille компании [Hims](https://www.hims-inc.com/) при подключении через USB или Bluetooth.
Если вы подключаете брайлевский дисплей к порту USB, Вам придётся установить в вашу систему [драйвера компании Hims](http://www.himsintl.com/upload/HIMS_USB_Driver_v25.zip).

В NVDA используются следующие комбинации клавиш для этого дисплея.
Для описания расположения клавиш, пожалуйста, обратитесь к документации по брайлевскому дисплею.
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Перемещение к брайлевской клетке |routing|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |leftSideScrollUp+rightSideScrollUp|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |leftSideScrollDown+rightSideScrollDown|
|Перемещение на предыдущую строку в просмотре |rightSideUpArrow|
|Перемещение на следующую строку в просмотре |rightSideDownArrow|
|Перемещение к предыдущему знаку в просмотре |rightSideLeftArrow|
|Перемещение к следующему знаку в просмотре |rightSideRightArrow|
|Перемещение к актуальному фокусу |leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll|
|клавиша control |smartbeetle:f1, brailleedge:f3|
|клавиша windows |f7, smartbeetle:f2|
|alt |точка1+точка3+точка4+пробел, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4|
|shift |f5|
|insert |точка2+точка4+пробел, f6|
|клавиша applications |точка1+точка2+точка3+точка4+пробел, f8|
|Caps Lock |точка1+точка3+точка6+пробел|
|tab |точка4+точка5+пробел, f3, brailleedge:f2|
|shift+alt+tab |f2+f3+f1|
|alt+tab |f2+f3|
|shift+tab |Точка1+точка2+пробел|
|клавиша end |точка4+точка6+пробел|
|комбинация control+end |точка4+точка5+точка6+пробел|
|клавиша home |точка1+точка3+пробел, smartbeetle:f4|
|комбинация control+home |точка1+точка2+точка3+пробел|
|комбинация alt+f4 |точка1+точка3+точка5+точка6+пробел|
|стрелка влево |точка3+пробел, leftSideLeftArrow|
|control+shift+стрелка влево |точка2+точка8+пробел+f1|
|control+стрелка влево |точка2+пробел|
|shift+alt+стрелка влево |точка2+точка7+f1|
|`alt+стрелка влево` |`точка2+точка7`|
|стрелкаВправо |точка6+пробел, leftSideRightArrow|
|control+shift+стрелка вправо |точка5+точка8+пробел+f1|
|control+стрелка вправо |точка5+пробел|
|shift+alt+стрелка вправо |точка5+точка7+f1|
|`alt+стрелка вправо` |`точка5+точка7`|
|pageUp |точка1+точка2+точка6+пробел|
|control+pageUp |точка1+точка2+точка6+точка8+пробел|
|стрелка вверх |точка1+пробел, leftSideUpArrow|
|control+shift+СтрелкаВверх |Точка2+точка3+точка8+пробел+f1|
|control+стрелкаВверх |точка2+точка3+пробел|
|shift+alt+стрелкаВверх |точка2+точка3+точка7+f1|
|`alt+стрелкаВверх` |`точка2+точка3+точка7`|
|комбинация shift+стрелка вверх |leftSideScrollDown+пробел|
|клавиша pageDown |точка3+точка4+точка5+пробел|
|control+pageDown |точка3+точка4+точка5+точка8+пробел|
|стрелка вниз |точка4+пробел, leftSideDownArrow|
|control+shift+стрелкаВниз |Точка5+точка6+точка8+Пробел+f1|
|control+стрелкаВниз |точка5+точка6+пробел|
|shift+alt+стрелкаВниз |точка5+точка6+точка7+f1|
|`alt+стрелкаВниз` |`точка5+точка6+точка7+пробел`|
|комбинация shift+стрелка вниз |пробел+rightSideScrollDown|
|клавиша escape |точка1+точка5+пробел, f4, brailleedge:f1|
|клавиша delete |точка1+точка3+точка5+пробел, точка1+точка4+точка5+пробел|
|клавиша f1 |точка1+точка2+точка5+пробел|
|клавиша f3 |точка1+точка4+точка8+пробел|
|клавиша f4 |точка7+f3|
|комбинация windows+b |точка1+точка2+f1|
|комбинация windows+d |точка1+точка4+точка5+f1|
|комбинация control+insert |smartbeetle:f1+rightSideScroll|
|alt+insert |smartbeetle:f3+rightSideScroll|

<!-- KC:endInclude -->

### Дисплеи Seika Braille {#Seika}

Следующие брайлевские дисплеи Seika от Nippon Telesoft поддерживаются в двух группах с различной функциональностью:

* [Seika Версий 3, 4, и 5 (40 клеток), Seika80 (80 клеток)](#SeikaBrailleDisplays)
* [MiniSeika (16, 24 клетки), V6, и V6Pro (40 клеток)](#SeikaNotetaker)

Вы можете найти более подробную информацию о дисплеях на [странице Demo and Driver Download](https://en.seika-braille.com/down/index.html).

#### Seika Версий 3, 4, и 5 (40 клеток), Seika80 (80 клеток) {#SeikaBrailleDisplays}

* Эти дисплеи пока не поддерживают функцию автоматического фонового распознавания брайлевского дисплея NVDA.
* Выберите "Брайлевские Дисплеи Seika" для ручной настройки
* Перед использованием Seika v3/4/5/80 необходимо установить драйвер устройства.
Драйверы [предоставляются производителем](https://en.seika-braille.com/down/index.html).

Далее следуют назначения клавиш на брайлевском дисплее Seika.
Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией к дисплею для получения описания того, где можно найти эти клавиши.
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |left|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |right|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |b3|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |b4|
|Переключение привязки брайля |b5|
|Читать всё |b6|
|tab |b1|
|šift+tab |b2|
|alt+tab |b1+b2|
|NVDA Меню |left+right|
|Перемещение к брайлевской клетке |routing|

<!-- KC:endInclude -->

#### MiniSeika (16, 24 клетки), V6, и V6Pro (40 клеток) {#SeikaNotetaker}

* Функция автоматического фонового распознавания брайлевского дисплея NVDA поддерживается через USB и Bluetooth.
* Для настройки выберите "Seika Notetaker" или "авто".
* При использовании брайлевского дисплея Seika Notetaker не требуется никаких дополнительных драйверов.

Далее следуют назначения клавиш Seika Notetaker.
Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией к дисплею для получения описания того, где находятся эти клавиши.
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |left|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |right|
|Читать всё |пробел+Backspace|
|NVDA меню |Left+Right|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |LJ up|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |LJ down|
|Переключение привязки брайля |LJ center|
|tab |LJ desno|
|šift+tab |LJ levo|
|стрелка вверх|RJ up|
|стрелка вниз |RJ down|
|стрелка влево |RJ left|
|стрелка вправо |RJ right|
|Перемещение к брайлевской клетке |routing|
|комбинация shift+стрелка вверх |Space+RJ up, Backspace+RJ up|
|комбинация shift+стрелка вниз |Пробел+RJ down, Backspace+RJ down|
|комбинация shift+leftArrow |Пробел+RJ left, Backspace+RJ left|
|комбинация shift+стрелка вправо |Пробел+RJ right, Backspace+RJ right|
|клавиша enter |RJ center, точка8|
|клавиша escape |Пробел+RJ center|
|клавиша windows |Backspace+RJ center|
|клавиша пробел |Space, Backspace|
|клавиша backspace |точка7|
|клавиша страница вверх |пробел+LJ right|
|клавиша страница вниз |пробел+LJ left|
|клавиша home |пробел+LJ up|
|клавиша end |пробел+LJ down|
|комбинация control+home |backspace+LJ up|
|комбинация control+end |backspace+LJ down|

<!-- KC:endInclude -->

### Новые модели Papenmeier BRAILLEX {#Papenmeier}

Поддерживаются следующие брайлевские дисплеи:

* BRAILLEX EL 40c, EL 80c, EL 20c, EL 60c (USB)
* BRAILLEX EL 40s, EL 80s, EL 2d80s, EL 70s, EL 66s (USB)
* BRAILLEX Trio (USB и bluetooth)
* BRAILLEX Live 20, BRAILLEX Live и BRAILLEX Live Plus (USB и bluetooth)

Эти дисплеи не поддерживают функцию автоматического фонового распознавания брайлевского дисплея NVDA.
В USB-драйвере дисплея есть опция, которая может вызвать проблемы с загрузкой дисплея.
Попробуйте выполнить следующее:

1. Убедитесь, что у вас установлена [последняя версия драйвера](https://www.papenmeier-rehatechnik.de/en/service/downloadcenter/software/articles/software-braille-devices.html).
1. Откройте диспетчер устройств Windows.
1. Прокрутите список вниз до раздела "Контроллеры USB" или "Устройства USB".
1. Выберите "Papenmeier Braillex USB Device".
1. Откройте свойства и перейдите на вкладку "Дополнительно".
Иногда вкладка "Дополнительно" не отображается.
В этом случае отключите брайлевский дисплей от компьютера, выйдите из NVDA, подождите немного и снова подключите брайлевский дисплей.
При необходимости повторите это 4-5 раз.
Если вкладка "Дополнительно" по-прежнему не отображается, перезагрузите компьютер.
1. Отключите опцию "Load VCP".

Большинство устройств имеют панель лёгкого доступа, Easy Access Bar (EAB), которая обеспечивает интуитивно понятное и быстрое управление.
EAB можно перемещать в четырех направлениях, где, как правило, в каждом направлении есть по два переключателя.
Серии C и Live являются единственными исключениями из этого правила.

Дисплеи серии c и некоторые другие дисплеи серии c имеют две строки маршрутизации, причем верхняя строка используется для отображения информации о форматировании.
Удерживая одну из верхних клавиш маршрутизации и нажимая EAB на устройствах серии c, эмулируется второе состояние переключения.
На дисплеях серий live отображается только одна строка маршрутизации, а на EAB - один шаг в каждом направлении.
Второй шаг может быть эмулирован нажатием одной из клавиш маршрутизации и нажатием EAB в соответствующем направлении.
Нажатие и удерживание клавиш "Вверх", "вниз", "вправо" и "влево" (или EAB) приводит к повторению соответствующего действия.

Как правило, на этих брайлевских дисплеях доступны следующие клавиши:

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|l1 |Левая передняя клавиша|
|l2 |Левая задняя клавиша|
|r1 |Правая передняя клавиша|
|r2 |Правая задняя клавиша|
|вверх |1Шаг вверх|
|вверх2 |2 Шага вверх|
|влево |1 Шаг влево|
|влево2 |2 Шага влево|
|вправо |1 Шаг вправо|
|вправо2 |2 Шага вправо|
|вн |1 Шаг вниз|
|вн2 |2 Шага вниз|

Ниже приведены назначения команд Papenmeier для NVDA:
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |left|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |right|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |up|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |dn|
|Перемещение к брайлевской клетке |routing|
|Читать текущий символ в режиме текстового просмотра |l1|
|Активировать текущий объект навигатора |l2|
|Переключение привязки брайля |r2|
|Читать заголовок |l1+up|
|Читать строку состояния |l2+down|
|Перейти на родительский объект |up2|
|Перейти на первый дочерний объект |dn2|
|Перейти на предыдущий объект |left2|
|Перейти на следующий объект |right2|
|Произносить форматирование текста под брайлевской клеткой |upper routing row|

<!-- KC:endInclude -->

Модель Trio имеет четыре дополнительные клавиши, расположенные перед брайлевской клавиатурой.
Это (упорядоченные слева направо):

* клавиша для большого пальца левой руки (lt)
* пробел
* пробел
* клавиша для большого пальца правой руки (rt)

В настоящее время клавиша для большого пальца правой руки не используется.
Обе внутренние клавиши привязаны к пробелу.

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|клавиша escape |space with dot 7|
|стрелка вверх |пробел с точкой 2|
|стрелка влево |пробел с точкой 1|
|стрелка вправо |space with dot 4|
|стрелка вниз |пробел с точкой 5|
|клавиша control |lt+точка2|
|клавиша alt |lt+точка3|
|комбинация control+escape |пробел с шеститочием|
|клавиша tab |space with dot 3 7|

<!-- KC:endInclude -->

### Старые модели Papenmeier Braille BRAILLEX {#PapenmeierOld}

Поддерживаются следующие брайлевские дисплеи:

* BRAILLEX EL 80, EL 2D-80, EL 40 P
* BRAILLEX Tiny, 2D Screen

Обратите внимание, что эти дисплеи могут быть подключены только через последовательный порт.
Из-за этого эти дисплеи не поддерживают функцию автоматического фонового распознавания брайлевского дисплея NVDA.
Вам следует выбрать порт, к которому подключен дисплей, после того как вы выбрали этот драйвер в диалоге [Выбора брайлевского дисплея](#SelectBrailleDisplay).

Некоторые из этих устройств оснащены панелью лёгкого доступа, Easy Access Bar (EAB), которая обеспечивает интуитивно понятное и быстрое управление.
EAB можно перемещать в четырех направлениях, где, как правило, в каждом направлении есть по два переключателя.
Нажатие и удерживание клавиш "Вверх", "вниз", "вправо" и "влево" (или EAB) приводит к повторению соответствующего действия.
В старых устройствах нет EAB, вместо него используются передние клавиши.

Как правило, на брайлевских дисплеях доступны следующие клавиши:

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|l1 |Левая передняя клавиша|
|l2 |Левая задняя клавиша|
|r1 |Правая передняя клавиша|
|r2 |Правая задняя клавиша|
|вверх |1 Шаг вверх|
|вверх2 |2 Шага вверх|
|влево |1 Шаг влево|
|влево2 |2 Шага влево|
|вправо |1 Шаг вправо|
|вправо2 |2 Шага вправо|
|вн |1 Шаг вниз|
|вн2 |2 Шага вниз|

Ниже приведены назначения команд Papenmeier для NVDA:

<!-- KC:beginInclude -->
Устройства с EAB:

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |left|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |right|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |up|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |dn|
|Перемещение к брайлевской клетке |routing|
|Читать текущий символ в режиме текстового просмотра |l1|
|Активировать текущий объект навигатора |l2|
|Читать заголовок |l1up|
|Читать строку состояния |l2down|
|Перейти на родительский объект |up2|
|Перейти на первый дочерний объект |dn2|
|Перейти на следующий объект |right2|
|Перейти на предыдущий объект |left2|
|Произносить форматирование текста под брайлевской клеткой |upper routing strip|

BRAILLEX Tiny:

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Читать текущий символ в режиме текстового просмотра |l1|
|Активировать текущий объект навигатора |l2|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |left|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |right|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |up|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |dn|
|Переключение привязки брайля |r2|
|Перейти на родительский объект |r1+up|
|Перейти на первый дочерний объект |r1+dn|
|Перейти на предыдущий объект |r1+left|
|Перейти на следующий объект |r1+right|
|Произносить форматирование текста под брайлевской клеткой |upper routing strip|
|Читать заголовок |l1+up|
|Читать строку состояния |l2+down|

BRAILLEX 2D Screen:

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Читать текущий символ в режиме текстового просмотра |l1|
|Активировать текущий объект навигатора |l2|
|Переключение привязки брайля |r2|
|Произносить форматирование текста под брайлевской клеткой |upper routing strip|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |up|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |left|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |right|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |dn|
|Перейти на следующий объект |left2|
|Перейти на родительский объект |up2|
|Перейти на первый дочерний объект |dn2|
|Перейти на предыдущий объект |right2|

<!-- KC:endInclude -->

### HumanWare BrailleNote {#HumanWareBrailleNote}

NVDA поддерживает BrailleNote notetakers от [Humanware](https://www.humanware.com), когда она используется в качестве терминала для чтения с экрана.
Поддерживаются следующие модели:

* BrailleNote Classic (только последовательное подключение)
* BrailleNote PK (Последовательное подключение и подключение по Bluetooth)
* BrailleNote MPower (Последовательное подключение и подключение по Bluetooth)
* BrailleNote Apex (Подключения по USB и Bluetooth)

Информацию о BrailleNote Touch смотрите в разделе [Линейки Brailliant BI / BrailleNote Touch](#HumanWareBrailliant).

За исключением BrailleNote PK, поддерживаются брайлевские клавиатуры (BT) и QWERTY (QT).
В BrailleNote QT эмуляция клавиатуры ПК не поддерживается.
Вы также можете вводить брайлевские точки с помощью клавиатуры QT.
Ознакомьтесь с разделом "braille terminal" в руководстве по эксплуатации BrailleNote для получения дополнительной информации.

Если ваше устройство поддерживает более одного типа подключения, при подключении устройства BrailleNote к NVDA необходимо указать порт брайлевского терминала в параметрах брайлевского терминала.
Ознакомьтесь с руководством по работе с BrailleNote для получения более подробной информации.
В NVDA вам также может потребоваться настроить порт в диалоге [Выбора брайлевского дисплея](#SelectBrailleDisplay).
Если вы подключаетесь через USB или Bluetooth, вы можете настроить порт на "Автоматически", "USB" или "Bluetooth", в зависимости от доступных вариантов.
При подключении с использованием устаревшего последовательного порта (или преобразователя USB в последовательный) или если ни один из предыдущих вариантов не указан, необходимо явно выбрать используемый коммуникационный порт из списка аппаратных портов.

Перед подключением устройства BrailleNote Apex с помощью клиентского интерфейса USB необходимо установить драйверы, предоставляемые компанией HumanWare.

В BrailleNote Apex BT вы можете использовать колесо прокрутки, расположенное между точками 1 и 4, для выполнения различных команд NVDA.
Колесо состоит из четырех направляющих точек, центральной кнопки для нажатия и колеса, которое вращается по часовой стрелке или против неё.

Ниже приведены назначения команд BrailleNote для NVDA.
Ознакомьтесь с документацией к вашему BrailleNote, чтобы узнать, где находятся эти клавиши.

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |back|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |advance|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |previous|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |next|
|Перемещение к брайлевской клетке |routing|
|NVDA меню |пробел+точка1+точка3+точка4+точка5 (пробел+n)|
|Переключение привязки брайля |previous+next|
|Стрелка вверх |пробел+точка1|
|Стрелка вниз |пробел+точка4|
|Стрелка влево |пробел+точка3|
|Стрелка вправо |пробел+точка6|
|Клавиша страница вверх |пробел+точка1+точка3|
|Клавиша страница вниз |пробел+точка4+точка6|
|Клавиша Home |пробел+точка1+точка2|
|Клавиша End |пробел+точка4+точка5|
|Комбинация Control+начало |пробел+точка1+точка2+точка3|
|Комбинация Control+конец |пробел+точка4+точка5+точка6|
|Клавиша пробел |space|
|Enter |пробел+точка8|
|Backspace |пробел+точка7|
|Клавиша Tab |пробел+точка2+точка3+точка4+точка5 (пробел+t)|
|Комбинация Shift+tab |пробел+точка1+точка2+точка5+точка6|
|Клавиша Windows |пробел+точка2+точка4+точка5+точка6 (пробел+w)|
|Клавиша Alt |пробел+точка1+точка3+точка4 (пробел+m)|
|Переключить справку по вводу |пробел+точка2+точка3+точка6 (пробел+сниженная h)|

Ниже приведены команды, назначаемые BrailleNote QT, когда он не находится в режиме брайлевского ввода.

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|NVDA меню |read+n|
|Стрелка вверх |стрелка вверх|
|Стрелка вниз |стрелка вниз|
|Стрелка влево|стрелка влево|
|Стрелка вправо |стрелка вправо|
|Страница вверх |function+стрелка вверх|
|Страница вниз |function+стрелка вниз|
|Клавиша Home |function+стрелка влево|
|Клавиша End |function+стрелка вправо|
|Комбинация Control+начало |read+t|
|Комбинация Control+конец |read+b|
|Клавиша enter |enter|
|Клавиша Backspace |backspace|
|Клавиша tab |tab|
|Комбинация Shift+tab |shift+tab|
|Клавиша Windows |read+w|
|Клавиша Alt |read+m|
|Переключить справку по вводу |read+1|

Ниже приведены команды, назначенные колесу прокрутки:

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Стрелка вверх |стрелка вверх|
|Стрелка вниз |стрелка вниз|
|Стрелка влево |стрелка влево|
|Стрелка вправо |стрелка вправо|
|Клавиша enter |centre button|
|Клавиша tab |scroll wheel clockwise|
|Комбинация Shift+tab |колесо прокрутки против часовой стрелки|

<!-- KC:endInclude -->

### EcoBraille {#EcoBraille}

NVDA поддерживает дисплеи EcoBraille от производителя [ONCE](https://www.once.es/).
Поддерживаются следующие модели:

* EcoBraille 20
* EcoBraille 40
* EcoBraille 80
* EcoBraille Plus

В NVDA вы можете установить последовательный порт, к которому подключён дисплей, в диалоге [Выбора брайлевского дисплея](#SelectBrailleDisplay).
Эти дисплеи не поддерживают функцию автоматического определения брайлевских дисплеев  NVDA.

Ниже приведены назначения клавиш для дисплеев EcoBraille.
Описание расположения этих клавиш см. в [документации EcoBraille](ftp://ftp.once.es/pub/utt/bibliotecnia/Lineas_Braille/ECO/).

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |T2|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |T4|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |T1|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |T5|
|Перемещение к брайлевской клетке |Routing|
|Активировать текущий объект навигатора |T3|
|Переключиться на следующий режим просмотра |F1|
|Перейти на родительский объект |F2|
|Переключиться на предыдущий режим просмотра |F3|
|Перейти на предыдущий объект |F4|
|Читать текущий объект |F5|
|Перейти на следующий объект |F6|
|Перейти на объект в фокусе |F7|
|Перейти на первый дочерний объект |F8|
|Переместить системный фокус или каретку в текущую позицию просмотрового курсора |F9|
|Сообщить расположение просмотрового курсора |F0|
|Переключение привязки брайля |A|

<!-- KC:endInclude -->

### SuperBraille {#SuperBraille}

Устройство SuperBraille, которое в основном продаётся в Тайване, может быть подключено как по USB, так и по последовательному порту.
Поскольку SuperBraille не имеет никаких физических клавиш для набора текста или кнопок прокрутки, весь ввод должен выполняться с помощью стандартной компьютерной клавиатуры.
В связи с этим, а также для обеспечения совместимости с другими программами чтения с экрана в Тайване, были предусмотрены две привязки клавиш для прокрутки брайлевского дисплея:
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |numpadMinus|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |numpadPlus|

<!-- KC:endInclude -->

### Дисплеи Eurobraille {#Eurobraille}

Дисплеи b.book, b.note, Esys, Esytime и Iris от Eurobraille поддерживаются NVDA.
Эти устройства оснащены брайлевской клавиатурой с 10 клавишами.
Обратитесь к документации дисплея для получения описания этих клавиш.
Из двух клавиш, расположенных в виде пробела, левая клавиша соответствует клавише backspace, а правая - клавише пробела.

Эти устройства подключаются через USB и содержат одну автономную клавиатуру USB.
Можно включить / отключить эту клавиатуру, переключив "СКРЫТУЮ имитацию клавиатуры" с помощью жеста ввода.
Функции брайлевской клавиатуры, описанные непосредственно ниже, выполняются, когда отключена функция "Скрытая имитация клавиатуры".

#### Функции брайлевской клавиатуры {#EurobrailleBraille}

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Стереть последнюю введённую клетку или брайлевский символ |`backspace`|
|Перевести любой текст, введенный по брайлю, и нажать клавишу enter |`backspace+пробел`|
|Переключить клавишу `NVDA` |`точка3+точка5+пробел`|
|клавиша `insert` |`точка1+точка3+точка5+пробел`, `точка3+точка4+точка5+пробел`|
|клавиша `delete` |`точка3+точка6+пробел`|
|клавиша `начало` |`точка1+точка2+точка3+пробел`|
|клавиша `конец` |`точка4+точка5+точка6+пробел`|
|`стрелка влево` |`точка2+пробел`|
|`стрелка вправо` |`точка5+пробел`|
|`стрелка вверх` |`точка1+пробел`|
|`стрелка вниз` |`точка6+пробел`|
|клавиша `страница вверх` |`точка1+точка3+пробел`|
|клавиша `страница вниз` |`точка4+точка6+пробел`|
|клавиша `1 на цифровом блоке` |`точка1+точка6+backspace`|
|клавиша `2 на цифровом блоке` |`точка1+точка2+точка6+backspace`|
|клавиша `3 на цифровом блоке` |`точка1+точка4+точка6+backspace`|
|клавиша `4 на цифровом блоке` |`точка1+точка4+точка5+точка6+backspace`|
|клавиша `5 на цифровом блоке` |`точка1+точка5+точка6+backspace`|
|клавиша `6 на цифровом блоке` |`точка1+точка2+точка4+точка6+backspace`|
|клавиша `7 на цифровом блоке` |`точка1+точка2+точка4+точка5+точка6+backspace`|
|клавиша `8 на цифровом блоке` |`точка1+точка2+точка5+точка6+backspace`|
|клавиша `9 на цифровом блоке` |`точка2+точка4+точка6+backspace`|
|клавиша `Insert на цифровом блоке` |`точка3+точка4+точка5+точка6+backspace`|
|клавиша `Запятая на цифровом блоке` |`точка2+backspace`|
|клавиша `Косая черта на цифровом блоке` |`точка3+точка4+backspace`|
|клавиша `Звёздочка на цифровом блоке` |`точка3+точка5+backspace`|
|клавиша `Минус на цифровом блоке` |`точка3+точка6+backspace`|
|клавиша `Плюс на цифровом блоке` |`точка2+точка3+точка5+backspace`|
|клавиша `Enter на цифровом блоке` |`точка3+точка4+точка5+backspace`|
|клавиша `escape` |`точка1+точка2+точка4+точка5+пробел`, `l2`|
|клавиша `tab` |`точка2+точка5+точка6+пробел`, `l3`|
|комбинация `shift+tab` |`точка2+точка3+точка5+пробел`|
|клавиша `printScreen` |`точка1+точка3+точка4+точка6+пробел`|
|клавиша `pause` |`точка1+точка4+пробел`|
|клавиша `контекст` |`точка5+точка6+backspace`|
|клавиша `f1` |`точка1+backspace`|
|клавиша `f2` |`точка1+точка2+backspace`|
|клавиша `f3` |`точка1+точка4+backspace`|
|клавиша `f4` |`точка1+точка4+точка5+backspace`|
|клавиша `f5` |`точка1+точка5+backspace`|
|клавиша `f6` |`точка1+точка2+точка4+backspace`|
|клавиша `f7` |`точка1+точка2+точка4+точка5+backspace`|
|клавиша `f8` |`точка1+точка2+точка5+backspace`|
|клавиша `f9` |`точка2+точка4+backspace`|
|клавиша `f10` |`точка2+точка4+точка5+backspace`|
|клавиша `f11` |`точка1+точка3+backspace`|
|клавиша `f12` |`точка1+точка2+точка3+backspace`|
|клавиша `windows` |`точка1+точка2+точка4+точка5+точка6+пробел`|
|Переключить клавишу `windows` |`точка1+точка2+точка3+точка4+backspace`, `точка2+точка4+точка5+точка6+пробел`|
|клавиша `capsLock` |`точка7+backspace`, `точка8+backspace`|
|клавиша `numLock` |`точка3+backspace`, `точка6+backspace`|
|клавиша `shift` |`точка7+пробел`|
|Переключить клавишу `shift` |`точка1+точка7+пробел`, `точка4+точка7+пробел`|
|клавиша `control` |`точка7+точка8+пробел`|
|Переключить клавишу `control` |`точка1+точка7+точка8+пробел`, `точка4+точка7+точка8+пробел`|
|клавиша `alt` |`точка8+пробел`|
|Переключить клавишу `alt` |`точка1+точка8+пробел`, `точка4+точка8+пробел`|
|Переключить скрытую симуляцию клавиатуры |`переключатель1Влево+Джойстик1Вниз`, `переключатель1Вправо+Джойстик1Вниз`|

<!-- KC:endInclude -->

#### команды клавиатуры b.book {#Eurobraillebbook}

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |`backward`|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |`forward`|
|Перемещение к актуальному фокусу |`backward+forward`|
|Перемещение к брайлевской клетке |`routing`|
|`стрелка влево` |`джойстик2Влево`|
|`стрелка вправо` |`джойстик2Вправо`|
|`стрелка вверх` |`джойстик2Вверх`|
|`стрелка вниз` |`джойстик2Вниз`|
|клавиша `enter` |`джойстик2Центр`|
|клавиша `escape` |`c1`|
|клавиша `tab` |`c2`|
|Переключить клавишу `shift` |`c3`|
|Переключить клавишу `control` |`c4`|
|Переключить клавишу `alt` |`c5`|
|Переключить клавишу `NVDA` |`c6`|
|комбинация `control+Начало` |`c1+c2+c3`|
|комбинация `control+Конец` |`c4+c5+c6`|

<!-- KC:endInclude -->

#### команды клавиатуры b.note {#Eurobraillebnote}

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |`leftKeypadLeft`|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |`leftKeypadRight`|
|Перемещение к брайлевской клетке |`routing`|
|Произносить форматирование текста под брайлевской клеткой |`doubleRouting`|
|Перемещение на следующую строку в просмотре |`leftKeypadDown`|
|Переключиться на предыдущий режим просмотра |`leftKeypadLeft+leftKeypadUp`|
|Переключиться на следующий режим просмотра |`leftKeypadRight+leftKeypadDown`|
|`стрелка влево` |`rightKeypadLeft`|
|`стрелка вправо` |`rightKeypadRight`|
|`стрелка вверх` |`rightKeypadUp`|
|`стрелка вниз` |`rightKeypadDown`|
|комбинация `control+начало` |`rightKeypadLeft+rightKeypadUp`|
|комбинация `control+конец` |`rightKeypadLeft+rightKeypadUp`|

<!-- KC:endInclude -->

#### Команды клавиатуры Esys {#Eurobrailleesys}

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |`switch1Left`|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |`switch1Right`|
|Перемещение к актуальному фокусу |`switch1Center`|
|Перемещение к брайлевской клетке |`routing`|
|Произносить форматирование текста под брайлевской клеткой |`doubleRouting`|
|Перемещение на предыдущую строку в просмотре |`joystick1Up`|
|Перемещение на следующую строку в просмотре |`joystick1Down`|
|Перемещение к предыдущему знаку в просмотре |`joystick1Left`|
|Перемещение к следующему знаку в просмотре |`joystick1Right`|
|`стрелка влево` |`джойстик2Влево`|
|`стрелка вправо` |`джойстик2Вправо`|
|`стрелка вверх` |`джойстик2Вверх`|
|`стрелка вниз` |`джойстик2Вниз`|
|клавиша `enter` |`джойстик2Центр`|

<!-- KC:endInclude -->

#### Команды клавиатуры Esytime {#EurobrailleEsytime}

<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |`l1`|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |`l8`|
|Перемещение к актуальному фокусу |`l1+l8`|
|Перемещение к брайлевской клетке |`routing`|
|Произносить форматирование текста под брайлевской клеткой |`doubleRouting`|
|Перемещение на предыдущую строку в просмотре |`joystick1Up`|
|Перемещение на следующую строку в просмотре |`joystick1Down`|
|Перемещение к предыдущему знаку в просмотре |`joystick1Left`|
|Перемещение к следующему знаку в просмотре |`joystick1Right`|
|`стрелка влево` |`джойстик2Влево`|
|`стрелка вправо` |`джойстик2Вправо`|
|`стрелка вверх` |`джойстик2Вверх`|
|`стрелка вниз` |`джойстик2Вниз`|
|клавиша `enter` |`джойстик2Центр`|
|клавиша `escape` |`l2`|
|клавиша `tab` |`l3`|
|Переключить клавишу `shift` |`l4`|
|Переключить клавишу `control` |`l5`|
|Переключить клавишу `alt` |`l6`|
|Переключить клавишу `NVDA` |`l7`|
|комбинация `control+home` |`l1+l2+l3`, `l2+l3+l4`|
|комбинация `control+end` |`l6+l7+l8`, `l5+l6+l7`|
|Переключить скрытую симуляцию клавиатуры |`l1+джойстик1Вниз`, `l8+джойстик1Вниз`|

<!-- KC:endInclude -->

### Брайлевские дисплеи Nattiq nBraille {#NattiqTechnologies}

NVDA поддерживает брайлевские дисплеи компании [Nattiq Technologies](https://www.nattiq.com/) когда они подключены через порт USB.
Windows 10 и более поздние версии обнаруживают эти брайлевские дисплеи при подключении, Возможно, вам придётся скачать драйвера для старших версий Windows (ниже Windows 10).
Вы можете скачать эти драйвера с сайта производителя.

Для брайлевских дисплеев Nattiq Technologies  с NVDA  используются следующие комбинации клавиш.
Для описания расположения клавиш, пожалуйста, обратитесь к документации по брайлевскому дисплею.
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |up|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |down|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |left|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |right|
|Перемещение к брайлевской клетке |routing|

<!-- KC:endInclude -->

### BRLTTY {#BRLTTY}

[BRLTTY](https://www.brltty.com/) - это отдельная программа, которая может использоваться для поддержки многих других брайлевских дисплеев.
Для её использования  вам необходимо установить [BRLTTY для Windows](https://www.brltty.com/download.html).
Вам следует загрузить и установить последнюю версию установочного пакета, который будет называться, например, brltty-win-4.2-2.exe.
При настройке дисплея и порта для использования обязательно внимательно ознакомьтесь с инструкциями, особенно если вы используете USB-дисплей и у вас уже установлены драйверы производителя.

Для дисплеев, оснащённых брайлевской клавиатурой, BRLTTY в настоящее время сама обрабатывает ввод данных по Брайлю.
Таким образом, настройка брайлевской таблицы ввода данных в NVDA не имеет значения.

Функция BRLTTY не задействована в фоновом автоматическом определении брайлевского дисплея NVDA.

Ниже приведены основные назначения команд для NVDA.
Пожалуйста, ознакомьтесь с [списками привязки клавиш BRLTTY](http://mielke.cc/brltty/doc/KeyBindings/) для получения информации о сопоставлении команд BRLTTY с элементами управления брайлевских дисплеев.
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Команда BRLTTY|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |`fwinlt` (go left one window)|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |`fwinrt` (go right one window)|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |`lnup` (go up one line)|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |`lndn` (go down one line)|
|Перемещение к брайлевской клетке |`route` (bring cursor to character)|
|Переключить справку по вводу |`learn` (enter/leave command learn mode)|
|Открыть меню NVDA |`prefmenu` (enter/leave preferences menu)|
|Восстановить конфигурацию |`prefload` (restore preferences from disk)|
|Сохранить конфигурации |`prefsave` (save preferences to disk)|
|Объявить время |`time` (show current date and time)|
|Произнести строку, на которой находится просмотровый курсор |`say_line` (speak current line)|
|Читать всё, используя просмотровый курсор |`say_below` (speak from current line through bottom of screen)|

<!-- KC:endInclude -->

### Tivomatic Caiku Albatross 46/80 {#Albatross}

Устройства Caiku Albatross, которые были изготовлены компанией Tivomatic и доступны в Финляндии, могут быть подключены как по USB, так и по последовательному порту.
Для использования этих дисплеев не требуется устанавливать какие-либо специальные драйверы.
Просто подключите дисплей и настройте NVDA для его использования.

Примечание: Настоятельно рекомендуется скорость передачи данных 19200 Бит всекунду.
При необходимости измените значение параметра скорости передачи данных  на 19200 Бит в секунду в меню брайлевского устройства.
Хотя драйвер поддерживает скорость передачи данных 9600 Бит в секунду, у него нет возможности контролировать скорость передачи данных, используемую дисплеем.
Поскольку скорость передачи данных на дисплее по умолчанию составляет 19200 Бит в секунду, драйвер сначала пробует именно её.
Если скорость передачи данных в Бит в секунду отличается, драйвер может повести себя неожиданно.

Ниже приведены основные назначения клавиш для этих дисплеев, поддерживаемые NVDA.
Ознакомьтесь с документацией к дисплею, чтобы узнать, где находятся эти клавиши.
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Перемещение на первую строку в просмотре |`home1`, `home2`|
|Перемещение на последнюю строку в просмотре |`end1`, `end2`|
|Устанавливает текущий фокус для объекта навигатора |`eCursor1`, `eCursor2`|
|Перемещение к актуальному фокусу |`cursor1`, `cursor2`|
|Перемещает указатель мыши на текущий объект навигатора |`home1+home2`|
|Устанавливает объект навигатора на текущий объект под указателем мыши и произносит его |`end1+end2`|
|Перемещает фокус на текущий объект навигатора |`eCursor1+eCursor2`|
|Переключение привязки брайля |`cursor1+cursor2`|
|Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке |`up1`, `up2`, `up3`|
|Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке |`down1`, `down2`, `down3`|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |`left`, `lWheelLeft`, `rWheelLeft`|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |`right`, `lWheelRight`, `rWheelRight`|
|Перемещение к брайлевской клетке |`routing`|
|Произносить форматирование текста под брайлевской клеткой |`secondary routing`|
|Переключить способ представления контекстной информации по брайлю |`attribute1+attribute3`|
|Переключаться между речевыми режимами |`attribute2+attribute4`|
|Переключает на предыдущий режим просмотра (например, объект, документ или экран) |`f1`|
|Переключает на следующий режим просмотра (например, объект, документ или экран) |`f2`|
|Перемещает объект навигатора к объекту, содержащему его |`f3`|
|Перемещает объект навигатора к первому объекту внутри него |`f4`|
|Перемещает объект навигатора к предыдущему объекту |`f5`|
|Перемещает объект навигатора к следующему объекту |`f6`|
|Объявляет текущий объект навигатора |`f7`|
|Объявляет информацию о местоположении текста или объекта просмотрового курсора |`f8`|
|Отображает настройки Брайля |`f1+home1`, `f9+home2`|
|Считывает строку состояния и перемещает в неё объект навигатора |`f1+end1`, `f9+end2`|
|Переключать форму брайлевского курсора |`f1+eCursor1`, `f9+eCursor2`|
|Переключить брайлевский курсор |`f1+cursor1`, `f9+cursor2`|
|Переключать режим вывода брайлевских сообщений |`f1+f2`, `f9+f10`|
|Переключать режим отображения выделения по брайлю |`f1+f5`, `f9+f14`|
|Переключать состояния режима перемещения системной каретки при перемещении просмотрового курсора |`f1+f3`, `f9+f11`|
|Выполняет действие по умолчанию над текущим объектом навигатора |`f7+f8`|
|Объявляет дату/время |`f9`|
|Объявляет состояние батареи и оставшееся время, если переменный ток не подключен |`f10`|
|Сообщает заголовок |`f11`|
|Читает строку состояния |`f12`|
|Объявляет текущую строку под курсором приложения |`f13`|
|Читать всё |`f14`|
|Объявляет текущий символ, находящийся под просмотровым курсором |`f15`|
|Объявляет строку текущего объекта навигатора, на которой находится просмотровый курсор |`f16`|
|Произносит слово на текущем объекте навигатора, на котором находится просмотровый курсор |`f15+f16`|
|Перемещает просмотровый курсор на предыдущую строку текущего объекта навигатора и произносит её |`lWheelUp`, `rWheelUp`|
|Перемещает просмотровый курсор на следующую строку текущего объекта навигатора и произносит её |`lWheelDown`, `rWheelDown`|
|комбинация `Windows+d` (свернуть все приложения) |`attribute1`|
|комбинация `Windows+e` (этот компьютер) |`attribute2`|
|комбинация `Windows+b` (фокус на системный лоток) |`attribute3`|
|комбинация `Windows+i` (настройки Windows) |`attribute4`|

<!-- KC:endInclude -->

### Стандарт для дисплеев Брайля HID Braille {#HIDBraille}

Это экспериментальный драйвер для нового стандарта спецификации HID Braille Specification, согласованной в 2018 году Microsoft, Google, Apple и несколькими компаниями, занимающимися вспомогательными технологиями, в том числе и NV Access.
Мы надеемся, что все будущие модели дисплеев Брайля, созданные любым производителем, будут использовать этот стандартный протокол, который устранит необходимость в драйверах Брайля для конкретных производителей.

Автоматическое определение дисплея Брайля в NVDA также распознает любой дисплей, поддерживающий этот протокол.

Ниже приведены текущие назначения клавиш для этих дисплеев.
<!-- KC:beginInclude -->

| Название |Комбинация клавиш|
|---|---|
|Прокрутка брайлевского дисплея назад |pan left or rocker up|
|Прокрутка брайлевского дисплея вперёд |pan right or rocker down|
|Перемещение к брайлевской клетке |routing set 1|
|Переключение привязки брайля |up+down|
|стрелка вверх |джойстик вверх, dpad up или пробел+точка1|
|стрелка вниз |джойстик вниз, dpad down или пробел+точка4|
|стрелка влево |пробел+точка3, джойстик влево или dpad left|
|стрелка вправо |пробел+точка6, джойстик вправо или dpad right|
|комбинация shift+tab |пробел+точка1+точка3|
|клавиша tab |пробел+точка4+точка6|
|клавиша alt |пробел+точка1+точка3+точка4 (пробел+m)|
|клавиша escape |пробел+точка1+точка5 (пробел+e)|
|клавиша enter |точка8, центр джойстика или dpad center|
|клавиша windows |пробел+точка3+точка4|
|комбинация alt+tab |пробел+точка2+точка3+точка4+точка5 (пробел+t)|
|NVDA меню |пробел+точка1+точка3+точка4+точка5 (пробел+n)|
|комбинация windows+d (свернуть все приложения) |пробел+точка1+точка4+точка5 (пробел+d)|
|Читать всё |пробел+точка1+точка2+точка3+точка4+точка5+точка6|

<!-- KC:endInclude -->

## Дополнительные темы {#AdvancedTopics}
### Безопасный режим {#SecureMode}

Системные администраторы могут захотеть настроить NVDA для ограничения несанкционированного доступа к системе.
NVDA позволяет устанавливать пользовательские дополнения, которые могут выполнять произвольный код, в том числе при повышении прав администратора NVDA.
NVDA также позволяет пользователям выполнять произвольный код через консоль Python.
Безопасный режим NVDA не позволяет пользователям изменять конфигурацию NVDA и иным образом ограничивает несанкционированный доступ к системе.

NVDA запускается в безопасном режиме при выполнении на [защищённых экранах](#SecureScreens), если только не включён [общесистемный параметр](#SystemWideParameters) `serviceDebug`.
Чтобы заставить NVDA всегда запускаться в безопасном режиме, установите параметр `forceSecureMode` в [общесистемных параметрах](#SystemWideParameters).
Также NVDA может быть запущена в безопасном режиме с помощью [параметра командной строки](#CommandLineOptions) `-s`.

Безопасный режим отключает:

* Сохранение конфигурации и других настроек на диск
* Сохранение карты жестов на диск
* Операции над [Профилем конфигурации](#ConfigurationProfiles), такие как создание, удаление, переименование профилей и т.д.
* Загрузку пользовательских папок конфигурации с помощью [параметра командной строки `-c`](#CommandLineOptions)
* Обновление NVDA и создание переносных копий
* [Магазин дополнений](#AddonsManager)
* [Консоль Python](#PythonConsole)
* [Просмотр](#LogViewer) и ведение журнала
* [Просмотрщик Брайля](#BrailleViewer) и [Просмотрщик речи](#SpeechViewer)
* Открытие внешних документов из меню NVDA, таких как руководство пользователя или список разработчиков.

Установленные копии NVDA хранят свою конфигурацию, включая дополнения, по пути `%APPDATA%\nvda`.
Чтобы пользователи NVDA не могли напрямую изменять свою конфигурацию или дополнения, доступ пользователей к этой папке также должен быть ограничен.

Безопасный режим неэффективен для переносных копий NVDA.
Это ограничение также распространяется на временную копию NVDA, которая запускается при запуске пакета установки.
В защищённых средах возможность пользователя запускать переносной исполняемый файл представляет собой ту же угрозу безопасности, что и в безопасном режиме.
Ожидается, что системные администраторы ограничат запуск несанкционированного программного обеспечения в своих системах, включая переносные копии NVDA.

Пользователи NVDA часто полагаются на настройку своего профиля NVDA в соответствии со своими потребностями.
Это может включать установку и настройку пользовательских дополнений, которые должны быть независимо проверены NVDA.
Безопасный режим блокирует внесение изменений в конфигурацию NVDA, поэтому, перед активацией безопасного режима, убедитесь, что NVDA настроена надлежащим образом.

### Защищённые экраны {#SecureScreens}

NVDA работает в [безопасном режиме](#SecureMode) при выполнении на защищённых экранах, если не включён [общесистемный параметр](#SystemWideParameters) `serviceDebug`.

При запуске с защищённого экрана NVDA использует профиль конфигурации операционной системы.
Пользовательские настройки NVDA могут быть скопированы для использования на [защищённых экранах](#GeneralSettingsCopySettings).

К защищённым экранам относятся:

* Экран входа в Windows
* Диалог управления доступом пользователя, активный при выполнении действий от имени администратора
  * В том числе при установке программ

### Ключи командной строки {#CommandLineOptions}

NVDA при своём запуске может принимать одну или несколько дополнительных настроек, которые изменяют поведение программы.
Вы можете указывать столько таких настроек, сколько вам необходимо.
Эти параметры могут быть переданы при запуске с ярлыка (в свойствах ярлыка), в диалоге "Выполнить" (меню Пуск → Выполнить или Windows+R) или в командной строке Windows.
Ключи должны быть отделены пробелом от имени исполняемого файла NVDA и от других ключей.
Например, существует полезный параметр `--disable-addons`, который заставляет NVDA отключить все запущенные дополнения.
Это позволяет определить, создаёт ли проблему какое-либо из дополнений и даёт возможность восстановить работоспособность при серьёзных проблемах с загружаемыми дополнениями.

В качестве примера, вы можете выгрузить текущую копию NVDA, введя следующую команду в диалоговом окне "Выполнить":

    nvda -q

Некоторые из параметров командной строки имеют короткий и длинный вариант, в то время как другие имеют только длинный вариант.
Имеющие краткий вариант комбинируются с длинными следующим образом:

| . {.hideHeaderRow} |.|
|---|---|
|`nvda -mc CONFIGPATH` |Запуск NVDA без приветственного звука и с заданным путём для каталога конфигурации|
|`nvda -mc CONFIGPATH --disable-addons` |Тоже самое, но ещё и с отключёнными дополнениями|

Некоторые из параметров командной строки принимают дополнительные значения. Например, насколько подробным должен быть уровень записи в файл отчёта или путь к каталогу конфигурации пользователя.
Эти значения должны располагаться после ключа, отделяясь от него пробелом при использовании краткой версии или знаком равно (`=`) при использовании длинной версии:

| . {.hideHeaderRow} |.|
|---|---|
|`nvda -l 10` |Запускает NVDA с указанием уровня записи отладка в журнал отчёта|
|`nvda --log-file=c:\nvda.log` |Указывает NVDA писать свой журнал в `C:\nvda.log`|
|`nvda --log-level=20 -f c:\\nvda.log` |Запустить NVDA с установленым уровнем записи инфо в журнал и сохранять свой журнал в `C:\\nvda.log`|

Ниже приведён полный набор параметров командной строки для NVDA:

| Краткий |Длинный |Описание|
|---|---|---|
|`-h` |`--help` |показать справку командной строки и выйти|
|`-q` |`--quit` |Завершить уже запущенную копию NVDA|
|`-k` |`--check-running` |Сообщить через код выхода, работает ли NVDA; 0, если работает, 1, если не работает|
|`-f LOGFILENAME` |`--log-file=LOGFILENAME` |Файл, в который должны записываться сообщения журнала. Ведение журнала всегда отключено при включённом безопасном режиме.|
|`-l LOGLEVEL` |`--log-level=LOGLEVEL` |самый низкий уровень ведения журнала NVDA (debug 10, input/output 12, debug warning 15, info 20, warning 30, error 40, critical 50, отключено 100). Ведение журнала всегда отключено при включённом безопасном режиме.|
|`-c CONFIGPATH` |`--config-path=CONFIGPATH` |Путь для сохранения всех настроек NVDA. Значение по умолчанию является принудительным при включенном безопасном режиме.|
|Нет |`--lang=LANGUAGE` |Переопределяет сконфигурированный язык NVDA. Например Windows для языка по умолчанию текущего пользователя, ru для русского и т. д.|
|`-m` |`--minimal` |Нет звуков, нет интерфейса, нет сообщения при запуске и т. п.|
|`-s` |`--secure` |Запуск NVDA в [безопасном режиме](#SecureMode)|
|Нет |`--disable-addons` |Дополнения не будут иметь никакого эффекта|
|Нет |`--debug-logging` |Включить в журнале уровень отладки только для этого запуска NVDA. Этот параметр переопределяет любой другой переданный аргумент, указывающий уровень ведения журнала ( `--loglevel`, `-l`) в том числе и отключение журналирования.|
|Нет |`--no-logging` |Отключить ведение журнала NVDA. Этот параметр может быть переопределён, если уровень журналирования ( `--loglevel`, `-l`) задан из командной строки, или если включено отладочное журналирование.|
|Нет |`--no-sr-flag` |Не изменять глобальный флаг системы чтецов экрана|
|Нет |`--install` |Установка NVDA (запускает NVDA после установки)|
|Нет |`--install-silent` |Установка NVDA в тихом режиме (не запускает NVDA после установки)|
|Нет |`--enable-start-on-logon=True|False` |Включить при установке [использование NVDA на экране входа в систему](#StartAtWindowsLogon)|
|Нет |`copy-portable-config` |При установке, скопировать конфигурацию переносной копии из указанного пути (`--config-path`, `-c`) в учётную запись текущего пользователя|
|Нет |`--create-portable` |Создание переносной копии NVDA с её последующим автоматическим запуском. Требует указания параметра `--portable-path`|
|Нет |`--create-portable-silent` |Создание переносной копии NVDA без её последующего автоматического запуска. Требует указания параметра `--portable-path`. Этот параметр отключает предупреждения при записи в непустые каталоги и может привести к перезаписи файлов без предупреждения.|
|Нет |`--portable-path=PORTABLEPATH` |Путь, по которому будет создана переносная копия NVDA|

### Общесистемные параметры {#SystemWideParameters}

NVDA позволяет устанавливать некоторые параметры в реестре Windows, которые глобально изменяют поведение программы во всей системе.
Эти параметры хранятся в реестре в одном из следующих разделов:

* 32-х разрядная система: `HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\nvda`
* 64-х разрядная система: `HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\WOW6432Node\\nvda`

В этом разделе реестра могут быть установлены следующие параметры:

| Имя |Тип |Возможные значения |Описание|
|---|---|---|---|
|`configInLocalAppData` |DWORD |0 (по умолчанию) для отключения, 1 для включения |Если включено, то пользовательская конфигурация NVDA сохраняется в каталоге AppData\Local текущего пользователя вместо AppData\Roaming|
|`serviceDebug` |DWORD |0 (по умолчанию) для отключения, 1 для включения |Если включено, отключает [безопасный режим](#SecureMode) на [защищённых экранах](#SecureScreens). Из-за нескольких серьёзных последствий для безопасности, использование этого параметра настоятельно не рекомендуется|
|`forceSecureMode` |DWORD |0 (по умолчанию) для отключения, 1 для включения |Если включено, принуждает работать NVDA в [Безопасном Режиме](#SecureMode).|

## Получение дополнительной информации {#FurtherInformation}

Если требуется дополнительная информация или помощь по NVDA, то посетите [web-сайт NVDA](https://www.nvaccess.org).
На этом сайте вы сможете найти техническую документацию, поддержку и ресурсы сообщества.
На нём также представлена информация и ресурсы по разработке NVDA.
